
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, 187015, Ленинградская область, район Тосненский, СНТ Радиатор массива Трубников Бор территория 47:26:1017001
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 01.07.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.05.2026
	****-***/****-********
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. –

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:1

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н61У
	–
	–
	362149.35
	2279184.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н62У
	–
	–
	362163.36
	2279170.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	362173.20
	2279180.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н60У
	–
	–
	362184.28
	2279191.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н63У
	–
	–
	362170.70
	2279204.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н61У
	–
	–
	362149.35
	2279184.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:1

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н61У
	н62У
	19.51
	–
	–

	н62У
	н56У
	13.92
	–
	–

	н56У
	н60У
	15.26
	–
	–

	н60У
	н63У
	19.18
	–
	–

	н63У
	н61У
	29.47
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:1

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	564 кв.м ± 9.50 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √564 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.50

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	36 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:1

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:100

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н30У
	–
	–
	362108.50
	2279172.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н32У
	–
	–
	362095.19
	2279186.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	362072.94
	2279165.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н31У
	–
	–
	362087.12
	2279151.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н30У
	–
	–
	362108.50
	2279172.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:100

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н30У
	н32У
	19.73
	–
	–

	н32У
	н33У
	30.68
	–
	–

	н33У
	н31У
	20.01
	–
	–

	н31У
	н30У
	29.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:100

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:100

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:103

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	–
	–
	362239.05
	2278999.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н2У
	–
	–
	362218.94
	2278977.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н3У
	–
	–
	362234.18
	2278963.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н4У
	–
	–
	362254.68
	2278983.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1У
	–
	–
	362239.05
	2278999.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:103

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н2У
	29.10
	–
	–

	н2У
	н3У
	21.15
	–
	–

	н3У
	н4У
	28.81
	–
	–

	н4У
	н1У
	21.98
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:103

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	624 кв.м ± 9.99 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √624 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.99

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	24 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:103

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:105

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н7У
	–
	–
	362175.17
	2279019.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н8У
	–
	–
	362196.05
	2279040.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н9У
	–
	–
	362196.87
	2279041.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н10У
	–
	–
	362183.06
	2279056.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	–
	–
	362176.24
	2279061.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	362154.22
	2279041.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н13У
	–
	–
	362161.37
	2279033.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н7У
	–
	–
	362175.17
	2279019.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:105

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н7У
	н8У
	29.54
	–
	–

	н8У
	н9У
	1.16
	–
	–

	н9У
	н10У
	19.99
	–
	–

	н10У
	н11У
	8.95
	–
	–

	н11У
	н12У
	30.24
	–
	–

	н12У
	н13У
	10.30
	–
	–

	н13У
	н7У
	19.53
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:105

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	906 кв.м ± 12.04 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √906 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 12.04

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:105

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:106

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н18У
	–
	–
	362133.96
	2279061.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н17У
	–
	–
	362155.06
	2279083.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н20У
	–
	–
	362144.40
	2279093.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н21У
	–
	–
	362144.68
	2279093.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н22У
	–
	–
	362140.91
	2279097.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н23У
	–
	–
	362140.61
	2279097.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н24У
	–
	–
	362139.95
	2279098.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н25У
	–
	–
	362118.32
	2279077.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н18У
	–
	–
	362133.96
	2279061.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:106

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н18У
	н17У
	30.64
	–
	–

	н17У
	н20У
	14.61
	–
	–

	н20У
	н21У
	0.40
	–
	–

	н21У
	н22У
	5.35
	–
	–

	н22У
	н23У
	0.40
	–
	–

	н23У
	н24У
	1.11
	–
	–

	н24У
	н25У
	30.17
	–
	–

	н25У
	н18У
	22.29
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:106

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	658 кв.м ± 10.26 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √658 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 10.26

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	58 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:106

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:107

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н44У
	–
	–
	362053.30
	2279144.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н45У
	–
	–
	362066.32
	2279129.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н31У
	–
	–
	362087.12
	2279151.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	362072.94
	2279165.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	362053.30
	2279144.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:107

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н44У
	н45У
	19.47
	–
	–

	н45У
	н31У
	30.00
	–
	–

	н31У
	н33У
	20.01
	–
	–

	н33У
	н44У
	28.95
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:107

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	581 кв.м ± 9.65 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √581 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 9.65

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:107

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:108

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н41У
	–
	–
	362038.55
	2279159.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	362053.30
	2279144.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	362072.94
	2279165.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н42У
	–
	–
	362058.84
	2279179.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н41У
	–
	–
	362038.55
	2279159.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:108

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н41У
	н44У
	20.78
	–
	–

	н44У
	н33У
	28.95
	–
	–

	н33У
	н42У
	19.83
	–
	–

	н42У
	н41У
	28.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:108

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	587 кв.м ± 9.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √587 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:108

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:12

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н160У
	–
	–
	362195.82
	2279287.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н161У
	–
	–
	362194.76
	2279286.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н162У
	–
	–
	362209.85
	2279273.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н163У
	–
	–
	362232.41
	2279293.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н164У
	–
	–
	362219.33
	2279310.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н165У
	–
	–
	362215.71
	2279307.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н160У
	–
	–
	362195.82
	2279287.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:12

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н160У
	н161У
	1.49
	–
	–

	н161У
	н162У
	19.62
	–
	–

	н162У
	н163У
	30.00
	–
	–

	н163У
	н164У
	20.99
	–
	–

	н164У
	н165У
	4.56
	–
	–

	н165У
	н160У
	28.08
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:12

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	656 кв.м ± 10.25 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √656 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 10.25

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	56 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:12

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:14

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н140У
	–
	–
	362264.10
	2279165.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н141У
	–
	–
	362264.43
	2279165.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н137У
	–
	–
	362279.15
	2279151.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н139У
	–
	–
	362299.79
	2279172.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н142У
	–
	–
	362285.22
	2279187.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н140У
	–
	–
	362264.10
	2279165.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:14

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н140У
	н141У
	0.45
	–
	–

	н141У
	н137У
	20.47
	–
	–

	н137У
	н139У
	29.66
	–
	–

	н139У
	н142У
	20.58
	–
	–

	н142У
	н140У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:14

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	619 кв.м ± 9.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √619 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:14

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:16

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н71У
	–
	–
	362126.12
	2279304.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	362140.98
	2279289.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н76У
	–
	–
	362162.90
	2279310.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н72У
	–
	–
	362148.65
	2279325.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н71У
	–
	–
	362126.12
	2279304.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н71У
	н75У
	20.84
	–
	–

	н75У
	н76У
	30.52
	–
	–

	н76У
	н72У
	20.49
	–
	–

	н72У
	н71У
	31.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	636 кв.м ± 10.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √636 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 10.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	36 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:17

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н71У
	–
	–
	362126.12
	2279304.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н72У
	–
	–
	362148.65
	2279325.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н73У
	–
	–
	362135.08
	2279339.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н74У
	–
	–
	362112.52
	2279317.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н71У
	–
	–
	362126.12
	2279304.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:17

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н71У
	н72У
	31.03
	–
	–

	н72У
	н73У
	19.51
	–
	–

	н73У
	н74У
	31.41
	–
	–

	н74У
	н71У
	19.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:17

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	604 кв.м ± 9.83 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √604 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.83

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:17

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:18

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н129У
	–
	–
	362300.06
	2279088.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н131У
	–
	–
	362307.29
	2279081.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н132У
	–
	–
	362314.51
	2279074.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н133У
	–
	–
	362335.82
	2279097.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н130У
	–
	–
	362321.92
	2279110.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н129У
	–
	–
	362300.06
	2279088.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:18

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н129У
	н131У
	10.06
	–
	–

	н131У
	н132У
	10.06
	–
	–

	н132У
	н133У
	31.13
	–
	–

	н133У
	н130У
	19.26
	–
	–

	н130У
	н129У
	31.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:18

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	612 кв.м ± 9.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √612 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	12 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:18

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:19

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н126У
	–
	–
	362285.02
	2279102.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н129У
	–
	–
	362300.06
	2279088.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н130У
	–
	–
	362321.92
	2279110.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н127У
	–
	–
	362307.54
	2279124.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н126У
	–
	–
	362285.02
	2279102.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:19

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н126У
	н129У
	20.94
	–
	–

	н129У
	н130У
	31.03
	–
	–

	н130У
	н127У
	19.89
	–
	–

	н127У
	н126У
	30.92
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:19

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	632 кв.м ± 10.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √632 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 10.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	32 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:19

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:2

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н162У
	–
	–
	362209.85
	2279273.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н166У
	–
	–
	362223.62
	2279259.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н167У
	–
	–
	362246.51
	2279281.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н163У
	–
	–
	362232.41
	2279293.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н162У
	–
	–
	362209.85
	2279273.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:2

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н162У
	н166У
	19.62
	–
	–

	н166У
	н167У
	31.72
	–
	–

	н167У
	н163У
	18.39
	–
	–

	н163У
	н162У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:2

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	584 кв.м ± 9.68 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √584 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 9.68

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	16 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:2

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:20

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н83У
	–
	–
	362177.00
	2279211.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н85У
	–
	–
	362191.62
	2279197.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	362211.95
	2279217.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н87У
	–
	–
	362211.24
	2279218.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н84У
	–
	–
	362197.64
	2279232.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н83У
	–
	–
	362177.00
	2279211.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:20

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н83У
	н85У
	20.12
	–
	–

	н85У
	н86У
	28.68
	–
	–

	н86У
	н87У
	0.99
	–
	–

	н87У
	н84У
	19.91
	–
	–

	н84У
	н83У
	29.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:20

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:20

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:21

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н80У
	–
	–
	362161.40
	2279225.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н83У
	–
	–
	362177.00
	2279211.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н84У
	–
	–
	362197.64
	2279232.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н81У
	–
	–
	362183.67
	2279247.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н80У
	–
	–
	362161.40
	2279225.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:21

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н80У
	н83У
	21.07
	–
	–

	н83У
	н84У
	29.90
	–
	–

	н84У
	н81У
	20.45
	–
	–

	н81У
	н80У
	31.59
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:21

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	638 кв.м ± 10.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √638 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 10.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	38 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:21

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:23

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н68У
	–
	–
	362104.92
	2279282.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н69У
	–
	–
	362119.92
	2279268.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н70У
	–
	–
	362140.97
	2279289.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н71У
	–
	–
	362126.12
	2279304.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н68У
	–
	–
	362104.92
	2279282.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:23

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н68У
	н69У
	21.03
	–
	–

	н69У
	н70У
	30.00
	–
	–

	н70У
	н71У
	20.83
	–
	–

	н71У
	н68У
	30.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:23

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	628 кв.м ± 10.02 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √628 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 10.02

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	28 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:23

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:25

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н93У
	–
	–
	362202.32
	2279131.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	362216.37
	2279117.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н98У
	–
	–
	362238.11
	2279137.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н99У
	–
	–
	362233.34
	2279142.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н94У
	–
	–
	362223.43
	2279152.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	362202.32
	2279131.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:25

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н93У
	н97У
	20.00
	–
	–

	н97У
	н98У
	29.92
	–
	–

	н98У
	н99У
	6.99
	–
	–

	н99У
	н94У
	13.58
	–
	–

	н94У
	н93У
	29.58
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:25

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	606 кв.м ± 9.85 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √606 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.85

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:25

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:26

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н92У
	–
	–
	362188.16
	2279146.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	362202.32
	2279131.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н94У
	–
	–
	362223.43
	2279152.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	362220.99
	2279154.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н96У
	–
	–
	362208.64
	2279166.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	362188.16
	2279146.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н92У
	н93У
	20.46
	–
	–

	н93У
	н94У
	29.58
	–
	–

	н94У
	н95У
	3.45
	–
	–

	н95У
	н96У
	17.03
	–
	–

	н96У
	н92У
	28.70
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	597 кв.м ± 9.77 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √597 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.77

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	303 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:31

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н50У
	–
	–
	362071.44
	2279219.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н51У
	–
	–
	362085.48
	2279205.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н52У
	–
	–
	362086.13
	2279205.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	362106.83
	2279227.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	362100.34
	2279234.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н48У
	–
	–
	362093.14
	2279241.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	362071.38
	2279219.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н50У
	–
	–
	362071.44
	2279219.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:31

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н50У
	н51У
	19.86
	–
	–

	н51У
	н52У
	0.91
	–
	–

	н52У
	н53У
	30.44
	–
	–

	н53У
	н54У
	9.63
	–
	–

	н54У
	н48У
	9.73
	–
	–

	н48У
	н55У
	30.44
	–
	–

	н55У
	н50У
	0.06
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:31

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	615 кв.м ± 9.92 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √615 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.92

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:31

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:35

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н34У
	–
	–
	362051.83
	2279228.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н35У
	–
	–
	362036.85
	2279243.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н36У
	–
	–
	362015.30
	2279222.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н37У
	–
	–
	362030.23
	2279207.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н34У
	–
	–
	362051.83
	2279228.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н34У
	н35У
	21.58
	–
	–

	н35У
	н36У
	30.34
	–
	–

	н36У
	н37У
	21.24
	–
	–

	н37У
	н34У
	30.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	647 кв.м ± 10.17 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √647 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 10.17

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	47 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н11У
	–
	–
	362176.24
	2279061.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н14У
	–
	–
	362175.77
	2279062.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н15У
	–
	–
	362169.44
	2279069.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н16У
	–
	–
	362155.55
	2279084.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н17У
	–
	–
	362155.06
	2279083.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н18У
	–
	–
	362133.96
	2279061.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н19У
	–
	–
	362147.07
	2279048.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	362154.22
	2279041.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	–
	–
	362176.24
	2279061.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н11У
	н14У
	0.62
	–
	–

	н14У
	н15У
	9.70
	–
	–

	н15У
	н16У
	20.04
	–
	–

	н16У
	н17У
	0.70
	–
	–

	н17У
	н18У
	30.64
	–
	–

	н18У
	н19У
	18.33
	–
	–

	н19У
	н12У
	10.29
	–
	–

	н12У
	н11У
	30.24
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	909 кв.м ± 12.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √909 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 12.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:39

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н149У
	–
	–
	362333.75
	2279149.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н152У
	–
	–
	362347.59
	2279135.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н153У
	–
	–
	362369.98
	2279158.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н150У
	–
	–
	362356.59
	2279172.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н149У
	–
	–
	362333.75
	2279149.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:39

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н149У
	н152У
	19.45
	–
	–

	н152У
	н153У
	31.98
	–
	–

	н153У
	н150У
	18.99
	–
	–

	н150У
	н149У
	32.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:39

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	616 кв.м ± 9.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √616 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	16 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:39

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:42

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н40У
	–
	–
	362024.25
	2279172.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н41У
	–
	–
	362038.55
	2279159.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н42У
	–
	–
	362058.84
	2279179.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н43У
	–
	–
	362043.66
	2279193.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н40У
	–
	–
	362024.25
	2279172.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:42

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н40У
	н41У
	19.60
	–
	–

	н41У
	н42У
	28.89
	–
	–

	н42У
	н43У
	20.92
	–
	–

	н43У
	н40У
	29.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:42

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	586 кв.м ± 9.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √586 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	14 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:42

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:44

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н56У
	–
	–
	362173.20
	2279180.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н57У
	–
	–
	362189.07
	2279165.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н58У
	–
	–
	362198.89
	2279176.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н59У
	–
	–
	362184.94
	2279190.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н60У
	–
	–
	362184.28
	2279191.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	362173.20
	2279180.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:44

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н56У
	н57У
	21.71
	–
	–

	н57У
	н58У
	14.55
	–
	–

	н58У
	н59У
	19.71
	–
	–

	н59У
	н60У
	0.93
	–
	–

	н60У
	н56У
	15.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:44

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	315 кв.м ± 7.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √315 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	300

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:44

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:45

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н75У
	–
	–
	362140.98
	2279289.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н77У
	–
	–
	362155.23
	2279275.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н78У
	–
	–
	362175.72
	2279296.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н76У
	–
	–
	362162.90
	2279310.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	362140.98
	2279289.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:45

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н75У
	н77У
	20.00
	–
	–

	н77У
	н78У
	29.07
	–
	–

	н78У
	н76У
	19.46
	–
	–

	н76У
	н75У
	30.52
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:45

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	587 кв.м ± 9.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √587 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:45

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:47

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н152У
	–
	–
	362347.59
	2279135.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н154У
	–
	–
	362361.72
	2279121.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н155У
	–
	–
	362385.21
	2279144.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н153У
	–
	–
	362369.98
	2279158.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н152У
	–
	–
	362347.59
	2279135.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:47

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н152У
	н154У
	19.96
	–
	–

	н154У
	н155У
	32.55
	–
	–

	н155У
	н153У
	20.97
	–
	–

	н153У
	н152У
	31.98
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:47

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	660 кв.м ± 10.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √660 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 10.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	60 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:47

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:5

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н104У
	–
	–
	362210.34
	2279082.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н106У
	–
	–
	362219.76
	2279072.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н107У
	–
	–
	362224.71
	2279067.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н108У
	–
	–
	362244.93
	2279089.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н105У
	–
	–
	362232.01
	2279102.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н104У
	–
	–
	362210.34
	2279082.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:5

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н104У
	н106У
	13.38
	–
	–

	н106У
	н107У
	6.92
	–
	–

	н107У
	н108У
	29.93
	–
	–

	н108У
	н105У
	18.16
	–
	–

	н105У
	н104У
	29.82
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:5

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	575 кв.м ± 9.59 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √575 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.59

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	25 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:5

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:53

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н133У
	–
	–
	362335.82
	2279097.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н136У
	–
	–
	362350.98
	2279082.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н146У
	–
	–
	362371.12
	2279101.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н145У
	–
	–
	362356.10
	2279116.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н133У
	–
	–
	362335.82
	2279097.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:53

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н133У
	н136У
	20.94
	–
	–

	н136У
	н146У
	27.24
	–
	–

	н146У
	н145У
	21.31
	–
	–

	н145У
	н133У
	27.80
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:53

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	581 кв.м ± 9.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √581 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 9.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:53

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:54

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н130У
	–
	–
	362321.92
	2279110.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н133У
	–
	–
	362335.82
	2279097.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н145У
	–
	–
	362356.10
	2279116.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н144У
	–
	–
	362341.99
	2279130.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н130У
	–
	–
	362321.92
	2279110.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:54

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н130У
	н133У
	19.26
	–
	–

	н133У
	н145У
	27.80
	–
	–

	н145У
	н144У
	19.99
	–
	–

	н144У
	н130У
	28.22
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:54

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	549 кв.м ± 9.38 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √549 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.38

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	51 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:54

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:55

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н127У
	–
	–
	362307.54
	2279124.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н130У
	–
	–
	362321.92
	2279110.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н144У
	–
	–
	362341.99
	2279130.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н143У
	–
	–
	362327.08
	2279145.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н127У
	–
	–
	362307.54
	2279124.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н127У
	н130У
	19.89
	–
	–

	н130У
	н144У
	28.22
	–
	–

	н144У
	н143У
	21.12
	–
	–

	н143У
	н127У
	28.73
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:55

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	584 кв.м ± 9.66 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √584 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.66

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	16 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:56

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н128У
	–
	–
	362293.37
	2279137.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н127У
	–
	–
	362307.54
	2279124.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н143У
	–
	–
	362327.08
	2279145.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н138У
	–
	–
	362314.10
	2279158.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н128У
	–
	–
	362293.37
	2279137.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:56

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н128У
	н127У
	19.62
	–
	–

	н127У
	н143У
	28.73
	–
	–

	н143У
	н138У
	18.39
	–
	–

	н138У
	н128У
	29.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:56

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	550 кв.м ± 9.38 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √550 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.38

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	50 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:56

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:57

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н137У
	–
	–
	362279.15
	2279151.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н128У
	–
	–
	362293.37
	2279137.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н138У
	–
	–
	362314.10
	2279158.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н139У
	–
	–
	362299.79
	2279172.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н137У
	–
	–
	362279.15
	2279151.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:57

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н137У
	н128У
	19.66
	–
	–

	н128У
	н138У
	29.17
	–
	–

	н138У
	н139У
	20.27
	–
	–

	н139У
	н137У
	29.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:57

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	587 кв.м ± 9.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √587 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:57

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:63

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н132У
	–
	–
	362314.51
	2279074.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н134У
	–
	–
	362323.18
	2279066.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н135У
	–
	–
	362329.71
	2279059.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н136У
	–
	–
	362350.98
	2279082.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н133У
	–
	–
	362335.82
	2279097.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н132У
	–
	–
	362314.51
	2279074.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:63

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	–
	–
	–
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:63

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	662 кв.м ± 10.29 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √662 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 10.29

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	62 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:63

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:64

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н124У
	–
	–
	362271.85
	2279116.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н125У
	–
	–
	362278.27
	2279109.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н126У
	–
	–
	362285.02
	2279102.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н127У
	–
	–
	362307.54
	2279124.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н128У
	–
	–
	362293.37
	2279137.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н124У
	–
	–
	362271.85
	2279116.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:64

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н124У
	н125У
	9.26
	–
	–

	н125У
	н126У
	9.38
	–
	–

	н126У
	н127У
	30.92
	–
	–

	н127У
	н128У
	19.62
	–
	–

	н128У
	н124У
	30.47
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:64

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	588 кв.м ± 9.71 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √588 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.71

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	12 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:64

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:69

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н85У
	–
	–
	362191.62
	2279197.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	362205.60
	2279183.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н89У
	–
	–
	362226.67
	2279203.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	362211.95
	2279217.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н85У
	–
	–
	362191.62
	2279197.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н85У
	н88У
	19.64
	–
	–

	н88У
	н89У
	29.20
	–
	–

	н89У
	н86У
	20.19
	–
	–

	н86У
	н85У
	28.68
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:69

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	576 кв.м ± 9.60 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √576 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.60

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	24 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:69

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:7

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н154У
	–
	–
	362361.72
	2279121.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н156У
	–
	–
	362369.10
	2279114.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н157У
	–
	–
	362376.75
	2279106.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н158У
	–
	–
	362391.51
	2279121.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н159У
	–
	–
	362396.98
	2279128.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н155У
	–
	–
	362385.21
	2279144.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н154У
	–
	–
	362361.72
	2279121.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н154У
	н156У
	10.48
	–
	–

	н156У
	н157У
	10.79
	–
	–

	н157У
	н158У
	20.93
	–
	–

	н158У
	н159У
	8.51
	–
	–

	н159У
	н155У
	20.04
	–
	–

	н155У
	н154У
	32.55
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	644 кв.м ± 10.16 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √644 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 10.16

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	44 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:71

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н117У
	–
	–
	362287.06
	2279047.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н118У
	–
	–
	362303.07
	2279032.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н119У
	–
	–
	362323.83
	2279053.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н120У
	–
	–
	362311.95
	2279065.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н121У
	–
	–
	362308.72
	2279068.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н117У
	–
	–
	362287.06
	2279047.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:71

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н117У
	н118У
	22.03
	–
	–

	н118У
	н119У
	29.84
	–
	–

	н119У
	н120У
	17.01
	–
	–

	н120У
	н121У
	4.44
	–
	–

	н121У
	н117У
	30.53
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:71

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	657 кв.м ± 10.26 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √657 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 10.26

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	57 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:71

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:73

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н113У
	–
	–
	362258.82
	2279075.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н122У
	–
	–
	362279.78
	2279096.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н123У
	–
	–
	362272.65
	2279103.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н114У
	–
	–
	362251.86
	2279082.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н113У
	–
	–
	362258.82
	2279075.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:73

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н113У
	н122У
	29.83
	–
	–

	н122У
	н123У
	10.06
	–
	–

	н123У
	н114У
	29.42
	–
	–

	н114У
	н113У
	10.23
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:73

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	300 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √300 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	300

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:73

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:75

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н97У
	–
	–
	362216.37
	2279117.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н105У
	–
	–
	362232.01
	2279102.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н109У
	–
	–
	362252.22
	2279122.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н110У
	–
	–
	362250.95
	2279124.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н98У
	–
	–
	362238.11
	2279137.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	362216.37
	2279117.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:75

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н97У
	н105У
	21.35
	–
	–

	н105У
	н109У
	28.49
	–
	–

	н109У
	н110У
	1.97
	–
	–

	н110У
	н98У
	18.64
	–
	–

	н98У
	н97У
	29.92
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:75

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	613 кв.м ± 9.91 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √613 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.91

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:75

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:78

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н53У
	–
	–
	362106.83
	2279227.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н64У
	–
	–
	362121.80
	2279212.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н65У
	–
	–
	362142.05
	2279233.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н66У
	–
	–
	362127.52
	2279247.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	362106.83
	2279227.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:78

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н53У
	н64У
	21.11
	–
	–

	н64У
	н65У
	29.04
	–
	–

	н65У
	н66У
	20.50
	–
	–

	н66У
	н53У
	29.05
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:78

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	604 кв.м ± 9.83 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √604 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.83

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:78

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:79

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н54У
	–
	–
	362100.34
	2279234.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	362106.83
	2279227.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н66У
	–
	–
	362127.52
	2279247.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	362120.59
	2279254.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	362100.34
	2279234.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:79

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н54У
	н53У
	9.63
	–
	–

	н53У
	н66У
	29.05
	–
	–

	н66У
	н67У
	9.81
	–
	–

	н67У
	н54У
	28.62
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:79

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	280 кв.м ± 6.70 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √280 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.70

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	320 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:79

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:82

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н112У
	–
	–
	362238.13
	2279054.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н115У
	–
	–
	362251.43
	2279041.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н116У
	–
	–
	362272.89
	2279061.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н113У
	–
	–
	362258.82
	2279075.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н112У
	–
	–
	362238.13
	2279054.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:82

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н112У
	н115У
	18.84
	–
	–

	н115У
	н116У
	29.38
	–
	–

	н116У
	н113У
	19.85
	–
	–

	н113У
	н112У
	29.29
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:82

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	567 кв.м ± 9.53 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √567 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.53

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	33 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:82

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:83

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н107У
	–
	–
	362224.71
	2279067.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н111У
	–
	–
	362234.04
	2279058.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н112У
	–
	–
	362238.13
	2279054.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н113У
	–
	–
	362258.82
	2279075.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н114У
	–
	–
	362251.86
	2279082.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н108У
	–
	–
	362244.93
	2279089.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н107У
	–
	–
	362224.71
	2279067.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:83

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н107У
	н111У
	13.28
	–
	–

	н111У
	н112У
	5.76
	–
	–

	н112У
	н113У
	29.29
	–
	–

	н113У
	н114У
	10.23
	–
	–

	н114У
	н108У
	10.09
	–
	–

	н108У
	н107У
	29.93
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:83

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	583 кв.м ± 9.66 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √583 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 9.66

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	17 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:83

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:84

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н102У
	–
	–
	362196.38
	2279096.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н103У
	–
	–
	362207.54
	2279084.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н104У
	–
	–
	362210.34
	2279082.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н105У
	–
	–
	362232.01
	2279102.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	362216.37
	2279117.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н102У
	–
	–
	362196.38
	2279096.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:84

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н102У
	н103У
	15.82
	–
	–

	н103У
	н104У
	3.90
	–
	–

	н104У
	н105У
	29.82
	–
	–

	н105У
	н97У
	21.35
	–
	–

	н97У
	н102У
	29.06
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:84

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	605 кв.м ± 9.84 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √605 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.84

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	5 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:84

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:85

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н93У
	–
	–
	362202.32
	2279131.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н100У
	–
	–
	362181.29
	2279110.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н101У
	–
	–
	362195.51
	2279096.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н102У
	–
	–
	362196.38
	2279096.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	362216.37
	2279117.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	362202.32
	2279131.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н100У
	–
	–
	362181.29
	2279110.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	362202.32
	2279131.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:85

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н93У
	н100У
	29.79
	–
	–

	н100У
	н101У
	19.53
	–
	–

	н101У
	н102У
	1.20
	–
	–

	н102У
	н97У
	29.06
	–
	–

	н97У
	н93У
	20.00
	–
	–

	н93У
	н100У
	29.79
	–
	–

	н100У
	н93У
	29.79
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:85

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	599 кв.м ± 9.79 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √599 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.79

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:85

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:9

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н147У
	–
	–
	362319.25
	2279163.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н148У
	–
	–
	362332.38
	2279150.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н149У
	–
	–
	362333.75
	2279149.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н150У
	–
	–
	362356.59
	2279172.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н151У
	–
	–
	362342.57
	2279186.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н147У
	–
	–
	362319.25
	2279163.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:9

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н147У
	н148У
	18.43
	–
	–

	н148У
	н149У
	1.87
	–
	–

	н149У
	н150У
	32.16
	–
	–

	н150У
	н151У
	20.31
	–
	–

	н151У
	н147У
	32.85
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:9

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	660 кв.м ± 10.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √660 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 10.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	60 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:9

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:90

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н46У
	–
	–
	362057.31
	2279234.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	362071.42
	2279219.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н48У
	–
	–
	362093.14
	2279241.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н49У
	–
	–
	362078.13
	2279254.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	362057.31
	2279234.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:90

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н46У
	н47У
	20.17
	–
	–

	н47У
	н48У
	30.44
	–
	–

	н48У
	н49У
	20.29
	–
	–

	н49У
	н46У
	29.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:90

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	603 кв.м ± 9.83 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √603 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.83

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:90

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:92

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н87У
	–
	–
	362211.24
	2279218.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	362211.95
	2279217.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н89У
	–
	–
	362226.67
	2279203.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н90У
	–
	–
	362247.33
	2279225.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н91У
	–
	–
	362232.85
	2279239.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н87У
	–
	–
	362211.24
	2279218.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:92

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н87У
	н86У
	0.99
	–
	–

	н86У
	н89У
	20.19
	–
	–

	н89У
	н90У
	30.24
	–
	–

	н90У
	н91У
	20.13
	–
	–

	н91У
	н87У
	30.52
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:92

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	627 кв.м ± 10.02 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √627 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 10.02

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	27 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:92

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:93

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н79У
	–
	–
	362147.91
	2279239.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н80У
	–
	–
	362161.40
	2279225.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н81У
	–
	–
	362183.67
	2279247.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н82У
	–
	–
	362169.50
	2279261.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н79У
	–
	–
	362147.91
	2279239.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:93

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н79У
	н80У
	19.80
	–
	–

	н80У
	н81У
	31.59
	–
	–

	н81У
	н82У
	19.53
	–
	–

	н82У
	н79У
	30.37
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:93

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	609 кв.м ± 9.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √609 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:93

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:94

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	–
	–
	362239.05
	2278999.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н4У
	–
	–
	362254.68
	2278983.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н5У
	–
	–
	362275.92
	2279005.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н6У
	–
	–
	362260.67
	2279021.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1У
	–
	–
	362239.05
	2278999.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:94

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н4У
	21.98
	–
	–

	н4У
	н5У
	30.38
	–
	–

	н5У
	н6У
	22.04
	–
	–

	н6У
	н1У
	30.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:94

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	675 кв.м ± 10.39 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √675 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 10.39

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	75 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:94

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:95

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н36У
	–
	–
	362015.30
	2279222.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н38У
	–
	–
	361994.02
	2279201.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н39У
	–
	–
	362009.85
	2279185.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н37У
	–
	–
	362030.23
	2279207.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н36У
	–
	–
	362015.30
	2279222.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:95

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н36У
	н38У
	29.97
	–
	–

	н38У
	н39У
	22.29
	–
	–

	н39У
	н37У
	29.76
	–
	–

	н37У
	н36У
	21.24
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:95

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	650 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √650 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	50 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:95

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:98

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н26У
	–
	–
	362101.66
	2279137.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н27У
	–
	–
	362119.16
	2279119.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н28У
	–
	–
	362138.88
	2279141.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	362123.23
	2279157.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н26У
	–
	–
	362101.66
	2279137.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:98

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н26У
	н27У
	24.59
	–
	–

	н27У
	н28У
	29.49
	–
	–

	н28У
	н29У
	22.15
	–
	–

	н29У
	н26У
	29.65
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:98

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	690 кв.м ± 10.51 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √690 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 10.51

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	90 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:98

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1017001:99

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н29У
	–
	–
	362123.23
	2279157.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н30У
	–
	–
	362108.50
	2279172.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н31У
	–
	–
	362087.12
	2279151.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н26У
	–
	–
	362101.66
	2279137.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	362123.23
	2279157.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:99

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н29У
	н30У
	20.83
	–
	–

	н30У
	н31У
	29.75
	–
	–

	н31У
	н26У
	20.46
	–
	–

	н26У
	н29У
	29.65
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1017001:99

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	613 кв.м ± 9.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √613 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1017001:109

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1017001:99

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н244О
	–
	–
	–
	362236.96
	2279223.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н245О
	–
	–
	–
	362234.01
	2279226.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н246О
	–
	–
	–
	362229.20
	2279220.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н247О
	–
	–
	–
	362234.21
	2279216.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н248О
	–
	–
	–
	362237.42
	2279219.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н249О
	–
	–
	–
	362235.38
	2279221.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н244О
	–
	–
	–
	362236.96
	2279223.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:36915

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:36915

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н228О
	–
	–
	–
	362087.92
	2279185.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н229О
	–
	–
	–
	362084.22
	2279189.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н230О
	–
	–
	–
	362078.62
	2279182.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н231О
	–
	–
	–
	362083.74
	2279178.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н232О
	–
	–
	–
	362085.95
	2279180.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н233О
	–
	–
	–
	362084.52
	2279181.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н228О
	–
	–
	–
	362087.92
	2279185.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37045

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37045

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н238О
	–
	–
	–
	362115.08
	2279190.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н239О
	–
	–
	–
	362118.51
	2279186.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н240О
	–
	–
	–
	362124.72
	2279192.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н241О
	–
	–
	–
	362119.50
	2279197.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н242О
	–
	–
	–
	362115.99
	2279194.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н243О
	–
	–
	–
	362117.81
	2279192.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н238О
	–
	–
	–
	362115.08
	2279190.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37344

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37344

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н282О
	–
	–
	–
	362182.19
	2279088.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н283О
	–
	–
	–
	362176.91
	2279093.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н284О
	–
	–
	–
	362171.39
	2279087.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н285О
	–
	–
	–
	362176.96
	2279082.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н282О
	–
	–
	–
	362182.19
	2279088.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37651

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37651

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н182О
	–
	–
	–
	362238.44
	2279035.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н183О
	–
	–
	–
	362234.13
	2279039.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н184О
	–
	–
	–
	362232.41
	2279037.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н185О
	–
	–
	–
	362231.05
	2279038.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н186О
	–
	–
	–
	362228.63
	2279035.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н187О
	–
	–
	–
	362234.30
	2279030.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н182О
	–
	–
	–
	362238.44
	2279035.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:112

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:112

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н224О
	–
	–
	–
	362074.94
	2279198.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н225О
	–
	–
	–
	362069.45
	2279203.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н226О
	–
	–
	–
	362064.50
	2279198.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н227О
	–
	–
	–
	362069.99
	2279193.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н224О
	–
	–
	–
	362074.94
	2279198.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:114

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:114

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н178О
	–
	–
	–
	362274.31
	2279039.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н179О
	–
	–
	–
	362270.28
	2279044.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н180О
	–
	–
	–
	362266.72
	2279041.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н181О
	–
	–
	–
	362270.68
	2279037.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н178О
	–
	–
	–
	362274.31
	2279039.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:115

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:115

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н250О
	–
	–
	–
	362279.43
	2279185.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н251О
	–
	–
	–
	362275.95
	2279188.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н252О
	–
	–
	–
	362270.60
	2279183.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н253О
	–
	–
	–
	362275.32
	2279178.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н254О
	–
	–
	–
	362278.69
	2279182.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н255О
	–
	–
	–
	362277.44
	2279183.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н250О
	–
	–
	–
	362279.43
	2279185.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:125

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:125

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н256О
	–
	–
	–
	362238.16
	2279260.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н257О
	–
	–
	–
	362242.19
	2279256.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н258О
	–
	–
	–
	362245.11
	2279259.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н259О
	–
	–
	–
	362246.00
	2279258.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н260О
	–
	–
	–
	362248.18
	2279260.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н261О
	–
	–
	–
	362243.29
	2279265.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н256О
	–
	–
	–
	362238.16
	2279260.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:126

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:126

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н206О
	–
	–
	–
	362219.57
	2279098.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н207О
	–
	–
	–
	362214.39
	2279102.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н208О
	–
	–
	–
	362209.52
	2279097.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н209О
	–
	–
	–
	362214.70
	2279092.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н206О
	–
	–
	–
	362219.57
	2279098.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:127

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:127

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н268О
	–
	–
	–
	362165.40
	2279291.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н269О
	–
	–
	–
	362160.42
	2279297.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н270О
	–
	–
	–
	362156.33
	2279293.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н271О
	–
	–
	–
	362161.31
	2279287.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н268О
	–
	–
	–
	362165.40
	2279291.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:128

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:128

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н188О
	–
	–
	–
	362205.18
	2279005.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н189О
	–
	–
	–
	362207.92
	2279002.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н190О
	–
	–
	–
	362214.69
	2279008.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н191О
	–
	–
	–
	362210.16
	2279013.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н192О
	–
	–
	–
	362207.46
	2279011.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н193О
	–
	–
	–
	362209.26
	2279009.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н188О
	–
	–
	–
	362205.18
	2279005.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:130

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:130

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н286О
	–
	–
	–
	362198.40
	2279020.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н287О
	–
	–
	–
	362193.21
	2279025.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н288О
	–
	–
	–
	362190.52
	2279023.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н289О
	–
	–
	–
	362191.66
	2279021.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н290О
	–
	–
	–
	362190.66
	2279021.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н291О
	–
	–
	–
	362194.70
	2279016.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н286О
	–
	–
	–
	362198.40
	2279020.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:131

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1017001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1017001:131

	1.
	–





