
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, 187070, Ленинградская область, район Тосненский, СНТ Факел массива Бабино территория 47:26:1122003
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 01.07.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.05.2026
	****-***/****-********
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. –

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:11

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н389У
	–
	–
	354200.04
	2276813.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н390У
	–
	–
	354207.92
	2276842.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н391У
	–
	–
	354188.50
	2276847.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н392У
	–
	–
	354168.31
	2276852.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н393У
	–
	–
	354160.86
	2276822.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н389У
	–
	–
	354200.04
	2276813.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:11

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н389У
	н390У
	30.00
	–
	–

	н390У
	н391У
	20.01
	–
	–

	н391У
	н392У
	20.79
	–
	–

	н392У
	н393У
	30.57
	–
	–

	н393У
	н389У
	40.21
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:11

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1227 кв.м ± 14.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1227 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 14.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	27 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:11

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:12

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н387У
	–
	–
	354141.35
	2276827.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н393У
	–
	–
	354160.86
	2276822.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н392У
	–
	–
	354168.31
	2276852.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н388У
	–
	–
	354149.11
	2276857.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н387У
	–
	–
	354141.35
	2276827.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:12

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н387У
	н393У
	20.02
	–
	–

	н393У
	н392У
	30.57
	–
	–

	н392У
	н388У
	19.77
	–
	–

	н388У
	н387У
	30.83
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:12

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	611 кв.м ± 10.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √611 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 10.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	11 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:12

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:13

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н313У
	–
	–
	354069.85
	2276873.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н381У
	–
	–
	354063.41
	2276845.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н382У
	–
	–
	354082.91
	2276840.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н310У
	–
	–
	354091.06
	2276870.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н313У
	–
	–
	354069.85
	2276873.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:13

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н313У
	н381У
	29.35
	–
	–

	н381У
	н382У
	20.00
	–
	–

	н382У
	н310У
	30.76
	–
	–

	н310У
	н313У
	21.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:13

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	622 кв.м ± 10.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √622 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 10.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	22 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:13

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:16

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н385У
	–
	–
	354130.08
	2276861.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н386У
	–
	–
	354121.86
	2276831.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н387У
	–
	–
	354141.35
	2276827.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н388У
	–
	–
	354149.11
	2276857.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н385У
	–
	–
	354130.08
	2276861.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н385У
	н386У
	30.85
	–
	–

	н386У
	н387У
	19.99
	–
	–

	н387У
	н388У
	30.83
	–
	–

	н388У
	н385У
	19.52
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	609 кв.м ± 9.99 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √609 * √((1 + 1.25²)/(2 * 1.25)) = 9.99

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:17

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н317У
	–
	–
	354022.63
	2276884.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н319У
	–
	–
	354003.09
	2276888.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н325У
	–
	–
	353996.31
	2276859.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н326У
	–
	–
	354015.08
	2276854.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н317У
	–
	–
	354022.63
	2276884.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:17

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н317У
	н319У
	20.01
	–
	–

	н319У
	н325У
	30.00
	–
	–

	н325У
	н326У
	19.43
	–
	–

	н326У
	н317У
	30.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:17

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.97 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.30²)/(2 * 1.30)) = 9.97

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:17

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:2

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н383У
	–
	–
	354110.50
	2276865.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н384У
	–
	–
	354102.38
	2276836.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н386У
	–
	–
	354121.86
	2276831.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н385У
	–
	–
	354130.08
	2276861.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н383У
	–
	–
	354110.50
	2276865.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:2

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н383У
	н384У
	30.77
	–
	–

	н384У
	н386У
	20.00
	–
	–

	н386У
	н385У
	30.85
	–
	–

	н385У
	н383У
	20.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:2

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	617 кв.м ± 10.05 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √617 * √((1 + 1.24²)/(2 * 1.24)) = 10.05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	580

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	37 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:2

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:21

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н327У
	–
	–
	353906.92
	2276878.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н328У
	–
	–
	353914.97
	2276907.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н329У
	–
	–
	353895.73
	2276912.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н330У
	–
	–
	353895.52
	2276912.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н331У
	–
	–
	353887.47
	2276883.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н327У
	–
	–
	353906.92
	2276878.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:21

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н327У
	н328У
	29.99
	–
	–

	н328У
	н329У
	19.79
	–
	–

	н329У
	н330У
	0.22
	–
	–

	н330У
	н331У
	30.02
	–
	–

	н331У
	н327У
	20.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:21

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 9.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:21

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:24

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н411У
	–
	–
	353847.56
	2276892.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н412У
	–
	–
	353855.53
	2276921.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н413У
	–
	–
	353836.14
	2276925.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н414У
	–
	–
	353827.79
	2276896.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н411У
	–
	–
	353847.56
	2276892.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:24

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н411У
	н412У
	29.76
	–
	–

	н412У
	н413У
	19.91
	–
	–

	н413У
	н414У
	30.05
	–
	–

	н414У
	н411У
	20.24
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:24

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.88 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 9.88

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:24

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:2424

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н323У
	–
	–
	353964.03
	2276897.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н321У
	–
	–
	353983.56
	2276893.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н322У
	–
	–
	353991.71
	2276922.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н324У
	–
	–
	353972.65
	2276926.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н323У
	–
	–
	353964.03
	2276897.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:2424

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н323У
	н321У
	20.00
	–
	–

	н321У
	н322У
	30.03
	–
	–

	н322У
	н324У
	19.51
	–
	–

	н324У
	н323У
	30.02
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:2424

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	592 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √592 * √((1 + 1.19²)/(2 * 1.19)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	592

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:2424

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:27

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н398У
	–
	–
	354314.93
	2276813.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н399У
	–
	–
	354315.81
	2276816.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н400У
	–
	–
	354323.20
	2276845.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н401У
	–
	–
	354303.05
	2276851.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н402У
	–
	–
	354294.99
	2276820.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н403У
	–
	–
	354294.60
	2276818.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н398У
	–
	–
	354314.93
	2276813.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:27

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н398У
	н399У
	3.38
	–
	–

	н399У
	н400У
	29.99
	–
	–

	н400У
	н401У
	20.95
	–
	–

	н401У
	н402У
	32.49
	–
	–

	н402У
	н403У
	1.51
	–
	–

	н403У
	н398У
	20.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:27

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	706 кв.м ± 10.85 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √706 * √((1 + 1.33²)/(2 * 1.33)) = 10.85

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	680

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	26 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:27

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:3

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н383У
	–
	–
	354110.50
	2276865.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н310У
	–
	–
	354091.06
	2276870.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н382У
	–
	–
	354082.91
	2276840.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н384У
	–
	–
	354102.38
	2276836.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н383У
	–
	–
	354110.50
	2276865.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:3

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н383У
	н310У
	19.96
	–
	–

	н310У
	н382У
	30.76
	–
	–

	н382У
	н384У
	19.99
	–
	–

	н384У
	н383У
	30.77
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:3

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	614 кв.м ± 10.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √614 * √((1 + 1.24²)/(2 * 1.24)) = 10.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	620

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:3

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:33

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н392У
	–
	–
	354168.31
	2276852.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н391У
	–
	–
	354188.50
	2276847.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н396У
	–
	–
	354195.74
	2276876.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н394У
	–
	–
	354175.69
	2276881.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н392У
	–
	–
	354168.31
	2276852.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н392У
	н391У
	20.79
	–
	–

	н391У
	н396У
	30.06
	–
	–

	н396У
	н394У
	20.68
	–
	–

	н394У
	н392У
	30.20
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:33

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	625 кв.м ± 10.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √625 * √((1 + 1.25²)/(2 * 1.25)) = 10.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	25 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:36

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н310У
	–
	–
	354091.06
	2276870.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н311У
	–
	–
	354098.27
	2276899.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н312У
	–
	–
	354076.44
	2276903.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н313У
	–
	–
	354069.85
	2276873.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н310У
	–
	–
	354091.06
	2276870.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:36

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н310У
	н311У
	29.85
	–
	–

	н311У
	н312У
	22.14
	–
	–

	н312У
	н313У
	29.99
	–
	–

	н313У
	н310У
	21.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:36

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	651 кв.м ± 10.26 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √651 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 10.26

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	51 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:36

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:37

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н314У
	–
	–
	354042.16
	2276880.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н315У
	–
	–
	354050.31
	2276909.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н316У
	–
	–
	354030.76
	2276913.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н317У
	–
	–
	354022.63
	2276884.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н318У
	–
	–
	354041.28
	2276880.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н314У
	–
	–
	354042.16
	2276880.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:37

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н314У
	н315У
	30.04
	–
	–

	н315У
	н316У
	20.00
	–
	–

	н316У
	н317У
	29.97
	–
	–

	н317У
	н318У
	19.10
	–
	–

	н318У
	н314У
	0.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:37

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	599 кв.м ± 9.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √599 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 9.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:37

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н321У
	–
	–
	353983.56
	2276893.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н319У
	–
	–
	354003.09
	2276888.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н320У
	–
	–
	354011.25
	2276917.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н322У
	–
	–
	353991.71
	2276922.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н321У
	–
	–
	353983.56
	2276893.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н321У
	н319У
	20.00
	–
	–

	н319У
	н320У
	30.06
	–
	–

	н320У
	н322У
	20.00
	–
	–

	н322У
	н321У
	30.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.88 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 9.88

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:4

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н347У
	–
	–
	353901.15
	2277013.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н348У
	–
	–
	353894.56
	2276983.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н349У
	–
	–
	353895.22
	2276983.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н332У
	–
	–
	353912.95
	2276978.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н350У
	–
	–
	353920.89
	2277008.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н347У
	–
	–
	353901.15
	2277013.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:4

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н347У
	н348У
	30.76
	–
	–

	н348У
	н349У
	0.68
	–
	–

	н349У
	н332У
	18.28
	–
	–

	н332У
	н350У
	30.98
	–
	–

	н350У
	н347У
	20.30
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:4

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	606 кв.м ± 10.04 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √606 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 10.04

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:4

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:48

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н352У
	–
	–
	354266.68
	2276871.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н353У
	–
	–
	354275.16
	2276900.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н354У
	–
	–
	354255.51
	2276905.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н355У
	–
	–
	354247.35
	2276875.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н352У
	–
	–
	354266.68
	2276871.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:48

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н352У
	н353У
	30.85
	–
	–

	н353У
	н354У
	20.13
	–
	–

	н354У
	н355У
	30.90
	–
	–

	н355У
	н352У
	19.79
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:48

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	615 кв.м ± 10.02 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √615 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 10.02

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	628

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:48

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:60

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н332У
	–
	–
	353912.95
	2276978.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н333У
	–
	–
	353905.09
	2276949.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н334У
	–
	–
	353924.90
	2276946.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н335У
	–
	–
	353932.76
	2276975.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н332У
	–
	–
	353912.95
	2276978.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н332У
	н333У
	30.45
	–
	–

	н333У
	н334У
	20.08
	–
	–

	н334У
	н335У
	30.00
	–
	–

	н335У
	н332У
	20.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:60

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	606 кв.м ± 9.91 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √606 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 9.91

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:62

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н408У
	–
	–
	353866.99
	2276958.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н409У
	–
	–
	353874.95
	2276988.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н337У
	–
	–
	353855.77
	2276992.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н410У
	–
	–
	353848.31
	2276963.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н408У
	–
	–
	353866.99
	2276958.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:62

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н408У
	н409У
	30.82
	–
	–

	н409У
	н337У
	19.61
	–
	–

	н337У
	н410У
	30.00
	–
	–

	н410У
	н408У
	19.29
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:62

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	591 кв.м ± 9.86 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √591 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 9.86

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	591

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:62

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:65

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н344У
	–
	–
	353780.74
	2276978.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н345У
	–
	–
	353809.99
	2276971.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н340У
	–
	–
	353816.67
	2277001.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н342У
	–
	–
	353795.96
	2277005.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н346У
	–
	–
	353787.42
	2277007.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н344У
	–
	–
	353780.74
	2276978.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:65

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н344У
	н345У
	30.00
	–
	–

	н345У
	н340У
	30.00
	–
	–

	н340У
	н342У
	21.23
	–
	–

	н342У
	н346У
	8.76
	–
	–

	н346У
	н344У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:65

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	900 кв.м ± 12.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √900 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 12.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:65

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:68

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н356У
	–
	–
	354333.02
	2276887.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н357У
	–
	–
	354340.93
	2276917.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н358У
	–
	–
	354321.42
	2276922.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н359У
	–
	–
	354313.48
	2276892.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н356У
	–
	–
	354333.02
	2276887.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:68

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н356У
	н357У
	31.01
	–
	–

	н357У
	н358У
	20.00
	–
	–

	н358У
	н359У
	31.13
	–
	–

	н359У
	н356У
	20.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:68

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	621 кв.м ± 10.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √621 * √((1 + 1.25²)/(2 * 1.25)) = 10.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	656

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	35 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:68

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:69

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н359У
	–
	–
	354313.48
	2276892.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н358У
	–
	–
	354321.42
	2276922.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н360У
	–
	–
	354302.55
	2276926.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н361У
	–
	–
	354295.08
	2276896.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н359У
	–
	–
	354313.48
	2276892.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н359У
	н358У
	31.13
	–
	–

	н358У
	н360У
	19.34
	–
	–

	н360У
	н361У
	30.86
	–
	–

	н361У
	н359У
	18.91
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:69

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	593 кв.м ± 9.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √593 * √((1 + 1.30²)/(2 * 1.30)) = 9.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	620

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	27 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:69

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:7

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н319У
	–
	–
	354003.09
	2276888.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н317У
	–
	–
	354022.63
	2276884.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н316У
	–
	–
	354030.76
	2276913.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н320У
	–
	–
	354011.25
	2276917.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н319У
	–
	–
	354003.09
	2276888.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н319У
	н317У
	20.01
	–
	–

	н317У
	н316У
	29.97
	–
	–

	н316У
	н320У
	20.00
	–
	–

	н320У
	н319У
	30.06
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	599 кв.м ± 9.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √599 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 9.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:70

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н361У
	–
	–
	354295.08
	2276896.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н360У
	–
	–
	354302.55
	2276926.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н362У
	–
	–
	354282.39
	2276931.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н353У
	–
	–
	354275.16
	2276900.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н361У
	–
	–
	354295.08
	2276896.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:70

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н361У
	н360У
	30.86
	–
	–

	н360У
	н362У
	20.67
	–
	–

	н362У
	н353У
	31.21
	–
	–

	н353У
	н361У
	20.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:70

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	636 кв.м ± 10.22 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √636 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 10.22

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	601

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	35 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:70

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:71

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н353У
	–
	–
	354275.16
	2276900.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н362У
	–
	–
	354282.39
	2276931.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н363У
	–
	–
	354262.88
	2276935.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н354У
	–
	–
	354255.51
	2276905.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н353У
	–
	–
	354275.16
	2276900.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:71

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н353У
	н362У
	31.21
	–
	–

	н362У
	н363У
	19.99
	–
	–

	н363У
	н354У
	31.25
	–
	–

	н354У
	н353У
	20.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:71

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	626 кв.м ± 10.17 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √626 * √((1 + 1.29²)/(2 * 1.29)) = 10.17

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	620

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:71

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:72

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н354У
	–
	–
	354255.51
	2276905.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н363У
	–
	–
	354262.88
	2276935.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н364У
	–
	–
	354243.55
	2276939.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н365У
	–
	–
	354235.97
	2276909.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н354У
	–
	–
	354255.51
	2276905.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:72

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н354У
	н363У
	31.25
	–
	–

	н363У
	н364У
	19.81
	–
	–

	н364У
	н365У
	31.10
	–
	–

	н365У
	н354У
	20.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:72

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	622 кв.м ± 10.13 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √622 * √((1 + 1.29²)/(2 * 1.29)) = 10.13

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	620

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	2 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:72

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:75

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н370У
	–
	–
	354156.15
	2276957.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н371У
	–
	–
	354148.56
	2276928.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н372У
	–
	–
	354168.11
	2276924.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н373У
	–
	–
	354175.88
	2276953.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н370У
	–
	–
	354156.15
	2276957.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:75

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н370У
	н371У
	30.08
	–
	–

	н371У
	н372У
	20.00
	–
	–

	н372У
	н373У
	30.00
	–
	–

	н373У
	н370У
	20.20
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:75

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	603 кв.м ± 9.92 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √603 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 9.92

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	603

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:75

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:77

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н374У
	–
	–
	354128.99
	2276932.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н375У
	–
	–
	354135.63
	2276962.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н376У
	–
	–
	354116.02
	2276966.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н377У
	–
	–
	354109.53
	2276937.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н374У
	–
	–
	354128.99
	2276932.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:77

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н374У
	н375У
	30.14
	–
	–

	н375У
	н376У
	20.08
	–
	–

	н376У
	н377У
	29.78
	–
	–

	н377У
	н374У
	20.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:77

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.29²)/(2 * 1.29)) = 9.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:77

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:78

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н378У
	–
	–
	354089.92
	2276941.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н379У
	–
	–
	354090.63
	2276941.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н377У
	–
	–
	354109.53
	2276937.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н376У
	–
	–
	354116.02
	2276966.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н380У
	–
	–
	354096.41
	2276970.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н378У
	–
	–
	354089.92
	2276941.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:78

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н378У
	н379У
	0.73
	–
	–

	н379У
	н377У
	19.30
	–
	–

	н377У
	н376У
	29.78
	–
	–

	н376У
	н380У
	20.08
	–
	–

	н380У
	н378У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:78

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	599 кв.м ± 9.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √599 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 9.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:78

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:82

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н350У
	–
	–
	353920.89
	2277008.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н332У
	–
	–
	353912.95
	2276978.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н335У
	–
	–
	353932.76
	2276975.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н351У
	–
	–
	353940.63
	2277004.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н350У
	–
	–
	353920.89
	2277008.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:82

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н350У
	н332У
	30.98
	–
	–

	н332У
	н335У
	20.16
	–
	–

	н335У
	н351У
	30.02
	–
	–

	н351У
	н350У
	20.30
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:82

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	616 кв.м ± 10.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √616 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 10.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	16 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:82

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:84

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н336У
	–
	–
	353836.22
	2276996.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н337У
	–
	–
	353855.77
	2276992.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н338У
	–
	–
	353862.32
	2277021.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н339У
	–
	–
	353842.79
	2277026.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н336У
	–
	–
	353836.22
	2276996.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:84

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н336У
	н337У
	20.00
	–
	–

	н337У
	н338У
	29.93
	–
	–

	н338У
	н339У
	20.00
	–
	–

	н339У
	н336У
	30.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:84

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	599 кв.м ± 9.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √599 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 9.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:84

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:85

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н340У
	–
	–
	353816.67
	2277001.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н336У
	–
	–
	353836.22
	2276996.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н339У
	–
	–
	353842.79
	2277026.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н341У
	–
	–
	353823.25
	2277030.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н340У
	–
	–
	353816.67
	2277001.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:85

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н340У
	н336У
	20.00
	–
	–

	н336У
	н339У
	30.03
	–
	–

	н339У
	н341У
	20.01
	–
	–

	н341У
	н340У
	30.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:85

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	601 кв.м ± 9.97 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √601 * √((1 + 1.29²)/(2 * 1.29)) = 9.97

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:85

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:86

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н342У
	–
	–
	353795.96
	2277005.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н340У
	–
	–
	353816.67
	2277001.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н341У
	–
	–
	353823.25
	2277030.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н343У
	–
	–
	353803.98
	2277034.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н342У
	–
	–
	353795.96
	2277005.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:86

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н342У
	н340У
	21.23
	–
	–

	н340У
	н341У
	30.09
	–
	–

	н341У
	н343У
	19.73
	–
	–

	н343У
	н342У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:86

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	615 кв.м ± 10.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √615 * √((1 + 1.23²)/(2 * 1.23)) = 10.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:86

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:87

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н396У
	–
	–
	354195.74
	2276876.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н391У
	–
	–
	354188.50
	2276847.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н390У
	–
	–
	354207.92
	2276842.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н397У
	–
	–
	354215.79
	2276871.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н396У
	–
	–
	354195.74
	2276876.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:87

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н396У
	н391У
	30.06
	–
	–

	н391У
	н390У
	20.01
	–
	–

	н390У
	н397У
	29.99
	–
	–

	н397У
	н396У
	20.68
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:87

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	611 кв.м ± 10.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √611 * √((1 + 1.25²)/(2 * 1.25)) = 10.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	11 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:87

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:93

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н404У
	–
	–
	354345.84
	2276852.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н405У
	–
	–
	354362.57
	2276850.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н406У
	–
	–
	354382.90
	2276875.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н407У
	–
	–
	354354.65
	2276882.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н404У
	–
	–
	354345.84
	2276852.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:93

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н404У
	н405У
	16.80
	–
	–

	н405У
	н406У
	32.09
	–
	–

	н406У
	н407У
	29.19
	–
	–

	н407У
	н404У
	31.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:93

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	689 кв.м ± 10.55 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √689 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 10.55

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	680

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:93

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:94

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н366У
	–
	–
	354207.25
	2276916.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н367У
	–
	–
	354199.42
	2276887.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н368У
	–
	–
	354219.29
	2276882.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н369У
	–
	–
	354226.76
	2276911.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н366У
	–
	–
	354207.25
	2276916.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:94

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н366У
	н367У
	30.08
	–
	–

	н367У
	н368У
	20.36
	–
	–

	н368У
	н369У
	30.07
	–
	–

	н369У
	н366У
	19.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:94

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	606 кв.м ± 9.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √606 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 9.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:94

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1122003:98

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н388У
	–
	–
	354149.11
	2276857.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н392У
	–
	–
	354168.31
	2276852.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н394У
	–
	–
	354175.69
	2276881.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н395У
	–
	–
	354155.56
	2276886.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н388У
	–
	–
	354149.11
	2276857.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:98

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н388У
	н392У
	19.77
	–
	–

	н392У
	н394У
	30.20
	–
	–

	н394У
	н395У
	20.76
	–
	–

	н395У
	н388У
	30.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1122003:98

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	613 кв.м ± 10.07 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √613 * √((1 + 1.29²)/(2 * 1.29)) = 10.07

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	613

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1122003:98

	1.
	–





