
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, СНТ Южное массива Трубников Бор территория 47:26:1012002
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 01.07.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.05.2026
	****-***/****-********
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. –

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:1

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н64У
	–
	–
	362771.24
	2278370.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н63У
	–
	–
	362790.51
	2278352.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н72У
	–
	–
	362806.82
	2278368.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н73У
	–
	–
	362787.91
	2278386.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н64У
	–
	–
	362771.24
	2278370.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:1

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н64У
	н63У
	26.30
	–
	–

	н63У
	н72У
	22.99
	–
	–

	н72У
	н73У
	26.07
	–
	–

	н73У
	н64У
	23.27
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:1

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	605 кв.м ± 9.84 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √605 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 9.84

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	585

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	20 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:1

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:10

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н286У
	–
	–
	362760.73
	2278415.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н3У
	–
	–
	362744.81
	2278398.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н4У
	–
	–
	362762.57
	2278380.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н287У
	–
	–
	362762.77
	2278379.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н288У
	–
	–
	362779.25
	2278396.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н286У
	–
	–
	362760.73
	2278415.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:10

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н286У
	н3У
	23.44
	–
	–

	н3У
	н4У
	25.24
	–
	–

	н4У
	н287У
	0.35
	–
	–

	н287У
	н288У
	23.51
	–
	–

	н288У
	н286У
	26.29
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:10

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	608 кв.м ± 9.86 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √608 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.86

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:10

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:12

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н289У
	–
	–
	362725.24
	2278450.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н290У
	–
	–
	362709.32
	2278434.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н291У
	–
	–
	362726.45
	2278416.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н292У
	–
	–
	362743.32
	2278432.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н289У
	–
	–
	362725.24
	2278450.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:12

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н289У
	н290У
	22.39
	–
	–

	н290У
	н291У
	24.87
	–
	–

	н291У
	н292У
	23.74
	–
	–

	н292У
	н289У
	24.87
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:12

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	573 кв.м ± 9.58 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √573 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.58

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	27 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:12

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:16

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н75У
	–
	–
	362809.04
	2278300.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н76У
	–
	–
	362827.40
	2278282.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н77У
	–
	–
	362843.64
	2278298.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н78У
	–
	–
	362842.99
	2278299.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н68У
	–
	–
	362825.57
	2278317.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	362809.04
	2278300.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н75У
	н76У
	25.88
	–
	–

	н76У
	н77У
	23.08
	–
	–

	н77У
	н78У
	0.92
	–
	–

	н78У
	н68У
	24.96
	–
	–

	н68У
	н75У
	23.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	602 кв.м ± 9.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √602 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	572

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	30 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:17

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н74У
	–
	–
	362791.90
	2278317.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	362809.04
	2278300.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н68У
	–
	–
	362825.57
	2278317.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	362807.99
	2278334.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н74У
	–
	–
	362791.90
	2278317.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:17

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н74У
	н75У
	24.24
	–
	–

	н75У
	н68У
	23.49
	–
	–

	н68У
	н67У
	24.90
	–
	–

	н67У
	н74У
	23.55
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:17

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	578 кв.м ± 9.62 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √578 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.62

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	581

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:17

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:19

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н61У
	–
	–
	362774.26
	2278335.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н62У
	–
	–
	362779.41
	2278340.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н63У
	–
	–
	362790.51
	2278352.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н64У
	–
	–
	362771.24
	2278370.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н65У
	–
	–
	362754.56
	2278354.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н66У
	–
	–
	362771.32
	2278338.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н61У
	–
	–
	362774.26
	2278335.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:19

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н61У
	н62У
	7.17
	–
	–

	н62У
	н63У
	16.69
	–
	–

	н63У
	н64У
	26.30
	–
	–

	н64У
	н65У
	23.28
	–
	–

	н65У
	н66У
	23.28
	–
	–

	н66У
	н61У
	4.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:19

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	636 кв.м ± 10.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √636 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 10.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	36 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:19

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:22

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н79У
	–
	–
	362707.93
	2278435.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н80У
	–
	–
	362691.51
	2278451.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н81У
	–
	–
	362674.13
	2278433.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н82У
	–
	–
	362691.65
	2278416.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н79У
	–
	–
	362707.93
	2278435.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:22

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н79У
	н80У
	22.71
	–
	–

	н80У
	н81У
	24.78
	–
	–

	н81У
	н82У
	24.83
	–
	–

	н82У
	н79У
	25.46
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:22

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	596 кв.м ± 9.77 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √596 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 9.77

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	607

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	11 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:22

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:23

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н80У
	–
	–
	362691.51
	2278451.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н83У
	–
	–
	362690.01
	2278452.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н84У
	–
	–
	362672.55
	2278468.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н85У
	–
	–
	362655.89
	2278451.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	362674.11
	2278433.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н80У
	–
	–
	362691.51
	2278451.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:23

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н80У
	н83У
	2.08
	–
	–

	н83У
	н84У
	23.53
	–
	–

	н84У
	н85У
	23.76
	–
	–

	н85У
	н86У
	25.56
	–
	–

	н86У
	н80У
	24.78
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:23

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	621 кв.м ± 9.97 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √621 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.97

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	21 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:23

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:24

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н23У
	–
	–
	362804.13
	2278259.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н19У
	–
	–
	362822.68
	2278241.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н171У
	–
	–
	362839.05
	2278256.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н172У
	–
	–
	362826.20
	2278270.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н173У
	–
	–
	362821.31
	2278275.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н23У
	–
	–
	362804.13
	2278259.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:24

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н23У
	н19У
	25.97
	–
	–

	н19У
	н171У
	22.79
	–
	–

	н171У
	н172У
	18.77
	–
	–

	н172У
	н173У
	7.04
	–
	–

	н173У
	н23У
	23.76
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:24

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	603 кв.м ± 9.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √603 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:24

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:25

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н158У
	–
	–
	362751.56
	2278311.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н162У
	–
	–
	362768.66
	2278293.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н163У
	–
	–
	362786.23
	2278310.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н164У
	–
	–
	362768.93
	2278328.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н159У
	–
	–
	362768.46
	2278329.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н158У
	–
	–
	362751.56
	2278311.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:25

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н158У
	н162У
	24.89
	–
	–

	н162У
	н163У
	24.45
	–
	–

	н163У
	н164У
	24.89
	–
	–

	н164У
	н159У
	0.67
	–
	–

	н159У
	н158У
	24.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:25

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	613 кв.м ± 9.91 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √613 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.91

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:25

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:26

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н96У
	–
	–
	362704.15
	2278357.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	362704.38
	2278357.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	362722.02
	2278338.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н98У
	–
	–
	362740.57
	2278357.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н99У
	–
	–
	362736.30
	2278361.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н100У
	–
	–
	362722.70
	2278375.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н96У
	–
	–
	362704.15
	2278357.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н96У
	н95У
	0.33
	–
	–

	н95У
	н97У
	25.25
	–
	–

	н97У
	н98У
	25.99
	–
	–

	н98У
	н99У
	6.12
	–
	–

	н99У
	н100У
	19.20
	–
	–

	н100У
	н96У
	25.72
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	659 кв.м ± 10.27 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √659 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 10.27

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	59 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:32

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н158У
	–
	–
	362751.56
	2278311.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н157У
	–
	–
	362735.04
	2278295.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н165У
	–
	–
	362752.97
	2278277.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н166У
	–
	–
	362768.65
	2278293.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н158У
	–
	–
	362751.56
	2278311.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:32

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н158У
	н157У
	23.57
	–
	–

	н157У
	н165У
	25.03
	–
	–

	н165У
	н166У
	22.54
	–
	–

	н166У
	н158У
	24.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:32

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	575 кв.м ± 9.59 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √575 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.59

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	25 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:32

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:33

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н154У
	–
	–
	362732.27
	2278331.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н155У
	–
	–
	362715.22
	2278313.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н156У
	–
	–
	362734.27
	2278295.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н157У
	–
	–
	362735.04
	2278295.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н158У
	–
	–
	362751.56
	2278311.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н154У
	–
	–
	362732.27
	2278331.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н154У
	н155У
	24.31
	–
	–

	н155У
	н156У
	26.10
	–
	–

	н156У
	н157У
	1.07
	–
	–

	н157У
	н158У
	23.57
	–
	–

	н158У
	н154У
	27.15
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:33

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	650 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √650 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	50 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:34

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н91У
	–
	–
	362671.28
	2278357.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	362687.78
	2278341.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н94У
	–
	–
	362697.84
	2278350.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	362704.38
	2278357.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н96У
	–
	–
	362704.15
	2278357.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	362686.71
	2278375.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н91У
	–
	–
	362671.28
	2278357.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:34

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н91У
	н93У
	23.23
	–
	–

	н93У
	н94У
	13.52
	–
	–

	н94У
	н95У
	9.15
	–
	–

	н95У
	н96У
	0.33
	–
	–

	н96У
	н92У
	25.59
	–
	–

	н92У
	н91У
	23.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:34

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	572 кв.м ± 9.57 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √572 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 9.57

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	28 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:34

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:35

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н88У
	–
	–
	362652.11
	2278376.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н91У
	–
	–
	362671.28
	2278357.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	362686.71
	2278375.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н89У
	–
	–
	362668.53
	2278393.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	362652.11
	2278376.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	362652.11
	2278376.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н88У
	н91У
	26.99
	–
	–

	н91У
	н92У
	23.75
	–
	–

	н92У
	н89У
	25.43
	–
	–

	н89У
	н88У
	23.52
	–
	–

	н88У
	н88У
	0.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	619 кв.м ± 9.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √619 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 9.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:37

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н139У
	–
	–
	362783.41
	2278236.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	362765.33
	2278219.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	362782.34
	2278204.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н141У
	–
	–
	362786.22
	2278200.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н142У
	–
	–
	362802.31
	2278217.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н139У
	–
	–
	362783.41
	2278236.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:37

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н139У
	н55У
	24.63
	–
	–

	н55У
	н54У
	22.84
	–
	–

	н54У
	н141У
	5.21
	–
	–

	н141У
	н142У
	23.33
	–
	–

	н142У
	н139У
	26.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:37

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	653 кв.м ± 10.22 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √653 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 10.22

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	53 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:37

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н47У
	–
	–
	362747.47
	2278237.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	362765.33
	2278219.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н139У
	–
	–
	362783.41
	2278236.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н140У
	–
	–
	362764.50
	2278254.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	362747.47
	2278237.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н47У
	н55У
	25.59
	–
	–

	н55У
	н139У
	24.63
	–
	–

	н139У
	н140У
	26.50
	–
	–

	н140У
	н47У
	24.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	634 кв.м ± 10.07 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √634 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 10.07

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	34 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:39

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н49У
	–
	–
	362711.97
	2278237.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н48У
	–
	–
	362729.45
	2278255.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	362746.71
	2278272.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н57У
	–
	–
	362728.35
	2278290.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н58У
	–
	–
	362711.93
	2278273.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н59У
	–
	–
	362693.93
	2278255.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н60У
	–
	–
	362707.26
	2278242.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н49У
	–
	–
	362711.97
	2278237.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:39

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н49У
	н48У
	25.32
	–
	–

	н48У
	н56У
	24.14
	–
	–

	н56У
	н57У
	25.57
	–
	–

	н57У
	н58У
	23.60
	–
	–

	н58У
	н59У
	25.31
	–
	–

	н59У
	н60У
	18.96
	–
	–

	н60У
	н49У
	6.70
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:39

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1243 кв.м ± 14.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1243 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 14.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	43 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:39

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:4

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н128У
	–
	–
	362648.13
	2278336.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н129У
	–
	–
	362630.69
	2278319.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н130У
	–
	–
	362648.58
	2278300.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н131У
	–
	–
	362664.91
	2278319.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н132У
	–
	–
	362648.14
	2278336.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н128У
	–
	–
	362648.13
	2278336.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:4

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н128У
	н129У
	24.54
	–
	–

	н129У
	н130У
	25.66
	–
	–

	н130У
	н131У
	24.86
	–
	–

	н131У
	н132У
	23.84
	–
	–

	н132У
	н128У
	0.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:4

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	611 кв.м ± 9.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √611 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 9.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	11 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:4

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:41

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н131У
	–
	–
	362664.91
	2278319.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н135У
	–
	–
	362684.16
	2278299.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н138У
	–
	–
	362701.80
	2278316.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н136У
	–
	–
	362681.71
	2278336.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н131У
	–
	–
	362664.91
	2278319.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:41

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н131У
	н135У
	27.36
	–
	–

	н135У
	н138У
	24.13
	–
	–

	н138У
	н136У
	28.36
	–
	–

	н136У
	н131У
	23.92
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:41

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	669 кв.м ± 10.35 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √669 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 10.35

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	69 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:41

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:42

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н132У
	–
	–
	362648.14
	2278336.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н131У
	–
	–
	362664.91
	2278319.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н136У
	–
	–
	362681.71
	2278336.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н137У
	–
	–
	362664.55
	2278353.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н132У
	–
	–
	362648.14
	2278336.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:42

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н132У
	н131У
	23.84
	–
	–

	н131У
	н136У
	23.92
	–
	–

	н136У
	н137У
	24.11
	–
	–

	н137У
	н132У
	23.64
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:42

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	570 кв.м ± 9.55 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √570 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.55

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	30 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:42

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:45

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н9У
	–
	–
	362612.44
	2278371.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н8У
	–
	–
	362628.69
	2278389.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н174У
	–
	–
	362621.87
	2278396.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н175У
	–
	–
	362619.04
	2278399.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н176У
	–
	–
	362609.47
	2278408.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н177У
	–
	–
	362593.80
	2278389.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н9У
	–
	–
	362612.44
	2278371.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:45

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н9У
	н8У
	24.35
	–
	–

	н8У
	н174У
	10.25
	–
	–

	н174У
	н175У
	3.82
	–
	–

	н175У
	н176У
	13.18
	–
	–

	н176У
	н177У
	24.80
	–
	–

	н177У
	н9У
	26.05
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:45

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	660 кв.м ± 10.29 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √660 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 10.29

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	60 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:45

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:46

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н46У
	–
	–
	362729.70
	2278220.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н51У
	–
	–
	362743.65
	2278206.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н52У
	–
	–
	362748.61
	2278201.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	362765.60
	2278186.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	362782.34
	2278204.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	362765.33
	2278219.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	362747.47
	2278237.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	362729.70
	2278220.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:46

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н46У
	н51У
	19.39
	–
	–

	н51У
	н52У
	6.76
	–
	–

	н52У
	н53У
	23.17
	–
	–

	н53У
	н54У
	24.57
	–
	–

	н54У
	н55У
	22.84
	–
	–

	н55У
	н47У
	25.59
	–
	–

	н47У
	н46У
	25.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:46

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1199 кв.м ± 13.85 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1199 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 13.85

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:46

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:47

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н46У
	–
	–
	362729.70
	2278220.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	362747.47
	2278237.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н48У
	–
	–
	362729.45
	2278255.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н49У
	–
	–
	362711.97
	2278237.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н50У
	–
	–
	362723.57
	2278225.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	362729.70
	2278220.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:47

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н46У
	н47У
	25.10
	–
	–

	н47У
	н48У
	25.64
	–
	–

	н48У
	н49У
	25.32
	–
	–

	н49У
	н50У
	16.50
	–
	–

	н50У
	н46У
	8.52
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:47

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	640 кв.м ± 10.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √640 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 10.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	40 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:47

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:48

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н131У
	–
	–
	362664.91
	2278319.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н130У
	–
	–
	362648.58
	2278300.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н133У
	–
	–
	362655.71
	2278293.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н134У
	–
	–
	362666.52
	2278283.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н135У
	–
	–
	362684.16
	2278299.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н131У
	–
	–
	362664.91
	2278319.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:48

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н131У
	н130У
	24.86
	–
	–

	н130У
	н133У
	10.11
	–
	–

	н133У
	н134У
	14.72
	–
	–

	н134У
	н135У
	24.13
	–
	–

	н135У
	н131У
	27.36
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:48

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	641 кв.м ± 10.13 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √641 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 10.13

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	41 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:48

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:50

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н9У
	–
	–
	362612.44
	2278371.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н120У
	–
	–
	362596.42
	2278354.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н121У
	–
	–
	362613.50
	2278336.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н10У
	–
	–
	362630.16
	2278353.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н9У
	–
	–
	362612.44
	2278371.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:50

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н9У
	н120У
	22.90
	–
	–

	н120У
	н121У
	25.13
	–
	–

	н121У
	н10У
	24.18
	–
	–

	н10У
	н9У
	24.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:50

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	587 кв.м ± 9.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √587 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:50

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:52

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н34У
	–
	–
	362740.43
	2278195.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	362725.77
	2278180.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н37У
	–
	–
	362744.69
	2278161.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н38У
	–
	–
	362762.72
	2278179.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н39У
	–
	–
	362749.08
	2278191.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н35У
	–
	–
	362742.98
	2278197.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н34У
	–
	–
	362740.43
	2278195.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н34У
	н33У
	20.71
	–
	–

	н33У
	н37У
	26.69
	–
	–

	н37У
	н38У
	24.93
	–
	–

	н38У
	н39У
	18.61
	–
	–

	н39У
	н35У
	8.63
	–
	–

	н35У
	н34У
	3.60
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:52

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	661 кв.м ± 10.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √661 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 10.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	61 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:52

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:53

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н29У
	–
	–
	362707.58
	2278198.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	362725.77
	2278180.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н34У
	–
	–
	362740.43
	2278195.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н35У
	–
	–
	362742.98
	2278197.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н36У
	–
	–
	362732.98
	2278207.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н31У
	–
	–
	362724.96
	2278215.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	362707.58
	2278198.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:53

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н29У
	н33У
	25.41
	–
	–

	н33У
	н34У
	20.71
	–
	–

	н34У
	н35У
	3.60
	–
	–

	н35У
	н36У
	14.16
	–
	–

	н36У
	н31У
	11.17
	–
	–

	н31У
	н29У
	24.48
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:53

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	620 кв.м ± 9.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √620 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	20 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:53

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:54

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н30У
	–
	–
	362706.18
	2278232.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н26У
	–
	–
	362691.19
	2278216.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	362707.58
	2278198.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н31У
	–
	–
	362724.96
	2278215.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н32У
	–
	–
	362716.94
	2278223.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н30У
	–
	–
	362706.18
	2278232.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н30У
	–
	–
	362706.18
	2278232.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:54

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н30У
	н26У
	22.07
	–
	–

	н26У
	н29У
	24.51
	–
	–

	н29У
	н31У
	24.48
	–
	–

	н31У
	н32У
	11.17
	–
	–

	н32У
	н30У
	14.29
	–
	–

	н30У
	н30У
	0.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:54

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	585 кв.м ± 9.67 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √585 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.67

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:54

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:55

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н116У
	–
	–
	362643.18
	2278295.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н115У
	–
	–
	362626.57
	2278278.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н118У
	–
	–
	362644.72
	2278260.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н119У
	–
	–
	362661.44
	2278277.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н116У
	–
	–
	362643.18
	2278295.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н116У
	–
	–
	362643.18
	2278295.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н116У
	н115У
	23.60
	–
	–

	н115У
	н118У
	25.35
	–
	–

	н118У
	н119У
	23.39
	–
	–

	н119У
	н116У
	25.71
	–
	–

	н116У
	н116У
	0.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:55

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:56

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н110У
	–
	–
	362626.38
	2278312.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н109У
	–
	–
	362607.76
	2278296.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н115У
	–
	–
	362626.57
	2278278.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н116У
	–
	–
	362643.18
	2278295.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н117У
	–
	–
	362640.53
	2278297.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н110У
	–
	–
	362626.38
	2278312.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:56

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н110У
	н109У
	24.81
	–
	–

	н109У
	н115У
	25.82
	–
	–

	н115У
	н116У
	23.60
	–
	–

	н116У
	н117У
	3.73
	–
	–

	н117У
	н110У
	20.41
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:56

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	603 кв.м ± 9.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √603 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 9.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:56

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:57

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н107У
	–
	–
	362572.47
	2278331.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н108У
	–
	–
	362589.63
	2278313.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н109У
	–
	–
	362607.76
	2278296.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н110У
	–
	–
	362626.38
	2278312.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н111У
	–
	–
	362612.23
	2278327.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н112У
	–
	–
	362607.64
	2278331.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н105У
	–
	–
	362589.35
	2278349.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н107У
	–
	–
	362572.47
	2278331.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:57

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н107У
	н108У
	25.52
	–
	–

	н108У
	н109У
	24.84
	–
	–

	н109У
	н110У
	24.81
	–
	–

	н110У
	н111У
	20.41
	–
	–

	н111У
	н112У
	6.39
	–
	–

	н112У
	н105У
	25.47
	–
	–

	н105У
	н107У
	24.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:57

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1294 кв.м ± 14.39 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1294 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 14.39

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	94 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:57

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:58

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н101У
	–
	–
	362554.01
	2278349.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н102У
	–
	–
	362558.93
	2278344.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н103У
	–
	–
	362565.40
	2278338.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н104У
	–
	–
	362572.51
	2278331.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н105У
	–
	–
	362589.35
	2278349.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н106У
	–
	–
	362570.29
	2278367.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н101У
	–
	–
	362554.01
	2278349.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:58

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н101У
	н102У
	7.28
	–
	–

	н102У
	н103У
	8.47
	–
	–

	н103У
	н104У
	9.79
	–
	–

	н104У
	н105У
	24.20
	–
	–

	н105У
	н106У
	26.54
	–
	–

	н106У
	н101У
	24.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:58

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	637 кв.м ± 10.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √637 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 10.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	37 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:58

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:59

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н33У
	–
	–
	362725.77
	2278180.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н40У
	–
	–
	362708.80
	2278163.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н41У
	–
	–
	362727.64
	2278143.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н37У
	–
	–
	362744.69
	2278161.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	362725.77
	2278180.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:59

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н33У
	н40У
	23.90
	–
	–

	н40У
	н41У
	27.52
	–
	–

	н41У
	н37У
	24.84
	–
	–

	н37У
	н33У
	26.69
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:59

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	660 кв.м ± 10.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √660 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 10.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	60 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:59

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:6

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н154У
	–
	–
	362732.27
	2278331.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н158У
	–
	–
	362751.56
	2278311.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н159У
	–
	–
	362768.46
	2278329.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н160У
	–
	–
	362760.47
	2278337.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н161У
	–
	–
	362749.31
	2278348.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н154У
	–
	–
	362732.27
	2278331.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:6

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н154У
	н158У
	27.15
	–
	–

	н158У
	н159У
	24.17
	–
	–

	н159У
	н160У
	11.50
	–
	–

	н160У
	н161У
	15.59
	–
	–

	н161У
	н154У
	24.30
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:6

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	660 кв.м ± 10.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √660 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 10.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	60 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:6

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:61

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н26У
	–
	–
	362691.19
	2278216.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н27У
	–
	–
	362673.56
	2278198.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н28У
	–
	–
	362691.37
	2278181.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	362707.58
	2278198.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н26У
	–
	–
	362691.19
	2278216.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:61

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н26У
	н27У
	25.24
	–
	–

	н27У
	н28У
	24.90
	–
	–

	н28У
	н29У
	23.66
	–
	–

	н29У
	н26У
	24.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:61

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	603 кв.м ± 9.83 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √603 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 9.83

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:61

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:63

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н42У
	–
	–
	362653.83
	2278252.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н43У
	–
	–
	362636.24
	2278235.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	362655.18
	2278216.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н45У
	–
	–
	362671.96
	2278234.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н42У
	–
	–
	362653.83
	2278252.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:63

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н42У
	н43У
	24.73
	–
	–

	н43У
	н44У
	26.48
	–
	–

	н44У
	н45У
	24.59
	–
	–

	н45У
	н42У
	25.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:63

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	641 кв.м ± 10.13 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √641 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 10.13

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	41 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:63

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:65

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н108У
	–
	–
	362589.63
	2278313.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н113У
	–
	–
	362573.92
	2278296.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н114У
	–
	–
	362591.57
	2278280.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н109У
	–
	–
	362607.76
	2278296.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н108У
	–
	–
	362589.63
	2278313.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:65

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н108У
	н113У
	22.66
	–
	–

	н113У
	н114У
	24.18
	–
	–

	н114У
	н109У
	22.68
	–
	–

	н109У
	н108У
	24.84
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:65

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	555 кв.м ± 9.43 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √555 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.43

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	589

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	34 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:65

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:69

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н143У
	–
	–
	362686.21
	2278174.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н144У
	–
	–
	362667.76
	2278192.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н145У
	–
	–
	362650.61
	2278175.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н146У
	–
	–
	362661.74
	2278161.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н147У
	–
	–
	362668.20
	2278155.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н143У
	–
	–
	362686.21
	2278174.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н143У
	н144У
	25.62
	–
	–

	н144У
	н145У
	24.32
	–
	–

	н145У
	н146У
	17.48
	–
	–

	н146У
	н147У
	8.60
	–
	–

	н147У
	н143У
	25.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:69

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	660 кв.м ± 10.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √660 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 10.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	60 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:69

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:70

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н150У
	–
	–
	362632.64
	2278193.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н145У
	–
	–
	362650.61
	2278175.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н144У
	–
	–
	362667.76
	2278192.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н151У
	–
	–
	362649.44
	2278210.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н150У
	–
	–
	362632.64
	2278193.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:70

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н150У
	н145У
	25.71
	–
	–

	н145У
	н144У
	24.32
	–
	–

	н144У
	н151У
	26.10
	–
	–

	н151У
	н150У
	24.22
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:70

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	629 кв.м ± 10.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √629 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 10.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	29 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:70

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:73

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н125У
	–
	–
	362567.56
	2278291.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н124У
	–
	–
	362550.23
	2278273.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н126У
	–
	–
	362568.30
	2278257.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н127У
	–
	–
	362585.52
	2278274.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н125У
	–
	–
	362567.56
	2278291.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:73

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н125У
	н124У
	24.83
	–
	–

	н124У
	н126У
	24.73
	–
	–

	н126У
	н127У
	24.51
	–
	–

	н127У
	н125У
	24.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:73

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	612 кв.м ± 9.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √612 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	12 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:73

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:74

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н122У
	–
	–
	362549.53
	2278308.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н123У
	–
	–
	362532.15
	2278290.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н124У
	–
	–
	362550.23
	2278273.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н125У
	–
	–
	362567.56
	2278291.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н122У
	–
	–
	362549.53
	2278308.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:74

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н122У
	н123У
	25.06
	–
	–

	н123У
	н124У
	24.74
	–
	–

	н124У
	н125У
	24.83
	–
	–

	н125У
	н122У
	24.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:74

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	619 кв.м ± 9.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √619 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:74

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:8

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н67У
	–
	–
	362807.99
	2278334.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н68У
	–
	–
	362825.57
	2278317.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н69У
	–
	–
	362842.46
	2278334.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н70У
	–
	–
	362825.90
	2278351.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	362807.99
	2278334.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:8

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н67У
	н68У
	24.90
	–
	–

	н68У
	н69У
	23.99
	–
	–

	н69У
	н70У
	23.85
	–
	–

	н70У
	н67У
	24.39
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:8

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	589 кв.м ± 9.71 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √589 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.71

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	11 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:8

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:80

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н87У
	–
	–
	362634.18
	2278394.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	362652.11
	2278376.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н89У
	–
	–
	362668.53
	2278393.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н90У
	–
	–
	362650.48
	2278411.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н87У
	–
	–
	362634.18
	2278394.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:80

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н87У
	н88У
	25.24
	–
	–

	н88У
	н89У
	23.52
	–
	–

	н89У
	н90У
	25.47
	–
	–

	н90У
	н87У
	23.58
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:80

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	597 кв.м ± 9.77 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √597 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.77

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:80

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:82

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н162У
	–
	–
	362768.66
	2278293.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н165У
	–
	–
	362752.97
	2278277.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н167У
	–
	–
	362770.03
	2278260.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н168У
	–
	–
	362786.39
	2278277.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н169У
	–
	–
	362777.54
	2278286.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н170У
	–
	–
	362793.73
	2278303.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н163У
	–
	–
	362786.23
	2278310.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н162У
	–
	–
	362768.66
	2278293.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:82

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н162У
	н165У
	22.55
	–
	–

	н165У
	н167У
	23.82
	–
	–

	н167У
	н168У
	23.20
	–
	–

	н168У
	н169У
	12.62
	–
	–

	н169У
	н170У
	23.19
	–
	–

	н170У
	н163У
	10.79
	–
	–

	н163У
	н162У
	24.45
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:82

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	821 кв.м ± 11.57 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √821 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 11.57

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	883

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	62 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:82

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:83

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н13У
	–
	–
	362685.68
	2278141.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н148У
	–
	–
	362702.93
	2278122.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н149У
	–
	–
	362720.33
	2278140.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н14У
	–
	–
	362702.92
	2278157.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н13У
	–
	–
	362685.68
	2278141.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:83

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н13У
	н148У
	25.27
	–
	–

	н148У
	н149У
	24.36
	–
	–

	н149У
	н14У
	24.72
	–
	–

	н14У
	н13У
	23.62
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:83

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	599 кв.м ± 9.79 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √599 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.79

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:83

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1012002:9

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н63У
	–
	–
	362790.51
	2278352.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	362807.99
	2278334.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н70У
	–
	–
	362825.90
	2278351.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н71У
	–
	–
	362824.17
	2278353.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н72У
	–
	–
	362806.82
	2278368.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н63У
	–
	–
	362790.51
	2278352.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:9

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н63У
	н67У
	25.07
	–
	–

	н67У
	н70У
	24.39
	–
	–

	н70У
	н71У
	2.50
	–
	–

	н71У
	н72У
	23.48
	–
	–

	н72У
	н63У
	22.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:9

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	606 кв.м ± 9.85 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √606 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 9.85

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1012002:9

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:68

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н12У
	362678.53
	2278136.01
	362682.24
	2278138.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н13У
	362700.92
	2278157.19
	362685.68
	2278141.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н14У
	362685.31
	2278172.83
	362702.92
	2278157.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н15У
	362663.71
	2278149.86
	362686.56
	2278174.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н16У
	–
	–
	362681.94
	2278169.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н17У
	–
	–
	362665.39
	2278151.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	362678.53
	2278136.01
	362682.24
	2278138.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:68

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н12У
	н13У
	4.71
	–
	–

	н13У
	н14У
	23.62
	–
	–

	н14У
	н15У
	23.26
	–
	–

	н15У
	н16У
	6.74
	–
	–

	н16У
	н17У
	24.17
	–
	–

	н17У
	н12У
	21.50
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:68

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	660 кв.м ± 10.29 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √660 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 10.29

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	660

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:1012002:68

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:44

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	293
	362646.31
	2278371.26
	362646.31
	2278371.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	294
	362628.65
	2278389.02
	362628.69
	2278389.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	295
	362612.28
	2278371.26
	362612.44
	2278371.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	296
	362630.16
	2278353.74
	362630.16
	2278353.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	293
	362646.31
	2278371.26
	362646.31
	2278371.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:44

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	293
	294
	25.12
	–
	–

	294
	295
	24.35
	–
	–

	295
	296
	24.75
	–
	–

	296
	293
	23.83
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:44

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:1012002:44

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:20

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	297
	362719.12
	2278390.02
	362719.38
	2278389.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	298
	362734.97
	2278407.62
	362734.97
	2278407.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	299
	362744.81
	2278398.01
	362744.81
	2278398.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	300
	362762.57
	2278380.07
	362762.57
	2278380.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	301
	362746.10
	2278363.66
	362746.32
	2278363.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	297
	362719.12
	2278390.02
	362719.38
	2278389.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:20

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	297
	298
	23.70
	–
	–

	298
	299
	13.75
	–
	–

	299
	300
	25.24
	–
	–

	300
	301
	23.25
	–
	–

	301
	297
	37.67
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:20

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	902 кв.м ± 12.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √902 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 12.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	903

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:1012002:20

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:79

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н19У
	362822.68
	2278241.08
	362822.68
	2278241.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н20У
	362806.52
	2278224.29
	362806.52
	2278224.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н21У
	362788.04
	2278242.82
	362788.04
	2278242.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н22У
	362804.13
	2278259.26
	362787.78
	2278243.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н23У
	362812.55
	2278251.01
	362804.13
	2278259.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н24У
	–
	–
	362812.55
	2278251.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н19У
	362822.68
	2278241.08
	362822.68
	2278241.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:79

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н19У
	н20У
	23.30
	–
	–

	н20У
	н21У
	26.17
	–
	–

	н21У
	н22У
	0.37
	–
	–

	н22У
	н23У
	23.00
	–
	–

	н23У
	н24У
	11.79
	–
	–

	н24У
	н19У
	14.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1012002:79

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	608 кв.м ± 9.86 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √608 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.86

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	604

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1012002:84

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:1012002:79

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н256О
	–
	–
	–
	362619.42
	2278259.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н257О
	–
	–
	–
	362622.32
	2278256.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н258О
	–
	–
	–
	362627.21
	2278261.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н259О
	–
	–
	–
	362623.41
	2278265.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н260О
	–
	–
	–
	362620.35
	2278262.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н261О
	–
	–
	–
	362621.27
	2278261.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н256О
	–
	–
	–
	362619.42
	2278259.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:18171

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:18171

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н280О
	–
	–
	–
	362666.76
	2278166.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н281О
	–
	–
	–
	362663.24
	2278161.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н282О
	–
	–
	–
	362667.72
	2278158.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н283О
	–
	–
	–
	362669.88
	2278161.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н284О
	–
	–
	–
	362668.41
	2278162.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н285О
	–
	–
	–
	362669.77
	2278164.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н280О
	–
	–
	–
	362666.76
	2278166.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н280О
	–
	–
	–
	362666.76
	2278166.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:18266

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:18266

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н220О
	–
	–
	–
	362813.72
	2278275.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н221О
	–
	–
	–
	362810.32
	2278278.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н222О
	–
	–
	–
	362802.56
	2278271.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н223О
	–
	–
	–
	362807.63
	2278266.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н224О
	–
	–
	–
	362811.86
	2278270.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н225О
	–
	–
	–
	362810.09
	2278272.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н220О
	–
	–
	–
	362813.72
	2278275.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:18646

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:18646

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н270О
	–
	–
	–
	362645.92
	2278188.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н271О
	–
	–
	–
	362643.11
	2278186.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н272О
	–
	–
	–
	362647.17
	2278181.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н273О
	–
	–
	–
	362651.40
	2278186.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н274О
	–
	–
	–
	362649.33
	2278188.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н275О
	–
	–
	–
	362647.81
	2278186.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н270О
	–
	–
	–
	362645.92
	2278188.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:19371

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:19371

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н216О
	–
	–
	–
	362729.54
	2278361.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н217О
	–
	–
	–
	362725.10
	2278366.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н218О
	–
	–
	–
	362718.22
	2278360.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н219О
	–
	–
	–
	362722.67
	2278355.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н216О
	–
	–
	–
	362729.54
	2278361.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23076

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23076

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н226О
	–
	–
	–
	362791.29
	2278252.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н227О
	–
	–
	–
	362789.07
	2278255.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н228О
	–
	–
	–
	362787.98
	2278254.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н229О
	–
	–
	–
	362786.25
	2278256.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н230О
	–
	–
	–
	362783.63
	2278254.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н231О
	–
	–
	–
	362784.10
	2278254.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н232О
	–
	–
	–
	362782.66
	2278252.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н233О
	–
	–
	–
	362784.25
	2278250.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н234О
	–
	–
	–
	362785.89
	2278252.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н235О
	–
	–
	–
	362787.69
	2278250.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н226О
	–
	–
	–
	362791.29
	2278252.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:86

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:86

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н262О
	–
	–
	–
	362701.85
	2278212.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н263О
	–
	–
	–
	362699.58
	2278209.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н264О
	–
	–
	–
	362704.35
	2278205.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н265О
	–
	–
	–
	362706.62
	2278209.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н262О
	–
	–
	–
	362701.85
	2278212.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:87

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:87

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н240О
	–
	–
	–
	362726.41
	2278308.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н241О
	–
	–
	–
	362731.12
	2278303.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н242О
	–
	–
	–
	362736.22
	2278309.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н243О
	–
	–
	–
	362731.51
	2278313.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н240О
	–
	–
	–
	362726.41
	2278308.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:88

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:88

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н190О
	–
	–
	–
	362819.83
	2278350.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н191О
	–
	–
	–
	362816.32
	2278353.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н192О
	–
	–
	–
	362811.93
	2278349.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н193О
	–
	–
	–
	362813.56
	2278347.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н194О
	–
	–
	–
	362812.41
	2278346.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н195О
	–
	–
	–
	362814.29
	2278344.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н190О
	–
	–
	–
	362819.83
	2278350.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:90

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:90

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н244О
	–
	–
	–
	362655.76
	2278352.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н245О
	–
	–
	–
	362649.45
	2278356.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н246О
	–
	–
	–
	362645.38
	2278351.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н247О
	–
	–
	–
	362651.69
	2278346.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н244О
	–
	–
	–
	362655.76
	2278352.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:91

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:91

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н208О
	–
	–
	–
	362690.97
	2278424.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н209О
	–
	–
	–
	362697.18
	2278430.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н210О
	–
	–
	–
	362691.97
	2278435.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н211О
	–
	–
	–
	362685.76
	2278430.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н208О
	–
	–
	–
	362690.97
	2278424.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:92

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:92

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н276О
	–
	–
	–
	362599.98
	2278237.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н277О
	–
	–
	–
	362596.40
	2278233.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н278О
	–
	–
	–
	362603.20
	2278228.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н279О
	–
	–
	–
	362606.86
	2278232.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н276О
	–
	–
	–
	362599.98
	2278237.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:93

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:93

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н248О
	–
	–
	–
	362619.82
	2278352.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н249О
	–
	–
	–
	362616.57
	2278356.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н250О
	–
	–
	–
	362611.32
	2278351.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н251О
	–
	–
	–
	362614.82
	2278347.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н252О
	–
	–
	–
	362615.75
	2278348.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н253О
	–
	–
	–
	362616.44
	2278347.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н254О
	–
	–
	–
	362619.21
	2278350.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н255О
	–
	–
	–
	362618.35
	2278351.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н248О
	–
	–
	–
	362619.82
	2278352.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:94

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:94

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н266О
	–
	–
	–
	362708.38
	2278171.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н267О
	–
	–
	–
	362713.77
	2278177.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н268О
	–
	–
	–
	362709.51
	2278181.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н269О
	–
	–
	–
	362704.16
	2278175.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н266О
	–
	–
	–
	362708.38
	2278171.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:95

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:95

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н184О
	–
	–
	–
	362837.91
	2278308.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н185О
	–
	–
	–
	362842.92
	2278304.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н186О
	–
	–
	–
	362846.01
	2278307.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н187О
	–
	–
	–
	362847.54
	2278305.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н188О
	–
	–
	–
	362849.61
	2278307.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н189О
	–
	–
	–
	362843.18
	2278314.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н184О
	–
	–
	–
	362837.91
	2278308.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:96

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:96

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н204О
	–
	–
	–
	362733.93
	2278436.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н205О
	–
	–
	–
	362728.72
	2278441.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н206О
	–
	–
	–
	362723.83
	2278436.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н207О
	–
	–
	–
	362728.98
	2278431.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н204О
	–
	–
	–
	362733.93
	2278436.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:97

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:97

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н212О
	–
	–
	–
	362659.30
	2278429.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н213О
	–
	–
	–
	362653.30
	2278435.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н214О
	–
	–
	–
	362648.82
	2278430.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н215О
	–
	–
	–
	362654.78
	2278424.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н212О
	–
	–
	–
	362659.30
	2278429.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:98

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:98

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н178О
	–
	–
	–
	362830.88
	2278292.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н179О
	–
	–
	–
	362837.81
	2278298.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н180О
	–
	–
	–
	362834.54
	2278302.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н181О
	–
	–
	–
	362831.68
	2278299.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н182О
	–
	–
	–
	362830.57
	2278301.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н183О
	–
	–
	–
	362826.49
	2278297.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н178О
	–
	–
	–
	362830.88
	2278292.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:99

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1012002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1012002:99

	1.
	–





