
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, 187070, Ленинградская область, район Тосненский, СНТ Любанец массива Трубников Бор территория 47:26:1033001
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 01.07.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.05.2026
	****-***/****-********
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. –

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:1

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н62У
	–
	–
	362423.88
	2277388.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н61У
	–
	–
	362410.27
	2277373.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н64У
	–
	–
	362430.32
	2277353.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н65У
	–
	–
	362444.33
	2277367.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н62У
	–
	–
	362423.88
	2277388.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:1

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н62У
	н61У
	19.94
	–
	–

	н61У
	н64У
	28.59
	–
	–

	н64У
	н65У
	20.00
	–
	–

	н65У
	н62У
	29.08
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:1

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	576 кв.м ± 9.60 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √576 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.60

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	24 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:1

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:13

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н59У
	–
	–
	362401.66
	2277409.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н60У
	–
	–
	362387.65
	2277395.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н61У
	–
	–
	362410.27
	2277373.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н62У
	–
	–
	362423.88
	2277388.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н63У
	–
	–
	362423.28
	2277388.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н59У
	–
	–
	362401.66
	2277409.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:13

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н59У
	н60У
	20.00
	–
	–

	н60У
	н61У
	31.41
	–
	–

	н61У
	н62У
	19.94
	–
	–

	н62У
	н63У
	0.83
	–
	–

	н63У
	н59У
	30.08
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:13

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	622 кв.м ± 9.98 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √622 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.98

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	22 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:13

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:15

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н71У
	–
	–
	362373.64
	2277381.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н74У
	–
	–
	362359.55
	2277366.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	362380.95
	2277345.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н72У
	–
	–
	362394.97
	2277360.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н71У
	–
	–
	362373.64
	2277381.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:15

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н71У
	н74У
	20.09
	–
	–

	н74У
	н75У
	29.99
	–
	–

	н75У
	н72У
	20.00
	–
	–

	н72У
	н71У
	29.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:15

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	601 кв.м ± 9.81 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √601 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.81

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:15

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:16

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н74У
	–
	–
	362359.55
	2277366.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н76У
	–
	–
	362345.46
	2277352.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н77У
	–
	–
	362367.62
	2277331.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	362380.95
	2277345.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н74У
	–
	–
	362359.55
	2277366.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н74У
	н76У
	20.09
	–
	–

	н76У
	н77У
	30.70
	–
	–

	н77У
	н75У
	19.74
	–
	–

	н75У
	н74У
	29.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	604 кв.м ± 9.83 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √604 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.83

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:19

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н7У
	–
	–
	362303.55
	2277309.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н8У
	–
	–
	362289.61
	2277295.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н3У
	–
	–
	362310.79
	2277274.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н5У
	–
	–
	362324.88
	2277288.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н7У
	–
	–
	362303.55
	2277309.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:19

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н7У
	н8У
	19.94
	–
	–

	н8У
	н3У
	30.27
	–
	–

	н3У
	н5У
	20.43
	–
	–

	н5У
	н7У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:19

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	608 кв.м ± 9.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √608 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	607

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:19

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:20

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н8У
	–
	–
	362289.61
	2277295.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н9У
	–
	–
	362275.68
	2277281.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н4У
	–
	–
	362296.71
	2277260.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н3У
	–
	–
	362310.79
	2277274.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н8У
	–
	–
	362289.61
	2277295.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:20

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н8У
	н9У
	19.93
	–
	–

	н9У
	н4У
	29.95
	–
	–

	н4У
	н3У
	19.81
	–
	–

	н3У
	н8У
	30.27
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:20

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	598 кв.м ± 9.78 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √598 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.78

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	2 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:20

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:21

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н10У
	–
	–
	362261.71
	2277267.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	–
	–
	362247.74
	2277253.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	362268.64
	2277231.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н13У
	–
	–
	362282.63
	2277246.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н10У
	–
	–
	362261.71
	2277267.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:21

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н10У
	н11У
	19.93
	–
	–

	н11У
	н12У
	29.81
	–
	–

	н12У
	н13У
	19.92
	–
	–

	н13У
	н10У
	29.86
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:21

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	594 кв.м ± 9.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √594 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:21

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:22

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н11У
	–
	–
	362247.74
	2277253.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н14У
	–
	–
	362233.76
	2277238.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н15У
	–
	–
	362254.60
	2277217.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	362268.64
	2277231.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	–
	–
	362247.74
	2277253.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:22

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н11У
	н14У
	19.95
	–
	–

	н14У
	н15У
	29.63
	–
	–

	н15У
	н12У
	19.85
	–
	–

	н12У
	н11У
	29.81
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:22

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	591 кв.м ± 9.73 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √591 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.73

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:22

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:26

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н213У
	–
	–
	362591.51
	2277517.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н214У
	–
	–
	362570.11
	2277538.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н215У
	–
	–
	362556.16
	2277524.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н216У
	–
	–
	362577.56
	2277503.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н213У
	–
	–
	362591.51
	2277517.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н213У
	н214У
	30.00
	–
	–

	н214У
	н215У
	19.91
	–
	–

	н215У
	н216У
	30.00
	–
	–

	н216У
	н213У
	19.91
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	597 кв.м ± 9.78 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √597 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.78

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:3

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н91У
	–
	–
	362577.60
	2277489.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	362562.77
	2277473.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	362584.76
	2277453.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	362599.20
	2277467.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н91У
	–
	–
	362577.60
	2277489.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:3

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н91У
	н92У
	21.18
	–
	–

	н92У
	н86У
	29.87
	–
	–

	н86У
	н93У
	20.09
	–
	–

	н93У
	н91У
	30.38
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:3

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	621 кв.м ± 9.97 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √621 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.97

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	21 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:3

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:31

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н66У
	–
	–
	362480.05
	2277444.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	362467.13
	2277429.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н68У
	–
	–
	362486.37
	2277410.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н69У
	–
	–
	362500.34
	2277424.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н66У
	–
	–
	362480.05
	2277444.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:31

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н66У
	н67У
	19.66
	–
	–

	н67У
	н68У
	27.41
	–
	–

	н68У
	н69У
	19.94
	–
	–

	н69У
	н66У
	28.57
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:31

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	554 кв.м ± 9.41 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √554 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.41

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	46 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:31

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:32

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н67У
	–
	–
	362467.13
	2277429.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н70У
	–
	–
	362466.75
	2277430.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	362451.93
	2277416.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н58У
	–
	–
	362472.40
	2277396.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н68У
	–
	–
	362486.37
	2277410.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	362467.13
	2277429.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:32

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н67У
	н70У
	0.52
	–
	–

	н70У
	н55У
	20.30
	–
	–

	н55У
	н58У
	28.79
	–
	–

	н58У
	н68У
	19.94
	–
	–

	н68У
	н67У
	27.41
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:32

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	571 кв.м ± 9.56 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √571 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.56

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	29 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:32

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:33

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н55У
	–
	–
	362451.93
	2277416.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	362437.28
	2277402.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н57У
	–
	–
	362458.35
	2277381.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н58У
	–
	–
	362472.40
	2277396.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	362451.93
	2277416.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н55У
	н56У
	20.01
	–
	–

	н56У
	н57У
	29.64
	–
	–

	н57У
	н58У
	20.00
	–
	–

	н58У
	н55У
	28.79
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:33

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	584 кв.м ± 9.67 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √584 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.67

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	16 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:34

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н56У
	–
	–
	362437.28
	2277402.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н63У
	–
	–
	362423.28
	2277388.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н62У
	–
	–
	362423.88
	2277388.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н65У
	–
	–
	362444.33
	2277367.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н57У
	–
	–
	362458.35
	2277381.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	362437.28
	2277402.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:34

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н56У
	н63У
	19.69
	–
	–

	н63У
	н62У
	0.83
	–
	–

	н62У
	н65У
	29.08
	–
	–

	н65У
	н57У
	20.00
	–
	–

	н57У
	н56У
	29.64
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:34

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	590 кв.м ± 9.72 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √590 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.72

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	10 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:34

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:366

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н78У
	–
	–
	362219.53
	2277224.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н79У
	–
	–
	362205.43
	2277210.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н80У
	–
	–
	362226.72
	2277189.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н81У
	–
	–
	362240.54
	2277204.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н78У
	–
	–
	362219.53
	2277224.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:366

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н78У
	н79У
	20.12
	–
	–

	н79У
	н80У
	29.95
	–
	–

	н80У
	н81У
	20.42
	–
	–

	н81У
	н78У
	29.27
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:366

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:366

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н5У
	–
	–
	362324.88
	2277288.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н3У
	–
	–
	362310.79
	2277274.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н2У
	–
	–
	362332.20
	2277253.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н6У
	–
	–
	362346.21
	2277267.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н5У
	–
	–
	362324.88
	2277288.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н5У
	н3У
	20.43
	–
	–

	н3У
	н2У
	29.68
	–
	–

	н2У
	н6У
	19.99
	–
	–

	н6У
	н5У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	603 кв.м ± 9.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √603 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:4

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н17У
	–
	–
	362269.22
	2277175.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н20У
	–
	–
	362255.20
	2277160.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н21У
	–
	–
	362276.53
	2277139.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н18У
	–
	–
	362290.67
	2277153.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н17У
	–
	–
	362269.22
	2277175.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:4

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н17У
	н20У
	20.00
	–
	–

	н20У
	н21У
	30.00
	–
	–

	н21У
	н18У
	19.83
	–
	–

	н18У
	н17У
	30.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:4

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	601 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √601 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:4

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:44

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н92У
	–
	–
	362562.77
	2277473.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н94У
	–
	–
	362543.97
	2277454.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	362565.75
	2277434.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н87У
	–
	–
	362570.84
	2277439.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	362584.76
	2277453.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	362562.77
	2277473.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:44

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н92У
	н94У
	26.83
	–
	–

	н94У
	н95У
	29.91
	–
	–

	н95У
	н87У
	7.28
	–
	–

	н87У
	н86У
	19.90
	–
	–

	н86У
	н92У
	29.87
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:44

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	807 кв.м ± 11.36 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √807 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 11.36

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	207 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:44

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:45

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н96У
	–
	–
	362543.96
	2277454.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	362535.50
	2277446.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н98У
	–
	–
	362556.90
	2277425.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	362565.75
	2277434.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н94У
	–
	–
	362543.97
	2277454.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н96У
	–
	–
	362543.96
	2277454.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:45

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н96У
	н97У
	12.08
	–
	–

	н97У
	н98У
	29.93
	–
	–

	н98У
	н95У
	12.65
	–
	–

	н95У
	н94У
	29.91
	–
	–

	н94У
	н96У
	0.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:45

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	370 кв.м ± 7.70 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √370 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 7.70

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	230 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:45

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:5

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н16У
	–
	–
	362283.24
	2277189.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н17У
	–
	–
	362269.22
	2277175.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н18У
	–
	–
	362290.67
	2277153.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н19У
	–
	–
	362305.24
	2277168.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н16У
	–
	–
	362283.24
	2277189.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:5

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н16У
	н17У
	20.00
	–
	–

	н17У
	н18У
	30.34
	–
	–

	н18У
	н19У
	20.42
	–
	–

	н19У
	н16У
	30.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:5

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	617 кв.м ± 9.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √617 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	606

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	11 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:5

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:57

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н41У
	–
	–
	362381.36
	2277289.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н42У
	–
	–
	362367.34
	2277275.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н43У
	–
	–
	362388.67
	2277253.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	362402.69
	2277268.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н41У
	–
	–
	362381.36
	2277289.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:57

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н41У
	н42У
	20.00
	–
	–

	н42У
	н43У
	30.00
	–
	–

	н43У
	н44У
	20.00
	–
	–

	н44У
	н41У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:57

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:57

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:58

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н35У
	–
	–
	362361.59
	2277224.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н36У
	–
	–
	362374.94
	2277239.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н37У
	–
	–
	362353.32
	2277260.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н38У
	–
	–
	362339.57
	2277246.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н35У
	–
	–
	362361.59
	2277224.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:58

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н35У
	н36У
	19.73
	–
	–

	н36У
	н37У
	30.41
	–
	–

	н37У
	н38У
	19.62
	–
	–

	н38У
	н35У
	31.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:58

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	605 кв.м ± 9.84 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √605 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.84

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	5 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:58

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:6

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н49У
	–
	–
	362430.72
	2277296.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	362416.71
	2277282.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н48У
	–
	–
	362438.03
	2277261.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н50У
	–
	–
	362452.05
	2277275.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н49У
	–
	–
	362430.72
	2277296.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:6

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н49У
	н47У
	19.99
	–
	–

	н47У
	н48У
	30.00
	–
	–

	н48У
	н50У
	20.00
	–
	–

	н50У
	н49У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:6

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:6

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:60

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н29У
	–
	–
	362325.32
	2277232.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н28У
	–
	–
	362311.30
	2277217.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н27У
	–
	–
	362333.00
	2277196.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н30У
	–
	–
	362333.68
	2277197.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н31У
	–
	–
	362348.81
	2277210.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н32У
	–
	–
	362347.45
	2277211.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	362325.32
	2277232.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н29У
	н28У
	20.00
	–
	–

	н28У
	н27У
	30.60
	–
	–

	н27У
	н30У
	0.95
	–
	–

	н30У
	н31У
	20.28
	–
	–

	н31У
	н32У
	1.97
	–
	–

	н32У
	н29У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:60

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	645 кв.м ± 10.17 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √645 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 10.17

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	45 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:61

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н24У
	–
	–
	362297.27
	2277203.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н25У
	–
	–
	362318.52
	2277182.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н26У
	–
	–
	362319.33
	2277182.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н27У
	–
	–
	362333.00
	2277196.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н28У
	–
	–
	362311.30
	2277217.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н24У
	–
	–
	362297.27
	2277203.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:61

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н24У
	н25У
	30.36
	–
	–

	н25У
	н26У
	1.18
	–
	–

	н26У
	н27У
	19.23
	–
	–

	н27У
	н28У
	30.60
	–
	–

	н28У
	н24У
	20.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:61

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	616 кв.м ± 9.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √616 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	16 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:61

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:65

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н86У
	–
	–
	362584.76
	2277453.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н87У
	–
	–
	362570.84
	2277439.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	362592.01
	2277418.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н89У
	–
	–
	362605.98
	2277432.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н90У
	–
	–
	362605.68
	2277432.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	362584.76
	2277453.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:65

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н86У
	н87У
	19.90
	–
	–

	н87У
	н88У
	30.11
	–
	–

	н88У
	н89У
	19.94
	–
	–

	н89У
	н90У
	0.42
	–
	–

	н90У
	н86У
	29.72
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:65

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:65

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:68

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н44У
	–
	–
	362402.69
	2277268.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н43У
	–
	–
	362388.67
	2277253.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н45У
	–
	–
	362410.00
	2277232.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	362424.01
	2277247.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	362402.69
	2277268.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:68

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н44У
	н43У
	20.00
	–
	–

	н43У
	н45У
	30.00
	–
	–

	н45У
	н46У
	20.00
	–
	–

	н46У
	н44У
	29.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:68

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:68

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:7

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н18У
	–
	–
	362290.67
	2277153.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н21У
	–
	–
	362276.53
	2277139.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н22У
	–
	–
	362297.86
	2277118.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н23У
	–
	–
	362311.80
	2277132.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н18У
	–
	–
	362290.67
	2277153.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н18У
	н21У
	19.83
	–
	–

	н21У
	н22У
	30.00
	–
	–

	н22У
	н23У
	19.89
	–
	–

	н23У
	н18У
	29.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	592 кв.м ± 9.74 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √592 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.74

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:70

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н82У
	–
	–
	362487.06
	2277353.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н83У
	–
	–
	362472.60
	2277339.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н84У
	–
	–
	362494.33
	2277318.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н85У
	–
	–
	362508.12
	2277332.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н82У
	–
	–
	362487.06
	2277353.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:70

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н82У
	н83У
	19.97
	–
	–

	н83У
	н84У
	30.27
	–
	–

	н84У
	н85У
	19.68
	–
	–

	н85У
	н82У
	29.61
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:70

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	594 кв.м ± 9.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √594 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:70

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:72

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н51У
	–
	–
	362459.10
	2277324.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н52У
	–
	–
	362444.90
	2277310.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	362466.07
	2277289.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	362480.29
	2277304.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н51У
	–
	–
	362459.10
	2277324.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:72

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н51У
	н52У
	19.80
	–
	–

	н52У
	н53У
	29.78
	–
	–

	н53У
	н54У
	20.29
	–
	–

	н54У
	н51У
	29.32
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:72

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	592 кв.м ± 9.73 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √592 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.73

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:72

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:73

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н116У
	–
	–
	362375.32
	2277097.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н117У
	–
	–
	362389.65
	2277112.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н118У
	–
	–
	362367.96
	2277133.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н119У
	–
	–
	362354.21
	2277118.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н116У
	–
	–
	362375.32
	2277097.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:73

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н116У
	н117У
	20.44
	–
	–

	н117У
	н118У
	30.22
	–
	–

	н118У
	н119У
	20.00
	–
	–

	н119У
	н116У
	29.84
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:73

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	607 кв.м ± 9.86 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √607 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 9.86

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	7 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:73

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:74

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н36У
	–
	–
	362374.94
	2277239.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н35У
	–
	–
	362361.59
	2277224.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н39У
	–
	–
	362381.79
	2277204.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н40У
	–
	–
	362395.98
	2277218.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н36У
	–
	–
	362374.94
	2277239.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:74

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н36У
	н35У
	19.73
	–
	–

	н35У
	н39У
	28.94
	–
	–

	н39У
	н40У
	20.25
	–
	–

	н40У
	н36У
	29.59
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:74

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	585 кв.м ± 9.67 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √585 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 9.67

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:74

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:8

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н31У
	–
	–
	362348.81
	2277210.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н30У
	–
	–
	362333.68
	2277197.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	362354.54
	2277176.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н34У
	–
	–
	362368.70
	2277190.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н31У
	–
	–
	362348.81
	2277210.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:8

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н31У
	н30У
	20.28
	–
	–

	н30У
	н33У
	29.38
	–
	–

	н33У
	н34У
	20.20
	–
	–

	н34У
	н31У
	28.05
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:8

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	581 кв.м ± 9.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √581 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:8

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:81

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н47У
	–
	–
	362416.71
	2277282.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	362402.69
	2277268.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	362424.01
	2277247.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н48У
	–
	–
	362438.03
	2277261.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	362416.71
	2277282.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:81

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н47У
	н44У
	20.00
	–
	–

	н44У
	н46У
	29.99
	–
	–

	н46У
	н48У
	20.00
	–
	–

	н48У
	н47У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:81

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:81

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1033001:9

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	–
	–
	362318.18
	2277239.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н2У
	–
	–
	362332.20
	2277253.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н3У
	–
	–
	362310.79
	2277274.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н4У
	–
	–
	362296.71
	2277260.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1У
	–
	–
	362318.18
	2277239.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:9

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н2У
	20.00
	–
	–

	н2У
	н3У
	29.68
	–
	–

	н3У
	н4У
	19.81
	–
	–

	н4У
	н1У
	29.96
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1033001:9

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	594 кв.м ± 9.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √594 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	47:26:1033001:79

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1033001:9

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н283О
	–
	–
	–
	362480.58
	2277320.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н284О
	–
	–
	–
	362477.79
	2277323.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н285О
	–
	–
	–
	362473.94
	2277319.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н286О
	–
	–
	–
	362476.76
	2277316.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н283О
	–
	–
	–
	362480.58
	2277320.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:20143

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:20143

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н279О
	–
	–
	–
	362502.26
	2277333.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н280О
	–
	–
	–
	362498.44
	2277337.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н281О
	–
	–
	–
	362493.60
	2277333.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н282О
	–
	–
	–
	362497.42
	2277329.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н279О
	–
	–
	–
	362502.26
	2277333.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23178

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23178

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н162О
	–
	–
	–
	362298.46
	2277222.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н163О
	–
	–
	–
	362294.26
	2277227.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н164О
	–
	–
	–
	362288.19
	2277221.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н165О
	–
	–
	–
	362292.39
	2277216.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н162О
	–
	–
	–
	362298.46
	2277222.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25083

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25083

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н170О
	–
	–
	–
	362307.59
	2277294.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н171О
	–
	–
	–
	362312.81
	2277299.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н172О
	–
	–
	–
	362308.88
	2277303.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н173О
	–
	–
	–
	362307.52
	2277301.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н174О
	–
	–
	–
	362305.85
	2277303.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н175О
	–
	–
	–
	362301.79
	2277299.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н176О
	–
	–
	–
	362307.39
	2277293.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н170О
	–
	–
	–
	362307.59
	2277294.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25572

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25572

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н114О
	–
	–
	–
	362309.63
	2277109.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н115О
	–
	–
	–
	362314.34
	2277104.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н116О
	–
	–
	–
	362318.05
	2277108.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н117О
	–
	–
	–
	362313.34
	2277113.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н114О
	–
	–
	–
	362309.63
	2277109.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26691

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26691

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н211О
	–
	–
	–
	362433.57
	2277362.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н212О
	–
	–
	–
	362437.43
	2277366.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н213О
	–
	–
	–
	362431.40
	2277372.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н214О
	–
	–
	–
	362427.53
	2277367.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н211О
	–
	–
	–
	362433.57
	2277362.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27087

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27087

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н271О
	–
	–
	–
	362503.86
	2277387.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н272О
	–
	–
	–
	362499.45
	2277383.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н273О
	–
	–
	–
	362506.93
	2277375.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н274О
	–
	–
	–
	362511.37
	2277379.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н271О
	–
	–
	–
	362503.86
	2277387.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28230

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28230

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н193О
	–
	–
	–
	362365.86
	2277330.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н194О
	–
	–
	–
	362363.22
	2277333.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н195О
	–
	–
	–
	362357.87
	2277327.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н196О
	–
	–
	–
	362360.51
	2277325.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н193О
	–
	–
	–
	362365.86
	2277330.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37000

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37000

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н146О
	–
	–
	–
	362263.97
	2277164.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н147О
	–
	–
	–
	362259.81
	2277160.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н148О
	–
	–
	–
	362262.85
	2277157.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н149О
	–
	–
	–
	362261.73
	2277156.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н150О
	–
	–
	–
	362264.49
	2277153.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н151О
	–
	–
	–
	362271.68
	2277160.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н152О
	–
	–
	–
	362268.68
	2277163.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н153О
	–
	–
	–
	362266.80
	2277161.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н146О
	–
	–
	–
	362263.97
	2277164.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37020

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37020

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н185О
	–
	–
	–
	362226.60
	2277223.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н186О
	–
	–
	–
	362230.31
	2277227.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н187О
	–
	–
	–
	362226.36
	2277231.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н188О
	–
	–
	–
	362222.43
	2277227.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н185О
	–
	–
	–
	362226.60
	2277223.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37364

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37364

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н189О
	–
	–
	–
	362339.90
	2277338.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н190О
	–
	–
	–
	362346.45
	2277332.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н191О
	–
	–
	–
	362350.32
	2277336.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н192О
	–
	–
	–
	362343.85
	2277342.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н189О
	–
	–
	–
	362339.90
	2277338.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37394

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37394

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н158О
	–
	–
	–
	362273.21
	2277196.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н159О
	–
	–
	–
	362267.97
	2277201.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н160О
	–
	–
	–
	362264.49
	2277198.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н161О
	–
	–
	–
	362269.72
	2277192.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н158О
	–
	–
	–
	362273.21
	2277196.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37464

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37464

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н245О
	–
	–
	–
	362606.45
	2277397.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н246О
	–
	–
	–
	362602.19
	2277403.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н247О
	–
	–
	–
	362596.99
	2277399.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н248О
	–
	–
	–
	362599.35
	2277396.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н249О
	–
	–
	–
	362598.12
	2277395.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н250О
	–
	–
	–
	362600.29
	2277392.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н245О
	–
	–
	–
	362606.45
	2277397.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:103

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:103

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н322О
	–
	–
	–
	362539.71
	2277241.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н323О
	–
	–
	–
	362535.01
	2277236.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н324О
	–
	–
	–
	362539.27
	2277232.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н325О
	–
	–
	–
	362540.56
	2277234.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н326О
	–
	–
	–
	362542.28
	2277232.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н327О
	–
	–
	–
	362545.68
	2277235.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н322О
	–
	–
	–
	362539.71
	2277241.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:107

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:107

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н251О
	–
	–
	–
	362569.57
	2277400.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н252О
	–
	–
	–
	362573.08
	2277403.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н253О
	–
	–
	–
	362569.94
	2277407.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н254О
	–
	–
	–
	362570.90
	2277407.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н255О
	–
	–
	–
	362568.86
	2277410.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н256О
	–
	–
	–
	362564.15
	2277405.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н251О
	–
	–
	–
	362569.57
	2277400.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:112

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:112

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н97О
	–
	–
	–
	362440.28
	2277169.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н98О
	–
	–
	–
	362433.53
	2277176.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н99О
	–
	–
	–
	362428.58
	2277171.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н100О
	–
	–
	–
	362434.00
	2277165.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н101О
	–
	–
	–
	362435.98
	2277167.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н102О
	–
	–
	–
	362437.30
	2277166.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н97О
	–
	–
	–
	362440.28
	2277169.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:113

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:113

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н310О
	–
	–
	–
	362472.64
	2277174.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н311О
	–
	–
	–
	362477.71
	2277169.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н312О
	–
	–
	–
	362481.87
	2277173.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н313О
	–
	–
	–
	362476.75
	2277178.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н310О
	–
	–
	–
	362472.64
	2277174.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:114

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:114

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н81О
	–
	–
	–
	362361.09
	2277094.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н82О
	–
	–
	–
	362365.67
	2277098.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н83О
	–
	–
	–
	362363.18
	2277100.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н84О
	–
	–
	–
	362358.62
	2277096.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н81О
	–
	–
	–
	362361.09
	2277094.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:115

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:115

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1О
	–
	–
	–
	362489.42
	2276934.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н2О
	–
	–
	–
	362493.52
	2276939.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н3О
	–
	–
	–
	362488.66
	2276943.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н4О
	–
	–
	–
	362487.01
	2276942.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н5О
	–
	–
	–
	362487.66
	2276941.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н6О
	–
	–
	–
	362485.11
	2276938.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1О
	–
	–
	–
	362489.42
	2276934.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:116

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:116

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н122О
	–
	–
	–
	362319.41
	2277147.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н123О
	–
	–
	–
	362314.45
	2277153.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н124О
	–
	–
	–
	362308.45
	2277147.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н125О
	–
	–
	–
	362311.21
	2277144.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н126О
	–
	–
	–
	362313.16
	2277146.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н127О
	–
	–
	–
	362315.36
	2277144.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н122О
	–
	–
	–
	362319.41
	2277147.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:118

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:118

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н223О
	–
	–
	–
	362592.06
	2277465.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н224О
	–
	–
	–
	362586.71
	2277469.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н225О
	–
	–
	–
	362585.41
	2277468.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н226О
	–
	–
	–
	362586.87
	2277467.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н227О
	–
	–
	–
	362584.54
	2277464.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н228О
	–
	–
	–
	362588.40
	2277461.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н223О
	–
	–
	–
	362592.06
	2277465.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:123

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:123

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н181О
	–
	–
	–
	362268.69
	2277267.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н182О
	–
	–
	–
	362273.83
	2277261.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н183О
	–
	–
	–
	362278.09
	2277265.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н184О
	–
	–
	–
	362272.94
	2277271.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н181О
	–
	–
	–
	362268.69
	2277267.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:124

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:124

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н118О
	–
	–
	–
	362296.05
	2277123.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н119О
	–
	–
	–
	362300.37
	2277128.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н120О
	–
	–
	–
	362295.42
	2277133.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н121О
	–
	–
	–
	362291.10
	2277128.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н118О
	–
	–
	–
	362296.05
	2277123.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:127

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:127

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н386О
	–
	–
	–
	362430.19
	2277330.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н387О
	–
	–
	–
	362434.93
	2277327.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н388О
	–
	–
	–
	362439.26
	2277333.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н389О
	–
	–
	–
	362434.48
	2277336.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н386О
	–
	–
	–
	362430.19
	2277330.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:135

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:135

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н287О
	–
	–
	–
	362411.80
	2277283.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н288О
	–
	–
	–
	362407.56
	2277287.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н289О
	–
	–
	–
	362402.57
	2277281.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н290О
	–
	–
	–
	362406.82
	2277277.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н287О
	–
	–
	–
	362411.80
	2277283.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:136

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:136

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н263О
	–
	–
	–
	362514.99
	2277394.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н264О
	–
	–
	–
	362511.89
	2277390.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н265О
	–
	–
	–
	362513.90
	2277388.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н266О
	–
	–
	–
	362512.82
	2277387.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н267О
	–
	–
	–
	362516.89
	2277384.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н268О
	–
	–
	–
	362523.66
	2277393.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н269О
	–
	–
	–
	362520.05
	2277396.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н270О
	–
	–
	–
	362517.45
	2277392.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н263О
	–
	–
	–
	362514.99
	2277394.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:137

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:137

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н215О
	–
	–
	–
	362548.79
	2277480.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н216О
	–
	–
	–
	362543.89
	2277484.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н217О
	–
	–
	–
	362540.60
	2277480.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н218О
	–
	–
	–
	362545.38
	2277476.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н215О
	–
	–
	–
	362548.79
	2277480.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:138

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:138

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н132О
	–
	–
	–
	362371.13
	2277203.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н133О
	–
	–
	–
	362367.48
	2277206.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н134О
	–
	–
	–
	362365.71
	2277204.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н135О
	–
	–
	–
	362366.66
	2277204.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н136О
	–
	–
	–
	362362.80
	2277200.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н137О
	–
	–
	–
	362365.50
	2277197.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н132О
	–
	–
	–
	362371.13
	2277203.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:139

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:139

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н138О
	–
	–
	–
	362346.21
	2277237.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н139О
	–
	–
	–
	362341.11
	2277241.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н140О
	–
	–
	–
	362337.48
	2277238.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н141О
	–
	–
	–
	362342.58
	2277233.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н138О
	–
	–
	–
	362346.21
	2277237.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:140

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:140

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н203О
	–
	–
	–
	362372.22
	2277372.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н204О
	–
	–
	–
	362368.57
	2277368.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н205О
	–
	–
	–
	362373.28
	2277364.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н206О
	–
	–
	–
	362376.93
	2277368.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н203О
	–
	–
	–
	362372.22
	2277372.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:141

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:141

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н275О
	–
	–
	–
	362486.12
	2277353.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н276О
	–
	–
	–
	362482.93
	2277356.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н277О
	–
	–
	–
	362477.09
	2277351.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н278О
	–
	–
	–
	362480.33
	2277347.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н275О
	–
	–
	–
	362486.12
	2277353.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:142

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:142

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н142О
	–
	–
	–
	362317.62
	2277218.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н143О
	–
	–
	–
	362322.35
	2277213.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н144О
	–
	–
	–
	362327.25
	2277219.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н145О
	–
	–
	–
	362322.44
	2277223.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н142О
	–
	–
	–
	362317.62
	2277218.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:143

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:143

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н197О
	–
	–
	–
	362359.33
	2277358.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н198О
	–
	–
	–
	362353.92
	2277353.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н199О
	–
	–
	–
	362356.48
	2277350.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н200О
	–
	–
	–
	362357.56
	2277351.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н201О
	–
	–
	–
	362359.85
	2277349.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н202О
	–
	–
	–
	362364.18
	2277354.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н197О
	–
	–
	–
	362359.33
	2277358.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:144

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:144

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н177О
	–
	–
	–
	362296.23
	2277262.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н178О
	–
	–
	–
	362300.79
	2277267.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н179О
	–
	–
	–
	362296.93
	2277270.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н180О
	–
	–
	–
	362292.58
	2277265.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н177О
	–
	–
	–
	362296.23
	2277262.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:145

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:145

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н154О
	–
	–
	–
	362255.08
	2277180.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н155О
	–
	–
	–
	362249.50
	2277185.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н156О
	–
	–
	–
	362245.57
	2277181.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н157О
	–
	–
	–
	362251.60
	2277176.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н154О
	–
	–
	–
	362255.08
	2277180.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:146

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:146

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н382О
	–
	–
	–
	362586.84
	2277516.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н383О
	–
	–
	–
	362590.23
	2277520.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н384О
	–
	–
	–
	362587.66
	2277522.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н385О
	–
	–
	–
	362584.28
	2277519.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н382О
	–
	–
	–
	362586.84
	2277516.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:147

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:147

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н19О
	–
	–
	–
	362459.67
	2277052.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н20О
	–
	–
	–
	362463.84
	2277057.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н21О
	–
	–
	–
	362459.24
	2277061.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н22О
	–
	–
	–
	362454.65
	2277057.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н19О
	–
	–
	–
	362459.67
	2277052.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:84

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:84

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н318О
	–
	–
	–
	362539.87
	2277216.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н319О
	–
	–
	–
	362533.29
	2277210.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н320О
	–
	–
	–
	362537.69
	2277205.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н321О
	–
	–
	–
	362544.27
	2277212.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н318О
	–
	–
	–
	362539.87
	2277216.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:85

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:85

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н237О
	–
	–
	–
	362614.44
	2277446.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н238О
	–
	–
	–
	362610.83
	2277449.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н239О
	–
	–
	–
	362607.16
	2277444.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н240О
	–
	–
	–
	362610.65
	2277441.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н237О
	–
	–
	–
	362614.44
	2277446.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:86

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:86

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н15О
	–
	–
	–
	362473.19
	2277076.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н16О
	–
	–
	–
	362468.27
	2277070.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н17О
	–
	–
	–
	362473.10
	2277066.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н18О
	–
	–
	–
	362478.03
	2277071.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н15О
	–
	–
	–
	362473.19
	2277076.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:87

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:87

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н229О
	–
	–
	–
	362564.63
	2277430.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н230О
	–
	–
	–
	362558.80
	2277423.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н231О
	–
	–
	–
	362561.54
	2277421.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н232О
	–
	–
	–
	362562.91
	2277423.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н233О
	–
	–
	–
	362564.94
	2277421.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н234О
	–
	–
	–
	362568.37
	2277425.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н235О
	–
	–
	–
	362566.87
	2277426.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н236О
	–
	–
	–
	362567.90
	2277428.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н229О
	–
	–
	–
	362564.63
	2277430.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:88

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:88

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н166О
	–
	–
	–
	362309.01
	2277232.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н167О
	–
	–
	–
	362303.61
	2277237.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н168О
	–
	–
	–
	362300.00
	2277234.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н169О
	–
	–
	–
	362305.40
	2277228.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н166О
	–
	–
	–
	362309.01
	2277232.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:91

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:91

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н128О
	–
	–
	–
	362362.74
	2277189.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н129О
	–
	–
	–
	362358.31
	2277193.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н130О
	–
	–
	–
	362354.47
	2277189.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н131О
	–
	–
	–
	362359.18
	2277185.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н128О
	–
	–
	–
	362362.74
	2277189.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:94

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:94

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н23О
	–
	–
	–
	362432.20
	2277033.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н24О
	–
	–
	–
	362427.64
	2277029.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н25О
	–
	–
	–
	362433.65
	2277023.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н26О
	–
	–
	–
	362438.14
	2277028.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н23О
	–
	–
	–
	362432.20
	2277033.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:96

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:96

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н334О
	–
	–
	–
	362580.48
	2277258.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н335О
	–
	–
	–
	362575.09
	2277253.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н336О
	–
	–
	–
	362579.74
	2277248.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н337О
	–
	–
	–
	362585.09
	2277254.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н334О
	–
	–
	–
	362580.48
	2277258.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:98

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:98

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н207О
	–
	–
	–
	362417.28
	2277418.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н208О
	–
	–
	–
	362412.62
	2277413.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н209О
	–
	–
	–
	362417.62
	2277408.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н210О
	–
	–
	–
	362422.28
	2277413.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н207О
	–
	–
	–
	362417.28
	2277418.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:99

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1033001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1033001:99

	1.
	–





