
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, СНТ Спутник массива Бабино территория 47:26:1118004
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 01.07.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. –

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:1

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н279У
	–
	–
	354256.88
	2278362.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н278У
	–
	–
	354256.34
	2278392.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н431У
	–
	–
	354236.34
	2278392.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н432У
	–
	–
	354227.75
	2278391.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н433У
	–
	–
	354228.31
	2278362.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н434У
	–
	–
	354247.70
	2278362.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н279У
	–
	–
	354256.88
	2278362.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:1

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н279У
	н278У
	29.68
	–
	–

	н278У
	н431У
	20.00
	–
	–

	н431У
	н432У
	8.60
	–
	–

	н432У
	н433У
	29.22
	–
	–

	н433У
	н434У
	19.39
	–
	–

	н434У
	н279У
	9.18
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:1

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	846 кв.м ± 11.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √846 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 11.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	54 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:1

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:11

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н406У
	–
	–
	353931.94
	2278328.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н405У
	–
	–
	353931.65
	2278356.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н510У
	–
	–
	353931.84
	2278386.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н511У
	–
	–
	353912.36
	2278387.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н512У
	–
	–
	353911.32
	2278356.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н513У
	–
	–
	353911.68
	2278326.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н406У
	–
	–
	353931.94
	2278328.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:11

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н406У
	н405У
	28.35
	–
	–

	н405У
	н510У
	29.79
	–
	–

	н510У
	н511У
	19.48
	–
	–

	н511У
	н512У
	30.29
	–
	–

	н512У
	н513У
	29.96
	–
	–

	н513У
	н406У
	20.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:11

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1190 кв.м ± 17.62 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1190 * √((1 + 2.92²)/(2 * 2.92)) = 17.62

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	10 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:11

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:13

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н401У
	–
	–
	353951.97
	2278386.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н402У
	–
	–
	353952.03
	2278357.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н403У
	–
	–
	353972.03
	2278357.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н404У
	–
	–
	353972.07
	2278387.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н401У
	–
	–
	353951.97
	2278386.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:13

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н401У
	н402У
	29.50
	–
	–

	н402У
	н403У
	20.00
	–
	–

	н403У
	н404У
	30.00
	–
	–

	н404У
	н401У
	20.11
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:13

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	596 кв.м ± 10.17 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √596 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.17

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:13

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:14

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н404У
	–
	–
	353972.07
	2278387.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н403У
	–
	–
	353972.03
	2278357.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н409У
	–
	–
	353993.57
	2278357.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н410У
	–
	–
	353993.39
	2278387.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н404У
	–
	–
	353972.07
	2278387.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:14

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н404У
	н403У
	30.00
	–
	–

	н403У
	н409У
	21.54
	–
	–

	н409У
	н410У
	30.00
	–
	–

	н410У
	н404У
	21.32
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:14

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	643 кв.м ± 10.42 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √643 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 10.42

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	43 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:14

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:15

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н238У
	–
	–
	354016.75
	2278359.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н239У
	–
	–
	354036.72
	2278359.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н240У
	–
	–
	354035.65
	2278388.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н241У
	–
	–
	354015.23
	2278388.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н238У
	–
	–
	354016.75
	2278359.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:15

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н238У
	н239У
	19.97
	–
	–

	н239У
	н240У
	29.48
	–
	–

	н240У
	н241У
	20.42
	–
	–

	н241У
	н238У
	29.23
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:15

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	592 кв.м ± 9.98 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √592 * √((1 + 1.37²)/(2 * 1.37)) = 9.98

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:15

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:17

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н264У
	–
	–
	354075.90
	2278389.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н265У
	–
	–
	354077.47
	2278360.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н266У
	–
	–
	354117.31
	2278361.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н267У
	–
	–
	354116.07
	2278390.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н264У
	–
	–
	354075.90
	2278389.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:17

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н264У
	н265У
	29.20
	–
	–

	н265У
	н266У
	39.85
	–
	–

	н266У
	н267У
	29.66
	–
	–

	н267У
	н264У
	40.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:17

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1177 кв.м ± 14.05 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1177 * √((1 + 1.36²)/(2 * 1.36)) = 14.05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	23 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:17

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:19

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н271У
	–
	–
	354138.10
	2278346.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н273У
	–
	–
	354159.97
	2278348.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н274У
	–
	–
	354159.15
	2278391.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н275У
	–
	–
	354136.07
	2278391.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н272У
	–
	–
	354137.19
	2278361.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н271У
	–
	–
	354138.10
	2278346.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:19

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н271У
	н273У
	21.91
	–
	–

	н273У
	н274У
	43.70
	–
	–

	н274У
	н275У
	23.08
	–
	–

	н275У
	н272У
	30.47
	–
	–

	н272У
	н271У
	14.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:19

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 13.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1000 * √((1 + 1.88²)/(2 * 1.88)) = 13.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	100 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:19

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:20

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н440У
	–
	–
	354188.02
	2278362.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н439У
	–
	–
	354188.21
	2278390.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н444У
	–
	–
	354166.77
	2278390.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н442У
	–
	–
	354166.69
	2278361.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н440У
	–
	–
	354188.02
	2278362.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:20

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н440У
	н439У
	28.55
	–
	–

	н439У
	н444У
	21.44
	–
	–

	н444У
	н442У
	28.65
	–
	–

	н442У
	н440У
	21.33
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:20

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	612 кв.м ± 10.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √612 * √((1 + 1.35²)/(2 * 1.35)) = 10.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	12 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:20

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:21

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н437У
	–
	–
	354208.16
	2278362.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н438У
	–
	–
	354207.98
	2278391.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н439У
	–
	–
	354188.21
	2278390.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н440У
	–
	–
	354188.02
	2278362.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н437У
	–
	–
	354208.16
	2278362.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:21

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н437У
	н438У
	28.87
	–
	–

	н438У
	н439У
	19.78
	–
	–

	н439У
	н440У
	28.55
	–
	–

	н440У
	н437У
	20.14
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:21

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	573 кв.м ± 9.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √573 * √((1 + 1.44²)/(2 * 1.44)) = 9.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	27 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:21

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:22

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н432У
	–
	–
	354227.75
	2278391.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н438У
	–
	–
	354207.98
	2278391.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н437У
	–
	–
	354208.16
	2278362.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н433У
	–
	–
	354228.31
	2278362.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н432У
	–
	–
	354227.75
	2278391.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:22

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н432У
	н438У
	19.78
	–
	–

	н438У
	н437У
	28.87
	–
	–

	н437У
	н433У
	20.15
	–
	–

	н433У
	н432У
	29.22
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:22

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	580 кв.м ± 9.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √580 * √((1 + 1.45²)/(2 * 1.45)) = 9.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	20 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:22

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:23

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н242У
	–
	–
	354287.22
	2278363.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н276У
	–
	–
	354287.13
	2278363.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н277У
	–
	–
	354286.74
	2278393.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н278У
	–
	–
	354256.34
	2278392.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н279У
	–
	–
	354256.88
	2278362.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н280У
	–
	–
	354285.59
	2278363.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н242У
	–
	–
	354287.22
	2278363.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:23

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н242У
	н276У
	0.09
	–
	–

	н276У
	н277У
	29.84
	–
	–

	н277У
	н278У
	30.42
	–
	–

	н278У
	н279У
	29.68
	–
	–

	н279У
	н280У
	28.72
	–
	–

	н280У
	н242У
	1.63
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:23

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	902 кв.м ± 12.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √902 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 12.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	2 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:23

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:25

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н242У
	–
	–
	354287.22
	2278363.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н243У
	–
	–
	354288.67
	2278333.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н244У
	–
	–
	354309.60
	2278334.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н245У
	–
	–
	354308.77
	2278363.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н242У
	–
	–
	354287.22
	2278363.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:25

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н242У
	н243У
	29.51
	–
	–

	н243У
	н244У
	20.95
	–
	–

	н244У
	н245У
	28.73
	–
	–

	н245У
	н242У
	21.55
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:25

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	619 кв.м ± 10.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √619 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 10.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:25

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:29

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	47:26:1118004:29(1)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	н453У
	–
	–
	354268.27
	2278293.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н524У
	–
	–
	354268.84
	2278323.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н450У
	–
	–
	354249.35
	2278324.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н449У
	–
	–
	354249.12
	2278292.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н453У
	–
	–
	354268.27
	2278293.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	47:26:1118004:29(2)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	н525У
	–
	–
	354257.43
	2278333.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н279У
	–
	–
	354256.88
	2278362.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н434У
	–
	–
	354247.70
	2278362.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н436У
	–
	–
	354247.85
	2278333.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н525У
	–
	–
	354257.43
	2278333.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:29

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	47:26:1118004:29(1)
	–
	–
	–
	–

	н453У
	н524У
	30.12
	–
	–

	н524У
	н450У
	19.50
	–
	–

	н450У
	н449У
	32.30
	–
	–

	н449У
	н453У
	19.21
	–
	–

	47:26:1118004:29(2)
	–
	–
	–
	–

	н525У
	н279У
	28.93
	–
	–

	н279У
	н434У
	9.18
	–
	–

	н434У
	н436У
	29.10
	–
	–

	н436У
	н525У
	9.58
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:29

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	875 кв.м ± 15.92 кв.м
(1) 602.73 кв.м ± 10.42 кв.м
(2) 272.15 кв.м ± 8.51 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √875 * √((1 + 3.32²)/(2 * 3.32)) = 15.92
(1) ∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √602.73 * √((1 + 1.64²)/(2 * 1.64)) = 10.42
(2) ∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √272.15 * √((1 + 2.99²)/(2 * 2.99)) = 8.51

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	25 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:29

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:30

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н433У
	–
	–
	354228.31
	2278362.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н435У
	–
	–
	354227.70
	2278332.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н436У
	–
	–
	354247.85
	2278333.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н434У
	–
	–
	354247.70
	2278362.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н433У
	–
	–
	354228.31
	2278362.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:30

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н433У
	н435У
	29.70
	–
	–

	н435У
	н436У
	20.16
	–
	–

	н436У
	н434У
	29.10
	–
	–

	н434У
	н433У
	19.39
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:30

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	581 кв.м ± 10.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √581 * √((1 + 1.47²)/(2 * 1.47)) = 10.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:30

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:31

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н445У
	–
	–
	354208.80
	2278292.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н448У
	–
	–
	354218.60
	2278292.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н449У
	–
	–
	354249.12
	2278292.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н450У
	–
	–
	354249.35
	2278324.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н446У
	–
	–
	354209.11
	2278323.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н445У
	–
	–
	354208.80
	2278292.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:31

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н445У
	н448У
	9.81
	–
	–

	н448У
	н449У
	30.52
	–
	–

	н449У
	н450У
	32.30
	–
	–

	н450У
	н446У
	40.26
	–
	–

	н446У
	н445У
	30.33
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:31

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1267 кв.м ± 14.43 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1267 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 14.43

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	67 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:31

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:32

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н433У
	–
	–
	354228.31
	2278362.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н440У
	–
	–
	354188.02
	2278362.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н441У
	–
	–
	354188.40
	2278333.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н435У
	–
	–
	354227.70
	2278332.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н433У
	–
	–
	354228.31
	2278362.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:32

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н433У
	н440У
	40.29
	–
	–

	н440У
	н441У
	28.67
	–
	–

	н441У
	н435У
	39.30
	–
	–

	н435У
	н433У
	29.70
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:32

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1161 кв.м ± 13.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1161 * √((1 + 1.36²)/(2 * 1.36)) = 13.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	39 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:32

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:33

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н253У
	–
	–
	354169.15
	2278291.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н252У
	–
	–
	354189.14
	2278292.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н445У
	–
	–
	354208.80
	2278292.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н446У
	–
	–
	354209.11
	2278323.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н447У
	–
	–
	354169.12
	2278321.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н253У
	–
	–
	354169.15
	2278291.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н253У
	н252У
	20.00
	–
	–

	н252У
	н445У
	19.67
	–
	–

	н445У
	н446У
	30.33
	–
	–

	н446У
	н447У
	40.02
	–
	–

	н447У
	н253У
	29.82
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:33

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1196 кв.м ± 14.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1196 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 14.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:34

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н441У
	–
	–
	354188.40
	2278333.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н440У
	–
	–
	354188.02
	2278362.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н442У
	–
	–
	354166.69
	2278361.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н443У
	–
	–
	354167.13
	2278332.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н441У
	–
	–
	354188.40
	2278333.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:34

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н441У
	н440У
	28.67
	–
	–

	н440У
	н442У
	21.33
	–
	–

	н442У
	н443У
	28.67
	–
	–

	н443У
	н441У
	21.27
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:34

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	611 кв.м ± 10.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √611 * √((1 + 1.34²)/(2 * 1.34)) = 10.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	11 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:34

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:35

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н258У
	–
	–
	354138.67
	2278320.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н246У
	–
	–
	354139.45
	2278290.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н250У
	–
	–
	354161.94
	2278291.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н259У
	–
	–
	354161.67
	2278322.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н258У
	–
	–
	354138.67
	2278320.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н258У
	н246У
	30.53
	–
	–

	н246У
	н250У
	22.53
	–
	–

	н250У
	н259У
	30.60
	–
	–

	н259У
	н258У
	23.05
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	696 кв.м ± 10.81 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √696 * √((1 + 1.37²)/(2 * 1.37)) = 10.81

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	96 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:36

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н266У
	–
	–
	354117.31
	2278361.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н269У
	–
	–
	354119.08
	2278331.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н270У
	–
	–
	354139.08
	2278331.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н271У
	–
	–
	354138.10
	2278346.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н272У
	–
	–
	354137.19
	2278361.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н266У
	–
	–
	354117.31
	2278361.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:36

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н266У
	н269У
	29.98
	–
	–

	н269У
	н270У
	20.01
	–
	–

	н270У
	н271У
	15.18
	–
	–

	н271У
	н272У
	14.28
	–
	–

	н272У
	н266У
	19.88
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:36

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	592 кв.м ± 9.97 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √592 * √((1 + 1.37²)/(2 * 1.37)) = 9.97

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:36

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:37

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н255У
	–
	–
	354118.03
	2278320.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н256У
	–
	–
	354118.99
	2278290.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н257У
	–
	–
	354126.11
	2278290.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н246У
	–
	–
	354139.45
	2278290.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н258У
	–
	–
	354138.67
	2278320.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н255У
	–
	–
	354118.03
	2278320.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:37

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н255У
	н256У
	30.49
	–
	–

	н256У
	н257У
	7.12
	–
	–

	н257У
	н246У
	13.34
	–
	–

	н246У
	н258У
	30.53
	–
	–

	н258У
	н255У
	20.64
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:37

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	625 кв.м ± 10.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √625 * √((1 + 1.43²)/(2 * 1.43)) = 10.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	25 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:37

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н265У
	–
	–
	354077.47
	2278360.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н268У
	–
	–
	354079.09
	2278330.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н269У
	–
	–
	354119.08
	2278331.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н266У
	–
	–
	354117.31
	2278361.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н265У
	–
	–
	354077.47
	2278360.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н265У
	н268У
	29.92
	–
	–

	н268У
	н269У
	40.00
	–
	–

	н269У
	н266У
	29.98
	–
	–

	н266У
	н265У
	39.85
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1195 кв.м ± 14.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1195 * √((1 + 1.36²)/(2 * 1.36)) = 14.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	5 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:4

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н291У
	–
	–
	353741.34
	2278383.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н292У
	–
	–
	353741.74
	2278353.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н293У
	–
	–
	353761.23
	2278353.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н294У
	–
	–
	353761.46
	2278383.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н291У
	–
	–
	353741.34
	2278383.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:4

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н291У
	н292У
	30.40
	–
	–

	н292У
	н293У
	19.50
	–
	–

	н293У
	н294У
	30.00
	–
	–

	н294У
	н291У
	20.12
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:4

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	598 кв.м ± 10.21 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √598 * √((1 + 1.52²)/(2 * 1.52)) = 10.21

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	2 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:4

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:44

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н402У
	–
	–
	353952.03
	2278357.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н407У
	–
	–
	353953.27
	2278328.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н408У
	–
	–
	353994.61
	2278329.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н409У
	–
	–
	353993.57
	2278357.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н403У
	–
	–
	353972.03
	2278357.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н402У
	–
	–
	353952.03
	2278357.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:44

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н402У
	н407У
	28.81
	–
	–

	н407У
	н408У
	41.35
	–
	–

	н408У
	н409У
	28.09
	–
	–

	н409У
	н403У
	21.54
	–
	–

	н403У
	н402У
	20.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:44

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1179 кв.м ± 14.26 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1179 * √((1 + 1.48²)/(2 * 1.48)) = 14.26

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	21 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:44

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:45

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н405У
	–
	–
	353931.65
	2278356.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н406У
	–
	–
	353931.94
	2278328.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н407У
	–
	–
	353953.27
	2278328.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н402У
	–
	–
	353952.03
	2278357.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н405У
	–
	–
	353931.65
	2278356.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:45

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н405У
	н406У
	28.35
	–
	–

	н406У
	н407У
	21.33
	–
	–

	н407У
	н402У
	28.81
	–
	–

	н402У
	н405У
	20.38
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:45

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	596 кв.м ± 9.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √596 * √((1 + 1.33²)/(2 * 1.33)) = 9.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:45

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:48

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н286У
	–
	–
	353914.32
	2278288.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н369У
	–
	–
	353912.76
	2278317.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н370У
	–
	–
	353892.77
	2278316.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н371У
	–
	–
	353893.81
	2278288.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н372У
	–
	–
	353904.51
	2278288.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н373У
	–
	–
	353909.60
	2278288.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н374У
	–
	–
	353913.31
	2278288.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н286У
	–
	–
	353914.32
	2278288.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:48

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н286У
	н369У
	28.99
	–
	–

	н369У
	н370У
	20.00
	–
	–

	н370У
	н371У
	28.65
	–
	–

	н371У
	н372У
	10.70
	–
	–

	н372У
	н373У
	5.10
	–
	–

	н373У
	н374У
	3.71
	–
	–

	н374У
	н286У
	1.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:48

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	583 кв.м ± 9.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √583 * √((1 + 1.35²)/(2 * 1.35)) = 9.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	17 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:48

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:5

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н294У
	–
	–
	353761.46
	2278383.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н293У
	–
	–
	353761.23
	2278353.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н295У
	–
	–
	353781.69
	2278354.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н296У
	–
	–
	353781.45
	2278384.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н294У
	–
	–
	353761.46
	2278383.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:5

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н294У
	н293У
	30.00
	–
	–

	н293У
	н295У
	20.47
	–
	–

	н295У
	н296У
	30.00
	–
	–

	н296У
	н294У
	20.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:5

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	607 кв.м ± 10.26 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √607 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.26

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	7 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:5

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:50

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н380У
	–
	–
	353873.08
	2278316.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н379У
	–
	–
	353873.92
	2278286.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н371У
	–
	–
	353893.81
	2278288.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н370У
	–
	–
	353892.77
	2278316.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н380У
	–
	–
	353873.08
	2278316.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:50

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н380У
	н379У
	30.00
	–
	–

	н379У
	н371У
	19.93
	–
	–

	н371У
	н370У
	28.65
	–
	–

	н370У
	н380У
	19.69
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:50

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	581 кв.м ± 9.97 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √581 * √((1 + 1.45²)/(2 * 1.45)) = 9.97

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:50

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:51

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н426У
	–
	–
	353852.29
	2278355.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н427У
	–
	–
	353852.44
	2278325.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н428У
	–
	–
	353891.75
	2278325.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н429У
	–
	–
	353891.84
	2278356.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н430У
	–
	–
	353871.97
	2278356.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н426У
	–
	–
	353852.29
	2278355.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:51

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н426У
	н427У
	30.41
	–
	–

	н427У
	н428У
	39.31
	–
	–

	н428У
	н429У
	30.90
	–
	–

	н429У
	н430У
	19.88
	–
	–

	н430У
	н426У
	19.69
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:51

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1209 кв.м ± 14.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1209 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 14.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:51

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:52

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н375У
	–
	–
	353853.69
	2278286.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н376У
	–
	–
	353870.72
	2278286.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н377У
	–
	–
	353870.72
	2278286.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н378У
	–
	–
	353872.22
	2278286.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н379У
	–
	–
	353873.92
	2278286.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н380У
	–
	–
	353873.08
	2278316.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н381У
	–
	–
	353853.09
	2278316.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н375У
	–
	–
	353853.69
	2278286.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н375У
	н376У
	17.03
	–
	–

	н376У
	н377У
	0.20
	–
	–

	н377У
	н378У
	1.50
	–
	–

	н378У
	н379У
	1.79
	–
	–

	н379У
	н380У
	30.00
	–
	–

	н380У
	н381У
	20.00
	–
	–

	н381У
	н375У
	30.11
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:52

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	608 кв.м ± 10.24 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √608 * √((1 + 1.48²)/(2 * 1.48)) = 10.24

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:52

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:54

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н387У
	–
	–
	353823.51
	2278254.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н389У
	–
	–
	353844.47
	2278255.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н390У
	–
	–
	353843.44
	2278285.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н388У
	–
	–
	353822.76
	2278284.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н387У
	–
	–
	353823.51
	2278254.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:54

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н387У
	н389У
	20.97
	–
	–

	н389У
	н390У
	29.92
	–
	–

	н390У
	н388У
	20.68
	–
	–

	н388У
	н387У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:54

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	624 кв.м ± 10.27 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √624 * √((1 + 1.40²)/(2 * 1.40)) = 10.27

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	576 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:54

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:55

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н424У
	–
	–
	353803.18
	2278314.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н384У
	–
	–
	353803.78
	2278284.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н388У
	–
	–
	353822.76
	2278284.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н425У
	–
	–
	353823.34
	2278314.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н424У
	–
	–
	353803.18
	2278314.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н424У
	н384У
	30.04
	–
	–

	н384У
	н388У
	18.98
	–
	–

	н388У
	н425У
	29.97
	–
	–

	н425У
	н424У
	20.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:55

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	587 кв.м ± 10.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √587 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:56

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	47:26:1118004:56(1)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	н295У
	–
	–
	353781.69
	2278354.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н529У
	–
	–
	353782.33
	2278323.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н530У
	–
	–
	353821.78
	2278324.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н531У
	–
	–
	353821.54
	2278354.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н297У
	–
	–
	353801.29
	2278354.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н295У
	–
	–
	353781.69
	2278354.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	47:26:1118004:56(2)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	н532У
	–
	–
	353843.34
	2278364.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н533У
	–
	–
	353846.52
	2278364.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н534У
	–
	–
	353846.51
	2278375.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н535У
	–
	–
	353843.46
	2278375.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н536У
	–
	–
	353821.83
	2278375.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н537У
	–
	–
	353821.68
	2278364.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н532У
	–
	–
	353843.34
	2278364.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:56

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	47:26:1118004:56(1)
	–
	–
	–
	–

	н295У
	н529У
	31.20
	–
	–

	н529У
	н530У
	39.47
	–
	–

	н530У
	н531У
	30.25
	–
	–

	н531У
	н297У
	20.25
	–
	–

	н297У
	н295У
	19.60
	–
	–

	47:26:1118004:56(2)
	–
	–
	–
	–

	н532У
	н533У
	3.18
	–
	–

	н533У
	н534У
	10.15
	–
	–

	н534У
	н535У
	3.05
	–
	–

	н535У
	н536У
	21.63
	–
	–

	н536У
	н537У
	10.41
	–
	–

	н537У
	н532У
	21.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:56

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1470 кв.м ± 15.51 кв.м
(1) 1216.42 кв.м ± 14.15 кв.м
(2) 253.40 кв.м ± 7.55 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1470 * √((1 + 1.24²)/(2 * 1.24)) = 15.51
(1) ∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1216.42 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 14.15
(2) ∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √253.40 * √((1 + 2.39²)/(2 * 2.39)) = 7.55

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1400

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	70 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:56

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:6

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н295У
	–
	–
	353781.69
	2278354.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н297У
	–
	–
	353801.29
	2278354.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н298У
	–
	–
	353802.76
	2278384.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н296У
	–
	–
	353781.45
	2278384.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н295У
	–
	–
	353781.69
	2278354.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:6

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н295У
	н297У
	19.60
	–
	–

	н297У
	н298У
	30.49
	–
	–

	н298У
	н296У
	21.32
	–
	–

	н296У
	н295У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:6

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	618 кв.м ± 10.26 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √618 * √((1 + 1.43²)/(2 * 1.43)) = 10.26

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	18 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:6

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:65

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н391У
	–
	–
	353722.76
	2278283.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н392У
	–
	–
	353723.03
	2278252.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н393У
	–
	–
	353743.22
	2278252.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н394У
	–
	–
	353743.12
	2278283.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н391У
	–
	–
	353722.76
	2278283.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:65

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н391У
	н392У
	31.56
	–
	–

	н392У
	н393У
	20.20
	–
	–

	н393У
	н394У
	31.05
	–
	–

	н394У
	н391У
	20.36
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:65

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	635 кв.м ± 10.56 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √635 * √((1 + 1.55²)/(2 * 1.55)) = 10.56

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	565 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:65

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:68

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н382У
	–
	–
	353783.52
	2278253.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н383У
	–
	–
	353803.51
	2278254.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н384У
	–
	–
	353803.78
	2278284.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н385У
	–
	–
	353793.48
	2278284.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н386У
	–
	–
	353783.65
	2278283.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н382У
	–
	–
	353783.52
	2278253.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:68

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н382У
	н383У
	20.00
	–
	–

	н383У
	н384У
	29.99
	–
	–

	н384У
	н385У
	10.30
	–
	–

	н385У
	н386У
	9.83
	–
	–

	н386У
	н382У
	30.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:68

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	605 кв.м ± 10.26 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √605 * √((1 + 1.51²)/(2 * 1.51)) = 10.26

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	5 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:68

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:69

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н383У
	–
	–
	353803.51
	2278254.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н387У
	–
	–
	353823.51
	2278254.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н388У
	–
	–
	353822.76
	2278284.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н384У
	–
	–
	353803.78
	2278284.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н383У
	–
	–
	353803.51
	2278254.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н383У
	н387У
	20.00
	–
	–

	н387У
	н388У
	30.00
	–
	–

	н388У
	н384У
	18.98
	–
	–

	н384У
	н383У
	29.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:69

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	585 кв.м ± 10.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √585 * √((1 + 1.52²)/(2 * 1.52)) = 10.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:69

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:73

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н286У
	–
	–
	353914.32
	2278288.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н287У
	–
	–
	353914.32
	2278262.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н288У
	–
	–
	353914.40
	2278257.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н289У
	–
	–
	353933.64
	2278257.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н290У
	–
	–
	353933.89
	2278288.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н286У
	–
	–
	353914.32
	2278288.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:73

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н286У
	н287У
	25.82
	–
	–

	н287У
	н288У
	5.23
	–
	–

	н288У
	н289У
	19.24
	–
	–

	н289У
	н290У
	30.74
	–
	–

	н290У
	н286У
	19.57
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:73

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	601 кв.м ± 10.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √601 * √((1 + 1.59²)/(2 * 1.59)) = 10.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:73

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:75

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н281У
	–
	–
	354018.21
	2278288.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н282У
	–
	–
	354018.36
	2278258.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н283У
	–
	–
	354039.08
	2278259.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н284У
	–
	–
	354038.93
	2278288.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н285У
	–
	–
	354030.14
	2278288.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н281У
	–
	–
	354018.21
	2278288.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:75

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н281У
	н282У
	29.94
	–
	–

	н282У
	н283У
	20.73
	–
	–

	н283У
	н284У
	29.68
	–
	–

	н284У
	н285У
	8.79
	–
	–

	н285У
	н281У
	11.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:75

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	621 кв.м ± 10.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √621 * √((1 + 1.46²)/(2 * 1.46)) = 10.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	21 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:75

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:78

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н260У
	–
	–
	354078.12
	2278289.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н261У
	–
	–
	354079.04
	2278259.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н262У
	–
	–
	354120.56
	2278260.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н263У
	–
	–
	354119.14
	2278287.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н256У
	–
	–
	354118.99
	2278290.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н260У
	–
	–
	354078.12
	2278289.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:78

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н260У
	н261У
	30.15
	–
	–

	н261У
	н262У
	41.53
	–
	–

	н262У
	н263У
	27.46
	–
	–

	н263У
	н256У
	2.42
	–
	–

	н256У
	н260У
	40.87
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:78

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1237 кв.м ± 14.45 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1237 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 14.45

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	37 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:78

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:79

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н246У
	–
	–
	354139.45
	2278290.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н247У
	–
	–
	354140.40
	2278262.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н248У
	–
	–
	354140.47
	2278260.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н249У
	–
	–
	354161.40
	2278261.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н250У
	–
	–
	354161.94
	2278291.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н246У
	–
	–
	354139.45
	2278290.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:79

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н246У
	н247У
	28.05
	–
	–

	н247У
	н248У
	1.55
	–
	–

	н248У
	н249У
	20.94
	–
	–

	н249У
	н250У
	30.19
	–
	–

	н250У
	н246У
	22.53
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:79

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	649 кв.м ± 10.46 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √649 * √((1 + 1.38²)/(2 * 1.38)) = 10.46

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	49 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:79

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:80

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н251У
	–
	–
	354188.94
	2278262.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н252У
	–
	–
	354189.14
	2278292.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н253У
	–
	–
	354169.15
	2278291.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н254У
	–
	–
	354168.95
	2278262.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н251У
	–
	–
	354188.94
	2278262.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:80

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н251У
	н252У
	30.19
	–
	–

	н252У
	н253У
	20.00
	–
	–

	н253У
	н254У
	29.57
	–
	–

	н254У
	н251У
	19.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:80

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	597 кв.м ± 10.17 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √597 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.17

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:80

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:82

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н448У
	–
	–
	354218.60
	2278292.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н451У
	–
	–
	354218.55
	2278262.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н452У
	–
	–
	354248.17
	2278262.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н449У
	–
	–
	354249.12
	2278292.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н448У
	–
	–
	354218.60
	2278292.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:82

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н448У
	н451У
	30.16
	–
	–

	н451У
	н452У
	29.62
	–
	–

	н452У
	н449У
	29.86
	–
	–

	н449У
	н448У
	30.52
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:82

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	902 кв.м ± 12.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √902 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 12.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	2 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:82

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:83

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н453У
	–
	–
	354268.27
	2278293.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н449У
	–
	–
	354249.12
	2278292.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н452У
	–
	–
	354248.17
	2278262.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н454У
	–
	–
	354280.83
	2278263.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н455У
	–
	–
	354279.29
	2278293.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н453У
	–
	–
	354268.27
	2278293.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:83

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н453У
	н449У
	19.21
	–
	–

	н449У
	н452У
	29.86
	–
	–

	н452У
	н454У
	32.69
	–
	–

	н454У
	н455У
	30.17
	–
	–

	н455У
	н453У
	11.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:83

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	947 кв.м ± 12.31 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √947 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 12.31

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	47 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:83

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:84

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н455У
	–
	–
	354279.29
	2278293.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н454У
	–
	–
	354280.83
	2278263.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н456У
	–
	–
	354310.64
	2278264.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н457У
	–
	–
	354309.86
	2278295.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н458У
	–
	–
	354301.64
	2278295.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н459У
	–
	–
	354288.97
	2278294.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н455У
	–
	–
	354279.29
	2278293.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:84

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н455У
	н454У
	30.17
	–
	–

	н454У
	н456У
	29.83
	–
	–

	н456У
	н457У
	30.98
	–
	–

	н457У
	н458У
	8.23
	–
	–

	н458У
	н459У
	12.69
	–
	–

	н459У
	н455У
	9.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:84

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	927 кв.м ± 12.18 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √927 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 12.18

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	27 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:84

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118004:86

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н271У
	–
	–
	354138.10
	2278346.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н270У
	–
	–
	354139.08
	2278331.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н526У
	–
	–
	354160.30
	2278332.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н273У
	–
	–
	354159.97
	2278348.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н271У
	–
	–
	354138.10
	2278346.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:86

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н271У
	н270У
	15.18
	–
	–

	н270У
	н526У
	21.24
	–
	–

	н526У
	н273У
	15.54
	–
	–

	н273У
	н271У
	21.91
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118004:86

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	330 кв.м ± 7.44 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √330 * √((1 + 1.35²)/(2 * 1.35)) = 7.44

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	300

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	30 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118004:86

	1.
	–





