
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, СНТ Спутник массива Бабино территория 47:26:1118005
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 01.07.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. –

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:10

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н112У
	–
	–
	353824.27
	2278244.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н111У
	–
	–
	353824.92
	2278214.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н113У
	–
	–
	353845.46
	2278215.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н114У
	–
	–
	353845.04
	2278244.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н112У
	–
	–
	353824.27
	2278244.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:10

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н112У
	н111У
	29.55
	–
	–

	н111У
	н113У
	20.54
	–
	–

	н113У
	н114У
	29.38
	–
	–

	н114У
	н112У
	20.77
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:10

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	609 кв.м ± 10.16 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √609 * √((1 + 1.41²)/(2 * 1.41)) = 10.16

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:10

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:105

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н173У
	–
	–
	354082.78
	2278110.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н174У
	–
	–
	354082.97
	2278077.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н175У
	–
	–
	354083.02
	2278070.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н176У
	–
	–
	354112.09
	2278069.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н177У
	–
	–
	354112.52
	2278111.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н173У
	–
	–
	354082.78
	2278110.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:105

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н173У
	н174У
	32.89
	–
	–

	н174У
	н175У
	7.39
	–
	–

	н175У
	н176У
	29.07
	–
	–

	н176У
	н177У
	41.38
	–
	–

	н177У
	н173У
	29.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:105

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1201 кв.м ± 14.23 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1201 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 14.23

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:105

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:109

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н179У
	–
	–
	354142.57
	2278111.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н178У
	–
	–
	354142.40
	2278069.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н180У
	–
	–
	354142.44
	2278066.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н181У
	–
	–
	354165.08
	2278067.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н182У
	–
	–
	354164.87
	2278076.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н183У
	–
	–
	354164.03
	2278112.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н179У
	–
	–
	354142.57
	2278111.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:109

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н179У
	н178У
	41.93
	–
	–

	н178У
	н180У
	2.78
	–
	–

	н180У
	н181У
	22.64
	–
	–

	н181У
	н182У
	8.85
	–
	–

	н182У
	н183У
	36.18
	–
	–

	н183У
	н179У
	21.47
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:109

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	990 кв.м ± 14.07 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √990 * √((1 + 2.00²)/(2 * 2.00)) = 14.07

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	90 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:109

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:107

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н177У
	–
	–
	354112.52
	2278111.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н176У
	–
	–
	354112.09
	2278069.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н178У
	–
	–
	354142.40
	2278069.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н179У
	–
	–
	354142.57
	2278111.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н177У
	–
	–
	354112.52
	2278111.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:107

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н177У
	н176У
	41.38
	–
	–

	н176У
	н178У
	30.31
	–
	–

	н178У
	н179У
	41.93
	–
	–

	н179У
	н177У
	30.06
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:107

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1257 кв.м ± 14.55 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1257 * √((1 + 1.38²)/(2 * 1.38)) = 14.55

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	57 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:107

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:100

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н146У
	–
	–
	354042.68
	2278075.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н197У
	–
	–
	354042.66
	2278067.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н198У
	–
	–
	354042.81
	2278041.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н199У
	–
	–
	354063.32
	2278041.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н200У
	–
	–
	354063.15
	2278075.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н146У
	–
	–
	354042.68
	2278075.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:100

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н146У
	н197У
	8.50
	–
	–

	н197У
	н198У
	25.74
	–
	–

	н198У
	н199У
	20.51
	–
	–

	н199У
	н200У
	34.00
	–
	–

	н200У
	н146У
	20.47
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:100

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	700 кв.м ± 11.26 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √700 * √((1 + 1.66²)/(2 * 1.66)) = 11.26

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	700

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:100

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:112

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н11У
	–
	–
	354190.87
	2278151.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н17У
	–
	–
	354191.29
	2278121.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н18У
	–
	–
	354211.41
	2278122.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	354210.55
	2278152.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	–
	–
	354190.87
	2278151.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:112

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н11У
	н17У
	30.32
	–
	–

	н17У
	н18У
	20.13
	–
	–

	н18У
	н12У
	30.13
	–
	–

	н12У
	н11У
	19.68
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:112

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	602 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √602 * √((1 + 1.49²)/(2 * 1.49)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	60

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	542 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:112

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:114

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н12У
	–
	–
	354210.55
	2278152.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.20
	–

	н18У
	–
	–
	354211.41
	2278122.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.20
	–

	н19У
	–
	–
	354231.53
	2278122.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.20
	–

	н14У
	–
	–
	354230.22
	2278152.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.20
	–

	н12У
	–
	–
	354210.55
	2278152.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	0.20
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:114

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н12У
	н18У
	30.13
	–
	–

	н18У
	н19У
	20.13
	–
	–

	н19У
	н14У
	29.96
	–
	–

	н14У
	н12У
	19.67
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:114

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	598 кв.м ± 10.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √598 * √((1 + 1.45²)/(2 * 1.45)) = 10.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	2 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:114

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:118

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н184У
	–
	–
	354252.94
	2278113.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н185У
	–
	–
	354252.97
	2278081.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н186У
	–
	–
	354272.66
	2278082.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н187У
	–
	–
	354271.38
	2278113.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н184У
	–
	–
	354252.94
	2278113.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:118

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н184У
	н185У
	31.45
	–
	–

	н185У
	н186У
	19.69
	–
	–

	н186У
	н187У
	31.52
	–
	–

	н187У
	н184У
	18.45
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:118

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 10.36 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.62²)/(2 * 1.62)) = 10.36

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:118

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:121

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н190У
	–
	–
	354294.76
	2278114.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н189У
	–
	–
	354296.49
	2278080.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н191У
	–
	–
	354313.41
	2278081.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н192У
	–
	–
	354313.94
	2278114.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н190У
	–
	–
	354294.76
	2278114.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:121

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н190У
	н189У
	33.47
	–
	–

	н189У
	н191У
	16.93
	–
	–

	н191У
	н192У
	33.08
	–
	–

	н192У
	н190У
	19.18
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:121

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 10.56 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.75²)/(2 * 1.75)) = 10.56

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:121

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:117

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н184У
	–
	–
	354252.94
	2278113.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н203У
	–
	–
	354231.93
	2278113.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н204У
	–
	–
	354232.42
	2278066.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н205У
	–
	–
	354233.11
	2278050.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н206У
	–
	–
	354253.45
	2278051.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н185У
	–
	–
	354252.97
	2278081.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н184У
	–
	–
	354252.94
	2278113.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:117

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н184У
	н203У
	21.01
	–
	–

	н203У
	н204У
	46.26
	–
	–

	н204У
	н205У
	16.20
	–
	–

	н205У
	н206У
	20.35
	–
	–

	н206У
	н185У
	30.67
	–
	–

	н185У
	н184У
	31.45
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:117

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1293 кв.м ± 18.34 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1293 * √((1 + 2.91²)/(2 * 2.91)) = 18.34

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	93 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:117

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:120

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н187У
	–
	–
	354271.38
	2278113.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н186У
	–
	–
	354272.66
	2278082.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н188У
	–
	–
	354272.73
	2278079.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н189У
	–
	–
	354296.49
	2278080.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н190У
	–
	–
	354294.76
	2278114.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н187У
	–
	–
	354271.38
	2278113.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:120

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н187У
	н186У
	31.52
	–
	–

	н186У
	н188У
	2.90
	–
	–

	н188У
	н189У
	23.80
	–
	–

	н189У
	н190У
	33.47
	–
	–

	н190У
	н187У
	23.38
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:120

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	800 кв.м ± 11.62 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √800 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 11.62

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:120

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:122

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н38У
	–
	–
	353705.14
	2278141.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н39У
	–
	–
	353705.68
	2278111.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н40У
	–
	–
	353725.91
	2278112.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н41У
	–
	–
	353724.90
	2278142.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н38У
	–
	–
	353705.14
	2278141.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:122

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н38У
	н39У
	29.93
	–
	–

	н39У
	н40У
	20.24
	–
	–

	н40У
	н41У
	30.03
	–
	–

	н41У
	н38У
	19.77
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:122

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 10.16 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.47²)/(2 * 1.47)) = 10.16

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:122

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:127

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н193У
	–
	–
	353811.85
	2278039.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н194У
	–
	–
	353831.85
	2278039.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н195У
	–
	–
	353831.85
	2278069.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н196У
	–
	–
	353811.85
	2278069.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н193У
	–
	–
	353811.85
	2278039.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:127

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н193У
	н194У
	20.00
	–
	–

	н194У
	н195У
	30.00
	–
	–

	н195У
	н196У
	20.00
	–
	–

	н196У
	н193У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:127

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:127

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:13

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н20У
	–
	–
	353893.49
	2278245.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н21У
	–
	–
	353894.77
	2278216.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н22У
	–
	–
	353903.23
	2278216.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н23У
	–
	–
	353914.69
	2278216.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н24У
	–
	–
	353913.91
	2278246.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н20У
	–
	–
	353893.49
	2278245.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:13

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н20У
	н21У
	29.90
	–
	–

	н21У
	н22У
	8.47
	–
	–

	н22У
	н23У
	11.47
	–
	–

	н23У
	н24У
	29.88
	–
	–

	н24У
	н20У
	20.43
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:13

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	603 кв.м ± 10.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √603 * √((1 + 1.44²)/(2 * 1.44)) = 10.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:13

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:16

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н122У
	–
	–
	353962.54
	2278218.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н121У
	–
	–
	353982.54
	2278218.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н125У
	–
	–
	353982.54
	2278248.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н126У
	–
	–
	353962.54
	2278248.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н122У
	–
	–
	353962.54
	2278218.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н122У
	н121У
	20.00
	–
	–

	н121У
	н125У
	30.00
	–
	–

	н125У
	н126У
	20.00
	–
	–

	н126У
	н122У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:140

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н67У
	–
	–
	353804.82
	2278214.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н115У
	–
	–
	353804.82
	2278184.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н116У
	–
	–
	353824.92
	2278185.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н111У
	–
	–
	353824.92
	2278214.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	353804.82
	2278214.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:140

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н67У
	н115У
	29.75
	–
	–

	н115У
	н116У
	20.10
	–
	–

	н116У
	н111У
	29.75
	–
	–

	н111У
	н67У
	20.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:140

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	598 кв.м ± 10.18 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √598 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.18

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	2 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:140

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:17

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н121У
	–
	–
	353982.54
	2278218.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н124У
	–
	–
	354002.54
	2278218.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н127У
	–
	–
	354002.54
	2278248.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н125У
	–
	–
	353982.54
	2278248.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н121У
	–
	–
	353982.54
	2278218.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:17

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н121У
	н124У
	20.00
	–
	–

	н124У
	н127У
	30.00
	–
	–

	н127У
	н125У
	20.00
	–
	–

	н125У
	н121У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:17

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:17

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:22

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н69У
	–
	–
	354100.86
	2278250.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н70У
	–
	–
	354100.69
	2278237.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н71У
	–
	–
	354100.91
	2278229.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н72У
	–
	–
	354100.77
	2278219.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н73У
	–
	–
	354120.35
	2278220.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н74У
	–
	–
	354120.67
	2278250.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н69У
	–
	–
	354100.86
	2278250.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:22

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н69У
	н70У
	12.57
	–
	–

	н70У
	н71У
	8.52
	–
	–

	н71У
	н72У
	9.80
	–
	–

	н72У
	н73У
	19.60
	–
	–

	н73У
	н74У
	30.43
	–
	–

	н74У
	н69У
	19.81
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:22

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	604 кв.м ± 10.31 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √604 * √((1 + 1.56²)/(2 * 1.56)) = 10.31

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:22

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:23

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н74У
	–
	–
	354120.67
	2278250.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н73У
	–
	–
	354120.35
	2278220.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	354140.30
	2278220.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н76У
	–
	–
	354140.56
	2278220.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н77У
	–
	–
	354140.71
	2278250.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н74У
	–
	–
	354120.67
	2278250.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:23

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н74У
	н73У
	30.43
	–
	–

	н73У
	н75У
	19.95
	–
	–

	н75У
	н76У
	0.26
	–
	–

	н76У
	н77У
	29.96
	–
	–

	н77У
	н74У
	20.04
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:23

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	608 кв.м ± 10.25 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √608 * √((1 + 1.49²)/(2 * 1.49)) = 10.25

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:23

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:26

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	–
	–
	354189.40
	2278191.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н2У
	–
	–
	354209.65
	2278192.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н3У
	–
	–
	354210.14
	2278222.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н4У
	–
	–
	354209.41
	2278252.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н5У
	–
	–
	354189.04
	2278252.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н6У
	–
	–
	354189.41
	2278222.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1У
	–
	–
	354189.40
	2278191.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н2У
	20.25
	–
	–

	н2У
	н3У
	30.31
	–
	–

	н3У
	н4У
	30.26
	–
	–

	н4У
	н5У
	20.38
	–
	–

	н5У
	н6У
	29.53
	–
	–

	н6У
	н1У
	31.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1242 кв.м ± 17.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1242 * √((1 + 2.89²)/(2 * 2.89)) = 17.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	42 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:27

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н86У
	–
	–
	354210.14
	2278222.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	354230.42
	2278222.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	354231.06
	2278253.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	354209.41
	2278252.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	354210.14
	2278222.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:27

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н86У
	н88У
	20.28
	–
	–

	н88У
	н95У
	30.42
	–
	–

	н95У
	н93У
	21.65
	–
	–

	н93У
	н86У
	30.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:27

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	636 кв.м ± 10.37 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √636 * √((1 + 1.40²)/(2 * 1.40)) = 10.37

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	36 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:27

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:3

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н90У
	–
	–
	354249.41
	2278222.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	354269.49
	2278222.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н96У
	–
	–
	354269.50
	2278223.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	354268.81
	2278250.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н98У
	–
	–
	354268.25
	2278253.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	354231.06
	2278253.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	354230.42
	2278222.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н90У
	–
	–
	354249.41
	2278222.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:3

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н90У
	н92У
	20.08
	–
	–

	н92У
	н96У
	0.77
	–
	–

	н96У
	н97У
	27.46
	–
	–

	н97У
	н98У
	2.80
	–
	–

	н98У
	н95У
	37.20
	–
	–

	н95У
	н88У
	30.42
	–
	–

	н88У
	н90У
	18.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:3

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1172 кв.м ± 13.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1172 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 13.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1161

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	11 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:3

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:30

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н136У
	–
	–
	354289.41
	2278192.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н138У
	–
	–
	354309.41
	2278192.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н139У
	–
	–
	354309.12
	2278223.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н137У
	–
	–
	354289.50
	2278223.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н136У
	–
	–
	354289.41
	2278192.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:30

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н136У
	н138У
	20.00
	–
	–

	н138У
	н139У
	30.68
	–
	–

	н139У
	н137У
	19.63
	–
	–

	н137У
	н136У
	30.23
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:30

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	603 кв.м ± 10.27 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √603 * √((1 + 1.53²)/(2 * 1.53)) = 10.27

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:30

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:18

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н133У
	–
	–
	354018.09
	2278217.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н132У
	–
	–
	354039.64
	2278217.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н134У
	–
	–
	354039.21
	2278247.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н135У
	–
	–
	354017.63
	2278247.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н133У
	–
	–
	354018.09
	2278217.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:18

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н133У
	н132У
	21.55
	–
	–

	н132У
	н134У
	29.95
	–
	–

	н134У
	н135У
	21.58
	–
	–

	н135У
	н133У
	29.70
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:18

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	643 кв.м ± 10.38 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √643 * √((1 + 1.36²)/(2 * 1.36)) = 10.38

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	43 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:18

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:31

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	–
	–
	354252.51
	2278152.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н2У
	–
	–
	354258.05
	2278153.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н3У
	–
	–
	354271.43
	2278152.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н4У
	–
	–
	354291.10
	2278154.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н5У
	–
	–
	354290.44
	2278169.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н6У
	–
	–
	354312.31
	2278170.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н7У
	–
	–
	354311.98
	2278183.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н8У
	–
	–
	354250.43
	2278183.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н9У
	–
	–
	354250.53
	2278152.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1У
	–
	–
	354252.51
	2278152.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:31

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н2У
	5.55
	–
	–

	н2У
	н3У
	13.38
	–
	–

	н3У
	н4У
	19.73
	–
	–

	н4У
	н5У
	14.83
	–
	–

	н5У
	н6У
	21.93
	–
	–

	н6У
	н7У
	12.70
	–
	–

	н7У
	н8У
	61.55
	–
	–

	н8У
	н9У
	30.44
	–
	–

	н9У
	н1У
	1.98
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:31

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1496 кв.м ± 17.30 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1496 * √((1 + 2.00²)/(2 * 2.00)) = 17.30

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:31

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:111

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н201У
	–
	–
	354192.12
	2278112.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н183У
	–
	–
	354164.03
	2278112.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н182У
	–
	–
	354164.87
	2278076.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н202У
	–
	–
	354192.62
	2278076.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н201У
	–
	–
	354192.12
	2278112.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:111

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н201У
	н183У
	28.09
	–
	–

	н183У
	н182У
	36.18
	–
	–

	н182У
	н202У
	27.76
	–
	–

	н202У
	н201У
	35.46
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:111

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 12.83 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1000 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 12.83

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1050

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	50 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:111

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:33

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н89У
	–
	–
	354249.95
	2278193.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н91У
	–
	–
	354269.92
	2278193.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	354269.49
	2278222.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н90У
	–
	–
	354249.41
	2278222.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н89У
	–
	–
	354249.95
	2278193.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н89У
	н91У
	19.97
	–
	–

	н91У
	н92У
	29.65
	–
	–

	н92У
	н90У
	20.08
	–
	–

	н90У
	н89У
	29.92
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:33

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	596 кв.м ± 10.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √596 * √((1 + 1.46²)/(2 * 1.46)) = 10.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:36

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н13У
	–
	–
	354209.61
	2278181.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	354210.55
	2278152.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н14У
	–
	–
	354230.22
	2278152.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н15У
	–
	–
	354230.54
	2278152.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н16У
	–
	–
	354229.98
	2278182.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н13У
	–
	–
	354209.61
	2278181.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:36

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н13У
	н12У
	29.59
	–
	–

	н12У
	н14У
	19.67
	–
	–

	н14У
	н15У
	0.32
	–
	–

	н15У
	н16У
	29.76
	–
	–

	н16У
	н13У
	20.38
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:36

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	599 кв.м ± 10.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √599 * √((1 + 1.44²)/(2 * 1.44)) = 10.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:36

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:37

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н85У
	–
	–
	354209.65
	2278192.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н87У
	–
	–
	354230.09
	2278192.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	354230.42
	2278222.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	354210.14
	2278222.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н85У
	–
	–
	354209.65
	2278192.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:37

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н85У
	н87У
	20.44
	–
	–

	н87У
	н88У
	30.23
	–
	–

	н88У
	н86У
	20.28
	–
	–

	н86У
	н85У
	30.31
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:37

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	616 кв.м ± 10.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √616 * √((1 + 1.46²)/(2 * 1.46)) = 10.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	16 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:37

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:35

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н87У
	–
	–
	354230.09
	2278192.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н89У
	–
	–
	354249.95
	2278193.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н90У
	–
	–
	354249.41
	2278222.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	354230.42
	2278222.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н87У
	–
	–
	354230.09
	2278192.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н87У
	н89У
	19.87
	–
	–

	н89У
	н90У
	29.92
	–
	–

	н90У
	н88У
	18.99
	–
	–

	н88У
	н87У
	30.23
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	584 кв.м ± 10.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √584 * √((1 + 1.54²)/(2 * 1.54)) = 10.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	16 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:32

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н91У
	–
	–
	354269.92
	2278193.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н136У
	–
	–
	354289.41
	2278192.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н137У
	–
	–
	354289.50
	2278223.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	354269.49
	2278222.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н91У
	–
	–
	354269.92
	2278193.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:32

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н91У
	н136У
	19.49
	–
	–

	н136У
	н137У
	30.23
	–
	–

	н137У
	н92У
	20.02
	–
	–

	н92У
	н91У
	29.65
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:32

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	591 кв.м ± 10.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √591 * √((1 + 1.51²)/(2 * 1.51)) = 10.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:32

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:39

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н81У
	–
	–
	354169.40
	2278191.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н82У
	–
	–
	354189.40
	2278191.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н83У
	–
	–
	354189.41
	2278222.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н84У
	–
	–
	354169.40
	2278221.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н81У
	–
	–
	354169.40
	2278191.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:39

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н81У
	н82У
	20.00
	–
	–

	н82У
	н83У
	31.00
	–
	–

	н83У
	н84У
	20.03
	–
	–

	н84У
	н81У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:39

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	610 кв.м ± 10.35 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √610 * √((1 + 1.55²)/(2 * 1.55)) = 10.35

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	10 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:39

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:41

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н76У
	–
	–
	354140.56
	2278220.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	354140.30
	2278220.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н78У
	–
	–
	354140.42
	2278190.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н79У
	–
	–
	354160.42
	2278190.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н80У
	–
	–
	354160.39
	2278220.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н76У
	–
	–
	354140.56
	2278220.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:41

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н76У
	н75У
	0.26
	–
	–

	н75У
	н78У
	30.09
	–
	–

	н78У
	н79У
	20.00
	–
	–

	н79У
	н80У
	29.82
	–
	–

	н80У
	н76У
	19.83
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:41

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	601 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √601 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:41

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:5

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н142У
	–
	–
	353703.87
	2278242.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н140У
	–
	–
	353703.70
	2278211.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	353724.20
	2278212.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н143У
	–
	–
	353723.79
	2278243.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н142У
	–
	–
	353703.87
	2278242.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:5

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н142У
	н140У
	31.08
	–
	–

	н140У
	н29У
	20.51
	–
	–

	н29У
	н143У
	31.11
	–
	–

	н143У
	н142У
	19.93
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:5

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	629 кв.м ± 10.49 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √629 * √((1 + 1.54²)/(2 * 1.54)) = 10.49

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	29 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:5

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:51

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н128У
	–
	–
	354018.01
	2278188.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н129У
	–
	–
	354040.74
	2278189.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н130У
	–
	–
	354040.84
	2278193.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н131У
	–
	–
	354040.30
	2278198.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н132У
	–
	–
	354039.64
	2278217.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н133У
	–
	–
	354018.09
	2278217.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н128У
	–
	–
	354018.01
	2278188.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:51

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н128У
	н129У
	22.73
	–
	–

	н129У
	н130У
	4.39
	–
	–

	н130У
	н131У
	4.69
	–
	–

	н131У
	н132У
	19.77
	–
	–

	н132У
	н133У
	21.55
	–
	–

	н133У
	н128У
	29.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:51

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	641 кв.м ± 10.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √641 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 10.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	41 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:51

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:53

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н120У
	–
	–
	353982.54
	2278188.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н123У
	–
	–
	354002.54
	2278188.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н124У
	–
	–
	354002.54
	2278218.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н121У
	–
	–
	353982.54
	2278218.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н120У
	–
	–
	353982.54
	2278188.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:53

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н120У
	н123У
	20.00
	–
	–

	н123У
	н124У
	30.00
	–
	–

	н124У
	н121У
	20.00
	–
	–

	н121У
	н120У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:53

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:53

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:55

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н119У
	–
	–
	353962.54
	2278188.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н120У
	–
	–
	353982.54
	2278188.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н121У
	–
	–
	353982.54
	2278218.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н122У
	–
	–
	353962.54
	2278218.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н119У
	–
	–
	353962.54
	2278188.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н119У
	н120У
	20.00
	–
	–

	н120У
	н121У
	30.00
	–
	–

	н121У
	н122У
	20.00
	–
	–

	н122У
	н119У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:55

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:60

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н165У
	–
	–
	353873.97
	2278215.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н164У
	–
	–
	353874.42
	2278186.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н166У
	–
	–
	353904.35
	2278187.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н22У
	–
	–
	353903.23
	2278216.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н21У
	–
	–
	353894.77
	2278216.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н165У
	–
	–
	353873.97
	2278215.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н165У
	н164У
	29.48
	–
	–

	н164У
	н166У
	29.94
	–
	–

	н166У
	н22У
	29.14
	–
	–

	н22У
	н21У
	8.47
	–
	–

	н21У
	н165У
	20.80
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:60

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	865 кв.м ± 11.76 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √865 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 11.76

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	35 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:62

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н162У
	–
	–
	353854.26
	2278215.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н163У
	–
	–
	353853.97
	2278186.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н164У
	–
	–
	353874.42
	2278186.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н165У
	–
	–
	353873.97
	2278215.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н162У
	–
	–
	353854.26
	2278215.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:62

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н162У
	н163У
	28.97
	–
	–

	н163У
	н164У
	20.45
	–
	–

	н164У
	н165У
	29.48
	–
	–

	н165У
	н162У
	19.72
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:62

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	587 кв.м ± 10.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √587 * √((1 + 1.44²)/(2 * 1.44)) = 10.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:62

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:61

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н107У
	–
	–
	353875.22
	2278146.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	353895.22
	2278146.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н110У
	–
	–
	353894.67
	2278176.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н108У
	–
	–
	353875.22
	2278176.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н107У
	–
	–
	353875.22
	2278146.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:61

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н107У
	н55У
	20.00
	–
	–

	н55У
	н110У
	30.39
	–
	–

	н110У
	н108У
	19.45
	–
	–

	н108У
	н107У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:61

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	596 кв.м ± 10.19 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √596 * √((1 + 1.52²)/(2 * 1.52)) = 10.19

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:61

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:65

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н100У
	–
	–
	353825.41
	2278145.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н104У
	–
	–
	353845.18
	2278145.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н105У
	–
	–
	353845.09
	2278175.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н101У
	–
	–
	353825.09
	2278175.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н100У
	–
	–
	353825.41
	2278145.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:65

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н100У
	н104У
	19.77
	–
	–

	н104У
	н105У
	29.54
	–
	–

	н105У
	н101У
	20.00
	–
	–

	н101У
	н100У
	29.93
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:65

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	591 кв.м ± 10.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √591 * √((1 + 1.49²)/(2 * 1.49)) = 10.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:65

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:64

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н111У
	–
	–
	353824.92
	2278214.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н116У
	–
	–
	353824.92
	2278185.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н117У
	–
	–
	353845.86
	2278185.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н113У
	–
	–
	353845.46
	2278215.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н111У
	–
	–
	353824.92
	2278214.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:64

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н111У
	н116У
	29.75
	–
	–

	н116У
	н117У
	20.94
	–
	–

	н117У
	н113У
	29.75
	–
	–

	н113У
	н111У
	20.54
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:64

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	617 кв.м ± 10.27 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √617 * √((1 + 1.44²)/(2 * 1.44)) = 10.27

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	17 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:64

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:66

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н62У
	–
	–
	353805.09
	2278145.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н99У
	–
	–
	353824.71
	2278145.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н100У
	–
	–
	353825.41
	2278145.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н101У
	–
	–
	353825.09
	2278175.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н102У
	–
	–
	353805.03
	2278174.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н103У
	–
	–
	353805.02
	2278151.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н62У
	–
	–
	353805.09
	2278145.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:66

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н62У
	н99У
	19.62
	–
	–

	н99У
	н100У
	0.70
	–
	–

	н100У
	н101У
	29.93
	–
	–

	н101У
	н102У
	20.06
	–
	–

	н102У
	н103У
	23.57
	–
	–

	н103У
	н62У
	6.24
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:66

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	604 кв.м ± 10.19 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √604 * √((1 + 1.47²)/(2 * 1.47)) = 10.19

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:66

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:63

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н106У
	–
	–
	353855.22
	2278146.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н107У
	–
	–
	353875.22
	2278146.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н108У
	–
	–
	353875.22
	2278176.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н109У
	–
	–
	353855.22
	2278176.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н106У
	–
	–
	353855.22
	2278146.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:63

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н106У
	н107У
	20.00
	–
	–

	н107У
	н108У
	30.00
	–
	–

	н108У
	н109У
	20.00
	–
	–

	н109У
	н106У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:63

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:63

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:7

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н64У
	–
	–
	353764.07
	2278243.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н28У
	–
	–
	353764.97
	2278213.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н65У
	–
	–
	353785.07
	2278214.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н66У
	–
	–
	353784.42
	2278243.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н64У
	–
	–
	353764.07
	2278243.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н64У
	н28У
	29.70
	–
	–

	н28У
	н65У
	20.10
	–
	–

	н65У
	н66У
	29.55
	–
	–

	н66У
	н64У
	20.35
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	599 кв.м ± 10.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √599 * √((1 + 1.43²)/(2 * 1.43)) = 10.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:71

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н25У
	–
	–
	353744.70
	2278212.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н26У
	–
	–
	353744.75
	2278183.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н27У
	–
	–
	353765.05
	2278183.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н28У
	–
	–
	353764.97
	2278213.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н25У
	–
	–
	353744.70
	2278212.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:71

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н25У
	н26У
	29.50
	–
	–

	н26У
	н27У
	20.30
	–
	–

	н27У
	н28У
	29.98
	–
	–

	н28У
	н25У
	20.29
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:71

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	603 кв.м ± 10.21 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √603 * √((1 + 1.49²)/(2 * 1.49)) = 10.21

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:71

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:70

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н34У
	–
	–
	353764.22
	2278173.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	353765.27
	2278143.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н35У
	–
	–
	353785.12
	2278144.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н36У
	–
	–
	353785.15
	2278144.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н37У
	–
	–
	353785.18
	2278174.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н34У
	–
	–
	353764.22
	2278173.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:70

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н34У
	н33У
	29.80
	–
	–

	н33У
	н35У
	19.86
	–
	–

	н35У
	н36У
	0.09
	–
	–

	н36У
	н37У
	29.64
	–
	–

	н37У
	н34У
	20.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:70

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	608 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √608 * √((1 + 1.45²)/(2 * 1.45)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:70

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:75

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н140У
	–
	–
	353703.70
	2278211.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н141У
	–
	–
	353704.24
	2278182.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н30У
	–
	–
	353724.74
	2278182.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	353724.20
	2278212.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н140У
	–
	–
	353703.70
	2278211.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:75

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н140У
	н141У
	29.61
	–
	–

	н141У
	н30У
	20.51
	–
	–

	н30У
	н29У
	29.61
	–
	–

	н29У
	н140У
	20.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:75

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	607 кв.м ± 10.17 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √607 * √((1 + 1.43²)/(2 * 1.43)) = 10.17

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	7 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:75

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:76

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н42У
	–
	–
	353714.51
	2278072.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н43У
	–
	–
	353747.30
	2278072.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	353746.67
	2278102.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н45У
	–
	–
	353707.03
	2278101.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	353707.12
	2278071.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н42У
	–
	–
	353714.51
	2278072.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:76

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н42У
	н43У
	32.79
	–
	–

	н43У
	н44У
	30.24
	–
	–

	н44У
	н45У
	39.65
	–
	–

	н45У
	н46У
	29.88
	–
	–

	н46У
	н42У
	7.39
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:76

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 14.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1200 * √((1 + 1.31²)/(2 * 1.31)) = 14.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:76

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:72

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н31У
	–
	–
	353744.78
	2278173.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н32У
	–
	–
	353745.55
	2278143.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	353765.27
	2278143.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н34У
	–
	–
	353764.22
	2278173.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н31У
	–
	–
	353744.78
	2278173.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:72

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н31У
	н32У
	29.87
	–
	–

	н32У
	н33У
	19.74
	–
	–

	н33У
	н34У
	29.80
	–
	–

	н34У
	н31У
	19.45
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:72

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	585 кв.м ± 10.05 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √585 * √((1 + 1.49²)/(2 * 1.49)) = 10.05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:72

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:73

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н29У
	–
	–
	353724.20
	2278212.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н30У
	–
	–
	353724.74
	2278182.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н26У
	–
	–
	353744.75
	2278183.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н25У
	–
	–
	353744.70
	2278212.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	353724.20
	2278212.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:73

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н29У
	н30У
	29.61
	–
	–

	н30У
	н26У
	20.02
	–
	–

	н26У
	н25У
	29.50
	–
	–

	н25У
	н29У
	20.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:73

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	599 кв.м ± 10.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √599 * √((1 + 1.47²)/(2 * 1.47)) = 10.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:73

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:8

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н66У
	–
	–
	353784.42
	2278243.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н65У
	–
	–
	353785.07
	2278214.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	353804.82
	2278214.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н68У
	–
	–
	353804.48
	2278244.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н66У
	–
	–
	353784.42
	2278243.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:8

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н66У
	н65У
	29.55
	–
	–

	н65У
	н67У
	19.76
	–
	–

	н67У
	н68У
	29.67
	–
	–

	н68У
	н66У
	20.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:8

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	590 кв.м ± 10.08 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √590 * √((1 + 1.48²)/(2 * 1.48)) = 10.08

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	10 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:8

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:88

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н150У
	–
	–
	353897.51
	2278039.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н151У
	–
	–
	353896.58
	2278065.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н152У
	–
	–
	353895.15
	2278106.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н153У
	–
	–
	353876.76
	2278106.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н154У
	–
	–
	353877.50
	2278076.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н155У
	–
	–
	353877.80
	2278039.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н150У
	–
	–
	353897.51
	2278039.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:88

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н150У
	н151У
	25.98
	–
	–

	н151У
	н152У
	41.31
	–
	–

	н152У
	н153У
	18.40
	–
	–

	н153У
	н154У
	30.08
	–
	–

	н154У
	н155У
	36.71
	–
	–

	н155У
	н150У
	19.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:88

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1267 кв.м ± 18.97 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1267 * √((1 + 3.24²)/(2 * 3.24)) = 18.97

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	67 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:88

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:87

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н118У
	–
	–
	353855.22
	2278116.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	353896.33
	2278116.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	353895.22
	2278146.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н107У
	–
	–
	353875.22
	2278146.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н106У
	–
	–
	353855.22
	2278146.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н118У
	–
	–
	353855.22
	2278116.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:87

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н118У
	н56У
	41.11
	–
	–

	н56У
	н55У
	29.46
	–
	–

	н55У
	н107У
	20.00
	–
	–

	н107У
	н106У
	20.00
	–
	–

	н106У
	н118У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:87

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1205 кв.м ± 14.23 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1205 * √((1 + 1.37²)/(2 * 1.37)) = 14.23

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	5 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:87

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:86

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н159У
	–
	–
	353837.80
	2278104.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н160У
	–
	–
	353839.19
	2278071.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н161У
	–
	–
	353849.77
	2278072.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н154У
	–
	–
	353877.50
	2278076.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н153У
	–
	–
	353876.76
	2278106.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н159У
	–
	–
	353837.80
	2278104.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:86

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н159У
	н160У
	32.98
	–
	–

	н160У
	н161У
	10.59
	–
	–

	н161У
	н154У
	28.01
	–
	–

	н154У
	н153У
	30.08
	–
	–

	н153У
	н159У
	38.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:86

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1235 кв.м ± 14.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1235 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 14.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1245

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	10 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:86

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:9

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н68У
	–
	–
	353804.48
	2278244.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	353804.82
	2278214.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н111У
	–
	–
	353824.92
	2278214.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н112У
	–
	–
	353824.27
	2278244.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н68У
	–
	–
	353804.48
	2278244.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:9

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н68У
	н67У
	29.67
	–
	–

	н67У
	н111У
	20.10
	–
	–

	н111У
	н112У
	29.55
	–
	–

	н112У
	н68У
	19.79
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:9

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	591 кв.м ± 10.08 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √591 * √((1 + 1.47²)/(2 * 1.47)) = 10.08

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:9

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:90

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н156У
	–
	–
	353924.85
	2278106.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н152У
	–
	–
	353895.15
	2278106.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н151У
	–
	–
	353896.58
	2278065.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н157У
	–
	–
	353925.74
	2278065.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н158У
	–
	–
	353925.21
	2278078.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н156У
	–
	–
	353924.85
	2278106.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:90

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н156У
	н152У
	29.70
	–
	–

	н152У
	н151У
	41.31
	–
	–

	н151У
	н157У
	29.16
	–
	–

	н157У
	н158У
	13.12
	–
	–

	н158У
	н156У
	27.47
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:90

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 14.17 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1200 * √((1 + 1.35²)/(2 * 1.35)) = 14.17

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:90

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:91

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н59У
	–
	–
	353935.60
	2278146.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н58У
	–
	–
	353936.27
	2278117.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н52У
	–
	–
	353956.75
	2278117.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н51У
	–
	–
	353955.56
	2278147.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н59У
	–
	–
	353935.60
	2278146.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:91

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н59У
	н58У
	29.23
	–
	–

	н58У
	н52У
	20.48
	–
	–

	н52У
	н51У
	29.30
	–
	–

	н51У
	н59У
	19.96
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:91

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	592 кв.м ± 9.99 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √592 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 9.99

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:91

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:89

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н55У
	–
	–
	353895.22
	2278146.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	353896.33
	2278116.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н57У
	–
	–
	353916.32
	2278117.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н58У
	–
	–
	353936.27
	2278117.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н59У
	–
	–
	353935.60
	2278146.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	353895.22
	2278146.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:89

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н55У
	н56У
	29.46
	–
	–

	н56У
	н57У
	20.00
	–
	–

	н57У
	н58У
	19.96
	–
	–

	н58У
	н59У
	29.23
	–
	–

	н59У
	н55У
	40.39
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:89

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1178 кв.м ± 14.04 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1178 * √((1 + 1.35²)/(2 * 1.35)) = 14.04

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	22 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:89

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:95

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н54У
	–
	–
	353976.92
	2278147.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	353977.23
	2278118.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н167У
	–
	–
	353997.23
	2278118.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н168У
	–
	–
	353996.69
	2278148.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	353976.92
	2278147.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:95

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н54У
	н53У
	29.90
	–
	–

	н53У
	н167У
	20.00
	–
	–

	н167У
	н168У
	30.48
	–
	–

	н168У
	н54У
	19.78
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:95

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 10.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:95

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:96

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н169У
	–
	–
	353998.58
	2278066.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н170У
	–
	–
	353997.97
	2278107.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н171У
	–
	–
	353976.78
	2278107.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н172У
	–
	–
	353976.46
	2278066.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н169У
	–
	–
	353998.58
	2278066.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:96

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н169У
	н170У
	41.52
	–
	–

	н170У
	н171У
	21.19
	–
	–

	н171У
	н172У
	41.61
	–
	–

	н172У
	н169У
	22.12
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:96

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	900 кв.м ± 13.18 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √900 * √((1 + 1.88²)/(2 * 1.88)) = 13.18

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:96

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:93

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н51У
	–
	–
	353955.56
	2278147.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н52У
	–
	–
	353956.75
	2278117.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	353977.23
	2278118.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	353976.92
	2278147.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н51У
	–
	–
	353955.56
	2278147.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:93

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н51У
	н52У
	29.30
	–
	–

	н52У
	н53У
	20.48
	–
	–

	н53У
	н54У
	29.90
	–
	–

	н54У
	н51У
	21.37
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:93

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	619 кв.м ± 10.22 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √619 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 10.22

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:93

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:99

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н144У
	–
	–
	354042.12
	2278109.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н145У
	–
	–
	354042.68
	2278085.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н146У
	–
	–
	354042.68
	2278075.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н147У
	–
	–
	354063.15
	2278075.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н148У
	–
	–
	354063.15
	2278077.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н149У
	–
	–
	354063.14
	2278110.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н144У
	–
	–
	354042.12
	2278109.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:99

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н144У
	н145У
	23.68
	–
	–

	н145У
	н146У
	9.96
	–
	–

	н146У
	н147У
	20.47
	–
	–

	н147У
	н148У
	1.40
	–
	–

	н148У
	н149У
	32.68
	–
	–

	н149У
	н144У
	21.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:99

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	700 кв.м ± 11.21 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √700 * √((1 + 1.63²)/(2 * 1.63)) = 11.21

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	700

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:99

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н10У
	–
	–
	354189.24
	2278181.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	–
	–
	354190.87
	2278151.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	354210.55
	2278152.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н13У
	–
	–
	354209.61
	2278181.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н10У
	–
	–
	354189.24
	2278181.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н10У
	н11У
	29.44
	–
	–

	н11У
	н12У
	19.68
	–
	–

	н12У
	н13У
	29.59
	–
	–

	н13У
	н10У
	20.38
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	591 кв.м ± 10.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √591 * √((1 + 1.40²)/(2 * 1.40)) = 10.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:1118005:81

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н35У
	–
	–
	353785.12
	2278144.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н60У
	–
	–
	353785.48
	2278113.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н61У
	–
	–
	353805.94
	2278113.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н62У
	–
	–
	353805.09
	2278145.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н63У
	–
	–
	353793.14
	2278144.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н35У
	–
	–
	353785.12
	2278144.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:81

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н35У
	н60У
	30.72
	–
	–

	н60У
	н61У
	20.46
	–
	–

	н61У
	н62У
	31.15
	–
	–

	н62У
	н63У
	11.96
	–
	–

	н63У
	н35У
	8.02
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:1118005:81

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	624 кв.м ± 10.40 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √624 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.40

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	24 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:1118005:81

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н215О
	–
	–
	–
	354209.03
	2278240.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н216О
	–
	–
	–
	354208.78
	2278246.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н217О
	–
	–
	–
	354201.61
	2278246.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н218О
	–
	–
	–
	354201.73
	2278242.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н219О
	–
	–
	–
	354200.14
	2278242.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н220О
	–
	–
	–
	354200.22
	2278240.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н215О
	–
	–
	–
	354209.03
	2278240.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:18861

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:18861

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н221О
	–
	–
	–
	354184.84
	2278236.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н222О
	–
	–
	–
	354184.68
	2278245.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н223О
	–
	–
	–
	354176.30
	2278245.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н224О
	–
	–
	–
	354176.27
	2278236.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н221О
	–
	–
	–
	354184.84
	2278236.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:19247

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:19247

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н229О
	–
	–
	–
	353791.44
	2278239.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н230О
	–
	–
	–
	353791.53
	2278232.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н231О
	–
	–
	–
	353797.95
	2278232.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н232О
	–
	–
	–
	353797.85
	2278239.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н229О
	–
	–
	–
	353791.44
	2278239.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23829

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23829

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н243О
	–
	–
	–
	353784.02
	2278137.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н244О
	–
	–
	–
	353784.08
	2278143.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н245О
	–
	–
	–
	353776.11
	2278143.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н246О
	–
	–
	–
	353776.11
	2278140.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н247О
	–
	–
	–
	353778.25
	2278140.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н248О
	–
	–
	–
	353778.25
	2278137.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н243О
	–
	–
	–
	353784.02
	2278137.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24791

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24791

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н249О
	–
	–
	–
	353953.18
	2278151.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н250О
	–
	–
	–
	353953.09
	2278158.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н251О
	–
	–
	–
	353947.61
	2278158.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н252О
	–
	–
	–
	353947.69
	2278151.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н249О
	–
	–
	–
	353953.18
	2278151.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26533

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26533

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н253О
	–
	–
	–
	354035.05
	2278164.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н254О
	–
	–
	–
	354034.64
	2278173.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н255О
	–
	–
	–
	354028.44
	2278172.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н256О
	–
	–
	–
	354028.68
	2278168.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н257О
	–
	–
	–
	354027.61
	2278168.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н258О
	–
	–
	–
	354027.80
	2278164.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н253О
	–
	–
	–
	354035.05
	2278164.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25438

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25438

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н233О
	–
	–
	–
	353759.81
	2278198.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н234О
	–
	–
	–
	353759.87
	2278188.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н235О
	–
	–
	–
	353763.97
	2278188.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н236О
	–
	–
	–
	353763.90
	2278198.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н233О
	–
	–
	–
	353759.81
	2278198.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25665

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25665

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н263О
	–
	–
	–
	354247.00
	2278095.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н264О
	–
	–
	–
	354246.24
	2278109.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н265О
	–
	–
	–
	354237.67
	2278108.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н266О
	–
	–
	–
	354238.03
	2278102.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н267О
	–
	–
	–
	354242.67
	2278102.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н268О
	–
	–
	–
	354243.08
	2278095.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н263О
	–
	–
	–
	354247.00
	2278095.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26607

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26607

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н277О
	–
	–
	–
	353733.97
	2278087.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н278О
	–
	–
	–
	353739.31
	2278087.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н279О
	–
	–
	–
	353739.26
	2278095.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н280О
	–
	–
	–
	353733.96
	2278095.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н277О
	–
	–
	–
	353733.97
	2278087.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27096

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27096

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н269О
	–
	–
	–
	353964.09
	2278100.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н270О
	–
	–
	–
	353964.21
	2278094.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н271О
	–
	–
	–
	353968.78
	2278094.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н272О
	–
	–
	–
	353968.67
	2278100.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н269О
	–
	–
	–
	353964.09
	2278100.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37267

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:37267

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н259О
	–
	–
	–
	354224.81
	2278168.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н260О
	–
	–
	–
	354224.60
	2278177.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н261О
	–
	–
	–
	354218.84
	2278177.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н262О
	–
	–
	–
	354218.89
	2278168.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н259О
	–
	–
	–
	354224.81
	2278168.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:129

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:129

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н273О
	–
	–
	–
	353878.66
	2278103.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н274О
	–
	–
	–
	353878.80
	2278098.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н275О
	–
	–
	–
	353888.06
	2278098.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н276О
	–
	–
	–
	353887.91
	2278103.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н273О
	–
	–
	–
	353878.66
	2278103.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:130

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:130

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н207О
	–
	–
	–
	354287.48
	2278238.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н208О
	–
	–
	–
	354287.19
	2278243.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н209О
	–
	–
	–
	354278.75
	2278242.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н210О
	–
	–
	–
	354279.02
	2278238.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н207О
	–
	–
	–
	354287.48
	2278238.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:132

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:132

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н293О
	–
	–
	–
	353739.32
	2278187.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н294О
	–
	–
	–
	353738.58
	2278193.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н295О
	–
	–
	–
	353732.73
	2278192.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н296О
	–
	–
	–
	353733.44
	2278186.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н293О
	–
	–
	–
	353739.32
	2278187.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:134

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:134

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н281О
	–
	–
	–
	353803.72
	2278039.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н282О
	–
	–
	–
	353803.77
	2278045.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н283О
	–
	–
	–
	353796.04
	2278045.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н284О
	–
	–
	–
	353796.01
	2278041.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н285О
	–
	–
	–
	353797.72
	2278041.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н286О
	–
	–
	–
	353797.70
	2278039.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н281О
	–
	–
	–
	353803.72
	2278039.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:136

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:136

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н237О
	–
	–
	–
	353710.83
	2278155.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н238О
	–
	–
	–
	353711.00
	2278148.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н239О
	–
	–
	–
	353721.08
	2278148.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н240О
	–
	–
	–
	353720.95
	2278153.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н241О
	–
	–
	–
	353719.35
	2278153.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н242О
	–
	–
	–
	353719.31
	2278155.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н237О
	–
	–
	–
	353710.83
	2278155.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:137

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:137

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н225О
	–
	–
	–
	354118.44
	2278194.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н226О
	–
	–
	–
	354118.43
	2278202.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н227О
	–
	–
	–
	354109.46
	2278202.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н228О
	–
	–
	–
	354109.56
	2278194.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н225О
	–
	–
	–
	354118.44
	2278194.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:138

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:138

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н287О
	–
	–
	–
	354182.99
	2278208.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н288О
	–
	–
	–
	354182.92
	2278203.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н289О
	–
	–
	–
	354188.71
	2278203.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н290О
	–
	–
	–
	354188.75
	2278205.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н291О
	–
	–
	–
	354187.11
	2278205.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н292О
	–
	–
	–
	354187.09
	2278208.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н287О
	–
	–
	–
	354182.99
	2278208.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:135

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:135

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н211О
	–
	–
	–
	354217.18
	2278247.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н212О
	–
	–
	–
	354217.27
	2278238.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н213О
	–
	–
	–
	354222.74
	2278238.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н214О
	–
	–
	–
	354222.65
	2278247.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н211О
	–
	–
	–
	354217.18
	2278247.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:139

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:1118005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:1118005:139

	1.
	–





