
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, деревня Вериговщина 47:26:0905002
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 06.05.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
При  выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
-меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
- больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
-больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
На территории Любанского городского поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
Предельные размеры земельных участков для территории города Любань:
Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.03 га.
Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.15 га.
Для территории прочих населенных пунктов Любанского городского поселения :
Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.06 га.
Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.25 га.
Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства  0.06 га.
Максимальная площадь земельного участка для для ведения личного подсобного хозяйства  0.50 га.


Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади  24 земельных участков 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.

Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 23 объектов капитального строительства .


	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:1

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н182У
	–
	–
	383225.83
	2267899.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н183У
	–
	–
	383187.25
	2267875.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н184У
	–
	–
	383218.68
	2267822.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н185У
	–
	–
	383254.63
	2267845.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н186У
	–
	–
	383251.30
	2267852.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н187У
	–
	–
	383242.83
	2267867.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н182У
	–
	–
	383225.83
	2267899.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:1

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н182У
	н183У
	45.49
	–
	–

	н183У
	н184У
	61.33
	–
	–

	н184У
	н185У
	42.47
	–
	–

	н185У
	н186У
	7.54
	–
	–

	н186У
	н187У
	17.89
	–
	–

	н187У
	н182У
	35.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:1

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	5e884e88-c485-4ecf-b38a-03108f304bc6

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2701 кв.м ± 10.44 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2701 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 10.44

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2700

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:1

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:11

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н142У
	–
	–
	383326.14
	2267973.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н146У
	–
	–
	383353.59
	2267988.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н147У
	–
	–
	383340.43
	2268016.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н143У
	–
	–
	383311.96
	2268003.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н142У
	–
	–
	383326.14
	2267973.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:11

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н142У
	н146У
	31.20
	–
	–

	н146У
	н147У
	31.26
	–
	–

	н147У
	н143У
	31.58
	–
	–

	н143У
	н142У
	32.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:11

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	734fb3ba-39d3-47c8-98dc-548646a1d8a0

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1004 кв.м ± 6.34 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1004 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.34

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	204 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:11

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:12

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н167У
	–
	–
	383639.51
	2268045.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н168У
	–
	–
	383610.37
	2268034.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н169У
	–
	–
	383616.45
	2268017.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н170У
	–
	–
	383617.39
	2268013.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н171У
	–
	–
	383619.60
	2268007.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н172У
	–
	–
	383623.48
	2267996.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н173У
	–
	–
	383633.79
	2267962.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н174У
	–
	–
	383660.16
	2267981.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н175У
	–
	–
	383646.18
	2268025.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н176У
	–
	–
	383640.70
	2268042.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н167У
	–
	–
	383639.51
	2268045.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:12

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н167У
	н168У
	30.91
	–
	–

	н168У
	н169У
	18.26
	–
	–

	н169У
	н170У
	3.91
	–
	–

	н170У
	н171У
	6.62
	–
	–

	н171У
	н172У
	11.67
	–
	–

	н172У
	н173У
	35.75
	–
	–

	н173У
	н174У
	32.32
	–
	–

	н174У
	н175У
	46.51
	–
	–

	н175У
	н176У
	17.62
	–
	–

	н176У
	н167У
	3.24
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:12

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	eb5e2e2c-a259-496a-aeed-3b0a998ed923

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2200 кв.м ± 9.98 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2200 * √((1 + 1.66²)/(2 * 1.66)) = 9.98

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0905003:71

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:12

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:13

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н148У
	–
	–
	383432.56
	2268006.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н149У
	–
	–
	383465.23
	2268015.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н150У
	–
	–
	383455.53
	2268054.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н151У
	–
	–
	383450.12
	2268075.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н152У
	–
	–
	383443.63
	2268097.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н153У
	–
	–
	383422.13
	2268091.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н154У
	–
	–
	383408.00
	2268088.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н155У
	–
	–
	383424.84
	2268036.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н156У
	–
	–
	383423.58
	2268036.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н157У
	–
	–
	383426.46
	2268027.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н148У
	–
	–
	383432.56
	2268006.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:13

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н148У
	н149У
	34.05
	–
	–

	н149У
	н150У
	40.14
	–
	–

	н150У
	н151У
	21.66
	–
	–

	н151У
	н152У
	22.59
	–
	–

	н152У
	н153У
	22.23
	–
	–

	н153У
	н154У
	14.61
	–
	–

	н154У
	н155У
	54.05
	–
	–

	н155У
	н156У
	1.31
	–
	–

	н156У
	н157У
	8.94
	–
	–

	н157У
	н148У
	22.46
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:13

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	5e3b72d8-b217-4f46-a496-7f902abde41b

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	3000 кв.м ± 11.54 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √3000 * √((1 + 1.59²)/(2 * 1.59)) = 11.54

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	3000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:13

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:18

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н159У
	–
	–
	383633.62
	2268058.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н165У
	–
	–
	383663.44
	2268064.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н166У
	–
	–
	383653.48
	2268112.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н161У
	–
	–
	383622.70
	2268105.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н160У
	–
	–
	383623.82
	2268100.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н159У
	–
	–
	383633.62
	2268058.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:18

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н159У
	н165У
	30.46
	–
	–

	н165У
	н166У
	48.64
	–
	–

	н166У
	н161У
	31.54
	–
	–

	н161У
	н160У
	4.82
	–
	–

	н160У
	н159У
	43.39
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:18

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	5d9cce9b-aeaf-44d2-bf22-b9ce53e0225f

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 7.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:18

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:32

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н158У
	–
	–
	383605.78
	2268051.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н159У
	–
	–
	383633.62
	2268058.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н160У
	–
	–
	383623.82
	2268100.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н161У
	–
	–
	383622.70
	2268105.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н162У
	–
	–
	383619.20
	2268119.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н163У
	–
	–
	383589.58
	2268112.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н164У
	–
	–
	383594.64
	2268093.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н158У
	–
	–
	383605.78
	2268051.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:32

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н158У
	н159У
	28.68
	–
	–

	н159У
	н160У
	43.39
	–
	–

	н160У
	н161У
	4.82
	–
	–

	н161У
	н162У
	15.05
	–
	–

	н162У
	н163У
	30.65
	–
	–

	н163У
	н164У
	19.58
	–
	–

	н164У
	н158У
	43.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:32

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	1b92ad2e-da07-4104-bfce-a38111a0a2b0

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1872 кв.м ± 9.08 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1872 * √((1 + 1.56²)/(2 * 1.56)) = 9.08

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1872

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:32

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:33

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н188У
	–
	–
	383488.37
	2268021.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н189У
	–
	–
	383514.05
	2268027.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н190У
	–
	–
	383509.57
	2268045.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н191У
	–
	–
	383499.11
	2268088.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н192У
	–
	–
	383495.60
	2268102.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н193У
	–
	–
	383471.29
	2268097.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н194У
	–
	–
	383475.44
	2268081.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н195У
	–
	–
	383479.30
	2268061.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н196У
	–
	–
	383479.99
	2268054.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н197У
	–
	–
	383484.52
	2268035.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н188У
	–
	–
	383488.37
	2268021.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н188У
	н189У
	26.27
	–
	–

	н189У
	н190У
	18.60
	–
	–

	н190У
	н191У
	44.05
	–
	–

	н191У
	н192У
	15.17
	–
	–

	н192У
	н193У
	24.78
	–
	–

	н193У
	н194У
	16.61
	–
	–

	н194У
	н195У
	20.25
	–
	–

	н195У
	н196У
	7.49
	–
	–

	н196У
	н197У
	19.10
	–
	–

	н197У
	н188У
	14.84
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:33

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	969255f7-2882-4cb0-b2bf-c1da9786b153

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2000 кв.м ± 9.85 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2000 * √((1 + 1.90²)/(2 * 1.90)) = 9.85

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:62

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н141У
	–
	–
	383292.31
	2267955.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н142У
	–
	–
	383326.14
	2267973.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н143У
	–
	–
	383311.96
	2268003.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н144У
	–
	–
	383307.18
	2268012.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н145У
	–
	–
	383269.85
	2267992.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н141У
	–
	–
	383292.31
	2267955.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:62

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н141У
	н142У
	38.46
	–
	–

	н142У
	н143У
	32.75
	–
	–

	н143У
	н144У
	10.78
	–
	–

	н144У
	н145У
	42.67
	–
	–

	н145У
	н141У
	43.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:62

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	4dc252cd-d525-42d6-92a4-78bdc8a87b9b

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1758 кв.м ± 8.39 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1758 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 8.39

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	42 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:62

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905001:113

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н177У
	–
	–
	383704.80
	2268246.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н178У
	–
	–
	383718.34
	2268264.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н179У
	–
	–
	383682.10
	2268303.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н180У
	–
	–
	383660.91
	2268280.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н181У
	–
	–
	383677.64
	2268265.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н177У
	–
	–
	383704.80
	2268246.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905001:113

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н177У
	н178У
	22.24
	–
	–

	н178У
	н179У
	53.66
	–
	–

	н179У
	н180У
	31.68
	–
	–

	н180У
	н181У
	22.20
	–
	–

	н181У
	н177У
	33.18
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905001:113

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	38f4784b-6d6f-4f09-973e-3fbe25344b2f

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 7.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0905002:74

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905001:113

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:15

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	383686.92
	2268221.37
	383686.92
	2268221.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	383688.62
	2268223.50
	383688.62
	2268223.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	383695.74
	2268233.64
	383695.74
	2268233.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	383701.91
	2268242.39
	383701.91
	2268242.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	383704.80
	2268246.65
	383704.80
	2268246.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	383677.64
	2268265.71
	383677.64
	2268265.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	383637.59
	2268300.66
	383637.59
	2268300.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	383618.94
	2268279.45
	383618.94
	2268279.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	383636.20
	2268264.86
	383636.20
	2268264.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	383686.92
	2268221.37
	383686.92
	2268221.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:15

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	2.73
	–
	–

	2
	3
	12.39
	–
	–

	3
	4
	10.71
	–
	–

	4
	5
	5.15
	–
	–

	5
	6
	33.18
	–
	–

	6
	7
	53.16
	–
	–

	7
	8
	28.24
	–
	–

	8
	9
	22.60
	–
	–

	9
	1
	66.81
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:15

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2500 кв.м ± 10.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2500 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 10.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:15

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:2

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7006
	383465.23
	2268015.86
	383465.23
	2268015.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7007
	383488.37
	2268021.64
	383488.37
	2268021.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7008
	383484.52
	2268035.97
	383484.52
	2268035.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7009
	383482.18
	2268045.80
	383482.18
	2268045.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7010
	383479.99
	2268054.52
	383479.99
	2268054.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7011
	383479.30
	2268061.98
	383479.30
	2268061.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7012
	383475.44
	2268081.86
	383475.44
	2268081.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7013
	383450.12
	2268075.78
	383450.12
	2268075.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7014
	383455.53
	2268054.81
	383455.53
	2268054.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7006
	383465.23
	2268015.86
	383465.23
	2268015.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:2

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7006
	7007
	23.85
	–
	–

	7007
	7008
	14.84
	–
	–

	7008
	7009
	10.10
	–
	–

	7009
	7010
	8.99
	–
	–

	7010
	7011
	7.49
	–
	–

	7011
	7012
	20.25
	–
	–

	7012
	7013
	26.04
	–
	–

	7013
	7014
	21.66
	–
	–

	7014
	7006
	40.14
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:2

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 8.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.73²)/(2 * 1.73)) = 8.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:2

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:27

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17
	383610.36
	2268035.00
	383610.36
	2268035.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	18
	383577.69
	2268025.30
	383577.69
	2268025.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	19
	383579.02
	2268021.69
	383579.02
	2268021.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	20
	383579.78
	2268018.66
	383579.78
	2268018.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	21
	383580.54
	2268018.86
	383580.54
	2268018.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	383583.05
	2268008.96
	383583.05
	2268008.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	23
	383584.10
	2268004.88
	383584.10
	2268004.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	24
	383586.73
	2267997.07
	383586.73
	2267997.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	25
	383619.60
	2268007.72
	383619.60
	2268007.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	26
	383617.39
	2268013.96
	383617.39
	2268013.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	27
	383616.45
	2268017.76
	383616.45
	2268017.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	383610.36
	2268035.00
	383610.36
	2268035.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:27

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	17
	18
	34.08
	–
	–

	18
	19
	3.85
	–
	–

	19
	20
	3.12
	–
	–

	20
	21
	.79
	–
	–

	21
	22
	10.21
	–
	–

	22
	23
	4.21
	–
	–

	23
	24
	8.24
	–
	–

	24
	25
	34.55
	–
	–

	25
	26
	6.62
	–
	–

	26
	27
	3.91
	–
	–

	27
	17
	18.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:27

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.34 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 6.34

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:27

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:28

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7015
	383727.66
	2268279.06
	383727.66
	2268279.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7016
	383748.18
	2268307.41
	383748.18
	2268307.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7017
	383708.27
	2268349.75
	383708.27
	2268349.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7018
	383687.75
	2268321.39
	383687.75
	2268321.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7015
	383727.66
	2268279.06
	383727.66
	2268279.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:28

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7015
	7016
	35.00
	–
	–

	7016
	7017
	58.18
	–
	–

	7017
	7018
	35.01
	–
	–

	7018
	7015
	58.18
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:28

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2000 кв.м ± 9.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2000 * √((1 + 1.17²)/(2 * 1.17)) = 9.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:28

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:3

	Система координат 1963 (Тосненский)
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7019
	9998.96
	9988.43
	9998.96
	9988.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7020
	10011.23
	9956.52
	10011.23
	9956.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7021
	10028.38
	9902.85
	10028.38
	9902.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7022
	10048.15
	9908.84
	10048.15
	9908.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7023
	10029.97
	9964.29
	10029.97
	9964.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7024
	10051.82
	9973.70
	10051.82
	9973.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7025
	10041.33
	10005.82
	10041.33
	10005.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7019
	9998.96
	9988.43
	9998.96
	9988.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:3

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7019
	7020
	34.19
	–
	–

	7020
	7021
	56.34
	–
	–

	7021
	7022
	20.66
	–
	–

	7022
	7023
	58.35
	–
	–

	7023
	7024
	23.79
	–
	–

	7024
	7025
	33.79
	–
	–

	7025
	7019
	45.80
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:3

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2700 кв.м ± 11.53 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2700 * √((1 + 1.95²)/(2 * 1.95)) = 11.53

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2700

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:3

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:30

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	28
	383464.48
	2268001.91
	383464.48
	2268001.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	29
	383484.97
	2267922.08
	383484.97
	2267922.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	30
	383508.42
	2267927.40
	383508.42
	2267927.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	31
	383497.31
	2267974.81
	383497.31
	2267974.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	32
	383490.05
	2267973.56
	383490.05
	2267973.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	33
	383488.40
	2267977.93
	383488.40
	2267977.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	34
	383482.54
	2268006.20
	383482.54
	2268006.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	28
	383464.48
	2268001.91
	383464.48
	2268001.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:30

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	28
	29
	82.42
	–
	–

	29
	30
	24.05
	–
	–

	30
	31
	48.69
	–
	–

	31
	32
	7.37
	–
	–

	32
	33
	4.67
	–
	–

	33
	34
	28.87
	–
	–

	34
	28
	18.56
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:30

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1800 кв.м ± 9.36 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1800 * √((1 + 1.91²)/(2 * 1.91)) = 9.36

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:30

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:39

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	35
	383251.56
	2267933.20
	383251.56
	2267933.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	36
	383229.72
	2267970.33
	383229.72
	2267970.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	37
	383224.48
	2267980.76
	383224.48
	2267980.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	38
	383197.23
	2267967.23
	383197.23
	2267967.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	39
	383202.11
	2267957.10
	383202.11
	2267957.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	383224.56
	2267918.20
	383224.56
	2267918.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	35
	383251.56
	2267933.20
	383251.56
	2267933.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:39

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	35
	36
	43.08
	–
	–

	36
	37
	11.67
	–
	–

	37
	38
	30.42
	–
	–

	38
	39
	11.24
	–
	–

	39
	40
	44.91
	–
	–

	40
	35
	30.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:39

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1700 кв.м ± 8.29 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1700 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 8.29

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1700

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:39

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:40

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7026
	383748.18
	2268307.41
	383748.18
	2268307.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7027
	383937.41
	2268566.49
	383937.41
	2268566.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7028
	383534.11
	2268757.83
	383534.11
	2268757.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7029
	383564.42
	2268666.21
	383564.42
	2268666.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7030
	383529.53
	2268601.78
	383529.53
	2268601.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7031
	383565.17
	2268516.59
	383565.17
	2268516.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7032
	383659.85
	2268348.18
	383659.85
	2268348.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7033
	383685.40
	2268318.54
	383685.40
	2268318.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7034
	383687.75
	2268321.39
	383687.75
	2268321.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7035
	383708.27
	2268349.75
	383708.27
	2268349.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7026
	383748.18
	2268307.41
	383748.18
	2268307.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:40

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7026
	7027
	320.83
	–
	–

	7027
	7028
	446.39
	–
	–

	7028
	7029
	96.50
	–
	–

	7029
	7030
	73.27
	–
	–

	7030
	7031
	92.34
	–
	–

	7031
	7032
	193.20
	–
	–

	7032
	7033
	39.13
	–
	–

	7033
	7034
	3.69
	–
	–

	7034
	7035
	35.01
	–
	–

	7035
	7026
	58.18
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:40

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	94767 кв.м ± 61.71 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √94767 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 61.71

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	94767

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для сельскохозяйственного использования

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:40

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:42

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7036
	383422.89
	2268029.18
	383422.89
	2268029.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	383422.79
	2268029.43
	383422.79
	2268029.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	383417.78
	2268028.28
	383417.78
	2268028.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7039
	383416.24
	2268032.98
	383416.24
	2268032.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7040
	383396.10
	2268025.73
	383396.10
	2268025.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7041
	383396.55
	2268024.75
	383396.55
	2268024.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7042
	383384.77
	2268020.28
	383384.77
	2268020.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7043
	383386.29
	2268015.24
	383386.29
	2268015.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	383422.89
	2268029.18
	383422.89
	2268029.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:42

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7036
	7037
	.27
	–
	–

	7037
	7038
	5.14
	–
	–

	7038
	7039
	4.95
	–
	–

	7039
	7040
	21.41
	–
	–

	7040
	7041
	1.08
	–
	–

	7041
	7042
	12.60
	–
	–

	7042
	7043
	5.26
	–
	–

	7043
	7036
	39.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:42

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	200 кв.м ± 3.23 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √200 * √((1 + 2.15²)/(2 * 2.15)) = 3.23

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	под огород

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:42

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:43

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7044
	383736.40
	2267990.57
	383736.40
	2267990.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7045
	383735.48
	2267995.94
	383735.48
	2267995.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7046
	383726.30
	2268057.83
	383726.30
	2268057.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7047
	383706.97
	2268054.81
	383706.97
	2268054.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7048
	383685.22
	2268052.35
	383685.22
	2268052.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7049
	383691.84
	2268020.35
	383691.84
	2268020.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7050
	383699.27
	2267984.43
	383699.27
	2267984.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7044
	383736.40
	2267990.57
	383736.40
	2267990.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:43

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7044
	7045
	5.45
	–
	–

	7045
	7046
	62.57
	–
	–

	7046
	7047
	19.56
	–
	–

	7047
	7048
	21.89
	–
	–

	7048
	7049
	32.68
	–
	–

	7049
	7050
	36.68
	–
	–

	7050
	7044
	37.63
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:43

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2700 кв.м ± 10.72 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2700 * √((1 + 1.43²)/(2 * 1.43)) = 10.72

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2700

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:43

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:44

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7051
	383528.00
	2267933.49
	383528.00
	2267933.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7052
	383513.83
	2267982.02
	383513.83
	2267982.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7053
	383501.91
	2268004.89
	383501.91
	2268004.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7054
	383497.84
	2268008.44
	383497.84
	2268008.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7055
	383496.13
	2268009.24
	383496.13
	2268009.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7056
	383482.54
	2268006.20
	383482.54
	2268006.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7057
	383488.40
	2267977.93
	383488.40
	2267977.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7058
	383490.05
	2267973.56
	383490.05
	2267973.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7059
	383497.31
	2267974.81
	383497.31
	2267974.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7060
	383508.42
	2267927.40
	383508.42
	2267927.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7051
	383528.00
	2267933.49
	383528.00
	2267933.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:44

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7051
	7052
	50.56
	–
	–

	7052
	7053
	25.79
	–
	–

	7053
	7054
	5.40
	–
	–

	7054
	7055
	1.89
	–
	–

	7055
	7056
	13.93
	–
	–

	7056
	7057
	28.87
	–
	–

	7057
	7058
	4.67
	–
	–

	7058
	7059
	7.37
	–
	–

	7059
	7060
	48.69
	–
	–

	7060
	7051
	20.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:44

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1650 кв.м ± 8.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1650 * √((1 + 1.80²)/(2 * 1.80)) = 8.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1650

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:44

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:6

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	41
	383792.85
	2267995.48
	383792.85
	2267995.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	42
	383786.11
	2268031.09
	383786.11
	2268031.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	43
	383785.68
	2268033.03
	383785.68
	2268033.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	44
	383784.54
	2268038.32
	383784.54
	2268038.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	45
	383779.56
	2268064.29
	383779.56
	2268064.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	46
	383742.57
	2268061.88
	383742.57
	2268061.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	47
	383726.30
	2268057.83
	383726.30
	2268057.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	48
	383735.48
	2267995.94
	383735.48
	2267995.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	49
	383737.25
	2267985.67
	383737.25
	2267985.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	41
	383792.85
	2267995.48
	383792.85
	2267995.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:6

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	41
	42
	36.24
	–
	–

	42
	43
	1.99
	–
	–

	43
	44
	5.41
	–
	–

	44
	45
	26.44
	–
	–

	45
	46
	37.07
	–
	–

	46
	47
	16.77
	–
	–

	47
	48
	62.57
	–
	–

	48
	49
	10.42
	–
	–

	49
	41
	56.46
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:6

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	4000 кв.м ± 12.74 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √4000 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 12.74

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	4000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:6

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:60

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	383171.19
	2267879.48
	383171.19
	2267879.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	383204.36
	2267900.38
	383204.36
	2267900.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	383201.87
	2267905.09
	383201.87
	2267905.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	383183.52
	2267932.46
	383183.52
	2267932.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	383167.73
	2267959.68
	383167.73
	2267959.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	383150.63
	2267949.31
	383150.63
	2267949.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	383159.77
	2267933.73
	383159.77
	2267933.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	383142.37
	2267923.54
	383142.37
	2267923.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	383171.19
	2267879.48
	383171.19
	2267879.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	39.21
	–
	–

	2
	3
	5.33
	–
	–

	3
	4
	32.95
	–
	–

	4
	5
	31.47
	–
	–

	5
	6
	20.00
	–
	–

	6
	7
	18.06
	–
	–

	7
	8
	20.16
	–
	–

	8
	1
	52.65
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:60

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2420 кв.м ± 10.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2420 * √((1 + 1.29²)/(2 * 1.29)) = 10.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2420

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:63

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	383554.91
	2268037.58
	383554.91
	2268037.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	383540.22
	2268103.78
	383540.22
	2268103.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	383519.36
	2268100.14
	383519.36
	2268100.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	383530.97
	2268042.71
	383530.97
	2268042.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	383533.74
	2268031.59
	383533.74
	2268031.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	383554.91
	2268037.58
	383554.91
	2268037.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:63

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7
	6
	67.81
	–
	–

	6
	9
	21.18
	–
	–

	9
	10
	58.59
	–
	–

	10
	11
	11.46
	–
	–

	11
	7
	22.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:63

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1501 кв.м ± 8.70 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1501 * √((1 + 2.03²)/(2 * 2.03)) = 8.70

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1501

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:63

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0905003:7

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	383397.32
	2267985.12
	383397.32
	2267985.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	383381.66
	2267981.16
	383381.66
	2267981.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	383370.08
	2267977.97
	383370.08
	2267977.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	383378.71
	2267949.27
	383378.71
	2267949.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	5
	383385.18
	2267933.19
	383385.18
	2267933.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	6
	383387.31
	2267926.45
	383387.31
	2267926.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7
	383412.99
	2267934.92
	383412.99
	2267934.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	8
	383406.24
	2267957.01
	383406.24
	2267957.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	9
	383405.20
	2267960.30
	383405.20
	2267960.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	383397.32
	2267985.12
	383397.32
	2267985.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	16.15
	–
	–

	2
	3
	12.01
	–
	–

	3
	4
	29.97
	–
	–

	4
	5
	17.33
	–
	–

	5
	6
	7.07
	–
	–

	6
	7
	27.04
	–
	–

	7
	8
	23.10
	–
	–

	8
	9
	3.45
	–
	–

	9
	1
	26.04
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0905003:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.37²)/(2 * 1.37)) = 7.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0905003:7

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1О
	–
	–
	–
	383202.51
	2267880.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н2О
	–
	–
	–
	383197.45
	2267877.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н3О
	–
	–
	–
	383201.31
	2267871.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н4О
	–
	–
	–
	383199.98
	2267870.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н5О
	–
	–
	–
	383204.84
	2267862.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н6О
	–
	–
	–
	383211.24
	2267866.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1О
	–
	–
	–
	383202.51
	2267880.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28935

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:3

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	5e884e88-c485-4ecf-b38a-03108f304bc6

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28935

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н49О
	–
	–
	–
	383401.85
	2268012.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н50О
	–
	–
	–
	383403.97
	2268004.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н51О
	–
	–
	–
	383409.08
	2268005.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н52О
	–
	–
	–
	383406.92
	2268013.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н49О
	–
	–
	–
	383401.85
	2268012.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:46

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	8ab35983-6b8a-4e07-a4f3-262304eb6713

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:46

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н53О
	–
	–
	–
	383455.61
	2267983.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н54О
	–
	–
	–
	383453.38
	2267993.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н55О
	–
	–
	–
	383447.28
	2267991.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н56О
	–
	–
	–
	383448.84
	2267985.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н57О
	–
	–
	–
	383446.67
	2267984.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н58О
	–
	–
	–
	383447.60
	2267981.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н53О
	–
	–
	–
	383455.61
	2267983.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:48

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:29

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	cef433da-79e4-46d2-98ee-2e29c19aba56

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:48

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н107О
	–
	–
	–
	383706.25
	2268054.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н108О
	–
	–
	–
	383708.69
	2268040.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н109О
	–
	–
	–
	383717.14
	2268041.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н110О
	–
	–
	–
	383714.99
	2268055.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н107О
	–
	–
	–
	383706.25
	2268054.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:49

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:43

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	9ceea63d-1439-4a9f-82de-09bf215481ec

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:49

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н81О
	–
	–
	–
	383522.49
	2268044.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н82О
	–
	–
	–
	383524.77
	2268036.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н83О
	–
	–
	–
	383530.29
	2268037.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н84О
	–
	–
	–
	383528.00
	2268046.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н81О
	–
	–
	–
	383522.49
	2268044.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:58

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:72

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	969255f7-2882-4cb0-b2bf-c1da9786b153

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:58

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н7О
	–
	–
	–
	383184.42
	2267911.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н8О
	–
	–
	–
	383191.99
	2267898.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н9О
	–
	–
	–
	383197.20
	2267901.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н10О
	–
	–
	–
	383189.68
	2267914.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н7О
	–
	–
	–
	383184.42
	2267911.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:59

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:60

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	9cbfd420-1704-4f78-9ca7-cefd67dc3355

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:59

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н71О
	–
	–
	–
	383496.56
	2267995.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н72О
	–
	–
	–
	383494.24
	2268004.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н73О
	–
	–
	–
	383487.24
	2268003.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н74О
	–
	–
	–
	383489.71
	2267993.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н71О
	–
	–
	–
	383496.56
	2267995.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н71О
	–
	–
	–
	383496.56
	2267995.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:61

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:44

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	3932badb-19e9-44cd-a4e7-c452627d9aed

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:61

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н95О
	–
	–
	–
	383638.70
	2268032.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н96О
	–
	–
	–
	383636.69
	2268040.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н97О
	–
	–
	–
	383630.99
	2268039.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н98О
	–
	–
	–
	383631.77
	2268036.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н99О
	–
	–
	–
	383630.39
	2268035.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н100О
	–
	–
	–
	383631.62
	2268030.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н95О
	–
	–
	–
	383638.70
	2268032.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:71

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:12

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	eb5e2e2c-a259-496a-aeed-3b0a998ed923

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905003:71

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н65О
	–
	–
	–
	383481.58
	2268023.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н66О
	–
	–
	–
	383477.23
	2268039.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н67О
	–
	–
	–
	383470.85
	2268037.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н68О
	–
	–
	–
	383472.85
	2268030.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н69О
	–
	–
	–
	383471.49
	2268029.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н70О
	–
	–
	–
	383473.90
	2268021.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н65О
	–
	–
	–
	383481.58
	2268023.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:105

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:2

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	8412c23d-0745-4fa5-8752-87002d815f96

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:105

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н123О
	–
	–
	–
	383660.55
	2268226.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н124О
	–
	–
	–
	383668.69
	2268218.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н125О
	–
	–
	–
	383673.69
	2268223.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н126О
	–
	–
	–
	383670.10
	2268227.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н127О
	–
	–
	–
	383671.39
	2268228.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н128О
	–
	–
	–
	383671.02
	2268230.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н129О
	–
	–
	–
	383668.89
	2268232.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н130О
	–
	–
	–
	383667.14
	2268232.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н131О
	–
	–
	–
	383666.14
	2268230.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н132О
	–
	–
	–
	383665.45
	2268231.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н123О
	–
	–
	–
	383660.55
	2268226.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:117

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Объект незавершенного строительства

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905002:171

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	6c92a7bd-cb59-4fbc-beae-c00df00eb7e0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:117

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н85О
	–
	–
	–
	383575.90
	2268021.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н86О
	–
	–
	–
	383570.41
	2268019.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н87О
	–
	–
	–
	383572.42
	2268013.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н88О
	–
	–
	–
	383577.85
	2268014.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н85О
	–
	–
	–
	383575.90
	2268021.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:67

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:70, 47:26:0000000:40188

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	4f4cb51d-0e07-4ca1-960d-1eda4b4a4fbd

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:67

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н75О
	–
	–
	–
	383534.23
	2267999.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н76О
	–
	–
	–
	383531.14
	2268010.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н77О
	–
	–
	–
	383532.56
	2268010.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н78О
	–
	–
	–
	383531.14
	2268015.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н79О
	–
	–
	–
	383522.88
	2268013.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н80О
	–
	–
	–
	383527.75
	2267997.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н75О
	–
	–
	–
	383534.23
	2267999.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:71

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	c8733781-c7af-4cc7-ab93-01adab829cba

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:71

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н137О
	–
	–
	–
	383701.51
	2268257.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н138О
	–
	–
	–
	383708.28
	2268252.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н139О
	–
	–
	–
	383714.98
	2268260.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н140О
	–
	–
	–
	383708.12
	2268265.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н137О
	–
	–
	–
	383701.51
	2268257.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:74

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905001:113

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	6b4f1ae3-a33b-4227-9c51-691950b8987e

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:74

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н19О
	–
	–
	–
	383277.40
	2267913.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н20О
	–
	–
	–
	383272.87
	2267921.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н21О
	–
	–
	–
	383266.89
	2267918.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н22О
	–
	–
	–
	383269.64
	2267913.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н23О
	–
	–
	–
	383268.22
	2267912.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н24О
	–
	–
	–
	383270.00
	2267909.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н19О
	–
	–
	–
	383277.40
	2267913.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:75

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:20

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	e033b556-2066-4e4f-9a01-8ba9534b723d

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:75

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н101О
	–
	–
	–
	383663.00
	2268045.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н102О
	–
	–
	–
	383664.81
	2268037.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н103О
	–
	–
	–
	383672.45
	2268039.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н104О
	–
	–
	–
	383671.73
	2268042.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н105О
	–
	–
	–
	383670.40
	2268042.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н106О
	–
	–
	–
	383669.17
	2268047.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н101О
	–
	–
	–
	383663.00
	2268045.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:76

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:19

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	d329155a-079c-4ec0-a226-9ae4ba448cb3

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:76

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н133О
	–
	–
	–
	383688.89
	2268239.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н134О
	–
	–
	–
	383696.12
	2268234.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н135О
	–
	–
	–
	383700.43
	2268240.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н136О
	–
	–
	–
	383693.19
	2268245.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н133О
	–
	–
	–
	383688.89
	2268239.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:80

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:15

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	e8c4f92d-1038-4dc6-84d0-e2e97f63c7d5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:80

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н111О
	–
	–
	–
	383646.98
	2268176.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н112О
	–
	–
	–
	383658.11
	2268172.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н113О
	–
	–
	–
	383661.15
	2268180.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н114О
	–
	–
	–
	383653.60
	2268183.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н115О
	–
	–
	–
	383652.39
	2268180.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н116О
	–
	–
	–
	383648.81
	2268181.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н111О
	–
	–
	–
	383646.98
	2268176.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:81

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:326

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	c3a21c41-67ac-4f1e-b1be-3507ce5c22f3

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:81

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н59О
	–
	–
	–
	383453.16
	2268030.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н60О
	–
	–
	–
	383450.26
	2268040.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н61О
	–
	–
	–
	383446.47
	2268039.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н62О
	–
	–
	–
	383447.79
	2268034.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н63О
	–
	–
	–
	383445.39
	2268034.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н64О
	–
	–
	–
	383446.96
	2268028.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н59О
	–
	–
	–
	383453.16
	2268030.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:84

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Объект незавершенного строительства

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	5e3b72d8-b217-4f46-a496-7f902abde41b

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:84

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н117О
	–
	–
	–
	383660.83
	2268200.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н118О
	–
	–
	–
	383658.43
	2268196.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н119О
	–
	–
	–
	383666.80
	2268191.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н120О
	–
	–
	–
	383670.63
	2268198.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н121О
	–
	–
	–
	383666.36
	2268200.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н122О
	–
	–
	–
	383664.93
	2268198.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н117О
	–
	–
	–
	383660.83
	2268200.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:88

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:304

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	5a83a740-b280-4280-b863-70c56a030f59

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:88

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н35О
	–
	–
	–
	383347.88
	2267988.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н36О
	–
	–
	–
	383344.34
	2267995.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н37О
	–
	–
	–
	383338.55
	2267992.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н38О
	–
	–
	–
	383342.01
	2267985.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н35О
	–
	–
	–
	383347.88
	2267988.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:92

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	734fb3ba-39d3-47c8-98dc-548646a1d8a0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:92

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н89О
	–
	–
	–
	383619.62
	2268058.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н90О
	–
	–
	–
	383619.01
	2268060.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н91О
	–
	–
	–
	383621.25
	2268061.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н92О
	–
	–
	–
	383619.74
	2268068.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н93О
	–
	–
	–
	383611.01
	2268066.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н94О
	–
	–
	–
	383613.15
	2268056.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н89О
	–
	–
	–
	383619.62
	2268058.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:93

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	1b92ad2e-da07-4104-bfce-a38111a0a2b0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:93

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н25О
	–
	–
	–
	383332.29
	2267944.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н26О
	–
	–
	–
	383327.93
	2267952.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н27О
	–
	–
	–
	383322.42
	2267949.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н28О
	–
	–
	–
	383325.24
	2267944.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н29О
	–
	–
	–
	383323.52
	2267943.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н30О
	–
	–
	–
	383325.14
	2267940.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н31О
	–
	–
	–
	383327.09
	2267941.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н32О
	–
	–
	–
	383328.21
	2267939.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н33О
	–
	–
	–
	383333.03
	2267941.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н34О
	–
	–
	–
	383331.82
	2267944.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н25О
	–
	–
	–
	383332.29
	2267944.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:97

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:301

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	3531c7ad-8b9b-42e3-91a6-1e5dc6f7db00

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:97

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н39О
	–
	–
	–
	383387.78
	2267968.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н40О
	–
	–
	–
	383385.50
	2267977.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н41О
	–
	–
	–
	383376.04
	2267974.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н42О
	–
	–
	–
	383377.91
	2267967.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н43О
	–
	–
	–
	383384.31
	2267969.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н44О
	–
	–
	–
	383384.72
	2267967.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н39О
	–
	–
	–
	383387.78
	2267968.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:98

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003:7

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0905003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	a28671f9-dfe5-4590-9bfa-57bfb3cd130f

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0905002:98

	1.
	–





