
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, деревня Рамцы 47:26:0908002
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 06.05.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области

основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
При  выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
-меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
- больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
-больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
На территории Любанского городского поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
Предельные размеры земельных участков для территории города Любань:
Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.03 га.
Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.15 га.
Для территории прочих населенных пунктов Любанского городского поселения :
Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.06 га.
Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.25 га.
Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства  0.06 га.
Максимальная площадь земельного участка для для ведения личного подсобного хозяйства  0.50 га.


Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади  42 земельных участков 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.

Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"
В ходе выполнения работ было выявлено чересполосица, смещение  границ 1 земельных участков .
Данное несоответствие возможно возникло в связи с ошибками при геодезических измерениях (неверные координаты исходных пунктов, использование пунктов опорно-межевой сети, использование висячих теодолитных ходов, использование устаревшего оборудования, неправильная установка прибора, игнорирование проверки горизонтальности, ошибки при фокусировке, несоблюдение порядка измерений, игнорирование особенностей рельефа участка и т.п.), при камеральных измерениях, отсутствие точных данных о границах участка, а также вследствие перехода от государственной системы координат к местной системе координат.
.

Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 39 объектов капитального строительства .


	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:14

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н187У
	–
	–
	379782.43
	2271086.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н188У
	–
	–
	379836.33
	2271071.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н189У
	–
	–
	379841.74
	2271098.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н190У
	–
	–
	379839.30
	2271098.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н191У
	–
	–
	379791.79
	2271116.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н187У
	–
	–
	379782.43
	2271086.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:14

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н187У
	н188У
	55.91
	–
	–

	н188У
	н189У
	26.99
	–
	–

	н189У
	н190У
	2.62
	–
	–

	н190У
	н191У
	50.51
	–
	–

	н191У
	н187У
	31.14
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:14

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	38652b6e-f972-4e92-8b2f-4282c9888d23

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1581 кв.м ± 8.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1581 * √((1 + 1.33²)/(2 * 1.33)) = 8.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	81 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	личное подсобное хозяйство

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0908001:115

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:14

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:2

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н254У
	–
	–
	379570.47
	2270711.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н255У
	–
	–
	379553.00
	2270679.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н256У
	–
	–
	379577.20
	2270666.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н257У
	–
	–
	379586.30
	2270663.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н258У
	–
	–
	379594.17
	2270697.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н259У
	–
	–
	379579.80
	2270705.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н254У
	–
	–
	379570.47
	2270711.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:2

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н254У
	н255У
	37.26
	–
	–

	н255У
	н256У
	27.16
	–
	–

	н256У
	н257У
	9.65
	–
	–

	н257У
	н258У
	34.72
	–
	–

	н258У
	н259У
	16.46
	–
	–

	н259У
	н254У
	11.45
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:2

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	2e4b801c-954e-4290-bb4f-b124e12fc95d

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1149 кв.м ± 6.83 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1149 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 6.83

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1194

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	45 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0908001:44

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:2

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:22

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н266У
	–
	–
	379695.76
	2270775.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н267У
	–
	–
	379689.06
	2270754.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н268У
	–
	–
	379739.15
	2270731.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н269У
	–
	–
	379751.86
	2270761.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н270У
	–
	–
	379733.81
	2270765.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н266У
	–
	–
	379695.76
	2270775.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:22

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н266У
	н267У
	21.76
	–
	–

	н267У
	н268У
	54.86
	–
	–

	н268У
	н269У
	32.01
	–
	–

	н269У
	н270У
	18.55
	–
	–

	н270У
	н266У
	39.20
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:22

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	9ba70895-f857-4062-9e50-755279450183

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 8.02 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.46²)/(2 * 1.46)) = 8.02

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	личное подсобное хозяйство

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:22

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:26

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н271У
	–
	–
	379681.79
	2270744.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н272У
	–
	–
	379671.49
	2270721.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н273У
	–
	–
	379723.03
	2270696.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н274У
	–
	–
	379732.56
	2270716.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н271У
	–
	–
	379681.79
	2270744.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н271У
	н272У
	24.42
	–
	–

	н272У
	н273У
	57.49
	–
	–

	н273У
	н274У
	22.43
	–
	–

	н274У
	н271У
	57.65
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	9722820e-b9d1-4ed4-b7a9-8cb8e3fe3cf7

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1347 кв.м ± 7.45 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1347 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 7.45

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	147 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	личное подсобное хозяйство

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:29

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н221У
	–
	–
	379587.63
	2270496.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н222У
	–
	–
	379610.78
	2270471.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н223У
	–
	–
	379643.68
	2270494.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н224У
	–
	–
	379620.08
	2270528.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н221У
	–
	–
	379587.63
	2270496.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:29

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н221У
	н222У
	34.20
	–
	–

	н222У
	н223У
	40.21
	–
	–

	н223У
	н224У
	41.06
	–
	–

	н224У
	н221У
	45.25
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:29

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	6f1611a4-3fbe-45fc-9a48-ff15cb7e33d2

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1599 кв.м ± 8.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1599 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 8.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	399 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:29

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:30

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н232У
	–
	–
	378879.19
	2270012.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н233У
	–
	–
	378880.38
	2270044.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н234У
	–
	–
	378841.25
	2270045.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н235У
	–
	–
	378826.41
	2270036.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н236У
	–
	–
	378827.37
	2270012.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н237У
	–
	–
	378837.83
	2270013.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н232У
	–
	–
	378879.19
	2270012.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:30

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н232У
	н233У
	32.25
	–
	–

	н233У
	н234У
	39.14
	–
	–

	н234У
	н235У
	17.55
	–
	–

	н235У
	н236У
	24.06
	–
	–

	н236У
	н237У
	10.49
	–
	–

	н237У
	н232У
	41.37
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:30

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	a223f9b6-8fad-440a-b73d-2062a382a428

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1658 кв.м ± 8.61 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1658 * √((1 + 1.62²)/(2 * 1.62)) = 8.61

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1350

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	308 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0908001:66

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:30

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:35

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н205У
	–
	–
	379756.54
	2270991.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н206У
	–
	–
	379799.33
	2270979.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н207У
	–
	–
	379811.28
	2271017.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н208У
	–
	–
	379767.01
	2271030.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н205У
	–
	–
	379756.54
	2270991.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н205У
	н206У
	44.33
	–
	–

	н206У
	н207У
	39.08
	–
	–

	н207У
	н208У
	46.26
	–
	–

	н208У
	н205У
	40.45
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	8f8afbeb-f3f1-4c35-829c-8b339bcdc29c

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1800 кв.м ± 8.50 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1800 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 8.50

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0908001:71

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:4

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н275У
	–
	–
	379654.45
	2270502.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н276У
	–
	–
	379677.34
	2270465.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н277У
	–
	–
	379686.90
	2270471.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н278У
	–
	–
	379665.77
	2270508.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н275У
	–
	–
	379654.45
	2270502.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:4

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н275У
	н276У
	42.93
	–
	–

	н276У
	н277У
	11.30
	–
	–

	н277У
	н278У
	41.93
	–
	–

	н278У
	н275У
	12.77
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:4

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	f79b8d06-4450-4002-8be0-74c094372e65

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	510 кв.м ± 4.59 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √510 * √((1 + 1.30²)/(2 * 1.30)) = 4.59

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	425

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	85 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:4

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:42

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н192У
	–
	–
	379802.45
	2271144.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н191У
	–
	–
	379791.79
	2271116.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н190У
	–
	–
	379839.30
	2271098.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н193У
	–
	–
	379845.49
	2271131.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н192У
	–
	–
	379802.45
	2271144.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:42

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н192У
	н191У
	30.14
	–
	–

	н191У
	н190У
	50.51
	–
	–

	н190У
	н193У
	33.04
	–
	–

	н193У
	н192У
	44.93
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:42

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	b3c8da20-a2db-4518-bcf5-29834888da7e

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 7.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:42

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:47

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н260У
	–
	–
	379713.58
	2270840.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н261У
	–
	–
	379704.58
	2270802.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н262У
	–
	–
	379740.33
	2270794.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н263У
	–
	–
	379746.06
	2270792.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н264У
	–
	–
	379755.27
	2270830.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н265У
	–
	–
	379734.47
	2270836.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н260У
	–
	–
	379713.58
	2270840.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:47

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н260У
	н261У
	39.09
	–
	–

	н261У
	н262У
	36.74
	–
	–

	н262У
	н263У
	5.89
	–
	–

	н263У
	н264У
	38.59
	–
	–

	н264У
	н265У
	21.63
	–
	–

	н265У
	н260У
	21.36
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:47

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	ae3360d4-7709-4bf7-b777-cdeec6a33d42

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1677 кв.м ± 8.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1677 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 8.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	177 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:47

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:5

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н201У
	–
	–
	379729.97
	2270956.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н202У
	–
	–
	379740.73
	2270991.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н203У
	–
	–
	379692.89
	2271006.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н204У
	–
	–
	379680.49
	2270972.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н201У
	–
	–
	379729.97
	2270956.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:5

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н201У
	н202У
	37.05
	–
	–

	н202У
	н203У
	50.02
	–
	–

	н203У
	н204У
	36.21
	–
	–

	н204У
	н201У
	52.02
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:5

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	aa642586-cfba-49dc-b5c1-a8b5d4d4f4dc

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1868 кв.м ± 8.72 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1868 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 8.72

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	368 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	личное подсобное хозяйство

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0000000:39138

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:5

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:52

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н242У
	–
	–
	378840.71
	2269812.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н243У
	–
	–
	378827.02
	2269861.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н244У
	–
	–
	378793.38
	2269842.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н245У
	–
	–
	378805.38
	2269802.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н242У
	–
	–
	378840.71
	2269812.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н242У
	н243У
	50.99
	–
	–

	н243У
	н244У
	38.78
	–
	–

	н244У
	н245У
	41.57
	–
	–

	н245У
	н242У
	36.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:52

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	99723342-0b38-49d5-a21e-258bf08b5f6f

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1721 кв.м ± 8.40 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1721 * √((1 + 1.25²)/(2 * 1.25)) = 8.40

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1588

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	133 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0908001:73,
47:26:0607001:1348

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:52

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:54

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н195У
	–
	–
	379731.22
	2271064.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н194У
	–
	–
	379722.40
	2271028.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н199У
	–
	–
	379749.24
	2271020.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н200У
	–
	–
	379759.51
	2271055.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н195У
	–
	–
	379731.22
	2271064.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:54

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н195У
	н194У
	36.71
	–
	–

	н194У
	н199У
	28.05
	–
	–

	н199У
	н200У
	36.25
	–
	–

	н200У
	н195У
	29.70
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:54

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	c3919f11-c424-4208-b329-76d1cee6c69c

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1052 кв.м ± 6.53 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1052 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 6.53

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	52 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0908001:53

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:54

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:55

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н194У
	–
	–
	379722.40
	2271028.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н195У
	–
	–
	379731.22
	2271064.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н196У
	–
	–
	379691.35
	2271076.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н197У
	–
	–
	379677.49
	2271042.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н198У
	–
	–
	379701.38
	2271035.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н194У
	–
	–
	379722.40
	2271028.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н194У
	н195У
	36.71
	–
	–

	н195У
	н196У
	41.72
	–
	–

	н196У
	н197У
	37.11
	–
	–

	н197У
	н198У
	24.92
	–
	–

	н198У
	н194У
	21.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:55

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	591b8821-0d45-4a09-a645-86278d8823a2

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1629 кв.м ± 8.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1629 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 8.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	129 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:57

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н213У
	–
	–
	379666.90
	2270757.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н216У
	–
	–
	379673.11
	2270767.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н217У
	–
	–
	379682.32
	2270789.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н218У
	–
	–
	379677.79
	2270791.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н219У
	–
	–
	379625.51
	2270808.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н220У
	–
	–
	379615.70
	2270789.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н214У
	–
	–
	379619.54
	2270787.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н213У
	–
	–
	379666.90
	2270757.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:57

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н213У
	н216У
	11.72
	–
	–

	н216У
	н217У
	24.14
	–
	–

	н217У
	н218У
	5.06
	–
	–

	н218У
	н219У
	54.92
	–
	–

	н219У
	н220У
	21.58
	–
	–

	н220У
	н214У
	4.35
	–
	–

	н214У
	н213У
	56.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:57

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	32508433-6676-4913-ab0a-6dc692ec8499

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1748 кв.м ± 8.51 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1748 * √((1 + 1.30²)/(2 * 1.30)) = 8.51

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1413

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	335 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:57

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:59

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н238У
	–
	–
	378826.67
	2269910.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н239У
	–
	–
	378840.59
	2269846.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н240У
	–
	–
	378864.33
	2269847.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н241У
	–
	–
	378868.16
	2269909.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н238У
	–
	–
	378826.67
	2269910.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:59

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н238У
	н239У
	64.74
	–
	–

	н239У
	н240У
	23.76
	–
	–

	н240У
	н241У
	61.54
	–
	–

	н241У
	н238У
	41.50
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:59

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	48db35a8-39d0-4727-97f4-8572f2255a6f

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2033 кв.м ± 9.41 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2033 * √((1 + 1.52²)/(2 * 1.52)) = 9.41

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1956

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	77 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:59

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:6

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н212У
	–
	–
	379644.77
	2270734.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н213У
	–
	–
	379666.90
	2270757.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н214У
	–
	–
	379619.54
	2270787.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н215У
	–
	–
	379599.21
	2270755.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н212У
	–
	–
	379644.77
	2270734.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:6

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н212У
	н213У
	31.75
	–
	–

	н213У
	н214У
	56.10
	–
	–

	н214У
	н215У
	37.52
	–
	–

	н215У
	н212У
	50.29
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:6

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	784d54eb-a428-459b-99a8-43208acb2a0e

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1807 кв.м ± 8.63 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1807 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 8.63

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	307 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0908001:51

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:6

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:7

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н209У
	–
	–
	379775.77
	2271062.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н208У
	–
	–
	379767.01
	2271030.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н207У
	–
	–
	379811.28
	2271017.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н210У
	–
	–
	379821.39
	2271013.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н211У
	–
	–
	379831.92
	2271045.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н209У
	–
	–
	379775.77
	2271062.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н209У
	н208У
	33.00
	–
	–

	н208У
	н207У
	46.26
	–
	–

	н207У
	н210У
	10.56
	–
	–

	н210У
	н211У
	33.54
	–
	–

	н211У
	н209У
	58.52
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	a5aada15-bf62-4aa0-911b-a116d4accc7b

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1918 кв.м ± 8.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1918 * √((1 + 1.34²)/(2 * 1.34)) = 8.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	418 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0908001:62

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:72

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н225У
	–
	–
	379396.29
	2270454.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н226У
	–
	–
	379429.30
	2270461.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н227У
	–
	–
	379419.92
	2270481.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н228У
	–
	–
	379401.67
	2270511.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н229У
	–
	–
	379382.73
	2270501.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н230У
	–
	–
	379390.09
	2270479.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н231У
	–
	–
	379394.27
	2270464.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н225У
	–
	–
	379396.29
	2270454.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:72

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н225У
	н226У
	33.87
	–
	–

	н226У
	н227У
	21.91
	–
	–

	н227У
	н228У
	35.02
	–
	–

	н228У
	н229У
	21.51
	–
	–

	н229У
	н230У
	22.60
	–
	–

	н230У
	н231У
	15.85
	–
	–

	н231У
	н225У
	10.62
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:72

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	c3919f11-c424-4208-b329-76d1cee6c69c

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1446 кв.м ± 7.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1446 * √((1 + 1.23²)/(2 * 1.23)) = 7.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	246 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0908001:63

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:72

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:12

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	379719.12
	2270920.05
	379719.12
	2270920.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	379729.97
	2270956.24
	379729.97
	2270956.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	379711.99
	2270962.16
	379711.99
	2270962.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	379703.98
	2270964.69
	379703.98
	2270964.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	379680.49
	2270972.29
	379680.49
	2270972.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	379667.89
	2270936.64
	379667.89
	2270936.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	379714.79
	2270921.51
	379714.79
	2270921.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	379719.12
	2270920.05
	379719.12
	2270920.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:12

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	37.78
	–
	–

	2
	3
	18.93
	–
	–

	3
	4
	8.40
	–
	–

	4
	5
	24.69
	–
	–

	5
	6
	37.81
	–
	–

	6
	7
	49.28
	–
	–

	7
	1
	4.57
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:12

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2000 кв.м ± 9.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2000 * √((1 + 1.19²)/(2 * 1.19)) = 9.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:12

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:15

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	379529.45
	2270597.13
	379529.45
	2270597.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	379533.36
	2270601.48
	379533.36
	2270601.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	379513.44
	2270621.43
	379513.44
	2270621.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	379494.10
	2270603.14
	379494.10
	2270603.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	12
	379509.87
	2270588.77
	379509.87
	2270588.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	13
	379511.49
	2270590.79
	379511.49
	2270590.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	14
	379518.73
	2270583.73
	379518.73
	2270583.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	15
	379523.75
	2270579.39
	379523.75
	2270579.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	379546.20
	2270558.70
	379546.20
	2270558.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	379562.57
	2270573.85
	379562.57
	2270573.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	379529.45
	2270597.13
	379529.45
	2270597.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:15

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	8
	9
	5.85
	–
	–

	9
	10
	28.19
	–
	–

	10
	11
	26.62
	–
	–

	11
	12
	21.34
	–
	–

	12
	13
	2.59
	–
	–

	13
	14
	10.11
	–
	–

	14
	15
	6.64
	–
	–

	15
	16
	30.53
	–
	–

	16
	17
	22.30
	–
	–

	17
	8
	40.48
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:15

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.76 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 7.76

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:15

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:17

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	20
	379362.42
	2270464.41
	379362.42
	2270464.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	21
	379356.26
	2270491.93
	379356.26
	2270491.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	379285.95
	2270468.21
	379285.95
	2270468.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	23
	379298.08
	2270456.01
	379298.08
	2270456.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	24
	379303.42
	2270453.04
	379303.42
	2270453.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	25
	379359.08
	2270459.15
	379359.08
	2270459.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	26
	379358.56
	2270463.38
	379358.56
	2270463.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	20
	379362.42
	2270464.41
	379362.42
	2270464.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:17

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	21
	28.20
	–
	–

	21
	22
	74.20
	–
	–

	22
	23
	17.20
	–
	–

	23
	24
	6.11
	–
	–

	24
	25
	55.99
	–
	–

	25
	26
	4.26
	–
	–

	26
	20
	4.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:17

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1730 кв.м ± 9.26 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1730 * √((1 + 1.97²)/(2 * 1.97)) = 9.26

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1730

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	личное подсобное хозяйство

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:17

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:37

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	50
	379845.50
	2271277.65
	379845.50
	2271277.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	51
	379836.35
	2271246.96
	379836.35
	2271246.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	52
	379880.46
	2271235.37
	379880.46
	2271235.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	379890.10
	2271267.75
	379890.10
	2271267.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	50
	379845.50
	2271277.65
	379845.50
	2271277.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:37

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	50
	51
	32.02
	–
	–

	51
	52
	45.61
	–
	–

	52
	53
	33.78
	–
	–

	53
	50
	45.69
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:37

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.86 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 7.86

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:37

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:41

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	57
	379427.49
	2270447.68
	379427.49
	2270447.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	58
	379406.23
	2270444.49
	379406.23
	2270444.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	59
	379411.49
	2270412.66
	379411.49
	2270412.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	379412.01
	2270409.74
	379412.01
	2270409.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	379436.09
	2270414.36
	379436.09
	2270414.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	379433.54
	2270424.25
	379433.54
	2270424.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	63
	379427.83
	2270446.23
	379427.83
	2270446.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	379427.49
	2270447.68
	379427.49
	2270447.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:41

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	57
	58
	21.50
	–
	–

	58
	59
	32.26
	–
	–

	59
	60
	2.97
	–
	–

	60
	61
	24.52
	–
	–

	61
	62
	10.21
	–
	–

	62
	63
	22.71
	–
	–

	63
	57
	1.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:41

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	800 кв.м ± 5.74 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √800 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 5.74

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:41

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:43

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	64
	379677.79
	2270791.71
	379677.79
	2270791.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	65
	379686.06
	2270817.41
	379686.06
	2270817.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	379615.56
	2270840.11
	379615.56
	2270840.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	67
	379607.28
	2270814.41
	379607.28
	2270814.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	64
	379677.79
	2270791.71
	379677.79
	2270791.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:43

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	64
	65
	27.00
	–
	–

	65
	66
	74.06
	–
	–

	66
	67
	27.00
	–
	–

	67
	64
	74.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:43

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2000 кв.м ± 9.47 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2000 * √((1 + 1.63²)/(2 * 1.63)) = 9.47

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:43

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:44

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	65
	379686.06
	2270817.41
	379686.06
	2270817.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	379615.56
	2270840.11
	379615.56
	2270840.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	69
	379623.83
	2270865.81
	379623.83
	2270865.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	68
	379694.34
	2270843.11
	379694.34
	2270843.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	65
	379686.06
	2270817.41
	379686.06
	2270817.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:44

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	65
	66
	74.06
	–
	–

	66
	69
	27.00
	–
	–

	69
	68
	74.07
	–
	–

	68
	65
	27.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:44

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2000 кв.м ± 9.47 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2000 * √((1 + 1.63²)/(2 * 1.63)) = 9.47

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:44

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:46

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	70
	379702.61
	2270868.81
	379702.61
	2270868.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	379632.11
	2270891.51
	379632.11
	2270891.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	73
	379640.38
	2270917.21
	379640.38
	2270917.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	72
	379710.89
	2270894.51
	379710.89
	2270894.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	70
	379702.61
	2270868.81
	379702.61
	2270868.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:46

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	70
	71
	74.06
	–
	–

	71
	73
	27.00
	–
	–

	73
	72
	74.07
	–
	–

	72
	70
	27.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:46

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2000 кв.м ± 9.47 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2000 * √((1 + 1.63²)/(2 * 1.63)) = 9.47

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:46

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:48

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	74
	379469.55
	2270482.00
	379469.55
	2270482.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	75
	379492.50
	2270500.69
	379492.50
	2270500.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	76
	379487.93
	2270505.37
	379487.93
	2270505.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	77
	379456.52
	2270542.91
	379456.52
	2270542.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	78
	379451.77
	2270548.78
	379451.77
	2270548.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	79
	379466.96
	2270561.70
	379466.96
	2270561.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	80
	379457.97
	2270571.83
	379457.97
	2270571.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	81
	379443.19
	2270558.44
	379443.19
	2270558.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	82
	379438.22
	2270553.92
	379438.22
	2270553.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	83
	379432.71
	2270548.76
	379432.71
	2270548.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	84
	379444.05
	2270536.05
	379444.05
	2270536.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	85
	379432.45
	2270527.07
	379432.45
	2270527.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	86
	379467.43
	2270484.66
	379467.43
	2270484.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	74
	379469.55
	2270482.00
	379469.55
	2270482.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:48

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	74
	75
	29.60
	–
	–

	75
	76
	6.54
	–
	–

	76
	77
	48.95
	–
	–

	77
	78
	7.55
	–
	–

	78
	79
	19.94
	–
	–

	79
	80
	13.54
	–
	–

	80
	81
	19.94
	–
	–

	81
	82
	6.72
	–
	–

	82
	83
	7.55
	–
	–

	83
	84
	17.03
	–
	–

	84
	85
	14.67
	–
	–

	85
	86
	54.97
	–
	–

	86
	74
	3.40
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:48

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2190 кв.м ± 9.74 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2190 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 9.74

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2190

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:48

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:49

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	87
	378884.10
	2270107.00
	378884.10
	2270107.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	88
	378878.30
	2270180.40
	378878.30
	2270180.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	89
	378844.55
	2270130.98
	378844.55
	2270130.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	90
	378821.52
	2270104.31
	378821.52
	2270104.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	91
	378832.41
	2270104.69
	378832.41
	2270104.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	92
	378860.71
	2270105.64
	378860.71
	2270105.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	93
	378865.54
	2270105.41
	378865.54
	2270105.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	94
	378867.37
	2270105.40
	378867.37
	2270105.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	87
	378884.10
	2270107.00
	378884.10
	2270107.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:49

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	87
	88
	73.63
	–
	–

	88
	89
	59.84
	–
	–

	89
	90
	35.24
	–
	–

	90
	91
	10.90
	–
	–

	91
	92
	28.32
	–
	–

	92
	93
	4.84
	–
	–

	93
	94
	1.83
	–
	–

	94
	87
	16.81
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:49

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2204 кв.м ± 9.48 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2204 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 9.48

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2204

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:49

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:50

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	95
	379626.61
	2270432.32
	379626.61
	2270432.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	96
	379632.74
	2270402.98
	379632.74
	2270402.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	97
	379684.69
	2270426.64
	379684.69
	2270426.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	98
	379672.03
	2270453.54
	379672.03
	2270453.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	95
	379626.61
	2270432.32
	379626.61
	2270432.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:50

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	95
	96
	29.97
	–
	–

	96
	97
	57.08
	–
	–

	97
	98
	29.73
	–
	–

	98
	95
	50.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:50

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1580 кв.м ± 7.99 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1580 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 7.99

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1580

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:50

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:58

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	99
	380026.78
	2271650.93
	380026.78
	2271650.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	100
	380029.11
	2271655.72
	380029.11
	2271655.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	101
	380073.80
	2271688.80
	380073.80
	2271688.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	102
	380025.30
	2271712.62
	380025.30
	2271712.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	103
	380007.45
	2271658.94
	380007.45
	2271658.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	99
	380026.78
	2271650.93
	380026.78
	2271650.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:58

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	99
	100
	5.33
	–
	–

	100
	101
	55.60
	–
	–

	101
	102
	54.03
	–
	–

	102
	103
	56.57
	–
	–

	103
	99
	20.92
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:58

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2000 кв.м ± 8.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2000 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 8.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:58

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:60

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7006
	379511.75
	2270476.48
	379511.75
	2270476.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7007
	379500.44
	2270489.42
	379500.44
	2270489.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7008
	379489.47
	2270479.20
	379489.47
	2270479.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7009
	379472.25
	2270460.76
	379472.25
	2270460.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7010
	379484.39
	2270441.07
	379484.39
	2270441.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7011
	379494.77
	2270446.68
	379494.77
	2270446.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7012
	379500.76
	2270451.44
	379500.76
	2270451.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7006
	379511.75
	2270476.48
	379511.75
	2270476.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7006
	7007
	17.19
	–
	–

	7007
	7008
	14.99
	–
	–

	7008
	7009
	25.23
	–
	–

	7009
	7010
	23.13
	–
	–

	7010
	7011
	11.80
	–
	–

	7011
	7012
	7.65
	–
	–

	7012
	7006
	27.35
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:60

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	998 кв.м ± 6.38 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √998 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 6.38

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1001

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:61

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7013
	379461.51
	2270476.53
	379461.51
	2270476.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7014
	379465.87
	2270479.17
	379465.87
	2270479.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7015
	379469.55
	2270482.00
	379469.55
	2270482.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7016
	379467.43
	2270484.66
	379467.43
	2270484.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7017
	379432.45
	2270527.08
	379432.45
	2270527.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7018
	379444.05
	2270536.05
	379444.05
	2270536.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7019
	379432.71
	2270548.76
	379432.71
	2270548.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7020
	379417.19
	2270534.12
	379417.19
	2270534.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7021
	379423.68
	2270525.31
	379423.68
	2270525.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7022
	379442.93
	2270493.81
	379442.93
	2270493.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7023
	379448.81
	2270497.40
	379448.81
	2270497.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7013
	379461.51
	2270476.53
	379461.51
	2270476.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:61

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7013
	7014
	5.10
	–
	–

	7014
	7015
	4.64
	–
	–

	7015
	7016
	3.40
	–
	–

	7016
	7017
	54.98
	–
	–

	7017
	7018
	14.66
	–
	–

	7018
	7019
	17.03
	–
	–

	7019
	7020
	21.34
	–
	–

	7020
	7021
	10.94
	–
	–

	7021
	7022
	36.92
	–
	–

	7022
	7023
	6.89
	–
	–

	7023
	7013
	24.43
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:61

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	910 кв.м ± 6.19 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √910 * √((1 + 1.38²)/(2 * 1.38)) = 6.19

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	910

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсбоного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:61

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:62

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7024
	378837.83
	2270013.33
	378837.83
	2270013.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7025
	378799.14
	2270010.27
	378799.14
	2270010.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7026
	378806.45
	2269985.24
	378806.45
	2269985.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7027
	378878.81
	2269983.02
	378878.81
	2269983.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7028
	378882.81
	2270012.54
	378882.81
	2270012.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7024
	378837.83
	2270013.33
	378837.83
	2270013.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:62

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7024
	7025
	38.81
	–
	–

	7025
	7026
	26.08
	–
	–

	7026
	7027
	72.39
	–
	–

	7027
	7028
	29.79
	–
	–

	7028
	7024
	44.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:62

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2212 кв.м ± 11.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2212 * √((1 + 2.76²)/(2 * 2.76)) = 11.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2212

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:62

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:64

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7029
	379878.24
	2271202.78
	379878.24
	2271202.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7030
	379880.46
	2271235.37
	379880.46
	2271235.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7031
	379836.35
	2271246.96
	379836.35
	2271246.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7032
	379826.14
	2271219.92
	379826.14
	2271219.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7029
	379878.24
	2271202.78
	379878.24
	2271202.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:64

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7029
	7030
	32.67
	–
	–

	7030
	7031
	45.61
	–
	–

	7031
	7032
	28.90
	–
	–

	7032
	7029
	54.85
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:64

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1524 кв.м ± 7.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1524 * √((1 + 1.23²)/(2 * 1.23)) = 7.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1524

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:64

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:65

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7033
	379573.96
	2270596.27
	379573.96
	2270596.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7034
	379578.48
	2270608.85
	379578.48
	2270608.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7035
	379583.93
	2270631.63
	379583.93
	2270631.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	379584.94
	2270636.97
	379584.94
	2270636.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	379585.42
	2270645.76
	379585.42
	2270645.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	379558.10
	2270660.40
	379558.10
	2270660.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7039
	379554.92
	2270655.24
	379554.92
	2270655.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7040
	379529.37
	2270668.42
	379529.37
	2270668.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7041
	379509.84
	2270633.40
	379509.84
	2270633.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7042
	379519.87
	2270627.59
	379519.87
	2270627.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7033
	379573.96
	2270596.27
	379573.96
	2270596.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:65

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7033
	7034
	13.37
	–
	–

	7034
	7035
	23.42
	–
	–

	7035
	7036
	5.43
	–
	–

	7036
	7037
	8.80
	–
	–

	7037
	7038
	31.00
	–
	–

	7038
	7039
	6.06
	–
	–

	7039
	7040
	28.75
	–
	–

	7040
	7041
	40.10
	–
	–

	7041
	7042
	11.59
	–
	–

	7042
	7033
	62.50
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:65

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	3081 кв.м ± 11.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √3081 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 11.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	3080

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:65

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:66

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7043
	379644.77
	2270734.43
	379644.77
	2270734.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7044
	379605.37
	2270752.82
	379605.37
	2270752.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7045
	379599.21
	2270755.73
	379599.21
	2270755.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7046
	379586.86
	2270729.61
	379586.86
	2270729.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7047
	379600.94
	2270715.86
	379600.94
	2270715.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7048
	379607.63
	2270709.95
	379607.63
	2270709.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7049
	379624.25
	2270719.02
	379624.25
	2270719.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7050
	379638.45
	2270728.91
	379638.45
	2270728.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7043
	379644.77
	2270734.43
	379644.77
	2270734.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:66

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7043
	7044
	43.48
	–
	–

	7044
	7045
	6.81
	–
	–

	7045
	7046
	28.89
	–
	–

	7046
	7047
	19.68
	–
	–

	7047
	7048
	8.93
	–
	–

	7048
	7049
	18.93
	–
	–

	7049
	7050
	17.30
	–
	–

	7050
	7043
	8.39
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:66

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1392 кв.м ± 7.56 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1392 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 7.56

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1392

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:66

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:67

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7051
	379766.20
	2270865.76
	379766.20
	2270865.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7052
	379724.07
	2270878.50
	379724.07
	2270878.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7053
	379713.58
	2270840.54
	379713.58
	2270840.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7054
	379734.47
	2270836.07
	379734.47
	2270836.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7055
	379755.27
	2270830.15
	379755.27
	2270830.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7051
	379766.20
	2270865.76
	379766.20
	2270865.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:67

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7051
	7052
	44.01
	–
	–

	7052
	7053
	39.38
	–
	–

	7053
	7054
	21.36
	–
	–

	7054
	7055
	21.63
	–
	–

	7055
	7051
	37.25
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:67

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1650 кв.м ± 8.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1650 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 8.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1650

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:67

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:68

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	379507.05
	2270520.05
	379507.05
	2270520.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	379466.96
	2270561.70
	379466.96
	2270561.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	5
	379451.77
	2270548.78
	379451.77
	2270548.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	6
	379456.52
	2270542.91
	379456.52
	2270542.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7
	379487.93
	2270505.37
	379487.93
	2270505.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	8
	379490.35
	2270502.90
	379490.35
	2270502.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	9
	379507.05
	2270520.05
	379507.05
	2270520.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:68

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	9
	4
	57.81
	–
	–

	4
	5
	19.94
	–
	–

	5
	6
	7.55
	–
	–

	6
	7
	48.95
	–
	–

	7
	8
	3.46
	–
	–

	8
	9
	23.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:68

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1300 кв.м ± 7.22 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1300 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 7.22

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1300

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:68

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:69

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	379530.93
	2270544.55
	379530.93
	2270544.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	379480.94
	2270591.04
	379480.94
	2270591.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	379460.18
	2270569.35
	379460.18
	2270569.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	379466.96
	2270561.70
	379466.96
	2270561.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	9
	379507.05
	2270520.05
	379507.05
	2270520.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	379530.93
	2270544.55
	379530.93
	2270544.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	68.27
	–
	–

	2
	3
	30.02
	–
	–

	3
	4
	10.22
	–
	–

	4
	9
	57.81
	–
	–

	9
	1
	34.21
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:69

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2200 кв.м ± 9.38 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.38

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:69

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:70

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	379740.33
	2270794.04
	379740.33
	2270794.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	379704.59
	2270802.50
	379704.59
	2270802.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	379695.76
	2270775.05
	379695.76
	2270775.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	379733.81
	2270765.61
	379733.81
	2270765.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	379740.33
	2270794.04
	379740.33
	2270794.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:70

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	36.73
	–
	–

	2
	3
	28.84
	–
	–

	3
	4
	39.20
	–
	–

	4
	1
	29.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:70

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.21²)/(2 * 1.21)) = 6.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:70

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0908002:9

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	62
	379433.54
	2270424.25
	379433.54
	2270424.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	63
	379427.83
	2270446.23
	379427.83
	2270446.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	379427.49
	2270447.68
	379427.49
	2270447.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	106
	379449.11
	2270453.15
	379449.11
	2270453.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	105
	379451.56
	2270453.86
	379451.56
	2270453.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	104
	379475.03
	2270436.01
	379475.03
	2270436.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	379433.54
	2270424.25
	379433.54
	2270424.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:9

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	62
	63
	22.71
	–
	–

	63
	57
	1.49
	–
	–

	57
	106
	22.30
	–
	–

	106
	105
	2.55
	–
	–

	105
	104
	29.49
	–
	–

	104
	62
	43.12
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:9

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	808 кв.м ± 6.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √808 * √((1 + 1.61²)/(2 * 1.61)) = 6.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	810

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	2 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	личное подсобное хозяйство

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0908002:9

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:32

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	37
	379866.52
	2271150.36
	379866.52
	2271150.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	38
	379873.34
	2271173.70
	379873.34
	2271173.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	39
	379817.98
	2271194.55
	379817.98
	2271194.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	379810.53
	2271169.06
	379809.64
	2271168.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	37
	379866.52
	2271150.36
	379866.52
	2271150.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:32

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	37
	38
	24.32
	–
	–

	38
	39
	59.16
	–
	–

	39
	40
	27.77
	–
	–

	40
	37
	59.57
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0908002:32

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1544 кв.м ± 8.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1544 * √((1 + 1.44²)/(2 * 1.44)) = 8.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	44 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения подсобного хозяйства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0908002:32

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н74О
	–
	–
	–
	379452.81
	2270441.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н75О
	–
	–
	–
	379450.51
	2270449.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н76О
	–
	–
	–
	379440.61
	2270446.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н77О
	–
	–
	–
	379441.15
	2270444.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н78О
	–
	–
	–
	379438.84
	2270443.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н79О
	–
	–
	–
	379440.60
	2270438.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н74О
	–
	–
	–
	379452.81
	2270441.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26582

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:9

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	73237954-a639-4976-88cb-0cf346aea34c

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26582

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н52О
	–
	–
	–
	379282.56
	2270432.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н53О
	–
	–
	–
	379282.26
	2270438.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н54О
	–
	–
	–
	379279.34
	2270438.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н55О
	–
	–
	–
	379279.22
	2270441.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н56О
	–
	–
	–
	379273.57
	2270441.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н57О
	–
	–
	–
	379273.99
	2270431.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н52О
	–
	–
	–
	379282.56
	2270432.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29293

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:25

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	75ba8734-1123-4a44-8d82-be58735f3c0e

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29293

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н70О
	–
	–
	–
	379426.52
	2270433.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н71О
	–
	–
	–
	379424.16
	2270441.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н72О
	–
	–
	–
	379419.18
	2270440.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н73О
	–
	–
	–
	379421.39
	2270432.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н70О
	–
	–
	–
	379426.52
	2270433.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908002:71

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:41

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	cb6f22c5-97a9-40eb-96e6-b88c12adf9d9

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908002:71

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н86О
	–
	–
	–
	379499.79
	2270481.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н87О
	–
	–
	–
	379494.99
	2270477.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н88О
	–
	–
	–
	379500.13
	2270471.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н89О
	–
	–
	–
	379504.94
	2270476.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н86О
	–
	–
	–
	379499.79
	2270481.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908002:73

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:60

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	b371e977-fe0e-40b7-b7b2-b402539d2dd0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908002:73

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н138О
	–
	–
	–
	379718.53
	2270981.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н139О
	–
	–
	–
	379716.40
	2270973.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н140О
	–
	–
	–
	379724.85
	2270971.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н141О
	–
	–
	–
	379726.98
	2270979.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н138О
	–
	–
	–
	379718.53
	2270981.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:39138

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Объект незавершенного строительства

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:5

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	aa642586-cfba-49dc-b5c1-a8b5d4d4f4dc

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:39138

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н246О
	–
	–
	–
	379378.29
	2270473.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н247О
	–
	–
	–
	379380.63
	2270464.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н248О
	–
	–
	–
	379387.95
	2270466.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н249О
	–
	–
	–
	379387.33
	2270468.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н250О
	–
	–
	–
	379389.31
	2270469.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н251О
	–
	–
	–
	379388.45
	2270472.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н252О
	–
	–
	–
	379386.17
	2270472.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н253О
	–
	–
	–
	379385.31
	2270475.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н246О
	–
	–
	–
	379378.29
	2270473.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:101

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:83

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	529a54da-6d99-4a97-8528-99bdecc2de06

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:101

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н90О
	–
	–
	–
	379484.13
	2270518.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н91О
	–
	–
	–
	379492.18
	2270509.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н92О
	–
	–
	–
	379496.90
	2270514.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н93О
	–
	–
	–
	379493.47
	2270517.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н94О
	–
	–
	–
	379495.47
	2270519.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н95О
	–
	–
	–
	379492.82
	2270522.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н96О
	–
	–
	–
	379491.65
	2270521.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н97О
	–
	–
	–
	379489.68
	2270523.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н90О
	–
	–
	–
	379484.13
	2270518.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:112

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:68

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	ec0c5b0c-ae3e-46b3-9041-2b014726aa9a

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:112

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н104О
	–
	–
	–
	379563.85
	2270579.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н105О
	–
	–
	–
	379567.10
	2270584.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н106О
	–
	–
	–
	379565.57
	2270585.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н107О
	–
	–
	–
	379566.22
	2270586.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н108О
	–
	–
	–
	379561.15
	2270590.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н109О
	–
	–
	–
	379557.18
	2270584.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н104О
	–
	–
	–
	379563.85
	2270579.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:113

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:38

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	218e0e9d-70c3-4e18-902f-885c5a5d84d2

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:113

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н132О
	–
	–
	–
	379757.21
	2270970.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н133О
	–
	–
	–
	379754.89
	2270962.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н134О
	–
	–
	–
	379766.64
	2270958.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н135О
	–
	–
	–
	379769.67
	2270970.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н136О
	–
	–
	–
	379763.10
	2270971.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н137О
	–
	–
	–
	379762.39
	2270969.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н132О
	–
	–
	–
	379757.21
	2270970.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:114

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:24

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	dce7785f-cc43-43f9-be9b-da57d6509d17

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:114

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н158О
	–
	–
	–
	379794.37
	2271103.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н159О
	–
	–
	–
	379790.65
	2271091.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н160О
	–
	–
	–
	379796.41
	2271089.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н161О
	–
	–
	–
	379798.33
	2271095.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н162О
	–
	–
	–
	379802.15
	2271094.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н163О
	–
	–
	–
	379804.00
	2271099.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н158О
	–
	–
	–
	379794.37
	2271103.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:115

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:14

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	38652b6e-f972-4e92-8b2f-4282c9888d23

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:115

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н16О
	–
	–
	–
	378848.86
	2269993.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н17О
	–
	–
	–
	378849.52
	2270001.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н18О
	–
	–
	–
	378841.41
	2270002.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н19О
	–
	–
	–
	378841.28
	2270000.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н20О
	–
	–
	–
	378839.64
	2270000.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н21О
	–
	–
	–
	378839.11
	2269993.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н16О
	–
	–
	–
	378848.86
	2269993.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:221

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:62

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	81916fc3-f886-485c-aa3a-a07fd64e5de8

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:221

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н297О
	–
	–
	–
	379327.63
	2270480.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н298О
	–
	–
	–
	379329.64
	2270473.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н299О
	–
	–
	–
	379339.59
	2270477.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н300О
	–
	–
	–
	379338.40
	2270480.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н301О
	–
	–
	–
	379336.70
	2270480.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н302О
	–
	–
	–
	379335.83
	2270482.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н297О
	–
	–
	–
	379327.63
	2270480.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:41

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:17

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	2fe88cd1-0b90-4ec3-a058-ae8a8b2637a7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:41

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н98О
	–
	–
	–
	379647.26
	2270482.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н99О
	–
	–
	–
	379642.15
	2270490.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н100О
	–
	–
	–
	379635.26
	2270485.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н101О
	–
	–
	–
	379641.31
	2270476.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н102О
	–
	–
	–
	379644.54
	2270478.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н103О
	–
	–
	–
	379643.60
	2270480.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н98О
	–
	–
	–
	379647.26
	2270482.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:42

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:329

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	f79b8d06-4450-4002-8be0-74c094372e65

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:42

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н114О
	–
	–
	–
	379573.02
	2270704.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н115О
	–
	–
	–
	379569.97
	2270699.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н116О
	–
	–
	–
	379578.26
	2270694.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н117О
	–
	–
	–
	379581.23
	2270699.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н114О
	–
	–
	–
	379573.02
	2270704.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:44

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:2

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	2e4b801c-954e-4290-bb4f-b124e12fc95d

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:44

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н80О
	–
	–
	–
	379473.42
	2270493.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н81О
	–
	–
	–
	379468.04
	2270500.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н82О
	–
	–
	–
	379465.42
	2270497.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н83О
	–
	–
	–
	379468.69
	2270493.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н84О
	–
	–
	–
	379467.52
	2270492.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н85О
	–
	–
	–
	379469.63
	2270490.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н80О
	–
	–
	–
	379473.42
	2270493.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:50

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:48

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7ab40876-84e6-4238-95be-203d5a495e9e

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:50

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н118О
	–
	–
	–
	379651.39
	2270760.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н119О
	–
	–
	–
	379645.58
	2270763.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н120О
	–
	–
	–
	379640.55
	2270755.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н121О
	–
	–
	–
	379646.36
	2270752.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н118О
	–
	–
	–
	379651.39
	2270760.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:51

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Объект незавершенного строительства

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:6

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	784d54eb-a428-459b-99a8-43208acb2a0e

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:51

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н289О
	–
	–
	–
	379740.63
	2270908.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н290О
	–
	–
	–
	379739.02
	2270902.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н291О
	–
	–
	–
	379746.47
	2270900.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н292О
	–
	–
	–
	379748.06
	2270906.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н289О
	–
	–
	–
	379740.63
	2270908.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:52

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	1f5ab313-4bcd-4ce0-b7a4-535b5ec6c7b1

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:52

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н182О
	–
	–
	–
	379739.59
	2271040.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н183О
	–
	–
	–
	379737.70
	2271033.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н184О
	–
	–
	–
	379749.02
	2271030.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н185О
	–
	–
	–
	379750.92
	2271037.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н186О
	–
	–
	–
	379739.59
	2271040.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н182О
	–
	–
	–
	379739.59
	2271040.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:53

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:54

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	c3919f11-c424-4208-b329-76d1cee6c69c

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:53

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н168О
	–
	–
	–
	379835.93
	2271193.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н169О
	–
	–
	–
	379838.95
	2271202.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н170О
	–
	–
	–
	379831.30
	2271205.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н171О
	–
	–
	–
	379830.27
	2271202.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н172О
	–
	–
	–
	379826.37
	2271203.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н173О
	–
	–
	–
	379824.43
	2271198.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н168О
	–
	–
	–
	379835.93
	2271193.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:54

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:309

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7da69973-549f-4609-942d-e1906f135109

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:54

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н307О
	–
	–
	–
	379345.06
	2270438.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н308О
	–
	–
	–
	379345.77
	2270431.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н309О
	–
	–
	–
	379354.34
	2270432.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н310О
	–
	–
	–
	379353.69
	2270439.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н307О
	–
	–
	–
	379345.06
	2270438.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:57

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:94, 47:26:0908002:13

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	e9665079-8a59-45a4-8656-193e5b37304c

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:57

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н58О
	–
	–
	–
	379393.96
	2270426.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н59О
	–
	–
	–
	379393.80
	2270430.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н60О
	–
	–
	–
	379391.36
	2270430.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н61О
	–
	–
	–
	379391.08
	2270438.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н62О
	–
	–
	–
	379382.71
	2270437.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н63О
	–
	–
	–
	379383.15
	2270425.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н58О
	–
	–
	–
	379393.96
	2270426.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:58

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:95, 47:26:0908002:39

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	d1ed687a-c30c-4110-b4bf-a87162179eb4

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:58

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н110О
	–
	–
	–
	379574.46
	2270615.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н111О
	–
	–
	–
	379579.34
	2270626.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н112О
	–
	–
	–
	379571.72
	2270629.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н113О
	–
	–
	–
	379566.92
	2270619.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н110О
	–
	–
	–
	379574.46
	2270615.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:59

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:65

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	5a80873c-17c6-4aac-a174-1090e6868828

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:59

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н122О
	–
	–
	–
	379682.58
	2270734.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н123О
	–
	–
	–
	379678.64
	2270726.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н124О
	–
	–
	–
	379688.95
	2270721.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н125О
	–
	–
	–
	379690.84
	2270725.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н126О
	–
	–
	–
	379688.39
	2270726.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н127О
	–
	–
	–
	379690.44
	2270730.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н122О
	–
	–
	–
	379682.58
	2270734.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:60

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	9722820e-b9d1-4ed4-b7a9-8cb8e3fe3cf7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:60

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н285О
	–
	–
	–
	379724.78
	2270795.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н286О
	–
	–
	–
	379719.66
	2270797.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н287О
	–
	–
	–
	379718.41
	2270792.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н288О
	–
	–
	–
	379723.55
	2270791.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н285О
	–
	–
	–
	379724.78
	2270795.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:61

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:70

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	ae57160e-5b7e-4c0b-8c5e-98aa13979139

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:61

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н152О
	–
	–
	–
	379776.76
	2271049.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н153О
	–
	–
	–
	379774.21
	2271042.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н154О
	–
	–
	–
	379782.86
	2271039.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н155О
	–
	–
	–
	379783.59
	2271041.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н156О
	–
	–
	–
	379781.42
	2271042.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н157О
	–
	–
	–
	379783.24
	2271047.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н152О
	–
	–
	–
	379776.76
	2271049.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:62

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:7

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	a5aada15-bf62-4aa0-911b-a116d4accc7b

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:62

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н279О
	–
	–
	–
	379409.53
	2270473.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н280О
	–
	–
	–
	379414.71
	2270475.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н281О
	–
	–
	–
	379413.09
	2270479.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н282О
	–
	–
	–
	379415.27
	2270480.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н283О
	–
	–
	–
	379412.87
	2270485.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н284О
	–
	–
	–
	379405.49
	2270482.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н279О
	–
	–
	–
	379409.53
	2270473.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:63

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:72

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	c3919f11-c424-4208-b329-76d1cee6c69c

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:63

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н174О
	–
	–
	–
	379848.18
	2271267.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н175О
	–
	–
	–
	379845.73
	2271260.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н176О
	–
	–
	–
	379853.20
	2271257.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н177О
	–
	–
	–
	379855.69
	2271265.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н174О
	–
	–
	–
	379848.18
	2271267.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:64

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:37

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	087a1f52-6785-4d79-a5d1-a4208e769cc0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:64

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н12О
	–
	–
	–
	378851.52
	2270029.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н13О
	–
	–
	–
	378851.99
	2270036.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н14О
	–
	–
	–
	378841.39
	2270037.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н15О
	–
	–
	–
	378840.92
	2270030.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н12О
	–
	–
	–
	378851.52
	2270029.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:66

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:30

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	a223f9b6-8fad-440a-b73d-2062a382a428

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:66

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н142О
	–
	–
	–
	379773.40
	2271004.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н143О
	–
	–
	–
	379775.49
	2271013.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н144О
	–
	–
	–
	379772.81
	2271013.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н145О
	–
	–
	–
	379773.14
	2271015.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н146О
	–
	–
	–
	379770.22
	2271016.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н147О
	–
	–
	–
	379769.84
	2271014.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н148О
	–
	–
	–
	379767.35
	2271014.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н149О
	–
	–
	–
	379766.62
	2271011.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н150О
	–
	–
	–
	379765.44
	2271011.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н151О
	–
	–
	–
	379764.21
	2271006.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н142О
	–
	–
	–
	379773.40
	2271004.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:71

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:35

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	8f8afbeb-f3f1-4c35-829c-8b339bcdc29c

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:71

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н311О
	–
	–
	–
	378865.30
	2270114.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н312О
	–
	–
	–
	378864.57
	2270119.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н313О
	–
	–
	–
	378858.00
	2270118.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н314О
	–
	–
	–
	378858.73
	2270113.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н311О
	–
	–
	–
	378865.30
	2270114.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:72

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:49

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	60ee1230-29ea-4dac-abcc-96dfe67ba9da

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:72

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н28О
	–
	–
	–
	378809.37
	2269828.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н29О
	–
	–
	–
	378811.57
	2269818.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н30О
	–
	–
	–
	378824.66
	2269821.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н31О
	–
	–
	–
	378822.42
	2269831.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н32О
	–
	–
	–
	378819.97
	2269831.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н33О
	–
	–
	–
	378819.58
	2269832.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н34О
	–
	–
	–
	378814.61
	2269831.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н35О
	–
	–
	–
	378815.05
	2269829.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н28О
	–
	–
	–
	378809.37
	2269828.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:73

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:52

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	99723342-0b38-49d5-a21e-258bf08b5f6f

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:73

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н293О
	–
	–
	–
	379438.23
	2270553.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н294О
	–
	–
	–
	379442.72
	2270548.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н295О
	–
	–
	–
	379447.78
	2270553.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н296О
	–
	–
	–
	379443.32
	2270557.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н293О
	–
	–
	–
	379438.23
	2270553.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:78

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:48

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7ab40876-84e6-4238-95be-203d5a495e9e

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:78

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н128О
	–
	–
	–
	379724.39
	2270851.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н129О
	–
	–
	–
	379722.69
	2270844.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н130О
	–
	–
	–
	379733.18
	2270841.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н131О
	–
	–
	–
	379734.88
	2270849.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н128О
	–
	–
	–
	379724.39
	2270851.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:80

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:67

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	a1673f4d-0afd-4567-b959-9eaa60d3e3cd

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:80

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н64О
	–
	–
	–
	379439.10
	2270478.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н65О
	–
	–
	–
	379442.73
	2270471.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н66О
	–
	–
	–
	379450.79
	2270476.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н67О
	–
	–
	–
	379445.99
	2270485.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н68О
	–
	–
	–
	379442.48
	2270483.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н69О
	–
	–
	–
	379443.69
	2270480.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н64О
	–
	–
	–
	379439.10
	2270478.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:82

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:308

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	919a3537-6897-40d2-a006-afd326532338

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:82

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н164О
	–
	–
	–
	379800.50
	2271129.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н165О
	–
	–
	–
	379798.53
	2271124.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н166О
	–
	–
	–
	379806.36
	2271121.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н167О
	–
	–
	–
	379808.33
	2271126.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н164О
	–
	–
	–
	379800.50
	2271129.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:92

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	b3c8da20-a2db-4518-bcf5-29834888da7e

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:92

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н178О
	–
	–
	–
	379727.77
	2271011.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н179О
	–
	–
	–
	379724.30
	2271003.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н180О
	–
	–
	–
	379733.63
	2270999.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н181О
	–
	–
	–
	379736.88
	2271007.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н178О
	–
	–
	–
	379727.77
	2271011.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:93

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Объект незавершенного строительства

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:31

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	6c1495e6-3fed-49db-852f-c66f90d16a64

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:93

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н44О
	–
	–
	–
	379225.49
	2270480.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н45О
	–
	–
	–
	379219.60
	2270476.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н46О
	–
	–
	–
	379226.41
	2270467.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н47О
	–
	–
	–
	379231.88
	2270471.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н48О
	–
	–
	–
	379230.88
	2270472.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н49О
	–
	–
	–
	379232.96
	2270474.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н50О
	–
	–
	–
	379230.74
	2270477.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н51О
	–
	–
	–
	379229.08
	2270476.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н44О
	–
	–
	–
	379225.49
	2270480.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:94

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:34

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	5bb24d62-5d41-4bb0-baea-714e82c7caa9

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:94

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н22О
	–
	–
	–
	378835.79
	2269971.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н23О
	–
	–
	–
	378835.57
	2269963.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н24О
	–
	–
	–
	378844.62
	2269963.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н25О
	–
	–
	–
	378844.90
	2269973.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н26О
	–
	–
	–
	378838.01
	2269974.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н27О
	–
	–
	–
	378837.89
	2269971.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н22О
	–
	–
	–
	378835.79
	2269971.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:95

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:23

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	1e980e9a-fda8-4926-a1e9-f335512eaf75

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:95

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н6О
	–
	–
	–
	378768.72
	2269978.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н7О
	–
	–
	–
	378780.75
	2269981.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н8О
	–
	–
	–
	378779.13
	2269988.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н9О
	–
	–
	–
	378780.97
	2269988.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н10О
	–
	–
	–
	378780.33
	2269991.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н11О
	–
	–
	–
	378766.48
	2269988.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н6О
	–
	–
	–
	378768.72
	2269978.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:96

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002:92

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0908002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	78394d3f-207a-4506-b23a-4376876296b4

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0908001:96

	1.
	–





