
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория 47:26:0912002
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 06.05.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
При  выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
-меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
- больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
-больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
На территории Любанского городского поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
Предельные размеры земельных участков для территории города Любань:
Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.03 га.
Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.15 га.
Для территории прочих населенных пунктов Любанского городского поселения :
Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.06 га.
Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.25 га.
Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства  0.06 га.
Максимальная площадь земельного участка для для ведения личного подсобного хозяйства  0.50 га.


Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади  65 земельных участков 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.

Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"
В ходе выполнения работ было выявлено чересполосица, смещение  границ 1 земельных участков .
Данное несоответствие возможно возникло в связи с ошибками при геодезических измерениях (неверные координаты исходных пунктов, использование пунктов опорно-межевой сети, использование висячих теодолитных ходов, использование устаревшего оборудования, неправильная установка прибора, игнорирование проверки горизонтальности, ошибки при фокусировке, несоблюдение порядка измерений, игнорирование особенностей рельефа участка и т.п.), при камеральных измерениях, отсутствие точных данных о границах участка, а также вследствие перехода от государственной системы координат к местной системе координат.
.

Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 6 объектов капитального строительства .


	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:1

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н38У
	–
	–
	375098.04
	2265320.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н41У
	–
	–
	375107.52
	2265344.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н42У
	–
	–
	375072.58
	2265360.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н39У
	–
	–
	375062.90
	2265335.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н38У
	–
	–
	375098.04
	2265320.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:1

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н38У
	н41У
	25.94
	–
	–

	н41У
	н42У
	38.26
	–
	–

	н42У
	н39У
	26.36
	–
	–

	н39У
	н38У
	38.30
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:1

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	8eaef941-e9e8-44fd-8d15-219fa8518398

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.35 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 6.35

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:1

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:10

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н47У
	–
	–
	374937.99
	2265115.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н48У
	–
	–
	374970.24
	2265091.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н49У
	–
	–
	374983.27
	2265112.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н50У
	–
	–
	374950.88
	2265136.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	374937.99
	2265115.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:10

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н47У
	н48У
	39.99
	–
	–

	н48У
	н49У
	24.95
	–
	–

	н49У
	н50У
	40.25
	–
	–

	н50У
	н47У
	25.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:10

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:10

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:14

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н55У
	–
	–
	374892.26
	2265052.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	374876.61
	2265033.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	374908.28
	2265008.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	374923.63
	2265029.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	374892.26
	2265052.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:14

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н55У
	н54У
	24.81
	–
	–

	н54У
	н53У
	40.16
	–
	–

	н53У
	н56У
	25.66
	–
	–

	н56У
	н55У
	39.12
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:14

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.33 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.33

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:14

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:15

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н51У
	–
	–
	374861.14
	2265013.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н52У
	–
	–
	374893.93
	2264989.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	374908.28
	2265008.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	374876.61
	2265033.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н51У
	–
	–
	374861.14
	2265013.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:15

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н51У
	н52У
	40.62
	–
	–

	н52У
	н53У
	24.14
	–
	–

	н53У
	н54У
	40.16
	–
	–

	н54У
	н51У
	25.39
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:15

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.33 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.33

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:15

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:19

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н57У
	–
	–
	374814.07
	2264952.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н58У
	–
	–
	374807.92
	2264944.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н59У
	–
	–
	374799.18
	2264931.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н60У
	–
	–
	374833.01
	2264907.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н61У
	–
	–
	374848.04
	2264927.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н57У
	–
	–
	374814.07
	2264952.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:19

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н57У
	н58У
	9.87
	–
	–

	н58У
	н59У
	15.61
	–
	–

	н59У
	н60У
	41.88
	–
	–

	н60У
	н61У
	25.50
	–
	–

	н61У
	н57У
	42.02
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:19

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1075 кв.м ± 6.57 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1075 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 6.57

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	75 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0912002:102

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:19

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:2

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н37У
	–
	–
	375088.56
	2265296.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н38У
	–
	–
	375098.04
	2265320.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н39У
	–
	–
	375062.90
	2265335.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н40У
	–
	–
	375052.86
	2265311.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н37У
	–
	–
	375088.56
	2265296.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:2

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н37У
	н38У
	25.94
	–
	–

	н38У
	н39У
	38.30
	–
	–

	н39У
	н40У
	25.85
	–
	–

	н40У
	н37У
	38.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:2

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.35 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 6.35

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:2

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:20

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н59У
	–
	–
	374799.18
	2264931.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н62У
	–
	–
	374785.12
	2264911.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н63У
	–
	–
	374823.27
	2264887.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н60У
	–
	–
	374833.01
	2264907.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н59У
	–
	–
	374799.18
	2264931.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:20

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н59У
	н62У
	24.42
	–
	–

	н62У
	н63У
	45.15
	–
	–

	н63У
	н60У
	21.74
	–
	–

	н60У
	н59У
	41.88
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:20

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.34 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 6.34

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:20

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:26

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н64У
	–
	–
	374708.42
	2264796.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н65У
	–
	–
	374692.60
	2264778.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н66У
	–
	–
	374721.76
	2264752.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	374738.04
	2264769.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н64У
	–
	–
	374708.42
	2264796.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н64У
	н65У
	24.35
	–
	–

	н65У
	н66У
	38.97
	–
	–

	н66У
	н67У
	23.75
	–
	–

	н67У
	н64У
	40.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	951 кв.м ± 6.17 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √951 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.17

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	49 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:28

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н71У
	–
	–
	374696.20
	2264744.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н70У
	–
	–
	374668.31
	2264709.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н72У
	–
	–
	374678.60
	2264700.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н73У
	–
	–
	374704.98
	2264733.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н74У
	–
	–
	374706.56
	2264735.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н71У
	–
	–
	374696.20
	2264744.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:28

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н71У
	н70У
	44.31
	–
	–

	н70У
	н72У
	13.48
	–
	–

	н72У
	н73У
	41.70
	–
	–

	н73У
	н74У
	2.40
	–
	–

	н74У
	н71У
	13.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:28

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.92 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 4.92

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:28

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:33

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н75У
	–
	–
	374610.50
	2264646.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н76У
	–
	–
	374591.68
	2264624.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н77У
	–
	–
	374608.97
	2264611.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н78У
	–
	–
	374626.09
	2264633.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н79У
	–
	–
	374610.52
	2264646.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	374610.50
	2264646.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н75У
	н76У
	29.04
	–
	–

	н76У
	н77У
	21.75
	–
	–

	н77У
	н78У
	27.95
	–
	–

	н78У
	н79У
	20.44
	–
	–

	н79У
	н75У
	0.04
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:33

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	601 кв.м ± 4.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √601 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 4.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:35

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н80У
	–
	–
	374573.71
	2264596.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н81У
	–
	–
	374555.07
	2264568.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н82У
	–
	–
	374571.45
	2264557.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н83У
	–
	–
	374589.76
	2264585.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н80У
	–
	–
	374573.71
	2264596.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н80У
	н81У
	33.26
	–
	–

	н81У
	н82У
	19.71
	–
	–

	н82У
	н83У
	33.54
	–
	–

	н83У
	н80У
	19.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	649 кв.м ± 5.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √649 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 5.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	49 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:36

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н84У
	–
	–
	374558.59
	2264537.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н82У
	–
	–
	374571.45
	2264557.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н81У
	–
	–
	374555.07
	2264568.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н85У
	–
	–
	374536.67
	2264580.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	374523.66
	2264560.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н84У
	–
	–
	374558.59
	2264537.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:36

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н84У
	н82У
	23.54
	–
	–

	н82У
	н81У
	19.71
	–
	–

	н81У
	н85У
	22.15
	–
	–

	н85У
	н86У
	24.47
	–
	–

	н86У
	н84У
	41.44
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:36

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.34 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 6.34

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:36

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н87У
	–
	–
	374498.10
	2264517.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	374485.81
	2264497.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н89У
	–
	–
	374522.29
	2264476.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н90У
	–
	–
	374534.94
	2264496.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н91У
	–
	–
	374498.09
	2264517.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н87У
	–
	–
	374498.10
	2264517.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н87У
	н88У
	24.00
	–
	–

	н88У
	н89У
	41.80
	–
	–

	н89У
	н90У
	23.49
	–
	–

	н90У
	н91У
	42.53
	–
	–

	н91У
	н87У
	0.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.38 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 6.38

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:39

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н89У
	–
	–
	374522.29
	2264476.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	374485.81
	2264497.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	374473.50
	2264477.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	374508.99
	2264456.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н89У
	–
	–
	374522.29
	2264476.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:39

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н89У
	н88У
	41.80
	–
	–

	н88У
	н92У
	23.46
	–
	–

	н92У
	н93У
	41.36
	–
	–

	н93У
	н89У
	24.69
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:39

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.37 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 6.37

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:39

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:40

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н92У
	–
	–
	374473.50
	2264477.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н94У
	–
	–
	374460.89
	2264456.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	374495.75
	2264435.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	374508.99
	2264456.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	374473.50
	2264477.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:40

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н92У
	н94У
	24.00
	–
	–

	н94У
	н95У
	40.97
	–
	–

	н95У
	н93У
	24.59
	–
	–

	н93У
	н92У
	41.36
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:40

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.36 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 6.36

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:40

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:41

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н97У
	–
	–
	374448.11
	2264435.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н98У
	–
	–
	374434.81
	2264413.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н99У
	–
	–
	374452.33
	2264403.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н100У
	–
	–
	374468.36
	2264393.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н96У
	–
	–
	374482.25
	2264414.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	374448.11
	2264435.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:41

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н97У
	н98У
	25.70
	–
	–

	н98У
	н99У
	20.36
	–
	–

	н99У
	н100У
	18.63
	–
	–

	н100У
	н96У
	25.29
	–
	–

	н96У
	н97У
	39.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:41

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1006 кв.м ± 6.37 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1006 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 6.37

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:41

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:42

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н98У
	–
	–
	374434.81
	2264413.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н101У
	–
	–
	374419.57
	2264386.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н102У
	–
	–
	374436.52
	2264376.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н103У
	–
	–
	374451.48
	2264403.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н98У
	–
	–
	374434.81
	2264413.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:42

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н98У
	н101У
	31.09
	–
	–

	н101У
	н102У
	19.66
	–
	–

	н102У
	н103У
	31.03
	–
	–

	н103У
	н98У
	19.38
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:42

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	606 кв.м ± 4.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √606 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 4.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0912002:97

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:42

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:43

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н103У
	–
	–
	374451.48
	2264403.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н102У
	–
	–
	374436.52
	2264376.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н104У
	–
	–
	374452.80
	2264367.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н100У
	–
	–
	374468.36
	2264393.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н103У
	–
	–
	374451.48
	2264403.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н103У
	–
	–
	374451.48
	2264403.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:43

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н103У
	н102У
	31.03
	–
	–

	н102У
	н104У
	18.64
	–
	–

	н104У
	н100У
	30.52
	–
	–

	н100У
	н103У
	19.62
	–
	–

	н103У
	н103У
	0.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:43

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	589 кв.м ± 4.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √589 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 4.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	11 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:43

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:5

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н43У
	–
	–
	375026.79
	2265263.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	375014.96
	2265243.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н45У
	–
	–
	375048.14
	2265220.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	375061.07
	2265244.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н43У
	–
	–
	375026.79
	2265263.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:5

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н43У
	н44У
	23.06
	–
	–

	н44У
	н45У
	40.54
	–
	–

	н45У
	н46У
	27.19
	–
	–

	н46У
	н43У
	39.27
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:5

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.33 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.33

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:5

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:52

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н123У
	–
	–
	374785.82
	2264579.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н127У
	–
	–
	374795.11
	2264604.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н128У
	–
	–
	374764.59
	2264628.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н124У
	–
	–
	374754.12
	2264603.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н123У
	–
	–
	374785.82
	2264579.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н123У
	н127У
	27.08
	–
	–

	н127У
	н128У
	38.52
	–
	–

	н128У
	н124У
	26.77
	–
	–

	н124У
	н123У
	39.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:52

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1015 кв.м ± 6.42 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1015 * √((1 + 1.19²)/(2 * 1.19)) = 6.42

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:52

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:54

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н122У
	–
	–
	374771.02
	2264558.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н123У
	–
	–
	374785.82
	2264579.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н124У
	–
	–
	374754.12
	2264603.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н125У
	–
	–
	374739.93
	2264583.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н126У
	–
	–
	374771.02
	2264558.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н122У
	–
	–
	374771.02
	2264558.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:54

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н122У
	н123У
	25.53
	–
	–

	н123У
	н124У
	39.94
	–
	–

	н124У
	н125У
	24.65
	–
	–

	н125У
	н126У
	39.85
	–
	–

	н126У
	н122У
	0.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:54

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:54

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:58

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н112У
	–
	–
	374583.04
	2264556.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н113У
	–
	–
	374569.83
	2264535.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н114У
	–
	–
	374603.83
	2264512.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н115У
	–
	–
	374617.09
	2264532.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н112У
	–
	–
	374583.04
	2264556.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:58

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н112У
	н113У
	24.16
	–
	–

	н113У
	н114У
	41.34
	–
	–

	н114У
	н115У
	24.24
	–
	–

	н115У
	н112У
	41.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:58

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.33 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 6.33

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:58

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:62

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н108У
	–
	–
	374556.33
	2264514.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н109У
	–
	–
	374543.15
	2264492.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н110У
	–
	–
	374575.56
	2264471.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н111У
	–
	–
	374589.45
	2264492.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н108У
	–
	–
	374556.33
	2264514.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:62

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н108У
	н109У
	26.00
	–
	–

	н109У
	н110У
	38.50
	–
	–

	н110У
	н111У
	25.03
	–
	–

	н111У
	н108У
	39.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:62

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.33 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.33

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:62

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:65

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н110У
	–
	–
	374575.56
	2264471.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н107У
	–
	–
	374561.41
	2264449.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н120У
	–
	–
	374595.78
	2264427.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н121У
	–
	–
	374607.83
	2264447.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н110У
	–
	–
	374575.56
	2264471.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:65

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н110У
	н107У
	26.38
	–
	–

	н107У
	н120У
	40.52
	–
	–

	н120У
	н121У
	23.35
	–
	–

	н121У
	н110У
	40.06
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:65

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.33 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 6.33

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:65

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:66

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н105У
	–
	–
	374529.75
	2264470.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н106У
	–
	–
	374514.94
	2264448.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н2У
	–
	–
	374548.86
	2264427.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н107У
	–
	–
	374561.41
	2264449.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н105У
	–
	–
	374529.75
	2264470.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:66

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н105У
	н106У
	26.14
	–
	–

	н106У
	н2У
	39.98
	–
	–

	н2У
	н107У
	25.32
	–
	–

	н107У
	н105У
	37.83
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:66

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.34 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 6.34

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:66

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:72

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н116У
	–
	–
	374474.33
	2264386.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н117У
	–
	–
	374460.15
	2264361.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н118У
	–
	–
	374484.99
	2264346.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н119У
	–
	–
	374509.31
	2264364.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н116У
	–
	–
	374474.33
	2264386.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:72

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н116У
	н117У
	28.06
	–
	–

	н117У
	н118У
	29.44
	–
	–

	н118У
	н119У
	30.83
	–
	–

	н119У
	н116У
	40.84
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:72

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.39 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.23²)/(2 * 1.23)) = 6.39

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:72

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:87

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н96У
	–
	–
	374482.25
	2264414.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	374495.75
	2264435.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н94У
	–
	–
	374460.89
	2264456.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	374448.11
	2264435.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н96У
	–
	–
	374482.25
	2264414.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:87

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н96У
	н95У
	24.58
	–
	–

	н95У
	н94У
	40.97
	–
	–

	н94У
	н97У
	24.87
	–
	–

	н97У
	н96У
	39.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:87

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.35 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 6.35

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:87

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:11

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н 1
	374970.24
	2265091.56
	374970.24
	2265091.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 2
	374937.99
	2265115.21
	374937.99
	2265115.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 3
	374922.47
	2265092.61
	374922.47
	2265092.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 4
	374954.63
	2265068.79
	374954.63
	2265068.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 1
	374970.24
	2265091.56
	374970.24
	2265091.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:11

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н 1
	н 2
	39.99
	–
	–

	н 2
	н 3
	27.42
	–
	–

	н 3
	н 4
	40.02
	–
	–

	н 4
	н 1
	27.61
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:11

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.63 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 6.63

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:11

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:12

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374907.97
	2265072.03
	374907.97
	2265072.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374939.79
	2265048.54
	374939.79
	2265048.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374942.99
	2265046.17
	374942.99
	2265046.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374957.84
	2265066.40
	374957.84
	2265066.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	374954.63
	2265068.79
	374954.63
	2265068.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	374922.47
	2265092.60
	374922.47
	2265092.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374907.97
	2265072.03
	374907.97
	2265072.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:12

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	39.55
	–
	–

	2
	3
	3.98
	–
	–

	3
	4
	25.10
	–
	–

	4
	5
	4.00
	–
	–

	5
	6
	40.01
	–
	–

	6
	1
	25.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:12

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:12

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:13

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374892.26
	2265052.50
	374892.26
	2265052.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374924.34
	2265028.59
	374924.34
	2265028.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374927.53
	2265026.22
	374927.53
	2265026.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374942.99
	2265046.17
	374942.99
	2265046.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	374939.79
	2265048.54
	374939.79
	2265048.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	374907.97
	2265072.03
	374907.97
	2265072.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374892.26
	2265052.50
	374892.26
	2265052.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:13

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	40.01
	–
	–

	2
	3
	3.97
	–
	–

	3
	4
	25.24
	–
	–

	4
	5
	3.98
	–
	–

	5
	6
	39.55
	–
	–

	6
	1
	25.06
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:13

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.65 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 6.65

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:13

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:16

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374893.93
	2264989.15
	374893.93
	2264989.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2
	374861.14
	2265013.12
	374861.14
	2265013.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	3
	374845.41
	2264991.77
	374845.41
	2264991.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	4
	374877.95
	2264966.87
	374877.95
	2264966.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	1
	374893.93
	2264989.15
	374893.93
	2264989.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	40.62
	–
	–

	2
	3
	26.52
	–
	–

	3
	4
	40.97
	–
	–

	4
	1
	27.42
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:17

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374877.95
	2264966.87
	374877.95
	2264966.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374845.41
	2264991.77
	374845.41
	2264991.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374830.35
	2264973.00
	374830.35
	2264973.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374863.63
	2264947.41
	374863.63
	2264947.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374877.95
	2264966.87
	374877.95
	2264966.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:17

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	40.97
	–
	–

	2
	3
	24.06
	–
	–

	3
	4
	41.98
	–
	–

	4
	1
	24.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:17

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.33 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.33

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:17

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:18

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374863.63
	2264947.41
	374863.63
	2264947.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374830.35
	2264973.00
	374830.35
	2264973.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374814.07
	2264952.58
	374814.07
	2264952.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374848.04
	2264927.85
	374848.04
	2264927.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374863.63
	2264947.41
	374863.63
	2264947.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:18

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	41.98
	–
	–

	2
	3
	26.12
	–
	–

	3
	4
	42.02
	–
	–

	4
	1
	25.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:18

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1073 кв.м ± 6.57 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1073 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 6.57

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1073

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:18

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:23

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н 1
	374791.39
	2264830.96
	374791.39
	2264830.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н 2
	374750.21
	2264848.32
	374750.21
	2264848.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н 3
	374738.42
	2264833.42
	374738.42
	2264833.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н 4
	374737.95
	2264832.83
	374737.95
	2264832.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н 5
	374770.34
	2264806.45
	374770.34
	2264806.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н 6
	374772.97
	2264809.50
	374772.97
	2264809.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н 1
	374791.39
	2264830.96
	374791.39
	2264830.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:23

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н 1
	н 2
	44.69
	–
	–

	н 2
	н 3
	19.00
	–
	–

	н 3
	н 4
	.75
	–
	–

	н 4
	н 5
	41.77
	–
	–

	н 5
	н 6
	4.03
	–
	–

	н 6
	н 1
	28.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:23

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.73 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 6.73

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:23

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:24

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374755.02
	2264788.66
	374755.02
	2264788.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374756.16
	2264789.93
	374756.16
	2264789.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374770.34
	2264806.45
	374770.34
	2264806.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374737.95
	2264832.83
	374737.95
	2264832.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	374724.43
	2264815.76
	374724.43
	2264815.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	374723.17
	2264814.27
	374723.17
	2264814.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374755.02
	2264788.66
	374755.02
	2264788.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:24

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	1.71
	–
	–

	2
	3
	21.77
	–
	–

	3
	4
	41.77
	–
	–

	4
	5
	21.78
	–
	–

	5
	6
	1.95
	–
	–

	6
	1
	40.87
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:24

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	975 кв.м ± 6.25 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √975 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.25

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	975

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:24

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:25

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374738.04
	2264769.81
	374738.04
	2264769.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374738.96
	2264770.79
	374738.96
	2264770.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374755.02
	2264788.66
	374755.02
	2264788.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374723.17
	2264814.27
	374723.17
	2264814.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	374709.15
	2264797.73
	374709.15
	2264797.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	374708.42
	2264796.88
	374708.42
	2264796.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374738.04
	2264769.81
	374738.04
	2264769.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:25

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	1.34
	–
	–

	2
	3
	24.03
	–
	–

	3
	4
	40.87
	–
	–

	4
	5
	21.68
	–
	–

	5
	6
	1.12
	–
	–

	6
	1
	40.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:25

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	975 кв.м ± 6.25 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √975 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.25

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	975

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:25

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:27

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374706.57
	2264735.10
	374706.57
	2264735.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374721.76
	2264752.52
	374721.76
	2264752.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374692.60
	2264778.37
	374692.60
	2264778.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374677.67
	2264760.25
	374677.67
	2264760.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	374696.20
	2264744.13
	374696.20
	2264744.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374706.57
	2264735.10
	374706.57
	2264735.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:27

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	23.11
	–
	–

	2
	3
	38.97
	–
	–

	3
	4
	23.48
	–
	–

	4
	5
	24.56
	–
	–

	5
	1
	13.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:27

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	900 кв.м ± 6.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √900 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:27

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:29

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374662.83
	2264680.62
	374662.83
	2264680.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374678.60
	2264700.99
	374678.60
	2264700.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374668.31
	2264709.70
	374668.31
	2264709.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374649.29
	2264725.80
	374649.29
	2264725.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	374632.87
	2264705.88
	374632.87
	2264705.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	374647.79
	2264693.30
	374647.79
	2264693.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374662.83
	2264680.62
	374662.83
	2264680.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:29

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	25.76
	–
	–

	2
	3
	13.48
	–
	–

	3
	4
	24.92
	–
	–

	4
	5
	25.82
	–
	–

	5
	6
	19.52
	–
	–

	6
	1
	19.67
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:29

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:29

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:3

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	375040.96
	2265288.18
	375040.96
	2265288.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	2
	375074.03
	2265270.71
	375074.03
	2265270.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 3
	375076.11
	2265269.64
	375076.11
	2265269.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 4
	375088.56
	2265296.31
	375088.56
	2265296.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	5
	375052.86
	2265311.87
	375052.86
	2265311.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	1
	375040.96
	2265288.18
	375040.96
	2265288.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:3

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	37.40
	–
	–

	2
	н 3
	2.34
	–
	–

	н 3
	н 4
	29.43
	–
	–

	н 4
	5
	38.94
	–
	–

	5
	1
	26.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:3

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.66 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 6.66

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:3

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:30

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374647.79
	2264693.30
	374647.79
	2264693.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374628.96
	2264669.56
	374628.96
	2264669.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374613.56
	2264682.44
	374613.56
	2264682.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374632.87
	2264705.88
	374632.87
	2264705.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374647.79
	2264693.30
	374647.79
	2264693.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:30

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	4
	30.30
	–
	–

	4
	3
	20.08
	–
	–

	3
	2
	30.37
	–
	–

	2
	1
	19.52
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:30

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 4.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:30

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:31

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374594.82
	2264659.69
	374594.82
	2264659.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374613.56
	2264682.44
	374613.56
	2264682.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374628.96
	2264669.56
	374628.96
	2264669.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374610.50
	2264646.42
	374610.50
	2264646.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374594.82
	2264659.69
	374594.82
	2264659.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:31

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	4
	29.47
	–
	–

	4
	3
	20.08
	–
	–

	3
	2
	29.60
	–
	–

	2
	1
	20.54
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:31

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 4.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:31

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:32

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374591.68
	2264624.31
	374591.68
	2264624.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 2
	374610.50
	2264646.42
	374610.50
	2264646.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	3
	374594.82
	2264659.69
	374594.82
	2264659.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	4
	374575.72
	2264636.50
	374575.72
	2264636.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	1
	374591.68
	2264624.31
	374591.68
	2264624.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:32

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	н 2
	29.04
	–
	–

	н 2
	3
	20.54
	–
	–

	3
	4
	30.04
	–
	–

	4
	1
	20.08
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:32

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 4.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:32

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:34

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374559.80
	2264616.42
	374559.80
	2264616.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374577.02
	2264605.45
	374577.02
	2264605.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374595.48
	2264593.69
	374595.48
	2264593.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374608.97
	2264611.11
	374608.97
	2264611.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	374591.68
	2264624.31
	374591.68
	2264624.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	374575.72
	2264636.50
	374575.72
	2264636.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374559.80
	2264616.42
	374559.80
	2264616.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:34

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	20.42
	–
	–

	2
	3
	21.89
	–
	–

	3
	4
	22.03
	–
	–

	4
	5
	21.75
	–
	–

	5
	6
	20.08
	–
	–

	6
	1
	25.63
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:34

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.36 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 6.36

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:34

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:37

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н 1
	374546.91
	2264516.80
	374546.91
	2264516.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 2
	374510.79
	2264538.24
	374510.79
	2264538.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 3
	374498.10
	2264517.93
	374498.10
	2264517.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 4
	374534.94
	2264496.70
	374534.94
	2264496.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 1
	374546.91
	2264516.80
	374546.91
	2264516.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:37

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н 1
	н 2
	42.00
	–
	–

	н 2
	н 3
	23.95
	–
	–

	н 3
	н 4
	42.52
	–
	–

	н 4
	н 1
	23.39
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:37

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.37 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 6.37

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:37

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:4

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н 1
	375074.03
	2265270.71
	375074.03
	2265270.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 2
	375040.96
	2265288.18
	375040.96
	2265288.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 3
	375026.79
	2265263.73
	375026.79
	2265263.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 4
	375061.07
	2265244.57
	375061.07
	2265244.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 1
	375074.03
	2265270.71
	375074.03
	2265270.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:4

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н 1
	н 2
	37.40
	–
	–

	н 2
	н 3
	28.26
	–
	–

	н 3
	н 4
	39.27
	–
	–

	н 4
	н 1
	29.18
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:4

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 6.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:4

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:50

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н 1
	374804.67
	2264628.20
	374804.67
	2264628.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 2
	374790.13
	2264639.48
	374790.13
	2264639.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 3
	374770.82
	2264656.63
	374770.82
	2264656.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 4
	374760.06
	2264631.95
	374760.06
	2264631.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 5
	374764.59
	2264628.23
	374764.59
	2264628.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 6
	374795.11
	2264604.73
	374795.11
	2264604.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 1
	374804.67
	2264628.20
	374804.67
	2264628.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:50

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н 1
	н 2
	18.40
	–
	–

	н 2
	н 3
	25.83
	–
	–

	н 3
	н 4
	26.92
	–
	–

	н 4
	н 5
	5.86
	–
	–

	н 5
	н 6
	38.52
	–
	–

	н 6
	н 1
	25.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:50

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.67 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 6.67

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:50

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:55

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374638.89
	2264564.81
	374638.89
	2264564.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374654.71
	2264585.45
	374654.71
	2264585.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374621.21
	2264607.31
	374621.21
	2264607.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374605.28
	2264586.74
	374605.28
	2264586.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374638.89
	2264564.81
	374638.89
	2264564.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	26.01
	–
	–

	2
	3
	40.00
	–
	–

	3
	4
	26.02
	–
	–

	4
	1
	40.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:55

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1039 кв.м ± 6.48 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1039 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 6.48

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1039

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:56

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374771.03
	2264558.49
	374771.03
	2264558.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2
	374739.93
	2264583.43
	374739.93
	2264583.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	3
	374736.49
	2264586.21
	374736.49
	2264586.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	4
	374720.91
	2264566.66
	374720.91
	2264566.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	5
	374755.33
	2264539.23
	374755.33
	2264539.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	1
	374771.03
	2264558.49
	374771.03
	2264558.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:56

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	39.86
	–
	–

	2
	3
	4.42
	–
	–

	3
	4
	25.00
	–
	–

	4
	5
	44.01
	–
	–

	5
	1
	24.85
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:56

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:56

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:57

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н 1
	374698.13
	2264510.81
	374698.13
	2264510.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 2
	374654.88
	2264538.76
	374654.88
	2264538.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 3
	374640.90
	2264519.12
	374640.90
	2264519.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 4
	374662.69
	2264505.10
	374662.69
	2264505.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 5
	374674.56
	2264497.44
	374674.56
	2264497.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 1
	374698.13
	2264510.81
	374698.13
	2264510.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:57

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н 1
	н 2
	51.50
	–
	–

	н 2
	н 3
	24.11
	–
	–

	н 3
	н 4
	25.91
	–
	–

	н 4
	н 5
	14.13
	–
	–

	н 5
	н 1
	27.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:57

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.81 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 6.81

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:57

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:59

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374674.56
	2264497.44
	374674.56
	2264497.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374640.90
	2264519.12
	374640.90
	2264519.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374633.24
	2264524.05
	374633.24
	2264524.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374617.98
	2264503.34
	374617.98
	2264503.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	374641.82
	2264487.79
	374641.82
	2264487.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	374648.27
	2264483.60
	374648.27
	2264483.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374674.56
	2264497.44
	374674.56
	2264497.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:59

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	40.04
	–
	–

	2
	3
	9.11
	–
	–

	3
	4
	25.72
	–
	–

	4
	5
	28.46
	–
	–

	5
	6
	7.69
	–
	–

	6
	1
	29.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:59

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.40²)/(2 * 1.40)) = 6.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:59

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:6

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	375002.43
	2265222.75
	375002.43
	2265222.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	375024.17
	2265206.99
	375024.17
	2265206.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	375038.05
	2265196.92
	375038.05
	2265196.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	375051.37
	2265218.38
	375051.37
	2265218.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	375048.14
	2265220.65
	375048.14
	2265220.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	375014.96
	2265243.94
	375014.96
	2265243.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	375002.43
	2265222.75
	375002.43
	2265222.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:6

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	26.85
	–
	–

	2
	3
	17.15
	–
	–

	3
	4
	25.26
	–
	–

	4
	5
	3.95
	–
	–

	5
	6
	40.54
	–
	–

	6
	1
	24.62
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:6

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:6

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:60

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374569.83
	2264535.85
	374569.83
	2264535.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374556.33
	2264514.87
	374556.33
	2264514.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374589.45
	2264492.49
	374589.45
	2264492.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374603.83
	2264512.34
	374603.83
	2264512.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374569.83
	2264535.85
	374569.83
	2264535.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	24.95
	–
	–

	2
	3
	39.97
	–
	–

	3
	4
	24.51
	–
	–

	4
	1
	41.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:60

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1005 кв.м ± 6.35 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1005 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 6.35

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	5 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:61

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374641.82
	2264487.79
	374641.82
	2264487.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	2
	374615.70
	2264504.83
	374615.70
	2264504.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	3
	374603.83
	2264512.34
	374603.83
	2264512.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	4
	374589.45
	2264492.49
	374589.45
	2264492.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	5
	374621.60
	2264468.84
	374621.60
	2264468.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	1
	374641.82
	2264487.79
	374641.82
	2264487.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:61

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н 1
	н 2
	31.19
	–
	–

	н 2
	н 3
	14.05
	–
	–

	н 3
	н 4
	24.51
	–
	–

	н 4
	н 5
	39.91
	–
	–

	н 5
	н 1
	27.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:61

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 6.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:61

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:63

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374621.60
	2264468.84
	374621.60
	2264468.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374589.45
	2264492.49
	374589.45
	2264492.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374575.56
	2264471.67
	374575.56
	2264471.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374607.83
	2264447.94
	374607.83
	2264447.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374621.60
	2264468.84
	374621.60
	2264468.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:63

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	39.91
	–
	–

	2
	3
	25.03
	–
	–

	3
	4
	40.06
	–
	–

	4
	1
	25.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:63

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 6.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:63

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:64

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374561.41
	2264449.41
	374561.41
	2264449.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374575.56
	2264471.67
	374575.56
	2264471.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374543.15
	2264492.46
	374543.15
	2264492.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374529.75
	2264470.12
	374529.75
	2264470.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374561.41
	2264449.41
	374561.41
	2264449.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:64

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	26.38
	–
	–

	2
	3
	38.50
	–
	–

	3
	4
	26.05
	–
	–

	4
	1
	37.83
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:64

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.33 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 6.33

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:64

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:7

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	375010.43
	2265186.16
	375010.43
	2265186.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	375024.17
	2265206.99
	375024.17
	2265206.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	375002.43
	2265222.75
	375002.43
	2265222.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374989.36
	2265201.12
	374989.36
	2265201.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	375010.43
	2265186.16
	375010.43
	2265186.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	24.95
	–
	–

	2
	3
	26.85
	–
	–

	3
	4
	25.27
	–
	–

	4
	1
	25.84
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	660 кв.м ± 5.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √660 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 5.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	660

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:70

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374535.70
	2264406.63
	374535.70
	2264406.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2
	374501.19
	2264427.39
	374501.19
	2264427.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	3
	374487.58
	2264406.43
	374487.58
	2264406.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	4
	374522.58
	2264385.90
	374522.58
	2264385.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	5
	374532.28
	2264401.22
	374532.28
	2264401.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	1
	374535.70
	2264406.63
	374535.70
	2264406.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:70

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	40.27
	–
	–

	2
	3
	24.99
	–
	–

	3
	4
	40.58
	–
	–

	4
	5
	18.13
	–
	–

	5
	1
	6.40
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:70

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.36 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 6.36

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:70

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:79

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н 1
	374809.94
	2264528.00
	374809.94
	2264528.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 2
	374779.29
	2264552.73
	374779.29
	2264552.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 3
	374762.99
	2264533.09
	374762.99
	2264533.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 4
	374794.22
	2264508.50
	374794.22
	2264508.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н 1
	374809.94
	2264528.00
	374809.94
	2264528.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:79

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н 1
	н 2
	39.38
	–
	–

	н 2
	н 3
	25.52
	–
	–

	н 3
	н 4
	39.75
	–
	–

	н 4
	н 1
	25.05
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:79

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.33 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 6.33

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:79

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:8

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374998.60
	2265132.86
	374998.60
	2265132.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	375013.07
	2265153.51
	375013.07
	2265153.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374976.56
	2265179.57
	374976.56
	2265179.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374963.74
	2265158.22
	374963.74
	2265158.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374998.60
	2265132.86
	374998.60
	2265132.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:8

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	25.22
	–
	–

	2
	3
	44.86
	–
	–

	3
	4
	24.90
	–
	–

	4
	1
	43.11
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:8

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 6.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:8

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:81

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374466.69
	2264343.87
	374466.69
	2264343.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374433.35
	2264365.97
	374433.35
	2264365.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374418.41
	2264342.87
	374418.41
	2264342.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374451.76
	2264320.77
	374451.76
	2264320.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374466.69
	2264343.87
	374466.69
	2264343.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:81

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	40.00
	–
	–

	2
	3
	27.51
	–
	–

	3
	4
	40.01
	–
	–

	4
	1
	27.50
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:81

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:81

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:83

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374779.82
	2264738.52
	374779.82
	2264738.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2
	374750.99
	2264766.22
	374750.99
	2264766.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	3
	374731.95
	2264745.78
	374731.95
	2264745.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	4
	374761.36
	2264718.69
	374761.36
	2264718.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	1
	374779.82
	2264738.52
	374779.82
	2264738.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:83

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	39.98
	–
	–

	2
	3
	27.93
	–
	–

	3
	4
	39.99
	–
	–

	4
	1
	27.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:83

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.63 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.63

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:83

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:84

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374404.50
	2264384.36
	374404.50
	2264384.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374433.35
	2264365.97
	374433.35
	2264365.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374466.69
	2264343.87
	374466.69
	2264343.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374483.48
	2264333.29
	374483.48
	2264333.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	374590.51
	2264400.93
	374590.51
	2264400.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	374603.75
	2264423.73
	374603.75
	2264423.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	374610.75
	2264435.35
	374610.75
	2264435.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	374615.45
	2264443.14
	374615.45
	2264443.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	374627.90
	2264462.04
	374627.90
	2264462.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	374652.54
	2264475.68
	374652.54
	2264475.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	374683.72
	2264491.52
	374683.72
	2264491.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	12
	374708.16
	2264504.20
	374708.16
	2264504.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	13
	374731.05
	2264515.89
	374731.05
	2264515.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	14
	374754.17
	2264528.58
	374754.17
	2264528.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	15
	374786.88
	2264502.82
	374786.88
	2264502.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	374816.97
	2264479.14
	374816.97
	2264479.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	374840.67
	2264485.12
	374840.67
	2264485.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	18
	374851.05
	2264497.76
	374851.05
	2264497.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	19
	374863.29
	2264520.63
	374863.29
	2264520.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	20
	374881.93
	2264563.01
	374881.93
	2264563.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	21
	374885.31
	2264576.39
	374885.31
	2264576.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	374871.95
	2264580.58
	374871.95
	2264580.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	23
	374862.66
	2264550.93
	374862.66
	2264550.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	24
	374854.91
	2264524.03
	374854.91
	2264524.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	25
	374843.54
	2264502.79
	374843.54
	2264502.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	26
	374835.60
	2264493.12
	374835.60
	2264493.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	27
	374819.06
	2264488.95
	374819.06
	2264488.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	28
	374794.22
	2264508.50
	374794.22
	2264508.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	29
	374762.99
	2264533.09
	374762.99
	2264533.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	30
	374779.29
	2264552.72
	374779.29
	2264552.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	31
	374793.88
	2264573.36
	374793.88
	2264573.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	32
	374806.09
	2264596.71
	374806.09
	2264596.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	33
	374816.16
	2264623.71
	374816.16
	2264623.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	34
	374823.85
	2264652.97
	374823.85
	2264652.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	35
	374824.70
	2264686.52
	374824.70
	2264686.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	36
	374819.54
	2264719.62
	374819.54
	2264719.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	37
	374809.78
	2264764.91
	374809.78
	2264764.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	38
	374798.97
	2264795.29
	374798.97
	2264795.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	39
	374779.46
	2264817.06
	374779.46
	2264817.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	374772.97
	2264809.50
	374772.97
	2264809.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	41
	374756.16
	2264789.93
	374756.16
	2264789.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	42
	374738.96
	2264770.79
	374738.96
	2264770.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	43
	374721.76
	2264752.52
	374721.76
	2264752.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	44
	374704.98
	2264733.28
	374704.98
	2264733.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	45
	374678.60
	2264700.99
	374678.60
	2264700.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	46
	374662.83
	2264680.62
	374662.83
	2264680.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	47
	374644.32
	2264656.73
	374644.32
	2264656.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	48
	374626.09
	2264633.20
	374626.09
	2264633.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	49
	374608.97
	2264611.11
	374608.97
	2264611.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	50
	374595.48
	2264593.69
	374595.48
	2264593.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	51
	374577.02
	2264605.45
	374577.02
	2264605.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	52
	374559.80
	2264616.42
	374559.80
	2264616.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	374575.72
	2264636.50
	374575.72
	2264636.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	54
	374594.82
	2264659.69
	374594.82
	2264659.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	55
	374613.56
	2264682.44
	374613.56
	2264682.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	56
	374632.87
	2264705.88
	374632.87
	2264705.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	374649.29
	2264725.80
	374649.29
	2264725.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	58
	374675.87
	2264758.07
	374675.87
	2264758.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	59
	374692.60
	2264778.37
	374692.60
	2264778.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	374709.15
	2264797.73
	374709.15
	2264797.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	374724.43
	2264815.76
	374724.43
	2264815.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	374738.42
	2264833.42
	374738.42
	2264833.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	63
	374750.21
	2264848.32
	374750.21
	2264848.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	64
	374761.83
	2264870.03
	374761.83
	2264870.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	65
	374769.96
	2264887.72
	374769.96
	2264887.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	374785.12
	2264911.96
	374785.12
	2264911.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	67
	374799.18
	2264931.93
	374799.18
	2264931.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	68
	374807.92
	2264944.86
	374807.92
	2264944.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	69
	374814.07
	2264952.58
	374814.07
	2264952.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	70
	374830.35
	2264973.00
	374830.35
	2264973.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	374845.41
	2264991.77
	374845.41
	2264991.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	72
	374861.14
	2265013.12
	374861.14
	2265013.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	73
	374876.61
	2265033.25
	374876.61
	2265033.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	74
	374892.26
	2265052.50
	374892.26
	2265052.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	75
	374907.97
	2265072.03
	374907.97
	2265072.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	76
	374922.47
	2265092.60
	374922.47
	2265092.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	77
	374937.99
	2265115.21
	374937.99
	2265115.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	78
	374950.88
	2265136.74
	374950.88
	2265136.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	79
	374963.74
	2265158.22
	374963.74
	2265158.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	80
	374976.56
	2265179.57
	374976.56
	2265179.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	81
	374989.36
	2265201.12
	374989.36
	2265201.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	82
	375002.43
	2265222.75
	375002.43
	2265222.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	83
	375014.96
	2265243.94
	375014.96
	2265243.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	84
	375026.79
	2265263.73
	375026.79
	2265263.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	85
	375040.96
	2265288.18
	375040.96
	2265288.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	86
	375052.86
	2265311.87
	375052.86
	2265311.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	87
	375062.97
	2265335.87
	375062.97
	2265335.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	88
	375077.34
	2265372.27
	375077.34
	2265372.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	89
	375072.26
	2265374.39
	375072.26
	2265374.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	90
	375063.89
	2265355.00
	375063.89
	2265355.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	91
	375053.27
	2265327.12
	375053.27
	2265327.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	92
	375028.98
	2265279.14
	375028.98
	2265279.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	93
	374929.01
	2265113.09
	374929.01
	2265113.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	94
	374887.77
	2265059.40
	374887.77
	2265059.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	95
	374756.16
	2264880.69
	374756.16
	2264880.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	96
	374638.49
	2264731.59
	374638.49
	2264731.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	97
	374565.67
	2264633.20
	374565.67
	2264633.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	98
	374553.98
	2264627.01
	374553.98
	2264627.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	99
	374549.61
	2264618.95
	374549.61
	2264618.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	100
	374418.84
	2264412.65
	374418.84
	2264412.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374404.50
	2264384.36
	374404.50
	2264384.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	101
	374484.99
	2264346.00
	374484.99
	2264346.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	124
	374460.15
	2264361.81
	374460.15
	2264361.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	123
	374474.33
	2264386.02
	374474.33
	2264386.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	122
	374487.58
	2264406.43
	374487.58
	2264406.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	121
	374501.19
	2264427.39
	374501.19
	2264427.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	120
	374514.94
	2264448.58
	374514.94
	2264448.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	119
	374529.75
	2264470.12
	374529.75
	2264470.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	118
	374543.15
	2264492.46
	374543.15
	2264492.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	117
	374556.33
	2264514.87
	374556.33
	2264514.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	116
	374569.83
	2264535.85
	374569.83
	2264535.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	115
	374583.04
	2264556.08
	374583.04
	2264556.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	114
	374597.34
	2264578.00
	374597.34
	2264578.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	113
	374631.97
	2264555.06
	374631.97
	2264555.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	112
	374654.88
	2264538.75
	374654.88
	2264538.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	111
	374698.13
	2264510.81
	374698.13
	2264510.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	110
	374674.56
	2264497.44
	374674.56
	2264497.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	109
	374648.27
	2264483.60
	374648.27
	2264483.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	108
	374641.82
	2264487.79
	374641.82
	2264487.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	107
	374621.60
	2264468.84
	374621.60
	2264468.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	106
	374607.83
	2264447.94
	374607.83
	2264447.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	105
	374595.78
	2264427.94
	374595.78
	2264427.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	104
	374583.27
	2264407.03
	374583.27
	2264407.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	103
	374553.85
	2264388.76
	374553.85
	2264388.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	102
	374509.31
	2264364.94
	374509.31
	2264364.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	101
	374484.99
	2264346.00
	374484.99
	2264346.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	125
	374710.68
	2264516.86
	374710.68
	2264516.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	374638.89
	2264564.81
	374638.89
	2264564.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	149
	374605.28
	2264586.74
	374605.28
	2264586.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	148
	374621.21
	2264607.31
	374621.21
	2264607.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	147
	374636.87
	2264627.52
	374636.87
	2264627.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	146
	374652.47
	2264647.66
	374652.47
	2264647.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	145
	374667.84
	2264667.50
	374667.84
	2264667.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	144
	374683.21
	2264687.34
	374683.21
	2264687.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	143
	374699.08
	2264707.09
	374699.08
	2264707.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	142
	374715.24
	2264726.79
	374715.24
	2264726.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	141
	374731.95
	2264745.78
	374731.95
	2264745.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	140
	374750.99
	2264766.22
	374750.99
	2264766.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	139
	374779.82
	2264738.52
	374779.82
	2264738.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	138
	374790.89
	2264750.70
	374790.89
	2264750.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	137
	374761.54
	2264778.20
	374761.54
	2264778.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	136
	374782.07
	2264801.68
	374782.07
	2264801.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	135
	374789.96
	2264793.76
	374789.96
	2264793.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	134
	374801.10
	2264762.45
	374801.10
	2264762.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	133
	374810.60
	2264718.38
	374810.60
	2264718.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	132
	374813.19
	2264678.70
	374813.19
	2264678.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	131
	374811.57
	2264651.90
	374811.57
	2264651.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	130
	374804.67
	2264628.20
	374804.67
	2264628.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	129
	374795.11
	2264604.73
	374795.11
	2264604.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	128
	374785.82
	2264579.29
	374785.82
	2264579.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	127
	374771.02
	2264558.49
	374771.02
	2264558.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	126
	374755.33
	2264539.23
	374755.33
	2264539.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	125
	374710.68
	2264516.86
	374710.68
	2264516.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	151
	374452.80
	2264367.45
	374452.80
	2264367.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	174
	374436.52
	2264376.53
	374436.52
	2264376.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	173
	374419.57
	2264386.49
	374419.57
	2264386.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	172
	374434.81
	2264413.59
	374434.81
	2264413.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	171
	374448.11
	2264435.58
	374448.11
	2264435.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	170
	374460.89
	2264456.92
	374460.89
	2264456.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	169
	374473.50
	2264477.34
	374473.50
	2264477.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	168
	374485.81
	2264497.31
	374485.81
	2264497.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	167
	374498.09
	2264517.93
	374498.09
	2264517.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	166
	374510.79
	2264538.24
	374510.79
	2264538.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	165
	374523.66
	2264560.11
	374523.66
	2264560.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	164
	374538.91
	2264584.42
	374538.91
	2264584.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	163
	374554.16
	2264608.73
	374554.16
	2264608.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	162
	374571.80
	2264597.29
	374571.80
	2264597.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	161
	374589.76
	2264585.64
	374589.76
	2264585.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	160
	374574.36
	2264562.01
	374574.36
	2264562.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	159
	374558.59
	2264537.82
	374558.59
	2264537.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	158
	374546.91
	2264516.80
	374546.91
	2264516.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	157
	374534.94
	2264496.70
	374534.94
	2264496.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	156
	374522.29
	2264476.91
	374522.29
	2264476.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	155
	374508.99
	2264456.11
	374508.99
	2264456.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	154
	374495.75
	2264435.39
	374495.75
	2264435.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	153
	374482.25
	2264414.85
	374482.25
	2264414.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	152
	374468.51
	2264393.96
	374468.51
	2264393.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	151
	374452.80
	2264367.45
	374452.80
	2264367.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:84

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	34.21
	–
	–

	2
	3
	40.00
	–
	–

	3
	4
	19.85
	–
	–

	4
	5
	126.61
	–
	–

	5
	6
	26.37
	–
	–

	6
	7
	13.57
	–
	–

	7
	8
	9.10
	–
	–

	8
	9
	22.63
	–
	–

	9
	10
	28.16
	–
	–

	10
	11
	34.97
	–
	–

	11
	12
	27.53
	–
	–

	12
	13
	25.70
	–
	–

	13
	14
	26.37
	–
	–

	14
	15
	41.64
	–
	–

	15
	16
	38.29
	–
	–

	16
	17
	24.44
	–
	–

	17
	18
	16.36
	–
	–

	18
	19
	25.94
	–
	–

	19
	20
	46.30
	–
	–

	20
	21
	13.80
	–
	–

	21
	22
	14.00
	–
	–

	22
	23
	31.07
	–
	–

	23
	24
	27.99
	–
	–

	24
	25
	24.09
	–
	–

	25
	26
	12.51
	–
	–

	26
	27
	17.06
	–
	–

	27
	28
	31.61
	–
	–

	28
	29
	39.75
	–
	–

	29
	30
	25.52
	–
	–

	30
	31
	25.28
	–
	–

	31
	32
	26.35
	–
	–

	32
	33
	28.82
	–
	–

	33
	34
	30.25
	–
	–

	34
	35
	33.56
	–
	–

	35
	36
	33.50
	–
	–

	36
	37
	46.33
	–
	–

	37
	38
	32.25
	–
	–

	38
	39
	29.23
	–
	–

	39
	40
	9.96
	–
	–

	40
	41
	25.80
	–
	–

	41
	42
	25.73
	–
	–

	42
	43
	25.09
	–
	–

	43
	44
	25.53
	–
	–

	44
	45
	41.70
	–
	–

	45
	46
	25.76
	–
	–

	46
	47
	30.22
	–
	–

	47
	48
	29.77
	–
	–

	48
	49
	27.95
	–
	–

	49
	50
	22.03
	–
	–

	50
	51
	21.89
	–
	–

	51
	52
	20.42
	–
	–

	52
	53
	25.63
	–
	–

	53
	54
	30.04
	–
	–

	54
	55
	29.47
	–
	–

	55
	56
	30.37
	–
	–

	56
	57
	25.82
	–
	–

	57
	58
	41.81
	–
	–

	58
	59
	26.31
	–
	–

	59
	60
	25.47
	–
	–

	60
	61
	23.63
	–
	–

	61
	62
	22.53
	–
	–

	62
	63
	19.00
	–
	–

	63
	64
	24.62
	–
	–

	64
	65
	19.47
	–
	–

	65
	66
	28.59
	–
	–

	66
	67
	24.42
	–
	–

	67
	68
	15.61
	–
	–

	68
	69
	9.87
	–
	–

	69
	70
	26.12
	–
	–

	70
	71
	24.06
	–
	–

	71
	72
	26.52
	–
	–

	72
	73
	25.39
	–
	–

	73
	74
	24.81
	–
	–

	74
	75
	25.06
	–
	–

	75
	76
	25.17
	–
	–

	76
	77
	27.42
	–
	–

	77
	78
	25.09
	–
	–

	78
	79
	25.04
	–
	–

	79
	80
	24.90
	–
	–

	80
	81
	25.06
	–
	–

	81
	82
	25.27
	–
	–

	82
	83
	24.62
	–
	–

	83
	84
	23.06
	–
	–

	84
	85
	28.26
	–
	–

	85
	86
	26.51
	–
	–

	86
	87
	26.04
	–
	–

	87
	88
	39.13
	–
	–

	88
	89
	5.50
	–
	–

	89
	90
	21.12
	–
	–

	90
	91
	29.83
	–
	–

	91
	92
	53.78
	–
	–

	92
	93
	193.82
	–
	–

	93
	94
	67.70
	–
	–

	94
	95
	221.94
	–
	–

	95
	96
	189.94
	–
	–

	96
	97
	122.41
	–
	–

	97
	98
	13.23
	–
	–

	98
	99
	9.17
	–
	–

	99
	100
	244.25
	–
	–

	100
	1
	31.72
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	101
	124
	29.44
	–
	–

	124
	123
	28.06
	–
	–

	123
	122
	24.33
	–
	–

	122
	121
	24.99
	–
	–

	121
	120
	25.26
	–
	–

	120
	119
	26.14
	–
	–

	119
	118
	26.05
	–
	–

	118
	117
	26.00
	–
	–

	117
	116
	24.95
	–
	–

	116
	115
	24.16
	–
	–

	115
	114
	26.17
	–
	–

	114
	113
	41.54
	–
	–

	113
	112
	28.12
	–
	–

	112
	111
	51.49
	–
	–

	111
	110
	27.10
	–
	–

	110
	109
	29.71
	–
	–

	109
	108
	7.69
	–
	–

	108
	107
	27.71
	–
	–

	107
	106
	25.03
	–
	–

	106
	105
	23.35
	–
	–

	105
	104
	24.37
	–
	–

	104
	103
	34.63
	–
	–

	103
	102
	50.51
	–
	–

	102
	101
	30.83
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	125
	150
	86.33
	–
	–

	150
	149
	40.13
	–
	–

	149
	148
	26.02
	–
	–

	148
	147
	25.57
	–
	–

	147
	146
	25.48
	–
	–

	146
	145
	25.10
	–
	–

	145
	144
	25.10
	–
	–

	144
	143
	25.34
	–
	–

	143
	142
	25.48
	–
	–

	142
	141
	25.30
	–
	–

	141
	140
	27.93
	–
	–

	140
	139
	39.98
	–
	–

	139
	138
	16.46
	–
	–

	138
	137
	40.22
	–
	–

	137
	136
	31.19
	–
	–

	136
	135
	11.18
	–
	–

	135
	134
	33.23
	–
	–

	134
	133
	45.08
	–
	–

	133
	132
	39.76
	–
	–

	132
	131
	26.85
	–
	–

	131
	130
	24.68
	–
	–

	130
	129
	25.34
	–
	–

	129
	128
	27.08
	–
	–

	128
	127
	25.53
	–
	–

	127
	126
	24.84
	–
	–

	126
	125
	49.94
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	151
	174
	18.64
	–
	–

	174
	173
	19.66
	–
	–

	173
	172
	31.09
	–
	–

	172
	171
	25.70
	–
	–

	171
	170
	24.87
	–
	–

	170
	169
	24.00
	–
	–

	169
	168
	23.46
	–
	–

	168
	167
	24.00
	–
	–

	167
	166
	23.95
	–
	–

	166
	165
	25.38
	–
	–

	165
	164
	28.70
	–
	–

	164
	163
	28.70
	–
	–

	163
	162
	21.02
	–
	–

	162
	161
	21.41
	–
	–

	161
	160
	28.21
	–
	–

	160
	159
	28.88
	–
	–

	159
	158
	24.05
	–
	–

	158
	157
	23.39
	–
	–

	157
	156
	23.49
	–
	–

	156
	155
	24.69
	–
	–

	155
	154
	24.59
	–
	–

	154
	153
	24.58
	–
	–

	153
	152
	25.00
	–
	–

	152
	151
	30.82
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:84

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	28600 кв.м ± 35.43 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √28600 * √((1 + 1.55²)/(2 * 1.55)) = 35.43

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	28600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:84

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:85

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374631.97
	2264555.06
	374631.97
	2264555.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2
	374597.34
	2264578.00
	374597.34
	2264578.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	3
	374583.04
	2264556.08
	374583.04
	2264556.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	4
	374617.09
	2264532.63
	374617.09
	2264532.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	1
	374631.97
	2264555.06
	374631.97
	2264555.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:85

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	41.54
	–
	–

	2
	3
	26.17
	–
	–

	3
	4
	41.34
	–
	–

	4
	1
	26.92
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:85

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 6.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:85

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:88

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374523.66
	2264560.11
	374523.66
	2264560.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374510.79
	2264538.24
	374510.79
	2264538.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374546.91
	2264516.80
	374546.91
	2264516.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374558.59
	2264537.82
	374558.59
	2264537.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374523.66
	2264560.11
	374523.66
	2264560.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:88

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	25.38
	–
	–

	2
	3
	42.00
	–
	–

	3
	4
	24.05
	–
	–

	4
	1
	41.44
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:88

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1030 кв.м ± 6.43 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1030 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 6.43

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1030

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:88

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0912002:89

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374610.50
	2264646.42
	374610.50
	2264646.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	374628.96
	2264669.56
	374628.96
	2264669.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	374644.32
	2264656.73
	374644.32
	2264656.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	374626.09
	2264633.20
	374626.09
	2264633.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	374610.50
	2264646.42
	374610.50
	2264646.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:89

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	4
	29.60
	–
	–

	4
	3
	20.01
	–
	–

	3
	2
	29.77
	–
	–

	2
	1
	20.44
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:89

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.91 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 4.91

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0912002:89

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:69

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	374583.27
	2264407.03
	374583.27
	2264407.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2
	374548.85
	2264427.42
	374548.86
	2264427.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	3
	374535.70
	2264406.63
	374535.70
	2264406.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	4
	374532.28
	2264401.22
	374532.28
	2264401.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	5
	374553.85
	2264388.76
	374553.85
	2264388.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	1
	374583.27
	2264407.03
	374583.27
	2264407.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	40.00
	–
	–

	2
	3
	24.61
	–
	–

	3
	4
	6.40
	–
	–

	4
	5
	24.91
	–
	–

	5
	1
	34.63
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0912002:69

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.45 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 6.45

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0912002:69

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-76, зона 1
	Зона № 1

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н7О
	–
	–
	–
	374510.38
	2264532.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н8О
	–
	–
	–
	374505.68
	2264524.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н9О
	–
	–
	–
	374511.17
	2264521.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н10О
	–
	–
	–
	374512.78
	2264523.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н11О
	–
	–
	–
	374511.17
	2264524.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н12О
	–
	–
	–
	374514.31
	2264529.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н7О
	–
	–
	–
	374510.38
	2264532.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:100

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002:37

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:100

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н21О
	–
	–
	–
	374602.68
	2264461.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н22О
	–
	–
	–
	374604.98
	2264464.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н23О
	–
	–
	–
	374602.04
	2264466.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н24О
	–
	–
	–
	374603.12
	2264468.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н25О
	–
	–
	–
	374601.04
	2264469.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н26О
	–
	–
	–
	374597.66
	2264465.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н21О
	–
	–
	–
	374602.68
	2264461.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:91

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002:63

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:91

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н17О
	–
	–
	–
	374791.24
	2264617.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н18О
	–
	–
	–
	374796.70
	2264623.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н19О
	–
	–
	–
	374792.20
	2264627.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н20О
	–
	–
	–
	374786.68
	2264621.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н17О
	–
	–
	–
	374791.24
	2264617.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:92

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002:50

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:92

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н13О
	–
	–
	–
	374746.88
	2264562.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н14О
	–
	–
	–
	374752.13
	2264557.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н15О
	–
	–
	–
	374757.67
	2264564.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н16О
	–
	–
	–
	374752.57
	2264568.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н13О
	–
	–
	–
	374746.88
	2264562.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:96

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002:56

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:96

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н27О
	–
	–
	–
	374434.52
	2264407.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н28О
	–
	–
	–
	374432.37
	2264403.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н29О
	–
	–
	–
	374436.26
	2264401.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н30О
	–
	–
	–
	374438.55
	2264404.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н27О
	–
	–
	–
	374434.52
	2264407.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:97

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002:42

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:97

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н31О
	–
	–
	–
	374566.48
	2264516.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н32О
	–
	–
	–
	374564.50
	2264518.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н33О
	–
	–
	–
	374562.46
	2264516.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н34О
	–
	–
	–
	374561.77
	2264517.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н35О
	–
	–
	–
	374559.70
	2264514.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н36О
	–
	–
	–
	374562.42
	2264512.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н31О
	–
	–
	–
	374566.48
	2264516.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:99

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002:60

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0912002

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	349d8c44-29ac-46c6-a8d6-71f0860d2335

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	СНТ Тигода массива Ильинский Погост территория

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0912002:99

	1.
	–





