
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, город Любань 47:26:0916008
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 06.05.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
2. При выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
3. При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
4. -меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
5. - больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
6. -больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
7. На территории Любанского городского поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
8. Предельные размеры земельных участков для территории города Любань:
9. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.03 га.
10. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.15 га.
11. Для территории прочих населенных пунктов Любанского городского поселения :
12. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.06 га.
13. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.25 га.
14. Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 0.06 га.
15. Максимальная площадь земельного участка для для ведения личного подсобного хозяйства 0.50 га.
16. 
17. 
18. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
19. В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади 95 земельных участков
20. 
21. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.
22. 
23. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"
24. В ходе выполнения работ было выявлено чересполосица, смещение границ 5 земельных участков .
25. Данное несоответствие возможно возникло в связи с ошибками при геодезических измерениях (неверные координаты исходных пунктов, использование пунктов опорно-межевой сети, использование висячих теодолитных ходов, использование устаревшего оборудования, неправильная установка прибора, игнорирование проверки горизонтальности, ошибки при фокусировке, несоблюдение порядка измерений, игнорирование особенностей рельефа участка и т.п.), при камеральных измерениях, отсутствие точных данных о границах участка, а также вследствие перехода от государственной системы координат к местной системе координат.
26. .
27. 
28. Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
29. В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
30. В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
31. В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 141 объектов капитального строительства .
32. 
33. 

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	2
	Аппаратура геодезическая спутниковая ГЕОСПАЙДЕР БС № 300068
	300068
	С-ГКФ/26-03-2026/514145007 действительно до 25.03.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:1

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н15У
	–
	–
	370503.24
	2268047.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н16У
	–
	–
	370541.83
	2268028.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н17У
	–
	–
	370554.38
	2268057.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н18У
	–
	–
	370539.51
	2268064.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н19У
	–
	–
	370514.71
	2268075.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н15У
	–
	–
	370503.24
	2268047.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:1

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н15У
	н16У
	42.72
	–
	–

	н16У
	н17У
	31.03
	–
	–

	н17У
	н18У
	16.31
	–
	–

	н18У
	н19У
	27.12
	–
	–

	н19У
	н15У
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:1

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	b4d5c5da-8ec6-4407-9142-3817d5dbf527

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1315 кв.м ± 7.27 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1315 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 7.27

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1315

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:1

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:102

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н106У
	–
	–
	370554.38
	2268057.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н107У
	–
	–
	370541.83
	2268028.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	370540.98
	2268027.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	370580.01
	2268009.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н108У
	–
	–
	370594.38
	2268041.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н106У
	–
	–
	370554.38
	2268057.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:102

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н106У
	н107У
	31.03
	–
	–

	н107У
	н55У
	2.00
	–
	–

	н55У
	н54У
	42.91
	–
	–

	н54У
	н108У
	35.12
	–
	–

	н108У
	н106У
	43.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:102

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	7f354e10-419b-45bd-8d85-49916ad8b27f

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1464 кв.м ± 7.67 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1464 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 7.67

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1403

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	61 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:102

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:106

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н101У
	–
	–
	370714.29
	2267901.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н102У
	–
	–
	370735.98
	2267892.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н103У
	–
	–
	370744.91
	2267912.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н104У
	–
	–
	370722.41
	2267922.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н101У
	–
	–
	370714.29
	2267901.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:106

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н101У
	н102У
	23.68
	–
	–

	н102У
	н103У
	22.31
	–
	–

	н103У
	н104У
	24.64
	–
	–

	н104У
	н101У
	22.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:106

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	023169cd-2175-4f5e-85a0-24a4c37abf0d

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	541 кв.м ± 4.65 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √541 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 4.65

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	541

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:106

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:109

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н261У
	–
	–
	370392.15
	2268037.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н39У
	–
	–
	370392.11
	2268020.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н38У
	–
	–
	370427.48
	2268012.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н262У
	–
	–
	370432.49
	2268022.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н263У
	–
	–
	370434.41
	2268028.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н264У
	–
	–
	370416.90
	2268033.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н265У
	–
	–
	370414.26
	2268034.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н261У
	–
	–
	370392.15
	2268037.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:109

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н261У
	н39У
	16.93
	–
	–

	н39У
	н38У
	36.17
	–
	–

	н38У
	н262У
	11.48
	–
	–

	н262У
	н263У
	5.66
	–
	–

	н263У
	н264У
	18.22
	–
	–

	н264У
	н265У
	2.89
	–
	–

	н265У
	н261У
	22.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:109

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	515fe400-8a5a-47a4-9897-48a8a4ca13d8

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	703 кв.м ± 5.70 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √703 * √((1 + 1.73²)/(2 * 1.73)) = 5.70

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	653

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	50 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:109

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:116

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н33У
	–
	–
	370528.51
	2267891.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н34У
	–
	–
	370537.93
	2267912.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н35У
	–
	–
	370514.80
	2267922.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н36У
	–
	–
	370505.10
	2267901.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	370528.51
	2267891.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:116

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н33У
	н34У
	23.87
	–
	–

	н34У
	н35У
	25.17
	–
	–

	н35У
	н36У
	23.31
	–
	–

	н36У
	н33У
	25.72
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:116

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	d9440325-d695-4182-8ecd-b3feb892956d

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 4.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:116

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:119

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н48У
	–
	–
	370393.72
	2268115.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н49У
	–
	–
	370393.40
	2268090.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н50У
	–
	–
	370414.47
	2268084.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н51У
	–
	–
	370420.00
	2268109.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н48У
	–
	–
	370393.72
	2268115.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:119

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н48У
	н49У
	25.96
	–
	–

	н49У
	н50У
	21.88
	–
	–

	н50У
	н51У
	26.16
	–
	–

	н51У
	н48У
	27.02
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:119

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	0f48912a-e5fb-4dd3-93b8-34659283f162

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	628 кв.м ± 5.05 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √628 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 5.05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	628

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:119

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:124

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н10У
	–
	–
	370409.83
	2267934.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	–
	–
	370435.90
	2267922.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	370448.44
	2267949.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н13У
	–
	–
	370407.11
	2267969.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н14У
	–
	–
	370394.57
	2267941.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н10У
	–
	–
	370409.83
	2267934.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:124

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н10У
	н11У
	28.63
	–
	–

	н11У
	н12У
	30.34
	–
	–

	н12У
	н13У
	45.82
	–
	–

	н13У
	н14У
	30.89
	–
	–

	н14У
	н10У
	16.93
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:124

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	f780b97a-ed21-4e76-be46-5abbe0b2102a

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1404 кв.м ± 7.53 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1404 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 7.53

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1339

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	65 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:124

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:13

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н241У
	–
	–
	370669.77
	2267766.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н252У
	–
	–
	370655.49
	2267749.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н253У
	–
	–
	370692.20
	2267720.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н254У
	–
	–
	370703.89
	2267734.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н242У
	–
	–
	370705.85
	2267737.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н241У
	–
	–
	370669.77
	2267766.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:13

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н241У
	н252У
	22.66
	–
	–

	н252У
	н253У
	46.38
	–
	–

	н253У
	н254У
	17.84
	–
	–

	н254У
	н242У
	4.17
	–
	–

	н242У
	н241У
	46.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:13

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	efe2dce2-4ea2-447a-badb-6a4917e77248

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1040 кв.м ± 6.46 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1040 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 6.46

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1029

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	11 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:13

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:133

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н59У
	–
	–
	370621.15
	2267827.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н60У
	–
	–
	370608.33
	2267797.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н61У
	–
	–
	370626.05
	2267787.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н62У
	–
	–
	370629.79
	2267785.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н63У
	–
	–
	370630.08
	2267786.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н64У
	–
	–
	370633.91
	2267786.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н65У
	–
	–
	370635.42
	2267786.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н66У
	–
	–
	370639.90
	2267793.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	370640.84
	2267792.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н68У
	–
	–
	370645.43
	2267802.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н69У
	–
	–
	370651.96
	2267813.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н59У
	–
	–
	370621.15
	2267827.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:133

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н59У
	н60У
	32.09
	–
	–

	н60У
	н61У
	20.26
	–
	–

	н61У
	н62У
	4.46
	–
	–

	н62У
	н63У
	0.57
	–
	–

	н63У
	н64У
	3.88
	–
	–

	н64У
	н65У
	1.57
	–
	–

	н65У
	н66У
	8.35
	–
	–

	н66У
	н67У
	1.20
	–
	–

	н67У
	н68У
	10.79
	–
	–

	н68У
	н69У
	12.59
	–
	–

	н69У
	н59У
	33.91
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:133

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	93ca9c76-1be4-491f-92c9-473e1e3cb7b4

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1048 кв.м ± 6.48 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1048 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.48

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	930

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	118 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:133

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:134

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н44У
	–
	–
	370552.17
	2268211.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н45У
	–
	–
	370580.91
	2268211.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	370581.13
	2268243.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	370553.67
	2268244.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	370552.17
	2268211.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:134

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н44У
	н45У
	28.74
	–
	–

	н45У
	н46У
	32.60
	–
	–

	н46У
	н47У
	27.47
	–
	–

	н47У
	н44У
	33.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:134

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	066c0f96-d8ee-4660-a881-933b5129bc3a

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	925 кв.м ± 6.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √925 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 6.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	925

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:134

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:139

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н103У
	–
	–
	370555.98
	2267953.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	370567.57
	2267981.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н57У
	–
	–
	370528.41
	2267998.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	370516.30
	2267969.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н96У
	–
	–
	370519.15
	2267968.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	370519.22
	2267966.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н104У
	–
	–
	370525.18
	2267964.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н105У
	–
	–
	370537.83
	2267960.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н103У
	–
	–
	370555.98
	2267953.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:139

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н103У
	н53У
	29.56
	–
	–

	н53У
	н57У
	42.99
	–
	–

	н57У
	н97У
	31.81
	–
	–

	н97У
	н96У
	3.02
	–
	–

	н96У
	н95У
	1.59
	–
	–

	н95У
	н104У
	6.25
	–
	–

	н104У
	н105У
	13.42
	–
	–

	н105У
	н103У
	19.30
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:139

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	1bcbe0fe-6d9f-4016-aa16-e82bde8f3b8e

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1334 кв.м ± 7.34 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1334 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 7.34

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1414

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	80 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:139

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:140

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н176У
	–
	–
	370630.46
	2268094.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н175У
	–
	–
	370617.66
	2268065.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н174У
	–
	–
	370659.45
	2268048.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н177У
	–
	–
	370672.28
	2268076.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н176У
	–
	–
	370630.46
	2268094.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:140

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н176У
	н175У
	31.66
	–
	–

	н175У
	н174У
	45.21
	–
	–

	н174У
	н177У
	30.97
	–
	–

	н177У
	н176У
	45.54
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:140

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e6eef90d-e6dd-42bf-b008-86099f5d3257

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1421 кв.м ± 7.59 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1421 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 7.59

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1485

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	64 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:140

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:146

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н85У
	–
	–
	370651.71
	2267897.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	370644.70
	2267879.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н87У
	–
	–
	370669.58
	2267867.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	370677.97
	2267884.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н85У
	–
	–
	370651.71
	2267897.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:146

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н85У
	н86У
	18.92
	–
	–

	н86У
	н87У
	27.71
	–
	–

	н87У
	н88У
	18.98
	–
	–

	н88У
	н85У
	29.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:146

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	ca2dd413-7916-422a-a04e-22dde5326987

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	538 кв.м ± 4.66 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √538 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 4.66

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	538

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:146

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:15

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н77У
	–
	–
	370762.89
	2267953.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н78У
	–
	–
	370773.71
	2267979.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н79У
	–
	–
	370749.22
	2267989.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н80У
	–
	–
	370738.85
	2267962.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н77У
	–
	–
	370762.89
	2267953.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:15

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н77У
	н78У
	27.86
	–
	–

	н78У
	н79У
	26.42
	–
	–

	н79У
	н80У
	28.66
	–
	–

	н80У
	н77У
	25.62
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:15

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	f6aeec2c-f4fa-49d1-9cd0-b9748f19d54a

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	735 кв.м ± 5.42 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √735 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 5.42

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	735

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:15

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:153

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н89У
	–
	–
	370755.97
	2267790.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н90У
	–
	–
	370759.98
	2267796.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н91У
	–
	–
	370763.67
	2267794.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	370772.01
	2267811.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	370749.01
	2267820.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н94У
	–
	–
	370736.78
	2267801.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н89У
	–
	–
	370755.97
	2267790.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:153

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н89У
	н90У
	7.53
	–
	–

	н90У
	н91У
	4.26
	–
	–

	н91У
	н92У
	18.41
	–
	–

	н92У
	н93У
	24.84
	–
	–

	н93У
	н94У
	22.55
	–
	–

	н94У
	н89У
	22.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:153

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	f7fa1ed9-8671-4f49-aed2-5955d4af84f3

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	592 кв.м ± 4.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √592 * √((1 + 1.17²)/(2 * 1.17)) = 4.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	592

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:153

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:16

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н67У
	–
	–
	370847.60
	2268144.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н68У
	–
	–
	370864.09
	2268182.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н69У
	–
	–
	370859.79
	2268185.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н70У
	–
	–
	370819.25
	2268185.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н71У
	–
	–
	370813.38
	2268165.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н72У
	–
	–
	370811.29
	2268159.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	370847.60
	2268144.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н67У
	н68У
	41.36
	–
	–

	н68У
	н69У
	5.38
	–
	–

	н69У
	н70У
	40.54
	–
	–

	н70У
	н71У
	21.02
	–
	–

	н71У
	н72У
	5.98
	–
	–

	н72У
	н67У
	39.46
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	99da8a51-8110-48b4-95f4-a3b391779d1b

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1468 кв.м ± 7.78 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1468 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 7.78

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	32 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:169

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н215У
	–
	–
	370827.96
	2267948.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н216У
	–
	–
	370839.42
	2267973.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н217У
	–
	–
	370817.23
	2267984.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н218У
	–
	–
	370810.82
	2267969.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н219У
	–
	–
	370806.66
	2267960.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н220У
	–
	–
	370806.52
	2267957.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н221У
	–
	–
	370827.55
	2267948.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н215У
	–
	–
	370827.96
	2267948.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н215У
	–
	–
	370827.96
	2267948.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:169

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н215У
	н216У
	28.01
	–
	–

	н216У
	н217У
	24.47
	–
	–

	н217У
	н218У
	16.42
	–
	–

	н218У
	н219У
	9.80
	–
	–

	н219У
	н220У
	2.27
	–
	–

	н220У
	н221У
	23.05
	–
	–

	н221У
	н215У
	0.45
	–
	–

	н215У
	н215У
	0.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:169

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	6e9bc0f1-9796-43cb-8b9b-37c4f4d2b76a

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	683 кв.м ± 5.24 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √683 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 5.24

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	675

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:169

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:17

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н52У
	–
	–
	370644.57
	2267911.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	370659.01
	2267942.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	370624.37
	2267956.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	370611.75
	2267927.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	370623.14
	2267922.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н57У
	–
	–
	370638.70
	2267915.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н58У
	–
	–
	370638.40
	2267914.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н52У
	–
	–
	370644.57
	2267911.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:17

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н52У
	н53У
	34.17
	–
	–

	н53У
	н54У
	37.19
	–
	–

	н54У
	н55У
	31.92
	–
	–

	н55У
	н56У
	12.39
	–
	–

	н56У
	н57У
	16.93
	–
	–

	н57У
	н58У
	1.20
	–
	–

	н58У
	н52У
	6.65
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:17

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	2ae2d2e5-e0fe-4a6c-9c2b-818b9b510c36

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:17

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:172

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н137У
	–
	–
	370723.73
	2268063.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н133У
	–
	–
	370715.17
	2268045.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н136У
	–
	–
	370743.22
	2268033.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н138У
	–
	–
	370751.34
	2268049.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н139У
	–
	–
	370752.10
	2268051.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н137У
	–
	–
	370723.73
	2268063.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:172

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н137У
	н133У
	19.88
	–
	–

	н133У
	н136У
	30.77
	–
	–

	н136У
	н138У
	17.90
	–
	–

	н138У
	н139У
	2.17
	–
	–

	н139У
	н137У
	31.04
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:172

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	fd6d0045-8d54-4567-b212-f37bbe7135ac

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	619 кв.м ± 5.02 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √619 * √((1 + 1.21²)/(2 * 1.21)) = 5.02

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	601

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	18 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:172

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:173

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н155У
	–
	–
	370473.08
	2267981.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н156У
	–
	–
	370462.91
	2267958.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	370492.31
	2267945.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н91У
	–
	–
	370501.03
	2267970.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н157У
	–
	–
	370484.29
	2267976.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н155У
	–
	–
	370473.08
	2267981.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:173

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н155У
	н156У
	25.16
	–
	–

	н156У
	н92У
	32.22
	–
	–

	н92У
	н91У
	27.06
	–
	–

	н91У
	н157У
	17.68
	–
	–

	н157У
	н155У
	12.23
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:173

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	014f9a47-6d3f-4f46-86d6-3a67a28c1aa8

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	801 кв.м ± 5.66 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √801 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 5.66

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	809

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение индивидуального жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:173

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:18

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н127У
	–
	–
	370683.71
	2268001.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н128У
	–
	–
	370696.90
	2268030.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н129У
	–
	–
	370658.50
	2268046.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н130У
	–
	–
	370645.68
	2268018.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н131У
	–
	–
	370646.23
	2268018.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н132У
	–
	–
	370647.57
	2268017.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н127У
	–
	–
	370683.71
	2268001.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:18

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н127У
	н128У
	32.05
	–
	–

	н128У
	н129У
	41.45
	–
	–

	н129У
	н130У
	30.48
	–
	–

	н130У
	н131У
	0.60
	–
	–

	н131У
	н132У
	1.52
	–
	–

	н132У
	н127У
	39.61
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:18

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	2ccea34c-a6f7-4b4f-bd60-54d5793624f5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1301 кв.м ± 7.25 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1301 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 7.25

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1291

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	10 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:18

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:23

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н81У
	–
	–
	370755.14
	2268133.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н82У
	–
	–
	370741.43
	2268102.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н83У
	–
	–
	370775.52
	2268087.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н84У
	–
	–
	370789.30
	2268119.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н81У
	–
	–
	370755.14
	2268133.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:23

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н81У
	н82У
	33.93
	–
	–

	н82У
	н83У
	37.32
	–
	–

	н83У
	н84У
	34.21
	–
	–

	н84У
	н81У
	37.27
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:23

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	62390930-0f8d-49ff-8333-0230d8b879bd

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1271 кв.м ± 7.13 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1271 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 7.13

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1270

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:23

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:27

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н211У
	–
	–
	370764.99
	2267928.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н210У
	–
	–
	370753.00
	2267902.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н209У
	–
	–
	370773.82
	2267892.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н212У
	–
	–
	370775.80
	2267894.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н213У
	–
	–
	370784.73
	2267910.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н214У
	–
	–
	370787.50
	2267916.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н211У
	–
	–
	370764.99
	2267928.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:27

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н211У
	н210У
	28.84
	–
	–

	н210У
	н209У
	23.01
	–
	–

	н209У
	н212У
	3.00
	–
	–

	н212У
	н213У
	17.87
	–
	–

	н213У
	н214У
	6.83
	–
	–

	н214У
	н211У
	25.53
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:27

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	613992d6-b497-4643-b161-5d2b89a13ec0

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	699 кв.м ± 5.29 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √699 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 5.29

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	684

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:27

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:28

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1265У
	–
	–
	370955.84
	2268167.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1266У
	–
	–
	370979.32
	2268137.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1267У
	–
	–
	371004.65
	2268156.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1268У
	–
	–
	370980.06
	2268188.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1269У
	–
	–
	370969.12
	2268178.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1265У
	–
	–
	370955.84
	2268167.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:28

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1265У
	н1266У
	38.29
	–
	–

	н1266У
	н1267У
	31.46
	–
	–

	н1267У
	н1268У
	40.70
	–
	–

	н1268У
	н1269У
	14.84
	–
	–

	н1269У
	н1265У
	17.12
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:28

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	c1312b2e-d902-483e-bda7-55cbb923ca71

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1243 кв.м ± 7.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1243 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 7.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	43 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:28

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:3

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н205У
	–
	–
	370740.46
	2267872.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н206У
	–
	–
	370762.75
	2267862.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н207У
	–
	–
	370766.11
	2267871.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н208У
	–
	–
	370765.10
	2267871.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н209У
	–
	–
	370773.82
	2267892.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н210У
	–
	–
	370753.00
	2267902.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н205У
	–
	–
	370740.46
	2267872.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:3

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н205У
	н206У
	24.43
	–
	–

	н206У
	н207У
	9.15
	–
	–

	н207У
	н208У
	1.14
	–
	–

	н208У
	н209У
	22.54
	–
	–

	н209У
	н210У
	23.01
	–
	–

	н210У
	н205У
	32.14
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:3

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	81f6ae54-f0e2-419d-ae6a-323017a369dc

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	747 кв.м ± 5.51 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √747 * √((1 + 1.19²)/(2 * 1.19)) = 5.51

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	923

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	176 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:3

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:31

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н70У
	–
	–
	370547.91
	2267825.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н71У
	–
	–
	370524.07
	2267793.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н72У
	–
	–
	370543.19
	2267777.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н73У
	–
	–
	370566.00
	2267810.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н74У
	–
	–
	370565.40
	2267810.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	370565.69
	2267812.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н70У
	–
	–
	370547.91
	2267825.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:31

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н70У
	н71У
	40.35
	–
	–

	н71У
	н72У
	24.77
	–
	–

	н72У
	н73У
	39.76
	–
	–

	н73У
	н74У
	0.83
	–
	–

	н74У
	н75У
	1.43
	–
	–

	н75У
	н70У
	22.48
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:31

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	44f9cd03-f2b2-47cd-8b7a-e57f8ae4a14c

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	988 кв.м ± 6.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √988 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 6.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	906

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	82 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:31

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:32

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	–
	–
	370522.00
	2267849.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н2У
	–
	–
	370505.86
	2267809.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н3У
	–
	–
	370524.07
	2267793.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н4У
	–
	–
	370547.91
	2267825.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н5У
	–
	–
	370549.05
	2267827.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1У
	–
	–
	370522.00
	2267849.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:32

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н2У
	42.86
	–
	–

	н2У
	н3У
	24.54
	–
	–

	н3У
	н4У
	40.35
	–
	–

	н4У
	н5У
	2.02
	–
	–

	н5У
	н1У
	34.82
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:32

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	cfa53e56-6f89-4a91-b1ed-3ae10c18b47c

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1232 кв.м ± 7.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1232 * √((1 + 1.30²)/(2 * 1.30)) = 7.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1232

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:32

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:37

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н133У
	–
	–
	370715.17
	2268045.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	370706.79
	2268024.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	370734.97
	2268013.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н134У
	–
	–
	370736.79
	2268017.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н135У
	–
	–
	370740.05
	2268027.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н136У
	–
	–
	370743.22
	2268033.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н133У
	–
	–
	370715.17
	2268045.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:37

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н133У
	н47У
	22.74
	–
	–

	н47У
	н46У
	30.56
	–
	–

	н46У
	н134У
	5.25
	–
	–

	н134У
	н135У
	9.74
	–
	–

	н135У
	н136У
	6.99
	–
	–

	н136У
	н133У
	30.77
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:37

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	338a3e96-ecd8-4b58-9597-305379750f8f

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	679 кв.м ± 5.22 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √679 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 5.22

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	640

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	39 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:37

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:39

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н274У
	–
	–
	370810.69
	2268203.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н275У
	–
	–
	370841.26
	2268202.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н276У
	–
	–
	370843.74
	2268244.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н277У
	–
	–
	370814.27
	2268244.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н278У
	–
	–
	370810.81
	2268209.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н274У
	–
	–
	370810.69
	2268203.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:39

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н274У
	н275У
	30.58
	–
	–

	н275У
	н276У
	41.74
	–
	–

	н276У
	н277У
	29.47
	–
	–

	н277У
	н278У
	35.36
	–
	–

	н278У
	н274У
	5.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:39

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	821e0a0d-d9e3-40a3-8389-e612e387c17c

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1253 кв.м ± 7.18 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1253 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 7.18

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1208

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	45 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:39

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:556

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н54У
	–
	–
	370624.37
	2267956.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	370659.01
	2267942.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н59У
	–
	–
	370670.29
	2267970.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н60У
	–
	–
	370635.10
	2267988.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н61У
	–
	–
	370621.49
	2267957.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	370624.37
	2267956.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:556

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н54У
	н53У
	37.19
	–
	–

	н53У
	н59У
	30.22
	–
	–

	н59У
	н60У
	39.18
	–
	–

	н60У
	н61У
	33.36
	–
	–

	н61У
	н54У
	3.15
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:556

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	c0c3a2a1-473c-48bc-8124-6050ee76256d

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1265 кв.м ± 7.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1265 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 7.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1265

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	под застройку

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:556

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:62

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н266У
	–
	–
	370705.78
	2268206.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н267У
	–
	–
	370722.50
	2268205.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н268У
	–
	–
	370723.95
	2268228.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н269У
	–
	–
	370724.20
	2268255.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н270У
	–
	–
	370724.21
	2268270.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н271У
	–
	–
	370704.58
	2268270.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н272У
	–
	–
	370704.60
	2268256.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н273У
	–
	–
	370707.04
	2268227.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н266У
	–
	–
	370705.78
	2268206.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:62

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н266У
	н267У
	16.73
	–
	–

	н267У
	н268У
	22.56
	–
	–

	н268У
	н269У
	27.24
	–
	–

	н269У
	н270У
	14.86
	–
	–

	н270У
	н271У
	19.63
	–
	–

	н271У
	н272У
	14.10
	–
	–

	н272У
	н273У
	29.38
	–
	–

	н273У
	н266У
	21.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:62

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	6e7061ec-7956-440b-a698-68c7a968f2a2

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1166 кв.м ± 9.18 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1166 * √((1 + 3.31²)/(2 * 3.31)) = 9.18

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1166

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:62

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:67

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н31У
	–
	–
	370392.02
	2267897.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н32У
	–
	–
	370416.51
	2267881.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	–
	–
	370435.90
	2267922.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н10У
	–
	–
	370409.83
	2267934.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н31У
	–
	–
	370392.02
	2267897.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:67

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н31У
	н32У
	29.40
	–
	–

	н32У
	н11У
	45.34
	–
	–

	н11У
	н10У
	28.63
	–
	–

	н10У
	н31У
	40.65
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:67

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	a617ddaf-d5f0-4a12-b082-799eaacbdd09

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1241 кв.м ± 7.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1241 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 7.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1241

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:67

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:7

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н24У
	–
	–
	370502.12
	2268183.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н25У
	–
	–
	370495.91
	2268166.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н26У
	–
	–
	370492.96
	2268157.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н27У
	–
	–
	370505.63
	2268150.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н28У
	–
	–
	370530.82
	2268138.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	370539.49
	2268162.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н30У
	–
	–
	370527.90
	2268173.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н24У
	–
	–
	370502.12
	2268183.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н24У
	н25У
	18.08
	–
	–

	н25У
	н26У
	9.09
	–
	–

	н26У
	н27У
	14.31
	–
	–

	н27У
	н28У
	27.99
	–
	–

	н28У
	н29У
	24.90
	–
	–

	н29У
	н30У
	16.38
	–
	–

	н30У
	н24У
	27.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e9adaec7-527f-457c-963a-b1d99b882003

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:131

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н6У
	–
	–
	370459.82
	2267843.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н7У
	–
	–
	370478.77
	2267830.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н8У
	–
	–
	370491.61
	2267855.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н9У
	–
	–
	370469.41
	2267866.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н6У
	–
	–
	370459.82
	2267843.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:131

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н79У
	н7016У
	23.12
	–
	–

	н7016У
	н82У
	34.28
	–
	–

	н82У
	н83У
	22.85
	–
	–

	н83У
	н84У
	3.80
	–
	–

	н84У
	н85У
	2.36
	–
	–

	н85У
	н79У
	24.46
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:131

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	4e720f06-f837-46fc-b532-b8c186aca8d9

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	622 кв.м ± 5.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √622 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 5.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	566

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	56 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:131

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:71

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н228У
	–
	–
	370805.99
	2267876.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н229У
	–
	–
	370793.03
	2267849.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н230У
	–
	–
	370809.79
	2267841.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н231У
	–
	–
	370818.76
	2267858.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н232У
	–
	–
	370823.69
	2267868.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н228У
	–
	–
	370805.99
	2267876.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:71

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н228У
	н229У
	30.12
	–
	–

	н229У
	н230У
	18.67
	–
	–

	н230У
	н231У
	19.19
	–
	–

	н231У
	н232У
	11.53
	–
	–

	н232У
	н228У
	19.43
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:71

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	cec85c1a-dbeb-4423-b012-b1d93749b5ba

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	584 кв.м ± 4.86 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √584 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 4.86

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	579

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	5 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:71

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:73

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н20У
	–
	–
	370542.62
	2268074.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н21У
	–
	–
	370551.81
	2268095.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н22У
	–
	–
	370528.57
	2268106.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н23У
	–
	–
	370518.87
	2268085.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н20У
	–
	–
	370542.62
	2268074.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:73

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н20У
	н21У
	22.54
	–
	–

	н21У
	н22У
	26.00
	–
	–

	н22У
	н23У
	23.62
	–
	–

	н23У
	н20У
	26.05
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:73

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	0c755210-9929-4b99-99de-7c951b1b913e

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 4.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:73

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:8

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н91У
	–
	–
	370501.03
	2267970.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	370492.31
	2267945.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	370508.87
	2267937.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н94У
	–
	–
	370516.39
	2267957.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	370519.22
	2267966.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н96У
	–
	–
	370519.15
	2267968.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	370516.30
	2267969.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н57У
	–
	–
	370528.41
	2267998.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	370528.91
	2268001.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н98У
	–
	–
	370526.48
	2268002.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н99У
	–
	–
	370520.78
	2268004.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н100У
	–
	–
	370518.92
	2268000.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н101У
	–
	–
	370507.78
	2267973.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н102У
	–
	–
	370502.95
	2267974.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н91У
	–
	–
	370501.03
	2267970.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:8

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н91У
	н92У
	27.06
	–
	–

	н92У
	н93У
	18.20
	–
	–

	н93У
	н94У
	21.57
	–
	–

	н94У
	н95У
	9.48
	–
	–

	н95У
	н96У
	1.59
	–
	–

	н96У
	н97У
	3.02
	–
	–

	н97У
	н57У
	31.81
	–
	–

	н57У
	н56У
	2.84
	–
	–

	н56У
	н98У
	2.51
	–
	–

	н98У
	н99У
	6.22
	–
	–

	н99У
	н100У
	5.01
	–
	–

	н100У
	н101У
	28.80
	–
	–

	н101У
	н102У
	5.04
	–
	–

	н102У
	н91У
	4.65
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:8

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	0011a6a1-4be4-4b0d-8ee9-5cd04b6f0911

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	911 кв.м ± 6.58 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √911 * √((1 + 1.83²)/(2 * 1.83)) = 6.58

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	942.4

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	31 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:8

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:80

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н37У
	–
	–
	370567.17
	2268123.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н38У
	–
	–
	370570.19
	2268129.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н39У
	–
	–
	370554.76
	2268136.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н40У
	–
	–
	370544.24
	2268141.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н22У
	–
	–
	370528.57
	2268106.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н21У
	–
	–
	370551.81
	2268095.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н41У
	–
	–
	370562.54
	2268089.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н42У
	–
	–
	370569.80
	2268104.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н43У
	–
	–
	370575.87
	2268119.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н37У
	–
	–
	370567.17
	2268123.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:80

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н37У
	н38У
	6.85
	–
	–

	н38У
	н39У
	17.04
	–
	–

	н39У
	н40У
	11.45
	–
	–

	н40У
	н22У
	38.05
	–
	–

	н22У
	н21У
	26.00
	–
	–

	н21У
	н41У
	12.00
	–
	–

	н41У
	н42У
	16.54
	–
	–

	н42У
	н43У
	16.08
	–
	–

	н43У
	н37У
	9.60
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:80

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	f52b7049-1a66-4949-9e15-79b10ed56493

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1418 кв.м ± 7.54 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1418 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 7.54

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1417

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:80

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:81

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н240У
	–
	–
	370684.05
	2267784.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н241У
	–
	–
	370669.77
	2267766.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н242У
	–
	–
	370705.85
	2267737.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н243У
	–
	–
	370720.99
	2267755.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н244У
	–
	–
	370706.70
	2267767.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н245У
	–
	–
	370706.19
	2267767.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н246У
	–
	–
	370701.38
	2267771.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н247У
	–
	–
	370700.64
	2267771.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н248У
	–
	–
	370697.71
	2267773.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н249У
	–
	–
	370698.43
	2267773.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н250У
	–
	–
	370697.72
	2267774.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н251У
	–
	–
	370685.44
	2267783.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н240У
	–
	–
	370684.05
	2267784.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:81

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н240У
	н241У
	22.58
	–
	–

	н241У
	н242У
	46.16
	–
	–

	н242У
	н243У
	22.96
	–
	–

	н243У
	н244У
	19.01
	–
	–

	н244У
	н245У
	0.51
	–
	–

	н245У
	н246У
	6.04
	–
	–

	н246У
	н247У
	0.74
	–
	–

	н247У
	н248У
	3.57
	–
	–

	н248У
	н249У
	0.94
	–
	–

	н249У
	н250У
	0.96
	–
	–

	н250У
	н251У
	14.93
	–
	–

	н251У
	н240У
	1.69
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:81

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	712b4299-d603-40a7-9d60-854105305bc2

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1084 кв.м ± 6.60 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1084 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 6.60

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1065

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:81

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:83

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н62У
	–
	–
	370604.76
	2268036.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н63У
	–
	–
	370619.43
	2268029.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н64У
	–
	–
	370642.98
	2268020.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н65У
	–
	–
	370655.84
	2268050.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н66У
	–
	–
	370617.66
	2268065.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н62У
	–
	–
	370604.76
	2268036.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:83

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н62У
	н63У
	16.07
	–
	–

	н63У
	н64У
	25.47
	–
	–

	н64У
	н65У
	32.68
	–
	–

	н65У
	н66У
	41.30
	–
	–

	н66У
	н62У
	32.22
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:83

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	2b1db280-48ad-464a-aed4-f1296bcc6513

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1350 кв.м ± 7.37 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1350 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 7.37

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1350

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:83

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:9

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н95У
	–
	–
	370771.10
	2267746.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н96У
	–
	–
	370781.69
	2267760.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	370758.01
	2267778.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н98У
	–
	–
	370754.55
	2267780.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н99У
	–
	–
	370744.13
	2267766.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н100У
	–
	–
	370749.96
	2267762.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	370771.10
	2267746.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:9

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н95У
	н96У
	17.12
	–
	–

	н96У
	н97У
	30.24
	–
	–

	н97У
	н98У
	4.05
	–
	–

	н98У
	н99У
	17.66
	–
	–

	н99У
	н100У
	7.35
	–
	–

	н100У
	н95У
	26.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:9

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	68976461-e5ed-49b8-8c1d-87dd759dbf13

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.91 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 4.91

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:9

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:92

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н115У
	–
	–
	370689.03
	2268175.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н116У
	–
	–
	370667.75
	2268181.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н117У
	–
	–
	370662.10
	2268167.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н118У
	–
	–
	370682.61
	2268161.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н119У
	–
	–
	370704.85
	2268156.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н120У
	–
	–
	370710.17
	2268171.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н115У
	–
	–
	370689.03
	2268175.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:92

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н115У
	н116У
	21.91
	–
	–

	н116У
	н117У
	14.91
	–
	–

	н117У
	н118У
	21.24
	–
	–

	н118У
	н119У
	22.87
	–
	–

	н119У
	н120У
	15.68
	–
	–

	н120У
	н115У
	21.65
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:92

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	2c2c7c9a-879d-44e7-8583-5d0aa3d850e9

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	666 кв.м ± 5.73 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √666 * √((1 + 1.95²)/(2 * 1.95)) = 5.73

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	665

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:92

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:94

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н222У
	–
	–
	370861.04
	2267958.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н223У
	–
	–
	370886.98
	2267948.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н224У
	–
	–
	370901.48
	2267988.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н225У
	–
	–
	370875.77
	2267999.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н226У
	–
	–
	370871.07
	2267987.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н227У
	–
	–
	370860.91
	2267958.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н222У
	–
	–
	370861.04
	2267958.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:94

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н222У
	н223У
	28.01
	–
	–

	н223У
	н224У
	42.43
	–
	–

	н224У
	н225У
	28.16
	–
	–

	н225У
	н226У
	12.98
	–
	–

	н226У
	н227У
	30.43
	–
	–

	н227У
	н222У
	0.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:94

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	674f00a7-bf1d-4b0b-9692-c310b1f5509f

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1212 кв.м ± 7.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1212 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 7.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1208

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:94

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:101

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370809.79
	2267841.40
	370809.79
	2267841.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	370793.03
	2267849.62
	370793.03
	2267849.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370779.68
	2267818.41
	370779.68
	2267818.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	370795.38
	2267811.82
	370795.38
	2267811.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	370809.79
	2267841.40
	370809.79
	2267841.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:101

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	18.67
	–
	–

	2
	3
	33.95
	–
	–

	3
	4
	17.03
	–
	–

	4
	1
	32.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:101

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	596 кв.м ± 4.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √596 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 4.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	596

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:101

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:105

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7017
	370967.30
	2268202.01
	370967.30
	2268202.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7018
	370951.15
	2268219.67
	370951.15
	2268219.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7019
	370937.31
	2268208.20
	370937.31
	2268208.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7020
	370930.86
	2268199.34
	370930.86
	2268199.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7021
	370943.08
	2268184.20
	370943.08
	2268184.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7017
	370967.30
	2268202.01
	370967.30
	2268202.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:105

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7017
	7018
	23.93
	–
	–

	7018
	7019
	17.98
	–
	–

	7019
	7020
	10.96
	–
	–

	7020
	7021
	19.46
	–
	–

	7021
	7017
	30.06
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:105

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	660 кв.м ± 5.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √660 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	660

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:105

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:108

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	370419.64
	2268215.76
	370419.64
	2268215.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	370443.30
	2268213.81
	370443.30
	2268213.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	370452.22
	2268213.64
	370452.22
	2268213.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	370453.04
	2268229.34
	370453.04
	2268229.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	370451.87
	2268261.10
	370451.87
	2268261.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	370434.75
	2268262.11
	370434.75
	2268262.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	370420.11
	2268261.58
	370420.11
	2268261.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	370419.64
	2268215.76
	370419.64
	2268215.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:108

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	6
	23.74
	–
	–

	6
	7
	8.92
	–
	–

	7
	8
	15.72
	–
	–

	8
	9
	31.78
	–
	–

	9
	10
	17.15
	–
	–

	10
	11
	14.65
	–
	–

	11
	5
	45.82
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:108

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1541 кв.м ± 8.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1541 * √((1 + 1.45²)/(2 * 1.45)) = 8.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1541

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:108

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:110

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370392.02
	2267897.59
	370392.02
	2267897.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	370409.83
	2267934.13
	370409.83
	2267934.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	370394.57
	2267941.47
	370394.57
	2267941.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	370388.66
	2267930.39
	370388.66
	2267930.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	5
	370385.02
	2267922.22
	370385.02
	2267922.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	6
	370381.07
	2267912.95
	370381.07
	2267912.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7
	370378.66
	2267908.02
	370378.66
	2267908.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	370392.02
	2267897.59
	370392.02
	2267897.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:110

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	40.65
	–
	–

	2
	3
	16.93
	–
	–

	3
	4
	12.56
	–
	–

	4
	5
	8.94
	–
	–

	5
	6
	10.08
	–
	–

	6
	7
	5.49
	–
	–

	7
	1
	16.95
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:110

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	660 кв.м ± 5.29 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √660 * √((1 + 1.41²)/(2 * 1.41)) = 5.29

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	660

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:110

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:111

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12
	370394.57
	2267941.47
	370394.57
	2267941.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	13
	370372.97
	2267952.47
	370372.97
	2267952.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	14
	370356.56
	2267924.00
	370356.56
	2267924.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	15
	370378.66
	2267908.02
	370378.66
	2267908.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	370381.07
	2267912.95
	370381.07
	2267912.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	370385.02
	2267922.22
	370385.02
	2267922.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	18
	370388.66
	2267930.39
	370388.66
	2267930.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	12
	370394.57
	2267941.47
	370394.57
	2267941.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:111

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	12
	13
	24.24
	–
	–

	13
	14
	32.86
	–
	–

	14
	15
	27.27
	–
	–

	15
	16
	5.49
	–
	–

	16
	17
	10.08
	–
	–

	17
	18
	8.94
	–
	–

	18
	12
	12.56
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:111

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	885 кв.м ± 5.99 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √885 * √((1 + 1.17²)/(2 * 1.17)) = 5.99

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	885

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:111

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:114

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370590.47
	2267789.23
	370590.47
	2267789.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	370598.44
	2267807.38
	370598.44
	2267807.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370572.36
	2267823.84
	370572.36
	2267823.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	370576.08
	2267830.62
	370576.08
	2267830.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	370559.61
	2267841.93
	370559.61
	2267841.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	370547.91
	2267825.95
	370547.91
	2267825.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	370565.69
	2267812.19
	370565.69
	2267812.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	370565.40
	2267810.79
	370565.40
	2267810.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	370573.46
	2267803.03
	370573.46
	2267803.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	370572.89
	2267802.13
	370572.89
	2267802.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	370590.47
	2267789.23
	370590.47
	2267789.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:114

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	19.82
	–
	–

	2
	3
	30.84
	–
	–

	3
	4
	7.73
	–
	–

	4
	5
	19.98
	–
	–

	5
	6
	19.81
	–
	–

	6
	7
	22.48
	–
	–

	7
	8
	1.43
	–
	–

	8
	9
	11.19
	–
	–

	9
	10
	1.07
	–
	–

	10
	1
	21.81
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:114

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.33 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.33

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:114

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:118

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	19
	370781.71
	2267843.86
	370781.71
	2267843.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	20
	370779.30
	2267844.92
	370779.30
	2267844.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	21
	370757.50
	2267854.58
	370757.50
	2267854.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	370747.48
	2267832.96
	370747.48
	2267832.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	23
	370772.20
	2267821.82
	370772.20
	2267821.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	24
	370779.69
	2267839.42
	370779.69
	2267839.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	19
	370781.71
	2267843.86
	370781.71
	2267843.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:118

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	19
	20
	2.63
	–
	–

	20
	21
	23.84
	–
	–

	21
	22
	23.83
	–
	–

	22
	23
	27.11
	–
	–

	23
	24
	19.13
	–
	–

	24
	19
	4.88
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:118

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	640 кв.м ± 5.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √640 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 5.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	640

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:118

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:121

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	25
	370629.06
	2267844.97
	370629.06
	2267844.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	26
	370662.08
	2267829.70
	370662.08
	2267829.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	27
	370666.64
	2267837.27
	370666.64
	2267837.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	28
	370676.63
	2267854.83
	370676.63
	2267854.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	29
	370641.58
	2267870.11
	370641.58
	2267870.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	25
	370629.06
	2267844.97
	370629.06
	2267844.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:121

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	25
	26
	36.38
	–
	–

	26
	27
	8.84
	–
	–

	27
	28
	20.20
	–
	–

	28
	29
	38.24
	–
	–

	29
	25
	28.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:121

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1064 кв.м ± 6.57 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1064 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 6.57

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1003

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	61 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:121

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:127

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	35
	370799.15
	2267884.20
	370799.15
	2267884.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	36
	370806.57
	2267900.11
	370806.57
	2267900.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	37
	370784.73
	2267910.06
	370784.73
	2267910.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	38
	370775.80
	2267894.58
	370775.80
	2267894.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	35
	370799.15
	2267884.20
	370799.15
	2267884.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:127

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	35
	36
	17.56
	–
	–

	36
	37
	24.00
	–
	–

	37
	38
	17.87
	–
	–

	38
	35
	25.55
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:127

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	438 кв.м ± 4.22 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √438 * √((1 + 1.19²)/(2 * 1.19)) = 4.22

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	438

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:127

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:132

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7022
	370876.40
	2267919.78
	370876.40
	2267919.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7023
	370886.98
	2267948.19
	370886.98
	2267948.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7024
	370861.04
	2267958.77
	370861.04
	2267958.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7025
	370860.44
	2267957.73
	370860.44
	2267957.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7026
	370850.10
	2267931.05
	370850.10
	2267931.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7022
	370876.40
	2267919.78
	370876.40
	2267919.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:132

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7022
	7023
	30.32
	–
	–

	7023
	7024
	28.01
	–
	–

	7024
	7025
	1.20
	–
	–

	7025
	7026
	28.61
	–
	–

	7026
	7022
	28.61
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:132

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	853 кв.м ± 5.85 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √853 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 5.85

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	853

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:132

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:141

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	39
	370830.84
	2268017.45
	370830.84
	2268017.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	370814.56
	2268024.23
	370814.56
	2268024.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	41
	370807.63
	2268026.95
	370807.63
	2268026.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	42
	370806.25
	2268023.62
	370806.25
	2268023.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	43
	370800.00
	2268008.36
	370800.00
	2268008.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	44
	370822.19
	2267997.55
	370822.19
	2267997.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	39
	370830.84
	2268017.45
	370830.84
	2268017.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:141

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	39
	40
	17.64
	–
	–

	40
	41
	7.44
	–
	–

	41
	42
	3.60
	–
	–

	42
	43
	16.49
	–
	–

	43
	44
	24.68
	–
	–

	44
	39
	21.70
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:141

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	521 кв.м ± 4.57 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √521 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 4.57

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	521

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:141

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:144

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7027
	370917.24
	2268025.99
	370917.24
	2268025.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7028
	370926.91
	2268048.67
	370926.91
	2268048.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7029
	370903.28
	2268058.15
	370903.28
	2268058.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7030
	370894.86
	2268037.38
	370894.86
	2268037.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7031
	370894.32
	2268036.21
	370894.32
	2268036.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7027
	370917.24
	2268025.99
	370917.24
	2268025.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:144

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7027
	7028
	24.66
	–
	–

	7028
	7029
	25.46
	–
	–

	7029
	7030
	22.41
	–
	–

	7030
	7031
	1.29
	–
	–

	7031
	7027
	25.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:144

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	610 кв.м ± 4.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √610 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 4.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	610

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:144

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:151

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	45
	370915.73
	2268132.16
	370915.73
	2268132.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	46
	370932.81
	2268125.01
	370932.81
	2268125.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	47
	370945.91
	2268152.23
	370945.91
	2268152.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	48
	370938.32
	2268161.79
	370938.32
	2268161.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	49
	370932.02
	2268168.47
	370932.02
	2268168.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	45
	370915.73
	2268132.16
	370915.73
	2268132.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:151

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	45
	46
	18.52
	–
	–

	46
	47
	30.21
	–
	–

	47
	48
	12.21
	–
	–

	48
	49
	9.18
	–
	–

	49
	45
	39.80
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:151

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	669 кв.м ± 5.34 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √669 * √((1 + 1.44²)/(2 * 1.44)) = 5.34

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	668

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:151

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:152

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	50
	370883.57
	2268021.27
	370883.57
	2268021.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	51
	370869.01
	2268027.50
	370869.01
	2268027.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	52
	370854.87
	2267994.48
	370854.87
	2267994.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	370871.07
	2267987.47
	370871.07
	2267987.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	54
	370875.77
	2267999.57
	370875.77
	2267999.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	50
	370883.57
	2268021.27
	370883.57
	2268021.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:152

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	50
	51
	15.84
	–
	–

	51
	52
	35.92
	–
	–

	52
	53
	17.65
	–
	–

	53
	54
	12.98
	–
	–

	54
	50
	23.06
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:152

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	606 кв.м ± 5.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √606 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 5.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	606

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:152

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:154

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	55
	370747.66
	2268144.39
	370747.66
	2268144.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	56
	370764.89
	2268185.71
	370764.89
	2268185.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	370726.43
	2268187.42
	370726.43
	2268187.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	58
	370717.43
	2268169.54
	370717.43
	2268169.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	59
	370714.26
	2268162.91
	370714.26
	2268162.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	370710.50
	2268153.15
	370710.50
	2268153.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	55
	370747.66
	2268144.39
	370747.66
	2268144.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:154

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	55
	56
	44.77
	–
	–

	56
	57
	38.50
	–
	–

	57
	58
	20.02
	–
	–

	58
	59
	7.35
	–
	–

	59
	60
	10.46
	–
	–

	60
	55
	38.18
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:154

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1531 кв.м ± 7.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1531 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 7.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1531

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:154

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:155

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	36
	370806.57
	2267900.11
	370806.57
	2267900.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	37
	370784.73
	2267910.06
	370784.73
	2267910.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	65
	370787.50
	2267916.30
	370787.50
	2267916.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	64
	370796.06
	2267934.90
	370796.06
	2267934.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	63
	370817.57
	2267925.08
	370817.57
	2267925.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	370817.46
	2267924.80
	370817.46
	2267924.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	370815.78
	2267921.19
	370815.78
	2267921.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	36
	370806.57
	2267900.11
	370806.57
	2267900.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:155

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	36
	37
	24.00
	–
	–

	37
	65
	6.83
	–
	–

	65
	64
	20.48
	–
	–

	64
	63
	23.65
	–
	–

	63
	62
	0.30
	–
	–

	62
	61
	3.98
	–
	–

	61
	36
	23.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:155

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	650 кв.м ± 5.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √650 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 5.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	650

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:155

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:156

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	66
	370661.89
	2267672.78
	370661.89
	2267672.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	67
	370688.20
	2267652.85
	370688.20
	2267652.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	68
	370693.15
	2267653.90
	370693.15
	2267653.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	69
	370717.25
	2267682.25
	370717.25
	2267682.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	70
	370700.80
	2267695.86
	370700.80
	2267695.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	370688.15
	2267706.80
	370688.15
	2267706.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	370661.89
	2267672.78
	370661.89
	2267672.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:156

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	66
	67
	33.01
	–
	–

	67
	68
	5.06
	–
	–

	68
	69
	37.21
	–
	–

	69
	70
	21.35
	–
	–

	70
	71
	16.72
	–
	–

	71
	66
	42.98
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:156

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1547 кв.м ± 7.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1547 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 7.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1547

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:156

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:158

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	72
	370676.26
	2268207.46
	370676.26
	2268207.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	73
	370677.09
	2268207.38
	370677.09
	2268207.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	74
	370680.28
	2268207.23
	370680.28
	2268207.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	75
	370682.64
	2268207.19
	370682.64
	2268207.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	76
	370691.70
	2268206.61
	370691.70
	2268206.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	77
	370705.78
	2268206.05
	370705.78
	2268206.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	78
	370707.04
	2268227.11
	370707.04
	2268227.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	79
	370704.60
	2268256.39
	370704.60
	2268256.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	80
	370692.65
	2268256.98
	370692.65
	2268256.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	81
	370678.10
	2268257.56
	370678.10
	2268257.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	82
	370677.96
	2268251.30
	370677.96
	2268251.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	83
	370677.88
	2268248.07
	370677.88
	2268248.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	72
	370676.26
	2268207.46
	370676.26
	2268207.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:158

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	72
	73
	0.83
	–
	–

	73
	74
	3.19
	–
	–

	74
	75
	2.36
	–
	–

	75
	76
	9.08
	–
	–

	76
	77
	14.09
	–
	–

	77
	78
	21.10
	–
	–

	78
	79
	29.38
	–
	–

	79
	80
	11.96
	–
	–

	80
	81
	14.56
	–
	–

	81
	82
	6.26
	–
	–

	82
	83
	3.23
	–
	–

	83
	72
	40.64
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:158

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1450 кв.м ± 8.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1450 * √((1 + 1.67²)/(2 * 1.67)) = 8.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1450

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:158

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:159

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	84
	370604.99
	2267822.65
	370604.99
	2267822.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	85
	370616.60
	2267848.98
	370616.60
	2267848.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	86
	370593.46
	2267863.58
	370593.46
	2267863.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	87
	370591.20
	2267864.94
	370591.20
	2267864.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	88
	370584.10
	2267850.40
	370584.10
	2267850.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	89
	370570.44
	2267857.52
	370570.44
	2267857.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	90
	370564.77
	2267848.99
	370564.77
	2267848.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	91
	370587.36
	2267833.66
	370587.36
	2267833.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	84
	370604.99
	2267822.65
	370604.99
	2267822.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:159

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	84
	85
	28.78
	–
	–

	85
	86
	27.36
	–
	–

	86
	87
	2.64
	–
	–

	87
	88
	16.18
	–
	–

	88
	89
	15.40
	–
	–

	89
	90
	10.24
	–
	–

	90
	91
	27.30
	–
	–

	91
	84
	20.79
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:159

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1050 кв.м ± 6.55 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1050 * √((1 + 1.23²)/(2 * 1.23)) = 6.55

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1050

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:159

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:160

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	92
	370798.69
	2267998.36
	370798.69
	2267998.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	93
	370797.10
	2267995.01
	370797.10
	2267995.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	94
	370795.35
	2267996.13
	370795.35
	2267996.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	95
	370784.64
	2267970.89
	370784.64
	2267970.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	96
	370806.66
	2267960.13
	370806.66
	2267960.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	97
	370810.82
	2267969.00
	370810.82
	2267969.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	98
	370817.23
	2267984.12
	370817.23
	2267984.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	99
	370818.51
	2267988.18
	370818.51
	2267988.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	100
	370804.67
	2267995.42
	370804.67
	2267995.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	92
	370798.69
	2267998.36
	370798.69
	2267998.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:160

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	92
	93
	3.71
	–
	–

	93
	94
	2.08
	–
	–

	94
	95
	27.42
	–
	–

	95
	96
	24.51
	–
	–

	96
	97
	9.80
	–
	–

	97
	98
	16.42
	–
	–

	98
	99
	4.26
	–
	–

	99
	100
	15.62
	–
	–

	100
	92
	6.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:160

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	753 кв.м ± 5.51 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √753 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 5.51

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	753

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:160

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:163

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	39
	370830.84
	2268017.45
	370830.84
	2268017.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	370814.56
	2268024.23
	370814.56
	2268024.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	110
	370807.98
	2268026.81
	370807.98
	2268026.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	109
	370818.48
	2268050.34
	370818.48
	2268050.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	111
	370841.08
	2268040.35
	370841.08
	2268040.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	39
	370830.84
	2268017.45
	370830.84
	2268017.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:163

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	39
	40
	17.64
	–
	–

	40
	110
	7.07
	–
	–

	110
	109
	25.77
	–
	–

	109
	111
	24.71
	–
	–

	111
	39
	25.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:163

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	627 кв.м ± 5.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √627 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 5.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	627

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	индивидуальное жилищное строительство

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:163

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:164

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	112
	370779.14
	2268086.15
	370779.14
	2268086.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	113
	370815.01
	2268070.53
	370815.01
	2268070.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	114
	370829.23
	2268102.04
	370829.23
	2268102.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	115
	370792.30
	2268117.51
	370792.30
	2268117.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	112
	370779.14
	2268086.15
	370779.14
	2268086.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:164

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	112
	113
	39.12
	–
	–

	113
	114
	34.57
	–
	–

	114
	115
	40.04
	–
	–

	115
	112
	34.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:164

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1357 кв.м ± 7.38 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1357 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 7.38

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1357

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:164

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:165

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	116
	370898.25
	2268202.38
	370898.25
	2268202.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	117
	370901.30
	2268202.22
	370901.30
	2268202.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	118
	370902.72
	2268233.90
	370902.72
	2268233.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	119
	370902.96
	2268241.60
	370902.96
	2268241.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	120
	370880.04
	2268242.52
	370880.04
	2268242.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	121
	370878.70
	2268203.17
	370878.70
	2268203.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	116
	370898.25
	2268202.38
	370898.25
	2268202.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:165

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	116
	117
	3.05
	–
	–

	117
	118
	31.71
	–
	–

	118
	119
	7.70
	–
	–

	119
	120
	22.94
	–
	–

	120
	121
	39.37
	–
	–

	121
	116
	19.57
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:165

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	899 кв.м ± 6.38 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √899 * √((1 + 1.66²)/(2 * 1.66)) = 6.38

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	899

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:165

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:166

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	122
	370696.90
	2268030.89
	370696.90
	2268030.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	123
	370709.98
	2268060.16
	370709.98
	2268060.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	124
	370672.28
	2268076.76
	370672.28
	2268076.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	125
	370659.45
	2268048.57
	370659.45
	2268048.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	126
	370658.50
	2268046.49
	370658.50
	2268046.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	122
	370696.90
	2268030.89
	370696.90
	2268030.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:166

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	122
	123
	32.06
	–
	–

	123
	124
	41.19
	–
	–

	124
	125
	30.97
	–
	–

	125
	126
	2.29
	–
	–

	126
	122
	41.45
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:166

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1349 кв.м ± 7.37 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1349 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 7.37

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1349

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:166

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:167

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	127
	370451.41
	2268097.72
	370451.41
	2268097.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	128
	370456.19
	2268108.72
	370456.19
	2268108.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	129
	370463.40
	2268125.58
	370463.40
	2268125.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	130
	370431.99
	2268138.97
	370431.99
	2268138.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	131
	370428.11
	2268107.98
	370428.11
	2268107.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	132
	370446.22
	2268100.00
	370446.22
	2268100.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	127
	370451.41
	2268097.72
	370451.41
	2268097.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:167

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	127
	128
	11.99
	–
	–

	128
	129
	18.34
	–
	–

	129
	130
	34.14
	–
	–

	130
	131
	31.23
	–
	–

	131
	132
	19.79
	–
	–

	132
	127
	5.67
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:167

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	899 кв.м ± 6.04 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √899 * √((1 + 1.17²)/(2 * 1.17)) = 6.04

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	899

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:167

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:174

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	133
	370514.80
	2267922.91
	370514.80
	2267922.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	134
	370486.37
	2267935.68
	370486.37
	2267935.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	135
	370474.48
	2267910.08
	370474.48
	2267910.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	136
	370473.61
	2267906.91
	370473.61
	2267906.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	137
	370485.73
	2267900.19
	370485.73
	2267900.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	138
	370501.21
	2267893.20
	370501.21
	2267893.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	133
	370514.80
	2267922.91
	370514.80
	2267922.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:174

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	133
	134
	31.17
	–
	–

	134
	135
	28.23
	–
	–

	135
	136
	3.29
	–
	–

	136
	137
	13.86
	–
	–

	137
	138
	16.99
	–
	–

	138
	133
	32.67
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:174

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1011 кв.м ± 6.36 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1011 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 6.36

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1011

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:174

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:179

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7032
	370690.91
	2268124.84
	370690.91
	2268124.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7033
	370704.85
	2268156.39
	370704.85
	2268156.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7034
	370692.01
	2268159.72
	370692.01
	2268159.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7035
	370682.61
	2268161.71
	370682.61
	2268161.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	370662.10
	2268167.22
	370662.10
	2268167.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	370651.19
	2268141.92
	370651.19
	2268141.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7032
	370690.91
	2268124.84
	370690.91
	2268124.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:179

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7032
	7033
	34.49
	–
	–

	7033
	7034
	13.26
	–
	–

	7034
	7035
	9.61
	–
	–

	7035
	7036
	21.24
	–
	–

	7036
	7037
	27.55
	–
	–

	7037
	7032
	43.24
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:179

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1342 кв.м ± 7.43 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1342 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 7.43

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1342

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:179

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7038
	370670.29
	2267970.99
	370670.29
	2267970.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7039
	370683.71
	2268001.68
	370683.71
	2268001.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7040
	370650.84
	2268016.39
	370650.84
	2268016.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7041
	370647.57
	2268017.89
	370647.57
	2268017.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7042
	370633.56
	2267988.96
	370633.56
	2267988.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	370670.29
	2267970.99
	370670.29
	2267970.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7038
	7039
	33.50
	–
	–

	7039
	7040
	36.01
	–
	–

	7040
	7041
	3.60
	–
	–

	7041
	7042
	32.14
	–
	–

	7042
	7038
	40.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1320 кв.м ± 7.27 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1320 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 7.27

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1320

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:40

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7043
	370864.26
	2268202.33
	370864.26
	2268202.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7044
	370866.51
	2268255.58
	370866.51
	2268255.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7045
	370844.51
	2268255.83
	370844.51
	2268255.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7046
	370843.74
	2268244.26
	370843.74
	2268244.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7047
	370841.26
	2268202.59
	370841.26
	2268202.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7043
	370864.26
	2268202.33
	370864.26
	2268202.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:40

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7043
	7044
	53.30
	–
	–

	7044
	7045
	22.00
	–
	–

	7045
	7046
	11.60
	–
	–

	7046
	7047
	41.74
	–
	–

	7047
	7043
	23.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:40

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 7.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 2.12²)/(2 * 2.12)) = 7.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:40

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:41

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	139
	370830.40
	2267935.20
	370830.40
	2267935.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	140
	370817.90
	2267906.38
	370817.90
	2267906.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	141
	370836.64
	2267899.92
	370836.64
	2267899.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	142
	370849.09
	2267927.77
	370849.09
	2267927.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	139
	370830.40
	2267935.20
	370830.40
	2267935.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:41

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	139
	140
	31.41
	–
	–

	140
	141
	19.82
	–
	–

	141
	142
	30.51
	–
	–

	142
	139
	20.11
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:41

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	617 кв.м ± 4.99 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √617 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 4.99

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	617

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:41

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:42

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	143
	370842.10
	2267846.98
	370842.10
	2267846.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	144
	370853.38
	2267869.37
	370853.38
	2267869.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	145
	370829.12
	2267879.15
	370829.12
	2267879.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	146
	370823.69
	2267868.79
	370823.69
	2267868.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	147
	370818.76
	2267858.37
	370818.76
	2267858.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	143
	370842.10
	2267846.98
	370842.10
	2267846.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:42

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	143
	144
	25.07
	–
	–

	144
	145
	26.16
	–
	–

	145
	146
	11.70
	–
	–

	146
	147
	11.53
	–
	–

	147
	143
	25.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:42

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	631 кв.м ± 5.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √631 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 5.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	631

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:42

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:43

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	139
	370830.40
	2267935.20
	370830.40
	2267935.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	142
	370849.09
	2267927.77
	370849.09
	2267927.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	149
	370850.10
	2267931.05
	370850.10
	2267931.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	370860.44
	2267957.73
	370860.44
	2267957.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	148
	370842.43
	2267965.00
	370842.43
	2267965.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	139
	370830.40
	2267935.20
	370830.40
	2267935.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:43

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	139
	142
	20.11
	–
	–

	142
	149
	3.43
	–
	–

	149
	150
	28.61
	–
	–

	150
	148
	19.42
	–
	–

	148
	139
	32.14
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:43

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	631 кв.м ± 5.08 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √631 * √((1 + 1.24²)/(2 * 1.24)) = 5.08

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	631

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:43

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:44

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	151
	370841.33
	2267980.17
	370841.33
	2267980.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	152
	370853.39
	2268007.88
	370853.39
	2268007.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	153
	370830.85
	2268017.42
	370830.85
	2268017.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	154
	370822.57
	2267997.88
	370822.57
	2267997.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	155
	370827.07
	2267992.69
	370827.07
	2267992.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	156
	370827.96
	2267990.24
	370827.96
	2267990.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	157
	370826.97
	2267987.51
	370826.97
	2267987.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	151
	370841.33
	2267980.17
	370841.33
	2267980.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:44

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	151
	152
	30.22
	–
	–

	152
	153
	24.48
	–
	–

	153
	154
	21.22
	–
	–

	154
	155
	6.87
	–
	–

	155
	156
	2.61
	–
	–

	156
	157
	2.90
	–
	–

	157
	151
	16.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:44

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	670 кв.м ± 5.23 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √670 * √((1 + 1.21²)/(2 * 1.21)) = 5.23

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	670

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:44

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:511

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7048
	370413.13
	2267979.79
	370413.13
	2267979.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7049
	370421.42
	2267997.31
	370421.42
	2267997.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7050
	370425.75
	2268009.57
	370425.75
	2268009.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7051
	370426.87
	2268012.81
	370426.87
	2268012.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7052
	370392.11
	2268020.16
	370392.11
	2268020.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7053
	370391.13
	2267988.95
	370391.13
	2267988.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7048
	370413.13
	2267979.79
	370413.13
	2267979.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:511

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7048
	7049
	19.38
	–
	–

	7049
	7050
	13.00
	–
	–

	7050
	7051
	3.43
	–
	–

	7051
	7052
	35.53
	–
	–

	7052
	7053
	31.23
	–
	–

	7053
	7048
	23.83
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:511

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	989 кв.м ± 6.31 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √989 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 6.31

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	989

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение индивидуального жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:511

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:52

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	187
	370626.49
	2267733.93
	370626.49
	2267733.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	188
	370612.55
	2267747.77
	370612.55
	2267747.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	189
	370610.01
	2267750.13
	370610.01
	2267750.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	190
	370604.93
	2267742.84
	370604.93
	2267742.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	191
	370592.70
	2267728.13
	370592.70
	2267728.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	192
	370608.72
	2267712.31
	370608.72
	2267712.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	193
	370618.96
	2267724.41
	370618.96
	2267724.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	194
	370622.55
	2267728.64
	370622.55
	2267728.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	187
	370626.49
	2267733.93
	370626.49
	2267733.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	187
	188
	19.64
	–
	–

	188
	189
	3.47
	–
	–

	189
	190
	8.89
	–
	–

	190
	191
	19.13
	–
	–

	191
	192
	22.51
	–
	–

	192
	193
	15.85
	–
	–

	193
	194
	5.55
	–
	–

	194
	187
	6.60
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:52

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	633 кв.м ± 5.05 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √633 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 5.05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	633

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:52

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:53

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	195
	370478.70
	2268021.46
	370478.70
	2268021.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	196
	370492.27
	2268051.50
	370492.27
	2268051.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	197
	370450.41
	2268068.98
	370450.41
	2268068.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	198
	370440.14
	2268047.02
	370440.14
	2268047.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	199
	370438.44
	2268039.41
	370438.44
	2268039.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	200
	370465.55
	2268027.60
	370465.55
	2268027.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	201
	370466.68
	2268026.96
	370466.68
	2268026.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	202
	370470.67
	2268025.36
	370470.67
	2268025.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	195
	370478.70
	2268021.46
	370478.70
	2268021.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:53

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	195
	196
	32.96
	–
	–

	196
	197
	45.36
	–
	–

	197
	198
	24.24
	–
	–

	198
	199
	7.80
	–
	–

	199
	200
	29.57
	–
	–

	200
	201
	1.30
	–
	–

	201
	202
	4.30
	–
	–

	202
	195
	8.93
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:53

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1464 кв.м ± 7.68 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1464 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 7.68

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1464

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:53

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:55

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7054
	370683.40
	2267803.54
	370683.40
	2267803.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7055
	370696.65
	2267819.55
	370696.65
	2267819.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7056
	370666.64
	2267837.27
	370666.64
	2267837.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7057
	370657.39
	2267822.00
	370657.39
	2267822.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7054
	370683.40
	2267803.54
	370683.40
	2267803.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7054
	7055
	20.78
	–
	–

	7055
	7056
	34.85
	–
	–

	7056
	7057
	17.85
	–
	–

	7057
	7054
	31.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:55

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	642 кв.м ± 5.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √642 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 5.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	641

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:56

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	205
	370894.86
	2268037.38
	370894.86
	2268037.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	206
	370903.28
	2268058.15
	370903.28
	2268058.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	207
	370906.95
	2268066.53
	370906.95
	2268066.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	208
	370890.38
	2268074.82
	370890.38
	2268074.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	209
	370885.38
	2268062.40
	370885.38
	2268062.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	210
	370884.80
	2268060.75
	370884.80
	2268060.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	211
	370878.16
	2268045.04
	370878.16
	2268045.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	205
	370894.86
	2268037.38
	370894.86
	2268037.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:56

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	205
	206
	22.41
	–
	–

	206
	207
	9.15
	–
	–

	207
	208
	18.53
	–
	–

	208
	209
	13.39
	–
	–

	209
	210
	1.75
	–
	–

	210
	211
	17.06
	–
	–

	211
	205
	18.37
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:56

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	582 кв.м ± 4.91 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √582 * √((1 + 1.30²)/(2 * 1.30)) = 4.91

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	582

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:56

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:57

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	212
	370452.22
	2268213.65
	370452.22
	2268213.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	213
	370484.02
	2268212.92
	370484.02
	2268212.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	214
	370485.86
	2268257.76
	370485.86
	2268257.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	215
	370486.56
	2268262.50
	370486.56
	2268262.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	216
	370451.88
	2268261.10
	370451.88
	2268261.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	370453.04
	2268229.34
	370453.04
	2268229.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	212
	370452.22
	2268213.65
	370452.22
	2268213.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:57

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	212
	213
	31.81
	–
	–

	213
	214
	44.88
	–
	–

	214
	215
	4.79
	–
	–

	215
	216
	34.71
	–
	–

	216
	8
	31.78
	–
	–

	8
	212
	15.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:57

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1579 кв.м ± 8.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1579 * √((1 + 1.43²)/(2 * 1.43)) = 8.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1579

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:57

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:572

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370507.78
	2267973.45
	370507.78
	2267973.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	370518.92
	2268000.01
	370518.92
	2268000.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370506.86
	2268004.58
	370506.86
	2268004.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	370502.41
	2267994.34
	370502.41
	2267994.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	370481.52
	2268000.49
	370481.52
	2268000.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	370473.08
	2267981.24
	370473.08
	2267981.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	370484.29
	2267976.36
	370484.29
	2267976.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	370501.03
	2267970.66
	370501.03
	2267970.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	370502.95
	2267974.89
	370502.95
	2267974.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	370507.78
	2267973.45
	370507.78
	2267973.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:572

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	28.80
	–
	–

	2
	3
	12.90
	–
	–

	3
	4
	11.17
	–
	–

	4
	5
	21.78
	–
	–

	5
	6
	21.02
	–
	–

	6
	7
	12.23
	–
	–

	7
	8
	17.68
	–
	–

	8
	9
	4.65
	–
	–

	9
	1
	5.04
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:572

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	900 кв.м ± 6.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √900 * √((1 + 1.35²)/(2 * 1.35)) = 6.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	под строительство индивидуального жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:572

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:59

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	221
	370604.76
	2268036.29
	370604.76
	2268036.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	222
	370598.24
	2268021.73
	370598.24
	2268021.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	223
	370591.64
	2268006.74
	370591.64
	2268006.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	224
	370600.68
	2268002.86
	370600.68
	2268002.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	225
	370629.22
	2267990.08
	370629.22
	2267990.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	226
	370631.57
	2267989.03
	370631.57
	2267989.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	227
	370638.36
	2268004.54
	370638.36
	2268004.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	228
	370646.23
	2268018.60
	370646.23
	2268018.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	229
	370642.98
	2268020.02
	370642.98
	2268020.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	230
	370619.43
	2268029.72
	370619.43
	2268029.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	221
	370604.76
	2268036.29
	370604.76
	2268036.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:59

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	221
	222
	15.95
	–
	–

	222
	223
	16.38
	–
	–

	223
	224
	9.84
	–
	–

	224
	225
	31.27
	–
	–

	225
	226
	2.57
	–
	–

	226
	227
	16.93
	–
	–

	227
	228
	16.11
	–
	–

	228
	229
	3.55
	–
	–

	229
	230
	25.47
	–
	–

	230
	221
	16.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:59

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1428 кв.м ± 7.60 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1428 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 7.60

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1428

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:59

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:60

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	66
	370661.89
	2267672.78
	370661.89
	2267672.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	370688.15
	2267706.80
	370688.15
	2267706.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	236
	370683.92
	2267711.29
	370683.92
	2267711.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	237
	370669.77
	2267722.87
	370669.77
	2267722.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	238
	370662.37
	2267713.39
	370662.37
	2267713.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	239
	370658.18
	2267716.05
	370658.18
	2267716.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	240
	370654.66
	2267711.72
	370654.66
	2267711.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	241
	370638.05
	2267689.48
	370638.05
	2267689.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	242
	370641.83
	2267687.20
	370641.83
	2267687.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	370661.89
	2267672.78
	370661.89
	2267672.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	66
	71
	42.98
	–
	–

	71
	236
	6.17
	–
	–

	236
	237
	18.28
	–
	–

	237
	238
	12.03
	–
	–

	238
	239
	4.96
	–
	–

	239
	240
	5.58
	–
	–

	240
	241
	27.76
	–
	–

	241
	242
	4.41
	–
	–

	242
	66
	24.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:60

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1248 кв.м ± 7.07 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1248 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 7.07

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1248

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:64

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	52
	370854.87
	2267994.48
	370854.87
	2267994.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	370871.07
	2267987.47
	370871.07
	2267987.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	243
	370860.91
	2267958.79
	370860.91
	2267958.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	370860.44
	2267957.73
	370860.44
	2267957.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	148
	370842.43
	2267965.00
	370842.43
	2267965.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	52
	370854.87
	2267994.48
	370854.87
	2267994.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:64

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	52
	53
	17.65
	–
	–

	53
	243
	30.43
	–
	–

	243
	150
	1.16
	–
	–

	150
	148
	19.42
	–
	–

	148
	52
	32.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:64

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	590 кв.м ± 4.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √590 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 4.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	590

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:64

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:66

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7058
	370946.58
	2268092.80
	370946.58
	2268092.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7059
	370956.14
	2268114.26
	370956.14
	2268114.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7060
	370933.73
	2268124.69
	370933.73
	2268124.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7061
	370932.81
	2268125.01
	370932.81
	2268125.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7062
	370931.77
	2268122.80
	370931.77
	2268122.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7063
	370924.83
	2268107.04
	370924.83
	2268107.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7064
	370923.16
	2268103.27
	370923.16
	2268103.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7065
	370923.66
	2268103.07
	370923.66
	2268103.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7058
	370946.58
	2268092.80
	370946.58
	2268092.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:66

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7058
	7059
	23.49
	–
	–

	7059
	7060
	24.72
	–
	–

	7060
	7061
	0.97
	–
	–

	7061
	7062
	2.44
	–
	–

	7062
	7063
	17.22
	–
	–

	7063
	7064
	4.12
	–
	–

	7064
	7065
	0.54
	–
	–

	7065
	7058
	25.12
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:66

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	608 кв.м ± 4.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √608 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 4.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	608

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:66

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:72

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7066
	370608.33
	2267797.81
	370608.33
	2267797.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7067
	370596.46
	2267774.62
	370596.46
	2267774.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7068
	370594.90
	2267771.81
	370594.90
	2267771.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7069
	370591.61
	2267767.39
	370591.61
	2267767.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7070
	370607.61
	2267753.51
	370607.61
	2267753.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7071
	370610.44
	2267751.04
	370610.44
	2267751.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7072
	370612.11
	2267753.57
	370612.11
	2267753.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7073
	370613.91
	2267755.61
	370613.91
	2267755.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7074
	370617.13
	2267759.78
	370617.13
	2267759.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7075
	370614.64
	2267761.39
	370614.64
	2267761.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7076
	370616.64
	2267764.46
	370616.64
	2267764.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7077
	370618.24
	2267767.31
	370618.24
	2267767.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7078
	370621.00
	2267771.13
	370621.00
	2267771.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7079
	370629.79
	2267785.55
	370629.79
	2267785.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7080
	370626.05
	2267787.98
	370626.05
	2267787.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7081
	370621.74
	2267790.41
	370621.74
	2267790.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7066
	370608.33
	2267797.81
	370608.33
	2267797.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:72

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7066
	7067
	26.05
	–
	–

	7067
	7068
	3.21
	–
	–

	7068
	7069
	5.51
	–
	–

	7069
	7070
	21.18
	–
	–

	7070
	7071
	3.76
	–
	–

	7071
	7072
	3.03
	–
	–

	7072
	7073
	2.72
	–
	–

	7073
	7074
	5.27
	–
	–

	7074
	7075
	2.97
	–
	–

	7075
	7076
	3.66
	–
	–

	7076
	7077
	3.27
	–
	–

	7077
	7078
	4.71
	–
	–

	7078
	7079
	16.89
	–
	–

	7079
	7080
	4.46
	–
	–

	7080
	7081
	4.95
	–
	–

	7081
	7066
	15.32
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:72

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	891 кв.м ± 6.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √891 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 6.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	891

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:72

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:79

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	158
	370902.11
	2268102.15
	370902.11
	2268102.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	159
	370919.54
	2268095.11
	370919.54
	2268095.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	244
	370912.96
	2268080.29
	370912.96
	2268080.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	207
	370906.95
	2268066.53
	370906.95
	2268066.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	208
	370890.38
	2268074.82
	370890.38
	2268074.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	158
	370902.11
	2268102.15
	370902.11
	2268102.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:79

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	158
	159
	18.80
	–
	–

	159
	244
	16.22
	–
	–

	244
	207
	15.02
	–
	–

	207
	208
	18.53
	–
	–

	208
	158
	29.74
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:79

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	568 кв.м ± 4.81 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √568 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 4.81

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	568

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:79

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:84

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	245
	370629.06
	2267844.97
	370629.06
	2267844.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	246
	370621.15
	2267827.23
	370621.15
	2267827.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	247
	370651.96
	2267813.06
	370651.96
	2267813.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	33
	370657.39
	2267822.00
	370657.39
	2267822.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	248
	370662.08
	2267829.70
	370662.08
	2267829.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	245
	370629.06
	2267844.97
	370629.06
	2267844.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:84

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	245
	246
	19.42
	–
	–

	246
	247
	33.91
	–
	–

	247
	33
	10.46
	–
	–

	33
	248
	9.02
	–
	–

	248
	245
	36.38
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:84

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	681 кв.м ± 5.30 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √681 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 5.30

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	681

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:84

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:85

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	249
	370703.99
	2267808.51
	370703.99
	2267808.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	250
	370684.05
	2267784.09
	370684.05
	2267784.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	251
	370685.44
	2267783.12
	370685.44
	2267783.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	252
	370697.72
	2267774.63
	370697.72
	2267774.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	253
	370698.43
	2267773.98
	370698.43
	2267773.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	254
	370697.71
	2267773.38
	370697.71
	2267773.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	255
	370700.64
	2267771.34
	370700.64
	2267771.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	256
	370701.38
	2267771.33
	370701.38
	2267771.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	257
	370706.19
	2267767.67
	370706.19
	2267767.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	258
	370706.70
	2267767.61
	370706.70
	2267767.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	259
	370721.00
	2267755.06
	370721.00
	2267755.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	260
	370734.58
	2267772.40
	370734.58
	2267772.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	261
	370740.94
	2267780.76
	370740.94
	2267780.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	262
	370731.07
	2267792.66
	370731.07
	2267792.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	249
	370703.99
	2267808.51
	370703.99
	2267808.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:85

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	249
	250
	31.53
	–
	–

	250
	251
	1.69
	–
	–

	251
	252
	14.93
	–
	–

	252
	253
	0.96
	–
	–

	253
	254
	0.94
	–
	–

	254
	255
	3.57
	–
	–

	255
	256
	0.74
	–
	–

	256
	257
	6.04
	–
	–

	257
	258
	0.51
	–
	–

	258
	259
	19.03
	–
	–

	259
	260
	22.02
	–
	–

	260
	261
	10.50
	–
	–

	261
	262
	15.46
	–
	–

	262
	249
	31.38
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:85

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1552 кв.м ± 7.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1552 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 7.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1552

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:85

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:86

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	102
	370566.42
	2267900.25
	370566.42
	2267900.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	103
	370558.57
	2267882.05
	370558.57
	2267882.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	104
	370557.20
	2267878.30
	370557.20
	2267878.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	105
	370554.22
	2267870.55
	370554.22
	2267870.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	264
	370535.27
	2267877.90
	370535.27
	2267877.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	263
	370548.06
	2267908.34
	370548.06
	2267908.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	102
	370566.42
	2267900.25
	370566.42
	2267900.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:86

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	102
	103
	19.82
	–
	–

	103
	104
	3.99
	–
	–

	104
	105
	8.30
	–
	–

	105
	264
	20.33
	–
	–

	264
	263
	33.02
	–
	–

	263
	102
	20.06
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:86

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	652 кв.м ± 5.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √652 * √((1 + 1.21²)/(2 * 1.21)) = 5.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	652

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:86

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:88

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	265
	370594.38
	2268041.40
	370594.38
	2268041.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	266
	370607.49
	2268071.86
	370607.49
	2268071.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	267
	370567.32
	2268086.75
	370567.32
	2268086.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	268
	370554.38
	2268057.36
	370554.38
	2268057.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	265
	370594.38
	2268041.40
	370594.38
	2268041.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:88

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	265
	266
	33.16
	–
	–

	266
	267
	42.84
	–
	–

	267
	268
	32.11
	–
	–

	268
	265
	43.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:88

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1400 кв.м ± 7.53 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1400 * √((1 + 1.17²)/(2 * 1.17)) = 7.53

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1400

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:88

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:91

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7082
	370797.93
	2267939.00
	370797.93
	2267939.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7083
	370774.19
	2267948.76
	370774.19
	2267948.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7084
	370764.99
	2267928.34
	370764.99
	2267928.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7085
	370787.50
	2267916.30
	370787.50
	2267916.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7086
	370796.06
	2267934.90
	370796.06
	2267934.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7082
	370797.93
	2267939.00
	370797.93
	2267939.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:91

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7082
	7083
	25.67
	–
	–

	7083
	7084
	22.40
	–
	–

	7084
	7085
	25.53
	–
	–

	7085
	7086
	20.48
	–
	–

	7086
	7082
	4.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:91

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	606 кв.м ± 4.92 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √606 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 4.92

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	606

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:91

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:96

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7087
	370863.07
	2267889.61
	370863.07
	2267889.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7088
	370876.19
	2267919.75
	370876.19
	2267919.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7089
	370871.10
	2267921.79
	370871.10
	2267921.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7090
	370850.10
	2267931.05
	370850.10
	2267931.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7091
	370849.09
	2267927.77
	370849.09
	2267927.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7092
	370836.78
	2267900.23
	370836.78
	2267900.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7093
	370861.36
	2267890.31
	370861.36
	2267890.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7087
	370863.07
	2267889.61
	370863.07
	2267889.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:96

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7087
	7088
	32.87
	–
	–

	7088
	7089
	5.48
	–
	–

	7089
	7090
	22.95
	–
	–

	7090
	7091
	3.43
	–
	–

	7091
	7092
	30.17
	–
	–

	7092
	7093
	26.51
	–
	–

	7093
	7087
	1.85
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:96

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	935 кв.м ± 6.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √935 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	935

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:96

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916008:555

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н73У
	–
	–
	370867.20
	2268118.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н74У
	–
	–
	370894.22
	2268106.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	370901.81
	2268125.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н76У
	–
	–
	370875.23
	2268136.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н73У
	–
	–
	370867.20
	2268118.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:555

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н73У
	н74У
	29.62
	–
	–

	н74У
	н75У
	20.83
	–
	–

	н75У
	н76У
	28.68
	–
	–

	н76У
	н73У
	19.76
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:555

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	591 кв.м ± 4.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √591 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 4.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	591

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Под строительство индивидуального жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916008:555

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:168

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7006
	370797.85
	2268031.18
	370797.30
	2268029.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7007
	370798.11
	2268031.70
	370808.32
	2268056.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7008
	370809.97
	2268057.00
	370790.73
	2268063.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7009
	370792.63
	2268064.83
	370790.41
	2268062.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7010
	370792.29
	2268064.14
	370779.92
	2268037.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7011
	370780.90
	2268039.13
	370797.30
	2268029.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7012
	370788.52
	2268035.77
	–
	–
	–
	–
	–

	7013
	370791.73
	2268034.17
	–
	–
	–
	–
	–

	7014
	370792.86
	2268033.80
	–
	–
	–
	–
	–

	7015
	370797.42
	2268031.41
	–
	–
	–
	–
	–

	7006
	370797.85
	2268031.18
	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:168

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7006
	7007
	28.59
	–
	–

	7007
	7008
	19.03
	–
	–

	7008
	7009
	0.77
	–
	–

	7009
	7010
	27.32
	–
	–

	7010
	7011
	19.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:168

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	539 кв.м ± 4.68 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √539 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 4.68

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	534

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	5 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916008:168

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:45

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	158
	370902.11
	2268102.15
	370902.11
	2268102.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	159
	370919.54
	2268095.11
	370919.54
	2268095.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	160
	370924.83
	2268107.04
	370923.16
	2268103.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	161
	370931.77
	2268122.80
	370924.83
	2268107.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	46
	370932.81
	2268125.01
	370931.77
	2268122.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	162
	370912.63
	2268129.89
	370932.81
	2268125.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	163
	–
	–
	370915.73
	2268132.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	158
	370902.11
	2268102.15
	370902.11
	2268102.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:45

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	158
	159
	18.80
	–
	–

	159
	160
	8.93
	–
	–

	160
	161
	4.12
	–
	–

	161
	46
	17.22
	–
	–

	46
	162
	2.44
	–
	–

	162
	163
	18.52
	–
	–

	163
	158
	32.96
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:45

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	612 кв.м ± 4.99 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √612 * √((1 + 1.21²)/(2 * 1.21)) = 4.99

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	613

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916008:45

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:50

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	169
	370488.11
	2268123.27
	370484.93
	2268124.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	170
	370483.20
	2268125.50
	370480.02
	2268126.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	171
	370479.77
	2268118.03
	370476.59
	2268119.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	172
	370496.31
	2268109.97
	370493.13
	2268111.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	173
	370490.04
	2268096.86
	370486.86
	2268098.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	174
	370505.55
	2268089.31
	370502.37
	2268090.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	175
	370512.70
	2268104.27
	370509.52
	2268105.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	167
	370517.86
	2268101.76
	370514.68
	2268103.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	176
	370509.04
	2268083.23
	370506.21
	2268084.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	180
	370459.06
	2268107.53
	370455.77
	2268107.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	179
	370473.48
	2268139.21
	370456.19
	2268108.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	178
	370480.28
	2268136.76
	370463.40
	2268125.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	177
	370491.53
	2268130.69
	370469.41
	2268139.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	170
	–
	–
	370473.48
	2268139.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	172
	–
	–
	370476.33
	2268138.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	172
	–
	–
	370480.28
	2268136.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	173
	–
	–
	370488.35
	2268132.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	169
	370488.11
	2268123.27
	370484.93
	2268124.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:50

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	169
	170
	5.39
	–
	–

	170
	171
	8.22
	–
	–

	171
	172
	18.40
	–
	–

	172
	173
	14.53
	–
	–

	173
	174
	17.25
	–
	–

	174
	175
	16.58
	–
	–

	175
	167
	5.74
	–
	–

	167
	176
	20.38
	–
	–

	176
	180
	55.47
	–
	–

	180
	179
	1.05
	–
	–

	179
	178
	18.34
	–
	–

	178
	177
	15.48
	–
	–

	177
	170
	4.12
	–
	–

	170
	172
	3.03
	–
	–

	172
	172
	4.20
	–
	–

	172
	173
	9.17
	–
	–

	173
	169
	8.41
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:50

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1111 кв.м ± 6.67 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1111 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.67

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1081

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	30 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916008:50

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:90

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	269
	370736.80
	2267979.54
	370735.64
	2267979.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	270
	370742.32
	2267993.32
	370740.79
	2267992.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	271
	370748.07
	2268007.51
	370741.18
	2267993.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	272
	370735.61
	2268012.74
	370746.93
	2268007.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	273
	370707.93
	2268024.36
	370734.97
	2268013.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	274
	370695.61
	2267997.98
	370706.79
	2268024.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	275
	370731.13
	2267985.38
	370694.43
	2267998.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	276
	370729.64
	2267982.10
	370695.61
	2267997.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	277
	–
	–
	370731.13
	2267985.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	278
	–
	–
	370729.64
	2267982.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	269
	370736.80
	2267979.54
	370735.64
	2267979.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:90

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	269
	270
	13.88
	–
	–

	270
	271
	1.03
	–
	–

	271
	272
	15.31
	–
	–

	272
	273
	12.97
	–
	–

	273
	274
	30.56
	–
	–

	274
	275
	29.13
	–
	–

	275
	276
	1.27
	–
	–

	276
	277
	37.69
	–
	–

	277
	278
	3.60
	–
	–

	278
	269
	6.37
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:90

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1258 кв.м ± 7.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1258 * √((1 + 1.17²)/(2 * 1.17)) = 7.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1258

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916008:90

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:93

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370567.57
	2267981.04
	370567.57
	2267981.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	370580.01
	2268009.35
	370580.01
	2268009.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370541.11
	2268027.08
	370540.98
	2268027.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	370528.41
	2267998.77
	370528.91
	2268001.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	–
	–
	370528.41
	2267998.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	370567.57
	2267981.04
	370567.57
	2267981.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:93

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	30.92
	–
	–

	2
	3
	42.91
	–
	–

	3
	4
	28.30
	–
	–

	4
	5
	2.84
	–
	–

	5
	1
	42.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916008:93

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1341 кв.м ± 7.35 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1341 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 7.35

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1328

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916008:93

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н748О
	–
	–
	–
	370726.77
	2268053.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н749О
	–
	–
	–
	370724.22
	2268047.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н750О
	–
	–
	–
	370734.57
	2268043.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н751О
	–
	–
	–
	370738.49
	2268052.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н752О
	–
	–
	–
	370734.68
	2268053.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н753О
	–
	–
	–
	370733.29
	2268050.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н748О
	–
	–
	–
	370726.77
	2268053.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23859

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23859

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н344О
	–
	–
	–
	370532.23
	2267795.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н345О
	–
	–
	–
	370537.47
	2267790.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н346О
	–
	–
	–
	370548.20
	2267802.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н347О
	–
	–
	–
	370545.70
	2267804.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н348О
	–
	–
	–
	370543.50
	2267802.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н349О
	–
	–
	–
	370540.75
	2267804.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н350О
	–
	–
	–
	370539.16
	2267803.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н351О
	–
	–
	–
	370536.63
	2267805.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н352О
	–
	–
	–
	370534.43
	2267802.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н353О
	–
	–
	–
	370536.93
	2267800.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н344О
	–
	–
	–
	370532.23
	2267795.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23902

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23902

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н696О
	–
	–
	–
	370652.66
	2267971.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н697О
	–
	–
	–
	370649.23
	2267963.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н698О
	–
	–
	–
	370660.32
	2267958.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н699О
	–
	–
	–
	370661.50
	2267961.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н700О
	–
	–
	–
	370662.98
	2267960.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н701О
	–
	–
	–
	370664.42
	2267963.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н702О
	–
	–
	–
	370662.87
	2267964.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н703О
	–
	–
	–
	370663.73
	2267966.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н704О
	–
	–
	–
	370660.80
	2267967.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н705О
	–
	–
	–
	370661.53
	2267969.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н706О
	–
	–
	–
	370657.66
	2267970.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н707О
	–
	–
	–
	370656.88
	2267969.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н696О
	–
	–
	–
	370652.66
	2267971.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н696О
	–
	–
	–
	370652.66
	2267971.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24312

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24312

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1215О
	–
	–
	–
	370634.06
	2268161.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1216О
	–
	–
	–
	370632.22
	2268156.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1217О
	–
	–
	–
	370635.01
	2268155.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1218О
	–
	–
	–
	370634.32
	2268153.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1219О
	–
	–
	–
	370637.74
	2268152.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1220О
	–
	–
	–
	370638.51
	2268154.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1221О
	–
	–
	–
	370641.75
	2268153.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1222О
	–
	–
	–
	370643.59
	2268158.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1215О
	–
	–
	–
	370634.06
	2268161.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29122

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29122

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н484О
	–
	–
	–
	370722.20
	2267825.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н485О
	–
	–
	–
	370719.49
	2267821.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н486О
	–
	–
	–
	370727.29
	2267816.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н487О
	–
	–
	–
	370726.17
	2267815.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н488О
	–
	–
	–
	370728.41
	2267813.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н489О
	–
	–
	–
	370733.11
	2267821.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н490О
	–
	–
	–
	370730.09
	2267823.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н491О
	–
	–
	–
	370729.01
	2267821.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н484О
	–
	–
	–
	370722.20
	2267825.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29286

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29286

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н787О
	–
	–
	–
	370741.18
	2267918.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н788О
	–
	–
	–
	370743.85
	2267924.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н789О
	–
	–
	–
	370733.54
	2267928.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н790О
	–
	–
	–
	370732.07
	2267925.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н791О
	–
	–
	–
	370733.04
	2267924.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н792О
	–
	–
	–
	370732.50
	2267923.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н793О
	–
	–
	–
	370728.89
	2267924.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н794О
	–
	–
	–
	370728.23
	2267923.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н787О
	–
	–
	–
	370741.18
	2267918.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:181

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:181

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н382О
	–
	–
	–
	370641.47
	2267861.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н383О
	–
	–
	–
	370637.92
	2267852.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н384О
	–
	–
	–
	370645.66
	2267849.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н385О
	–
	–
	–
	370649.20
	2267857.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н382О
	–
	–
	–
	370641.47
	2267861.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:182

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:182

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н552О
	–
	–
	–
	370513.08
	2267870.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н553О
	–
	–
	–
	370515.88
	2267876.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н554О
	–
	–
	–
	370504.64
	2267881.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н555О
	–
	–
	–
	370502.16
	2267876.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н556О
	–
	–
	–
	370503.15
	2267876.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н557О
	–
	–
	–
	370501.18
	2267871.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н558О
	–
	–
	–
	370504.93
	2267869.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н559О
	–
	–
	–
	370505.32
	2267870.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н560О
	–
	–
	–
	370508.00
	2267869.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н561О
	–
	–
	–
	370509.09
	2267872.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н552О
	–
	–
	–
	370513.08
	2267870.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:183

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:183

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н638О
	–
	–
	–
	370590.57
	2267990.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н639О
	–
	–
	–
	370588.24
	2267983.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н640О
	–
	–
	–
	370600.31
	2267979.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н641О
	–
	–
	–
	370603.50
	2267987.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н642О
	–
	–
	–
	370599.25
	2267989.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н643О
	–
	–
	–
	370598.52
	2267987.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н638О
	–
	–
	–
	370590.57
	2267990.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:184

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:184

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1270О
	–
	–
	–
	370670.14
	2267796.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1271О
	–
	–
	–
	370671.98
	2267799.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1272О
	–
	–
	–
	370664.56
	2267804.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1273О
	–
	–
	–
	370663.00
	2267801.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1270О
	–
	–
	–
	370670.14
	2267796.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:185

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:185

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1155О
	–
	–
	–
	370495.28
	2268234.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1156О
	–
	–
	–
	370494.81
	2268220.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1157О
	–
	–
	–
	370500.43
	2268220.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1158О
	–
	–
	–
	370500.63
	2268226.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1159О
	–
	–
	–
	370503.22
	2268226.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1160О
	–
	–
	–
	370503.42
	2268234.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1155О
	–
	–
	–
	370495.28
	2268234.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:187

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:187

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1143О
	–
	–
	–
	370546.36
	2268221.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1144О
	–
	–
	–
	370546.94
	2268232.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1145О
	–
	–
	–
	370541.23
	2268232.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1146О
	–
	–
	–
	370541.33
	2268234.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1147О
	–
	–
	–
	370537.41
	2268234.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1148О
	–
	–
	–
	370537.04
	2268228.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1149О
	–
	–
	–
	370540.77
	2268227.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1150О
	–
	–
	–
	370540.45
	2268222.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1143О
	–
	–
	–
	370546.36
	2268221.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:189

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:189

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н354О
	–
	–
	–
	370564.24
	2267767.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н355О
	–
	–
	–
	370569.15
	2267762.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н356О
	–
	–
	–
	370577.00
	2267772.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н357О
	–
	–
	–
	370572.31
	2267776.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н354О
	–
	–
	–
	370564.24
	2267767.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:190

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:190

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н464О
	–
	–
	–
	370744.53
	2267723.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н465О
	–
	–
	–
	370737.98
	2267728.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н466О
	–
	–
	–
	370732.78
	2267722.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н467О
	–
	–
	–
	370735.68
	2267719.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н468О
	–
	–
	–
	370737.32
	2267721.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н469О
	–
	–
	–
	370740.97
	2267719.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н464О
	–
	–
	–
	370744.53
	2267723.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:191

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:191

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н766О
	–
	–
	–
	370779.56
	2268005.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н767О
	–
	–
	–
	370784.87
	2268014.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н768О
	–
	–
	–
	370772.55
	2268021.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н769О
	–
	–
	–
	370769.01
	2268015.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н770О
	–
	–
	–
	370772.59
	2268013.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н771О
	–
	–
	–
	370770.81
	2268009.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н772О
	–
	–
	–
	370779.55
	2268005.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н766О
	–
	–
	–
	370779.56
	2268005.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:193

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:193

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н961О
	–
	–
	–
	370854.37
	2268028.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н962О
	–
	–
	–
	370849.09
	2268030.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н963О
	–
	–
	–
	370845.20
	2268022.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н964О
	–
	–
	–
	370848.79
	2268020.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н965О
	–
	–
	–
	370848.00
	2268018.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н966О
	–
	–
	–
	370852.32
	2268016.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н967О
	–
	–
	–
	370854.79
	2268022.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н968О
	–
	–
	–
	370852.29
	2268023.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н961О
	–
	–
	–
	370854.37
	2268028.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:196

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:196

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н408О
	–
	–
	–
	370501.04
	2268092.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н409О
	–
	–
	–
	370503.48
	2268098.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н410О
	–
	–
	–
	370498.11
	2268100.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н411О
	–
	–
	–
	370499.22
	2268103.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н412О
	–
	–
	–
	370493.95
	2268105.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н413О
	–
	–
	–
	370492.06
	2268101.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н414О
	–
	–
	–
	370490.93
	2268101.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н415О
	–
	–
	–
	370490.09
	2268099.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н416О
	–
	–
	–
	370491.23
	2268099.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н417О
	–
	–
	–
	370490.49
	2268097.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н408О
	–
	–
	–
	370501.04
	2268092.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:200

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:200

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н612О
	–
	–
	–
	370580.62
	2268026.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н613О
	–
	–
	–
	370582.91
	2268031.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н614О
	–
	–
	–
	370573.39
	2268035.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н615О
	–
	–
	–
	370571.12
	2268030.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н612О
	–
	–
	–
	370580.62
	2268026.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:201

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:201

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н925О
	–
	–
	–
	370841.25
	2267949.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н926О
	–
	–
	–
	370838.53
	2267943.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н927О
	–
	–
	–
	370841.16
	2267942.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н928О
	–
	–
	–
	370840.04
	2267939.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н929О
	–
	–
	–
	370845.39
	2267937.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н930О
	–
	–
	–
	370848.25
	2267943.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н931О
	–
	–
	–
	370849.61
	2267942.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н932О
	–
	–
	–
	370851.10
	2267945.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н925О
	–
	–
	–
	370841.25
	2267949.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:203

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:203

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н630О
	–
	–
	–
	370578.92
	2267964.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н631О
	–
	–
	–
	370576.12
	2267958.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н632О
	–
	–
	–
	370581.40
	2267955.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н633О
	–
	–
	–
	370580.74
	2267954.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н634О
	–
	–
	–
	370585.90
	2267951.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н635О
	–
	–
	–
	370587.80
	2267955.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н636О
	–
	–
	–
	370588.86
	2267955.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н637О
	–
	–
	–
	370590.49
	2267959.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н630О
	–
	–
	–
	370578.92
	2267964.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:205

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:205

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н418О
	–
	–
	–
	370530.13
	2268096.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н419О
	–
	–
	–
	370527.10
	2268090.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н420О
	–
	–
	–
	370533.31
	2268087.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н421О
	–
	–
	–
	370532.53
	2268085.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н422О
	–
	–
	–
	370536.39
	2268083.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н423О
	–
	–
	–
	370541.30
	2268093.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н424О
	–
	–
	–
	370538.05
	2268094.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н425О
	–
	–
	–
	370536.97
	2268092.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н418О
	–
	–
	–
	370530.13
	2268096.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:207

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:207

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н831О
	–
	–
	–
	370756.49
	2267888.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н832О
	–
	–
	–
	370752.62
	2267879.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н833О
	–
	–
	–
	370759.26
	2267876.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н834О
	–
	–
	–
	370758.37
	2267874.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н835О
	–
	–
	–
	370760.83
	2267873.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н836О
	–
	–
	–
	370764.32
	2267881.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н837О
	–
	–
	–
	370762.19
	2267882.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н838О
	–
	–
	–
	370763.46
	2267885.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н831О
	–
	–
	–
	370756.49
	2267888.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:208

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:208

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н652О
	–
	–
	–
	370616.46
	2268051.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н653О
	–
	–
	–
	370614.72
	2268046.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н654О
	–
	–
	–
	370621.99
	2268043.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н655О
	–
	–
	–
	370621.39
	2268042.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н656О
	–
	–
	–
	370625.73
	2268040.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н657О
	–
	–
	–
	370626.95
	2268044.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н658О
	–
	–
	–
	370627.99
	2268044.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н659О
	–
	–
	–
	370629.08
	2268047.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н660О
	–
	–
	–
	370627.45
	2268047.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н661О
	–
	–
	–
	370628.60
	2268051.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н662О
	–
	–
	–
	370624.14
	2268052.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н663О
	–
	–
	–
	370622.91
	2268049.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н652О
	–
	–
	–
	370616.46
	2268051.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:209

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:209

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н953О
	–
	–
	–
	370842.36
	2267996.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н954О
	–
	–
	–
	370845.10
	2268002.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н955О
	–
	–
	–
	370831.70
	2268008.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н956О
	–
	–
	–
	370829.28
	2268003.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н957О
	–
	–
	–
	370831.14
	2268002.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н958О
	–
	–
	–
	370829.43
	2267998.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н959О
	–
	–
	–
	370834.27
	2267996.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н960О
	–
	–
	–
	370835.67
	2267999.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н953О
	–
	–
	–
	370842.36
	2267996.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:210

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:210

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н708О
	–
	–
	–
	370641.79
	2267944.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н709О
	–
	–
	–
	370639.09
	2267937.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н710О
	–
	–
	–
	370648.76
	2267933.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н711О
	–
	–
	–
	370651.46
	2267940.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н708О
	–
	–
	–
	370641.79
	2267944.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:211

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:211

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н606О
	–
	–
	–
	370561.17
	2268010.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н607О
	–
	–
	–
	370557.96
	2268003.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н608О
	–
	–
	–
	370568.81
	2267998.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н609О
	–
	–
	–
	370571.28
	2268003.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н610О
	–
	–
	–
	370564.59
	2268006.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н611О
	–
	–
	–
	370565.34
	2268008.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н606О
	–
	–
	–
	370561.17
	2268010.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:212

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:212

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н338О
	–
	–
	–
	370515.21
	2267810.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н339О
	–
	–
	–
	370519.38
	2267805.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н340О
	–
	–
	–
	370527.57
	2267815.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н341О
	–
	–
	–
	370525.32
	2267817.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н342О
	–
	–
	–
	370524.46
	2267816.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н343О
	–
	–
	–
	370522.48
	2267818.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н338О
	–
	–
	–
	370515.21
	2267810.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:213

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:213

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н718О
	–
	–
	–
	370651.92
	2267886.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н719О
	–
	–
	–
	370649.91
	2267881.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н720О
	–
	–
	–
	370652.62
	2267880.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н721О
	–
	–
	–
	370651.77
	2267878.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н722О
	–
	–
	–
	370657.57
	2267875.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н723О
	–
	–
	–
	370658.85
	2267878.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н724О
	–
	–
	–
	370662.85
	2267876.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н725О
	–
	–
	–
	370664.44
	2267879.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н718О
	–
	–
	–
	370651.92
	2267886.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:214

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:214

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н688О
	–
	–
	–
	370671.13
	2267984.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н689О
	–
	–
	–
	370674.01
	2267990.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н690О
	–
	–
	–
	370661.16
	2267996.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н691О
	–
	–
	–
	370658.13
	2267990.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н692О
	–
	–
	–
	370659.94
	2267989.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н693О
	–
	–
	–
	370659.05
	2267987.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н694О
	–
	–
	–
	370666.86
	2267983.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н695О
	–
	–
	–
	370667.90
	2267986.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н688О
	–
	–
	–
	370671.13
	2267984.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н688О
	–
	–
	–
	370671.13
	2267984.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:217

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:217

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н795О
	–
	–
	–
	370735.80
	2267904.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н796О
	–
	–
	–
	370739.21
	2267912.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н797О
	–
	–
	–
	370732.67
	2267915.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н798О
	–
	–
	–
	370732.06
	2267913.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н799О
	–
	–
	–
	370727.84
	2267915.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н800О
	–
	–
	–
	370728.55
	2267917.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н801О
	–
	–
	–
	370725.14
	2267918.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н802О
	–
	–
	–
	370721.58
	2267911.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н803О
	–
	–
	–
	370719.80
	2267912.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н804О
	–
	–
	–
	370717.83
	2267907.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н805О
	–
	–
	–
	370722.98
	2267904.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н806О
	–
	–
	–
	370724.67
	2267908.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н795О
	–
	–
	–
	370735.80
	2267904.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:218

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:218

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н616О
	–
	–
	–
	370589.29
	2268046.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н617О
	–
	–
	–
	370591.84
	2268052.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н618О
	–
	–
	–
	370586.08
	2268055.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н619О
	–
	–
	–
	370586.80
	2268057.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н620О
	–
	–
	–
	370582.44
	2268058.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н621О
	–
	–
	–
	370579.59
	2268051.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н616О
	–
	–
	–
	370589.29
	2268046.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:220

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:220

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н897О
	–
	–
	–
	370842.56
	2267859.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н898О
	–
	–
	–
	370845.93
	2267866.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н899О
	–
	–
	–
	370833.40
	2267872.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н900О
	–
	–
	–
	370830.03
	2267865.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н897О
	–
	–
	–
	370842.56
	2267859.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:221

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:221

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н726О
	–
	–
	–
	370661.56
	2267903.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н727О
	–
	–
	–
	370658.81
	2267897.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н728О
	–
	–
	–
	370667.40
	2267893.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н729О
	–
	–
	–
	370670.97
	2267900.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н730О
	–
	–
	–
	370664.69
	2267903.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н731О
	–
	–
	–
	370663.87
	2267902.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н726О
	–
	–
	–
	370661.56
	2267903.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:222

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:222

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1209О
	–
	–
	–
	370531.14
	2268065.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1210О
	–
	–
	–
	370528.00
	2268058.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1211О
	–
	–
	–
	370530.89
	2268057.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1212О
	–
	–
	–
	370531.41
	2268058.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1213О
	–
	–
	–
	370537.38
	2268055.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1214О
	–
	–
	–
	370540.00
	2268061.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1209О
	–
	–
	–
	370531.14
	2268065.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:223

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:223

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н644О
	–
	–
	–
	370604.01
	2268023.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н645О
	–
	–
	–
	370600.82
	2268015.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н646О
	–
	–
	–
	370609.06
	2268012.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н647О
	–
	–
	–
	370608.28
	2268010.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н648О
	–
	–
	–
	370611.95
	2268009.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н649О
	–
	–
	–
	370613.72
	2268013.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н650О
	–
	–
	–
	370615.30
	2268012.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н651О
	–
	–
	–
	370617.60
	2268017.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н644О
	–
	–
	–
	370604.01
	2268023.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:224

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:224

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н712О
	–
	–
	–
	370624.51
	2267898.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н713О
	–
	–
	–
	370631.13
	2267895.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н714О
	–
	–
	–
	370634.14
	2267902.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н715О
	–
	–
	–
	370632.34
	2267903.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н716О
	–
	–
	–
	370632.89
	2267904.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н717О
	–
	–
	–
	370628.35
	2267906.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н712О
	–
	–
	–
	370624.51
	2267898.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:225

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:225

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н402О
	–
	–
	–
	370478.99
	2268040.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н403О
	–
	–
	–
	370482.18
	2268046.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н404О
	–
	–
	–
	370471.28
	2268052.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н405О
	–
	–
	–
	370468.88
	2268047.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н406О
	–
	–
	–
	370473.00
	2268045.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н407О
	–
	–
	–
	370472.21
	2268044.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н402О
	–
	–
	–
	370478.99
	2268040.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:226

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:226

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н598О
	–
	–
	–
	370555.04
	2267967.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н599О
	–
	–
	–
	370558.72
	2267976.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н600О
	–
	–
	–
	370551.78
	2267979.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н601О
	–
	–
	–
	370550.99
	2267977.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н602О
	–
	–
	–
	370545.66
	2267979.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н603О
	–
	–
	–
	370541.81
	2267970.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н604О
	–
	–
	–
	370544.87
	2267969.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н605О
	–
	–
	–
	370545.83
	2267971.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н598О
	–
	–
	–
	370555.04
	2267967.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:227

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:227

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н470О
	–
	–
	–
	370766.30
	2267766.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н471О
	–
	–
	–
	370762.11
	2267761.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н472О
	–
	–
	–
	370765.69
	2267758.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н473О
	–
	–
	–
	370766.67
	2267759.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н474О
	–
	–
	–
	370771.12
	2267756.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н475О
	–
	–
	–
	370774.33
	2267761.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н470О
	–
	–
	–
	370766.30
	2267766.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:228

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:228

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н947О
	–
	–
	–
	370804.04
	2267863.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н948О
	–
	–
	–
	370801.85
	2267857.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н949О
	–
	–
	–
	370808.15
	2267855.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н950О
	–
	–
	–
	370807.30
	2267852.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н951О
	–
	–
	–
	370810.18
	2267851.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н952О
	–
	–
	–
	370813.21
	2267859.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н947О
	–
	–
	–
	370804.04
	2267863.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:229

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:229

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н322О
	–
	–
	–
	370448.32
	2267908.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н323О
	–
	–
	–
	370445.54
	2267901.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н324О
	–
	–
	–
	370447.92
	2267900.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н325О
	–
	–
	–
	370446.94
	2267898.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н326О
	–
	–
	–
	370450.22
	2267896.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н327О
	–
	–
	–
	370451.17
	2267899.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н328О
	–
	–
	–
	370456.75
	2267896.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н329О
	–
	–
	–
	370459.57
	2267904.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н322О
	–
	–
	–
	370448.32
	2267908.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:232

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:232

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н506О
	–
	–
	–
	370652.86
	2267735.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н507О
	–
	–
	–
	370649.21
	2267731.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н508О
	–
	–
	–
	370651.99
	2267728.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н509О
	–
	–
	–
	370650.11
	2267726.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н510О
	–
	–
	–
	370655.79
	2267721.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н511О
	–
	–
	–
	370657.81
	2267724.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н512О
	–
	–
	–
	370659.53
	2267722.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н513О
	–
	–
	–
	370662.39
	2267726.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н514О
	–
	–
	–
	370660.30
	2267727.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н515О
	–
	–
	–
	370660.95
	2267728.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н506О
	–
	–
	–
	370652.86
	2267735.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:233

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:233

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н546О
	–
	–
	–
	370535.84
	2267868.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н547О
	–
	–
	–
	370533.03
	2267861.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н548О
	–
	–
	–
	370544.99
	2267856.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н549О
	–
	–
	–
	370548.99
	2267865.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н550О
	–
	–
	–
	370544.03
	2267868.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н551О
	–
	–
	–
	370542.85
	2267865.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н546О
	–
	–
	–
	370535.84
	2267868.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:236

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:236

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н861О
	–
	–
	–
	370806.00
	2267909.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н862О
	–
	–
	–
	370808.76
	2267915.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н863О
	–
	–
	–
	370797.37
	2267921.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н864О
	–
	–
	–
	370794.37
	2267914.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н865О
	–
	–
	–
	370795.52
	2267914.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н866О
	–
	–
	–
	370794.30
	2267911.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н867О
	–
	–
	–
	370799.15
	2267909.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н868О
	–
	–
	–
	370800.74
	2267912.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н861О
	–
	–
	–
	370806.00
	2267909.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:237

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:237

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н368О
	–
	–
	–
	370610.22
	2267846.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н369О
	–
	–
	–
	370600.30
	2267851.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н370О
	–
	–
	–
	370596.49
	2267843.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н371О
	–
	–
	–
	370600.43
	2267841.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н372О
	–
	–
	–
	370601.47
	2267843.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н373О
	–
	–
	–
	370607.45
	2267840.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н368О
	–
	–
	–
	370610.22
	2267846.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:238

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:238

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н392О
	–
	–
	–
	370451.46
	2267972.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н393О
	–
	–
	–
	370454.12
	2267979.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н394О
	–
	–
	–
	370443.91
	2267983.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н395О
	–
	–
	–
	370441.26
	2267976.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н392О
	–
	–
	–
	370451.46
	2267972.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:241

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:241

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н532О
	–
	–
	–
	370640.93
	2267759.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н533О
	–
	–
	–
	370644.88
	2267764.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н534О
	–
	–
	–
	370640.02
	2267768.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н535О
	–
	–
	–
	370642.28
	2267771.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н536О
	–
	–
	–
	370637.58
	2267775.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н537О
	–
	–
	–
	370633.98
	2267771.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н538О
	–
	–
	–
	370635.37
	2267770.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н539О
	–
	–
	–
	370632.55
	2267766.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н532О
	–
	–
	–
	370640.93
	2267759.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:242

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:242

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н516О
	–
	–
	–
	370631.52
	2267703.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н517О
	–
	–
	–
	370636.61
	2267700.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н518О
	–
	–
	–
	370641.67
	2267707.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н519О
	–
	–
	–
	370636.58
	2267710.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н516О
	–
	–
	–
	370631.52
	2267703.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:243

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:243

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н386О
	–
	–
	–
	370616.59
	2267804.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н387О
	–
	–
	–
	370613.40
	2267797.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н388О
	–
	–
	–
	370623.67
	2267792.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н389О
	–
	–
	–
	370628.10
	2267802.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н390О
	–
	–
	–
	370623.76
	2267804.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н391О
	–
	–
	–
	370622.51
	2267801.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н386О
	–
	–
	–
	370616.59
	2267804.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н386О
	–
	–
	–
	370616.59
	2267804.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:244

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:244

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н568О
	–
	–
	–
	370468.69
	2267936.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н569О
	–
	–
	–
	370461.11
	2267939.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н570О
	–
	–
	–
	370454.84
	2267924.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н571О
	–
	–
	–
	370465.68
	2267919.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н572О
	–
	–
	–
	370467.48
	2267923.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н573О
	–
	–
	–
	370464.02
	2267925.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н568О
	–
	–
	–
	370468.69
	2267936.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:245

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:245

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н500О
	–
	–
	–
	370670.52
	2267756.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н501О
	–
	–
	–
	370666.56
	2267751.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н502О
	–
	–
	–
	370669.43
	2267748.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н503О
	–
	–
	–
	370667.85
	2267746.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н504О
	–
	–
	–
	370674.31
	2267741.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н505О
	–
	–
	–
	370679.86
	2267748.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н500О
	–
	–
	–
	370670.52
	2267756.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:246

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:246

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н374О
	–
	–
	–
	370618.95
	2267863.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н375О
	–
	–
	–
	370621.73
	2267869.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н376О
	–
	–
	–
	370612.79
	2267873.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н377О
	–
	–
	–
	370610.26
	2267868.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н378О
	–
	–
	–
	370609.16
	2267868.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н379О
	–
	–
	–
	370607.86
	2267866.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н380О
	–
	–
	–
	370612.78
	2267863.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н381О
	–
	–
	–
	370613.86
	2267866.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н374О
	–
	–
	–
	370618.95
	2267863.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:249

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:249

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н396О
	–
	–
	–
	370466.49
	2268009.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н397О
	–
	–
	–
	370468.77
	2268014.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н398О
	–
	–
	–
	370464.11
	2268016.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н399О
	–
	–
	–
	370465.00
	2268018.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н400О
	–
	–
	–
	370458.91
	2268021.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н401О
	–
	–
	–
	370455.74
	2268013.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н396О
	–
	–
	–
	370466.49
	2268009.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:251

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:251

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н873О
	–
	–
	–
	370788.96
	2267874.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н874О
	–
	–
	–
	370791.89
	2267880.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н875О
	–
	–
	–
	370784.45
	2267884.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н876О
	–
	–
	–
	370784.99
	2267885.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н877О
	–
	–
	–
	370782.77
	2267886.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н878О
	–
	–
	–
	370778.03
	2267877.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н879О
	–
	–
	–
	370783.18
	2267874.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н880О
	–
	–
	–
	370784.52
	2267877.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н873О
	–
	–
	–
	370788.96
	2267874.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:254

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:254

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н869О
	–
	–
	–
	370797.33
	2267891.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н870О
	–
	–
	–
	370800.66
	2267898.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н871О
	–
	–
	–
	370792.93
	2267901.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н872О
	–
	–
	–
	370789.60
	2267894.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н869О
	–
	–
	–
	370797.33
	2267891.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:255

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:255

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н316О
	–
	–
	–
	370438.41
	2267940.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н317О
	–
	–
	–
	370441.36
	2267946.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н318О
	–
	–
	–
	370430.54
	2267951.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н319О
	–
	–
	–
	370426.50
	2267942.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н320О
	–
	–
	–
	370430.97
	2267940.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н321О
	–
	–
	–
	370432.01
	2267943.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н316О
	–
	–
	–
	370438.41
	2267940.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:258

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:258

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н526О
	–
	–
	–
	370629.44
	2267745.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н527О
	–
	–
	–
	370620.99
	2267752.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н528О
	–
	–
	–
	370615.93
	2267746.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н529О
	–
	–
	–
	370619.75
	2267743.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н530О
	–
	–
	–
	370621.05
	2267744.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н531О
	–
	–
	–
	370625.67
	2267740.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н526О
	–
	–
	–
	370629.44
	2267745.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:259

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:259

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н460О
	–
	–
	–
	370721.26
	2267709.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н461О
	–
	–
	–
	370717.90
	2267705.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н462О
	–
	–
	–
	370724.57
	2267700.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н463О
	–
	–
	–
	370727.94
	2267704.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н460О
	–
	–
	–
	370721.26
	2267709.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:260

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:260

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н933О
	–
	–
	–
	370829.91
	2267921.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н934О
	–
	–
	–
	370827.56
	2267916.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н935О
	–
	–
	–
	370838.86
	2267911.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н936О
	–
	–
	–
	370841.40
	2267916.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н937О
	–
	–
	–
	370837.17
	2267918.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н938О
	–
	–
	–
	370838.10
	2267920.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н939О
	–
	–
	–
	370834.57
	2267922.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н940О
	–
	–
	–
	370833.46
	2267919.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н933О
	–
	–
	–
	370829.91
	2267921.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:261

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:261

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н520О
	–
	–
	–
	370620.11
	2267731.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н521О
	–
	–
	–
	370613.82
	2267737.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н522О
	–
	–
	–
	370604.21
	2267726.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н523О
	–
	–
	–
	370608.94
	2267722.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н524О
	–
	–
	–
	370614.68
	2267728.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н525О
	–
	–
	–
	370615.98
	2267727.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н520О
	–
	–
	–
	370620.11
	2267731.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:263

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:263

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н492О
	–
	–
	–
	370689.02
	2267765.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н493О
	–
	–
	–
	370692.53
	2267770.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н494О
	–
	–
	–
	370693.49
	2267769.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н495О
	–
	–
	–
	370695.49
	2267772.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н496О
	–
	–
	–
	370688.72
	2267777.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н497О
	–
	–
	–
	370686.61
	2267774.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н498О
	–
	–
	–
	370684.77
	2267775.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н499О
	–
	–
	–
	370681.36
	2267771.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н492О
	–
	–
	–
	370689.02
	2267765.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:265

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:265

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1127О
	–
	–
	–
	370646.52
	2268217.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1128О
	–
	–
	–
	370646.99
	2268230.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1129О
	–
	–
	–
	370637.87
	2268230.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1130О
	–
	–
	–
	370637.79
	2268226.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1131О
	–
	–
	–
	370636.48
	2268226.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1132О
	–
	–
	–
	370636.39
	2268221.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1133О
	–
	–
	–
	370639.84
	2268220.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1134О
	–
	–
	–
	370639.74
	2268217.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1127О
	–
	–
	–
	370646.52
	2268217.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:267

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:267

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1105О
	–
	–
	–
	370751.05
	2268170.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1106О
	–
	–
	–
	370755.41
	2268180.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1107О
	–
	–
	–
	370749.49
	2268183.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1108О
	–
	–
	–
	370748.15
	2268179.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1109О
	–
	–
	–
	370745.82
	2268180.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1110О
	–
	–
	–
	370743.36
	2268175.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1111О
	–
	–
	–
	370745.81
	2268174.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1112О
	–
	–
	–
	370745.29
	2268172.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1105О
	–
	–
	–
	370751.05
	2268170.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:274

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:274

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1121О
	–
	–
	–
	370671.71
	2268216.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1122О
	–
	–
	–
	370672.40
	2268224.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1123О
	–
	–
	–
	370674.58
	2268223.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1124О
	–
	–
	–
	370674.89
	2268227.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1125О
	–
	–
	–
	370665.97
	2268227.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1126О
	–
	–
	–
	370665.34
	2268217.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1121О
	–
	–
	–
	370671.71
	2268216.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:277

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:277

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1113О
	–
	–
	–
	370688.72
	2268215.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1114О
	–
	–
	–
	370695.19
	2268214.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1115О
	–
	–
	–
	370695.78
	2268224.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1116О
	–
	–
	–
	370692.15
	2268224.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1117О
	–
	–
	–
	370692.33
	2268228.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1118О
	–
	–
	–
	370687.77
	2268228.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1119О
	–
	–
	–
	370687.57
	2268224.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1120О
	–
	–
	–
	370689.24
	2268224.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1113О
	–
	–
	–
	370688.72
	2268215.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:279

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:279

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1101О
	–
	–
	–
	370763.97
	2268220.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1102О
	–
	–
	–
	370763.61
	2268211.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1103О
	–
	–
	–
	370772.11
	2268211.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1104О
	–
	–
	–
	370772.47
	2268220.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1101О
	–
	–
	–
	370763.97
	2268220.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:285

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:285

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н574О
	–
	–
	–
	370503.34
	2267957.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н575О
	–
	–
	–
	370500.17
	2267950.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н576О
	–
	–
	–
	370508.44
	2267946.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н577О
	–
	–
	–
	370509.37
	2267948.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н578О
	–
	–
	–
	370510.68
	2267948.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н579О
	–
	–
	–
	370511.48
	2267950.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н580О
	–
	–
	–
	370510.11
	2267950.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н581О
	–
	–
	–
	370511.54
	2267954.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н574О
	–
	–
	–
	370503.34
	2267957.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:286

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:286

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1087О
	–
	–
	–
	370836.97
	2268209.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1088О
	–
	–
	–
	370837.17
	2268219.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1089О
	–
	–
	–
	370826.41
	2268219.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1090О
	–
	–
	–
	370826.21
	2268209.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1087О
	–
	–
	–
	370836.97
	2268209.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:288

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:288

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1091О
	–
	–
	–
	370849.35
	2268216.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1092О
	–
	–
	–
	370848.90
	2268207.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1093О
	–
	–
	–
	370861.17
	2268207.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1094О
	–
	–
	–
	370861.63
	2268215.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1091О
	–
	–
	–
	370849.35
	2268216.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:289

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:289

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1257О
	–
	–
	–
	370956.27
	2268208.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1258О
	–
	–
	–
	370950.43
	2268214.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1259О
	–
	–
	–
	370944.24
	2268208.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1260О
	–
	–
	–
	370950.08
	2268202.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1257О
	–
	–
	–
	370956.27
	2268208.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:290

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:290

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1278О
	–
	–
	–
	370976.72
	2268150.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1279О
	–
	–
	–
	370980.18
	2268146.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1280О
	–
	–
	–
	370984.76
	2268150.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1281О
	–
	–
	–
	370985.94
	2268149.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1282О
	–
	–
	–
	370990.12
	2268153.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1283О
	–
	–
	–
	370984.34
	2268159.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1284О
	–
	–
	–
	370980.20
	2268155.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1285О
	–
	–
	–
	370981.33
	2268154.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1278О
	–
	–
	–
	370976.72
	2268150.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:291

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:291

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1069О
	–
	–
	–
	370936.20
	2268145.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1070О
	–
	–
	–
	370927.92
	2268148.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1071О
	–
	–
	–
	370924.64
	2268141.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1072О
	–
	–
	–
	370932.90
	2268137.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1069О
	–
	–
	–
	370936.20
	2268145.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:292

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:292

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н476О
	–
	–
	–
	370753.80
	2267812.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н477О
	–
	–
	–
	370750.15
	2267803.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н478О
	–
	–
	–
	370754.08
	2267802.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н479О
	–
	–
	–
	370753.51
	2267800.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н480О
	–
	–
	–
	370756.64
	2267799.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н481О
	–
	–
	–
	370758.53
	2267804.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н482О
	–
	–
	–
	370756.79
	2267804.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н483О
	–
	–
	–
	370759.11
	2267810.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н476О
	–
	–
	–
	370753.80
	2267812.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:298

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:298

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1011О
	–
	–
	–
	370827.78
	2268121.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1012О
	–
	–
	–
	370830.92
	2268128.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1013О
	–
	–
	–
	370824.90
	2268131.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1014О
	–
	–
	–
	370825.95
	2268133.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1015О
	–
	–
	–
	370817.85
	2268137.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1016О
	–
	–
	–
	370814.52
	2268129.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1017О
	–
	–
	–
	370816.77
	2268128.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1018О
	–
	–
	–
	370814.89
	2268124.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1019О
	–
	–
	–
	370816.79
	2268123.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1020О
	–
	–
	–
	370816.18
	2268122.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1021О
	–
	–
	–
	370820.29
	2268120.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1022О
	–
	–
	–
	370821.93
	2268124.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1011О
	–
	–
	–
	370827.78
	2268121.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:299

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:299

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1047О
	–
	–
	–
	370937.42
	2268085.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1048О
	–
	–
	–
	370939.68
	2268090.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1049О
	–
	–
	–
	370935.47
	2268092.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1050О
	–
	–
	–
	370936.21
	2268094.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1051О
	–
	–
	–
	370931.17
	2268096.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1052О
	–
	–
	–
	370928.07
	2268088.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1047О
	–
	–
	–
	370937.42
	2268085.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:300

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:300

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н680О
	–
	–
	–
	370685.42
	2268018.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н681О
	–
	–
	–
	370688.18
	2268024.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н682О
	–
	–
	–
	370678.32
	2268028.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н683О
	–
	–
	–
	370679.22
	2268030.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н684О
	–
	–
	–
	370675.80
	2268032.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н685О
	–
	–
	–
	370671.17
	2268022.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н686О
	–
	–
	–
	370678.49
	2268019.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н687О
	–
	–
	–
	370679.47
	2268021.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н680О
	–
	–
	–
	370685.42
	2268018.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:303

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:303

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н292О
	–
	–
	–
	370385.67
	2267906.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н293О
	–
	–
	–
	370391.85
	2267902.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н294О
	–
	–
	–
	370397.41
	2267910.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н295О
	–
	–
	–
	370394.97
	2267911.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н296О
	–
	–
	–
	370395.76
	2267913.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н297О
	–
	–
	–
	370390.14
	2267916.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н298О
	–
	–
	–
	370387.64
	2267912.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н299О
	–
	–
	–
	370389.30
	2267911.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н292О
	–
	–
	–
	370385.67
	2267906.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:304

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:304

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н740О
	–
	–
	–
	370720.06
	2268036.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н741О
	–
	–
	–
	370718.55
	2268032.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н742О
	–
	–
	–
	370730.53
	2268027.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н743О
	–
	–
	–
	370732.23
	2268031.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н744О
	–
	–
	–
	370728.96
	2268033.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н745О
	–
	–
	–
	370729.50
	2268034.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н746О
	–
	–
	–
	370723.80
	2268036.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н747О
	–
	–
	–
	370723.10
	2268035.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н740О
	–
	–
	–
	370720.06
	2268036.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:305

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:305

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н983О
	–
	–
	–
	370807.92
	2267974.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н984О
	–
	–
	–
	370812.31
	2267984.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н985О
	–
	–
	–
	370801.20
	2267989.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н986О
	–
	–
	–
	370798.29
	2267982.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н987О
	–
	–
	–
	370804.75
	2267979.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н988О
	–
	–
	–
	370803.25
	2267975.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н983О
	–
	–
	–
	370807.92
	2267974.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:306

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:306

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1227О
	–
	–
	–
	370670.06
	2268177.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1228О
	–
	–
	–
	370668.14
	2268171.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1229О
	–
	–
	–
	370674.05
	2268169.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1230О
	–
	–
	–
	370673.37
	2268167.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1231О
	–
	–
	–
	370678.22
	2268165.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1232О
	–
	–
	–
	370679.62
	2268170.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1233О
	–
	–
	–
	370681.00
	2268170.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1234О
	–
	–
	–
	370682.25
	2268174.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1227О
	–
	–
	–
	370670.06
	2268177.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:307

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:307

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1035О
	–
	–
	–
	370867.36
	2268054.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1036О
	–
	–
	–
	370869.99
	2268059.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1037О
	–
	–
	–
	370872.00
	2268058.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1038О
	–
	–
	–
	370873.46
	2268061.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1039О
	–
	–
	–
	370865.69
	2268065.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1040О
	–
	–
	–
	370861.60
	2268056.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1035О
	–
	–
	–
	370867.36
	2268054.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:308

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:308

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н909О
	–
	–
	–
	370876.42
	2267937.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н910О
	–
	–
	–
	370879.86
	2267945.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н911О
	–
	–
	–
	370872.66
	2267948.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н912О
	–
	–
	–
	370869.22
	2267940.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н909О
	–
	–
	–
	370876.42
	2267937.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н909О
	–
	–
	–
	370876.42
	2267937.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:309

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:309

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1003О
	–
	–
	–
	370780.89
	2268176.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1004О
	–
	–
	–
	370778.52
	2268171.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1005О
	–
	–
	–
	370782.26
	2268169.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1006О
	–
	–
	–
	370781.05
	2268166.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1007О
	–
	–
	–
	370788.83
	2268163.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1008О
	–
	–
	–
	370793.94
	2268174.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1009О
	–
	–
	–
	370783.99
	2268178.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1010О
	–
	–
	–
	370782.42
	2268175.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1003О
	–
	–
	–
	370780.89
	2268176.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:311

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:311

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н989О
	–
	–
	–
	370751.83
	2268116.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н990О
	–
	–
	–
	370747.83
	2268107.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н991О
	–
	–
	–
	370756.75
	2268103.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н992О
	–
	–
	–
	370760.21
	2268111.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н993О
	–
	–
	–
	370755.19
	2268113.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н994О
	–
	–
	–
	370755.73
	2268115.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н989О
	–
	–
	–
	370751.83
	2268116.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:312

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:312

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1167О
	–
	–
	–
	370401.85
	2268146.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1168О
	–
	–
	–
	370401.37
	2268141.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1169О
	–
	–
	–
	370411.24
	2268140.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1170О
	–
	–
	–
	370411.97
	2268147.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1171О
	–
	–
	–
	370406.54
	2268148.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1172О
	–
	–
	–
	370406.28
	2268145.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1167О
	–
	–
	–
	370401.85
	2268146.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:313

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:313

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н306О
	–
	–
	–
	370397.65
	2267965.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н307О
	–
	–
	–
	370390.72
	2267969.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н308О
	–
	–
	–
	370388.10
	2267963.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н309О
	–
	–
	–
	370388.84
	2267963.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н310О
	–
	–
	–
	370386.83
	2267959.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н311О
	–
	–
	–
	370391.00
	2267957.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н312О
	–
	–
	–
	370391.55
	2267958.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н313О
	–
	–
	–
	370392.98
	2267957.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н314О
	–
	–
	–
	370394.87
	2267961.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н315О
	–
	–
	–
	370395.48
	2267961.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н306О
	–
	–
	–
	370397.65
	2267965.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:314

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:314

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н969О
	–
	–
	–
	370822.30
	2268044.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н970О
	–
	–
	–
	370819.61
	2268038.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н971О
	–
	–
	–
	370826.98
	2268034.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н972О
	–
	–
	–
	370826.06
	2268032.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н973О
	–
	–
	–
	370830.89
	2268030.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н974О
	–
	–
	–
	370831.64
	2268032.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н975О
	–
	–
	–
	370834.83
	2268030.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н976О
	–
	–
	–
	370837.63
	2268037.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н969О
	–
	–
	–
	370822.30
	2268044.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:315

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:315

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1041О
	–
	–
	–
	370927.03
	2268063.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1042О
	–
	–
	–
	370930.00
	2268069.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1043О
	–
	–
	–
	370920.08
	2268074.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1044О
	–
	–
	–
	370916.56
	2268066.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1045О
	–
	–
	–
	370919.24
	2268064.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1046О
	–
	–
	–
	370919.98
	2268066.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1041О
	–
	–
	–
	370927.03
	2268063.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:316

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:316

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н300О
	–
	–
	–
	370367.91
	2267932.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н301О
	–
	–
	–
	370361.48
	2267922.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н302О
	–
	–
	–
	370366.54
	2267919.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н303О
	–
	–
	–
	370371.18
	2267925.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н304О
	–
	–
	–
	370372.64
	2267924.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н305О
	–
	–
	–
	370374.54
	2267927.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н300О
	–
	–
	–
	370367.91
	2267932.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:320

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:320

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н977О
	–
	–
	–
	370812.74
	2268015.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н978О
	–
	–
	–
	370810.39
	2268010.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н979О
	–
	–
	–
	370815.25
	2268008.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н980О
	–
	–
	–
	370814.02
	2268005.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н981О
	–
	–
	–
	370819.05
	2268003.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н982О
	–
	–
	–
	370822.63
	2268011.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н977О
	–
	–
	–
	370812.74
	2268015.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:321

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:321

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1023О
	–
	–
	–
	370817.32
	2268089.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1024О
	–
	–
	–
	370809.17
	2268092.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1025О
	–
	–
	–
	370804.73
	2268080.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1026О
	–
	–
	–
	370810.40
	2268078.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1027О
	–
	–
	–
	370813.41
	2268086.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1028О
	–
	–
	–
	370815.89
	2268085.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1023О
	–
	–
	–
	370817.32
	2268089.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:322

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:322

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1179О
	–
	–
	–
	370399.44
	2268104.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1180О
	–
	–
	–
	370398.28
	2268098.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1181О
	–
	–
	–
	370404.40
	2268096.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1182О
	–
	–
	–
	370404.06
	2268095.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1183О
	–
	–
	–
	370406.95
	2268094.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1184О
	–
	–
	–
	370409.07
	2268104.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1185О
	–
	–
	–
	370405.80
	2268105.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1186О
	–
	–
	–
	370405.29
	2268102.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1179О
	–
	–
	–
	370399.44
	2268104.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:323

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:323

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1081О
	–
	–
	–
	370844.71
	2268160.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1082О
	–
	–
	–
	370847.12
	2268165.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1083О
	–
	–
	–
	370840.32
	2268168.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1084О
	–
	–
	–
	370841.10
	2268170.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1085О
	–
	–
	–
	370837.18
	2268172.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1086О
	–
	–
	–
	370833.92
	2268164.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1081О
	–
	–
	–
	370844.71
	2268160.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:326

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:326

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н889О
	–
	–
	–
	370787.80
	2267821.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н890О
	–
	–
	–
	370793.22
	2267819.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н891О
	–
	–
	–
	370798.58
	2267831.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н892О
	–
	–
	–
	370794.56
	2267832.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н893О
	–
	–
	–
	370792.97
	2267829.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н894О
	–
	–
	–
	370789.73
	2267830.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н895О
	–
	–
	–
	370788.41
	2267827.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н896О
	–
	–
	–
	370790.17
	2267827.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н889О
	–
	–
	–
	370787.80
	2267821.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:327

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:327

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н562О
	–
	–
	–
	370501.83
	2267920.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н563О
	–
	–
	–
	370496.57
	2267923.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н564О
	–
	–
	–
	370494.02
	2267916.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н565О
	–
	–
	–
	370491.78
	2267917.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н566О
	–
	–
	–
	370490.51
	2267915.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н567О
	–
	–
	–
	370497.94
	2267911.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н562О
	–
	–
	–
	370501.83
	2267920.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:328

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:328

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1073О
	–
	–
	–
	370922.54
	2268117.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1074О
	–
	–
	–
	370918.57
	2268119.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1075О
	–
	–
	–
	370919.33
	2268120.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1076О
	–
	–
	–
	370915.37
	2268122.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1077О
	–
	–
	–
	370908.88
	2268108.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1078О
	–
	–
	–
	370918.36
	2268104.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1079О
	–
	–
	–
	370922.50
	2268113.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1080О
	–
	–
	–
	370920.95
	2268113.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1073О
	–
	–
	–
	370922.54
	2268117.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:329

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:329

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н330О
	–
	–
	–
	370441.17
	2267877.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н331О
	–
	–
	–
	370434.68
	2267869.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н332О
	–
	–
	–
	370441.78
	2267863.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н333О
	–
	–
	–
	370448.26
	2267871.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н330О
	–
	–
	–
	370441.17
	2267877.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:330

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:330

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н732О
	–
	–
	–
	370697.80
	2267984.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н733О
	–
	–
	–
	370695.61
	2267979.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н734О
	–
	–
	–
	370706.04
	2267974.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н735О
	–
	–
	–
	370707.59
	2267978.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н736О
	–
	–
	–
	370710.56
	2267977.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н737О
	–
	–
	–
	370711.96
	2267980.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н738О
	–
	–
	–
	370704.83
	2267983.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н739О
	–
	–
	–
	370704.03
	2267981.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н732О
	–
	–
	–
	370697.80
	2267984.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:331

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:331

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н845О
	–
	–
	–
	370776.80
	2267935.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н846О
	–
	–
	–
	370774.43
	2267929.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н847О
	–
	–
	–
	370778.42
	2267928.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н848О
	–
	–
	–
	370777.53
	2267926.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н849О
	–
	–
	–
	370782.32
	2267924.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н850О
	–
	–
	–
	370783.17
	2267926.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н851О
	–
	–
	–
	370785.14
	2267925.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н852О
	–
	–
	–
	370787.52
	2267931.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н845О
	–
	–
	–
	370776.80
	2267935.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:332

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:332

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1193О
	–
	–
	–
	370398.14
	2268028.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1194О
	–
	–
	–
	370397.79
	2268021.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1195О
	–
	–
	–
	370407.85
	2268021.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1196О
	–
	–
	–
	370408.61
	2268030.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1197О
	–
	–
	–
	370401.44
	2268030.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1198О
	–
	–
	–
	370401.22
	2268028.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1193О
	–
	–
	–
	370398.14
	2268028.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:334

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:334

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н995О
	–
	–
	–
	370772.01
	2268153.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н996О
	–
	–
	–
	370769.88
	2268148.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н997О
	–
	–
	–
	370783.13
	2268142.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н998О
	–
	–
	–
	370785.46
	2268147.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н999О
	–
	–
	–
	370782.42
	2268149.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1000О
	–
	–
	–
	370783.22
	2268150.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1001О
	–
	–
	–
	370776.04
	2268154.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1002О
	–
	–
	–
	370774.98
	2268151.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н995О
	–
	–
	–
	370772.01
	2268153.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:335

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:335

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н334О
	–
	–
	–
	370476.97
	2267842.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н335О
	–
	–
	–
	370482.36
	2267839.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н336О
	–
	–
	–
	370486.35
	2267847.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н337О
	–
	–
	–
	370480.96
	2267850.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н334О
	–
	–
	–
	370476.97
	2267842.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н334О
	–
	–
	–
	370476.97
	2267842.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:340

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:340

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н426О
	–
	–
	–
	370541.41
	2268120.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н427О
	–
	–
	–
	370536.56
	2268111.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н428О
	–
	–
	–
	370542.91
	2268108.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н429О
	–
	–
	–
	370547.75
	2268117.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н426О
	–
	–
	–
	370541.41
	2268120.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:341

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:341

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н839О
	–
	–
	–
	370778.76
	2267912.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н840О
	–
	–
	–
	370769.64
	2267917.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н841О
	–
	–
	–
	370765.64
	2267908.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н842О
	–
	–
	–
	370770.76
	2267906.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н843О
	–
	–
	–
	370771.97
	2267908.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н844О
	–
	–
	–
	370775.88
	2267906.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н839О
	–
	–
	–
	370778.76
	2267912.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:342

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:342

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н664О
	–
	–
	–
	370630.60
	2268083.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н665О
	–
	–
	–
	370628.69
	2268079.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н666О
	–
	–
	–
	370638.99
	2268074.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н667О
	–
	–
	–
	370640.65
	2268078.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н668О
	–
	–
	–
	370638.30
	2268079.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н669О
	–
	–
	–
	370639.37
	2268082.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н670О
	–
	–
	–
	370633.04
	2268085.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н671О
	–
	–
	–
	370632.21
	2268083.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н664О
	–
	–
	–
	370630.60
	2268083.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:343

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:343

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н672О
	–
	–
	–
	370700.31
	2268052.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н673О
	–
	–
	–
	370703.02
	2268058.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н674О
	–
	–
	–
	370693.40
	2268062.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н675О
	–
	–
	–
	370692.46
	2268060.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н676О
	–
	–
	–
	370691.20
	2268061.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н677О
	–
	–
	–
	370689.00
	2268055.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н678О
	–
	–
	–
	370691.64
	2268054.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н679О
	–
	–
	–
	370692.30
	2268056.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н672О
	–
	–
	–
	370700.31
	2268052.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:344

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:344

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1187О
	–
	–
	–
	370414.92
	2268067.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1188О
	–
	–
	–
	370417.60
	2268075.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1189О
	–
	–
	–
	370412.57
	2268077.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1190О
	–
	–
	–
	370412.06
	2268075.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1191О
	–
	–
	–
	370409.14
	2268076.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1192О
	–
	–
	–
	370406.85
	2268069.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1187О
	–
	–
	–
	370414.92
	2268067.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:346

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:346

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н881О
	–
	–
	–
	370770.17
	2267829.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н882О
	–
	–
	–
	370774.84
	2267840.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н883О
	–
	–
	–
	370769.22
	2267842.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н884О
	–
	–
	–
	370769.69
	2267843.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н885О
	–
	–
	–
	370767.35
	2267844.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н886О
	–
	–
	–
	370765.46
	2267840.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н887О
	–
	–
	–
	370767.69
	2267839.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н888О
	–
	–
	–
	370764.43
	2267832.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н881О
	–
	–
	–
	370770.17
	2267829.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:348

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:348

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н913О
	–
	–
	–
	370889.04
	2267990.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н914О
	–
	–
	–
	370885.49
	2267980.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н915О
	–
	–
	–
	370891.66
	2267978.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н916О
	–
	–
	–
	370894.61
	2267987.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н917О
	–
	–
	–
	370892.19
	2267987.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н918О
	–
	–
	–
	370892.72
	2267989.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н913О
	–
	–
	–
	370889.04
	2267990.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:351

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:351

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н760О
	–
	–
	–
	370787.88
	2268023.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н761О
	–
	–
	–
	370790.20
	2268028.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н762О
	–
	–
	–
	370779.77
	2268032.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н763О
	–
	–
	–
	370775.88
	2268023.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н764О
	–
	–
	–
	370781.50
	2268021.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н765О
	–
	–
	–
	370783.23
	2268024.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н760О
	–
	–
	–
	370787.88
	2268023.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:355

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:355

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н358О
	–
	–
	–
	370587.98
	2267796.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н359О
	–
	–
	–
	370590.65
	2267801.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н360О
	–
	–
	–
	370584.08
	2267805.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н361О
	–
	–
	–
	370585.14
	2267807.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н362О
	–
	–
	–
	370581.85
	2267808.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н363О
	–
	–
	–
	370580.45
	2267806.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н364О
	–
	–
	–
	370577.35
	2267807.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н365О
	–
	–
	–
	370575.97
	2267805.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н366О
	–
	–
	–
	370579.23
	2267803.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н367О
	–
	–
	–
	370578.25
	2267801.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н358О
	–
	–
	–
	370587.98
	2267796.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:513

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:513

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н540О
	–
	–
	–
	370688.72
	2267820.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н541О
	–
	–
	–
	370680.92
	2267825.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н542О
	–
	–
	–
	370674.90
	2267817.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н543О
	–
	–
	–
	370678.42
	2267815.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н544О
	–
	–
	–
	370680.10
	2267817.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н545О
	–
	–
	–
	370684.38
	2267814.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н540О
	–
	–
	–
	370688.72
	2267820.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:546

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:546

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1223О
	–
	–
	–
	370668.29
	2268139.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1224О
	–
	–
	–
	370670.63
	2268145.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1225О
	–
	–
	–
	370658.19
	2268150.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1226О
	–
	–
	–
	370655.93
	2268145.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1223О
	–
	–
	–
	370668.29
	2268139.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:547

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:547

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1053О
	–
	–
	–
	370946.41
	2268106.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1054О
	–
	–
	–
	370948.81
	2268112.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1055О
	–
	–
	–
	370938.22
	2268116.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1056О
	–
	–
	–
	370934.99
	2268108.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1057О
	–
	–
	–
	370940.53
	2268106.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1058О
	–
	–
	–
	370941.37
	2268108.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1053О
	–
	–
	–
	370946.41
	2268106.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:549

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:549

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1261О
	–
	–
	–
	370674.25
	2267802.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1262О
	–
	–
	–
	370668.25
	2267806.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1263О
	–
	–
	–
	370666.24
	2267803.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1264О
	–
	–
	–
	370672.24
	2267799.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1261О
	–
	–
	–
	370674.25
	2267802.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:550

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:550

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н807О
	–
	–
	–
	370716.70
	2267888.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н808О
	–
	–
	–
	370719.29
	2267894.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н809О
	–
	–
	–
	370709.10
	2267899.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н810О
	–
	–
	–
	370706.97
	2267894.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н811О
	–
	–
	–
	370706.00
	2267894.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н812О
	–
	–
	–
	370703.91
	2267890.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н813О
	–
	–
	–
	370706.03
	2267889.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н814О
	–
	–
	–
	370706.67
	2267890.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н815О
	–
	–
	–
	370708.86
	2267889.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н816О
	–
	–
	–
	370709.86
	2267891.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н807О
	–
	–
	–
	370716.70
	2267888.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:551

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:551

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н452О
	–
	–
	–
	370684.90
	2267661.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н453О
	–
	–
	–
	370690.19
	2267657.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н454О
	–
	–
	–
	370694.33
	2267663.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н455О
	–
	–
	–
	370696.83
	2267661.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н456О
	–
	–
	–
	370701.41
	2267668.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н457О
	–
	–
	–
	370691.95
	2267675.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н458О
	–
	–
	–
	370690.24
	2267672.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н459О
	–
	–
	–
	370691.91
	2267671.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н452О
	–
	–
	–
	370684.90
	2267661.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:552

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:552

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1203О
	–
	–
	–
	370504.96
	2268041.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1204О
	–
	–
	–
	370502.15
	2268035.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1205О
	–
	–
	–
	370508.52
	2268032.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1206О
	–
	–
	–
	370507.36
	2268029.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1207О
	–
	–
	–
	370512.93
	2268027.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1208О
	–
	–
	–
	370517.05
	2268035.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1203О
	–
	–
	–
	370504.96
	2268041.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:559

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:559

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н901О
	–
	–
	–
	370851.14
	2267880.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н902О
	–
	–
	–
	370853.83
	2267886.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н903О
	–
	–
	–
	370840.93
	2267892.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н904О
	–
	–
	–
	370838.24
	2267886.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н905О
	–
	–
	–
	370840.72
	2267885.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н906О
	–
	–
	–
	370839.48
	2267882.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н907О
	–
	–
	–
	370845.14
	2267880.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н908О
	–
	–
	–
	370846.39
	2267882.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н901О
	–
	–
	–
	370851.14
	2267880.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:560

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:560

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н438О
	–
	–
	–
	370602.20
	2268139.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н439О
	–
	–
	–
	370596.94
	2268142.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н440О
	–
	–
	–
	370592.07
	2268132.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н441О
	–
	–
	–
	370597.75
	2268129.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н442О
	–
	–
	–
	370596.95
	2268127.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н443О
	–
	–
	–
	370600.36
	2268126.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н444О
	–
	–
	–
	370603.54
	2268132.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н445О
	–
	–
	–
	370599.70
	2268134.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н438О
	–
	–
	–
	370602.20
	2268139.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:565

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:565

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1029О
	–
	–
	–
	370832.62
	2268068.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1030О
	–
	–
	–
	370837.57
	2268066.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1031О
	–
	–
	–
	370842.26
	2268076.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1032О
	–
	–
	–
	370840.38
	2268077.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1033О
	–
	–
	–
	370841.68
	2268080.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1034О
	–
	–
	–
	370838.61
	2268081.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1029О
	–
	–
	–
	370832.62
	2268068.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:569

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:569

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1173О
	–
	–
	–
	370407.80
	2268193.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1174О
	–
	–
	–
	370407.01
	2268186.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1175О
	–
	–
	–
	370418.76
	2268185.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1176О
	–
	–
	–
	370419.86
	2268194.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1177О
	–
	–
	–
	370413.97
	2268194.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1178О
	–
	–
	–
	370413.66
	2268192.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1173О
	–
	–
	–
	370407.80
	2268193.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:3425

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	c74070c6-ff54-487b-92f5-9ba43423cd8b

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:3425

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н941О
	–
	–
	–
	370816.53
	2267889.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н942О
	–
	–
	–
	370814.28
	2267885.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н943О
	–
	–
	–
	370825.12
	2267879.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н944О
	–
	–
	–
	370828.88
	2267887.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н945О
	–
	–
	–
	370823.42
	2267890.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н946О
	–
	–
	–
	370821.84
	2267887.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н941О
	–
	–
	–
	370816.53
	2267889.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:38829

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	79d90c04-2823-4b72-a795-fa43c24a1bd2

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:38829

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1235О
	–
	–
	–
	370624.65
	2268218.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1236О
	–
	–
	–
	370625.15
	2268228.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1237О
	–
	–
	–
	370620.17
	2268229.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1238О
	–
	–
	–
	370620.28
	2268231.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1239О
	–
	–
	–
	370617.12
	2268231.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1240О
	–
	–
	–
	370616.84
	2268225.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1241О
	–
	–
	–
	370618.34
	2268225.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1242О
	–
	–
	–
	370617.99
	2268218.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1235О
	–
	–
	–
	370624.65
	2268218.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:4702

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	33be889a-72a1-405e-8e5b-1c1db4303772

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:4702

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н430О
	–
	–
	–
	370566.65
	2268153.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н431О
	–
	–
	–
	370561.43
	2268142.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н432О
	–
	–
	–
	370568.16
	2268139.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н433О
	–
	–
	–
	370569.84
	2268143.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н434О
	–
	–
	–
	370571.84
	2268142.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н435О
	–
	–
	–
	370574.27
	2268147.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н436О
	–
	–
	–
	370572.18
	2268148.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н437О
	–
	–
	–
	370573.11
	2268150.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н430О
	–
	–
	–
	370566.65
	2268153.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5373

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	f94443ab-bda9-46a3-af01-8f27d70215a1

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5373

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1199О
	–
	–
	–
	370398.31
	2268000.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1200О
	–
	–
	–
	370396.96
	2267994.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1201О
	–
	–
	–
	370407.86
	2267992.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1202О
	–
	–
	–
	370409.21
	2267998.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1199О
	–
	–
	–
	370398.31
	2268000.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5420

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	b6006a88-4000-4967-8938-61d22e00a126

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5420

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н446О
	–
	–
	–
	370599.58
	2268077.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н447О
	–
	–
	–
	370600.59
	2268079.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н448О
	–
	–
	–
	370603.62
	2268078.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н449О
	–
	–
	–
	370606.25
	2268084.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н450О
	–
	–
	–
	370597.84
	2268088.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н451О
	–
	–
	–
	370594.21
	2268079.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н446О
	–
	–
	–
	370599.58
	2268077.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5465

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	124295af-f107-47cb-a54c-432d4a2bd01a

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5465

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1274О
	–
	–
	–
	370442.74
	2268107.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1275О
	–
	–
	–
	370448.95
	2268104.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1276О
	–
	–
	–
	370454.56
	2268116.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1277О
	–
	–
	–
	370448.09
	2268119.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1274О
	–
	–
	–
	370442.74
	2268107.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6384

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	d9e9b31d-c14d-4c25-95ec-39d6ce2141ef

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6384

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н773О
	–
	–
	–
	370763.38
	2267991.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н774О
	–
	–
	–
	370769.92
	2267988.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н775О
	–
	–
	–
	370771.18
	2267991.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н776О
	–
	–
	–
	370774.42
	2267989.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н777О
	–
	–
	–
	370776.76
	2267995.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н778О
	–
	–
	–
	370768.19
	2267998.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н779О
	–
	–
	–
	370767.42
	2267997.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н780О
	–
	–
	–
	370766.18
	2267997.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н773О
	–
	–
	–
	370763.38
	2267991.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6902

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	db7c0781-2a9f-41c2-942f-48d60a0a16bd

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6902

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н582О
	–
	–
	–
	370484.35
	2267994.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н583О
	–
	–
	–
	370482.25
	2267985.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н584О
	–
	–
	–
	370493.90
	2267983.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н585О
	–
	–
	–
	370496.01
	2267991.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н582О
	–
	–
	–
	370484.35
	2267994.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7403

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	3d84b870-f991-4f7d-bf75-79fd84d7e4fa

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7403

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н286О
	–
	–
	–
	370412.99
	2267891.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н287О
	–
	–
	–
	370417.79
	2267900.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н288О
	–
	–
	–
	370410.80
	2267904.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н289О
	–
	–
	–
	370409.73
	2267902.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н290О
	–
	–
	–
	370411.29
	2267901.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н291О
	–
	–
	–
	370407.64
	2267895.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н286О
	–
	–
	–
	370412.99
	2267891.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7526

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	a617ddaf-d5f0-4a12-b082-799eaacbdd09

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7526

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н754О
	–
	–
	–
	370738.44
	2268079.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н755О
	–
	–
	–
	370736.29
	2268074.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н756О
	–
	–
	–
	370742.17
	2268072.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н757О
	–
	–
	–
	370741.21
	2268070.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н758О
	–
	–
	–
	370744.94
	2268068.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н759О
	–
	–
	–
	370747.89
	2268075.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н754О
	–
	–
	–
	370738.44
	2268079.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:167

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	2421c86f-239c-4636-beb5-6f5f00a78227

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:167

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1059О
	–
	–
	–
	370953.97
	2268125.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1060О
	–
	–
	–
	370956.41
	2268131.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1061О
	–
	–
	–
	370946.78
	2268135.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1062О
	–
	–
	–
	370946.16
	2268134.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1063О
	–
	–
	–
	370942.99
	2268135.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1064О
	–
	–
	–
	370941.60
	2268132.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1065О
	–
	–
	–
	370945.44
	2268130.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1066О
	–
	–
	–
	370943.88
	2268127.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1067О
	–
	–
	–
	370948.18
	2268125.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1068О
	–
	–
	–
	370949.17
	2268128.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1059О
	–
	–
	–
	370953.97
	2268125.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:268

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	fa2fe98a-92bb-48ab-90ae-f5e30e232c9c

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:268

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1151О
	–
	–
	–
	370524.95
	2268231.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1152О
	–
	–
	–
	370524.78
	2268220.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1153О
	–
	–
	–
	370530.87
	2268220.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1154О
	–
	–
	–
	370531.21
	2268230.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1151О
	–
	–
	–
	370524.95
	2268231.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:293

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	d83e96ee-1ba9-4215-8c4a-697a1aaf80bf

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:293

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н781О
	–
	–
	–
	370752.36
	2267943.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н782О
	–
	–
	–
	370754.91
	2267948.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н783О
	–
	–
	–
	370744.97
	2267953.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н784О
	–
	–
	–
	370740.89
	2267944.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н785О
	–
	–
	–
	370749.36
	2267940.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н786О
	–
	–
	–
	370750.88
	2267943.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н781О
	–
	–
	–
	370752.36
	2267943.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:340

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	e053efc7-2444-44e1-bb85-f2fdf2b53673

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:340

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н853О
	–
	–
	–
	370827.99
	2267961.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н854О
	–
	–
	–
	370830.83
	2267966.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н855О
	–
	–
	–
	370822.04
	2267971.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н856О
	–
	–
	–
	370822.74
	2267972.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н857О
	–
	–
	–
	370819.53
	2267974.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н858О
	–
	–
	–
	370814.69
	2267964.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н859О
	–
	–
	–
	370821.24
	2267961.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н860О
	–
	–
	–
	370822.52
	2267963.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н853О
	–
	–
	–
	370827.99
	2267961.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:431

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	e053efc7-2444-44e1-bb85-f2fdf2b53673

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:431

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н919О
	–
	–
	–
	370879.38
	2268016.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н920О
	–
	–
	–
	370873.03
	2268019.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н921О
	–
	–
	–
	370870.89
	2268014.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н922О
	–
	–
	–
	370869.34
	2268015.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н923О
	–
	–
	–
	370866.74
	2268008.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н924О
	–
	–
	–
	370874.41
	2268005.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н919О
	–
	–
	–
	370879.38
	2268016.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:450

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	da25e949-aaa1-4baa-8c0d-a02f3d2fa9d7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:450

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н622О
	–
	–
	–
	370577.82
	2267887.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н623О
	–
	–
	–
	370571.76
	2267890.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н624О
	–
	–
	–
	370568.76
	2267882.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н625О
	–
	–
	–
	370566.98
	2267883.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н626О
	–
	–
	–
	370564.50
	2267877.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н627О
	–
	–
	–
	370574.88
	2267873.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н628О
	–
	–
	–
	370577.49
	2267879.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н629О
	–
	–
	–
	370574.92
	2267880.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н622О
	–
	–
	–
	370577.82
	2267887.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:85

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	350fe9cf-93c4-42dc-b735-0a327360afb7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:85

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н825О
	–
	–
	–
	370743.26
	2267859.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н826О
	–
	–
	–
	370737.72
	2267847.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н827О
	–
	–
	–
	370746.00
	2267843.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н828О
	–
	–
	–
	370752.38
	2267857.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н829О
	–
	–
	–
	370746.84
	2267860.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н830О
	–
	–
	–
	370745.99
	2267858.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н825О
	–
	–
	–
	370743.26
	2267859.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916005:278

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	176bd1f1-cc23-40e2-abfc-286af7028713

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916005:278

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1161О
	–
	–
	–
	370436.04
	2268221.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1162О
	–
	–
	–
	370436.66
	2268232.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1163О
	–
	–
	–
	370431.73
	2268232.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1164О
	–
	–
	–
	370431.61
	2268230.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1165О
	–
	–
	–
	370426.99
	2268231.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1166О
	–
	–
	–
	370426.51
	2268222.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1161О
	–
	–
	–
	370436.04
	2268221.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916006:93

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	763ee788-3c08-431d-ad6e-f3af43224cb7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916006:93

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1251О
	–
	–
	–
	370921.86
	2268209.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1252О
	–
	–
	–
	370921.82
	2268216.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1253О
	–
	–
	–
	370916.34
	2268216.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1254О
	–
	–
	–
	370916.33
	2268218.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1255О
	–
	–
	–
	370911.73
	2268218.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1256О
	–
	–
	–
	370911.65
	2268209.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1251О
	–
	–
	–
	370921.86
	2268209.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916007:692

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7dd64e7e-2bfb-4ad2-b80c-62c8ed07f0e7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916007:692

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н105О
	–
	–
	–
	370891.17
	2268114.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н106О
	–
	–
	–
	370893.47
	2268120.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н107О
	–
	–
	–
	370887.38
	2268122.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н108О
	–
	–
	–
	370887.98
	2268124.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н109О
	–
	–
	–
	370882.42
	2268126.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н110О
	–
	–
	–
	370881.58
	2268124.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н111О
	–
	–
	–
	370883.04
	2268123.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н112О
	–
	–
	–
	370880.10
	2268116.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н113О
	–
	–
	–
	370884.82
	2268114.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н114О
	–
	–
	–
	370885.70
	2268116.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н105О
	–
	–
	–
	370891.17
	2268114.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:195

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916008

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916008:195

	1.
	–





