
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, город Любань 47:26:0916009
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 06.05.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
2. При выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
3. При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
4. -меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
5. - больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
6. -больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
7. На территории Любанского городского поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
8. Предельные размеры земельных участков для территории города Любань:
9. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.03 га.
10. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.15 га.
11. Для территории прочих населенных пунктов Любанского городского поселения :
12. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.06 га.
13. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.25 га.
14. Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 0.06 га.
15. Максимальная площадь земельного участка для для ведения личного подсобного хозяйства 0.50 га.
16. 
17. 
18. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
19. В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади 109 земельных участков
20. 
21. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.
22. 
23. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"
24. В ходе выполнения работ было выявлено чересполосица, смещение границ 8 земельных участков .
25. Данное несоответствие возможно возникло в связи с ошибками при геодезических измерениях (неверные координаты исходных пунктов, использование пунктов опорно-межевой сети, использование висячих теодолитных ходов, использование устаревшего оборудования, неправильная установка прибора, игнорирование проверки горизонтальности, ошибки при фокусировке, несоблюдение порядка измерений, игнорирование особенностей рельефа участка и т.п.), при камеральных измерениях, отсутствие точных данных о границах участка, а также вследствие перехода от государственной системы координат к местной системе координат.
26. 
27. 
28. Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
29. В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
30. В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
31. В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 107 объектов капитального строительства .
32. 
33. 

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	2
	Аппаратура геодезическая спутниковая ГЕОСПАЙДЕР БС № 300068
	300068
	С-ГКФ/26-03-2026/514145007 действительно до 25.03.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:10

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н520У
	–
	–
	371450.79
	2266108.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н519У
	–
	–
	371453.92
	2266103.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н523У
	–
	–
	371470.31
	2266086.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н524У
	–
	–
	371499.08
	2266114.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н525У
	–
	–
	371478.89
	2266136.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н526У
	–
	–
	371450.80
	2266108.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н520У
	–
	–
	371450.79
	2266108.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:10

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н520У
	н519У
	5.52
	–
	–

	н519У
	н523У
	23.60
	–
	–

	н523У
	н524У
	40.00
	–
	–

	н524У
	н525У
	30.01
	–
	–

	н525У
	н526У
	39.99
	–
	–

	н526У
	н520У
	0.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:10

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	3677e7a2-2301-4e4a-8bac-937ca13cdfe6

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1191 кв.м ± 6.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1191 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:10

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:11

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н55У
	–
	–
	371291.18
	2265805.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	371315.61
	2265782.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н57У
	–
	–
	371342.11
	2265804.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н58У
	–
	–
	371316.63
	2265830.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н59У
	–
	–
	371291.17
	2265805.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	371291.18
	2265805.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:11

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н55У
	н56У
	33.63
	–
	–

	н56У
	н57У
	34.79
	–
	–

	н57У
	н58У
	36.23
	–
	–

	н58У
	н59У
	35.81
	–
	–

	н59У
	н55У
	0.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:11

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	1bce4742-5259-4f76-a8fc-15e46a39cf25

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1231 кв.м ± 7.02 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1231 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 7.02

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	31 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:11

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:110

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н645У
	–
	–
	371531.45
	2266026.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н646У
	–
	–
	371552.69
	2266006.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н647У
	–
	–
	371582.17
	2266033.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н648У
	–
	–
	371559.78
	2266054.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н645У
	–
	–
	371531.45
	2266026.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:110

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н645У
	н646У
	29.29
	–
	–

	н646У
	н647У
	40.53
	–
	–

	н647У
	н648У
	30.42
	–
	–

	н648У
	н645У
	39.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:110

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	43ea19a6-3ec5-4bd8-a2a8-631914410c0d

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:110

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:12

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н530У
	–
	–
	371299.95
	2265990.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н531У
	–
	–
	371322.24
	2265969.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н532У
	–
	–
	371347.18
	2265999.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н533У
	–
	–
	371325.44
	2266020.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н530У
	–
	–
	371299.95
	2265990.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:12

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н530У
	н531У
	31.04
	–
	–

	н531У
	н532У
	39.36
	–
	–

	н532У
	н533У
	30.43
	–
	–

	н533У
	н530У
	39.47
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:12

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	cd7be75b-7d4b-4cc6-b76c-467ae17ce203

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1208 кв.м ± 6.97 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1208 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 6.97

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:12

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:125

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н102У
	–
	–
	371952.83
	2266071.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н103У
	–
	–
	371962.73
	2266061.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н104У
	–
	–
	371990.35
	2266089.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н105У
	–
	–
	371979.66
	2266100.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н102У
	–
	–
	371952.83
	2266071.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:125

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н102У
	н103У
	14.07
	–
	–

	н103У
	н104У
	39.94
	–
	–

	н104У
	н105У
	14.91
	–
	–

	н105У
	н102У
	39.69
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:125

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	f7f51b72-b297-4ced-b313-e682c22ef847

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	577 кв.м ± 4.81 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √577 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 4.81

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	577

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:125

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:140

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н87У
	–
	–
	371932.28
	2266014.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н88У
	–
	–
	371941.82
	2266005.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н89У
	–
	–
	371972.00
	2266039.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н90У
	–
	–
	371962.24
	2266047.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н87У
	–
	–
	371932.28
	2266014.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:140

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н87У
	н88У
	13.32
	–
	–

	н88У
	н89У
	45.44
	–
	–

	н89У
	н90У
	12.84
	–
	–

	н90У
	н87У
	44.59
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:140

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	3c5654d1-0878-4853-a9b9-34bf75863727

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	588 кв.м ± 4.86 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √588 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 4.86

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	588

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:140

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:141

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н597У
	–
	–
	371729.84
	2266235.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н598У
	–
	–
	371745.11
	2266253.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н599У
	–
	–
	371719.32
	2266275.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н600У
	–
	–
	371705.70
	2266261.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н601У
	–
	–
	371708.37
	2266259.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н602У
	–
	–
	371716.48
	2266250.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н603У
	–
	–
	371716.12
	2266250.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н597У
	–
	–
	371729.84
	2266235.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:141

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н597У
	н598У
	23.38
	–
	–

	н598У
	н599У
	34.06
	–
	–

	н599У
	н600У
	19.95
	–
	–

	н600У
	н601У
	3.41
	–
	–

	н601У
	н602У
	11.64
	–
	–

	н602У
	н603У
	0.50
	–
	–

	н603У
	н597У
	20.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:141

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	739 кв.м ± 5.44 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √739 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 5.44

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	689

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	50 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:141

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:144

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н614У
	–
	–
	371825.23
	2266103.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н615У
	–
	–
	371800.63
	2266127.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н616У
	–
	–
	371776.70
	2266102.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н617У
	–
	–
	371770.75
	2266097.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н618У
	–
	–
	371791.52
	2266071.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н614У
	–
	–
	371825.23
	2266103.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:144

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н614У
	н615У
	34.28
	–
	–

	н615У
	н616У
	34.01
	–
	–

	н616У
	н617У
	8.16
	–
	–

	н617У
	н618У
	33.03
	–
	–

	н618У
	н614У
	46.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:144

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	a1dcfb2b-700e-433a-841b-77bc20b8fa2a

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1478 кв.м ± 7.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1478 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 7.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1478

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:144

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:146

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н561У
	–
	–
	372061.45
	2264908.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н562У
	–
	–
	372095.56
	2264875.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н563У
	–
	–
	372118.09
	2264900.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н564У
	–
	–
	372119.53
	2264902.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н565У
	–
	–
	372088.86
	2264934.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н566У
	–
	–
	372086.23
	2264931.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н561У
	–
	–
	372061.45
	2264908.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:146

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н561У
	н562У
	47.51
	–
	–

	н562У
	н563У
	33.70
	–
	–

	н563У
	н564У
	2.06
	–
	–

	н564У
	н565У
	44.39
	–
	–

	н565У
	н566У
	3.65
	–
	–

	н566У
	н561У
	33.83
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:146

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e527456d-5104-4a83-93d6-099916101621

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1678 кв.м ± 8.19 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1678 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 8.19

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1678

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:146

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:147

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н73У
	–
	–
	371575.81
	2266116.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н74У
	–
	–
	371593.66
	2266099.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	371595.11
	2266098.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н72У
	–
	–
	371615.50
	2266121.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н75У
	–
	–
	371595.80
	2266138.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н76У
	–
	–
	371575.82
	2266116.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н73У
	–
	–
	371575.81
	2266116.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:147

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н73У
	н74У
	24.67
	–
	–

	н74У
	н67У
	2.04
	–
	–

	н67У
	н72У
	31.21
	–
	–

	н72У
	н75У
	25.88
	–
	–

	н75У
	н76У
	29.67
	–
	–

	н76У
	н73У
	0.02
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:147

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	3a368d18-d8e0-4022-ac1d-d71e8e1588c9

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	800 кв.м ± 5.66 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √800 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 5.66

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:147

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:150

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н672У
	–
	–
	371917.67
	2266028.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н673У
	–
	–
	371932.28
	2266014.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н674У
	–
	–
	371962.24
	2266047.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н675У
	–
	–
	371948.68
	2266058.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н672У
	–
	–
	371917.67
	2266028.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:150

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н672У
	н673У
	20.38
	–
	–

	н673У
	н674У
	44.59
	–
	–

	н674У
	н675У
	17.70
	–
	–

	н675У
	н672У
	43.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:150

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	c7259116-752d-4c0d-9214-831fc05cc877

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	835 кв.м ± 5.78 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √835 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 5.78

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	833

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	2 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:150

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:152

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н47У
	–
	–
	371738.81
	2266202.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н48У
	–
	–
	371764.90
	2266177.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н49У
	–
	–
	371792.33
	2266209.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н50У
	–
	–
	371768.23
	2266231.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	371738.81
	2266202.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:152

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н47У
	н48У
	36.01
	–
	–

	н48У
	н49У
	41.74
	–
	–

	н49У
	н50У
	33.00
	–
	–

	н50У
	н47У
	41.44
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:152

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	173dd9c9-6001-44eb-82a2-76704e008fb2

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1434 кв.м ± 7.57 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1434 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.57

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1434

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:152

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:158

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н77У
	–
	–
	371822.23
	2266041.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н78У
	–
	–
	371823.80
	2266039.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н79У
	–
	–
	371846.19
	2266018.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н80У
	–
	–
	371849.66
	2266020.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н81У
	–
	–
	371877.23
	2266051.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н82У
	–
	–
	371854.30
	2266074.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н77У
	–
	–
	371822.23
	2266041.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:158

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н77У
	н78У
	2.14
	–
	–

	н78У
	н79У
	30.55
	–
	–

	н79У
	н80У
	3.83
	–
	–

	н80У
	н81У
	41.71
	–
	–

	н81У
	н82У
	32.21
	–
	–

	н82У
	н77У
	46.23
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:158

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e3015c6c-1743-469d-ba3e-d284d999d539

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1516 кв.м ± 7.79 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1516 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.79

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1503

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:158

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:16

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н25У
	–
	–
	371125.64
	2265886.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н26У
	–
	–
	371123.89
	2265884.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н27У
	–
	–
	371143.22
	2265865.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н28У
	–
	–
	371147.41
	2265869.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	371179.17
	2265900.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н30У
	–
	–
	371159.48
	2265919.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н25У
	–
	–
	371125.64
	2265886.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н25У
	н26У
	2.58
	–
	–

	н26У
	н27У
	27.38
	–
	–

	н27У
	н28У
	5.90
	–
	–

	н28У
	н29У
	44.75
	–
	–

	н29У
	н30У
	27.11
	–
	–

	н30У
	н25У
	47.29
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	c1cb5e8d-5ca9-4ac5-9a19-0946b29980b1

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1372 кв.м ± 7.41 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1372 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 7.41

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	172 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:167

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н720У
	–
	–
	371840.89
	2265966.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н719У
	–
	–
	371873.77
	2265997.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н721У
	–
	–
	371861.72
	2266008.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н722У
	–
	–
	371858.53
	2266005.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н664У
	–
	–
	371846.19
	2266018.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н681У
	–
	–
	371824.48
	2265983.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н720У
	–
	–
	371840.89
	2265966.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:167

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н720У
	н719У
	45.18
	–
	–

	н719У
	н721У
	16.75
	–
	–

	н721У
	н722У
	4.30
	–
	–

	н722У
	н664У
	17.86
	–
	–

	н664У
	н681У
	41.71
	–
	–

	н681У
	н720У
	23.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:167

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	66c9ab28-1fd6-46eb-a1b6-0f659ebfd048

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1252 кв.м ± 7.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1252 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 7.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	52 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:167

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:170

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н98У
	–
	–
	371767.67
	2266272.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н99У
	–
	–
	371787.29
	2266253.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н100У
	–
	–
	371805.65
	2266272.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н101У
	–
	–
	371785.22
	2266290.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н98У
	–
	–
	371767.67
	2266272.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:170

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н98У
	н99У
	27.25
	–
	–

	н99У
	н100У
	26.07
	–
	–

	н100У
	н101У
	27.51
	–
	–

	н101У
	н98У
	25.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:170

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	f3e543f1-1e1d-4be8-aacf-25e723eab9c7

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	701 кв.м ± 5.30 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √701 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.30

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	701

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:170

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:177

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н671У
	–
	–
	371898.67
	2266089.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н678У
	–
	–
	371883.18
	2266105.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н679У
	–
	–
	371861.41
	2266082.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н668У
	–
	–
	371876.89
	2266067.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н671У
	–
	–
	371898.67
	2266089.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:177

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н671У
	н678У
	22.41
	–
	–

	н678У
	н679У
	31.60
	–
	–

	н679У
	н668У
	21.69
	–
	–

	н668У
	н671У
	30.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:177

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	2e8ce07d-669c-4e8c-bf63-9fd7c1fd46eb

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	689 кв.м ± 5.25 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √689 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 5.25

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	662

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	27 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:177

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:18

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н28У
	–
	–
	371147.41
	2265869.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н31У
	–
	–
	371166.83
	2265849.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н32У
	–
	–
	371197.47
	2265882.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	371179.17
	2265900.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н28У
	–
	–
	371147.41
	2265869.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:18

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н28У
	н31У
	27.53
	–
	–

	н31У
	н32У
	44.43
	–
	–

	н32У
	н29У
	26.29
	–
	–

	н29У
	н28У
	44.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:18

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	420bcf6d-cf03-4374-ba24-e455aecbe616

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:18

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:193

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н63У
	–
	–
	371388.83
	2266170.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н64У
	–
	–
	371408.35
	2266150.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н65У
	–
	–
	371436.85
	2266179.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н66У
	–
	–
	371408.25
	2266195.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н63У
	–
	–
	371388.83
	2266170.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:193

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н63У
	н64У
	27.46
	–
	–

	н64У
	н65У
	40.62
	–
	–

	н65У
	н66У
	32.94
	–
	–

	н66У
	н63У
	32.42
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:193

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	da06d0a2-65a9-4276-b1f9-6a3fd42ccadb

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1088 кв.м ± 6.60 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1088 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 6.60

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1095

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	7 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:193

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:26

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н635У
	–
	–
	371316.89
	2265915.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н636У
	–
	–
	371334.62
	2265896.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н637У
	–
	–
	371366.32
	2265927.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н638У
	–
	–
	371345.37
	2265947.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н639У
	–
	–
	371344.32
	2265946.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н635У
	–
	–
	371316.89
	2265915.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н635У
	н636У
	25.86
	–
	–

	н636У
	н637У
	44.23
	–
	–

	н637У
	н638У
	29.21
	–
	–

	н638У
	н639У
	1.59
	–
	–

	н639У
	н635У
	41.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	a61de024-a6ba-496e-b295-4d789bf0fcee

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1201 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1201 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:31

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н517У
	–
	–
	371404.47
	2266096.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н518У
	–
	–
	371425.82
	2266075.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н519У
	–
	–
	371453.92
	2266103.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н520У
	–
	–
	371450.79
	2266108.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н521У
	–
	–
	371433.30
	2266125.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н522У
	–
	–
	371432.57
	2266124.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н517У
	–
	–
	371404.47
	2266096.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:31

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н517У
	н518У
	30.00
	–
	–

	н518У
	н519У
	39.99
	–
	–

	н519У
	н520У
	5.52
	–
	–

	н520У
	н521У
	24.58
	–
	–

	н521У
	н522У
	1.04
	–
	–

	н522У
	н517У
	40.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:31

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	d16eb80b-5608-4f92-a959-fd095ff33d30

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1228 кв.м ± 7.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1228 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 7.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	28 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:31

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:35

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н567У
	–
	–
	371346.53
	2265604.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н568У
	–
	–
	371376.05
	2265575.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н569У
	–
	–
	371388.83
	2265588.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н570У
	–
	–
	371368.96
	2265611.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н571У
	–
	–
	371371.54
	2265614.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н572У
	–
	–
	371368.34
	2265617.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н573У
	–
	–
	371371.47
	2265620.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н574У
	–
	–
	371366.00
	2265625.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н575У
	–
	–
	371352.01
	2265611.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н567У
	–
	–
	371346.53
	2265604.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н567У
	н568У
	41.87
	–
	–

	н568У
	н569У
	18.15
	–
	–

	н569У
	н570У
	30.57
	–
	–

	н570У
	н571У
	3.94
	–
	–

	н571У
	н572У
	4.60
	–
	–

	н572У
	н573У
	4.27
	–
	–

	н573У
	н574У
	7.55
	–
	–

	н574У
	н575У
	19.82
	–
	–

	н575У
	н567У
	8.73
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	03e40c87-2b90-45ac-a890-f454dc56bd9d

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	914 кв.м ± 6.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √914 * √((1 + 1.19²)/(2 * 1.19)) = 6.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	908

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:37

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н717У
	–
	–
	371859.11
	2265947.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н718У
	–
	–
	371892.69
	2265978.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н719У
	–
	–
	371873.77
	2265997.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н720У
	–
	–
	371840.89
	2265966.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н717У
	–
	–
	371859.11
	2265947.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:37

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н717У
	н718У
	46.01
	–
	–

	н718У
	н719У
	26.43
	–
	–

	н719У
	н720У
	45.18
	–
	–

	н720У
	н717У
	26.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:37

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	72852562-9e28-4c37-a953-bcd95f7311e8

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:37

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н13У
	–
	–
	371581.79
	2266367.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н659У
	–
	–
	371589.27
	2266348.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н660У
	–
	–
	371601.46
	2266334.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н661У
	–
	–
	371620.17
	2266353.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н15У
	–
	–
	371608.31
	2266366.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н14У
	–
	–
	371597.53
	2266378.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н13У
	–
	–
	371581.79
	2266367.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н13У
	н659У
	20.28
	–
	–

	н659У
	н660У
	18.14
	–
	–

	н660У
	н661У
	26.79
	–
	–

	н661У
	н15У
	17.24
	–
	–

	н15У
	н14У
	16.52
	–
	–

	н14У
	н13У
	19.74
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e9ea3974-4dc6-431f-9279-29143a35240d

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	880 кв.м ± 5.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √880 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 5.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	859

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	21 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:39

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н91У
	–
	–
	371914.35
	2265894.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	371932.04
	2265866.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	371958.83
	2265896.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н94У
	–
	–
	371938.23
	2265919.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н91У
	–
	–
	371914.35
	2265894.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:39

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н91У
	н92У
	33.19
	–
	–

	н92У
	н93У
	40.41
	–
	–

	н93У
	н94У
	30.49
	–
	–

	н94У
	н91У
	34.33
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:39

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	7603ad5b-d7c4-46a2-a696-a11f5f1d3e93

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1166 кв.м ± 6.88 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1166 * √((1 + 1.19²)/(2 * 1.19)) = 6.88

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1166

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:39

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:4

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н16У
	–
	–
	371264.51
	2265948.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н18У
	–
	–
	371243.04
	2265971.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н19У
	–
	–
	371216.01
	2265945.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н17У
	–
	–
	371238.87
	2265921.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н16У
	–
	–
	371264.51
	2265948.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:4

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н16У
	н18У
	30.80
	–
	–

	н18У
	н19У
	36.98
	–
	–

	н19У
	н17У
	33.51
	–
	–

	н17У
	н16У
	37.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:4

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e5afce1e-302b-4518-b00a-278677a223bb

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1199 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1199 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:4

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:40

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н663У
	–
	–
	371823.80
	2266039.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н680У
	–
	–
	371796.69
	2266013.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н681У
	–
	–
	371824.48
	2265983.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н664У
	–
	–
	371846.19
	2266018.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н663У
	–
	–
	371823.80
	2266039.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н663У
	–
	–
	371823.80
	2266039.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:40

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н663У
	н680У
	37.58
	–
	–

	н680У
	н681У
	41.17
	–
	–

	н681У
	н664У
	41.71
	–
	–

	н664У
	н663У
	30.55
	–
	–

	н663У
	н663У
	0.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:40

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	c874b4f6-5b3b-4f1a-8039-6b4ff13f4746

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1397 кв.м ± 7.51 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1397 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 7.51

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	197 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:40

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:42

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н37У
	–
	–
	371249.33
	2266049.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н38У
	–
	–
	371271.39
	2266077.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н39У
	–
	–
	371243.85
	2266098.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н40У
	–
	–
	371223.39
	2266071.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н41У
	–
	–
	371225.06
	2266069.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н37У
	–
	–
	371249.33
	2266049.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:42

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н37У
	н38У
	35.85
	–
	–

	н38У
	н39У
	34.61
	–
	–

	н39У
	н40У
	34.36
	–
	–

	н40У
	н41У
	2.21
	–
	–

	н41У
	н37У
	31.56
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:42

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	a1f154ba-8c80-416d-bcbd-a2411a8212a6

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:42

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:43

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н14У
	–
	–
	371261.87
	2265900.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н15У
	–
	–
	371288.85
	2265923.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н16У
	–
	–
	371264.51
	2265948.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н17У
	–
	–
	371238.87
	2265921.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н14У
	–
	–
	371261.87
	2265900.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:43

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н14У
	н15У
	35.54
	–
	–

	н15У
	н16У
	34.91
	–
	–

	н16У
	н17У
	37.71
	–
	–

	н17У
	н14У
	30.82
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:43

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	cc6e9fd2-c171-458f-958e-824e8c7248c1

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:43

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:48

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н20У
	–
	–
	371202.85
	2265810.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н21У
	–
	–
	371233.76
	2265842.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н22У
	–
	–
	371215.98
	2265863.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н23У
	–
	–
	371181.35
	2265827.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н24У
	–
	–
	371201.29
	2265808.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н20У
	–
	–
	371202.85
	2265810.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:48

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н20У
	н21У
	45.00
	–
	–

	н21У
	н22У
	27.15
	–
	–

	н22У
	н23У
	49.47
	–
	–

	н23У
	н24У
	27.98
	–
	–

	н24У
	н20У
	2.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:48

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	96673e9b-d718-49be-b93b-8bdff79cb54b

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1330 кв.м ± 7.30 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1330 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 7.30

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	130 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:48

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:50

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н534У
	–
	–
	371188.21
	2265912.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н535У
	–
	–
	371209.12
	2265890.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н536У
	–
	–
	371235.97
	2265918.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н537У
	–
	–
	371215.05
	2265939.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н538У
	–
	–
	371212.52
	2265937.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н534У
	–
	–
	371188.21
	2265912.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:50

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н534У
	н535У
	30.13
	–
	–

	н535У
	н536У
	38.24
	–
	–

	н536У
	н537У
	30.15
	–
	–

	н537У
	н538У
	3.82
	–
	–

	н538У
	н534У
	34.43
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:50

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	26a97a68-1083-4f64-ab66-31c1554b1531

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1148 кв.м ± 6.78 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1148 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.78

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	52 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:50

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:505

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н553У
	–
	–
	371312.91
	2265638.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н554У
	–
	–
	371337.14
	2265614.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н555У
	–
	–
	371363.75
	2265642.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н556У
	–
	–
	371339.54
	2265665.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н553У
	–
	–
	371312.91
	2265638.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:505

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н553У
	н554У
	34.17
	–
	–

	н554У
	н555У
	38.71
	–
	–

	н555У
	н556У
	33.55
	–
	–

	н556У
	н553У
	38.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:505

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	6f09ec7c-ded1-476d-b24b-a2c3ae3814c0

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1300 кв.м ± 7.21 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1300 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.21

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1300

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:505

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:51

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н619У
	–
	–
	371755.65
	2266170.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н620У
	–
	–
	371732.45
	2266193.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н621У
	–
	–
	371706.47
	2266167.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н622У
	–
	–
	371730.49
	2266144.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н619У
	–
	–
	371755.65
	2266170.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:51

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н619У
	н620У
	32.64
	–
	–

	н620У
	н621У
	36.93
	–
	–

	н621У
	н622У
	33.03
	–
	–

	н622У
	н619У
	36.15
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:51

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	eb747e79-00cd-43fe-849b-3742fed92616

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:51

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:55

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н67У
	–
	–
	371595.11
	2266098.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н68У
	–
	–
	371613.23
	2266080.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н69У
	–
	–
	371617.48
	2266075.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н70У
	–
	–
	371641.79
	2266107.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н71У
	–
	–
	371620.99
	2266128.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н72У
	–
	–
	371615.50
	2266121.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н67У
	–
	–
	371595.11
	2266098.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н67У
	н68У
	25.48
	–
	–

	н68У
	н69У
	5.98
	–
	–

	н69У
	н70У
	39.57
	–
	–

	н70У
	н71У
	29.47
	–
	–

	н71У
	н72У
	8.40
	–
	–

	н72У
	н67У
	31.21
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:55

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	65102443-b0e1-4f6c-9e4f-935b9cee08aa

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 6.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:58

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н688У
	–
	–
	371766.04
	2266274.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н691У
	–
	–
	371784.78
	2266293.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н692У
	–
	–
	371770.02
	2266307.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н693У
	–
	–
	371735.80
	2266267.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н694У
	–
	–
	371748.66
	2266254.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н688У
	–
	–
	371766.04
	2266274.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:58

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н688У
	н691У
	27.07
	–
	–

	н691У
	н692У
	20.38
	–
	–

	н692У
	н693У
	53.04
	–
	–

	н693У
	н694У
	17.75
	–
	–

	н694У
	н688У
	25.88
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:58

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	9e0d681f-87a4-4091-8a15-ebe21fcc7b39

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	999 кв.м ± 6.33 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √999 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 6.33

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:58

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:60

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н106У
	–
	–
	372020.95
	2266063.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н107У
	–
	–
	372000.41
	2266083.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н108У
	–
	–
	371970.42
	2266050.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н109У
	–
	–
	371988.95
	2266033.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н106У
	–
	–
	372020.95
	2266063.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н106У
	н107У
	28.59
	–
	–

	н107У
	н108У
	44.20
	–
	–

	н108У
	н109У
	25.75
	–
	–

	н109У
	н106У
	44.18
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:60

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	0404d183-609f-4d6b-be3a-0fa5f2387546

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:61

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н110У
	–
	–
	372032.84
	2265976.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н111У
	–
	–
	372047.00
	2265991.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н112У
	–
	–
	372070.16
	2266016.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н113У
	–
	–
	372047.21
	2266037.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н114У
	–
	–
	372011.17
	2266000.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н115У
	–
	–
	372013.37
	2265997.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н116У
	–
	–
	372026.68
	2265983.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н117У
	–
	–
	372029.94
	2265979.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н110У
	–
	–
	372032.84
	2265976.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:61

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н110У
	н111У
	20.57
	–
	–

	н111У
	н112У
	33.66
	–
	–

	н112У
	н113У
	31.41
	–
	–

	н113У
	н114У
	51.84
	–
	–

	н114У
	н115У
	3.35
	–
	–

	н115У
	н116У
	19.70
	–
	–

	н116У
	н117У
	4.65
	–
	–

	н117У
	н110У
	4.30
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:61

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	3c4d0db9-1bfd-4d9a-ad59-a10026665a8b

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1682 кв.м ± 8.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1682 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 8.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1682

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:61

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:62

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н710У
	–
	–
	372086.59
	2265941.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н711У
	–
	–
	372100.63
	2265956.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н712У
	–
	–
	372091.98
	2265963.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н713У
	–
	–
	372084.93
	2265970.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н714У
	–
	–
	372078.50
	2265977.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н715У
	–
	–
	372067.11
	2265965.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н716У
	–
	–
	372065.39
	2265963.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н710У
	–
	–
	372086.59
	2265941.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:62

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н710У
	н711У
	20.26
	–
	–

	н711У
	н712У
	11.26
	–
	–

	н712У
	н713У
	9.90
	–
	–

	н713У
	н714У
	9.36
	–
	–

	н714У
	н715У
	16.50
	–
	–

	н715У
	н716У
	2.82
	–
	–

	н716У
	н710У
	30.12
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:62

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	01610f91-72e0-48a9-b9ff-5146c0187131

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	589 кв.м ± 4.85 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √589 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 4.85

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	613.6

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	25 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:62

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:65

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н557У
	–
	–
	371823.54
	2265142.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н558У
	–
	–
	371848.38
	2265118.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н559У
	–
	–
	371872.40
	2265142.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н560У
	–
	–
	371849.37
	2265167.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н557У
	–
	–
	371823.54
	2265142.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:65

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н557У
	н558У
	34.54
	–
	–

	н558У
	н559У
	33.86
	–
	–

	н559У
	н560У
	34.17
	–
	–

	н560У
	н557У
	36.02
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:65

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	9ae412ec-313e-4a07-b28b-e74a0aea9f89

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:65

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:67

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н10У
	–
	–
	371349.74
	2266074.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н43У
	–
	–
	371377.16
	2266106.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н60У
	–
	–
	371353.23
	2266131.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н61У
	–
	–
	371342.29
	2266117.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н62У
	–
	–
	371347.53
	2266112.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	–
	–
	371334.02
	2266090.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н10У
	–
	–
	371349.74
	2266074.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:67

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н10У
	н43У
	42.14
	–
	–

	н43У
	н60У
	34.51
	–
	–

	н60У
	н61У
	17.49
	–
	–

	н61У
	н62У
	7.04
	–
	–

	н62У
	н11У
	26.13
	–
	–

	н11У
	н10У
	22.54
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:67

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	4ec78440-cf97-41ae-b952-b0a3313b14e2

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 7.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 7.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:67

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:7

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н42У
	–
	–
	371403.33
	2266079.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н43У
	–
	–
	371377.16
	2266106.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	371355.22
	2266080.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н45У
	–
	–
	371379.75
	2266056.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	371403.36
	2266078.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н42У
	–
	–
	371403.33
	2266079.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н42У
	н43У
	37.75
	–
	–

	н43У
	н44У
	33.72
	–
	–

	н44У
	н45У
	34.56
	–
	–

	н45У
	н46У
	32.76
	–
	–

	н46У
	н42У
	0.04
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	64429868-6b3d-4333-a617-5c9a483f0332

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:71

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н9У
	–
	–
	371356.13
	2266067.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н10У
	–
	–
	371349.74
	2266074.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	–
	–
	371334.02
	2266090.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	371307.98
	2266057.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н13У
	–
	–
	371327.39
	2266039.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н9У
	–
	–
	371356.13
	2266067.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:71

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н9У
	н10У
	9.16
	–
	–

	н10У
	н11У
	22.54
	–
	–

	н11У
	н12У
	41.97
	–
	–

	н12У
	н13У
	26.71
	–
	–

	н13У
	н9У
	40.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:71

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	a2a10170-0fdd-4d7d-8aec-7a0d55e29aa6

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:71

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:72

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н33У
	–
	–
	371299.95
	2265990.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н34У
	–
	–
	371325.44
	2266020.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н35У
	–
	–
	371302.09
	2266041.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н36У
	–
	–
	371277.46
	2266010.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	371299.95
	2265990.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:72

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н33У
	н34У
	39.47
	–
	–

	н34У
	н35У
	30.95
	–
	–

	н35У
	н36У
	39.10
	–
	–

	н36У
	н33У
	30.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:72

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e6d0edc3-d73c-48e1-8022-55627642b25d

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:72

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:76

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н83У
	–
	–
	371876.89
	2266067.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н84У
	–
	–
	371889.76
	2266054.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н85У
	–
	–
	371910.09
	2266076.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н86У
	–
	–
	371898.67
	2266089.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н83У
	–
	–
	371876.89
	2266067.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:76

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н83У
	н84У
	17.84
	–
	–

	н84У
	н85У
	29.60
	–
	–

	н85У
	н86У
	17.13
	–
	–

	н86У
	н83У
	30.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:76

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	01af0cf7-2fdc-482c-a3ea-440a7fd345f9

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	528 кв.м ± 4.60 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √528 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 4.60

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	528

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:76

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:8

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н535У
	–
	–
	371209.12
	2265890.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н539У
	–
	–
	371229.63
	2265869.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н540У
	–
	–
	371257.66
	2265897.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н536У
	–
	–
	371235.97
	2265918.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н535У
	–
	–
	371209.12
	2265890.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:8

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н535У
	н539У
	29.56
	–
	–

	н539У
	н540У
	39.27
	–
	–

	н540У
	н536У
	30.20
	–
	–

	н536У
	н535У
	38.24
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:8

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	181e5d1a-cd61-4c02-b209-86749c2040d2

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1158 кв.м ± 6.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1158 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	42 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:8

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:91

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н92У
	–
	–
	371932.04
	2265866.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н95У
	–
	–
	371951.11
	2265847.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н96У
	–
	–
	371980.34
	2265879.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н97У
	–
	–
	371960.98
	2265899.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н93У
	–
	–
	371958.83
	2265896.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н92У
	–
	–
	371932.04
	2265866.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:91

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н92У
	н95У
	26.84
	–
	–

	н95У
	н96У
	43.39
	–
	–

	н96У
	н97У
	27.48
	–
	–

	н97У
	н93У
	3.24
	–
	–

	н93У
	н92У
	40.41
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:91

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	615e8ba8-53e9-4c75-80ca-4d4e5b0a0323

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1180 кв.м ± 6.88 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1180 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.88

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	80 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:91

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:100

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	372092.53
	2265992.02
	372092.53
	2265992.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	372078.10
	2266006.42
	372078.10
	2266006.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	372059.24
	2265986.12
	372059.24
	2265986.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	372061.49
	2265984.00
	372061.49
	2265984.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	372058.54
	2265980.67
	372058.54
	2265980.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	372055.29
	2265977.21
	372055.29
	2265977.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	372067.11
	2265965.39
	372067.11
	2265965.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	372078.50
	2265977.33
	372078.50
	2265977.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	372092.53
	2265992.02
	372092.53
	2265992.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:100

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	20.39
	–
	–

	2
	3
	27.71
	–
	–

	3
	4
	3.09
	–
	–

	4
	5
	4.45
	–
	–

	5
	6
	4.75
	–
	–

	6
	7
	16.72
	–
	–

	7
	8
	16.50
	–
	–

	8
	1
	20.31
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:100

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	712 кв.м ± 5.35 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √712 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 5.35

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	712

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:100

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:101

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	371308.58
	2265902.96
	371308.58
	2265902.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	371288.85
	2265923.96
	371288.85
	2265923.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	371257.66
	2265897.20
	371257.66
	2265897.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	12
	371272.44
	2265881.34
	371272.44
	2265881.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	13
	371277.66
	2265875.47
	371277.66
	2265875.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	371308.58
	2265902.96
	371308.58
	2265902.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:101

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	9
	10
	28.81
	–
	–

	10
	11
	41.10
	–
	–

	11
	12
	21.68
	–
	–

	12
	13
	7.86
	–
	–

	13
	9
	41.37
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:101

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:101

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:102

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	14
	371721.64
	2266114.94
	371721.64
	2266114.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	15
	371702.29
	2266132.90
	371702.29
	2266132.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	371671.53
	2266100.11
	371671.53
	2266100.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	371690.17
	2266081.41
	371690.17
	2266081.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	14
	371721.64
	2266114.94
	371721.64
	2266114.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:102

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	14
	15
	26.40
	–
	–

	15
	16
	44.96
	–
	–

	16
	17
	26.40
	–
	–

	17
	14
	45.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:102

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:102

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:104

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	18
	371570.57
	2266179.86
	371570.57
	2266179.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	19
	371549.56
	2266201.28
	371549.56
	2266201.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	20
	371521.02
	2266173.26
	371521.02
	2266173.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	21
	371542.02
	2266151.84
	371542.02
	2266151.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	18
	371570.57
	2266179.86
	371570.57
	2266179.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:104

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	18
	19
	30.00
	–
	–

	19
	20
	40.00
	–
	–

	20
	21
	30.00
	–
	–

	21
	18
	40.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:104

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:104

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:108

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	22
	371443.69
	2265920.75
	371443.69
	2265920.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	23
	371464.87
	2265899.50
	371464.87
	2265899.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	24
	371493.20
	2265927.74
	371493.20
	2265927.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	25
	371479.78
	2265941.20
	371479.78
	2265941.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	26
	371472.02
	2265948.99
	371472.02
	2265948.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	371443.69
	2265920.75
	371443.69
	2265920.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:108

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	22
	23
	30.00
	–
	–

	23
	24
	40.00
	–
	–

	24
	25
	19.01
	–
	–

	25
	26
	11.00
	–
	–

	26
	22
	40.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:108

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:108

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:111

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27
	371660.47
	2266278.02
	371660.47
	2266278.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	28
	371684.04
	2266255.29
	371684.04
	2266255.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	29
	371692.20
	2266263.75
	371692.20
	2266263.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	30
	371694.25
	2266262.05
	371694.25
	2266262.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	31
	371706.72
	2266275.77
	371706.72
	2266275.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	32
	371699.68
	2266281.71
	371699.68
	2266281.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	33
	371698.46
	2266280.98
	371698.46
	2266280.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	34
	371685.44
	2266291.99
	371685.44
	2266291.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	35
	371670.83
	2266286.88
	371670.83
	2266286.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	36
	371661.83
	2266279.75
	371661.83
	2266279.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	27
	371660.47
	2266278.02
	371660.47
	2266278.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:111

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	27
	28
	32.74
	–
	–

	28
	29
	11.75
	–
	–

	29
	30
	2.66
	–
	–

	30
	31
	18.54
	–
	–

	31
	32
	9.21
	–
	–

	32
	33
	1.42
	–
	–

	33
	34
	17.05
	–
	–

	34
	35
	15.48
	–
	–

	35
	36
	11.48
	–
	–

	36
	27
	2.20
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:111

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	898 кв.м ± 6.07 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √898 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 6.07

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	898

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:111

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:112

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	37
	371565.83
	2266380.41
	371565.83
	2266380.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	38
	371557.13
	2266401.41
	371557.13
	2266401.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	39
	371519.88
	2266384.44
	371519.88
	2266384.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	371514.15
	2266381.80
	371514.15
	2266381.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	41
	371517.34
	2266356.92
	371517.34
	2266356.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	42
	371518.90
	2266357.61
	371518.90
	2266357.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	37
	371565.83
	2266380.41
	371565.83
	2266380.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:112

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	37
	38
	22.73
	–
	–

	38
	39
	40.93
	–
	–

	39
	40
	6.31
	–
	–

	40
	41
	25.08
	–
	–

	41
	42
	1.71
	–
	–

	42
	37
	52.18
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:112

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1179 кв.м ± 6.91 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1179 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 6.91

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1179

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:112

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:113

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	43
	371616.07
	2266320.59
	371616.07
	2266320.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	44
	371639.72
	2266298.93
	371639.72
	2266298.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	45
	371656.27
	2266316.72
	371656.27
	2266316.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	46
	371667.23
	2266328.51
	371667.23
	2266328.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	47
	371666.91
	2266328.79
	371666.91
	2266328.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	48
	371668.25
	2266330.52
	371668.25
	2266330.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	49
	371646.56
	2266352.76
	371646.56
	2266352.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	50
	371646.28
	2266352.46
	371646.28
	2266352.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	51
	371645.26
	2266351.62
	371645.26
	2266351.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	52
	371644.78
	2266351.87
	371644.78
	2266351.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	371632.20
	2266338.14
	371632.20
	2266338.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	54
	371630.10
	2266335.85
	371630.10
	2266335.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	55
	371625.15
	2266330.33
	371625.15
	2266330.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	43
	371616.07
	2266320.59
	371616.07
	2266320.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:113

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	43
	44
	32.07
	–
	–

	44
	45
	24.30
	–
	–

	45
	46
	16.10
	–
	–

	46
	47
	0.43
	–
	–

	47
	48
	2.19
	–
	–

	48
	49
	31.07
	–
	–

	49
	50
	0.41
	–
	–

	50
	51
	1.32
	–
	–

	51
	52
	0.54
	–
	–

	52
	53
	18.62
	–
	–

	53
	54
	3.11
	–
	–

	54
	55
	7.41
	–
	–

	55
	43
	13.32
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:113

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1396 кв.м ± 7.47 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1396 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 7.47

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1396

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:113

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:115

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7032
	371808.10
	2266134.47
	371808.10
	2266134.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7033
	371839.59
	2266166.22
	371839.59
	2266166.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7034
	371821.54
	2266182.58
	371821.54
	2266182.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7035
	371813.38
	2266187.11
	371813.38
	2266187.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	371801.31
	2266174.97
	371801.31
	2266174.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	371802.10
	2266174.04
	371802.10
	2266174.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	371784.94
	2266157.48
	371784.94
	2266157.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7039
	371787.19
	2266154.70
	371787.19
	2266154.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7032
	371808.10
	2266134.47
	371808.10
	2266134.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:115

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7032
	7033
	44.72
	–
	–

	7033
	7034
	24.36
	–
	–

	7034
	7035
	9.33
	–
	–

	7035
	7036
	17.12
	–
	–

	7036
	7037
	1.22
	–
	–

	7037
	7038
	23.85
	–
	–

	7038
	7039
	3.58
	–
	–

	7039
	7032
	29.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:115

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1439 кв.м ± 7.59 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1439 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 7.59

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1439

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:115

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:116

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	56
	371848.38
	2265118.57
	371848.38
	2265118.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	371880.65
	2265085.84
	371880.65
	2265085.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	58
	371905.97
	2265115.30
	371905.97
	2265115.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	59
	371902.30
	2265118.29
	371902.30
	2265118.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	371898.58
	2265120.17
	371898.58
	2265120.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	371872.40
	2265142.44
	371872.40
	2265142.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	56
	371848.38
	2265118.57
	371848.38
	2265118.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:116

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	56
	57
	45.96
	–
	–

	57
	58
	38.85
	–
	–

	58
	59
	4.73
	–
	–

	59
	60
	4.17
	–
	–

	60
	61
	34.37
	–
	–

	61
	56
	33.86
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:116

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1600 кв.м ± 8.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1600 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 8.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:116

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:119

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	62
	371773.00
	2265192.66
	371773.00
	2265192.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	63
	371816.23
	2265150.20
	371816.23
	2265150.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	64
	371837.27
	2265173.65
	371837.27
	2265173.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	65
	371840.06
	2265176.48
	371840.06
	2265176.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	371824.29
	2265193.65
	371824.29
	2265193.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	67
	371822.38
	2265191.67
	371822.38
	2265191.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	68
	371800.79
	2265209.63
	371800.79
	2265209.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	69
	371792.01
	2265212.45
	371792.01
	2265212.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	70
	371786.17
	2265210.08
	371786.17
	2265210.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	371773.00
	2265192.66
	371773.00
	2265192.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:119

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	62
	63
	60.59
	–
	–

	63
	64
	31.51
	–
	–

	64
	65
	3.97
	–
	–

	65
	66
	23.31
	–
	–

	66
	67
	2.75
	–
	–

	67
	68
	28.08
	–
	–

	68
	69
	9.22
	–
	–

	69
	70
	6.30
	–
	–

	70
	62
	21.84
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:119

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2051 кв.м ± 9.07 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2051 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 9.07

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2051

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:119

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:120

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7040
	371902.88
	2266124.28
	371902.88
	2266124.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7041
	371909.87
	2266117.51
	371909.87
	2266117.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7042
	371915.48
	2266110.83
	371915.48
	2266110.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7043
	371920.86
	2266105.21
	371920.86
	2266105.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7044
	371926.88
	2266100.50
	371926.88
	2266100.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7045
	371941.43
	2266084.60
	371941.43
	2266084.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7046
	371946.15
	2266079.43
	371946.15
	2266079.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7047
	371947.57
	2266077.88
	371947.57
	2266077.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7048
	371938.45
	2266069.63
	371938.45
	2266069.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7049
	371908.88
	2266097.80
	371908.88
	2266097.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7050
	371905.01
	2266101.85
	371905.01
	2266101.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7051
	371892.45
	2266113.43
	371892.45
	2266113.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7040
	371902.88
	2266124.28
	371902.88
	2266124.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:120

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7040
	7041
	9.73
	–
	–

	7041
	7042
	8.72
	–
	–

	7042
	7043
	7.78
	–
	–

	7043
	7044
	7.64
	–
	–

	7044
	7045
	21.55
	–
	–

	7045
	7046
	7.00
	–
	–

	7046
	7047
	2.10
	–
	–

	7047
	7048
	12.30
	–
	–

	7048
	7049
	40.84
	–
	–

	7049
	7050
	5.60
	–
	–

	7050
	7051
	17.08
	–
	–

	7051
	7040
	15.05
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:120

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	885 кв.м ± 5.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √885 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 5.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	885

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:120

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:121

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	71
	371692.36
	2266247.30
	371692.36
	2266247.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	72
	371695.21
	2266244.50
	371695.21
	2266244.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	73
	371709.10
	2266230.54
	371709.10
	2266230.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	74
	371714.57
	2266225.64
	371714.57
	2266225.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	75
	371717.19
	2266222.93
	371717.19
	2266222.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	76
	371720.61
	2266226.12
	371720.61
	2266226.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	77
	371723.18
	2266228.23
	371723.18
	2266228.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	78
	371729.84
	2266235.95
	371729.84
	2266235.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	79
	371716.12
	2266250.50
	371716.12
	2266250.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	80
	371716.47
	2266250.84
	371716.47
	2266250.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	81
	371708.37
	2266259.20
	371708.37
	2266259.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	82
	371705.70
	2266261.32
	371705.70
	2266261.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	83
	371700.45
	2266257.04
	371700.45
	2266257.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	84
	371701.03
	2266256.10
	371701.03
	2266256.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	371692.36
	2266247.30
	371692.36
	2266247.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:121

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	71
	72
	4.00
	–
	–

	72
	73
	19.69
	–
	–

	73
	74
	7.34
	–
	–

	74
	75
	3.77
	–
	–

	75
	76
	4.68
	–
	–

	76
	77
	3.33
	–
	–

	77
	78
	10.20
	–
	–

	78
	79
	20.00
	–
	–

	79
	80
	0.49
	–
	–

	80
	81
	11.64
	–
	–

	81
	82
	3.41
	–
	–

	82
	83
	6.77
	–
	–

	83
	84
	1.10
	–
	–

	84
	71
	12.35
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:121

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	671 кв.м ± 5.18 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √671 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 5.18

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	671

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:121

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:122

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	85
	371656.27
	2266316.66
	371656.27
	2266316.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	86
	371639.72
	2266298.87
	371639.72
	2266298.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	87
	371652.39
	2266286.44
	371652.39
	2266286.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	88
	371663.72
	2266291.33
	371663.72
	2266291.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	89
	371675.66
	2266292.51
	371675.66
	2266292.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	90
	371697.66
	2266300.28
	371697.66
	2266300.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	91
	371690.02
	2266308.10
	371690.02
	2266308.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	92
	371667.23
	2266328.45
	371667.23
	2266328.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	85
	371656.27
	2266316.66
	371656.27
	2266316.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:122

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	85
	86
	24.30
	–
	–

	86
	87
	17.75
	–
	–

	87
	88
	12.34
	–
	–

	88
	89
	12.00
	–
	–

	89
	90
	23.33
	–
	–

	90
	91
	10.93
	–
	–

	91
	92
	30.55
	–
	–

	92
	85
	16.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:122

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1219 кв.м ± 7.16 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1219 * √((1 + 1.38²)/(2 * 1.38)) = 7.16

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1219

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:122

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:124

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	93
	371666.91
	2266328.73
	371666.91
	2266328.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	94
	371690.06
	2266308.03
	371690.06
	2266308.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	95
	371727.18
	2266346.72
	371727.18
	2266346.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	96
	371704.23
	2266368.40
	371704.23
	2266368.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	97
	371668.25
	2266330.46
	371668.25
	2266330.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	93
	371666.91
	2266328.73
	371666.91
	2266328.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:124

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	93
	94
	31.05
	–
	–

	94
	95
	53.62
	–
	–

	95
	96
	31.57
	–
	–

	96
	97
	52.29
	–
	–

	97
	93
	2.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:124

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1697 кв.м ± 8.24 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1697 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 8.24

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1697

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:124

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:128

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	98
	371565.31
	2265937.60
	371565.31
	2265937.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	99
	371593.41
	2265966.07
	371593.41
	2265966.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	100
	371572.06
	2265987.15
	371572.06
	2265987.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	101
	371543.96
	2265958.68
	371543.96
	2265958.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	98
	371565.31
	2265937.60
	371565.31
	2265937.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:128

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	98
	99
	40.00
	–
	–

	99
	100
	30.00
	–
	–

	100
	101
	40.00
	–
	–

	101
	98
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:128

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:128

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:129

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	102
	371808.47
	2266223.56
	371808.47
	2266223.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	103
	371795.26
	2266209.36
	371795.26
	2266209.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	104
	371818.86
	2266187.85
	371818.86
	2266187.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	105
	371822.59
	2266185.95
	371822.59
	2266185.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	106
	371828.15
	2266189.61
	371828.15
	2266189.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	107
	371836.42
	2266197.08
	371836.42
	2266197.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	108
	371837.42
	2266198.04
	371837.42
	2266198.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	109
	371836.32
	2266199.19
	371836.32
	2266199.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	110
	371830.52
	2266204.71
	371830.52
	2266204.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	111
	371820.59
	2266214.16
	371820.59
	2266214.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	112
	371816.89
	2266217.12
	371816.89
	2266217.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	102
	371808.47
	2266223.56
	371808.47
	2266223.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:129

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	102
	103
	19.39
	–
	–

	103
	104
	31.93
	–
	–

	104
	105
	4.19
	–
	–

	105
	106
	6.66
	–
	–

	106
	107
	11.14
	–
	–

	107
	108
	1.39
	–
	–

	108
	109
	1.59
	–
	–

	109
	110
	8.01
	–
	–

	110
	111
	13.71
	–
	–

	111
	112
	4.74
	–
	–

	112
	102
	10.60
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:129

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	757 кв.м ± 5.52 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √757 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 5.52

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	757

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:129

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:131

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7052
	371724.06
	2265292.72
	371724.06
	2265292.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7053
	371694.08
	2265321.98
	371694.08
	2265321.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7054
	371667.67
	2265293.23
	371667.67
	2265293.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7055
	371696.77
	2265265.51
	371696.77
	2265265.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7052
	371724.06
	2265292.72
	371724.06
	2265292.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:131

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7052
	7053
	41.89
	–
	–

	7053
	7054
	39.04
	–
	–

	7054
	7055
	40.19
	–
	–

	7055
	7052
	38.54
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:131

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1591 кв.м ± 7.98 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1591 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 7.98

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1591

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:131

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:132

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7056
	372016.93
	2265917.43
	372016.93
	2265917.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7057
	371993.16
	2265940.01
	371993.16
	2265940.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7058
	371974.73
	2265920.85
	371974.73
	2265920.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7059
	371971.78
	2265917.54
	371971.78
	2265917.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7060
	371963.86
	2265909.38
	371963.86
	2265909.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7061
	371963.29
	2265908.79
	371963.29
	2265908.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7062
	371987.27
	2265887.64
	371987.27
	2265887.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7056
	372016.93
	2265917.43
	372016.93
	2265917.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:132

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7056
	7057
	32.79
	–
	–

	7057
	7058
	26.59
	–
	–

	7058
	7059
	4.43
	–
	–

	7059
	7060
	11.37
	–
	–

	7060
	7061
	0.82
	–
	–

	7061
	7062
	31.97
	–
	–

	7062
	7056
	42.04
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:132

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1380 кв.м ± 7.43 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1380 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 7.43

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1380

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:132

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:133

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	125
	372321.84
	2264658.26
	372321.84
	2264658.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	126
	372353.94
	2264627.01
	372353.94
	2264627.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	127
	372373.85
	2264606.64
	372373.85
	2264606.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	128
	372388.90
	2264622.56
	372388.90
	2264622.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	129
	372363.55
	2264648.15
	372363.55
	2264648.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	130
	372357.31
	2264653.36
	372357.31
	2264653.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	131
	372358.62
	2264654.82
	372358.62
	2264654.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	132
	372353.91
	2264658.09
	372353.91
	2264658.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	133
	372349.95
	2264661.16
	372349.95
	2264661.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	134
	372349.16
	2264660.20
	372349.16
	2264660.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	135
	372345.60
	2264663.18
	372345.60
	2264663.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	136
	372334.98
	2264671.96
	372334.98
	2264671.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	125
	372321.84
	2264658.26
	372321.84
	2264658.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:133

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	125
	126
	44.80
	–
	–

	126
	127
	28.48
	–
	–

	127
	128
	21.91
	–
	–

	128
	129
	36.02
	–
	–

	129
	130
	8.13
	–
	–

	130
	131
	1.96
	–
	–

	131
	132
	5.73
	–
	–

	132
	133
	5.01
	–
	–

	133
	134
	1.24
	–
	–

	134
	135
	4.64
	–
	–

	135
	136
	13.78
	–
	–

	136
	125
	18.98
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:133

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1562 кв.м ± 7.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1562 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 7.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1562

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения магазина

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:133

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:138

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	141
	371830.88
	2266112.54
	371830.88
	2266112.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	142
	371854.82
	2266089.50
	371854.82
	2266089.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	143
	371885.36
	2266120.84
	371885.36
	2266120.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	144
	371861.79
	2266144.34
	371861.79
	2266144.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	141
	371830.88
	2266112.54
	371830.88
	2266112.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:138

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	141
	142
	33.23
	–
	–

	142
	143
	43.76
	–
	–

	143
	144
	33.28
	–
	–

	144
	141
	44.35
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:138

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1465 кв.м ± 7.66 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1465 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.66

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1465

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:138

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:142

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	150
	372011.08
	2265937.69
	372011.08
	2265937.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	151
	372025.72
	2265923.11
	372025.72
	2265923.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	117
	372048.23
	2265945.68
	372048.23
	2265945.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	152
	372032.94
	2265960.30
	372032.94
	2265960.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	372011.08
	2265937.69
	372011.08
	2265937.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:142

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	150
	151
	20.66
	–
	–

	151
	117
	31.88
	–
	–

	117
	152
	21.15
	–
	–

	152
	150
	31.45
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:142

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	662 кв.м ± 5.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √662 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 5.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	662

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:142

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:143

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	153
	372086.23
	2264931.76
	372086.23
	2264931.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	154
	372060.88
	2264955.90
	372060.88
	2264955.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	155
	372035.57
	2264934.20
	372035.57
	2264934.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	156
	372061.45
	2264908.73
	372061.45
	2264908.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	153
	372086.23
	2264931.76
	372086.23
	2264931.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:143

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	153
	154
	35.01
	–
	–

	154
	155
	33.34
	–
	–

	155
	156
	36.31
	–
	–

	156
	153
	33.83
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:143

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1194 кв.м ± 6.92 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1194 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.92

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1194

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:143

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:148

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7063
	371268.97
	2265734.24
	371268.97
	2265734.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7064
	371263.61
	2265740.84
	371263.61
	2265740.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7065
	371259.44
	2265744.98
	371259.44
	2265744.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7066
	371256.98
	2265747.70
	371256.98
	2265747.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7067
	371253.78
	2265750.55
	371253.78
	2265750.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7068
	371238.21
	2265767.06
	371238.21
	2265767.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7069
	371208.64
	2265738.30
	371208.64
	2265738.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7070
	371243.03
	2265704.42
	371243.03
	2265704.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7071
	371261.22
	2265724.40
	371261.22
	2265724.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7072
	371268.03
	2265730.74
	371268.03
	2265730.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7063
	371268.97
	2265734.24
	371268.97
	2265734.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:148

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7063
	7064
	8.50
	–
	–

	7064
	7065
	5.88
	–
	–

	7065
	7066
	3.67
	–
	–

	7066
	7067
	4.29
	–
	–

	7067
	7068
	22.69
	–
	–

	7068
	7069
	41.25
	–
	–

	7069
	7070
	48.28
	–
	–

	7070
	7071
	27.02
	–
	–

	7071
	7072
	9.30
	–
	–

	7072
	7063
	3.62
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:148

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1910 кв.м ± 8.74 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1910 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 8.74

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1910

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:148

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:153

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	157
	372032.57
	2266052.24
	372032.57
	2266052.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	158
	372020.95
	2266063.49
	372020.95
	2266063.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	159
	371980.29
	2266024.78
	371980.29
	2266024.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	160
	371980.79
	2266024.37
	371980.79
	2266024.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	161
	371993.96
	2266015.28
	371993.96
	2266015.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	162
	372010.13
	2266030.33
	372010.13
	2266030.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	163
	372019.40
	2266040.11
	372019.40
	2266040.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	157
	372032.57
	2266052.24
	372032.57
	2266052.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:153

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	157
	158
	16.17
	–
	–

	158
	159
	56.14
	–
	–

	159
	160
	0.65
	–
	–

	160
	161
	16.00
	–
	–

	161
	162
	22.09
	–
	–

	162
	163
	13.48
	–
	–

	163
	157
	17.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:153

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	890 кв.м ± 5.98 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √890 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 5.98

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	890

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:153

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:154

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7085
	371156.65
	2265839.98
	371156.65
	2265839.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7086
	371137.78
	2265859.82
	371137.78
	2265859.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7087
	371130.73
	2265868.00
	371130.73
	2265868.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7088
	371104.54
	2265840.08
	371104.54
	2265840.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7089
	371132.40
	2265811.60
	371132.40
	2265811.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7085
	371156.65
	2265839.98
	371156.65
	2265839.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:154

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7085
	7086
	27.38
	–
	–

	7086
	7087
	10.80
	–
	–

	7087
	7088
	38.28
	–
	–

	7088
	7089
	39.84
	–
	–

	7089
	7085
	37.33
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:154

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1462 кв.м ± 7.66 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1462 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 7.66

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1462

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:154

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:157

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	172
	371950.49
	2265997.10
	371950.49
	2265997.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	173
	371967.69
	2265979.82
	371967.69
	2265979.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	174
	371971.07
	2265983.53
	371971.07
	2265983.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	175
	371986.74
	2266000.73
	371986.74
	2266000.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	176
	371997.96
	2266013.05
	371997.96
	2266013.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	177
	371993.94
	2266015.28
	371993.94
	2266015.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	178
	371980.78
	2266024.37
	371980.78
	2266024.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	179
	371977.87
	2266026.75
	371977.87
	2266026.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	172
	371950.49
	2265997.10
	371950.49
	2265997.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:157

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	172
	173
	24.38
	–
	–

	173
	174
	5.02
	–
	–

	174
	175
	23.27
	–
	–

	175
	176
	16.66
	–
	–

	176
	177
	4.60
	–
	–

	177
	178
	15.99
	–
	–

	178
	179
	3.76
	–
	–

	179
	172
	40.36
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:157

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1025 кв.м ± 6.40 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1025 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.40

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1025

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:157

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:160

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	180
	371610.76
	2266310.09
	371610.76
	2266310.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	181
	371583.73
	2266336.53
	371583.73
	2266336.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	182
	371549.27
	2266299.56
	371549.27
	2266299.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	183
	371582.33
	2266273.79
	371582.33
	2266273.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	184
	371589.03
	2266281.70
	371589.03
	2266281.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	185
	371588.19
	2266284.82
	371588.19
	2266284.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	180
	371610.76
	2266310.09
	371610.76
	2266310.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:160

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	180
	181
	37.81
	–
	–

	181
	182
	50.54
	–
	–

	182
	183
	41.92
	–
	–

	183
	184
	10.37
	–
	–

	184
	185
	3.23
	–
	–

	185
	180
	33.88
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:160

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1885 кв.м ± 8.68 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1885 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 8.68

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1885

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:160

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:161

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	186
	371478.89
	2266136.77
	371478.89
	2266136.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	187
	371457.54
	2266157.85
	371457.54
	2266157.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	188
	371429.44
	2266129.38
	371429.44
	2266129.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	189
	371434.07
	2266124.81
	371434.07
	2266124.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	190
	371450.79
	2266108.31
	371450.79
	2266108.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	186
	371478.89
	2266136.77
	371478.89
	2266136.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:161

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	186
	187
	30.00
	–
	–

	187
	188
	40.00
	–
	–

	188
	189
	6.51
	–
	–

	189
	190
	23.49
	–
	–

	190
	186
	39.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:161

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:161

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:165

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7090
	371634.57
	2266059.11
	371634.57
	2266059.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7091
	371623.90
	2266069.65
	371623.90
	2266069.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7092
	371613.23
	2266080.19
	371613.23
	2266080.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7093
	371585.04
	2266051.84
	371585.04
	2266051.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7094
	371606.37
	2266030.74
	371606.37
	2266030.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7090
	371634.57
	2266059.11
	371634.57
	2266059.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:165

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7090
	7091
	15.00
	–
	–

	7091
	7092
	15.00
	–
	–

	7092
	7093
	39.98
	–
	–

	7093
	7094
	30.00
	–
	–

	7094
	7090
	40.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:165

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:165

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:175

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	191
	371075.41
	2265867.78
	371075.41
	2265867.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	192
	371104.54
	2265840.08
	371104.54
	2265840.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	193
	371130.73
	2265868.00
	371130.73
	2265868.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	194
	371102.83
	2265897.29
	371102.83
	2265897.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	191
	371075.41
	2265867.78
	371075.41
	2265867.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:175

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	191
	192
	40.20
	–
	–

	192
	193
	38.28
	–
	–

	193
	194
	40.45
	–
	–

	194
	191
	40.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:175

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1583 кв.м ± 7.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1583 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 7.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1583

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:175

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:176

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	195
	371621.04
	2266374.59
	371621.04
	2266374.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	196
	371644.54
	2266351.93
	371644.54
	2266351.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	197
	371645.26
	2266351.56
	371645.26
	2266351.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	198
	371646.28
	2266352.40
	371646.28
	2266352.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	199
	371681.40
	2266389.67
	371681.40
	2266389.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	200
	371657.17
	2266411.67
	371657.17
	2266411.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	201
	371635.91
	2266389.53
	371635.91
	2266389.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	202
	371621.09
	2266374.98
	371621.09
	2266374.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	195
	371621.04
	2266374.59
	371621.04
	2266374.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:176

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	195
	196
	32.65
	–
	–

	196
	197
	0.81
	–
	–

	197
	198
	1.32
	–
	–

	198
	199
	51.21
	–
	–

	199
	200
	32.73
	–
	–

	200
	201
	30.69
	–
	–

	201
	202
	20.77
	–
	–

	202
	195
	0.39
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:176

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1729 кв.м ± 8.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1729 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 8.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1729

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:176

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:178

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7095
	371478.12
	2266265.52
	371478.12
	2266265.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7096
	371521.82
	2266297.98
	371521.82
	2266297.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7097
	371473.15
	2266343.65
	371473.15
	2266343.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7098
	371471.30
	2266341.74
	371471.30
	2266341.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7099
	371435.10
	2266376.81
	371435.10
	2266376.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7100
	371393.80
	2266335.43
	371393.80
	2266335.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7101
	371394.70
	2266334.51
	371394.70
	2266334.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7102
	371404.26
	2266324.45
	371404.26
	2266324.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7103
	371406.71
	2266326.79
	371406.71
	2266326.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7104
	371413.40
	2266325.29
	371413.40
	2266325.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7095
	371478.12
	2266265.52
	371478.12
	2266265.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:178

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7095
	7096
	54.44
	–
	–

	7096
	7097
	66.74
	–
	–

	7097
	7098
	2.66
	–
	–

	7098
	7099
	50.40
	–
	–

	7099
	7100
	58.46
	–
	–

	7100
	7101
	1.29
	–
	–

	7101
	7102
	13.88
	–
	–

	7102
	7103
	3.39
	–
	–

	7103
	7104
	6.86
	–
	–

	7104
	7095
	88.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:178

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	6100 кв.м ± 15.70 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √6100 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 15.70

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	6100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	база газового хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:178

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:179

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7105
	372437.90
	2264576.46
	372437.90
	2264576.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7106
	372388.90
	2264622.56
	372388.90
	2264622.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7107
	372373.85
	2264606.64
	372373.85
	2264606.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7108
	372422.46
	2264559.90
	372422.46
	2264559.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7105
	372437.90
	2264576.46
	372437.90
	2264576.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:179

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7105
	7106
	67.28
	–
	–

	7106
	7107
	21.91
	–
	–

	7107
	7108
	67.44
	–
	–

	7108
	7105
	22.64
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:179

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 7.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения магазина розничной торговли

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:179

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:184

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	222
	371531.45
	2266026.23
	371531.45
	2266026.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	223
	371559.78
	2266054.46
	371559.78
	2266054.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	224
	371538.60
	2266075.71
	371538.60
	2266075.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	225
	371510.27
	2266047.48
	371510.27
	2266047.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	222
	371531.45
	2266026.23
	371531.45
	2266026.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:184

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	222
	223
	39.99
	–
	–

	223
	224
	30.00
	–
	–

	224
	225
	39.99
	–
	–

	225
	222
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:184

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	Российская Федерация, Ленинградская область, Ленинградская область, муниципальный район Тосненский, городское поселение Любанское, город Любань, улица Гончарова, земельный участок 12

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:184

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:185

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	226
	371505.79
	2266257.98
	371505.79
	2266257.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	227
	371530.74
	2266234.59
	371530.74
	2266234.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	228
	371556.85
	2266262.44
	371556.85
	2266262.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	229
	371528.39
	2266281.39
	371528.39
	2266281.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	226
	371505.79
	2266257.98
	371505.79
	2266257.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:185

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	226
	227
	34.20
	–
	–

	227
	228
	38.18
	–
	–

	228
	229
	34.19
	–
	–

	229
	226
	32.54
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:185

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 6.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:185

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:186

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	230
	371293.67
	2266102.28
	371293.67
	2266102.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	231
	371315.46
	2266127.92
	371315.46
	2266127.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	232
	371287.70
	2266150.74
	371287.70
	2266150.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	233
	371266.26
	2266125.31
	371266.26
	2266125.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	230
	371293.67
	2266102.28
	371293.67
	2266102.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:186

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	230
	231
	33.65
	–
	–

	231
	232
	35.94
	–
	–

	232
	233
	33.26
	–
	–

	233
	230
	35.80
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:186

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:186

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:187

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	234
	371677.16
	2266246.44
	371677.16
	2266246.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	235
	371653.03
	2266269.53
	371653.03
	2266269.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	236
	371618.91
	2266236.52
	371618.91
	2266236.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	237
	371644.50
	2266211.96
	371644.50
	2266211.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	234
	371677.16
	2266246.44
	371677.16
	2266246.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:187

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	234
	235
	33.40
	–
	–

	235
	236
	47.47
	–
	–

	236
	237
	35.47
	–
	–

	237
	234
	47.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:187

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1634 кв.м ± 8.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1634 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 8.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1634

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:187

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:195

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7109
	371549.53
	2266450.35
	371549.53
	2266450.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7110
	371561.50
	2266421.97
	371561.50
	2266421.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7111
	371586.20
	2266437.16
	371586.20
	2266437.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7112
	371572.53
	2266459.19
	371572.53
	2266459.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7113
	371572.59
	2266459.54
	371572.59
	2266459.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7114
	371571.02
	2266458.92
	371571.02
	2266458.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7109
	371549.53
	2266450.35
	371549.53
	2266450.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:195

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7109
	7110
	30.80
	–
	–

	7110
	7111
	29.00
	–
	–

	7111
	7112
	25.93
	–
	–

	7112
	7113
	0.36
	–
	–

	7113
	7114
	1.69
	–
	–

	7114
	7109
	23.14
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:195

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	759 кв.м ± 5.51 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √759 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 5.51

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	759

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:195

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:199

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7115
	371746.43
	2266329.80
	371746.43
	2266329.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7116
	371727.18
	2266346.72
	371727.18
	2266346.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7117
	371690.06
	2266308.03
	371690.06
	2266308.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7118
	371697.32
	2266301.51
	371697.32
	2266301.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7119
	371726.14
	2266308.86
	371726.14
	2266308.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7120
	371732.02
	2266313.04
	371732.02
	2266313.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7115
	371746.43
	2266329.80
	371746.43
	2266329.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:199

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7115
	7116
	25.63
	–
	–

	7116
	7117
	53.62
	–
	–

	7117
	7118
	9.76
	–
	–

	7118
	7119
	29.74
	–
	–

	7119
	7120
	7.21
	–
	–

	7120
	7115
	22.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:199

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1196 кв.м ± 7.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1196 * √((1 + 1.25²)/(2 * 1.25)) = 7.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1196

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение индивидуального жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:199

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:202

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7121
	371573.35
	2266359.29
	371573.35
	2266359.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7122
	371565.83
	2266380.41
	371565.83
	2266380.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7123
	371518.90
	2266357.61
	371518.90
	2266357.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7124
	371538.57
	2266328.52
	371538.57
	2266328.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7121
	371573.35
	2266359.29
	371573.35
	2266359.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:202

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7121
	7122
	22.42
	–
	–

	7122
	7123
	52.18
	–
	–

	7123
	7124
	35.12
	–
	–

	7124
	7121
	46.44
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:202

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1390 кв.м ± 7.46 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1390 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 7.46

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1390

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	под строительство индивидуального жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:202

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:44

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	242
	371225.62
	2266009.95
	371225.62
	2266009.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	243
	371246.96
	2265989.02
	371246.96
	2265989.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	244
	371274.07
	2266026.48
	371274.07
	2266026.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	245
	371257.20
	2266042.05
	371257.20
	2266042.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	242
	371225.62
	2266009.95
	371225.62
	2266009.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:44

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	242
	243
	29.89
	–
	–

	243
	244
	46.24
	–
	–

	244
	245
	22.96
	–
	–

	245
	242
	45.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:44

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 6.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:44

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:45

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	371294.20
	2265938.96
	371294.20
	2265938.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	371298.63
	2265943.23
	371298.63
	2265943.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	371316.04
	2265961.65
	371316.04
	2265961.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	371319.05
	2265965.09
	371319.05
	2265965.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	371322.24
	2265969.14
	371322.24
	2265969.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	371299.95
	2265990.74
	371299.95
	2265990.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	371273.09
	2265960.50
	371273.09
	2265960.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	371294.20
	2265938.96
	371294.20
	2265938.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:45

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	6.15
	–
	–

	2
	3
	25.35
	–
	–

	3
	4
	4.57
	–
	–

	4
	5
	5.16
	–
	–

	5
	1
	31.04
	–
	–

	1
	2
	40.45
	–
	–

	2
	1
	30.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:45

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1263 кв.м ± 7.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1263 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 7.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1263

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:45

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:49

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7139
	371188.21
	2265912.68
	371188.21
	2265912.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7140
	371212.52
	2265937.06
	371212.52
	2265937.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7141
	371194.12
	2265955.92
	371194.12
	2265955.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7142
	371157.97
	2265944.06
	371157.97
	2265944.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7139
	371188.21
	2265912.68
	371188.21
	2265912.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:49

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7139
	7140
	34.43
	–
	–

	7140
	7141
	26.35
	–
	–

	7141
	7142
	38.05
	–
	–

	7142
	7139
	43.58
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:49

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 7.02 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 7.02

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:49

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:514

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	371133.19
	2265971.23
	371133.19
	2265971.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	371144.88
	2265982.91
	371144.88
	2265982.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	371122.78
	2266000.27
	371122.78
	2266000.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	371117.15
	2265992.34
	371117.15
	2265992.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	371112.82
	2265986.51
	371112.82
	2265986.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	371123.92
	2265978.31
	371123.92
	2265978.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	371133.19
	2265971.23
	371133.19
	2265971.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:514

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	16.53
	–
	–

	2
	3
	28.10
	–
	–

	3
	4
	9.73
	–
	–

	4
	5
	7.26
	–
	–

	5
	6
	13.80
	–
	–

	6
	1
	11.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:514

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	445 кв.м ± 4.23 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √445 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 4.23

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	445

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения магазина

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:514

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:52

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	246
	371776.70
	2266102.92
	371776.70
	2266102.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	247
	371800.63
	2266127.08
	371800.63
	2266127.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	248
	371774.65
	2266151.70
	371774.65
	2266151.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	249
	371751.44
	2266126.84
	371751.44
	2266126.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	246
	371776.70
	2266102.92
	371776.70
	2266102.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	246
	247
	34.01
	–
	–

	247
	248
	35.79
	–
	–

	248
	249
	34.01
	–
	–

	249
	246
	34.79
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:52

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:52

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:53

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	250
	371946.45
	2265986.22
	371946.45
	2265986.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	251
	371925.40
	2266006.97
	371925.40
	2266006.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	252
	371896.96
	2265978.54
	371896.96
	2265978.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	253
	371913.23
	2265962.29
	371913.23
	2265962.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	254
	371918.22
	2265957.37
	371918.22
	2265957.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	250
	371946.45
	2265986.22
	371946.45
	2265986.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:53

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	250
	251
	29.56
	–
	–

	251
	252
	40.21
	–
	–

	252
	253
	23.00
	–
	–

	253
	254
	7.01
	–
	–

	254
	250
	40.36
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:53

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:53

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:54

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	255
	371604.96
	2266171.49
	371604.96
	2266171.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	256
	371638.96
	2266208.41
	371638.96
	2266208.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	257
	371618.03
	2266227.84
	371618.03
	2266227.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	258
	371610.58
	2266220.54
	371610.58
	2266220.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	259
	371582.03
	2266192.53
	371582.03
	2266192.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	255
	371604.96
	2266171.49
	371604.96
	2266171.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:54

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	255
	256
	50.19
	–
	–

	256
	257
	28.56
	–
	–

	257
	258
	10.43
	–
	–

	258
	259
	40.00
	–
	–

	259
	255
	31.12
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:54

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:54

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:6

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	260
	371519.93
	2266092.98
	371519.93
	2266092.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	261
	371499.09
	2266114.56
	371499.09
	2266114.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	262
	371470.31
	2266086.78
	371470.31
	2266086.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	263
	371474.48
	2266082.47
	371474.48
	2266082.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	264
	371491.15
	2266065.20
	371491.15
	2266065.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	260
	371519.93
	2266092.98
	371519.93
	2266092.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:6

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	260
	261
	30.00
	–
	–

	261
	262
	40.00
	–
	–

	262
	263
	6.00
	–
	–

	263
	264
	24.00
	–
	–

	264
	260
	40.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:6

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:6

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:74

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	265
	371253.07
	2265981.36
	371253.07
	2265981.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	266
	371254.82
	2265979.55
	371254.82
	2265979.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	267
	371277.46
	2266010.83
	371277.46
	2266010.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	268
	371275.49
	2266012.69
	371275.49
	2266012.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	265
	371253.07
	2265981.36
	371253.07
	2265981.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:74

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	265
	266
	2.52
	–
	–

	266
	267
	38.61
	–
	–

	267
	268
	2.71
	–
	–

	268
	265
	38.53
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:74

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	100 кв.м ± 2.04 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √100 * √((1 + 1.36²)/(2 * 1.36)) = 2.04

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1100 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:74

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:75

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	269
	371847.07
	2266081.31
	371847.07
	2266081.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	270
	371827.93
	2266100.50
	371827.93
	2266100.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	271
	371789.50
	2266064.53
	371789.50
	2266064.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	272
	371796.80
	2266055.43
	371796.80
	2266055.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	273
	371803.82
	2266047.29
	371803.82
	2266047.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	274
	371808.08
	2266045.73
	371808.08
	2266045.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	275
	371812.21
	2266047.72
	371812.21
	2266047.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	276
	371816.23
	2266050.01
	371816.23
	2266050.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	269
	371847.07
	2266081.31
	371847.07
	2266081.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:75

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	269
	270
	27.10
	–
	–

	270
	271
	52.64
	–
	–

	271
	272
	11.67
	–
	–

	272
	273
	10.75
	–
	–

	273
	274
	4.54
	–
	–

	274
	275
	4.58
	–
	–

	275
	276
	4.63
	–
	–

	276
	269
	43.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:75

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 7.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:75

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:770

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	371457.54
	2266157.85
	371457.54
	2266157.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	закрепление отсутствует

	1
	371436.85
	2266179.63
	371436.85
	2266179.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	закрепление отсутствует

	2
	371408.35
	2266150.69
	371408.35
	2266150.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	закрепление отсутствует

	2
	371429.44
	2266129.38
	371429.44
	2266129.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	закрепление отсутствует

	1
	371457.54
	2266157.85
	371457.54
	2266157.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:770

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	1
	30.04
	–
	–

	1
	2
	40.62
	–
	–

	2
	2
	29.98
	–
	–

	2
	1
	40.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:770

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1209 кв.м ± 6.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1209 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1209

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного стрительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:770

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:771

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	372338.42
	2264681.13
	372338.42
	2264681.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	закрепление отсутствует

	3
	372310.80
	2264708.66
	372310.80
	2264708.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	закрепление отсутствует

	4
	372291.42
	2264688.46
	372291.42
	2264688.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	закрепление отсутствует

	2
	372318.61
	2264661.47
	372318.61
	2264661.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	закрепление отсутствует

	1
	372338.42
	2264681.13
	372338.42
	2264681.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:771

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	3
	39.00
	–
	–

	3
	4
	27.99
	–
	–

	4
	2
	38.31
	–
	–

	2
	1
	27.91
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:771

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1080 кв.м ± 6.57 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1080 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.57

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1080

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:771

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:79

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7143
	371610.58
	2266220.54
	371610.58
	2266220.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7144
	371589.57
	2266241.95
	371589.57
	2266241.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7145
	371561.02
	2266213.94
	371561.02
	2266213.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7146
	371582.03
	2266192.53
	371582.03
	2266192.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7143
	371610.58
	2266220.54
	371610.58
	2266220.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:79

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7143
	7144
	30.00
	–
	–

	7144
	7145
	40.00
	–
	–

	7145
	7146
	30.00
	–
	–

	7146
	7143
	40.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:79

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:79

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:80

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	277
	371587.30
	2266478.15
	371587.30
	2266478.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	278
	371568.47
	2266497.50
	371568.47
	2266497.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	279
	371565.76
	2266500.12
	371565.76
	2266500.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	280
	371563.78
	2266497.92
	371563.78
	2266497.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	281
	371549.54
	2266484.07
	371549.54
	2266484.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	282
	371571.02
	2266458.92
	371571.02
	2266458.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	283
	371573.51
	2266459.90
	371573.51
	2266459.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	284
	371573.71
	2266463.35
	371573.71
	2266463.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	277
	371587.30
	2266478.15
	371587.30
	2266478.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:80

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	277
	278
	27.00
	–
	–

	278
	279
	3.77
	–
	–

	279
	280
	2.96
	–
	–

	280
	281
	19.86
	–
	–

	281
	282
	33.07
	–
	–

	282
	283
	2.68
	–
	–

	283
	284
	3.46
	–
	–

	284
	277
	20.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:80

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	756 кв.м ± 5.51 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √756 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 5.51

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	756

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:80

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:85

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7147
	371953.48
	2266129.08
	371953.48
	2266129.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7148
	371930.52
	2266151.58
	371930.52
	2266151.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7149
	371905.07
	2266124.33
	371905.07
	2266124.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7150
	371926.88
	2266100.50
	371926.88
	2266100.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7147
	371953.48
	2266129.08
	371953.48
	2266129.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:85

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7147
	7148
	32.15
	–
	–

	7148
	7149
	37.29
	–
	–

	7149
	7150
	32.30
	–
	–

	7150
	7147
	39.04
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:85

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1228 кв.м ± 7.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1228 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 7.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1227

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:85

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:86

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7151
	372012.83
	2265997.15
	372012.83
	2265997.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7152
	372009.23
	2266001.00
	372009.23
	2266001.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7153
	372004.74
	2266005.80
	372004.74
	2266005.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7154
	372003.73
	2266006.88
	372003.73
	2266006.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7155
	371997.96
	2266013.05
	371997.96
	2266013.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7156
	371986.74
	2266000.73
	371986.74
	2266000.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7157
	371971.07
	2265983.53
	371971.07
	2265983.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7158
	371967.69
	2265979.82
	371967.69
	2265979.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7159
	371970.10
	2265977.86
	371970.10
	2265977.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7160
	371982.00
	2265965.92
	371982.00
	2265965.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7161
	372003.03
	2265987.22
	372003.03
	2265987.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7162
	372005.84
	2265990.07
	372005.84
	2265990.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7151
	372012.83
	2265997.15
	372012.83
	2265997.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:86

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7151
	7152
	5.27
	–
	–

	7152
	7153
	6.57
	–
	–

	7153
	7154
	1.48
	–
	–

	7154
	7155
	8.45
	–
	–

	7155
	7156
	16.66
	–
	–

	7156
	7157
	23.27
	–
	–

	7157
	7158
	5.02
	–
	–

	7158
	7159
	3.11
	–
	–

	7159
	7160
	16.86
	–
	–

	7160
	7161
	29.93
	–
	–

	7161
	7162
	4.00
	–
	–

	7162
	7151
	9.95
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:86

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	923 кв.м ± 6.08 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √923 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.08

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	923

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:86

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:87

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7163
	371996.58
	2265951.85
	371996.58
	2265951.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7164
	372026.68
	2265983.17
	372026.68
	2265983.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7165
	372013.37
	2265997.69
	372013.37
	2265997.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7166
	371982.00
	2265965.92
	371982.00
	2265965.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7163
	371996.58
	2265951.85
	371996.58
	2265951.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:87

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7163
	7164
	43.44
	–
	–

	7164
	7165
	19.70
	–
	–

	7165
	7166
	44.65
	–
	–

	7166
	7163
	20.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:87

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	879 кв.м ± 5.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √879 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	879

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:87

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:88

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	141
	371830.88
	2266112.54
	371830.88
	2266112.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	144
	371861.79
	2266144.34
	371861.79
	2266144.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	297
	371862.01
	2266145.08
	371862.01
	2266145.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	298
	371841.47
	2266165.45
	371841.47
	2266165.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	299
	371840.06
	2266166.70
	371840.06
	2266166.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	296
	371808.07
	2266134.50
	371808.07
	2266134.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	141
	371830.88
	2266112.54
	371830.88
	2266112.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:88

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	141
	144
	44.35
	–
	–

	144
	297
	0.77
	–
	–

	297
	298
	28.93
	–
	–

	298
	299
	1.88
	–
	–

	299
	296
	45.39
	–
	–

	296
	141
	31.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:88

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1422 кв.м ± 7.54 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1422 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 7.54

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1422

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:88

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:95

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	15
	371702.29
	2266132.90
	371702.29
	2266132.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	371671.53
	2266100.11
	371671.53
	2266100.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	305
	371652.48
	2266119.24
	371652.48
	2266119.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	306
	371682.58
	2266151.32
	371682.58
	2266151.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	15
	371702.29
	2266132.90
	371702.29
	2266132.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:95

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	15
	16
	44.96
	–
	–

	16
	305
	27.00
	–
	–

	305
	306
	43.99
	–
	–

	306
	15
	26.98
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:95

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:95

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:96

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	307
	371502.97
	2265452.78
	371502.97
	2265452.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	308
	371529.05
	2265426.70
	371529.05
	2265426.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	309
	371557.89
	2265455.06
	371557.89
	2265455.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	310
	371531.41
	2265480.89
	371531.41
	2265480.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	307
	371502.97
	2265452.78
	371502.97
	2265452.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:96

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	307
	308
	36.88
	–
	–

	308
	309
	40.45
	–
	–

	309
	310
	36.99
	–
	–

	310
	307
	39.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:96

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1485 кв.м ± 7.71 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1485 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.71

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1485

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:96

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:98

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	311
	371252.19
	2265823.46
	371252.19
	2265823.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	312
	371233.76
	2265842.76
	371233.76
	2265842.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	313
	371202.85
	2265810.06
	371202.85
	2265810.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	314
	371221.30
	2265790.73
	371221.30
	2265790.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	311
	371252.19
	2265823.46
	371252.19
	2265823.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:98

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	311
	312
	26.69
	–
	–

	312
	313
	45.00
	–
	–

	313
	314
	26.72
	–
	–

	314
	311
	45.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:98

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:98

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916009:99

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	311
	371252.19
	2265823.46
	371252.19
	2265823.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	314
	371221.30
	2265790.73
	371221.30
	2265790.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	316
	371239.73
	2265771.43
	371239.73
	2265771.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	315
	371270.64
	2265804.13
	371270.64
	2265804.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	311
	371252.19
	2265823.46
	371252.19
	2265823.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:99

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	311
	314
	45.00
	–
	–

	314
	316
	26.69
	–
	–

	316
	315
	45.00
	–
	–

	315
	311
	26.72
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:99

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916009:99

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916003:93

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н51У
	–
	–
	371496.52
	2266372.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н52У
	–
	–
	371511.03
	2266390.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	371480.94
	2266421.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	371463.13
	2266403.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н51У
	–
	–
	371496.52
	2266372.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916003:93

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н51У
	н52У
	23.03
	–
	–

	н52У
	н53У
	43.28
	–
	–

	н53У
	н54У
	25.17
	–
	–

	н54У
	н51У
	45.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916003:93

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1070 кв.м ± 6.54 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1070 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.54

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1070

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916003:93

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:103

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	371617.96
	2266376.90
	371618.79
	2266377.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	371604.55
	2266389.22
	371613.63
	2266381.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	371608.73
	2266394.21
	371604.55
	2266389.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	371602.00
	2266401.40
	371608.73
	2266394.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	5
	371600.08
	2266402.54
	371602.00
	2266401.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	6
	371599.41
	2266403.90
	371600.08
	2266402.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7
	371590.68
	2266399.54
	371599.41
	2266403.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	8
	371591.54
	2266398.04
	371590.68
	2266399.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	9
	371574.32
	2266388.98
	371591.54
	2266398.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	10
	371581.60
	2266371.81
	371574.32
	2266388.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	11
	371580.21
	2266371.03
	371581.60
	2266371.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	12
	371581.79
	2266367.05
	371580.21
	2266371.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	13
	371597.53
	2266378.97
	371581.79
	2266367.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	14
	371608.37
	2266366.79
	371597.53
	2266378.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	15
	–
	–
	371608.31
	2266366.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	371617.96
	2266376.90
	371618.79
	2266377.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:103

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	6.83
	–
	–

	2
	3
	11.75
	–
	–

	3
	4
	6.51
	–
	–

	4
	5
	9.85
	–
	–

	5
	6
	2.23
	–
	–

	6
	7
	1.52
	–
	–

	7
	8
	9.76
	–
	–

	8
	9
	1.73
	–
	–

	9
	10
	19.46
	–
	–

	10
	11
	18.65
	–
	–

	11
	12
	1.59
	–
	–

	12
	13
	4.28
	–
	–

	13
	14
	19.74
	–
	–

	14
	15
	16.52
	–
	–

	15
	1
	15.08
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:103

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	858 кв.м ± 5.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √858 * √((1 + 1.19²)/(2 * 1.19)) = 5.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	844

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916009:103

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:130

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	113
	372027.51
	2265923.34
	372025.72
	2265923.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	114
	372048.40
	2265903.08
	372048.40
	2265903.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	115
	372073.03
	2265927.77
	372073.03
	2265927.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	116
	372051.40
	2265948.13
	372051.40
	2265948.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	117
	372048.23
	2265945.68
	372048.23
	2265945.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	113
	372027.51
	2265923.34
	372025.72
	2265923.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:130

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	113
	114
	30.26
	–
	–

	114
	115
	34.87
	–
	–

	115
	116
	29.70
	–
	–

	116
	117
	4.01
	–
	–

	117
	113
	31.88
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:130

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1067 кв.м ± 6.54 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1067 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.54

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1029

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916009:130

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:14

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	145
	371328.01
	2266039.69
	371327.39
	2266039.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	146
	371349.83
	2266019.10
	371348.88
	2266018.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	147
	371377.29
	2266048.19
	371376.92
	2266046.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	148
	371372.93
	2266052.31
	371376.06
	2266046.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	149
	371355.47
	2266068.78
	371373.15
	2266049.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	–
	–
	371356.13
	2266067.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	145
	371328.01
	2266039.69
	371327.39
	2266039.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:14

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	145
	146
	30.01
	–
	–

	146
	147
	39.53
	–
	–

	147
	148
	1.21
	–
	–

	148
	149
	4.20
	–
	–

	149
	150
	24.59
	–
	–

	150
	145
	40.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:14

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916009:14

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:151

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7006
	371963.86
	2265909.38
	371963.86
	2265909.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7007
	371971.78
	2265917.54
	371971.78
	2265917.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7008
	371974.73
	2265920.85
	371974.73
	2265920.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7009
	371993.16
	2265940.01
	371993.16
	2265940.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7010
	371967.76
	2265965.14
	371967.76
	2265965.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7011
	371938.45
	2265935.28
	371939.84
	2265936.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7012
	371940.90
	2265932.80
	371938.00
	2265934.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7013
	371938.67
	2265930.49
	371940.79
	2265932.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7014
	371943.55
	2265925.47
	371938.62
	2265930.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7015
	371945.76
	2265927.20
	371942.93
	2265925.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7016
	371957.04
	2265915.91
	371943.52
	2265924.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7017
	371958.60
	2265915.00
	371945.76
	2265927.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7018
	–
	–
	371957.04
	2265915.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7019
	–
	–
	371958.60
	2265915.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7006
	371963.86
	2265909.38
	371963.86
	2265909.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:151

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7006
	7007
	11.37
	–
	–

	7007
	7008
	4.43
	–
	–

	7008
	7009
	26.59
	–
	–

	7009
	7010
	35.73
	–
	–

	7010
	7011
	39.95
	–
	–

	7011
	7012
	2.44
	–
	–

	7012
	7013
	3.67
	–
	–

	7013
	7014
	3.14
	–
	–

	7014
	7015
	6.24
	–
	–

	7015
	7016
	1.05
	–
	–

	7016
	7017
	3.19
	–
	–

	7017
	7018
	15.96
	–
	–

	7018
	7019
	1.81
	–
	–

	7019
	7006
	7.70
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:151

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1545 кв.м ± 7.86 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1545 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.86

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1544

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916009:151

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:36

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7018
	371634.01
	2266433.32
	371634.01
	2266433.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7019
	371632.17
	2266435.01
	371632.17
	2266435.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7020
	371629.96
	2266437.04
	371629.96
	2266437.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7021
	371627.97
	2266438.88
	371627.97
	2266438.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7022
	371608.59
	2266456.62
	371608.53
	2266456.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7023
	371587.98
	2266436.25
	371587.14
	2266435.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7024
	371587.06
	2266435.34
	371587.06
	2266435.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7025
	371572.85
	2266426.60
	371572.85
	2266426.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7026
	371590.68
	2266399.54
	371590.68
	2266399.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7027
	371599.41
	2266403.90
	371599.41
	2266403.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7028
	371600.08
	2266402.54
	371600.08
	2266402.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7029
	371609.64
	2266409.02
	371609.64
	2266409.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7030
	371616.27
	2266414.40
	371616.27
	2266414.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7031
	371621.60
	2266420.17
	371621.60
	2266420.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7018
	371634.01
	2266433.32
	371634.01
	2266433.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:36

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7018
	7019
	2.50
	–
	–

	7019
	7020
	3.00
	–
	–

	7020
	7021
	2.71
	–
	–

	7021
	7022
	26.42
	–
	–

	7022
	7023
	30.06
	–
	–

	7023
	7024
	0.32
	–
	–

	7024
	7025
	16.68
	–
	–

	7025
	7026
	32.41
	–
	–

	7026
	7027
	9.76
	–
	–

	7027
	7028
	1.52
	–
	–

	7028
	7029
	11.55
	–
	–

	7029
	7030
	8.54
	–
	–

	7030
	7031
	7.86
	–
	–

	7031
	7018
	18.08
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:36

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1772 кв.м ± 8.43 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1772 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 8.43

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1766

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916009:36

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:82

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	285
	371897.61
	2266179.41
	371899.62
	2266180.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	286
	371877.11
	2266199.13
	371879.12
	2266200.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	287
	371839.67
	2266164.18
	371862.89
	2266185.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	288
	371850.03
	2266153.79
	371841.24
	2266165.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	289
	371856.39
	2266147.41
	371841.47
	2266165.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	290
	371859.85
	2266143.94
	371862.00
	2266145.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	291
	–
	–
	371865.75
	2266148.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	285
	371897.61
	2266179.41
	371899.62
	2266180.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:82

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	285
	286
	28.45
	–
	–

	286
	287
	21.61
	–
	–

	287
	288
	29.62
	–
	–

	288
	289
	0.30
	–
	–

	289
	290
	28.91
	–
	–

	290
	291
	5.04
	–
	–

	291
	285
	46.56
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:82

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1492 кв.м ± 7.73 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1492 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 7.73

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1468

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916009:82

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:84

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	291
	371608.53
	2266456.77
	371608.53
	2266456.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	292
	371586.97
	2266478.02
	371587.30
	2266478.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	293
	371573.11
	2266462.66
	371573.71
	2266463.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	294
	371572.53
	2266459.19
	371573.51
	2266459.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	295
	371587.14
	2266435.65
	371572.59
	2266459.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	296
	–
	–
	371572.53
	2266459.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	297
	–
	–
	371587.14
	2266435.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	291
	371608.53
	2266456.77
	371608.53
	2266456.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:84

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	291
	292
	30.13
	–
	–

	292
	293
	20.09
	–
	–

	293
	294
	3.46
	–
	–

	294
	295
	0.99
	–
	–

	295
	296
	0.36
	–
	–

	296
	297
	27.71
	–
	–

	297
	291
	30.06
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:84

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	783 кв.м ± 5.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √783 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 5.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	782

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916009:84

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:93

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	150
	372011.08
	2265937.69
	372011.08
	2265937.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	152
	372032.94
	2265960.30
	372032.94
	2265960.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	300
	372027.46
	2265965.58
	372027.46
	2265965.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	301
	372035.74
	2265973.51
	372035.74
	2265973.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	302
	372029.94
	2265979.86
	372032.84
	2265976.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	303
	372026.61
	2265983.28
	372029.94
	2265979.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	304
	371996.71
	2265951.71
	372026.68
	2265983.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	305
	–
	–
	371996.58
	2265951.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	372011.08
	2265937.69
	372011.08
	2265937.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:93

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	150
	152
	31.45
	–
	–

	152
	300
	7.61
	–
	–

	300
	301
	11.46
	–
	–

	301
	302
	4.30
	–
	–

	302
	303
	4.30
	–
	–

	303
	304
	4.65
	–
	–

	304
	305
	43.44
	–
	–

	305
	150
	20.27
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916009:93

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	791 кв.м ± 5.66 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √791 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 5.66

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	790

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	–

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916009:93

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н431О
	–
	–
	–
	371694.17
	2266268.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н432О
	–
	–
	–
	371687.63
	2266274.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н433О
	–
	–
	–
	371680.52
	2266266.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н434О
	–
	–
	–
	371685.12
	2266262.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н435О
	–
	–
	–
	371688.90
	2266266.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н436О
	–
	–
	–
	371690.85
	2266264.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н431О
	–
	–
	–
	371694.17
	2266268.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25432

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25432

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н781О
	–
	–
	–
	371783.87
	2266172.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н782О
	–
	–
	–
	371787.83
	2266169.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н783О
	–
	–
	–
	371793.91
	2266176.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н784О
	–
	–
	–
	371789.87
	2266179.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н781О
	–
	–
	–
	371783.87
	2266172.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29259

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29259

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н755О
	–
	–
	–
	371919.77
	2266130.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н756О
	–
	–
	–
	371921.94
	2266128.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н757О
	–
	–
	–
	371920.75
	2266127.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н758О
	–
	–
	–
	371923.91
	2266124.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н759О
	–
	–
	–
	371932.61
	2266134.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н760О
	–
	–
	–
	371928.91
	2266137.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н761О
	–
	–
	–
	371927.28
	2266135.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н762О
	–
	–
	–
	371925.31
	2266137.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н755О
	–
	–
	–
	371919.77
	2266130.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:208

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:208

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н895О
	–
	–
	–
	372001.81
	2265918.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н896О
	–
	–
	–
	371996.27
	2265923.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н897О
	–
	–
	–
	371991.99
	2265919.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н898О
	–
	–
	–
	371990.69
	2265920.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н899О
	–
	–
	–
	371986.97
	2265916.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н900О
	–
	–
	–
	371993.91
	2265909.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н895О
	–
	–
	–
	372001.81
	2265918.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:210

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:210

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н891О
	–
	–
	–
	372023.13
	2265898.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н892О
	–
	–
	–
	372015.90
	2265905.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н893О
	–
	–
	–
	372009.35
	2265899.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н894О
	–
	–
	–
	372016.82
	2265891.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н891О
	–
	–
	–
	372023.13
	2265898.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:211

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:211

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н775О
	–
	–
	–
	371805.91
	2266150.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н776О
	–
	–
	–
	371810.22
	2266145.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н777О
	–
	–
	–
	371813.49
	2266148.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н778О
	–
	–
	–
	371815.97
	2266146.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н779О
	–
	–
	–
	371821.35
	2266150.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н780О
	–
	–
	–
	371814.64
	2266158.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н775О
	–
	–
	–
	371805.91
	2266150.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:214

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:214

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н843О
	–
	–
	–
	372072.75
	2265935.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н844О
	–
	–
	–
	372077.37
	2265940.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н845О
	–
	–
	–
	372073.09
	2265944.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н846О
	–
	–
	–
	372074.55
	2265946.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н847О
	–
	–
	–
	372072.27
	2265948.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н848О
	–
	–
	–
	372070.68
	2265947.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н849О
	–
	–
	–
	372069.40
	2265948.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н850О
	–
	–
	–
	372064.92
	2265944.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н843О
	–
	–
	–
	372072.75
	2265935.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:215

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:215

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н467О
	–
	–
	–
	371733.22
	2266326.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н468О
	–
	–
	–
	371728.57
	2266330.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н469О
	–
	–
	–
	371724.62
	2266325.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н470О
	–
	–
	–
	371722.92
	2266326.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н471О
	–
	–
	–
	371720.09
	2266323.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н472О
	–
	–
	–
	371726.43
	2266318.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н467О
	–
	–
	–
	371733.22
	2266326.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:216

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:216

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н509О
	–
	–
	–
	371247.68
	2266170.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н510О
	–
	–
	–
	371240.45
	2266161.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н511О
	–
	–
	–
	371245.22
	2266158.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н512О
	–
	–
	–
	371247.20
	2266160.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н513О
	–
	–
	–
	371249.13
	2266159.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н514О
	–
	–
	–
	371252.36
	2266163.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н515О
	–
	–
	–
	371249.34
	2266166.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н516О
	–
	–
	–
	371250.53
	2266167.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н509О
	–
	–
	–
	371247.68
	2266170.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:218

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:218

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н727О
	–
	–
	–
	371680.47
	2266370.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н728О
	–
	–
	–
	371675.08
	2266375.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н729О
	–
	–
	–
	371669.74
	2266369.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н730О
	–
	–
	–
	371675.13
	2266364.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н727О
	–
	–
	–
	371680.47
	2266370.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:219

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:219

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:220

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:220

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н86О
	–
	–
	–
	371138.97
	2265838.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н87О
	–
	–
	–
	371141.64
	2265836.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н88О
	–
	–
	–
	371144.02
	2265839.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н89О
	–
	–
	–
	371137.31
	2265845.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н90О
	–
	–
	–
	371130.56
	2265837.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н91О
	–
	–
	–
	371134.77
	2265833.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н86О
	–
	–
	–
	371138.97
	2265838.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:222

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:222

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н110О
	–
	–
	–
	371291.50
	2265692.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н111О
	–
	–
	–
	371284.45
	2265699.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н112О
	–
	–
	–
	371277.46
	2265692.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н113О
	–
	–
	–
	371284.49
	2265685.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н110О
	–
	–
	–
	371291.50
	2265692.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:223

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:223

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н208О
	–
	–
	–
	371916.00
	2265082.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н209О
	–
	–
	–
	371909.67
	2265089.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н210О
	–
	–
	–
	371901.46
	2265081.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н211О
	–
	–
	–
	371906.25
	2265076.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н212О
	–
	–
	–
	371910.89
	2265080.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н213О
	–
	–
	–
	371910.82
	2265080.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н214О
	–
	–
	–
	371912.29
	2265079.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н208О
	–
	–
	–
	371916.00
	2265082.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:224

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:224

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н441О
	–
	–
	–
	371556.49
	2266387.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н442О
	–
	–
	–
	371553.05
	2266394.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н443О
	–
	–
	–
	371546.45
	2266391.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н444О
	–
	–
	–
	371549.93
	2266384.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н441О
	–
	–
	–
	371556.49
	2266387.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:226

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:226

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н383О
	–
	–
	–
	371668.55
	2266113.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н384О
	–
	–
	–
	371673.29
	2266108.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н385О
	–
	–
	–
	371679.38
	2266114.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н386О
	–
	–
	–
	371677.73
	2266116.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н387О
	–
	–
	–
	371678.94
	2266117.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н388О
	–
	–
	–
	371675.85
	2266120.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н383О
	–
	–
	–
	371668.55
	2266113.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:227

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:227

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н407О
	–
	–
	–
	371659.41
	2266251.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н408О
	–
	–
	–
	371655.16
	2266254.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н409О
	–
	–
	–
	371646.29
	2266244.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н410О
	–
	–
	–
	371652.67
	2266239.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н411О
	–
	–
	–
	371659.50
	2266247.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н412О
	–
	–
	–
	371657.37
	2266248.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н407О
	–
	–
	–
	371659.41
	2266251.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:229

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:229

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н317О
	–
	–
	–
	371247.72
	2266070.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н318О
	–
	–
	–
	371240.36
	2266060.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н319О
	–
	–
	–
	371248.60
	2266054.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н320О
	–
	–
	–
	371254.05
	2266062.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н321О
	–
	–
	–
	371250.76
	2266064.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н322О
	–
	–
	–
	371252.67
	2266067.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н317О
	–
	–
	–
	371247.72
	2266070.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:230

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:230

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н413О
	–
	–
	–
	371736.69
	2266178.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н414О
	–
	–
	–
	371730.58
	2266183.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н415О
	–
	–
	–
	371726.93
	2266179.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н416О
	–
	–
	–
	371725.08
	2266181.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н417О
	–
	–
	–
	371721.34
	2266177.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н418О
	–
	–
	–
	371729.50
	2266169.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н413О
	–
	–
	–
	371736.69
	2266178.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:231

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:231

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н347О
	–
	–
	–
	371410.78
	2266050.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н348О
	–
	–
	–
	371416.67
	2266056.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н349О
	–
	–
	–
	371412.28
	2266060.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н350О
	–
	–
	–
	371413.64
	2266062.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н351О
	–
	–
	–
	371409.20
	2266066.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н352О
	–
	–
	–
	371406.81
	2266064.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н353О
	–
	–
	–
	371408.65
	2266062.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н354О
	–
	–
	–
	371401.57
	2266055.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н355О
	–
	–
	–
	371405.19
	2266052.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н356О
	–
	–
	–
	371407.36
	2266054.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н347О
	–
	–
	–
	371410.78
	2266050.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:232

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:232

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н389О
	–
	–
	–
	371658.16
	2266133.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н390О
	–
	–
	–
	371651.64
	2266140.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н391О
	–
	–
	–
	371647.83
	2266136.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н392О
	–
	–
	–
	371649.64
	2266134.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н393О
	–
	–
	–
	371646.84
	2266131.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н394О
	–
	–
	–
	371651.63
	2266126.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н389О
	–
	–
	–
	371658.16
	2266133.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:233

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:233

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н473О
	–
	–
	–
	371655.80
	2266307.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н474О
	–
	–
	–
	371647.39
	2266298.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н475О
	–
	–
	–
	371652.29
	2266294.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н476О
	–
	–
	–
	371657.75
	2266299.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н477О
	–
	–
	–
	371659.55
	2266297.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н478О
	–
	–
	–
	371662.43
	2266300.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н473О
	–
	–
	–
	371655.80
	2266307.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:234

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:234

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н401О
	–
	–
	–
	371686.85
	2266223.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н402О
	–
	–
	–
	371683.21
	2266227.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н403О
	–
	–
	–
	371678.89
	2266222.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н404О
	–
	–
	–
	371677.39
	2266224.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н405О
	–
	–
	–
	371675.10
	2266221.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н406О
	–
	–
	–
	371680.24
	2266216.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н401О
	–
	–
	–
	371686.85
	2266223.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:235

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:235

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н343О
	–
	–
	–
	371363.03
	2266097.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н344О
	–
	–
	–
	371354.80
	2266106.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н345О
	–
	–
	–
	371347.63
	2266099.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н346О
	–
	–
	–
	371355.86
	2266090.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н343О
	–
	–
	–
	371363.03
	2266097.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:236

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:236

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н375О
	–
	–
	–
	371688.07
	2266090.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н376О
	–
	–
	–
	371695.89
	2266097.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н377О
	–
	–
	–
	371692.87
	2266100.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н378О
	–
	–
	–
	371695.11
	2266102.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н379О
	–
	–
	–
	371689.58
	2266108.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н380О
	–
	–
	–
	371684.76
	2266104.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н381О
	–
	–
	–
	371687.09
	2266101.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н382О
	–
	–
	–
	371681.86
	2266096.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н375О
	–
	–
	–
	371688.07
	2266090.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:238

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:238

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н425О
	–
	–
	–
	371712.92
	2266249.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н426О
	–
	–
	–
	371705.63
	2266255.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н427О
	–
	–
	–
	371701.05
	2266250.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н428О
	–
	–
	–
	371703.53
	2266248.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н429О
	–
	–
	–
	371701.63
	2266246.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н430О
	–
	–
	–
	371706.43
	2266242.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н425О
	–
	–
	–
	371712.92
	2266249.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:239

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:239

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н357О
	–
	–
	–
	371424.94
	2266098.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н358О
	–
	–
	–
	371418.08
	2266091.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н359О
	–
	–
	–
	371425.86
	2266083.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н360О
	–
	–
	–
	371431.63
	2266089.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н361О
	–
	–
	–
	371427.53
	2266093.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н362О
	–
	–
	–
	371429.48
	2266095.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н363О
	–
	–
	–
	371427.39
	2266097.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н364О
	–
	–
	–
	371426.45
	2266096.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н357О
	–
	–
	–
	371424.94
	2266098.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:240

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:240

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н395О
	–
	–
	–
	371709.95
	2266203.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н396О
	–
	–
	–
	371705.52
	2266207.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н397О
	–
	–
	–
	371700.48
	2266202.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н398О
	–
	–
	–
	371698.93
	2266203.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н399О
	–
	–
	–
	371696.62
	2266201.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н400О
	–
	–
	–
	371702.64
	2266195.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н395О
	–
	–
	–
	371709.95
	2266203.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:241

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:241

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н487О
	–
	–
	–
	371609.14
	2266350.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н488О
	–
	–
	–
	371604.14
	2266357.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н489О
	–
	–
	–
	371600.29
	2266354.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н490О
	–
	–
	–
	371598.70
	2266356.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н491О
	–
	–
	–
	371596.51
	2266355.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н492О
	–
	–
	–
	371598.22
	2266353.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н493О
	–
	–
	–
	371595.98
	2266351.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н494О
	–
	–
	–
	371599.51
	2266346.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н495О
	–
	–
	–
	371604.91
	2266350.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н496О
	–
	–
	–
	371606.26
	2266348.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н487О
	–
	–
	–
	371609.14
	2266350.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:250

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:250

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н479О
	–
	–
	–
	371618.70
	2266325.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н480О
	–
	–
	–
	371627.22
	2266335.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н481О
	–
	–
	–
	371623.44
	2266338.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н482О
	–
	–
	–
	371621.01
	2266335.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н483О
	–
	–
	–
	371618.09
	2266338.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н484О
	–
	–
	–
	371613.51
	2266333.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н485О
	–
	–
	–
	371615.69
	2266331.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н486О
	–
	–
	–
	371614.18
	2266329.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н479О
	–
	–
	–
	371618.70
	2266325.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:258

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:258

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н881О
	–
	–
	–
	371933.31
	2265889.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н882О
	–
	–
	–
	371929.74
	2265895.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н883О
	–
	–
	–
	371921.56
	2265890.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н884О
	–
	–
	–
	371925.06
	2265884.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н881О
	–
	–
	–
	371933.31
	2265889.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:260

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:260

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н497О
	–
	–
	–
	371592.34
	2266380.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н498О
	–
	–
	–
	371588.66
	2266386.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н499О
	–
	–
	–
	371579.49
	2266381.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н500О
	–
	–
	–
	371582.42
	2266376.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н501О
	–
	–
	–
	371584.72
	2266377.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н502О
	–
	–
	–
	371585.56
	2266376.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н497О
	–
	–
	–
	371592.34
	2266380.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:262

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:262

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н365О
	–
	–
	–
	371488.45
	2266109.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н366О
	–
	–
	–
	371494.33
	2266115.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н367О
	–
	–
	–
	371493.37
	2266116.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н368О
	–
	–
	–
	371494.58
	2266117.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н369О
	–
	–
	–
	371492.64
	2266119.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н370О
	–
	–
	–
	371491.22
	2266118.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н371О
	–
	–
	–
	371487.77
	2266121.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н372О
	–
	–
	–
	371480.42
	2266114.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н373О
	–
	–
	–
	371484.14
	2266110.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н374О
	–
	–
	–
	371485.86
	2266112.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н365О
	–
	–
	–
	371488.45
	2266109.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:266

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:266

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н437О
	–
	–
	–
	371601.64
	2266309.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н438О
	–
	–
	–
	371594.67
	2266316.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н439О
	–
	–
	–
	371587.87
	2266309.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н440О
	–
	–
	–
	371595.13
	2266302.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н437О
	–
	–
	–
	371601.64
	2266309.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:268

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:268

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н863О
	–
	–
	–
	372081.63
	2265990.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н864О
	–
	–
	–
	372077.10
	2265994.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н865О
	–
	–
	–
	372072.04
	2265989.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н866О
	–
	–
	–
	372070.28
	2265990.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н867О
	–
	–
	–
	372067.26
	2265987.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н868О
	–
	–
	–
	372073.53
	2265981.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н863О
	–
	–
	–
	372081.63
	2265990.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:271

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:271

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н102О
	–
	–
	–
	371249.92
	2265734.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н103О
	–
	–
	–
	371246.73
	2265736.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н104О
	–
	–
	–
	371249.29
	2265739.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н105О
	–
	–
	–
	371243.62
	2265744.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н106О
	–
	–
	–
	371234.44
	2265733.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н107О
	–
	–
	–
	371241.47
	2265727.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н108О
	–
	–
	–
	371244.39
	2265731.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н109О
	–
	–
	–
	371246.22
	2265729.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н102О
	–
	–
	–
	371249.92
	2265734.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н102О
	–
	–
	–
	371249.92
	2265734.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:274

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:274

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н873О
	–
	–
	–
	372005.89
	2266064.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н874О
	–
	–
	–
	372001.14
	2266068.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н875О
	–
	–
	–
	371993.46
	2266060.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н876О
	–
	–
	–
	371998.45
	2266055.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н873О
	–
	–
	–
	372005.89
	2266064.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:278

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:278

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н623О
	–
	–
	–
	371357.36
	2265614.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н624О
	–
	–
	–
	371363.08
	2265608.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н625О
	–
	–
	–
	371369.29
	2265615.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н626О
	–
	–
	–
	371367.09
	2265617.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н627О
	–
	–
	–
	371370.11
	2265620.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н628О
	–
	–
	–
	371366.58
	2265624.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н623О
	–
	–
	–
	371357.36
	2265614.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:280

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:280

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н198О
	–
	–
	–
	371857.03
	2265137.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н199О
	–
	–
	–
	371853.00
	2265142.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н200О
	–
	–
	–
	371850.79
	2265140.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н201О
	–
	–
	–
	371851.63
	2265139.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н202О
	–
	–
	–
	371847.14
	2265135.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н203О
	–
	–
	–
	371850.50
	2265131.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н198О
	–
	–
	–
	371857.03
	2265137.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:281

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Объект незавершенного строительства

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:281

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н126О
	–
	–
	–
	371389.18
	2265619.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н127О
	–
	–
	–
	371382.90
	2265625.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н128О
	–
	–
	–
	371379.36
	2265621.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н129О
	–
	–
	–
	371381.08
	2265620.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н130О
	–
	–
	–
	371380.24
	2265619.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н131О
	–
	–
	–
	371382.75
	2265616.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н132О
	–
	–
	–
	371383.80
	2265617.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н133О
	–
	–
	–
	371385.80
	2265616.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н126О
	–
	–
	–
	371389.18
	2265619.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:282

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:282

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н204О
	–
	–
	–
	371888.92
	2265109.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н205О
	–
	–
	–
	371885.16
	2265112.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н206О
	–
	–
	–
	371876.88
	2265104.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н207О
	–
	–
	–
	371880.64
	2265100.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н204О
	–
	–
	–
	371888.92
	2265109.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:283

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:283

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н229О
	–
	–
	–
	372036.49
	2264966.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н230О
	–
	–
	–
	372032.00
	2264970.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н231О
	–
	–
	–
	372030.14
	2264968.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н232О
	–
	–
	–
	372028.15
	2264970.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н233О
	–
	–
	–
	372022.50
	2264964.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н234О
	–
	–
	–
	372028.99
	2264958.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н229О
	–
	–
	–
	372036.49
	2264966.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:284

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:284

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н235О
	–
	–
	–
	372069.79
	2264933.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н236О
	–
	–
	–
	372062.36
	2264940.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н237О
	–
	–
	–
	372059.25
	2264937.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н238О
	–
	–
	–
	372060.91
	2264935.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н239О
	–
	–
	–
	372056.65
	2264930.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н240О
	–
	–
	–
	372060.64
	2264927.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н241О
	–
	–
	–
	372064.81
	2264931.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н242О
	–
	–
	–
	372066.60
	2264930.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н235О
	–
	–
	–
	372069.79
	2264933.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:285

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:285

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н243О
	–
	–
	–
	372091.53
	2264897.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н244О
	–
	–
	–
	372095.28
	2264893.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н245О
	–
	–
	–
	372102.13
	2264900.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н246О
	–
	–
	–
	372096.72
	2264906.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н247О
	–
	–
	–
	372093.75
	2264903.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н248О
	–
	–
	–
	372095.42
	2264901.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н243О
	–
	–
	–
	372091.53
	2264897.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:286

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:286

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н851О
	–
	–
	–
	372088.36
	2265952.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н852О
	–
	–
	–
	372082.41
	2265958.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н853О
	–
	–
	–
	372084.38
	2265960.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н854О
	–
	–
	–
	372080.76
	2265964.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н855О
	–
	–
	–
	372074.88
	2265958.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н856О
	–
	–
	–
	372084.54
	2265948.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н851О
	–
	–
	–
	372088.36
	2265952.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:289

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:289

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н180О
	–
	–
	–
	371718.13
	2265256.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н181О
	–
	–
	–
	371723.24
	2265251.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н182О
	–
	–
	–
	371729.36
	2265258.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н183О
	–
	–
	–
	371727.35
	2265260.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н184О
	–
	–
	–
	371729.40
	2265262.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н185О
	–
	–
	–
	371726.30
	2265265.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н180О
	–
	–
	–
	371718.13
	2265256.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:290

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:290

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н190О
	–
	–
	–
	371812.69
	2265169.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н191О
	–
	–
	–
	371821.15
	2265177.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н192О
	–
	–
	–
	371816.93
	2265181.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н193О
	–
	–
	–
	371818.36
	2265183.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н194О
	–
	–
	–
	371816.10
	2265185.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н195О
	–
	–
	–
	371810.14
	2265179.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н196О
	–
	–
	–
	371812.85
	2265176.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н197О
	–
	–
	–
	371808.91
	2265173.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н190О
	–
	–
	–
	371812.69
	2265169.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:293

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:293

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н785О
	–
	–
	–
	371809.94
	2266105.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н786О
	–
	–
	–
	371806.86
	2266108.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н787О
	–
	–
	–
	371800.51
	2266102.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н788О
	–
	–
	–
	371805.11
	2266097.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н789О
	–
	–
	–
	371808.80
	2266101.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н790О
	–
	–
	–
	371807.27
	2266103.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н785О
	–
	–
	–
	371809.94
	2266105.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:295

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:295

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н829О
	–
	–
	–
	372018.00
	2265937.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н830О
	–
	–
	–
	372022.21
	2265933.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н831О
	–
	–
	–
	372031.56
	2265943.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н832О
	–
	–
	–
	372027.29
	2265947.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н833О
	–
	–
	–
	372024.65
	2265944.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н834О
	–
	–
	–
	372023.04
	2265946.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н835О
	–
	–
	–
	372018.72
	2265941.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н836О
	–
	–
	–
	372020.30
	2265940.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н829О
	–
	–
	–
	372018.00
	2265937.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:297

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:297

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н334О
	–
	–
	–
	371330.91
	2266058.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н335О
	–
	–
	–
	371337.19
	2266065.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н336О
	–
	–
	–
	371333.38
	2266068.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н337О
	–
	–
	–
	371335.26
	2266070.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н338О
	–
	–
	–
	371330.54
	2266075.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н339О
	–
	–
	–
	371328.48
	2266074.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н340О
	–
	–
	–
	371324.40
	2266070.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н341О
	–
	–
	–
	371325.86
	2266068.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н342О
	–
	–
	–
	371322.98
	2266065.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н334О
	–
	–
	–
	371330.91
	2266058.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:299

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:299

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н604О
	–
	–
	–
	371724.39
	2266253.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н605О
	–
	–
	–
	371726.93
	2266256.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н606О
	–
	–
	–
	371724.40
	2266258.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н607О
	–
	–
	–
	371726.12
	2266261.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н608О
	–
	–
	–
	371719.45
	2266266.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н609О
	–
	–
	–
	371715.13
	2266260.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н604О
	–
	–
	–
	371724.39
	2266253.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:300

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:300

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н275О
	–
	–
	–
	371228.37
	2265891.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н276О
	–
	–
	–
	371222.33
	2265897.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н277О
	–
	–
	–
	371214.88
	2265889.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н278О
	–
	–
	–
	371220.89
	2265883.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н275О
	–
	–
	–
	371228.37
	2265891.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:301

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:301

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н271О
	–
	–
	–
	371225.25
	2265846.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н272О
	–
	–
	–
	371216.20
	2265855.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н273О
	–
	–
	–
	371209.41
	2265848.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н274О
	–
	–
	–
	371218.45
	2265839.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н271О
	–
	–
	–
	371225.25
	2265846.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:306

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:306

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н255О
	–
	–
	–
	371169.42
	2265897.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н256О
	–
	–
	–
	371158.75
	2265906.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н257О
	–
	–
	–
	371155.40
	2265902.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н258О
	–
	–
	–
	371157.45
	2265901.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н259О
	–
	–
	–
	371156.00
	2265899.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н260О
	–
	–
	–
	371159.45
	2265896.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н261О
	–
	–
	–
	371157.92
	2265894.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н262О
	–
	–
	–
	371162.99
	2265890.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н255О
	–
	–
	–
	371169.42
	2265897.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:308

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:308

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н763О
	–
	–
	–
	371847.11
	2266112.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н764О
	–
	–
	–
	371851.31
	2266108.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н765О
	–
	–
	–
	371858.56
	2266115.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н766О
	–
	–
	–
	371852.50
	2266121.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н767О
	–
	–
	–
	371849.07
	2266117.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н768О
	–
	–
	–
	371850.97
	2266115.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н763О
	–
	–
	–
	371847.11
	2266112.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:309

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:309

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н751О
	–
	–
	–
	371905.64
	2266158.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н752О
	–
	–
	–
	371900.62
	2266163.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н753О
	–
	–
	–
	371892.66
	2266155.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н754О
	–
	–
	–
	371897.69
	2266150.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н751О
	–
	–
	–
	371905.64
	2266158.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:310

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:310

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н807О
	–
	–
	–
	371928.36
	2266026.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н808О
	–
	–
	–
	371934.16
	2266021.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н809О
	–
	–
	–
	371940.32
	2266027.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н810О
	–
	–
	–
	371934.53
	2266033.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н807О
	–
	–
	–
	371928.36
	2266026.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:311

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:311

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:315

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:315

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н737О
	–
	–
	–
	371808.65
	2266251.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н738О
	–
	–
	–
	371802.96
	2266257.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н739О
	–
	–
	–
	371800.72
	2266255.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н740О
	–
	–
	–
	371798.66
	2266257.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н741О
	–
	–
	–
	371795.04
	2266254.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н742О
	–
	–
	–
	371797.27
	2266251.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н743О
	–
	–
	–
	371796.33
	2266251.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н744О
	–
	–
	–
	371804.77
	2266242.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н745О
	–
	–
	–
	371809.75
	2266246.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н746О
	–
	–
	–
	371806.81
	2266250.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н737О
	–
	–
	–
	371808.65
	2266251.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:317

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:317

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н80О
	–
	–
	–
	371106.56
	2265858.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н81О
	–
	–
	–
	371110.92
	2265854.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н82О
	–
	–
	–
	371117.48
	2265861.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н83О
	–
	–
	–
	371111.63
	2265866.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н84О
	–
	–
	–
	371109.60
	2265864.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н85О
	–
	–
	–
	371111.10
	2265863.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н80О
	–
	–
	–
	371106.56
	2265858.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:318

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:318

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н769О
	–
	–
	–
	371832.05
	2266127.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н770О
	–
	–
	–
	371835.99
	2266123.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н771О
	–
	–
	–
	371845.99
	2266133.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н772О
	–
	–
	–
	371840.05
	2266139.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н773О
	–
	–
	–
	371835.26
	2266134.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н774О
	–
	–
	–
	371837.30
	2266132.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н769О
	–
	–
	–
	371832.05
	2266127.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:327

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:327

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н461О
	–
	–
	–
	371661.54
	2266392.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н462О
	–
	–
	–
	371653.25
	2266400.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н463О
	–
	–
	–
	371647.18
	2266393.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н464О
	–
	–
	–
	371653.06
	2266388.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н465О
	–
	–
	–
	371652.06
	2266387.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н466О
	–
	–
	–
	371654.17
	2266384.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н461О
	–
	–
	–
	371661.54
	2266392.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:328

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:328

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н323О
	–
	–
	–
	371319.41
	2266024.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н324О
	–
	–
	–
	371310.40
	2266031.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н325О
	–
	–
	–
	371308.92
	2266029.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н326О
	–
	–
	–
	371308.11
	2266030.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н327О
	–
	–
	–
	371303.94
	2266025.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н328О
	–
	–
	–
	371313.66
	2266017.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н329О
	–
	–
	–
	371318.01
	2266022.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н323О
	–
	–
	–
	371319.41
	2266024.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:330

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:330

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н747О
	–
	–
	–
	371871.36
	2266173.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н748О
	–
	–
	–
	371877.13
	2266167.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н749О
	–
	–
	–
	371883.83
	2266173.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н750О
	–
	–
	–
	371878.06
	2266179.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н747О
	–
	–
	–
	371871.36
	2266173.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:333

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:333

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н731О
	–
	–
	–
	371791.57
	2266269.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н732О
	–
	–
	–
	371787.57
	2266273.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н733О
	–
	–
	–
	371780.33
	2266265.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н734О
	–
	–
	–
	371786.61
	2266259.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н735О
	–
	–
	–
	371790.28
	2266263.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н736О
	–
	–
	–
	371788.00
	2266265.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н731О
	–
	–
	–
	371791.57
	2266269.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:334

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:334

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н453О
	–
	–
	–
	371641.96
	2266413.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н454О
	–
	–
	–
	371637.35
	2266417.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н455О
	–
	–
	–
	371631.15
	2266410.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н456О
	–
	–
	–
	371632.99
	2266409.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н457О
	–
	–
	–
	371631.06
	2266406.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н458О
	–
	–
	–
	371635.02
	2266403.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н459О
	–
	–
	–
	371639.17
	2266407.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н460О
	–
	–
	–
	371638.04
	2266408.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н453О
	–
	–
	–
	371641.96
	2266413.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:335

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:335

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н263О
	–
	–
	–
	371186.87
	2265878.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н264О
	–
	–
	–
	371183.32
	2265881.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н265О
	–
	–
	–
	371184.38
	2265882.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н266О
	–
	–
	–
	371180.42
	2265886.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н267О
	–
	–
	–
	371171.27
	2265876.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н268О
	–
	–
	–
	371175.97
	2265872.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н269О
	–
	–
	–
	371177.48
	2265874.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н270О
	–
	–
	–
	371180.56
	2265871.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н263О
	–
	–
	–
	371186.87
	2265878.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:336

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:336

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н815О
	–
	–
	–
	371962.97
	2265993.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н816О
	–
	–
	–
	371966.84
	2265989.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н817О
	–
	–
	–
	371973.27
	2265995.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н818О
	–
	–
	–
	371967.40
	2266001.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н819О
	–
	–
	–
	371964.52
	2265998.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н820О
	–
	–
	–
	371966.60
	2265996.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н815О
	–
	–
	–
	371962.97
	2265993.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:462

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:462

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н877О
	–
	–
	–
	371817.58
	2266001.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н878О
	–
	–
	–
	371825.92
	2265992.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н879О
	–
	–
	–
	371832.17
	2265998.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н880О
	–
	–
	–
	371823.94
	2266007.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н877О
	–
	–
	–
	371817.58
	2266001.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:471

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:471

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н330О
	–
	–
	–
	371363.03
	2265976.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н331О
	–
	–
	–
	371356.61
	2265983.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н332О
	–
	–
	–
	371349.98
	2265976.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н333О
	–
	–
	–
	371356.42
	2265970.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н330О
	–
	–
	–
	371363.03
	2265976.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:489

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:489

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н134О
	–
	–
	–
	371388.12
	2265580.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н135О
	–
	–
	–
	371393.10
	2265575.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н136О
	–
	–
	–
	371397.69
	2265580.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н137О
	–
	–
	–
	371398.83
	2265579.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н138О
	–
	–
	–
	371402.07
	2265582.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н139О
	–
	–
	–
	371393.69
	2265590.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н140О
	–
	–
	–
	371390.35
	2265587.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н141О
	–
	–
	–
	371392.58
	2265585.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н134О
	–
	–
	–
	371388.12
	2265580.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:490

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:490

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н215О
	–
	–
	–
	371961.38
	2265038.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н216О
	–
	–
	–
	371957.33
	2265043.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н217О
	–
	–
	–
	371958.40
	2265044.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н218О
	–
	–
	–
	371956.74
	2265046.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н219О
	–
	–
	–
	371953.53
	2265043.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н220О
	–
	–
	–
	371955.64
	2265040.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н221О
	–
	–
	–
	371948.54
	2265034.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н222О
	–
	–
	–
	371952.27
	2265030.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н215О
	–
	–
	–
	371961.38
	2265038.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:493

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:493

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н723О
	–
	–
	–
	371602.76
	2266418.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н724О
	–
	–
	–
	371609.81
	2266410.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н725О
	–
	–
	–
	371615.47
	2266415.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н726О
	–
	–
	–
	371608.47
	2266423.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н723О
	–
	–
	–
	371602.76
	2266418.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:494

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:494

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н901О
	–
	–
	–
	371974.04
	2265946.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н902О
	–
	–
	–
	371967.34
	2265938.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н903О
	–
	–
	–
	371972.97
	2265933.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н904О
	–
	–
	–
	371979.64
	2265941.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н901О
	–
	–
	–
	371974.04
	2265946.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:496

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:496

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н905О
	–
	–
	–
	371876.41
	2265137.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н906О
	–
	–
	–
	371873.55
	2265133.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н907О
	–
	–
	–
	371880.57
	2265128.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н908О
	–
	–
	–
	371883.22
	2265132.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н905О
	–
	–
	–
	371876.41
	2265137.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:527

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:527

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н797О
	–
	–
	–
	371871.21
	2266083.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н798О
	–
	–
	–
	371875.81
	2266078.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н799О
	–
	–
	–
	371883.37
	2266086.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н800О
	–
	–
	–
	371877.23
	2266092.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н801О
	–
	–
	–
	371874.12
	2266089.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н802О
	–
	–
	–
	371875.62
	2266087.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н797О
	–
	–
	–
	371871.21
	2266083.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:530

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:530

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н803О
	–
	–
	–
	371885.38
	2266067.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н804О
	–
	–
	–
	371889.25
	2266064.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н805О
	–
	–
	–
	371895.81
	2266071.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н806О
	–
	–
	–
	371891.93
	2266074.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н803О
	–
	–
	–
	371885.38
	2266067.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:554

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:554

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н909О
	–
	–
	–
	371353.29
	2266279.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н910О
	–
	–
	–
	371357.37
	2266275.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н911О
	–
	–
	–
	371366.58
	2266283.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н912О
	–
	–
	–
	371362.47
	2266288.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н909О
	–
	–
	–
	371353.29
	2266279.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:804

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916009:804

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н449О
	–
	–
	–
	371583.89
	2266468.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н450О
	–
	–
	–
	371577.82
	2266462.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н451О
	–
	–
	–
	371584.89
	2266455.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н452О
	–
	–
	–
	371590.96
	2266462.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н449О
	–
	–
	–
	371583.89
	2266468.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23667

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	d60e1808-ea4f-4de0-afbd-cd1812ef0972

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23667

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н289О
	–
	–
	–
	371274.73
	2265927.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н290О
	–
	–
	–
	371268.58
	2265933.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н291О
	–
	–
	–
	371262.68
	2265927.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н292О
	–
	–
	–
	371268.83
	2265921.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н289О
	–
	–
	–
	371274.73
	2265927.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:2614

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	cc6e9fd2-c171-458f-958e-824e8c7248c1

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:2614

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н305О
	–
	–
	–
	371372.18
	2265864.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н306О
	–
	–
	–
	371378.61
	2265857.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н307О
	–
	–
	–
	371386.58
	2265864.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н308О
	–
	–
	–
	371380.05
	2265871.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н305О
	–
	–
	–
	371372.18
	2265864.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:2985

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	cc6e9fd2-c171-458f-958e-824e8c7248c1

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:2985

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н223О
	–
	–
	–
	371980.09
	2265002.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н224О
	–
	–
	–
	371984.51
	2264998.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н225О
	–
	–
	–
	371992.10
	2265005.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н226О
	–
	–
	–
	371985.65
	2265012.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н227О
	–
	–
	–
	371982.71
	2265009.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н228О
	–
	–
	–
	371984.73
	2265007.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н223О
	–
	–
	–
	371980.09
	2265002.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:366

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	4181aa8e-c973-4437-8e8a-f5ffdddd92ef

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:366

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н811О
	–
	–
	–
	371954.65
	2266021.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н812О
	–
	–
	–
	371951.37
	2266024.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н813О
	–
	–
	–
	371946.96
	2266020.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н814О
	–
	–
	–
	371950.24
	2266017.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н811О
	–
	–
	–
	371954.65
	2266021.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:41598

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	3c5654d1-0878-4853-a9b9-34bf75863727

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:41598

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н419О
	–
	–
	–
	371744.29
	2266223.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н420О
	–
	–
	–
	371737.96
	2266229.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н421О
	–
	–
	–
	371735.07
	2266226.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н422О
	–
	–
	–
	371736.82
	2266224.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н423О
	–
	–
	–
	371732.34
	2266219.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н424О
	–
	–
	–
	371736.91
	2266215.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н419О
	–
	–
	–
	371744.29
	2266223.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:449

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	d27857be-7a29-4979-8414-323b898cc130

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:449

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н92О
	–
	–
	–
	371174.66
	2265792.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н93О
	–
	–
	–
	371178.83
	2265789.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н94О
	–
	–
	–
	371184.05
	2265795.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н95О
	–
	–
	–
	371179.88
	2265798.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н92О
	–
	–
	–
	371174.66
	2265792.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5468

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	43fe70a1-c88b-4908-81ed-04998e4c2516

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5468

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н96О
	–
	–
	–
	371226.32
	2265766.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н97О
	–
	–
	–
	371218.91
	2265774.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н98О
	–
	–
	–
	371213.04
	2265768.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н99О
	–
	–
	–
	371216.84
	2265764.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н100О
	–
	–
	–
	371211.55
	2265759.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н101О
	–
	–
	–
	371215.17
	2265756.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н96О
	–
	–
	–
	371226.32
	2265766.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5469

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	dd21ea54-41c2-482d-86ff-853dd7235eea

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5469

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н114О
	–
	–
	–
	371317.44
	2265666.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н115О
	–
	–
	–
	371311.83
	2265671.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н116О
	–
	–
	–
	371309.83
	2265669.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н117О
	–
	–
	–
	371310.98
	2265668.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н118О
	–
	–
	–
	371307.47
	2265663.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н119О
	–
	–
	–
	371311.96
	2265660.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н114О
	–
	–
	–
	371317.44
	2265666.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5470

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	45a59da4-43fd-4b8b-9d3d-013c88ceffdd

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5470

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н120О
	–
	–
	–
	371345.84
	2265638.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н121О
	–
	–
	–
	371339.84
	2265645.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н122О
	–
	–
	–
	371332.13
	2265637.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н123О
	–
	–
	–
	371336.53
	2265632.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н124О
	–
	–
	–
	371342.22
	2265638.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н125О
	–
	–
	–
	371343.81
	2265636.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н120О
	–
	–
	–
	371345.84
	2265638.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5471

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	6f09ec7c-ded1-476d-b24b-a2c3ae3814c0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5471

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н313О
	–
	–
	–
	371217.44
	2266056.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н314О
	–
	–
	–
	371212.21
	2266050.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н315О
	–
	–
	–
	371220.75
	2266043.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н316О
	–
	–
	–
	371225.97
	2266049.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н313О
	–
	–
	–
	371217.44
	2266056.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5595

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	dd242ced-c856-45ff-9537-87457dc011b7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5595

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н283О
	–
	–
	–
	371248.65
	2265953.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н284О
	–
	–
	–
	371242.97
	2265959.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н285О
	–
	–
	–
	371238.66
	2265955.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н286О
	–
	–
	–
	371237.43
	2265956.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н287О
	–
	–
	–
	371235.88
	2265955.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н288О
	–
	–
	–
	371242.78
	2265948.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н283О
	–
	–
	–
	371248.65
	2265953.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5797

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	e5afce1e-302b-4518-b00a-278677a223bb

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5797

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н299О
	–
	–
	–
	371310.70
	2265880.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н300О
	–
	–
	–
	371319.02
	2265889.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н301О
	–
	–
	–
	371314.93
	2265893.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н302О
	–
	–
	–
	371313.46
	2265891.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н303О
	–
	–
	–
	371310.30
	2265894.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н304О
	–
	–
	–
	371303.45
	2265886.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н299О
	–
	–
	–
	371310.70
	2265880.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5812

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	195a16b1-c92a-4f61-a4d0-3c43b655da94

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5812

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н249О
	–
	–
	–
	372125.00
	2264865.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н250О
	–
	–
	–
	372130.22
	2264871.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н251О
	–
	–
	–
	372128.76
	2264872.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н252О
	–
	–
	–
	372130.30
	2264874.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н253О
	–
	–
	–
	372125.42
	2264878.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н254О
	–
	–
	–
	372118.66
	2264871.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н249О
	–
	–
	–
	372125.00
	2264865.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:702

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	0bfa4c66-29ef-40cd-a2d2-861f5d458636

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:702

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н503О
	–
	–
	–
	371328.26
	2266253.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н504О
	–
	–
	–
	371332.56
	2266249.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н505О
	–
	–
	–
	371345.67
	2266262.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н506О
	–
	–
	–
	371343.76
	2266264.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н507О
	–
	–
	–
	371342.20
	2266262.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н508О
	–
	–
	–
	371339.70
	2266265.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н503О
	–
	–
	–
	371328.26
	2266253.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:705

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	6f22574a-8b6a-4bba-9216-33551aa455d7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:705

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н279О
	–
	–
	–
	371211.71
	2265909.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н280О
	–
	–
	–
	371205.36
	2265914.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н281О
	–
	–
	–
	371199.33
	2265908.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н282О
	–
	–
	–
	371205.54
	2265902.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н279О
	–
	–
	–
	371211.71
	2265909.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:136

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	26a97a68-1083-4f64-ab66-31c1554b1531

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:136

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н869О
	–
	–
	–
	372020.06
	2266048.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н870О
	–
	–
	–
	372016.18
	2266052.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н871О
	–
	–
	–
	372011.25
	2266046.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н872О
	–
	–
	–
	372015.22
	2266043.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н869О
	–
	–
	–
	372020.06
	2266048.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:139

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	4568cd6d-6cde-4c2d-9ad4-c268459c06e7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:139

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н885О
	–
	–
	–
	371948.81
	2265870.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н886О
	–
	–
	–
	371942.53
	2265865.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н887О
	–
	–
	–
	371948.82
	2265858.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н888О
	–
	–
	–
	371951.66
	2265860.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н889О
	–
	–
	–
	371953.01
	2265859.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н890О
	–
	–
	–
	371956.46
	2265862.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н885О
	–
	–
	–
	371948.81
	2265870.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:140

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	615e8ba8-53e9-4c75-80ca-4d4e5b0a0323

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:140

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н152О
	–
	–
	–
	371521.88
	2265455.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н153О
	–
	–
	–
	371526.81
	2265451.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н154О
	–
	–
	–
	371535.28
	2265460.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н155О
	–
	–
	–
	371528.40
	2265467.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н156О
	–
	–
	–
	371526.26
	2265464.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н157О
	–
	–
	–
	371528.21
	2265462.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н152О
	–
	–
	–
	371521.88
	2265455.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:145

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	87a29f0a-ae2a-472e-8bd5-5613d03789a6

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:145

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н168О
	–
	–
	–
	371653.65
	2265321.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н169О
	–
	–
	–
	371658.17
	2265317.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н170О
	–
	–
	–
	371665.60
	2265324.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н171О
	–
	–
	–
	371658.44
	2265330.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н172О
	–
	–
	–
	371655.40
	2265327.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н173О
	–
	–
	–
	371657.68
	2265325.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н168О
	–
	–
	–
	371653.65
	2265321.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:149

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	be047b95-984f-4383-b09a-d7c626882e57

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:149

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н445О
	–
	–
	–
	371563.97
	2266488.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н446О
	–
	–
	–
	371557.76
	2266483.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н447О
	–
	–
	–
	371563.53
	2266476.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н448О
	–
	–
	–
	371569.74
	2266482.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н445О
	–
	–
	–
	371563.97
	2266488.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:189

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	a2884d60-8873-47d4-afef-da898bd09473

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:189

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н174О
	–
	–
	–
	371685.93
	2265291.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н175О
	–
	–
	–
	371690.08
	2265287.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н176О
	–
	–
	–
	371698.08
	2265295.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н177О
	–
	–
	–
	371696.17
	2265297.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н178О
	–
	–
	–
	371694.11
	2265295.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н179О
	–
	–
	–
	371691.71
	2265297.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н174О
	–
	–
	–
	371685.93
	2265291.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:208

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	8555bbbf-2aff-4d07-a88f-439bb59209d7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:208

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н309О
	–
	–
	–
	371243.05
	2266011.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н310О
	–
	–
	–
	371236.35
	2266005.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н311О
	–
	–
	–
	371244.65
	2265996.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н312О
	–
	–
	–
	371251.35
	2266002.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н309О
	–
	–
	–
	371243.05
	2266011.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:233

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	bba6a14f-a146-46d7-b891-d0f5b404f9ff

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:233

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н162О
	–
	–
	–
	371637.79
	2265350.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н163О
	–
	–
	–
	371632.09
	2265357.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н164О
	–
	–
	–
	371624.05
	2265349.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н165О
	–
	–
	–
	371628.75
	2265344.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н166О
	–
	–
	–
	371631.45
	2265347.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н167О
	–
	–
	–
	371632.49
	2265345.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н162О
	–
	–
	–
	371637.79
	2265350.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:238

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	d6580d69-707e-4480-9059-6428d400790f

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:238

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н186О
	–
	–
	–
	371749.01
	2265230.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н187О
	–
	–
	–
	371756.19
	2265223.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н188О
	–
	–
	–
	371762.23
	2265230.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н189О
	–
	–
	–
	371755.06
	2265237.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н186О
	–
	–
	–
	371749.01
	2265230.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:301

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	06097fe6-9776-43eb-b8cf-d1f0e9c1ac69

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:301

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н821О
	–
	–
	–
	372006.27
	2265948.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н822О
	–
	–
	–
	372010.39
	2265945.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н823О
	–
	–
	–
	372017.99
	2265952.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н824О
	–
	–
	–
	372015.04
	2265955.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н825О
	–
	–
	–
	372012.88
	2265953.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н826О
	–
	–
	–
	372009.40
	2265956.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н827О
	–
	–
	–
	372005.44
	2265953.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н828О
	–
	–
	–
	372007.79
	2265950.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н821О
	–
	–
	–
	372006.27
	2265948.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:404

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	ee809f93-7c9e-4cd7-8e20-607af6b0ee87

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:404

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н293О
	–
	–
	–
	371292.08
	2265910.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н294О
	–
	–
	–
	371284.55
	2265917.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н295О
	–
	–
	–
	371280.55
	2265913.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н296О
	–
	–
	–
	371281.70
	2265912.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н297О
	–
	–
	–
	371278.53
	2265908.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н298О
	–
	–
	–
	371284.91
	2265902.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н293О
	–
	–
	–
	371292.08
	2265910.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:456

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	c5a38e21-2814-46c1-ac33-7ec11de57d33

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:456

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н142О
	–
	–
	–
	371443.91
	2265531.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н143О
	–
	–
	–
	371446.68
	2265534.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н144О
	–
	–
	–
	371445.27
	2265536.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н145О
	–
	–
	–
	371451.48
	2265542.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н146О
	–
	–
	–
	371446.95
	2265546.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н147О
	–
	–
	–
	371444.02
	2265543.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н148О
	–
	–
	–
	371441.57
	2265546.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н149О
	–
	–
	–
	371438.81
	2265543.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н150О
	–
	–
	–
	371441.13
	2265540.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н151О
	–
	–
	–
	371437.81
	2265537.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н142О
	–
	–
	–
	371443.91
	2265531.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:478

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	25becd18-c19b-4732-b726-d790a8be6272

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:478

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н837О
	–
	–
	–
	372063.95
	2265926.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н838О
	–
	–
	–
	372056.66
	2265932.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н839О
	–
	–
	–
	372051.26
	2265927.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н840О
	–
	–
	–
	372055.74
	2265923.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н841О
	–
	–
	–
	372057.69
	2265925.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н842О
	–
	–
	–
	372060.80
	2265922.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н837О
	–
	–
	–
	372063.95
	2265926.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916007:365

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	e3d9fb8e-2ab4-4758-948e-8e6b262a2e67

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916007:365

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1О
	–
	–
	–
	371478.68
	2266394.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н2О
	–
	–
	–
	371485.15
	2266401.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н3О
	–
	–
	–
	371478.45
	2266407.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н4О
	–
	–
	–
	371471.97
	2266400.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н5О
	–
	–
	–
	371473.50
	2266399.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н6О
	–
	–
	–
	371472.05
	2266397.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н7О
	–
	–
	–
	371475.77
	2266394.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н8О
	–
	–
	–
	371477.02
	2266395.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1О
	–
	–
	–
	371478.68
	2266394.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916003:283

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916003

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916003:283

	1.
	–





