
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, город Любань 47:26:0916011
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 06.05.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
2. При выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
3. При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
4. -меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
5. - больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
6. -больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
7. На территории Любанского городского поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
8. Предельные размеры земельных участков для территории города Любань:
9. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.03 га.
10. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.15 га.
11. Для территории прочих населенных пунктов Любанского городского поселения :
12. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.06 га.
13. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.25 га.
14. Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 0.06 га.
15. Максимальная площадь земельного участка для для ведения личного подсобного хозяйства 0.50 га.
16. 
17. 
18. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
19. В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади 55 земельных участков
20. 
21. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.
22. 
23. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"
24. В ходе выполнения работ было выявлено чересполосица, смещение границ 7 земельных участков .
25. Данное несоответствие возможно возникло в связи с ошибками при геодезических измерениях (неверные координаты исходных пунктов, использование пунктов опорно-межевой сети, использование висячих теодолитных ходов, использование устаревшего оборудования, неправильная установка прибора, игнорирование проверки горизонтальности, ошибки при фокусировке, несоблюдение порядка измерений, игнорирование особенностей рельефа участка и т.п.), при камеральных измерениях, отсутствие точных данных о границах участка, а также вследствие перехода от государственной системы координат к местной системе координат.
26. .
27. 
28. Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
29. В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
30. В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
31. В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 78 объектов капитального строительства .
32. 
33. 

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	2
	Аппаратура геодезическая спутниковая ГЕОСПАЙДЕР БС № 300068
	300068
	С-ГКФ/26-03-2026/514145007 действительно до 25.03.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:14

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н631У
	–
	–
	370893.93
	2266852.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н632У
	–
	–
	370906.98
	2266841.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н633У
	–
	–
	370931.44
	2266868.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н634У
	–
	–
	370918.54
	2266879.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н631У
	–
	–
	370893.93
	2266852.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:14

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н631У
	н632У
	17.25
	–
	–

	н632У
	н633У
	36.78
	–
	–

	н633У
	н634У
	17.08
	–
	–

	н634У
	н631У
	36.81
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:14

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	85293a83-94ac-4de3-bfd0-c7099d49d94a

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	631 кв.м ± 5.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √631 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	633

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	2 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:14

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:24

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н605У
	–
	–
	370504.48
	2266718.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н606У
	–
	–
	370505.60
	2266690.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н607У
	–
	–
	370529.86
	2266694.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н608У
	–
	–
	370528.91
	2266705.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н609У
	–
	–
	370528.78
	2266719.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н605У
	–
	–
	370504.48
	2266718.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:24

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н605У
	н606У
	28.32
	–
	–

	н606У
	н607У
	24.71
	–
	–

	н607У
	н608У
	10.96
	–
	–

	н608У
	н609У
	13.56
	–
	–

	н609У
	н605У
	24.32
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:24

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	273ca8b5-2cd3-42de-962a-100ff3cbef79

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	638 кв.м ± 5.08 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √638 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 5.08

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	638

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:24

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:26

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н661У
	–
	–
	370673.63
	2266825.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н662У
	–
	–
	370674.07
	2266833.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н663У
	–
	–
	370676.06
	2266856.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н664У
	–
	–
	370657.09
	2266858.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н665У
	–
	–
	370654.75
	2266833.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н661У
	–
	–
	370673.63
	2266825.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н661У
	н662У
	8.04
	–
	–

	н662У
	н663У
	22.58
	–
	–

	н663У
	н664У
	19.12
	–
	–

	н664У
	н665У
	24.57
	–
	–

	н665У
	н661У
	20.68
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	598e51af-c02c-4173-a9dc-5e5a3ccbacb8

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	530 кв.м ± 4.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √530 * √((1 + 1.54²)/(2 * 1.54)) = 4.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	529

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:29

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н642У
	–
	–
	370871.00
	2266858.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н643У
	–
	–
	370862.97
	2266849.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н644У
	–
	–
	370867.08
	2266846.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н645У
	–
	–
	370904.77
	2266813.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н646У
	–
	–
	370915.05
	2266804.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н647У
	–
	–
	370929.13
	2266823.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н648У
	–
	–
	370906.98
	2266841.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н632У
	–
	–
	370893.93
	2266852.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н631У
	–
	–
	370890.20
	2266855.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н649У
	–
	–
	370883.42
	2266848.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н650У
	–
	–
	370874.34
	2266855.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н642У
	–
	–
	370871.00
	2266858.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:29

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н642У
	н643У
	12.25
	–
	–

	н643У
	н644У
	5.20
	–
	–

	н644У
	н645У
	50.23
	–
	–

	н645У
	н646У
	13.54
	–
	–

	н646У
	н647У
	23.42
	–
	–

	н647У
	н648У
	28.62
	–
	–

	н648У
	н632У
	17.25
	–
	–

	н632У
	н631У
	4.82
	–
	–

	н631У
	н649У
	9.75
	–
	–

	н649У
	н650У
	11.51
	–
	–

	н650У
	н642У
	4.63
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:29

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	ab82e90d-9c96-406a-9cc7-7fb809884ca2

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1374 кв.м ± 7.49 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1374 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 7.49

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1374

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:29

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:34

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н635У
	–
	–
	370858.81
	2266935.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н636У
	–
	–
	370834.99
	2266910.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н637У
	–
	–
	370824.06
	2266899.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н638У
	–
	–
	370844.80
	2266881.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н639У
	–
	–
	370857.46
	2266892.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н640У
	–
	–
	370865.76
	2266900.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н641У
	–
	–
	370880.85
	2266914.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н635У
	–
	–
	370858.81
	2266935.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:34

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н635У
	н636У
	34.13
	–
	–

	н636У
	н637У
	15.56
	–
	–

	н637У
	н638У
	27.97
	–
	–

	н638У
	н639У
	16.96
	–
	–

	н639У
	н640У
	11.34
	–
	–

	н640У
	н641У
	21.03
	–
	–

	н641У
	н635У
	30.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:34

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	dfdb3d3f-852c-42bf-accb-d8c24e55da47

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1448 кв.м ± 7.61 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1448 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 7.61

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1451

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:34

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:36

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н15У
	–
	–
	370736.70
	2266855.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н627У
	–
	–
	370759.08
	2266852.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н626У
	–
	–
	370762.85
	2266862.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н625У
	–
	–
	370772.02
	2266871.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н652У
	–
	–
	370757.29
	2266876.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н653У
	–
	–
	370758.79
	2266886.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н654У
	–
	–
	370757.77
	2266888.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н655У
	–
	–
	370750.08
	2266889.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н656У
	–
	–
	370750.30
	2266889.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н16У
	–
	–
	370741.24
	2266891.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н15У
	–
	–
	370736.70
	2266855.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:36

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н15У
	н627У
	22.59
	–
	–

	н627У
	н626У
	10.90
	–
	–

	н626У
	н625У
	12.59
	–
	–

	н625У
	н652У
	15.64
	–
	–

	н652У
	н653У
	9.84
	–
	–

	н653У
	н654У
	2.25
	–
	–

	н654У
	н655У
	7.78
	–
	–

	н655У
	н656У
	0.36
	–
	–

	н656У
	н16У
	9.19
	–
	–

	н16У
	н15У
	36.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:36

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	dba6c1f4-3813-4d62-99b4-0cf4e2e49dd0

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	834 кв.м ± 5.79 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √834 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 5.79

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	849

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:36

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:50

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н711У
	–
	–
	370347.59
	2266726.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н712У
	–
	–
	370354.70
	2266761.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н713У
	–
	–
	370323.36
	2266768.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н714У
	–
	–
	370316.62
	2266733.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н711У
	–
	–
	370347.59
	2266726.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:50

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н711У
	н712У
	35.45
	–
	–

	н712У
	н713У
	32.17
	–
	–

	н713У
	н714У
	36.18
	–
	–

	н714У
	н711У
	31.63
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:50

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	fe33ccbd-4aca-4c5e-933f-e42e34038d42

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1142 кв.м ± 6.77 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1142 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 6.77

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1142

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:50

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:51

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н26У
	–
	–
	370724.62
	2266769.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н677У
	–
	–
	370727.07
	2266769.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н678У
	–
	–
	370744.26
	2266767.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н679У
	–
	–
	370750.81
	2266814.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н8У
	–
	–
	370749.62
	2266815.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	370730.00
	2266818.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н24У
	–
	–
	370729.29
	2266807.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н25У
	–
	–
	370726.55
	2266807.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н26У
	–
	–
	370724.62
	2266769.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:51

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н26У
	н677У
	2.47
	–
	–

	н677У
	н678У
	17.25
	–
	–

	н678У
	н679У
	47.56
	–
	–

	н679У
	н8У
	1.23
	–
	–

	н8У
	н12У
	19.82
	–
	–

	н12У
	н24У
	10.32
	–
	–

	н24У
	н25У
	2.74
	–
	–

	н25У
	н26У
	38.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:51

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	323e5c01-5a5a-4c33-8db3-ac342d93872d

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1025 кв.м ± 7.07 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1025 * √((1 + 1.92²)/(2 * 1.92)) = 7.07

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1744

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	719 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:51

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:7

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н611У
	–
	–
	370609.47
	2266803.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н612У
	–
	–
	370611.33
	2266844.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н613У
	–
	–
	370568.48
	2266846.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н614У
	–
	–
	370565.75
	2266834.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н615У
	–
	–
	370565.34
	2266825.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н616У
	–
	–
	370568.23
	2266816.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н617У
	–
	–
	370584.34
	2266815.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н618У
	–
	–
	370585.90
	2266803.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н611У
	–
	–
	370609.47
	2266803.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н611У
	н612У
	41.15
	–
	–

	н612У
	н613У
	42.94
	–
	–

	н613У
	н614У
	12.81
	–
	–

	н614У
	н615У
	9.45
	–
	–

	н615У
	н616У
	9.12
	–
	–

	н616У
	н617У
	16.12
	–
	–

	н617У
	н618У
	12.77
	–
	–

	н618У
	н611У
	23.57
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	76dffab0-ef65-4c82-8412-e83d3a4312ac

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1626 кв.м ± 8.07 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1626 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 8.07

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	126 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:74

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н619У
	–
	–
	370775.39
	2266843.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н707У
	–
	–
	370789.42
	2266831.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н708У
	–
	–
	370809.40
	2266853.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н709У
	–
	–
	370795.52
	2266863.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н710У
	–
	–
	370796.19
	2266864.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н620У
	–
	–
	370795.16
	2266865.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н619У
	–
	–
	370775.39
	2266843.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:74

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н619У
	н707У
	18.42
	–
	–

	н707У
	н708У
	29.83
	–
	–

	н708У
	н709У
	17.51
	–
	–

	н709У
	н710У
	1.06
	–
	–

	н710У
	н620У
	1.54
	–
	–

	н620У
	н619У
	30.22
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:74

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	5fcf0209-1b6d-4b4a-835e-03dacf6f7e92

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	551 кв.м ± 4.70 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √551 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 4.70

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	516

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	35 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:74

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:77

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н702У
	–
	–
	370700.60
	2266950.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н703У
	–
	–
	370713.25
	2266939.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н704У
	–
	–
	370733.69
	2266958.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н705У
	–
	–
	370741.84
	2266966.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н706У
	–
	–
	370729.62
	2266979.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н702У
	–
	–
	370700.60
	2266950.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:77

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н702У
	н703У
	16.48
	–
	–

	н703У
	н704У
	27.46
	–
	–

	н704У
	н705У
	11.50
	–
	–

	н705У
	н706У
	18.22
	–
	–

	н706У
	н702У
	41.30
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:77

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	af0575a6-acd6-4845-8254-a24df5e03225

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	702 кв.м ± 5.30 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √702 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.30

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	670

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	32 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:77

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:9

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н619У
	–
	–
	370775.39
	2266843.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н620У
	–
	–
	370795.16
	2266865.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н621У
	–
	–
	370785.86
	2266872.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н622У
	–
	–
	370781.28
	2266875.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н623У
	–
	–
	370778.33
	2266876.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н624У
	–
	–
	370776.31
	2266877.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н625У
	–
	–
	370772.02
	2266871.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н626У
	–
	–
	370762.85
	2266862.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н627У
	–
	–
	370759.08
	2266852.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н628У
	–
	–
	370759.79
	2266851.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н629У
	–
	–
	370763.79
	2266850.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н630У
	–
	–
	370764.72
	2266850.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н619У
	–
	–
	370775.39
	2266843.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:9

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н619У
	н620У
	30.22
	–
	–

	н620У
	н621У
	11.64
	–
	–

	н621У
	н622У
	5.38
	–
	–

	н622У
	н623У
	3.18
	–
	–

	н623У
	н624У
	2.03
	–
	–

	н624У
	н625У
	7.35
	–
	–

	н625У
	н626У
	12.59
	–
	–

	н626У
	н627У
	10.90
	–
	–

	н627У
	н628У
	0.82
	–
	–

	н628У
	н629У
	4.22
	–
	–

	н629У
	н630У
	0.95
	–
	–

	н630У
	н619У
	12.93
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:9

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	1254e5a3-341b-41fb-9042-854d8be104ba

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	650 кв.м ± 5.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √650 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 5.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	670

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	20 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:9

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:92

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н657У
	–
	–
	370654.68
	2266866.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н658У
	–
	–
	370678.44
	2266863.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н659У
	–
	–
	370683.02
	2266896.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н660У
	–
	–
	370660.02
	2266899.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н657У
	–
	–
	370654.68
	2266866.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:92

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н657У
	н658У
	23.90
	–
	–

	н658У
	н659У
	33.15
	–
	–

	н659У
	н660У
	23.23
	–
	–

	н660У
	н657У
	33.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:92

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	06f0af8b-c60c-4c66-9697-27ab0370dda0

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	790 кв.м ± 5.70 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √790 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 5.70

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	770

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	20 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:92

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:93

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н673У
	–
	–
	370696.26
	2266853.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н674У
	–
	–
	370692.69
	2266821.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н21У
	–
	–
	370707.01
	2266819.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н22У
	–
	–
	370710.22
	2266820.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н675У
	–
	–
	370711.15
	2266820.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н676У
	–
	–
	370714.49
	2266850.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н673У
	–
	–
	370696.26
	2266853.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:93

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н673У
	н674У
	31.71
	–
	–

	н674У
	н21У
	14.43
	–
	–

	н21У
	н22У
	3.26
	–
	–

	н22У
	н675У
	0.94
	–
	–

	н675У
	н676У
	30.97
	–
	–

	н676У
	н673У
	18.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:93

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	447abe7d-4815-4c8c-acfd-4ce172bb5529

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	584 кв.м ± 5.05 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √584 * √((1 + 1.53²)/(2 * 1.53)) = 5.05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	586

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	2 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:93

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:94

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н666У
	–
	–
	370628.50
	2266814.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н667У
	–
	–
	370626.69
	2266782.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н668У
	–
	–
	370645.45
	2266780.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н669У
	–
	–
	370646.36
	2266799.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н670У
	–
	–
	370647.09
	2266805.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н671У
	–
	–
	370646.99
	2266813.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н672У
	–
	–
	370633.89
	2266814.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н666У
	–
	–
	370628.50
	2266814.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:94

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н666У
	н667У
	32.36
	–
	–

	н667У
	н668У
	18.86
	–
	–

	н668У
	н669У
	18.30
	–
	–

	н669У
	н670У
	6.19
	–
	–

	н670У
	н671У
	8.79
	–
	–

	н671У
	н672У
	13.11
	–
	–

	н672У
	н666У
	5.40
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:94

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	7242488a-21bb-429d-95b6-6b6dc004d408

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	616 кв.м ± 5.30 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √616 * √((1 + 1.68²)/(2 * 1.68)) = 5.30

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	617

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:94

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:33

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	34
	370869.95
	2266730.54
	370869.95
	2266730.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	35
	370875.52
	2266744.62
	370875.52
	2266744.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	36
	370862.28
	2266754.17
	370862.28
	2266754.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370865.08
	2266758.63
	370865.08
	2266758.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2
	370837.38
	2266774.57
	370837.38
	2266774.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	1
	370812.09
	2266790.85
	370812.09
	2266790.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	9
	370811.75
	2266791.09
	370811.75
	2266791.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	38
	370798.91
	2266775.63
	370798.91
	2266775.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	39
	370810.30
	2266766.12
	370810.30
	2266766.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	34
	370869.95
	2266730.54
	370869.95
	2266730.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	34
	35
	15.14
	–
	–

	35
	36
	16.32
	–
	–

	36
	3
	5.27
	–
	–

	3
	2
	31.96
	–
	–

	2
	1
	30.08
	–
	–

	1
	9
	0.42
	–
	–

	9
	38
	20.10
	–
	–

	38
	39
	14.84
	–
	–

	39
	34
	69.46
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:33

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1634 кв.м ± 8.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1634 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 8.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1634

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительство

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:344

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7021
	370978.46
	2267035.14
	370978.46
	2267035.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7022
	370995.92
	2267053.81
	370995.92
	2267053.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7023
	370976.33
	2267071.43
	370976.33
	2267071.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7024
	370967.37
	2267062.97
	370967.37
	2267062.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7025
	370958.66
	2267055.14
	370958.66
	2267055.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7021
	370978.46
	2267035.14
	370978.46
	2267035.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:344

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7021
	7022
	25.56
	–
	–

	7022
	7023
	26.35
	–
	–

	7023
	7024
	12.32
	–
	–

	7024
	7025
	11.71
	–
	–

	7025
	7021
	28.14
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:344

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	673 кв.м ± 5.19 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √673 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.19

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	673

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение малоэтажного жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:344

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:345

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7026
	370991.21
	2267022.00
	370991.21
	2267022.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7027
	371014.93
	2267036.82
	371014.93
	2267036.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7028
	370995.92
	2267053.81
	370995.92
	2267053.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7029
	370978.46
	2267035.14
	370978.46
	2267035.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7026
	370991.21
	2267022.00
	370991.21
	2267022.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:345

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7026
	7027
	27.97
	–
	–

	7027
	7028
	25.50
	–
	–

	7028
	7029
	25.56
	–
	–

	7029
	7026
	18.31
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:345

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	576 кв.м ± 4.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √576 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 4.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	576

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение малоэтажного жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:345

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:35

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	40
	370696.86
	2266685.69
	370696.86
	2266685.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	41
	370736.59
	2266683.79
	370736.59
	2266683.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	42
	370742.04
	2266690.28
	370742.04
	2266690.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	43
	370742.64
	2266693.54
	370742.64
	2266693.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	44
	370742.16
	2266714.68
	370742.16
	2266714.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	45
	370711.42
	2266717.02
	370711.42
	2266717.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	46
	370693.84
	2266717.80
	370693.84
	2266717.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	370696.86
	2266685.69
	370696.86
	2266685.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	40
	41
	39.78
	–
	–

	41
	42
	8.47
	–
	–

	42
	43
	3.31
	–
	–

	43
	44
	21.15
	–
	–

	44
	45
	30.83
	–
	–

	45
	46
	17.60
	–
	–

	46
	40
	32.25
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1472 кв.м ± 7.92 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1472 * √((1 + 1.43²)/(2 * 1.43)) = 7.92

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1472

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:37

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	47
	370830.75
	2266879.41
	370830.75
	2266879.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	48
	370818.59
	2266890.43
	370818.59
	2266890.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	49
	370811.16
	2266882.81
	370811.16
	2266882.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	50
	370796.19
	2266864.76
	370796.19
	2266864.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	51
	370795.52
	2266863.94
	370795.52
	2266863.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	52
	370809.40
	2266853.27
	370809.40
	2266853.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	370811.35
	2266855.05
	370811.35
	2266855.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	54
	370820.00
	2266866.89
	370820.00
	2266866.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	55
	370821.91
	2266869.15
	370821.91
	2266869.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	56
	370823.48
	2266870.61
	370823.48
	2266870.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	370825.12
	2266872.64
	370825.12
	2266872.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	47
	370830.75
	2266879.41
	370830.75
	2266879.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:37

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	47
	48
	16.41
	–
	–

	48
	49
	10.64
	–
	–

	49
	50
	23.45
	–
	–

	50
	51
	1.06
	–
	–

	51
	52
	17.51
	–
	–

	52
	53
	2.64
	–
	–

	53
	54
	14.66
	–
	–

	54
	55
	2.96
	–
	–

	55
	56
	2.14
	–
	–

	56
	57
	2.61
	–
	–

	57
	47
	8.81
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:37

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	592 кв.м ± 4.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √592 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 4.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	592

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:37

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:370

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370559.79
	2266802.41
	370559.79
	2266802.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	370530.25
	2266805.44
	370530.25
	2266805.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370527.12
	2266755.21
	370527.12
	2266755.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	370557.16
	2266752.54
	370557.16
	2266752.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	370558.53
	2266777.60
	370558.53
	2266777.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	370559.79
	2266802.41
	370559.79
	2266802.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:370

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	29.69
	–
	–

	2
	3
	50.33
	–
	–

	3
	4
	30.16
	–
	–

	4
	5
	25.10
	–
	–

	5
	1
	24.84
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:370

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 8.19 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.62²)/(2 * 1.62)) = 8.19

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:370

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	58
	370599.22
	2267009.80
	370599.22
	2267009.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	59
	370567.44
	2266975.74
	370567.44
	2266975.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	370583.30
	2266956.55
	370583.30
	2266956.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	370594.35
	2266967.47
	370594.35
	2266967.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	370603.37
	2266959.19
	370603.37
	2266959.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	63
	370621.18
	2266978.96
	370621.18
	2266978.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	64
	370610.01
	2266987.70
	370610.01
	2266987.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	65
	370615.15
	2266994.06
	370615.15
	2266994.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	370611.88
	2266997.31
	370611.88
	2266997.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	58
	370599.22
	2267009.80
	370599.22
	2267009.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	58
	59
	46.58
	–
	–

	59
	60
	24.90
	–
	–

	60
	61
	15.54
	–
	–

	61
	62
	12.24
	–
	–

	62
	63
	26.61
	–
	–

	63
	64
	14.18
	–
	–

	64
	65
	8.18
	–
	–

	65
	66
	4.61
	–
	–

	66
	58
	17.78
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации магазина

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:39

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7030
	370728.46
	2267088.07
	370728.46
	2267088.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7031
	370776.21
	2267044.11
	370776.21
	2267044.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7032
	370796.40
	2267063.31
	370796.40
	2267063.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7033
	370767.43
	2267092.68
	370767.43
	2267092.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7034
	370753.85
	2267098.46
	370753.85
	2267098.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7035
	370742.47
	2267110.59
	370742.47
	2267110.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	370736.96
	2267099.76
	370736.96
	2267099.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	370735.57
	2267097.89
	370735.57
	2267097.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7030
	370728.46
	2267088.07
	370728.46
	2267088.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:39

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7030
	7031
	64.90
	–
	–

	7031
	7032
	27.86
	–
	–

	7032
	7033
	41.25
	–
	–

	7033
	7034
	14.76
	–
	–

	7034
	7035
	16.63
	–
	–

	7035
	7036
	12.15
	–
	–

	7036
	7037
	2.33
	–
	–

	7037
	7030
	12.12
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:39

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1885 кв.м ± 8.68 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1885 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 8.68

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1885

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации дома культуры

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:39

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:40

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	67
	370354.07
	2266721.69
	370354.07
	2266721.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	68
	370392.45
	2266717.12
	370392.45
	2266717.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	69
	370423.63
	2266714.12
	370423.63
	2266714.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	70
	370427.97
	2266755.70
	370427.97
	2266755.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	370435.41
	2266819.51
	370435.41
	2266819.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	72
	370433.23
	2266819.83
	370433.23
	2266819.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	73
	370433.64
	2266823.12
	370433.64
	2266823.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	74
	370425.00
	2266824.07
	370425.00
	2266824.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	75
	370424.59
	2266820.76
	370424.59
	2266820.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	76
	370410.57
	2266822.12
	370410.57
	2266822.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	77
	370408.22
	2266820.41
	370408.22
	2266820.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	78
	370378.10
	2266821.53
	370378.10
	2266821.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	79
	370367.09
	2266804.08
	370367.09
	2266804.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	67
	370354.07
	2266721.69
	370354.07
	2266721.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:40

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	67
	68
	38.65
	–
	–

	68
	69
	31.32
	–
	–

	69
	70
	41.81
	–
	–

	70
	71
	64.24
	–
	–

	71
	72
	2.20
	–
	–

	72
	73
	3.32
	–
	–

	73
	74
	8.69
	–
	–

	74
	75
	3.34
	–
	–

	75
	76
	14.09
	–
	–

	76
	77
	2.91
	–
	–

	77
	78
	30.14
	–
	–

	78
	79
	20.63
	–
	–

	79
	67
	83.41
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:40

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	6986 кв.м ± 17.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √6986 * √((1 + 1.35²)/(2 * 1.35)) = 17.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	6986

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации здания детсого сада № 18

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:40

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:41

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	80
	370715.94
	2267020.23
	370715.94
	2267020.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	81
	370737.79
	2266996.35
	370737.79
	2266996.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	82
	370764.36
	2267021.89
	370764.36
	2267021.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	83
	370740.96
	2267044.25
	370740.96
	2267044.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	84
	370739.56
	2267042.82
	370739.56
	2267042.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	85
	370731.37
	2267035.44
	370731.37
	2267035.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	86
	370717.94
	2267022.33
	370717.94
	2267022.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	80
	370715.94
	2267020.23
	370715.94
	2267020.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:41

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	80
	81
	32.37
	–
	–

	81
	82
	36.85
	–
	–

	82
	83
	32.37
	–
	–

	83
	84
	2.00
	–
	–

	84
	85
	11.02
	–
	–

	85
	86
	18.77
	–
	–

	86
	80
	2.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:41

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1162 кв.м ± 6.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1162 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1162

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:41

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:42

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	87
	370884.05
	2266927.51
	370884.05
	2266927.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	88
	370911.06
	2266902.32
	370911.06
	2266902.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	89
	370935.20
	2266918.03
	370935.20
	2266918.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	90
	370902.43
	2266948.24
	370902.43
	2266948.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	87
	370884.05
	2266927.51
	370884.05
	2266927.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:42

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	87
	88
	36.93
	–
	–

	88
	89
	28.80
	–
	–

	89
	90
	44.57
	–
	–

	90
	87
	27.70
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:42

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1134 кв.м ± 6.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1134 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 6.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1133

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:42

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:44

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7038
	370170.30
	2266733.67
	370170.30
	2266733.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7039
	370195.49
	2266709.39
	370195.49
	2266709.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7040
	370210.54
	2266722.77
	370210.54
	2266722.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7041
	370203.33
	2266729.70
	370203.33
	2266729.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7042
	370181.31
	2266743.77
	370181.31
	2266743.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	370170.30
	2266733.67
	370170.30
	2266733.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:44

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7038
	7039
	34.99
	–
	–

	7039
	7040
	20.14
	–
	–

	7040
	7041
	10.00
	–
	–

	7041
	7042
	26.13
	–
	–

	7042
	7038
	14.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:44

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	640 кв.м ± 5.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √640 * √((1 + 1.17²)/(2 * 1.17)) = 5.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	640

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для строительства временного сооружения-торгового комплекса (магазин продовольственный и запчастей)

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:44

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:440

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370492.44
	2266679.42
	370492.44
	2266679.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	370490.91
	2266687.06
	370490.91
	2266687.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370490.35
	2266693.70
	370490.35
	2266693.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	370490.76
	2266703.47
	370490.76
	2266703.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	370491.66
	2266724.66
	370491.66
	2266724.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	370469.36
	2266725.24
	370469.36
	2266725.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	370469.32
	2266709.59
	370469.32
	2266709.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	370467.90
	2266709.70
	370467.90
	2266709.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	370467.78
	2266704.11
	370467.78
	2266704.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	370465.87
	2266688.56
	370465.87
	2266688.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	370465.04
	2266681.82
	370465.04
	2266681.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	12
	370464.04
	2266665.78
	370464.04
	2266665.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	13
	370477.54
	2266668.64
	370477.54
	2266668.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	14
	370485.50
	2266673.75
	370485.50
	2266673.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	15
	370488.28
	2266677.47
	370488.28
	2266677.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	370488.19
	2266678.90
	370488.19
	2266678.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	370492.44
	2266679.42
	370492.44
	2266679.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:440

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	7.79
	–
	–

	2
	3
	6.66
	–
	–

	3
	4
	9.78
	–
	–

	4
	5
	21.21
	–
	–

	5
	6
	22.31
	–
	–

	6
	7
	15.65
	–
	–

	7
	8
	1.42
	–
	–

	8
	9
	5.59
	–
	–

	9
	10
	15.67
	–
	–

	10
	11
	6.79
	–
	–

	11
	12
	16.07
	–
	–

	12
	13
	13.80
	–
	–

	13
	14
	9.46
	–
	–

	14
	15
	4.64
	–
	–

	15
	16
	1.43
	–
	–

	16
	1
	4.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:440

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1309 кв.м ± 8.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1309 * √((1 + 2.09²)/(2 * 2.09)) = 8.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1309

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Размещение индивидуального жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:440

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:45

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	91
	370685.32
	2266762.85
	370685.32
	2266762.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	92
	370656.52
	2266767.40
	370656.52
	2266767.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	93
	370655.34
	2266744.49
	370655.34
	2266744.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	94
	370656.14
	2266721.23
	370656.14
	2266721.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	95
	370662.21
	2266720.67
	370662.21
	2266720.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	96
	370682.11
	2266718.85
	370682.11
	2266718.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	91
	370685.32
	2266762.85
	370685.32
	2266762.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:45

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	91
	92
	29.16
	–
	–

	92
	93
	22.94
	–
	–

	93
	94
	23.27
	–
	–

	94
	95
	6.10
	–
	–

	95
	96
	19.98
	–
	–

	96
	91
	44.12
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:45

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1264 кв.м ± 7.52 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1264 * √((1 + 1.62²)/(2 * 1.62)) = 7.52

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1264

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:45

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:46

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	16
	370759.66
	2266948.33
	370759.66
	2266948.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	370733.23
	2266921.02
	370733.23
	2266921.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	99
	370713.25
	2266939.81
	370713.25
	2266939.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	98
	370733.69
	2266958.14
	370733.69
	2266958.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	97
	370741.84
	2266966.25
	370741.84
	2266966.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	370759.66
	2266948.33
	370759.66
	2266948.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:46

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	16
	17
	38.01
	–
	–

	17
	99
	27.43
	–
	–

	99
	98
	27.46
	–
	–

	98
	97
	11.50
	–
	–

	97
	16
	25.27
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:46

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1005 кв.м ± 6.34 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1005 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 6.34

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1005

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:46

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:47

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	100
	370654.68
	2266866.13
	370654.68
	2266866.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	101
	370660.02
	2266899.61
	370660.02
	2266899.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	102
	370651.95
	2266901.08
	370651.95
	2266901.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	103
	370640.29
	2266893.36
	370640.29
	2266893.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	104
	370635.82
	2266869.15
	370635.82
	2266869.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	100
	370654.68
	2266866.13
	370654.68
	2266866.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:47

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	100
	101
	33.90
	–
	–

	101
	102
	8.20
	–
	–

	102
	103
	13.98
	–
	–

	103
	104
	24.62
	–
	–

	104
	100
	19.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:47

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	588 кв.м ± 5.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √588 * √((1 + 1.44²)/(2 * 1.44)) = 5.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	588

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:47

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:49

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370701.90
	2266860.39
	370701.90
	2266860.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	370719.38
	2266857.75
	370719.38
	2266857.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	370724.17
	2266893.84
	370724.17
	2266893.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	370708.63
	2266895.39
	370708.63
	2266895.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	5
	370707.74
	2266895.55
	370707.74
	2266895.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	6
	370707.46
	2266893.68
	370707.46
	2266893.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7
	370703.35
	2266867.35
	370703.35
	2266867.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	370701.90
	2266860.39
	370701.90
	2266860.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:49

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	17.68
	–
	–

	2
	3
	36.41
	–
	–

	3
	4
	15.62
	–
	–

	4
	5
	0.90
	–
	–

	5
	6
	1.89
	–
	–

	6
	7
	26.65
	–
	–

	7
	1
	7.11
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:49

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	610 кв.м ± 5.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √610 * √((1 + 1.70²)/(2 * 1.70)) = 5.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	610

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:49

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:55

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7043
	370576.10
	2266740.79
	370576.10
	2266740.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7044
	370560.70
	2266742.52
	370560.70
	2266742.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7045
	370560.69
	2266721.38
	370560.69
	2266721.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7046
	370530.26
	2266719.28
	370530.26
	2266719.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7047
	370528.78
	2266719.25
	370528.78
	2266719.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7048
	370528.91
	2266705.69
	370528.91
	2266705.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7049
	370529.86
	2266694.77
	370529.86
	2266694.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7050
	370570.57
	2266701.33
	370570.57
	2266701.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7051
	370570.66
	2266719.53
	370570.66
	2266719.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7052
	370573.98
	2266719.47
	370573.98
	2266719.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7043
	370576.10
	2266740.79
	370576.10
	2266740.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7043
	7044
	15.50
	–
	–

	7044
	7045
	21.14
	–
	–

	7045
	7046
	30.50
	–
	–

	7046
	7047
	1.48
	–
	–

	7047
	7048
	13.56
	–
	–

	7048
	7049
	10.96
	–
	–

	7049
	7050
	41.24
	–
	–

	7050
	7051
	18.20
	–
	–

	7051
	7052
	3.32
	–
	–

	7052
	7043
	21.43
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:55

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1237 кв.м ± 7.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1237 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1237

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:57

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7053
	370818.59
	2266890.43
	370818.59
	2266890.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7054
	370798.85
	2266909.83
	370798.85
	2266909.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7055
	370788.79
	2266894.18
	370788.79
	2266894.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7056
	370778.33
	2266876.94
	370778.33
	2266876.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7057
	370781.28
	2266875.74
	370781.28
	2266875.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7058
	370785.86
	2266872.91
	370785.86
	2266872.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7059
	370795.16
	2266865.91
	370795.16
	2266865.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7060
	370796.19
	2266864.76
	370796.19
	2266864.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7061
	370811.16
	2266882.81
	370811.16
	2266882.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7053
	370818.59
	2266890.43
	370818.59
	2266890.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:57

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7053
	7054
	27.68
	–
	–

	7054
	7055
	18.60
	–
	–

	7055
	7056
	20.17
	–
	–

	7056
	7057
	3.18
	–
	–

	7057
	7058
	5.38
	–
	–

	7058
	7059
	11.64
	–
	–

	7059
	7060
	1.54
	–
	–

	7060
	7061
	23.45
	–
	–

	7061
	7053
	10.64
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:57

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	871 кв.м ± 5.92 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √871 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 5.92

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	871

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:57

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:60

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	105
	370645.45
	2266780.72
	370645.45
	2266780.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	106
	370676.28
	2266777.50
	370676.28
	2266777.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	107
	370676.90
	2266813.81
	370676.90
	2266813.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	108
	370663.12
	2266814.58
	370663.12
	2266814.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	109
	370646.99
	2266813.94
	370646.99
	2266813.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	110
	370647.09
	2266805.15
	370647.09
	2266805.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	111
	370646.36
	2266799.00
	370646.36
	2266799.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	105
	370645.45
	2266780.72
	370645.45
	2266780.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	105
	106
	31.00
	–
	–

	106
	107
	36.32
	–
	–

	107
	108
	13.80
	–
	–

	108
	109
	16.14
	–
	–

	109
	110
	8.79
	–
	–

	110
	111
	6.19
	–
	–

	111
	105
	18.30
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:60

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1064 кв.м ± 6.57 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1064 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 6.57

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1064

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:62

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	60
	370583.30
	2266956.55
	370583.30
	2266956.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	370594.35
	2266967.47
	370594.35
	2266967.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	370603.37
	2266959.19
	370603.37
	2266959.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	115
	370612.45
	2266950.43
	370612.45
	2266950.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	114
	370627.20
	2266933.99
	370627.20
	2266933.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	113
	370626.08
	2266932.77
	370626.08
	2266932.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	112
	370612.21
	2266919.74
	370612.21
	2266919.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	117
	370589.24
	2266946.63
	370589.24
	2266946.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	116
	370590.84
	2266947.86
	370590.84
	2266947.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	370583.30
	2266956.55
	370583.30
	2266956.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:62

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	60
	61
	15.54
	–
	–

	61
	62
	12.24
	–
	–

	62
	115
	12.62
	–
	–

	115
	114
	22.09
	–
	–

	114
	113
	1.66
	–
	–

	113
	112
	19.03
	–
	–

	112
	117
	35.37
	–
	–

	117
	116
	2.02
	–
	–

	116
	60
	11.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:62

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	895 кв.м ± 5.99 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √895 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 5.99

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	895

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:62

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:63

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	118
	370862.97
	2266849.53
	370862.97
	2266849.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	119
	370846.83
	2266831.34
	370846.83
	2266831.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	120
	370890.07
	2266794.62
	370890.07
	2266794.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	121
	370904.77
	2266813.14
	370904.77
	2266813.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	122
	370902.48
	2266814.87
	370902.48
	2266814.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	123
	370867.08
	2266846.35
	370867.08
	2266846.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	118
	370862.97
	2266849.53
	370862.97
	2266849.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:63

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	118
	119
	24.32
	–
	–

	119
	120
	56.73
	–
	–

	120
	121
	23.64
	–
	–

	121
	122
	2.87
	–
	–

	122
	123
	47.37
	–
	–

	123
	118
	5.20
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:63

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1347 кв.м ± 7.35 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1347 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 7.35

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1347

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:63

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:65

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	52
	370809.40
	2266853.27
	370809.40
	2266853.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	370811.35
	2266855.05
	370811.35
	2266855.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	128
	370812.82
	2266852.60
	370812.82
	2266852.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	127
	370818.27
	2266849.07
	370818.27
	2266849.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	126
	370838.10
	2266836.41
	370838.10
	2266836.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	125
	370834.81
	2266832.60
	370834.81
	2266832.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	124
	370813.47
	2266808.11
	370813.47
	2266808.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	129
	370789.42
	2266831.12
	370789.42
	2266831.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	52
	370809.40
	2266853.27
	370809.40
	2266853.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:65

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	52
	53
	2.64
	–
	–

	53
	128
	2.86
	–
	–

	128
	127
	6.49
	–
	–

	127
	126
	23.53
	–
	–

	126
	125
	5.03
	–
	–

	125
	124
	32.48
	–
	–

	124
	129
	33.28
	–
	–

	129
	52
	29.83
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:65

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1133 кв.м ± 6.73 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1133 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.73

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1133

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:65

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:66

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7062
	370607.69
	2266777.67
	370607.69
	2266777.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7063
	370609.47
	2266803.09
	370609.47
	2266803.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7064
	370585.90
	2266803.14
	370585.90
	2266803.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7065
	370584.34
	2266815.81
	370584.34
	2266815.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7066
	370568.23
	2266816.38
	370568.23
	2266816.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7067
	370568.42
	2266799.21
	370568.42
	2266799.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7068
	370567.94
	2266783.56
	370567.94
	2266783.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7069
	370578.38
	2266781.96
	370578.38
	2266781.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7070
	370578.66
	2266783.80
	370578.66
	2266783.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7071
	370590.74
	2266778.67
	370590.74
	2266778.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7062
	370607.69
	2266777.67
	370607.69
	2266777.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:66

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7062
	7063
	25.48
	–
	–

	7063
	7064
	23.57
	–
	–

	7064
	7065
	12.77
	–
	–

	7065
	7066
	16.12
	–
	–

	7066
	7067
	17.17
	–
	–

	7067
	7068
	15.66
	–
	–

	7068
	7069
	10.56
	–
	–

	7069
	7070
	1.86
	–
	–

	7070
	7071
	13.12
	–
	–

	7071
	7062
	16.98
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:66

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1140 кв.м ± 6.76 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1140 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.76

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1140

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:66

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:67

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	27
	370754.81
	2266813.93
	370754.81
	2266813.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	28
	370750.81
	2266814.94
	370750.81
	2266814.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	136
	370749.62
	2266815.24
	370749.62
	2266815.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	135
	370753.30
	2266845.52
	370753.30
	2266845.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	134
	370760.79
	2266843.48
	370760.79
	2266843.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	133
	370763.21
	2266842.41
	370763.21
	2266842.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	132
	370765.48
	2266841.07
	370765.48
	2266841.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	131
	370770.40
	2266837.00
	370770.40
	2266837.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	130
	370779.45
	2266829.55
	370779.45
	2266829.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	137
	370766.28
	2266814.41
	370766.28
	2266814.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	30
	370767.24
	2266813.70
	370767.24
	2266813.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	31
	370765.07
	2266811.62
	370765.07
	2266811.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	27
	370754.81
	2266813.93
	370754.81
	2266813.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:67

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	27
	28
	4.13
	–
	–

	28
	136
	1.23
	–
	–

	136
	135
	30.50
	–
	–

	135
	134
	7.76
	–
	–

	134
	133
	2.65
	–
	–

	133
	132
	2.64
	–
	–

	132
	131
	6.39
	–
	–

	131
	130
	11.72
	–
	–

	130
	137
	20.07
	–
	–

	137
	30
	1.19
	–
	–

	30
	31
	3.01
	–
	–

	31
	27
	10.52
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:67

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	627 кв.м ± 5.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √627 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 5.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	627

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:67

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:68

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	94
	370656.14
	2266721.23
	370656.14
	2266721.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	95
	370662.21
	2266720.67
	370662.21
	2266720.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	138
	370661.47
	2266683.83
	370661.47
	2266683.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	144
	370652.97
	2266682.91
	370652.97
	2266682.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	143
	370622.49
	2266683.37
	370622.49
	2266683.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	142
	370622.05
	2266683.82
	370622.05
	2266683.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	141
	370622.76
	2266715.76
	370622.76
	2266715.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	140
	370623.22
	2266724.76
	370623.22
	2266724.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	139
	370654.97
	2266721.94
	370654.97
	2266721.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	94
	370656.14
	2266721.23
	370656.14
	2266721.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:68

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	94
	95
	6.10
	–
	–

	95
	138
	36.85
	–
	–

	138
	144
	8.55
	–
	–

	144
	143
	30.48
	–
	–

	143
	142
	0.63
	–
	–

	142
	141
	31.95
	–
	–

	141
	140
	9.01
	–
	–

	140
	139
	31.87
	–
	–

	139
	94
	1.37
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:68

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1564 кв.м ± 7.91 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1564 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 7.91

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1564

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:68

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:69

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7072
	370482.63
	2266759.85
	370482.63
	2266759.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7073
	370487.28
	2266759.23
	370487.28
	2266759.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7074
	370505.12
	2266757.76
	370505.12
	2266757.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7075
	370505.65
	2266769.91
	370505.65
	2266769.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7076
	370507.17
	2266789.81
	370507.17
	2266789.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7077
	370508.88
	2266813.95
	370508.88
	2266813.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7078
	370509.01
	2266827.15
	370509.01
	2266827.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7079
	370497.06
	2266828.44
	370497.06
	2266828.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7080
	370486.67
	2266829.68
	370486.67
	2266829.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7081
	370484.04
	2266795.54
	370484.04
	2266795.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7082
	370485.50
	2266795.39
	370485.50
	2266795.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7072
	370482.63
	2266759.85
	370482.63
	2266759.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7072
	7073
	4.69
	–
	–

	7073
	7074
	17.90
	–
	–

	7074
	7075
	12.16
	–
	–

	7075
	7076
	19.96
	–
	–

	7076
	7077
	24.20
	–
	–

	7077
	7078
	13.20
	–
	–

	7078
	7079
	12.02
	–
	–

	7079
	7080
	10.46
	–
	–

	7080
	7081
	34.24
	–
	–

	7081
	7082
	1.47
	–
	–

	7082
	7072
	35.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:69

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1582 кв.м ± 9.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1582 * √((1 + 2.73²)/(2 * 2.73)) = 9.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1582

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:69

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:73

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	149
	370676.27
	2266777.51
	370676.27
	2266777.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	370704.92
	2266772.36
	370704.92
	2266772.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	151
	370707.37
	2266794.31
	370707.37
	2266794.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	152
	370707.01
	2266819.70
	370707.01
	2266819.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	153
	370692.69
	2266821.49
	370692.69
	2266821.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	154
	370691.34
	2266813.08
	370691.34
	2266813.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	107
	370676.90
	2266813.81
	370676.90
	2266813.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	149
	370676.27
	2266777.51
	370676.27
	2266777.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:73

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	149
	150
	29.11
	–
	–

	150
	151
	22.09
	–
	–

	151
	152
	25.39
	–
	–

	152
	153
	14.43
	–
	–

	153
	154
	8.52
	–
	–

	154
	107
	14.46
	–
	–

	107
	149
	36.31
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:73

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1271 кв.м ± 7.50 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1271 * √((1 + 1.58²)/(2 * 1.58)) = 7.50

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1271

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:73

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:75

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	155
	370644.40
	2267076.10
	370644.40
	2267076.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	156
	370631.14
	2267062.56
	370631.14
	2267062.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	157
	370640.46
	2267053.49
	370640.46
	2267053.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	158
	370651.57
	2267042.68
	370651.57
	2267042.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	159
	370653.86
	2267040.45
	370653.86
	2267040.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	160
	370667.07
	2267053.95
	370667.07
	2267053.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	155
	370644.40
	2267076.10
	370644.40
	2267076.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:75

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	155
	156
	18.95
	–
	–

	156
	157
	13.00
	–
	–

	157
	158
	15.50
	–
	–

	158
	159
	3.20
	–
	–

	159
	160
	18.89
	–
	–

	160
	155
	31.69
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:75

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 4.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения административного здания

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:75

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:78

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	164
	370418.04
	2266675.96
	370418.04
	2266675.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	165
	370419.76
	2266709.34
	370419.76
	2266709.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	166
	370390.03
	2266712.39
	370390.03
	2266712.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	167
	370388.65
	2266683.17
	370388.65
	2266683.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	168
	370388.44
	2266678.71
	370388.44
	2266678.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	169
	370403.96
	2266677.27
	370403.96
	2266677.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	164
	370418.04
	2266675.96
	370418.04
	2266675.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:78

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	164
	165
	33.42
	–
	–

	165
	166
	29.89
	–
	–

	166
	167
	29.25
	–
	–

	167
	168
	4.46
	–
	–

	168
	169
	15.59
	–
	–

	169
	164
	14.14
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:78

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	999 кв.м ± 6.36 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √999 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 6.36

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:78

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:79

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7087
	370815.29
	2266942.88
	370815.29
	2266942.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7088
	370827.94
	2266931.04
	370827.94
	2266931.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7089
	370822.48
	2266925.02
	370822.48
	2266925.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7090
	370834.99
	2266910.88
	370834.99
	2266910.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7091
	370858.81
	2266935.32
	370858.81
	2266935.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7092
	370831.28
	2266959.95
	370831.28
	2266959.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7087
	370815.29
	2266942.88
	370815.29
	2266942.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:79

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7087
	7088
	17.33
	–
	–

	7088
	7089
	8.13
	–
	–

	7089
	7090
	18.88
	–
	–

	7090
	7091
	34.13
	–
	–

	7091
	7092
	36.94
	–
	–

	7092
	7087
	23.39
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:79

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1044 кв.м ± 6.49 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1044 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 6.49

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1044

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:79

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:80

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	170
	370303.04
	2266776.98
	370303.04
	2266776.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	171
	370296.77
	2266770.85
	370296.77
	2266770.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	172
	370300.90
	2266766.80
	370300.90
	2266766.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	173
	370307.03
	2266772.80
	370307.03
	2266772.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	170
	370303.04
	2266776.98
	370303.04
	2266776.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:80

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	170
	171
	8.77
	–
	–

	171
	172
	5.78
	–
	–

	172
	173
	8.58
	–
	–

	173
	170
	5.78
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:80

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	50 кв.м ± 1.42 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √50 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 1.42

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	50

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	эксплуатация газораспределительного пункта

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:80

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:81

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	174
	370424.23
	2266896.94
	370424.23
	2266896.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	175
	370420.98
	2266910.56
	370420.98
	2266910.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	176
	370396.33
	2266904.67
	370396.33
	2266904.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	177
	370386.33
	2266894.86
	370386.33
	2266894.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	178
	370401.05
	2266879.51
	370401.05
	2266879.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	174
	370424.23
	2266896.94
	370424.23
	2266896.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:81

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	174
	175
	14.00
	–
	–

	175
	176
	25.34
	–
	–

	176
	177
	14.01
	–
	–

	177
	178
	21.27
	–
	–

	178
	174
	29.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:81

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	659 кв.м ± 5.19 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √659 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 5.19

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	659

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Обслуживание жилой застройки

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:81

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:819

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7093
	370614.47
	2266747.96
	370614.47
	2266747.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7094
	370557.16
	2266752.54
	370557.16
	2266752.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7095
	370527.12
	2266755.21
	370527.12
	2266755.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7096
	370505.12
	2266757.76
	370505.12
	2266757.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7097
	370487.28
	2266759.23
	370487.28
	2266759.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7098
	370482.63
	2266759.85
	370482.63
	2266759.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7099
	370480.04
	2266760.12
	370480.04
	2266760.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7100
	370480.02
	2266759.96
	370480.02
	2266759.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7101
	370476.09
	2266760.50
	370476.09
	2266760.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7102
	370438.16
	2266764.13
	370438.16
	2266764.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7103
	370436.12
	2266754.59
	370436.12
	2266754.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7104
	370464.86
	2266750.76
	370464.86
	2266750.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7105
	370502.49
	2266747.02
	370502.49
	2266747.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7106
	370560.70
	2266742.52
	370560.70
	2266742.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7107
	370576.10
	2266740.79
	370576.10
	2266740.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7108
	370614.23
	2266738.67
	370614.23
	2266738.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7093
	370614.47
	2266747.96
	370614.47
	2266747.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:819

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7093
	7094
	57.49
	–
	–

	7094
	7095
	30.16
	–
	–

	7095
	7096
	22.15
	–
	–

	7096
	7097
	17.90
	–
	–

	7097
	7098
	4.69
	–
	–

	7098
	7099
	2.60
	–
	–

	7099
	7100
	0.16
	–
	–

	7100
	7101
	3.97
	–
	–

	7101
	7102
	38.10
	–
	–

	7102
	7103
	9.76
	–
	–

	7103
	7104
	28.99
	–
	–

	7104
	7105
	37.82
	–
	–

	7105
	7106
	58.38
	–
	–

	7106
	7107
	15.50
	–
	–

	7107
	7108
	38.19
	–
	–

	7108
	7093
	9.29
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:819

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1813 кв.м ± 16.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1813 * √((1 + 7.01²)/(2 * 7.01)) = 16.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1813

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:819

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:84

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	190
	370856.48
	2267195.12
	370856.48
	2267195.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	191
	370816.37
	2267233.42
	370816.37
	2267233.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	192
	370813.08
	2267232.10
	370813.08
	2267232.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	193
	370745.42
	2267164.82
	370745.42
	2267164.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	194
	370775.70
	2267149.58
	370775.70
	2267149.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	195
	370807.46
	2267149.24
	370807.46
	2267149.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	196
	370831.61
	2267161.72
	370831.61
	2267161.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	197
	370852.99
	2267182.62
	370852.99
	2267182.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	198
	370847.75
	2267188.73
	370847.75
	2267188.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	190
	370856.48
	2267195.12
	370856.48
	2267195.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:84

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	190
	191
	55.46
	–
	–

	191
	192
	3.54
	–
	–

	192
	193
	95.42
	–
	–

	193
	194
	33.90
	–
	–

	194
	195
	31.76
	–
	–

	195
	196
	27.18
	–
	–

	196
	197
	29.90
	–
	–

	197
	198
	8.05
	–
	–

	198
	190
	10.82
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:84

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	5144 кв.м ± 14.62 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √5144 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 14.62

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	5144

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	магазины (код 4.4)

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:84

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:85

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	199
	370975.61
	2266933.62
	370975.61
	2266933.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	200
	370958.40
	2266919.65
	370958.40
	2266919.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	201
	370961.15
	2266916.09
	370961.15
	2266916.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	202
	370961.95
	2266916.75
	370961.95
	2266916.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	203
	370975.60
	2266905.87
	370975.60
	2266905.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	204
	370983.62
	2266899.47
	370983.62
	2266899.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	205
	371000.01
	2266908.03
	371000.01
	2266908.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	206
	371011.29
	2266913.92
	371011.29
	2266913.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	207
	371019.32
	2266920.09
	371019.32
	2266920.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	208
	370997.33
	2266946.12
	370997.33
	2266946.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	209
	370994.58
	2266948.89
	370994.58
	2266948.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	210
	370994.03
	2266948.57
	370994.03
	2266948.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	211
	370984.10
	2266940.51
	370984.10
	2266940.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	199
	370975.61
	2266933.62
	370975.61
	2266933.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:85

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	199
	200
	22.17
	–
	–

	200
	201
	4.50
	–
	–

	201
	202
	1.04
	–
	–

	202
	203
	17.46
	–
	–

	203
	204
	10.26
	–
	–

	204
	205
	18.49
	–
	–

	205
	206
	12.73
	–
	–

	206
	207
	10.13
	–
	–

	207
	208
	34.08
	–
	–

	208
	209
	3.90
	–
	–

	209
	210
	0.64
	–
	–

	210
	211
	12.79
	–
	–

	211
	199
	10.93
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:85

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1541 кв.м ± 7.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1541 * √((1 + 1.23²)/(2 * 1.23)) = 7.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1541

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:85

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:86

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	177
	370386.33
	2266894.86
	370386.33
	2266894.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	178
	370401.05
	2266879.51
	370401.05
	2266879.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	214
	370408.09
	2266872.16
	370408.09
	2266872.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	213
	370352.31
	2266817.26
	370352.31
	2266817.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	212
	370306.54
	2266863.69
	370306.54
	2266863.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	217
	370346.39
	2266893.86
	370346.39
	2266893.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	216
	370361.00
	2266902.71
	370361.00
	2266902.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	215
	370373.81
	2266907.91
	370373.81
	2266907.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	177
	370386.33
	2266894.86
	370386.33
	2266894.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:86

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	177
	178
	21.27
	–
	–

	178
	214
	10.18
	–
	–

	214
	213
	78.27
	–
	–

	213
	212
	65.20
	–
	–

	212
	217
	49.98
	–
	–

	217
	216
	17.08
	–
	–

	216
	215
	13.83
	–
	–

	215
	177
	18.08
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:86

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	4664 кв.м ± 13.70 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √4664 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 13.70

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	4664

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для строительства многоквартирного жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:86

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:88

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	370464.86
	2266750.76
	370464.86
	2266750.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	370465.50
	2266731.20
	370465.50
	2266731.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	370469.57
	2266731.05
	370469.57
	2266731.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	370469.36
	2266725.24
	370469.36
	2266725.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	231
	370469.32
	2266709.59
	370469.32
	2266709.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	230
	370431.59
	2266712.66
	370431.59
	2266712.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	229
	370436.12
	2266754.59
	370436.12
	2266754.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	370464.86
	2266750.76
	370464.86
	2266750.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:88

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	8
	9
	19.57
	–
	–

	9
	10
	4.07
	–
	–

	10
	11
	5.81
	–
	–

	11
	231
	15.65
	–
	–

	231
	230
	37.85
	–
	–

	230
	229
	42.17
	–
	–

	229
	8
	28.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:88

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1393 кв.м ± 7.51 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1393 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 7.51

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1393

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:88

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:90

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7109
	370195.49
	2266709.39
	370195.49
	2266709.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7110
	370257.72
	2266649.74
	370257.72
	2266649.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7111
	370268.42
	2266639.36
	370268.42
	2266639.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7112
	370270.58
	2266637.26
	370270.58
	2266637.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7113
	370280.87
	2266627.29
	370280.87
	2266627.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7114
	370284.99
	2266624.09
	370284.99
	2266624.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7115
	370322.19
	2266660.79
	370322.19
	2266660.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7116
	370233.68
	2266745.83
	370233.68
	2266745.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7117
	370210.54
	2266722.77
	370210.54
	2266722.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7109
	370195.49
	2266709.39
	370195.49
	2266709.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:90

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7109
	7110
	86.20
	–
	–

	7110
	7111
	14.91
	–
	–

	7111
	7112
	3.01
	–
	–

	7112
	7113
	14.33
	–
	–

	7113
	7114
	5.22
	–
	–

	7114
	7115
	52.26
	–
	–

	7115
	7116
	122.74
	–
	–

	7116
	7117
	32.67
	–
	–

	7117
	7109
	20.14
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:90

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	6471 кв.м ± 16.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √6471 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 16.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	6471

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение здания торгового центра "Витязь"

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:90

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916011:91

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	240
	370187.69
	2266756.42
	370187.69
	2266756.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	241
	370194.75
	2266748.92
	370194.75
	2266748.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	242
	370208.48
	2266761.59
	370208.48
	2266761.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	243
	370198.68
	2266772.18
	370198.68
	2266772.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	244
	370189.08
	2266763.46
	370189.08
	2266763.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	245
	370191.96
	2266760.37
	370191.96
	2266760.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	240
	370187.69
	2266756.42
	370187.69
	2266756.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:91

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	240
	241
	10.30
	–
	–

	241
	242
	18.68
	–
	–

	242
	243
	14.43
	–
	–

	243
	244
	12.97
	–
	–

	244
	245
	4.22
	–
	–

	245
	240
	5.82
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:91

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	247 кв.м ± 3.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √247 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 3.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	247

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения временного сооружения-магазина (промтовары)

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916011:91

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:105

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7006
	370614.21
	2266916.73
	370614.21
	2266916.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7007
	370633.70
	2266897.50
	370633.70
	2266897.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7008
	370649.12
	2266912.63
	370649.12
	2266912.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7009
	370646.94
	2266913.60
	370646.94
	2266913.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7010
	370636.19
	2266925.68
	370636.20
	2266925.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7011
	370630.25
	2266931.82
	370630.25
	2266931.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7006
	370614.21
	2266916.73
	370614.21
	2266916.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:105

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7006
	7007
	27.38
	–
	–

	7007
	7008
	21.61
	–
	–

	7008
	7009
	2.38
	–
	–

	7009
	7010
	16.16
	–
	–

	7010
	7011
	8.56
	–
	–

	7011
	7006
	22.02
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:105

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	583 кв.м ± 4.83 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √583 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 4.83

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	583

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916011:105

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:16

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7012
	370715.71
	2266759.99
	370715.71
	2266759.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7013
	370685.32
	2266762.85
	370685.32
	2266762.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7014
	370682.11
	2266718.85
	370682.11
	2266718.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7015
	370703.76
	2266716.67
	370693.84
	2266717.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7016
	370712.04
	2266715.88
	370703.79
	2266717.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7017
	–
	–
	370712.13
	2266716.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7012
	370715.71
	2266759.99
	370715.71
	2266759.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7012
	7013
	30.52
	–
	–

	7013
	7014
	44.12
	–
	–

	7014
	7015
	11.78
	–
	–

	7015
	7016
	9.96
	–
	–

	7016
	7017
	8.35
	–
	–

	7017
	7012
	43.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:16

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1327 кв.м ± 7.47 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1327 * √((1 + 1.37²)/(2 * 1.37)) = 7.47

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1339

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	12 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916011:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:48

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1
	370697.61
	2266675.79
	370697.61
	2266675.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	370696.86
	2266685.69
	370696.86
	2266685.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н2
	370693.85
	2266717.67
	370693.84
	2266717.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370682.11
	2266718.85
	370682.11
	2266718.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н4
	370662.21
	2266720.67
	370662.21
	2266720.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н5
	370661.47
	2266683.83
	370661.47
	2266683.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н6
	370661.49
	2266678.34
	370661.49
	2266678.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н7
	370660.15
	2266678.34
	370660.15
	2266678.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н8
	370660.17
	2266674.18
	370660.17
	2266674.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н9
	370666.54
	2266674.36
	370666.54
	2266674.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1
	370697.61
	2266675.79
	370697.61
	2266675.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:48

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1
	1
	9.93
	–
	–

	1
	н2
	32.25
	–
	–

	н2
	3
	11.78
	–
	–

	3
	н4
	19.98
	–
	–

	н4
	н5
	36.85
	–
	–

	н5
	н6
	5.49
	–
	–

	н6
	н7
	1.34
	–
	–

	н7
	н8
	4.16
	–
	–

	н8
	н9
	6.37
	–
	–

	н9
	н1
	31.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:48

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1511 кв.м ± 7.86 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1511 * √((1 + 1.24²)/(2 * 1.24)) = 7.86

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1510

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916011:48

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:71

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	136
	370749.62
	2266815.24
	370749.62
	2266815.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	145
	370753.17
	2266844.41
	370753.17
	2266844.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	146
	370735.91
	2266847.01
	370735.91
	2266847.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	147
	370731.40
	2266817.93
	370733.36
	2266848.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	148
	370732.34
	2266817.80
	370730.00
	2266818.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	136
	370749.62
	2266815.24
	370749.62
	2266815.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:71

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	136
	145
	29.39
	–
	–

	145
	146
	17.45
	–
	–

	146
	147
	2.81
	–
	–

	147
	148
	30.32
	–
	–

	148
	136
	19.82
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:71

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	589 кв.м ± 5.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √589 * √((1 + 1.42²)/(2 * 1.42)) = 5.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	527

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	62 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916011:71

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:72

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7017
	370719.38
	2266857.75
	370719.38
	2266857.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7018
	370736.70
	2266855.39
	370736.70
	2266855.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7019
	370741.17
	2266890.76
	370741.24
	2266891.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7020
	370724.17
	2266893.84
	370724.17
	2266893.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7017
	370719.38
	2266857.75
	370719.38
	2266857.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:72

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7017
	7018
	17.48
	–
	–

	7018
	7019
	36.09
	–
	–

	7019
	7020
	17.27
	–
	–

	7020
	7017
	36.41
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:72

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	630 кв.м ± 5.42 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √630 * √((1 + 1.76²)/(2 * 1.76)) = 5.42

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	626

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916011:72

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:76

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	150
	370704.92
	2266772.36
	370704.92
	2266772.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	151
	370707.37
	2266794.31
	370707.37
	2266794.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	163
	370710.22
	2266820.26
	370707.01
	2266819.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	162
	370714.17
	2266819.82
	370710.22
	2266820.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	148
	370732.34
	2266817.80
	370711.14
	2266820.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	161
	370727.07
	2266769.25
	370730.00
	2266818.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	162
	–
	–
	370729.29
	2266807.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	163
	–
	–
	370726.55
	2266807.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	164
	–
	–
	370724.62
	2266769.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	370704.92
	2266772.36
	370704.92
	2266772.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:76

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	150
	151
	22.09
	–
	–

	151
	163
	25.39
	–
	–

	163
	162
	3.26
	–
	–

	162
	148
	0.93
	–
	–

	148
	161
	18.98
	–
	–

	161
	162
	10.32
	–
	–

	162
	163
	2.74
	–
	–

	163
	164
	38.13
	–
	–

	164
	150
	19.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:76

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	963 кв.м ± 6.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √963 * √((1 + 2.02²)/(2 * 2.02)) = 6.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1076

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	113 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916011:76

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:89

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	114
	370627.20
	2266933.99
	370627.20
	2266933.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	115
	370612.45
	2266950.43
	370612.45
	2266950.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	236
	370632.47
	2266970.31
	370611.37
	2266951.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	235
	370649.66
	2266951.63
	370631.61
	2266970.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	234
	370654.29
	2266946.66
	370649.66
	2266951.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	233
	370668.97
	2266930.99
	370654.29
	2266946.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	232
	370649.12
	2266912.64
	370668.97
	2266930.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	239
	370646.95
	2266913.63
	370649.12
	2266912.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	238
	370636.20
	2266925.67
	370646.94
	2266913.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	237
	370627.87
	2266934.29
	370636.20
	2266925.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	238
	–
	–
	370630.25
	2266931.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	239
	–
	–
	370627.87
	2266934.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	114
	370627.20
	2266933.99
	370627.20
	2266933.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:89

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	114
	115
	22.09
	–
	–

	115
	236
	1.50
	–
	–

	236
	235
	27.60
	–
	–

	235
	234
	25.93
	–
	–

	234
	233
	6.79
	–
	–

	233
	232
	21.47
	–
	–

	232
	239
	27.03
	–
	–

	239
	238
	2.38
	–
	–

	238
	237
	16.16
	–
	–

	237
	238
	8.56
	–
	–

	238
	239
	3.43
	–
	–

	239
	114
	0.73
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916011:89

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1506 кв.м ± 7.76 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1506 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 7.76

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1486

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	20 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916011:89

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н559О
	–
	–
	–
	370340.51
	2266651.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н560О
	–
	–
	–
	370337.37
	2266648.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н561О
	–
	–
	–
	370341.31
	2266644.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н562О
	–
	–
	–
	370340.49
	2266644.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н563О
	–
	–
	–
	370342.47
	2266642.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н564О
	–
	–
	–
	370343.42
	2266643.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н565О
	–
	–
	–
	370345.96
	2266640.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н566О
	–
	–
	–
	370348.97
	2266644.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н559О
	–
	–
	–
	370340.51
	2266651.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26021

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26021

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н271О
	–
	–
	–
	370642.29
	2266879.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н272О
	–
	–
	–
	370640.99
	2266872.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н273О
	–
	–
	–
	370648.39
	2266871.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н274О
	–
	–
	–
	370647.97
	2266869.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н275О
	–
	–
	–
	370652.77
	2266868.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н276О
	–
	–
	–
	370654.42
	2266876.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н277О
	–
	–
	–
	370652.49
	2266877.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н278О
	–
	–
	–
	370652.64
	2266878.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н271О
	–
	–
	–
	370642.29
	2266879.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27033

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27033

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н551О
	–
	–
	–
	370468.82
	2266678.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н552О
	–
	–
	–
	370468.11
	2266673.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н553О
	–
	–
	–
	370477.06
	2266672.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н554О
	–
	–
	–
	370477.72
	2266677.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н555О
	–
	–
	–
	370475.00
	2266678.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н556О
	–
	–
	–
	370475.20
	2266679.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н557О
	–
	–
	–
	370472.40
	2266680.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н558О
	–
	–
	–
	370472.20
	2266678.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н551О
	–
	–
	–
	370468.82
	2266678.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27838

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27838

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н103О
	–
	–
	–
	370548.72
	2266703.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н104О
	–
	–
	–
	370548.01
	2266708.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н105О
	–
	–
	–
	370550.44
	2266709.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н106О
	–
	–
	–
	370549.80
	2266714.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н107О
	–
	–
	–
	370543.53
	2266713.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н108О
	–
	–
	–
	370543.84
	2266710.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н109О
	–
	–
	–
	370541.67
	2266710.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н110О
	–
	–
	–
	370542.99
	2266702.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н103О
	–
	–
	–
	370548.72
	2266703.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29165

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29165

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н499О
	–
	–
	–
	370780.19
	2267051.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н500О
	–
	–
	–
	370791.57
	2267062.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н501О
	–
	–
	–
	370764.08
	2267089.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н502О
	–
	–
	–
	370762.10
	2267087.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н503О
	–
	–
	–
	370756.64
	2267092.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н504О
	–
	–
	–
	370748.30
	2267085.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н505О
	–
	–
	–
	370753.82
	2267079.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н506О
	–
	–
	–
	370752.77
	2267078.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н499О
	–
	–
	–
	370780.19
	2267051.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:110

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:110

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н507О
	–
	–
	–
	370257.55
	2266770.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н508О
	–
	–
	–
	370247.69
	2266761.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н509О
	–
	–
	–
	370297.67
	2266707.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н510О
	–
	–
	–
	370301.99
	2266711.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н511О
	–
	–
	–
	370303.06
	2266710.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н512О
	–
	–
	–
	370309.02
	2266715.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н507О
	–
	–
	–
	370257.55
	2266770.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:112

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:112

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н413О
	–
	–
	–
	370819.54
	2266958.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н414О
	–
	–
	–
	370799.15
	2266977.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н415О
	–
	–
	–
	370792.26
	2266970.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н416О
	–
	–
	–
	370812.49
	2266951.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н413О
	–
	–
	–
	370819.54
	2266958.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:113

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:113

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н401О
	–
	–
	–
	370779.12
	2266980.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н402О
	–
	–
	–
	370783.53
	2266985.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н403О
	–
	–
	–
	370782.09
	2266986.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н404О
	–
	–
	–
	370787.00
	2266991.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н405О
	–
	–
	–
	370769.63
	2267008.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н406О
	–
	–
	–
	370760.40
	2266998.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н401О
	–
	–
	–
	370779.12
	2266980.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:114

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:114

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н547О
	–
	–
	–
	370389.92
	2266845.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н548О
	–
	–
	–
	370397.07
	2266837.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н549О
	–
	–
	–
	370443.29
	2266882.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н550О
	–
	–
	–
	370435.45
	2266890.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н547О
	–
	–
	–
	370389.92
	2266845.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:115

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:115

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н391О
	–
	–
	–
	370754.86
	2267021.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н392О
	–
	–
	–
	370750.79
	2267025.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н393О
	–
	–
	–
	370746.82
	2267021.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н394О
	–
	–
	–
	370744.92
	2267023.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н395О
	–
	–
	–
	370741.31
	2267019.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н396О
	–
	–
	–
	370742.97
	2267017.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н397О
	–
	–
	–
	370740.80
	2267015.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н398О
	–
	–
	–
	370743.12
	2267012.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н399О
	–
	–
	–
	370745.29
	2267015.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н400О
	–
	–
	–
	370746.96
	2267013.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н391О
	–
	–
	–
	370754.86
	2267021.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:116

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:116

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н173О
	–
	–
	–
	370594.83
	2266784.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н174О
	–
	–
	–
	370603.08
	2266784.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н175О
	–
	–
	–
	370604.33
	2266801.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н176О
	–
	–
	–
	370598.33
	2266801.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н177О
	–
	–
	–
	370597.90
	2266795.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н178О
	–
	–
	–
	370595.59
	2266796.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н173О
	–
	–
	–
	370594.83
	2266784.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:118

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:118

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н407О
	–
	–
	–
	370819.87
	2266909.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н408О
	–
	–
	–
	370823.45
	2266913.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н409О
	–
	–
	–
	370824.66
	2266911.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н410О
	–
	–
	–
	370827.50
	2266914.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н411О
	–
	–
	–
	370817.70
	2266924.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н412О
	–
	–
	–
	370811.27
	2266918.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н407О
	–
	–
	–
	370819.87
	2266909.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:119

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:119

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н315О
	–
	–
	–
	370683.86
	2266912.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н316О
	–
	–
	–
	370688.57
	2266917.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н317О
	–
	–
	–
	370684.31
	2266922.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н318О
	–
	–
	–
	370683.50
	2266921.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н319О
	–
	–
	–
	370682.07
	2266922.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н320О
	–
	–
	–
	370678.09
	2266918.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н315О
	–
	–
	–
	370683.86
	2266912.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:120

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:120

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н301О
	–
	–
	–
	370635.91
	2266913.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н302О
	–
	–
	–
	370630.04
	2266918.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н303О
	–
	–
	–
	370628.28
	2266916.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н304О
	–
	–
	–
	370629.76
	2266915.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н305О
	–
	–
	–
	370625.73
	2266910.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н306О
	–
	–
	–
	370630.10
	2266906.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н301О
	–
	–
	–
	370635.91
	2266913.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:121

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:121

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н159О
	–
	–
	–
	370497.53
	2266764.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н160О
	–
	–
	–
	370498.18
	2266772.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н161О
	–
	–
	–
	370496.47
	2266772.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н162О
	–
	–
	–
	370497.06
	2266780.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н163О
	–
	–
	–
	370492.07
	2266780.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н164О
	–
	–
	–
	370490.84
	2266764.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н159О
	–
	–
	–
	370497.53
	2266764.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:123

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:123

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н461О
	–
	–
	–
	370922.70
	2266838.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н462О
	–
	–
	–
	370926.22
	2266835.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н463О
	–
	–
	–
	370933.97
	2266844.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н464О
	–
	–
	–
	370932.20
	2266845.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н465О
	–
	–
	–
	370935.00
	2266849.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н466О
	–
	–
	–
	370932.81
	2266850.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н467О
	–
	–
	–
	370933.49
	2266851.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н468О
	–
	–
	–
	370928.32
	2266856.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н469О
	–
	–
	–
	370927.47
	2266855.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н470О
	–
	–
	–
	370925.29
	2266857.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н471О
	–
	–
	–
	370920.75
	2266852.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н472О
	–
	–
	–
	370922.51
	2266850.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н473О
	–
	–
	–
	370921.84
	2266849.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н474О
	–
	–
	–
	370924.36
	2266847.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н475О
	–
	–
	–
	370922.64
	2266845.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н476О
	–
	–
	–
	370926.06
	2266842.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н461О
	–
	–
	–
	370922.70
	2266838.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:125

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:125

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н513О
	–
	–
	–
	370279.69
	2266775.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н514О
	–
	–
	–
	370326.44
	2266819.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н515О
	–
	–
	–
	370317.30
	2266829.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н516О
	–
	–
	–
	370267.96
	2266782.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н517О
	–
	–
	–
	370271.44
	2266778.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н518О
	–
	–
	–
	370274.04
	2266781.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н513О
	–
	–
	–
	370279.69
	2266775.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:126

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:126

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н179О
	–
	–
	–
	370606.05
	2266811.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н180О
	–
	–
	–
	370606.64
	2266829.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н181О
	–
	–
	–
	370596.69
	2266830.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н182О
	–
	–
	–
	370596.02
	2266809.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н183О
	–
	–
	–
	370599.64
	2266809.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н184О
	–
	–
	–
	370599.72
	2266812.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н179О
	–
	–
	–
	370606.05
	2266811.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:128

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:128

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н65О
	–
	–
	–
	370447.40
	2266728.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н66О
	–
	–
	–
	370448.85
	2266739.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н67О
	–
	–
	–
	370442.12
	2266740.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н68О
	–
	–
	–
	370441.19
	2266733.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н69О
	–
	–
	–
	370439.38
	2266733.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н70О
	–
	–
	–
	370438.82
	2266729.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н65О
	–
	–
	–
	370447.40
	2266728.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:130

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:130

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н307О
	–
	–
	–
	370658.09
	2266934.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н308О
	–
	–
	–
	370650.43
	2266941.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н309О
	–
	–
	–
	370642.99
	2266934.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н310О
	–
	–
	–
	370644.17
	2266933.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н311О
	–
	–
	–
	370643.41
	2266932.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н312О
	–
	–
	–
	370647.51
	2266928.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н313О
	–
	–
	–
	370648.41
	2266929.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н314О
	–
	–
	–
	370650.68
	2266926.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н307О
	–
	–
	–
	370658.09
	2266934.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:131

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:131

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н53О
	–
	–
	–
	370410.40
	2266639.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н54О
	–
	–
	–
	370411.21
	2266652.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н55О
	–
	–
	–
	370404.35
	2266652.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н56О
	–
	–
	–
	370403.53
	2266639.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н53О
	–
	–
	–
	370410.40
	2266639.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:132

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:132

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н231О
	–
	–
	–
	370747.54
	2266829.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н232О
	–
	–
	–
	370749.06
	2266840.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н233О
	–
	–
	–
	370743.67
	2266841.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н234О
	–
	–
	–
	370742.84
	2266835.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н235О
	–
	–
	–
	370740.95
	2266835.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н236О
	–
	–
	–
	370740.53
	2266832.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н237О
	–
	–
	–
	370743.31
	2266831.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н238О
	–
	–
	–
	370743.04
	2266829.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н231О
	–
	–
	–
	370747.54
	2266829.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:133

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:133

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н351О
	–
	–
	–
	370826.34
	2266876.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н352О
	–
	–
	–
	370819.32
	2266882.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н353О
	–
	–
	–
	370812.18
	2266873.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н354О
	–
	–
	–
	370819.34
	2266867.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н351О
	–
	–
	–
	370826.34
	2266876.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:134

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:134

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н81О
	–
	–
	–
	370493.23
	2266729.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н82О
	–
	–
	–
	370493.58
	2266739.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н83О
	–
	–
	–
	370486.11
	2266739.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н84О
	–
	–
	–
	370485.83
	2266733.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н85О
	–
	–
	–
	370483.04
	2266733.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н86О
	–
	–
	–
	370482.91
	2266729.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н81О
	–
	–
	–
	370493.23
	2266729.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:137

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:137

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н155О
	–
	–
	–
	370641.28
	2266753.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н156О
	–
	–
	–
	370647.36
	2266752.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н157О
	–
	–
	–
	370648.04
	2266760.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н158О
	–
	–
	–
	370641.96
	2266761.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н155О
	–
	–
	–
	370641.28
	2266753.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:141

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:141

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н321О
	–
	–
	–
	370741.94
	2266945.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н322О
	–
	–
	–
	370744.96
	2266942.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н323О
	–
	–
	–
	370752.45
	2266949.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н324О
	–
	–
	–
	370746.08
	2266956.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н325О
	–
	–
	–
	370732.50
	2266942.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н326О
	–
	–
	–
	370735.79
	2266939.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н321О
	–
	–
	–
	370741.94
	2266945.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:143

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:143

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н379О
	–
	–
	–
	370720.00
	2266994.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н380О
	–
	–
	–
	370724.45
	2266999.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н381О
	–
	–
	–
	370722.02
	2267001.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н382О
	–
	–
	–
	370725.02
	2267004.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н383О
	–
	–
	–
	370720.32
	2267009.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н384О
	–
	–
	–
	370722.07
	2267011.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н385О
	–
	–
	–
	370718.24
	2267014.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н386О
	–
	–
	–
	370713.29
	2267009.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н387О
	–
	–
	–
	370714.36
	2267008.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н388О
	–
	–
	–
	370708.15
	2267002.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н389О
	–
	–
	–
	370714.19
	2266996.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н390О
	–
	–
	–
	370716.04
	2266998.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н379О
	–
	–
	–
	370720.00
	2266994.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:149

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:149

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н145О
	–
	–
	–
	370668.80
	2266747.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н146О
	–
	–
	–
	370669.96
	2266756.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н147О
	–
	–
	–
	370663.33
	2266757.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н148О
	–
	–
	–
	370662.73
	2266752.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н149О
	–
	–
	–
	370660.76
	2266752.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н150О
	–
	–
	–
	370660.22
	2266748.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н151О
	–
	–
	–
	370664.05
	2266747.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н152О
	–
	–
	–
	370663.89
	2266746.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н153О
	–
	–
	–
	370665.52
	2266746.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н154О
	–
	–
	–
	370665.66
	2266747.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н145О
	–
	–
	–
	370668.80
	2266747.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:150

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:150

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н327О
	–
	–
	–
	370761.32
	2266923.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н328О
	–
	–
	–
	370768.44
	2266930.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н329О
	–
	–
	–
	370764.08
	2266934.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н330О
	–
	–
	–
	370759.33
	2266929.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н331О
	–
	–
	–
	370758.11
	2266931.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н332О
	–
	–
	–
	370754.15
	2266927.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н333О
	–
	–
	–
	370757.60
	2266923.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н334О
	–
	–
	–
	370759.20
	2266925.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н327О
	–
	–
	–
	370761.32
	2266923.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:151

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:151

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н519О
	–
	–
	–
	370383.00
	2266779.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н520О
	–
	–
	–
	370382.36
	2266774.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н521О
	–
	–
	–
	370383.82
	2266774.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н522О
	–
	–
	–
	370382.95
	2266766.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н523О
	–
	–
	–
	370397.52
	2266764.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н524О
	–
	–
	–
	370398.27
	2266771.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н525О
	–
	–
	–
	370395.60
	2266771.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н526О
	–
	–
	–
	370396.09
	2266775.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н527О
	–
	–
	–
	370403.43
	2266774.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н528О
	–
	–
	–
	370402.22
	2266764.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н529О
	–
	–
	–
	370416.78
	2266762.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н530О
	–
	–
	–
	370418.49
	2266777.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н531О
	–
	–
	–
	370411.70
	2266778.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н532О
	–
	–
	–
	370411.48
	2266776.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н533О
	–
	–
	–
	370405.89
	2266777.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н534О
	–
	–
	–
	370407.18
	2266788.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н535О
	–
	–
	–
	370419.38
	2266786.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н536О
	–
	–
	–
	370420.78
	2266800.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н537О
	–
	–
	–
	370406.49
	2266801.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н538О
	–
	–
	–
	370405.23
	2266790.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н539О
	–
	–
	–
	370398.81
	2266791.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н540О
	–
	–
	–
	370400.02
	2266802.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н541О
	–
	–
	–
	370386.81
	2266803.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н542О
	–
	–
	–
	370386.08
	2266797.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н543О
	–
	–
	–
	370384.56
	2266797.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н544О
	–
	–
	–
	370383.74
	2266790.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н545О
	–
	–
	–
	370392.74
	2266789.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н546О
	–
	–
	–
	370391.48
	2266778.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н519О
	–
	–
	–
	370383.00
	2266779.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:152

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:152

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н694О
	–
	–
	–
	370721.57
	2266807.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н695О
	–
	–
	–
	370721.74
	2266816.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н696О
	–
	–
	–
	370722.81
	2266816.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н697О
	–
	–
	–
	370722.86
	2266818.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н698О
	–
	–
	–
	370713.28
	2266818.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н699О
	–
	–
	–
	370713.10
	2266812.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н700О
	–
	–
	–
	370715.79
	2266812.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н701О
	–
	–
	–
	370715.66
	2266807.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н694О
	–
	–
	–
	370721.57
	2266807.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:153

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:153

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н37О
	–
	–
	–
	370730.27
	2266780.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н38О
	–
	–
	–
	370736.29
	2266779.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н39О
	–
	–
	–
	370736.80
	2266793.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н40О
	–
	–
	–
	370728.77
	2266793.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н41О
	–
	–
	–
	370728.48
	2266787.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н42О
	–
	–
	–
	370730.58
	2266787.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н37О
	–
	–
	–
	370730.27
	2266780.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:154

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:154

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н371О
	–
	–
	–
	370709.94
	2266983.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н372О
	–
	–
	–
	370703.80
	2266989.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н373О
	–
	–
	–
	370696.10
	2266982.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н374О
	–
	–
	–
	370702.24
	2266975.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н371О
	–
	–
	–
	370709.94
	2266983.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:155

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:155

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н597О
	–
	–
	–
	370696.69
	2266741.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н598О
	–
	–
	–
	370696.21
	2266733.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н599О
	–
	–
	–
	370707.06
	2266732.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н600О
	–
	–
	–
	370707.54
	2266740.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н597О
	–
	–
	–
	370696.69
	2266741.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:157

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:157

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н335О
	–
	–
	–
	370763.59
	2266900.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н336О
	–
	–
	–
	370773.00
	2266892.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н337О
	–
	–
	–
	370777.96
	2266899.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н338О
	–
	–
	–
	370775.64
	2266900.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н339О
	–
	–
	–
	370777.71
	2266903.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н340О
	–
	–
	–
	370772.36
	2266907.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н341О
	–
	–
	–
	370767.34
	2266901.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н342О
	–
	–
	–
	370765.62
	2266902.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н335О
	–
	–
	–
	370763.59
	2266900.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:159

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:159

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н489О
	–
	–
	–
	370992.59
	2266926.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н490О
	–
	–
	–
	370997.71
	2266931.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н491О
	–
	–
	–
	370991.37
	2266938.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н492О
	–
	–
	–
	370986.26
	2266933.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н489О
	–
	–
	–
	370992.59
	2266926.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:160

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:160

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н71О
	–
	–
	–
	370456.93
	2266803.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н72О
	–
	–
	–
	370458.41
	2266816.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н73О
	–
	–
	–
	370459.80
	2266816.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н74О
	–
	–
	–
	370460.10
	2266819.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н75О
	–
	–
	–
	370450.23
	2266820.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н76О
	–
	–
	–
	370448.45
	2266804.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н77О
	–
	–
	–
	370452.76
	2266804.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н78О
	–
	–
	–
	370452.57
	2266802.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н79О
	–
	–
	–
	370454.49
	2266802.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н80О
	–
	–
	–
	370454.67
	2266803.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н71О
	–
	–
	–
	370456.93
	2266803.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:164

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:164

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н715О
	–
	–
	–
	370337.42
	2266754.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н716О
	–
	–
	–
	370336.88
	2266747.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н717О
	–
	–
	–
	370345.23
	2266746.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н718О
	–
	–
	–
	370345.36
	2266749.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н719О
	–
	–
	–
	370347.17
	2266749.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н720О
	–
	–
	–
	370347.33
	2266751.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н721О
	–
	–
	–
	370345.36
	2266751.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н722О
	–
	–
	–
	370345.47
	2266753.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н715О
	–
	–
	–
	370337.42
	2266754.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:166

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:166

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н195О
	–
	–
	–
	370632.48
	2266796.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н196О
	–
	–
	–
	370632.26
	2266788.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н197О
	–
	–
	–
	370644.02
	2266787.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н198О
	–
	–
	–
	370644.11
	2266796.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н195О
	–
	–
	–
	370632.48
	2266796.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:169

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:169

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н367О
	–
	–
	–
	370668.06
	2266943.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н368О
	–
	–
	–
	370674.56
	2266950.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н369О
	–
	–
	–
	370667.99
	2266956.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н370О
	–
	–
	–
	370661.48
	2266950.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н367О
	–
	–
	–
	370668.06
	2266943.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:172

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:172

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н221О
	–
	–
	–
	370738.58
	2266751.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н222О
	–
	–
	–
	370732.44
	2266752.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н223О
	–
	–
	–
	370731.33
	2266738.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н224О
	–
	–
	–
	370737.84
	2266737.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н225О
	–
	–
	–
	370737.96
	2266739.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н226О
	–
	–
	–
	370739.06
	2266739.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н227О
	–
	–
	–
	370739.24
	2266740.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н228О
	–
	–
	–
	370740.10
	2266740.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н229О
	–
	–
	–
	370740.52
	2266744.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н230О
	–
	–
	–
	370737.96
	2266745.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н221О
	–
	–
	–
	370738.58
	2266751.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:173

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:173

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н43О
	–
	–
	–
	370412.16
	2266687.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н44О
	–
	–
	–
	370413.93
	2266702.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н45О
	–
	–
	–
	370403.93
	2266704.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н46О
	–
	–
	–
	370402.51
	2266691.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н47О
	–
	–
	–
	370403.11
	2266691.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н48О
	–
	–
	–
	370402.75
	2266688.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н49О
	–
	–
	–
	370405.33
	2266688.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н50О
	–
	–
	–
	370405.13
	2266686.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н51О
	–
	–
	–
	370406.80
	2266686.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н52О
	–
	–
	–
	370407.01
	2266687.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н43О
	–
	–
	–
	370412.16
	2266687.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:175

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:175

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н87О
	–
	–
	–
	370518.45
	2266698.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н88О
	–
	–
	–
	370516.94
	2266709.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н89О
	–
	–
	–
	370509.78
	2266708.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н90О
	–
	–
	–
	370509.93
	2266707.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н91О
	–
	–
	–
	370507.17
	2266706.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н92О
	–
	–
	–
	370507.48
	2266703.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н93О
	–
	–
	–
	370510.31
	2266704.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н94О
	–
	–
	–
	370511.35
	2266697.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н87О
	–
	–
	–
	370518.45
	2266698.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:176

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:176

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н441О
	–
	–
	–
	370883.95
	2266896.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н442О
	–
	–
	–
	370878.18
	2266901.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н443О
	–
	–
	–
	370873.41
	2266896.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н444О
	–
	–
	–
	370876.50
	2266893.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н445О
	–
	–
	–
	370875.61
	2266892.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н446О
	–
	–
	–
	370877.69
	2266890.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н447О
	–
	–
	–
	370878.54
	2266891.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н448О
	–
	–
	–
	370879.14
	2266891.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н441О
	–
	–
	–
	370883.95
	2266896.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:177

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:177

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н95О
	–
	–
	–
	370507.20
	2266726.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н96О
	–
	–
	–
	370518.50
	2266725.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н97О
	–
	–
	–
	370518.73
	2266729.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н98О
	–
	–
	–
	370516.37
	2266729.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н99О
	–
	–
	–
	370516.89
	2266737.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н100О
	–
	–
	–
	370510.58
	2266738.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н101О
	–
	–
	–
	370510.18
	2266731.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н102О
	–
	–
	–
	370507.51
	2266731.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н95О
	–
	–
	–
	370507.20
	2266726.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:179

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:179

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н139О
	–
	–
	–
	370673.38
	2266687.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н140О
	–
	–
	–
	370682.49
	2266688.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н141О
	–
	–
	–
	370682.44
	2266689.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н142О
	–
	–
	–
	370684.69
	2266689.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н143О
	–
	–
	–
	370684.55
	2266694.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н144О
	–
	–
	–
	370673.14
	2266694.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н139О
	–
	–
	–
	370673.38
	2266687.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:180

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:180

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н115О
	–
	–
	–
	370601.72
	2266718.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н116О
	–
	–
	–
	370601.86
	2266720.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н117О
	–
	–
	–
	370600.04
	2266721.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н118О
	–
	–
	–
	370600.55
	2266730.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н119О
	–
	–
	–
	370594.33
	2266731.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н120О
	–
	–
	–
	370593.77
	2266720.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н121О
	–
	–
	–
	370597.48
	2266720.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н122О
	–
	–
	–
	370597.37
	2266718.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н115О
	–
	–
	–
	370601.72
	2266718.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:182

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:182

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н343О
	–
	–
	–
	370786.78
	2266858.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н344О
	–
	–
	–
	370792.83
	2266865.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н345О
	–
	–
	–
	370785.21
	2266872.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н346О
	–
	–
	–
	370781.42
	2266867.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н347О
	–
	–
	–
	370783.86
	2266865.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н348О
	–
	–
	–
	370782.59
	2266864.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н349О
	–
	–
	–
	370784.49
	2266862.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н350О
	–
	–
	–
	370783.37
	2266861.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н343О
	–
	–
	–
	370786.78
	2266858.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:183

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:183

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н417О
	–
	–
	–
	370765.00
	2266821.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н418О
	–
	–
	–
	370770.28
	2266828.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н419О
	–
	–
	–
	370768.42
	2266829.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н420О
	–
	–
	–
	370769.81
	2266831.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н421О
	–
	–
	–
	370764.89
	2266835.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н422О
	–
	–
	–
	370757.41
	2266825.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н423О
	–
	–
	–
	370760.05
	2266823.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н424О
	–
	–
	–
	370761.46
	2266825.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н425О
	–
	–
	–
	370764.14
	2266823.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н426О
	–
	–
	–
	370763.46
	2266822.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н417О
	–
	–
	–
	370765.00
	2266821.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:184

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:184

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н293О
	–
	–
	–
	370746.93
	2266859.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н294О
	–
	–
	–
	370752.42
	2266858.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н295О
	–
	–
	–
	370754.69
	2266873.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н296О
	–
	–
	–
	370749.35
	2266874.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н297О
	–
	–
	–
	370748.75
	2266870.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н298О
	–
	–
	–
	370746.82
	2266870.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н299О
	–
	–
	–
	370746.10
	2266865.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н300О
	–
	–
	–
	370747.98
	2266865.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н293О
	–
	–
	–
	370746.93
	2266859.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:185

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:185

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н131О
	–
	–
	–
	370630.61
	2266705.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н132О
	–
	–
	–
	370641.88
	2266705.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н133О
	–
	–
	–
	370641.99
	2266711.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н134О
	–
	–
	–
	370643.56
	2266711.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н135О
	–
	–
	–
	370643.59
	2266713.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н136О
	–
	–
	–
	370636.67
	2266713.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н137О
	–
	–
	–
	370636.62
	2266710.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н138О
	–
	–
	–
	370630.58
	2266710.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н131О
	–
	–
	–
	370630.61
	2266705.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:187

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:187

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н191О
	–
	–
	–
	370550.89
	2266936.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н192О
	–
	–
	–
	370542.67
	2266950.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н193О
	–
	–
	–
	370525.13
	2266940.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н194О
	–
	–
	–
	370533.12
	2266926.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н191О
	–
	–
	–
	370550.89
	2266936.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:442

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:442

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н207О
	–
	–
	–
	370685.36
	2266849.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н208О
	–
	–
	–
	370679.49
	2266850.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н209О
	–
	–
	–
	370678.83
	2266843.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н210О
	–
	–
	–
	370676.95
	2266844.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н211О
	–
	–
	–
	370676.62
	2266840.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н212О
	–
	–
	–
	370680.54
	2266840.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н213О
	–
	–
	–
	370679.79
	2266832.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н214О
	–
	–
	–
	370683.43
	2266832.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н207О
	–
	–
	–
	370685.36
	2266849.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:468

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:468

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н287О
	–
	–
	–
	370737.34
	2266870.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н288О
	–
	–
	–
	370728.60
	2266871.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н289О
	–
	–
	–
	370728.09
	2266867.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н290О
	–
	–
	–
	370730.68
	2266867.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н291О
	–
	–
	–
	370729.81
	2266861.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н292О
	–
	–
	–
	370736.04
	2266860.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н287О
	–
	–
	–
	370737.34
	2266870.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:474

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:474

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н427О
	–
	–
	–
	370823.27
	2266801.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н428О
	–
	–
	–
	370819.67
	2266797.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н429О
	–
	–
	–
	370827.58
	2266791.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н430О
	–
	–
	–
	370829.19
	2266793.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н431О
	–
	–
	–
	370831.56
	2266791.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н432О
	–
	–
	–
	370835.10
	2266795.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н433О
	–
	–
	–
	370830.52
	2266799.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н434О
	–
	–
	–
	370828.58
	2266797.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н427О
	–
	–
	–
	370823.27
	2266801.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:479

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:479

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н253О
	–
	–
	–
	370705.06
	2266847.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н254О
	–
	–
	–
	370704.50
	2266842.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н255О
	–
	–
	–
	370702.58
	2266842.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н256О
	–
	–
	–
	370702.14
	2266838.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н257О
	–
	–
	–
	370706.64
	2266838.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н258О
	–
	–
	–
	370706.44
	2266836.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н259О
	–
	–
	–
	370707.81
	2266836.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н260О
	–
	–
	–
	370707.58
	2266834.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н261О
	–
	–
	–
	370710.12
	2266834.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н262О
	–
	–
	–
	370711.54
	2266846.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н253О
	–
	–
	–
	370705.06
	2266847.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:486

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:486

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н111О
	–
	–
	–
	370554.35
	2266722.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н112О
	–
	–
	–
	370554.82
	2266734.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н113О
	–
	–
	–
	370548.80
	2266734.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н114О
	–
	–
	–
	370548.19
	2266723.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н111О
	–
	–
	–
	370554.35
	2266722.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:828

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916011:828

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н449О
	–
	–
	–
	370910.32
	2266856.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н450О
	–
	–
	–
	370918.70
	2266865.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н451О
	–
	–
	–
	370913.50
	2266869.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н452О
	–
	–
	–
	370906.21
	2266861.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н453О
	–
	–
	–
	370907.19
	2266860.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н454О
	–
	–
	–
	370906.20
	2266859.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н449О
	–
	–
	–
	370910.32
	2266856.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5143

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	85293a83-94ac-4de3-bfd0-c7099d49d94a

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5143

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н477О
	–
	–
	–
	370934.94
	2266936.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н478О
	–
	–
	–
	370928.31
	2266942.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н479О
	–
	–
	–
	370921.25
	2266934.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н480О
	–
	–
	–
	370927.88
	2266928.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н477О
	–
	–
	–
	370934.94
	2266936.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5347

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	e20ad803-6b37-40ae-a9d7-456541e11e06

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5347

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н169О
	–
	–
	–
	370543.88
	2266766.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н170О
	–
	–
	–
	370543.82
	2266758.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н171О
	–
	–
	–
	370549.77
	2266758.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н172О
	–
	–
	–
	370549.98
	2266766.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н169О
	–
	–
	–
	370543.88
	2266766.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5772

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	ed3b574c-d468-4a74-85c0-ec3529d231a6

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5772

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н375О
	–
	–
	–
	370731.79
	2266958.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н376О
	–
	–
	–
	370738.45
	2266965.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н377О
	–
	–
	–
	370729.76
	2266973.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н378О
	–
	–
	–
	370723.38
	2266967.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н375О
	–
	–
	–
	370731.79
	2266958.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6807

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	5d321d7d-2743-4aa6-b432-718a76882951

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6807

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н355О
	–
	–
	–
	370838.64
	2266863.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н356О
	–
	–
	–
	370834.76
	2266867.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н357О
	–
	–
	–
	370826.36
	2266859.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н358О
	–
	–
	–
	370831.44
	2266854.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н359О
	–
	–
	–
	370834.98
	2266857.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н360О
	–
	–
	–
	370833.78
	2266858.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н355О
	–
	–
	–
	370838.64
	2266863.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6808

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	4a35000f-2018-4153-9dc9-29a5b4d21381

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6808

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н435О
	–
	–
	–
	370860.70
	2266906.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н436О
	–
	–
	–
	370866.62
	2266913.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н437О
	–
	–
	–
	370860.60
	2266918.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н438О
	–
	–
	–
	370854.24
	2266912.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н439О
	–
	–
	–
	370859.07
	2266907.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н440О
	–
	–
	–
	370859.51
	2266908.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н435О
	–
	–
	–
	370860.70
	2266906.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6809

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	dfdb3d3f-852c-42bf-accb-d8c24e55da47

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6809

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н199О
	–
	–
	–
	370636.56
	2266831.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н200О
	–
	–
	–
	370636.09
	2266825.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н201О
	–
	–
	–
	370646.87
	2266824.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н202О
	–
	–
	–
	370647.16
	2266828.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н203О
	–
	–
	–
	370649.82
	2266828.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н204О
	–
	–
	–
	370650.14
	2266832.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н205О
	–
	–
	–
	370644.28
	2266833.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н206О
	–
	–
	–
	370644.13
	2266830.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н199О
	–
	–
	–
	370636.56
	2266831.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6907

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	c8d2e8ac-5d04-444e-af0f-a92fe0eaa499

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6907

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н165О
	–
	–
	–
	370511.36
	2266763.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н166О
	–
	–
	–
	370519.27
	2266763.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н167О
	–
	–
	–
	370519.24
	2266775.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н168О
	–
	–
	–
	370511.33
	2266775.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н165О
	–
	–
	–
	370511.36
	2266763.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7176

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	bbf20810-b960-4513-99e9-01a12befcc09

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7176

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н57О
	–
	–
	–
	370439.34
	2266704.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н58О
	–
	–
	–
	370439.13
	2266698.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н59О
	–
	–
	–
	370444.45
	2266698.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н60О
	–
	–
	–
	370444.39
	2266696.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н61О
	–
	–
	–
	370446.89
	2266696.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н62О
	–
	–
	–
	370447.25
	2266706.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н63О
	–
	–
	–
	370442.78
	2266706.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н64О
	–
	–
	–
	370442.69
	2266704.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н57О
	–
	–
	–
	370439.34
	2266704.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7615

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	49104bbb-7eff-493c-9b67-0aae704bad8a

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7615

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н361О
	–
	–
	–
	370845.88
	2266810.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н362О
	–
	–
	–
	370852.33
	2266817.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н363О
	–
	–
	–
	370843.15
	2266826.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н364О
	–
	–
	–
	370838.04
	2266820.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н365О
	–
	–
	–
	370843.74
	2266815.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н366О
	–
	–
	–
	370842.36
	2266814.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н361О
	–
	–
	–
	370845.88
	2266810.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:181

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	a18bd4dc-95d2-49f3-b927-30b45287d255

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:181

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н185О
	–
	–
	–
	370599.86
	2266868.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н186О
	–
	–
	–
	370599.20
	2266857.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н187О
	–
	–
	–
	370607.28
	2266856.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н188О
	–
	–
	–
	370607.78
	2266865.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н189О
	–
	–
	–
	370611.11
	2266865.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н190О
	–
	–
	–
	370611.27
	2266867.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н185О
	–
	–
	–
	370599.86
	2266868.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:273

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	67117fb1-a2be-4a48-ac24-64996d4d5083

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:273

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н593О
	–
	–
	–
	370709.89
	2266709.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н594О
	–
	–
	–
	370709.75
	2266715.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н595О
	–
	–
	–
	370698.62
	2266715.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н596О
	–
	–
	–
	370698.76
	2266709.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н593О
	–
	–
	–
	370709.89
	2266709.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:277

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	b038c7f3-f7d1-46c9-aac7-f7952ab390b7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:277

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н239О
	–
	–
	–
	370727.95
	2266833.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н240О
	–
	–
	–
	370728.69
	2266837.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н241О
	–
	–
	–
	370725.86
	2266838.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н242О
	–
	–
	–
	370726.76
	2266844.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н243О
	–
	–
	–
	370724.09
	2266844.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н244О
	–
	–
	–
	370724.20
	2266845.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н245О
	–
	–
	–
	370722.34
	2266845.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н246О
	–
	–
	–
	370722.22
	2266844.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н247О
	–
	–
	–
	370720.13
	2266845.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н248О
	–
	–
	–
	370718.56
	2266834.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н249О
	–
	–
	–
	370724.60
	2266833.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н250О
	–
	–
	–
	370724.27
	2266832.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н251О
	–
	–
	–
	370726.82
	2266831.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н252О
	–
	–
	–
	370727.16
	2266833.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н239О
	–
	–
	–
	370727.95
	2266833.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:337

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	bf205bde-8042-4084-b5e6-03f7d04f2d52

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:337

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н493О
	–
	–
	–
	370996.64
	2266962.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н494О
	–
	–
	–
	370999.75
	2266966.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н495О
	–
	–
	–
	371000.71
	2266965.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н496О
	–
	–
	–
	371004.63
	2266969.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н497О
	–
	–
	–
	370996.88
	2266976.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н498О
	–
	–
	–
	370989.54
	2266968.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н493О
	–
	–
	–
	370996.64
	2266962.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:341

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7cefe4db-a161-4e9c-ba50-d4c2168dd1b0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:341

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н567О
	–
	–
	–
	370216.74
	2266710.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н568О
	–
	–
	–
	370221.27
	2266705.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н569О
	–
	–
	–
	370219.72
	2266704.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н570О
	–
	–
	–
	370223.06
	2266701.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н571О
	–
	–
	–
	370224.60
	2266702.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н572О
	–
	–
	–
	370250.73
	2266677.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н573О
	–
	–
	–
	370248.61
	2266674.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н574О
	–
	–
	–
	370250.73
	2266672.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н575О
	–
	–
	–
	370252.92
	2266675.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н576О
	–
	–
	–
	370256.48
	2266671.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н577О
	–
	–
	–
	370269.89
	2266684.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н578О
	–
	–
	–
	370268.06
	2266686.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н579О
	–
	–
	–
	370274.69
	2266693.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н580О
	–
	–
	–
	370254.29
	2266713.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н581О
	–
	–
	–
	370251.50
	2266710.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н582О
	–
	–
	–
	370243.13
	2266718.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н583О
	–
	–
	–
	370245.35
	2266720.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н584О
	–
	–
	–
	370242.61
	2266723.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н585О
	–
	–
	–
	370243.11
	2266724.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н586О
	–
	–
	–
	370237.19
	2266729.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н587О
	–
	–
	–
	370234.39
	2266727.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н588О
	–
	–
	–
	370233.91
	2266727.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н589О
	–
	–
	–
	370231.82
	2266725.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н590О
	–
	–
	–
	370230.62
	2266726.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н591О
	–
	–
	–
	370222.90
	2266718.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н592О
	–
	–
	–
	370224.07
	2266717.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н567О
	–
	–
	–
	370216.74
	2266710.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:354

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	c499376b-7682-48f2-a6d1-b8dba7962dc7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:354

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н263О
	–
	–
	–
	370664.48
	2266842.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н264О
	–
	–
	–
	370664.98
	2266846.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н265О
	–
	–
	–
	370663.36
	2266846.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н266О
	–
	–
	–
	370663.97
	2266852.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н267О
	–
	–
	–
	370657.71
	2266852.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н268О
	–
	–
	–
	370655.91
	2266836.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н269О
	–
	–
	–
	370659.59
	2266836.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н270О
	–
	–
	–
	370660.23
	2266842.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н263О
	–
	–
	–
	370664.48
	2266842.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:359

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	598e51af-c02c-4173-a9dc-5e5a3ccbacb8

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:359

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н279О
	–
	–
	–
	370701.01
	2266864.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н280О
	–
	–
	–
	370702.71
	2266874.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н281О
	–
	–
	–
	370695.61
	2266875.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н282О
	–
	–
	–
	370695.41
	2266874.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н283О
	–
	–
	–
	370692.41
	2266875.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н284О
	–
	–
	–
	370691.73
	2266872.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н285О
	–
	–
	–
	370694.79
	2266871.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н286О
	–
	–
	–
	370693.79
	2266865.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н279О
	–
	–
	–
	370701.01
	2266864.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:385

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	3abf488b-8bb7-4976-8d24-a1f596d52867

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:385

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н455О
	–
	–
	–
	370895.96
	2266825.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н456О
	–
	–
	–
	370903.23
	2266832.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н457О
	–
	–
	–
	370900.33
	2266835.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н458О
	–
	–
	–
	370899.44
	2266834.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н459О
	–
	–
	–
	370895.52
	2266838.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н460О
	–
	–
	–
	370889.02
	2266832.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н455О
	–
	–
	–
	370895.96
	2266825.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:415

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	ab82e90d-9c96-406a-9cc7-7fb809884ca2

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:415

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н481О
	–
	–
	–
	370936.23
	2266953.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н482О
	–
	–
	–
	370944.59
	2266946.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н483О
	–
	–
	–
	370948.70
	2266950.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н484О
	–
	–
	–
	370943.21
	2266955.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н485О
	–
	–
	–
	370943.99
	2266956.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н486О
	–
	–
	–
	370941.84
	2266958.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н487О
	–
	–
	–
	370940.95
	2266957.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н488О
	–
	–
	–
	370940.43
	2266958.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н481О
	–
	–
	–
	370936.23
	2266953.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:445

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	2025b78d-faf2-4ea1-bf96-3fdf09a84f23

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:445

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н601О
	–
	–
	–
	370424.79
	2266814.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н602О
	–
	–
	–
	370431.40
	2266812.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н603О
	–
	–
	–
	370432.95
	2266821.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н604О
	–
	–
	–
	370426.34
	2266822.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н601О
	–
	–
	–
	370424.79
	2266814.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:463

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	6b61fe4d-a102-4ad4-8a35-94d81007d7d6

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:463

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н123О
	–
	–
	–
	370629.77
	2266675.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н124О
	–
	–
	–
	370629.87
	2266662.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н125О
	–
	–
	–
	370640.15
	2266663.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н126О
	–
	–
	–
	370640.12
	2266666.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н127О
	–
	–
	–
	370643.29
	2266666.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н128О
	–
	–
	–
	370643.24
	2266673.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н129О
	–
	–
	–
	370639.96
	2266673.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н130О
	–
	–
	–
	370639.94
	2266675.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н123О
	–
	–
	–
	370629.77
	2266675.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:72

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916011

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	596a72aa-b051-4d88-88ea-f85d62e91573

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:72

	1.
	–





