
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, город Любань 47:26:0916013
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 06.05.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
2. При выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
3. При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
4. -меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
5. - больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
6. -больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
7. На территории Любанского городского поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
8. Предельные размеры земельных участков для территории города Любань:
9. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.03 га.
10. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.15 га.
11. Для территории прочих населенных пунктов Любанского городского поселения :
12. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.06 га.
13. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.25 га.
14. Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 0.06 га.
15. Максимальная площадь земельного участка для для ведения личного подсобного хозяйства 0.50 га.
16. 
17. 
18. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
19. В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади 52 земельных участков
20. 
21. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.
22. 
23. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"
24. В ходе выполнения работ было выявлено чересполосица, смещение границ 1 земельных участков .
25. Данное несоответствие возможно возникло в связи с ошибками при геодезических измерениях (неверные координаты исходных пунктов, использование пунктов опорно-межевой сети, использование висячих теодолитных ходов, использование устаревшего оборудования, неправильная установка прибора, игнорирование проверки горизонтальности, ошибки при фокусировке, несоблюдение порядка измерений, игнорирование особенностей рельефа участка и т.п.), при камеральных измерениях, отсутствие точных данных о границах участка, а также вследствие перехода от государственной системы координат к местной системе координат.
26. 
27. 
28. Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
29. В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
30. В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
31. В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 60 объектов капитального строительства .
32. 
33. 

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	2
	Аппаратура геодезическая спутниковая ГЕОСПАЙДЕР БС № 300068
	300068
	С-ГКФ/26-03-2026/514145007 действительно до 25.03.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:12

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н595У
	–
	–
	370441.14
	2267136.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н596У
	–
	–
	370414.65
	2267114.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н597У
	–
	–
	370430.15
	2267097.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н598У
	–
	–
	370434.55
	2267101.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н599У
	–
	–
	370431.46
	2267105.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н600У
	–
	–
	370444.42
	2267116.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н601У
	–
	–
	370446.92
	2267113.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н602У
	–
	–
	370454.96
	2267120.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н595У
	–
	–
	370441.14
	2267136.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:12

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н595У
	н596У
	34.89
	–
	–

	н596У
	н597У
	22.82
	–
	–

	н597У
	н598У
	5.95
	–
	–

	н598У
	н599У
	4.97
	–
	–

	н599У
	н600У
	17.18
	–
	–

	н600У
	н601У
	3.84
	–
	–

	н601У
	н602У
	10.28
	–
	–

	н602У
	н595У
	21.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:12

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	28497522-42a6-4e72-a68c-99ef444f3ff3

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	677 кв.м ± 5.21 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √677 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 5.21

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	699

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	22 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:12

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:15

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н614У
	–
	–
	370457.64
	2267051.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н615У
	–
	–
	370452.99
	2267045.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н616У
	–
	–
	370440.64
	2267036.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н617У
	–
	–
	370460.01
	2267015.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н618У
	–
	–
	370476.76
	2267029.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н619У
	–
	–
	370475.80
	2267030.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н614У
	–
	–
	370457.64
	2267051.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:15

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н614У
	н615У
	7.57
	–
	–

	н615У
	н616У
	15.27
	–
	–

	н616У
	н617У
	28.62
	–
	–

	н617У
	н618У
	21.89
	–
	–

	н618У
	н619У
	1.43
	–
	–

	н619У
	н614У
	27.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:15

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	b75b567a-2487-4255-b90a-4d89cadcf621

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	626 кв.м ± 5.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √626 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 5.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	26 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:15

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:19

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н596У
	–
	–
	370414.65
	2267114.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н603У
	–
	–
	370411.91
	2267111.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н604У
	–
	–
	370412.17
	2267111.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н605У
	–
	–
	370394.83
	2267096.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н606У
	–
	–
	370392.48
	2267094.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н607У
	–
	–
	370408.22
	2267078.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н608У
	–
	–
	370409.43
	2267078.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н597У
	–
	–
	370430.15
	2267097.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н596У
	–
	–
	370414.65
	2267114.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:19

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н596У
	н603У
	3.61
	–
	–

	н603У
	н604У
	0.39
	–
	–

	н604У
	н605У
	23.02
	–
	–

	н605У
	н606У
	3.19
	–
	–

	н606У
	н607У
	22.66
	–
	–

	н607У
	н608У
	1.37
	–
	–

	н608У
	н597У
	28.00
	–
	–

	н597У
	н596У
	22.82
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:19

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	7d8ce424-ad40-40af-ac54-e90e9e5b509d

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	674 кв.м ± 5.19 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √674 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 5.19

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	649

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	25 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:19

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:260

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н652У
	–
	–
	370496.42
	2267170.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н653У
	–
	–
	370495.82
	2267170.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н654У
	–
	–
	370479.15
	2267162.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н650У
	–
	–
	370476.10
	2267160.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н649У
	–
	–
	370499.10
	2267133.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н655У
	–
	–
	370516.76
	2267149.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н652У
	–
	–
	370496.42
	2267170.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:260

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н652У
	н653У
	0.66
	–
	–

	н653У
	н654У
	18.25
	–
	–

	н654У
	н650У
	3.66
	–
	–

	н650У
	н649У
	35.56
	–
	–

	н649У
	н655У
	23.62
	–
	–

	н655У
	н652У
	29.35
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:260

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	24f71396-caab-4848-b42f-8c7602fcef16

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	740 кв.м ± 5.45 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √740 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 5.45

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	740

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:260

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:27

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н606У
	–
	–
	370392.48
	2267094.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н609У
	–
	–
	370390.13
	2267092.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н610У
	–
	–
	370368.86
	2267074.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н611У
	–
	–
	370378.03
	2267062.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н612У
	–
	–
	370394.35
	2267041.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н613У
	–
	–
	370421.34
	2267064.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н608У
	–
	–
	370409.43
	2267078.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н607У
	–
	–
	370408.22
	2267078.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н606У
	–
	–
	370392.48
	2267094.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:27

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н606У
	н609У
	3.20
	–
	–

	н609У
	н610У
	27.78
	–
	–

	н610У
	н611У
	14.95
	–
	–

	н611У
	н612У
	26.61
	–
	–

	н612У
	н613У
	35.55
	–
	–

	н613У
	н608У
	18.44
	–
	–

	н608У
	н607У
	1.37
	–
	–

	н607У
	н606У
	22.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:27

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	775e37fa-c87a-4991-a0f1-af9e7092e90c

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1387 кв.м ± 7.45 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1387 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.45

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1442

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	55 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:27

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:303

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н591У
	–
	–
	370340.04
	2267022.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н592У
	–
	–
	370319.03
	2267006.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н593У
	–
	–
	370330.73
	2266988.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н594У
	–
	–
	370354.01
	2267008.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н591У
	–
	–
	370340.04
	2267022.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:303

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н591У
	н592У
	26.75
	–
	–

	н592У
	н593У
	21.33
	–
	–

	н593У
	н594У
	30.60
	–
	–

	н594У
	н591У
	20.15
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:303

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	6306b16c-7f9a-42ec-88f7-f6bac559e017

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	592 кв.м ± 4.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √592 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 4.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	под строительство индивидуального жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:303

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:33

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н672У
	–
	–
	370325.25
	2267107.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н673У
	–
	–
	370309.68
	2267094.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н674У
	–
	–
	370339.96
	2267058.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н675У
	–
	–
	370355.96
	2267071.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н676У
	–
	–
	370345.89
	2267084.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н677У
	–
	–
	370328.86
	2267103.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н672У
	–
	–
	370325.25
	2267107.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н672У
	н673У
	20.33
	–
	–

	н673У
	н674У
	46.53
	–
	–

	н674У
	н675У
	20.75
	–
	–

	н675У
	н676У
	15.78
	–
	–

	н676У
	н677У
	25.99
	–
	–

	н677У
	н672У
	4.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:33

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	9febb8ff-6bfe-4429-bd19-a29f4675d744

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	973 кв.м ± 6.24 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √973 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.24

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	73 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:40

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н646У
	–
	–
	370461.58
	2267154.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н647У
	–
	–
	370466.07
	2267146.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н648У
	–
	–
	370485.04
	2267121.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н649У
	–
	–
	370499.10
	2267133.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н650У
	–
	–
	370476.10
	2267160.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н651У
	–
	–
	370461.75
	2267154.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н646У
	–
	–
	370461.58
	2267154.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:40

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н646У
	н647У
	9.03
	–
	–

	н647У
	н648У
	31.79
	–
	–

	н648У
	н649У
	18.81
	–
	–

	н649У
	н650У
	35.56
	–
	–

	н650У
	н651У
	15.60
	–
	–

	н651У
	н646У
	0.22
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:40

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	01802ab4-a6b3-4aa3-bf9d-19233422defd

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	667 кв.м ± 5.17 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √667 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 5.17

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	742

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	75 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:40

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:5

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н44У
	–
	–
	370462.19
	2267359.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н45У
	–
	–
	370434.23
	2267337.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	370466.56
	2267315.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	370472.35
	2267323.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н48У
	–
	–
	370472.54
	2267333.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н49У
	–
	–
	370473.26
	2267337.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н658У
	–
	–
	370472.82
	2267341.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н657У
	–
	–
	370463.63
	2267357.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	370462.19
	2267359.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:5

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н44У
	н45У
	35.79
	–
	–

	н45У
	н46У
	39.05
	–
	–

	н46У
	н47У
	9.53
	–
	–

	н47У
	н48У
	10.39
	–
	–

	н48У
	н49У
	4.10
	–
	–

	н49У
	н658У
	3.85
	–
	–

	н658У
	н657У
	18.39
	–
	–

	н657У
	н44У
	2.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:5

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e1a6353e-eac4-488f-94f3-60596d1015e3

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	915 кв.м ± 6.07 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √915 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 6.07

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	915

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:5

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:6

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н656У
	–
	–
	370490.87
	2267378.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н657У
	–
	–
	370463.63
	2267357.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н658У
	–
	–
	370472.82
	2267341.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н659У
	–
	–
	370480.90
	2267346.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н660У
	–
	–
	370501.44
	2267365.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н656У
	–
	–
	370490.87
	2267378.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:6

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н656У
	н657У
	34.58
	–
	–

	н657У
	н658У
	18.39
	–
	–

	н658У
	н659У
	9.77
	–
	–

	н659У
	н660У
	28.08
	–
	–

	н660У
	н656У
	16.44
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:6

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	72cc6a25-1d7d-4e5a-a9e3-937be1f3755f

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	646 кв.м ± 5.08 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √646 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 5.08

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	646

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:6

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:7

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н640У
	–
	–
	370511.10
	2267277.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н641У
	–
	–
	370483.33
	2267241.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н642У
	–
	–
	370496.75
	2267225.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н643У
	–
	–
	370532.71
	2267261.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н640У
	–
	–
	370511.10
	2267277.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н640У
	н641У
	44.86
	–
	–

	н641У
	н642У
	21.57
	–
	–

	н642У
	н643У
	51.43
	–
	–

	н643У
	н640У
	26.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	4caacdfd-e9d4-47c5-a2f7-44960e3b7924

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1144 кв.м ± 6.77 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1144 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 6.77

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1144

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916012:330

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370432.52
	2266953.20
	370432.52
	2266953.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	370452.63
	2266959.10
	370452.63
	2266959.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370454.59
	2266959.50
	370454.59
	2266959.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	370460.92
	2266961.36
	370460.92
	2266961.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	370464.30
	2266962.27
	370464.30
	2266962.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	370458.23
	2266985.88
	370458.23
	2266985.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	370455.86
	2266993.46
	370455.86
	2266993.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	370436.58
	2266990.72
	370436.58
	2266990.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	370431.17
	2266989.63
	370431.17
	2266989.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	370421.21
	2266988.09
	370421.21
	2266988.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	370432.52
	2266953.20
	370432.52
	2266953.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916012:330

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	20.96
	–
	–

	2
	3
	2.00
	–
	–

	3
	4
	6.60
	–
	–

	4
	5
	3.50
	–
	–

	5
	6
	24.38
	–
	–

	6
	7
	7.94
	–
	–

	7
	8
	19.47
	–
	–

	8
	9
	5.52
	–
	–

	9
	10
	10.08
	–
	–

	10
	1
	36.68
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916012:330

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1175 кв.м ± 6.86 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1175 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 6.86

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1175

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения аптеки

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916012:330

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:13

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370396.85
	2267108.79
	370396.85
	2267108.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	370418.97
	2267129.05
	370418.97
	2267129.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370391.55
	2267158.17
	370391.55
	2267158.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	370369.41
	2267137.94
	370369.41
	2267137.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	370396.85
	2267108.79
	370396.85
	2267108.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:13

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	30.00
	–
	–

	2
	3
	40.00
	–
	–

	3
	4
	29.99
	–
	–

	4
	1
	40.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:13

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:13

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:20

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7014
	370074.67
	2267264.68
	370074.67
	2267264.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7015
	370090.01
	2267249.62
	370090.01
	2267249.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7016
	370136.77
	2267297.16
	370136.77
	2267297.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7017
	370123.94
	2267309.78
	370123.94
	2267309.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7018
	370101.85
	2267287.33
	370101.85
	2267287.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7019
	370099.37
	2267289.77
	370099.37
	2267289.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7014
	370074.67
	2267264.68
	370074.67
	2267264.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:20

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7014
	7015
	21.50
	–
	–

	7015
	7016
	66.68
	–
	–

	7016
	7017
	18.00
	–
	–

	7017
	7018
	31.50
	–
	–

	7018
	7019
	3.48
	–
	–

	7019
	7014
	35.21
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:20

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1323 кв.м ± 7.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1323 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 7.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1323

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации нежилого кирпичного одноэтажного здания призводственного корпуса с одноэтажной пристройкой

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:20

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:22

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	5
	370323.12
	2267301.93
	370323.12
	2267301.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	370333.23
	2267326.41
	370333.23
	2267326.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	370286.17
	2267349.36
	370286.17
	2267349.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	370274.19
	2267325.83
	370274.19
	2267325.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	370323.12
	2267301.93
	370323.12
	2267301.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:22

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	5
	6
	26.49
	–
	–

	6
	7
	52.36
	–
	–

	7
	8
	26.40
	–
	–

	8
	5
	54.46
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:22

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1411 кв.м ± 7.60 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1411 * √((1 + 1.24²)/(2 * 1.24)) = 7.60

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1411

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:22

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:23

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	9
	370452.99
	2267045.58
	370452.99
	2267045.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	370436.02
	2267064.46
	370436.02
	2267064.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	370412.74
	2267043.99
	370412.74
	2267043.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	12
	370426.45
	2267026.60
	370426.45
	2267026.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	13
	370440.64
	2267036.60
	370440.64
	2267036.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	370452.99
	2267045.58
	370452.99
	2267045.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:23

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	9
	10
	25.39
	–
	–

	10
	11
	31.00
	–
	–

	11
	12
	22.14
	–
	–

	12
	13
	17.36
	–
	–

	13
	9
	15.27
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:23

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	756 кв.м ± 5.50 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √756 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 5.50

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	756

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:23

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:24

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	14
	370433.80
	2267304.14
	370433.80
	2267304.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	15
	370451.38
	2267286.69
	370451.38
	2267286.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	370465.36
	2267273.96
	370465.36
	2267273.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	370476.72
	2267288.98
	370476.72
	2267288.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	18
	370481.19
	2267296.77
	370481.19
	2267296.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	19
	370483.23
	2267302.78
	370483.23
	2267302.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	20
	370474.05
	2267308.16
	370474.05
	2267308.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	21
	370472.48
	2267309.18
	370472.48
	2267309.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	370464.40
	2267314.58
	370464.40
	2267314.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	23
	370443.96
	2267326.39
	370443.96
	2267326.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	24
	370443.08
	2267325.11
	370443.08
	2267325.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	25
	370442.59
	2267325.52
	370442.59
	2267325.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	26
	370440.89
	2267323.06
	370440.89
	2267323.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	14
	370433.80
	2267304.14
	370433.80
	2267304.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:24

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	14
	15
	24.77
	–
	–

	15
	16
	18.91
	–
	–

	16
	17
	18.83
	–
	–

	17
	18
	8.98
	–
	–

	18
	19
	6.35
	–
	–

	19
	20
	10.64
	–
	–

	20
	21
	1.87
	–
	–

	21
	22
	9.72
	–
	–

	22
	23
	23.61
	–
	–

	23
	24
	1.55
	–
	–

	24
	25
	0.64
	–
	–

	25
	26
	2.99
	–
	–

	26
	14
	20.20
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:24

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1350 кв.м ± 7.35 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1350 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 7.35

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1350

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:24

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:243

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7020
	370544.39
	2267002.98
	370544.39
	2267002.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7021
	370577.17
	2267034.77
	370577.17
	2267034.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7022
	370560.67
	2267052.20
	370560.67
	2267052.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7023
	370527.71
	2267020.35
	370527.71
	2267020.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7020
	370544.39
	2267002.98
	370544.39
	2267002.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:243

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7020
	7021
	45.66
	–
	–

	7021
	7022
	24.00
	–
	–

	7022
	7023
	45.83
	–
	–

	7023
	7020
	24.08
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:243

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1100 кв.м ± 6.63 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1100 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.63

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение малоэтажного жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:243

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:244

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7024
	370577.17
	2267034.77
	370577.17
	2267034.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7025
	370608.35
	2267065.41
	370608.35
	2267065.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7026
	370592.04
	2267082.51
	370592.04
	2267082.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7027
	370560.67
	2267052.20
	370560.67
	2267052.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7024
	370577.17
	2267034.77
	370577.17
	2267034.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:244

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7024
	7025
	43.72
	–
	–

	7025
	7026
	23.63
	–
	–

	7026
	7027
	43.62
	–
	–

	7027
	7024
	24.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:244

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1040 кв.м ± 6.45 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1040 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.45

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1040

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение малоэтажного жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:244

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:246

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370677.44
	2267266.64
	370677.44
	2267266.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	370692.61
	2267282.58
	370692.61
	2267282.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	370677.23
	2267298.31
	370677.23
	2267298.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	370662.29
	2267282.15
	370662.29
	2267282.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	370677.44
	2267266.64
	370677.44
	2267266.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:246

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	22.00
	–
	–

	2
	3
	22.00
	–
	–

	3
	4
	22.01
	–
	–

	4
	1
	21.68
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:246

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	480 кв.м ± 4.38 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √480 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 4.38

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	480

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение здания канализационной насосной станции № 1

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:246

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:248

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370516.60
	2267479.89
	370516.60
	2267479.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	370528.14
	2267463.55
	370528.14
	2267463.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	370544.09
	2267475.62
	370544.09
	2267475.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	370532.55
	2267491.95
	370532.55
	2267491.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	370516.60
	2267479.89
	370516.60
	2267479.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:248

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	20.00
	–
	–

	2
	3
	20.00
	–
	–

	3
	4
	20.00
	–
	–

	4
	1
	20.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:248

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	400 кв.м ± 4.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √400 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 4.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	400

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение здания насосной с артезианской скважиной №4

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:248

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:26

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7028
	370234.39
	2267513.76
	370234.39
	2267513.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7029
	370310.97
	2267429.75
	370310.97
	2267429.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7030
	370286.33
	2267403.39
	370286.33
	2267403.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7031
	370329.55
	2267356.21
	370329.55
	2267356.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7032
	370347.10
	2267373.60
	370347.10
	2267373.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7033
	370360.03
	2267385.67
	370360.03
	2267385.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7034
	370376.56
	2267368.87
	370376.56
	2267368.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7035
	370397.45
	2267389.53
	370397.45
	2267389.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	370418.32
	2267373.36
	370418.32
	2267373.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	370438.03
	2267392.15
	370438.03
	2267392.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	370454.43
	2267408.36
	370454.43
	2267408.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7039
	370442.91
	2267421.05
	370442.91
	2267421.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7040
	370438.23
	2267426.21
	370438.23
	2267426.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7041
	370417.22
	2267449.35
	370417.22
	2267449.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7042
	370433.31
	2267464.05
	370433.31
	2267464.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7043
	370315.82
	2267589.07
	370315.82
	2267589.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7028
	370234.39
	2267513.76
	370234.39
	2267513.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7028
	7029
	113.68
	–
	–

	7029
	7030
	36.08
	–
	–

	7030
	7031
	63.98
	–
	–

	7031
	7032
	24.71
	–
	–

	7032
	7033
	17.69
	–
	–

	7033
	7034
	23.57
	–
	–

	7034
	7035
	29.38
	–
	–

	7035
	7036
	26.40
	–
	–

	7036
	7037
	27.23
	–
	–

	7037
	7038
	23.06
	–
	–

	7038
	7039
	17.14
	–
	–

	7039
	7040
	6.97
	–
	–

	7040
	7041
	31.26
	–
	–

	7041
	7042
	21.79
	–
	–

	7042
	7043
	171.56
	–
	–

	7043
	7028
	110.92
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	25559 кв.м ± 32.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √25559 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 32.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	25559

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации здания школы

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:30

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	34
	370415.22
	2267368.70
	370415.22
	2267368.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	35
	370437.81
	2267353.61
	370437.81
	2267353.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	36
	370452.75
	2267366.50
	370452.75
	2267366.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	37
	370434.64
	2267388.92
	370434.64
	2267388.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	38
	370418.32
	2267373.36
	370418.32
	2267373.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	34
	370415.22
	2267368.70
	370415.22
	2267368.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:30

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	34
	35
	27.17
	–
	–

	35
	36
	19.73
	–
	–

	36
	37
	28.82
	–
	–

	37
	38
	22.55
	–
	–

	38
	34
	5.60
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:30

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	673 кв.м ± 5.19 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √673 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 5.19

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	673

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:30

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:31

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7044
	370457.14
	2267083.82
	370457.14
	2267083.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7045
	370473.98
	2267066.15
	370473.98
	2267066.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7046
	370492.54
	2267081.47
	370492.54
	2267081.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7047
	370498.12
	2267086.07
	370498.12
	2267086.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7048
	370481.95
	2267105.71
	370481.95
	2267105.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7049
	370474.78
	2267099.42
	370474.78
	2267099.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7050
	370469.48
	2267094.56
	370469.48
	2267094.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7044
	370457.14
	2267083.82
	370457.14
	2267083.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:31

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7044
	7045
	24.41
	–
	–

	7045
	7046
	24.07
	–
	–

	7046
	7047
	7.23
	–
	–

	7047
	7048
	25.44
	–
	–

	7048
	7049
	9.54
	–
	–

	7049
	7050
	7.19
	–
	–

	7050
	7044
	16.36
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:31

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	800 кв.м ± 5.66 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √800 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 5.66

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:31

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:35

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7051
	370542.36
	2267172.15
	370542.36
	2267172.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7052
	370557.13
	2267188.14
	370557.13
	2267188.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7053
	370558.45
	2267190.03
	370558.45
	2267190.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7054
	370567.64
	2267201.50
	370567.64
	2267201.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7055
	370574.72
	2267211.12
	370574.72
	2267211.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7056
	370555.61
	2267225.91
	370555.61
	2267225.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7057
	370523.00
	2267193.04
	370523.00
	2267193.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7051
	370542.36
	2267172.15
	370542.36
	2267172.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7051
	7052
	21.77
	–
	–

	7052
	7053
	2.31
	–
	–

	7053
	7054
	14.70
	–
	–

	7054
	7055
	11.94
	–
	–

	7055
	7056
	24.16
	–
	–

	7056
	7057
	46.30
	–
	–

	7057
	7051
	28.48
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1302 кв.м ± 7.22 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1302 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 7.22

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1302

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:39

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7058
	370493.44
	2267045.25
	370493.44
	2267045.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7059
	370509.73
	2267059.64
	370509.73
	2267059.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7060
	370492.54
	2267081.47
	370492.54
	2267081.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7061
	370473.98
	2267066.15
	370473.98
	2267066.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7058
	370493.44
	2267045.25
	370493.44
	2267045.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:39

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7058
	7059
	21.74
	–
	–

	7059
	7060
	27.79
	–
	–

	7060
	7061
	24.07
	–
	–

	7061
	7058
	28.56
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:39

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	645 кв.м ± 5.08 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √645 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 5.08

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	645

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:39

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:4

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	58
	370388.28
	2267023.13
	370388.28
	2267023.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	59
	370361.87
	2267000.12
	370361.87
	2267000.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	370371.09
	2266984.43
	370371.09
	2266984.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	370402.55
	2266996.49
	370402.55
	2266996.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	370401.71
	2266998.69
	370401.71
	2266998.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	63
	370391.98
	2267018.04
	370391.98
	2267018.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	58
	370388.28
	2267023.13
	370388.28
	2267023.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:4

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	58
	59
	35.03
	–
	–

	59
	60
	18.20
	–
	–

	60
	61
	33.69
	–
	–

	61
	62
	2.35
	–
	–

	62
	63
	21.66
	–
	–

	63
	58
	6.29
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:4

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	834 кв.м ± 5.78 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √834 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 5.78

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	834

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:4

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:41

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	64
	370342.37
	2267024.42
	370342.37
	2267024.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	65
	370330.34
	2267040.73
	370330.34
	2267040.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	370307.58
	2267022.61
	370307.58
	2267022.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	67
	370319.03
	2267006.04
	370319.03
	2267006.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	64
	370342.37
	2267024.42
	370342.37
	2267024.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:41

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	64
	65
	20.27
	–
	–

	65
	66
	29.09
	–
	–

	66
	67
	20.14
	–
	–

	67
	64
	29.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:41

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	593 кв.м ± 4.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √593 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 4.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	593

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:41

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:44

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	68
	370367.05
	2267019.41
	370367.05
	2267019.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	69
	370394.35
	2267041.47
	370394.35
	2267041.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	70
	370378.03
	2267062.49
	370378.03
	2267062.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	370368.86
	2267074.30
	370368.86
	2267074.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	72
	370342.44
	2267050.67
	370342.44
	2267050.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	73
	370366.49
	2267020.90
	370366.49
	2267020.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	68
	370367.05
	2267019.41
	370367.05
	2267019.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:44

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	68
	69
	35.10
	–
	–

	69
	70
	26.61
	–
	–

	70
	71
	14.95
	–
	–

	71
	72
	35.45
	–
	–

	72
	73
	38.27
	–
	–

	73
	68
	1.59
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:44

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1423 кв.м ± 7.55 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1423 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 7.55

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1423

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:44

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:48

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	74
	370649.73
	2267218.38
	370649.73
	2267218.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	75
	370643.38
	2267223.88
	370643.38
	2267223.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	76
	370617.17
	2267255.20
	370617.17
	2267255.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	77
	370601.34
	2267235.82
	370601.34
	2267235.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	78
	370595.20
	2267224.73
	370595.20
	2267224.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	79
	370616.09
	2267209.59
	370616.09
	2267209.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	80
	370619.80
	2267207.12
	370619.80
	2267207.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	81
	370634.80
	2267197.36
	370634.80
	2267197.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	74
	370649.73
	2267218.38
	370649.73
	2267218.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:48

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	74
	75
	8.40
	–
	–

	75
	76
	40.84
	–
	–

	76
	77
	25.02
	–
	–

	77
	78
	12.68
	–
	–

	78
	79
	25.80
	–
	–

	79
	80
	4.46
	–
	–

	80
	81
	17.90
	–
	–

	81
	74
	25.78
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:48

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1536 кв.м ± 7.85 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1536 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 7.85

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1536

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:48

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:52

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7062
	370364.68
	2266933.38
	370364.68
	2266933.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7063
	370432.52
	2266953.20
	370432.52
	2266953.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7064
	370421.21
	2266988.09
	370421.21
	2266988.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7065
	370419.07
	2266987.42
	370419.07
	2266987.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7066
	370415.38
	2266998.33
	370415.38
	2266998.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7067
	370402.55
	2266996.49
	370402.55
	2266996.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7068
	370371.09
	2266984.43
	370371.09
	2266984.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7069
	370372.82
	2266982.08
	370372.82
	2266982.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7070
	370368.06
	2266978.93
	370368.06
	2266978.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7071
	370368.69
	2266978.11
	370368.69
	2266978.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7072
	370366.16
	2266976.12
	370366.16
	2266976.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7073
	370366.41
	2266975.77
	370366.41
	2266975.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7074
	370348.51
	2266962.43
	370348.51
	2266962.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7062
	370364.68
	2266933.38
	370364.68
	2266933.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7062
	7063
	70.68
	–
	–

	7063
	7064
	36.68
	–
	–

	7064
	7065
	2.24
	–
	–

	7065
	7066
	11.52
	–
	–

	7066
	7067
	12.96
	–
	–

	7067
	7068
	33.69
	–
	–

	7068
	7069
	2.92
	–
	–

	7069
	7070
	5.71
	–
	–

	7070
	7071
	1.03
	–
	–

	7071
	7072
	3.22
	–
	–

	7072
	7073
	0.43
	–
	–

	7073
	7074
	22.32
	–
	–

	7074
	7062
	33.25
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:52

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	3316 кв.м ± 11.70 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √3316 * √((1 + 1.29²)/(2 * 1.29)) = 11.70

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	3316

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения универмага и конторы РТП

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:52

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:539

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	368661.03
	2268411.02
	368661.03
	2268411.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	368658.23
	2268413.81
	368658.23
	2268413.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	368655.37
	2268411.02
	368655.37
	2268411.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	368658.20
	2268408.19
	368658.20
	2268408.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	368661.03
	2268411.02
	368661.03
	2268411.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:539

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	3.95
	–
	–

	2
	3
	4.00
	–
	–

	3
	4
	4.00
	–
	–

	4
	1
	4.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:539

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	16 кв.м ± 0.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √16 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 0.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	16

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Коммунальное обслуживание

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:539

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:54

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7075
	370506.02
	2266973.10
	370506.02
	2266973.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7076
	370516.59
	2266977.24
	370516.59
	2266977.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7077
	370546.96
	2267000.30
	370546.96
	2267000.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7078
	370505.05
	2267043.94
	370505.05
	2267043.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7079
	370484.47
	2267025.78
	370484.47
	2267025.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7080
	370498.24
	2267010.18
	370498.24
	2267010.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7081
	370483.02
	2266996.70
	370483.02
	2266996.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7075
	370506.02
	2266973.10
	370506.02
	2266973.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:54

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7075
	7076
	11.35
	–
	–

	7076
	7077
	38.13
	–
	–

	7077
	7078
	60.51
	–
	–

	7078
	7079
	27.45
	–
	–

	7079
	7080
	20.81
	–
	–

	7080
	7081
	20.33
	–
	–

	7081
	7075
	32.95
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:54

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2400 кв.м ± 9.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2400 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 9.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2400

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения магазина №25

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:54

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:55

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7082
	370470.61
	2266959.96
	370470.61
	2266959.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7083
	370483.71
	2266964.40
	370483.71
	2266964.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7084
	370506.02
	2266973.10
	370506.02
	2266973.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7085
	370483.02
	2266996.70
	370483.02
	2266996.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7086
	370484.10
	2266997.66
	370484.10
	2266997.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7087
	370483.45
	2266998.40
	370483.45
	2266998.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7088
	370470.71
	2267011.04
	370470.71
	2267011.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7089
	370469.49
	2267012.43
	370469.49
	2267012.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7090
	370458.28
	2267002.49
	370458.28
	2267002.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7091
	370467.93
	2266972.01
	370467.93
	2266972.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7082
	370470.61
	2266959.96
	370470.61
	2266959.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7082
	7083
	13.83
	–
	–

	7083
	7084
	23.95
	–
	–

	7084
	7085
	32.95
	–
	–

	7085
	7086
	1.44
	–
	–

	7086
	7087
	0.98
	–
	–

	7087
	7088
	17.95
	–
	–

	7088
	7089
	1.85
	–
	–

	7089
	7090
	14.98
	–
	–

	7090
	7091
	31.97
	–
	–

	7091
	7082
	12.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:55

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1219 кв.м ± 7.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1219 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 7.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1219

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения магазина культтовары

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:56

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	104
	370714.82
	2267175.76
	370714.82
	2267175.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	105
	370730.02
	2267191.17
	370730.02
	2267191.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	106
	370726.47
	2267194.65
	370726.47
	2267194.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	107
	370730.26
	2267198.48
	370730.26
	2267198.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	108
	370713.87
	2267213.92
	370713.87
	2267213.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	109
	370695.79
	2267193.82
	370695.79
	2267193.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	104
	370714.82
	2267175.76
	370714.82
	2267175.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:56

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	104
	105
	21.65
	–
	–

	105
	106
	4.97
	–
	–

	106
	107
	5.39
	–
	–

	107
	108
	22.52
	–
	–

	108
	109
	27.04
	–
	–

	109
	104
	26.24
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:56

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	700 кв.м ± 5.31 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √700 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 5.31

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	700

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения магазина

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:56

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:58

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	110
	370439.31
	2267544.84
	370439.31
	2267544.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	111
	370440.38
	2267547.07
	370440.38
	2267547.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	112
	370439.69
	2267568.51
	370439.69
	2267568.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	113
	370431.15
	2267585.63
	370431.15
	2267585.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	114
	370393.39
	2267570.23
	370393.39
	2267570.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	115
	370410.96
	2267530.96
	370410.96
	2267530.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	110
	370439.31
	2267544.84
	370439.31
	2267544.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:58

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	110
	111
	2.47
	–
	–

	111
	112
	21.45
	–
	–

	112
	113
	19.13
	–
	–

	113
	114
	40.78
	–
	–

	114
	115
	43.02
	–
	–

	115
	110
	31.57
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:58

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1628 кв.м ± 8.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1628 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 8.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1628

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Обеспечение внутреннего правопорядка

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:58

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:61

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	120
	370453.44
	2267493.06
	370453.44
	2267493.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	121
	370472.26
	2267502.19
	370472.26
	2267502.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	122
	370473.36
	2267500.25
	370473.36
	2267500.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	123
	370475.31
	2267501.35
	370475.31
	2267501.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	124
	370491.96
	2267511.54
	370491.96
	2267511.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	125
	370487.33
	2267517.02
	370487.33
	2267517.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	126
	370481.77
	2267527.24
	370481.77
	2267527.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	127
	370479.96
	2267530.36
	370479.96
	2267530.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	128
	370475.98
	2267538.51
	370475.98
	2267538.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	129
	370474.60
	2267541.37
	370474.60
	2267541.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	130
	370471.67
	2267539.82
	370471.67
	2267539.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	131
	370469.11
	2267542.33
	370469.11
	2267542.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	132
	370444.65
	2267530.86
	370444.65
	2267530.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	133
	370448.11
	2267523.09
	370448.11
	2267523.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	134
	370449.40
	2267523.56
	370449.40
	2267523.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	135
	370451.70
	2267517.82
	370451.70
	2267517.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	136
	370442.84
	2267513.82
	370442.84
	2267513.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	120
	370453.44
	2267493.06
	370453.44
	2267493.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:61

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	120
	121
	20.92
	–
	–

	121
	122
	2.23
	–
	–

	122
	123
	2.24
	–
	–

	123
	124
	19.52
	–
	–

	124
	125
	7.17
	–
	–

	125
	126
	11.63
	–
	–

	126
	127
	3.61
	–
	–

	127
	128
	9.07
	–
	–

	128
	129
	3.18
	–
	–

	129
	130
	3.31
	–
	–

	130
	131
	3.59
	–
	–

	131
	132
	27.02
	–
	–

	132
	133
	8.51
	–
	–

	133
	134
	1.37
	–
	–

	134
	135
	6.18
	–
	–

	135
	136
	9.72
	–
	–

	136
	120
	23.31
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:61

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1420 кв.м ± 7.54 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1420 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 7.54

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1421

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:61

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:65

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	148
	370584.51
	2267207.60
	370584.51
	2267207.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	149
	370581.40
	2267202.62
	370581.40
	2267202.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	370576.76
	2267196.18
	370576.76
	2267196.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	151
	370577.50
	2267195.46
	370577.50
	2267195.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	152
	370581.17
	2267191.98
	370581.17
	2267191.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	153
	370590.06
	2267181.35
	370590.06
	2267181.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	154
	370603.85
	2267168.48
	370603.85
	2267168.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	155
	370610.74
	2267163.08
	370610.74
	2267163.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	156
	370620.50
	2267175.19
	370620.50
	2267175.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	157
	370623.63
	2267180.00
	370623.63
	2267180.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	158
	370610.70
	2267192.55
	370610.70
	2267192.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	159
	370609.46
	2267193.76
	370609.46
	2267193.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	160
	370605.72
	2267192.23
	370605.72
	2267192.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	148
	370584.51
	2267207.60
	370584.51
	2267207.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:65

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	148
	149
	5.87
	–
	–

	149
	150
	7.94
	–
	–

	150
	151
	1.03
	–
	–

	151
	152
	5.06
	–
	–

	152
	153
	13.86
	–
	–

	153
	154
	18.86
	–
	–

	154
	155
	8.75
	–
	–

	155
	156
	15.55
	–
	–

	156
	157
	5.74
	–
	–

	157
	158
	18.02
	–
	–

	158
	159
	1.73
	–
	–

	159
	160
	4.04
	–
	–

	160
	148
	26.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:65

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	897 кв.м ± 5.99 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √897 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 5.99

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	897

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:65

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:66

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	78
	370595.20
	2267224.73
	370595.20
	2267224.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	79
	370616.09
	2267209.59
	370616.09
	2267209.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	80
	370619.80
	2267207.12
	370619.80
	2267207.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	158
	370610.70
	2267192.55
	370610.70
	2267192.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	159
	370609.46
	2267193.76
	370609.46
	2267193.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	160
	370605.72
	2267192.23
	370605.72
	2267192.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	148
	370584.51
	2267207.60
	370584.51
	2267207.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	78
	370595.20
	2267224.73
	370595.20
	2267224.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:66

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	78
	79
	25.80
	–
	–

	79
	80
	4.46
	–
	–

	80
	158
	17.18
	–
	–

	158
	159
	1.73
	–
	–

	159
	160
	4.04
	–
	–

	160
	148
	26.19
	–
	–

	148
	78
	20.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:66

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.91 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 4.91

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:66

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:67

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	59
	370361.87
	2267000.12
	370361.87
	2267000.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	370371.09
	2266984.43
	370371.09
	2266984.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	167
	370372.82
	2266982.08
	370372.82
	2266982.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	166
	370368.06
	2266978.93
	370368.06
	2266978.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	165
	370368.69
	2266978.11
	370368.69
	2266978.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	164
	370366.16
	2266976.12
	370366.16
	2266976.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	163
	370366.41
	2266975.77
	370366.41
	2266975.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	162
	370348.51
	2266962.43
	370348.51
	2266962.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	161
	370336.85
	2266978.90
	370336.85
	2266978.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	168
	370347.60
	2266987.96
	370347.60
	2266987.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	59
	370361.87
	2267000.12
	370361.87
	2267000.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:67

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	59
	60
	18.20
	–
	–

	60
	167
	2.92
	–
	–

	167
	166
	5.71
	–
	–

	166
	165
	1.03
	–
	–

	165
	164
	3.22
	–
	–

	164
	163
	0.43
	–
	–

	163
	162
	22.32
	–
	–

	162
	161
	20.18
	–
	–

	161
	168
	14.06
	–
	–

	168
	59
	18.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:67

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	663 кв.м ± 5.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √663 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 5.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	663

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:67

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:68

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7092
	370598.06
	2267292.80
	370598.06
	2267292.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Мет. штырь

	7093
	370623.04
	2267268.52
	370623.04
	2267268.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Мет. штырь

	7094
	370640.51
	2267291.15
	370640.51
	2267291.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Мет. штырь

	7095
	370650.91
	2267303.77
	370650.91
	2267303.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Мет. штырь

	7096
	370627.36
	2267326.46
	370627.36
	2267326.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Мет. штырь

	7092
	370598.06
	2267292.80
	370598.06
	2267292.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Мет. штырь

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:68

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7092
	7093
	34.84
	–
	–

	7093
	7094
	28.59
	–
	–

	7094
	7095
	16.35
	–
	–

	7095
	7096
	32.70
	–
	–

	7096
	7092
	44.63
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:68

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.76 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 7.76

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	обслуживание жилой застройки

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:68

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:69

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	43
	370574.72
	2267211.12
	370574.72
	2267211.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	44
	370555.61
	2267225.91
	370555.61
	2267225.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	173
	370557.45
	2267227.19
	370557.45
	2267227.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	172
	370562.31
	2267232.18
	370562.31
	2267232.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	171
	370572.37
	2267242.73
	370572.37
	2267242.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	170
	370573.12
	2267243.76
	370573.12
	2267243.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	169
	370589.62
	2267234.33
	370589.62
	2267234.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	43
	370574.72
	2267211.12
	370574.72
	2267211.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	43
	44
	24.16
	–
	–

	44
	173
	2.24
	–
	–

	173
	172
	6.97
	–
	–

	172
	171
	14.58
	–
	–

	171
	170
	1.27
	–
	–

	170
	169
	19.00
	–
	–

	169
	43
	27.58
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:69

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	554 кв.м ± 4.71 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √554 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 4.71

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	554

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:69

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:70

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	174
	370390.70
	2267226.46
	370390.70
	2267226.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	175
	370368.05
	2267249.94
	370368.05
	2267249.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	176
	370367.52
	2267248.31
	370367.52
	2267248.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	177
	370331.94
	2267212.19
	370331.94
	2267212.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	178
	370354.42
	2267190.19
	370354.42
	2267190.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	179
	370357.37
	2267187.30
	370357.37
	2267187.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	180
	370370.72
	2267207.27
	370370.72
	2267207.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	174
	370390.70
	2267226.46
	370390.70
	2267226.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:70

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	174
	175
	32.62
	–
	–

	175
	176
	1.71
	–
	–

	176
	177
	50.70
	–
	–

	177
	178
	31.45
	–
	–

	178
	179
	4.13
	–
	–

	179
	180
	24.02
	–
	–

	180
	174
	27.70
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:70

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1673 кв.м ± 8.19 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1673 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 8.19

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1673

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:70

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:71

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11
	370412.74
	2267043.99
	370412.74
	2267043.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	12
	370426.45
	2267026.60
	370426.45
	2267026.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	181
	370430.95
	2267000.57
	370430.95
	2267000.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	370402.55
	2266996.49
	370402.55
	2266996.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	370401.71
	2266998.69
	370401.71
	2266998.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	63
	370391.98
	2267018.04
	370391.98
	2267018.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	58
	370388.28
	2267023.13
	370388.28
	2267023.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	370412.74
	2267043.99
	370412.74
	2267043.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:71

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	11
	12
	22.14
	–
	–

	12
	181
	26.42
	–
	–

	181
	61
	28.69
	–
	–

	61
	62
	2.35
	–
	–

	62
	63
	21.66
	–
	–

	63
	58
	6.29
	–
	–

	58
	11
	32.15
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:71

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1252 кв.м ± 7.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1252 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 7.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1252

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:71

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:72

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	182
	369441.37
	2267864.21
	369441.37
	2267864.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	183
	369472.32
	2267882.24
	369472.32
	2267882.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	184
	369532.02
	2267912.37
	369532.02
	2267912.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	185
	369537.15
	2267907.17
	369537.15
	2267907.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	186
	369542.91
	2267905.37
	369542.91
	2267905.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	187
	369562.45
	2267908.49
	369562.45
	2267908.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	188
	369568.51
	2267913.71
	369568.51
	2267913.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	189
	369569.38
	2267917.96
	369569.38
	2267917.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	190
	369566.18
	2267924.76
	369566.18
	2267924.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	191
	369575.67
	2267931.88
	369575.67
	2267931.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	192
	369606.98
	2267949.45
	369606.98
	2267949.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	193
	369639.21
	2267961.85
	369639.21
	2267961.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	194
	369654.19
	2267969.31
	369654.19
	2267969.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	195
	369677.84
	2267977.40
	369677.84
	2267977.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	196
	369713.58
	2267972.39
	369713.58
	2267972.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	197
	369735.97
	2267988.43
	369735.97
	2267988.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	198
	369862.61
	2268103.89
	369862.61
	2268103.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	199
	369898.02
	2268104.10
	369898.02
	2268104.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	200
	369926.81
	2268099.99
	369926.81
	2268099.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	201
	369953.22
	2268090.07
	369953.22
	2268090.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	202
	369931.95
	2268110.11
	369931.95
	2268110.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	203
	369884.82
	2268114.53
	369884.82
	2268114.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	204
	369803.58
	2268113.48
	369803.58
	2268113.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	205
	369631.45
	2268118.51
	369631.45
	2268118.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	206
	369227.10
	2267884.27
	369227.10
	2267884.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	207
	369272.03
	2267793.42
	369272.03
	2267793.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	208
	369295.88
	2267754.58
	369295.88
	2267754.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	209
	369295.21
	2267751.18
	369295.21
	2267751.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	210
	369301.96
	2267743.31
	369301.96
	2267743.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	211
	369376.28
	2267818.26
	369376.28
	2267818.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	212
	369405.60
	2267843.24
	369405.60
	2267843.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	182
	369441.37
	2267864.21
	369441.37
	2267864.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:72

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	182
	183
	35.82
	–
	–

	183
	184
	66.87
	–
	–

	184
	185
	7.30
	–
	–

	185
	186
	6.03
	–
	–

	186
	187
	19.79
	–
	–

	187
	188
	8.00
	–
	–

	188
	189
	4.34
	–
	–

	189
	190
	7.52
	–
	–

	190
	191
	11.86
	–
	–

	191
	192
	35.90
	–
	–

	192
	193
	34.53
	–
	–

	193
	194
	16.73
	–
	–

	194
	195
	25.00
	–
	–

	195
	196
	36.09
	–
	–

	196
	197
	27.54
	–
	–

	197
	198
	171.37
	–
	–

	198
	199
	35.41
	–
	–

	199
	200
	29.08
	–
	–

	200
	201
	28.21
	–
	–

	201
	202
	29.22
	–
	–

	202
	203
	47.34
	–
	–

	203
	204
	81.25
	–
	–

	204
	205
	172.20
	–
	–

	205
	206
	467.30
	–
	–

	206
	207
	101.35
	–
	–

	207
	208
	45.58
	–
	–

	208
	209
	3.47
	–
	–

	209
	210
	10.37
	–
	–

	210
	211
	105.55
	–
	–

	211
	212
	38.52
	–
	–

	212
	182
	41.46
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:72

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	82580 кв.м ± 63.68 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √82580 * √((1 + 1.94²)/(2 * 1.94)) = 63.68

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	82580

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	эксплуатация биржи сырья

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:72

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:75

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7140
	370493.44
	2267045.25
	370493.44
	2267045.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7141
	370473.98
	2267066.15
	370473.98
	2267066.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7142
	370457.64
	2267051.55
	370457.64
	2267051.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7143
	370475.80
	2267030.68
	370475.80
	2267030.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7140
	370493.44
	2267045.25
	370493.44
	2267045.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:75

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7140
	7141
	28.56
	–
	–

	7141
	7142
	21.91
	–
	–

	7142
	7143
	27.66
	–
	–

	7143
	7140
	22.88
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:75

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	629 кв.м ± 5.02 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √629 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 5.02

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	629

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:75

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:79

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7108
	370497.02
	2267010.27
	370497.02
	2267010.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7109
	370484.68
	2267024.14
	370484.68
	2267024.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7110
	370470.71
	2267011.04
	370470.71
	2267011.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7111
	370483.45
	2266998.40
	370483.45
	2266998.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7108
	370497.02
	2267010.27
	370497.02
	2267010.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:79

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7108
	7109
	18.56
	–
	–

	7109
	7110
	19.15
	–
	–

	7110
	7111
	17.95
	–
	–

	7111
	7108
	18.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:79

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	339 кв.м ± 3.68 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √339 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 3.68

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	339

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	склад-ангар

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:79

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:8

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	221
	370281.35
	2267064.29
	370281.35
	2267064.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	222
	370281.84
	2267062.49
	370281.84
	2267062.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	223
	370291.57
	2267047.50
	370291.57
	2267047.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	224
	370309.71
	2267061.45
	370309.71
	2267061.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	225
	370315.93
	2267066.28
	370315.93
	2267066.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	226
	370304.24
	2267082.61
	370304.24
	2267082.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	221
	370281.35
	2267064.29
	370281.35
	2267064.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:8

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	221
	222
	1.87
	–
	–

	222
	223
	17.87
	–
	–

	223
	224
	22.88
	–
	–

	224
	225
	7.88
	–
	–

	225
	226
	20.08
	–
	–

	226
	221
	29.32
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:8

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 4.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:8

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:80

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7112
	370511.71
	2267277.94
	370511.71
	2267277.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7113
	370481.19
	2267296.77
	370481.19
	2267296.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7114
	370476.72
	2267288.98
	370476.72
	2267288.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7115
	370465.36
	2267273.96
	370465.36
	2267273.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7116
	370461.84
	2267267.81
	370461.84
	2267267.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7117
	370483.33
	2267241.93
	370483.33
	2267241.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7112
	370511.71
	2267277.94
	370511.71
	2267277.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:80

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7112
	7113
	35.86
	–
	–

	7113
	7114
	8.98
	–
	–

	7114
	7115
	18.83
	–
	–

	7115
	7116
	7.09
	–
	–

	7116
	7117
	33.64
	–
	–

	7117
	7112
	45.85
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:80

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1376 кв.м ± 7.44 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1376 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 7.44

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1376

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:80

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:81

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7118
	370509.73
	2267059.64
	370509.73
	2267059.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7119
	370527.37
	2267074.25
	370527.37
	2267074.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7120
	370509.39
	2267095.57
	370509.39
	2267095.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7121
	370498.12
	2267086.07
	370498.12
	2267086.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7122
	370492.54
	2267081.47
	370492.54
	2267081.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7118
	370509.73
	2267059.64
	370509.73
	2267059.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:81

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7118
	7119
	22.90
	–
	–

	7119
	7120
	27.89
	–
	–

	7120
	7121
	14.74
	–
	–

	7121
	7122
	7.23
	–
	–

	7122
	7118
	27.79
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:81

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	624 кв.м ± 5.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √624 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	624

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	индивидуальное жилищное строительство

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:81

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:83

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7123
	370525.94
	2267283.86
	370525.94
	2267283.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7124
	370537.37
	2267296.61
	370537.37
	2267296.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7125
	370542.80
	2267302.96
	370542.80
	2267302.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7126
	370552.67
	2267315.14
	370552.67
	2267315.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7127
	370556.15
	2267319.31
	370556.15
	2267319.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7128
	370556.18
	2267319.60
	370556.18
	2267319.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7129
	370553.85
	2267321.54
	370553.85
	2267321.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7130
	370553.62
	2267322.09
	370553.62
	2267322.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7131
	370544.28
	2267330.68
	370544.28
	2267330.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7132
	370543.23
	2267329.48
	370543.23
	2267329.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7133
	370511.72
	2267291.12
	370511.72
	2267291.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7123
	370525.94
	2267283.86
	370525.94
	2267283.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:83

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7123
	7124
	17.12
	–
	–

	7124
	7125
	8.36
	–
	–

	7125
	7126
	15.68
	–
	–

	7126
	7127
	5.43
	–
	–

	7127
	7128
	0.29
	–
	–

	7128
	7129
	3.03
	–
	–

	7129
	7130
	0.60
	–
	–

	7130
	7131
	12.69
	–
	–

	7131
	7132
	1.59
	–
	–

	7132
	7133
	49.64
	–
	–

	7133
	7123
	15.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:83

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	796 кв.м ± 5.65 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √796 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 5.65

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	796

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения индивидуального жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:83

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:84

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7134
	370653.95
	2267113.77
	370653.95
	2267113.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7135
	370635.46
	2267131.88
	370635.46
	2267131.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7136
	370604.97
	2267101.00
	370604.97
	2267101.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7137
	370606.16
	2267099.91
	370606.16
	2267099.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7138
	370621.51
	2267085.25
	370621.51
	2267085.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7139
	370623.73
	2267083.16
	370623.73
	2267083.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7134
	370653.95
	2267113.77
	370653.95
	2267113.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:84

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7134
	7135
	25.88
	–
	–

	7135
	7136
	43.40
	–
	–

	7136
	7137
	1.61
	–
	–

	7137
	7138
	21.23
	–
	–

	7138
	7139
	3.05
	–
	–

	7139
	7134
	43.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:84

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1118 кв.м ± 6.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1118 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1118

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение малоэтажного жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:84

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916013:34

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н7144У
	–
	–
	370328.12
	2267049.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н674У
	–
	–
	370339.96
	2267058.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н673У
	–
	–
	370309.68
	2267094.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н7145У
	–
	–
	370301.63
	2267086.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н7144У
	–
	–
	370304.24
	2267082.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	225
	–
	–
	370315.93
	2267066.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н7144У
	–
	–
	370328.12
	2267049.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:34

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н7144У
	н674У
	15.28
	–
	–

	н674У
	н673У
	46.53
	–
	–

	н673У
	н7145У
	10.97
	–
	–

	н7145У
	н7144У
	4.76
	–
	–

	н7144У
	225
	20.08
	–
	–

	225
	н7144У
	21.11
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:34

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	608 кв.м ± 4.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √608 * √((1 + 1.17²)/(2 * 1.17)) = 4.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	675

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	67 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916013:34

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:78

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7006
	370379.79
	2267093.34
	370379.79
	2267093.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7007
	370395.58
	2267107.22
	370395.58
	2267107.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7008
	370396.85
	2267108.79
	370396.85
	2267108.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7009
	370369.41
	2267137.94
	370369.41
	2267137.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7010
	370365.33
	2267141.31
	370365.33
	2267141.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7011
	370359.27
	2267135.97
	370359.27
	2267135.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7012
	370351.80
	2267125.38
	370351.59
	2267125.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7013
	–
	–
	370378.95
	2267093.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7006
	370379.79
	2267093.34
	370379.79
	2267093.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:78

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7006
	7007
	21.02
	–
	–

	7007
	7008
	2.02
	–
	–

	7008
	7009
	40.03
	–
	–

	7009
	7010
	5.29
	–
	–

	7010
	7011
	8.08
	–
	–

	7011
	7012
	12.75
	–
	–

	7012
	7013
	42.61
	–
	–

	7013
	7006
	0.87
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916013:78

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1006 кв.м ± 6.35 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1006 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 6.35

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	990

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	16 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	индивидуальное жилищное строительсво

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916013:78

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н363О
	–
	–
	–
	370449.90
	2267523.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н364О
	–
	–
	–
	370454.17
	2267512.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н365О
	–
	–
	–
	370463.12
	2267515.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н366О
	–
	–
	–
	370460.84
	2267521.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н367О
	–
	–
	–
	370462.32
	2267522.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н368О
	–
	–
	–
	370460.15
	2267527.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н363О
	–
	–
	–
	370449.90
	2267523.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25489

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	bdf67d30-59f5-4188-a954-d5e57020d3ef

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25489

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н421О
	–
	–
	–
	370318.80
	2267450.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н422О
	–
	–
	–
	370377.74
	2267387.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н423О
	–
	–
	–
	370379.32
	2267389.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н424О
	–
	–
	–
	370382.78
	2267385.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н425О
	–
	–
	–
	370388.07
	2267390.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н426О
	–
	–
	–
	370384.51
	2267394.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н427О
	–
	–
	–
	370387.88
	2267397.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н428О
	–
	–
	–
	370361.70
	2267425.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н429О
	–
	–
	–
	370373.82
	2267436.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н430О
	–
	–
	–
	370391.61
	2267418.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н431О
	–
	–
	–
	370400.49
	2267426.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н432О
	–
	–
	–
	370359.28
	2267471.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н433О
	–
	–
	–
	370349.50
	2267462.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н434О
	–
	–
	–
	370367.35
	2267442.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н435О
	–
	–
	–
	370355.67
	2267432.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н436О
	–
	–
	–
	370328.99
	2267460.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н437О
	–
	–
	–
	370325.53
	2267457.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н438О
	–
	–
	–
	370322.21
	2267460.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н439О
	–
	–
	–
	370319.62
	2267458.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н440О
	–
	–
	–
	370320.58
	2267457.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н441О
	–
	–
	–
	370317.28
	2267454.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н442О
	–
	–
	–
	370319.92
	2267451.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н421О
	–
	–
	–
	370318.80
	2267450.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27289

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	f6b24500-44f1-4e1c-ba6e-f89af020ca28

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27289

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н227О
	–
	–
	–
	370603.38
	2267260.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н228О
	–
	–
	–
	370598.10
	2267265.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н229О
	–
	–
	–
	370595.82
	2267262.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н230О
	–
	–
	–
	370593.00
	2267265.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н231О
	–
	–
	–
	370585.88
	2267256.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н232О
	–
	–
	–
	370589.88
	2267253.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н233О
	–
	–
	–
	370592.89
	2267256.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н234О
	–
	–
	–
	370596.99
	2267253.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н227О
	–
	–
	–
	370603.38
	2267260.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29262

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	3917b255-d284-420f-9557-0b60172b12e9

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29262

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н148О
	–
	–
	–
	370504.32
	2267105.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н149О
	–
	–
	–
	370500.89
	2267109.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н150О
	–
	–
	–
	370502.88
	2267110.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н151О
	–
	–
	–
	370500.63
	2267113.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н152О
	–
	–
	–
	370498.62
	2267112.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н153О
	–
	–
	–
	370497.01
	2267114.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н154О
	–
	–
	–
	370489.75
	2267108.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н155О
	–
	–
	–
	370495.46
	2267101.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н156О
	–
	–
	–
	370499.29
	2267104.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н157О
	–
	–
	–
	370501.08
	2267102.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н148О
	–
	–
	–
	370504.32
	2267105.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:102

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	9b6105ba-cd97-47c0-acbb-8b6e3864215b

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:102

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н136О
	–
	–
	–
	370471.89
	2267091.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н137О
	–
	–
	–
	370466.95
	2267087.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н138О
	–
	–
	–
	370473.29
	2267079.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н139О
	–
	–
	–
	370476.22
	2267081.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н140О
	–
	–
	–
	370478.26
	2267078.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н141О
	–
	–
	–
	370482.27
	2267082.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н142О
	–
	–
	–
	370476.14
	2267089.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н143О
	–
	–
	–
	370474.14
	2267088.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н136О
	–
	–
	–
	370471.89
	2267091.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:103

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	c0e4d853-0c5a-4e5f-be48-160ca4a80246

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:103

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н144О
	–
	–
	–
	370447.33
	2267102.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н145О
	–
	–
	–
	370452.85
	2267095.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н146О
	–
	–
	–
	370457.36
	2267099.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н147О
	–
	–
	–
	370451.84
	2267105.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н144О
	–
	–
	–
	370447.33
	2267102.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:104

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	e6adcce0-9a90-4e22-b87d-ed602da73009

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:104

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н18О
	–
	–
	–
	370316.29
	2267019.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н19О
	–
	–
	–
	370320.12
	2267013.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н20О
	–
	–
	–
	370322.01
	2267015.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н21О
	–
	–
	–
	370323.27
	2267013.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н22О
	–
	–
	–
	370327.60
	2267016.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н23О
	–
	–
	–
	370327.25
	2267017.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н24О
	–
	–
	–
	370327.85
	2267017.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н25О
	–
	–
	–
	370326.99
	2267018.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н26О
	–
	–
	–
	370326.35
	2267018.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н27О
	–
	–
	–
	370322.81
	2267023.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н28О
	–
	–
	–
	370323.57
	2267023.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н29О
	–
	–
	–
	370322.71
	2267024.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н30О
	–
	–
	–
	370321.74
	2267024.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н31О
	–
	–
	–
	370321.05
	2267025.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н32О
	–
	–
	–
	370317.46
	2267022.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н33О
	–
	–
	–
	370318.68
	2267020.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н18О
	–
	–
	–
	370316.29
	2267019.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:108

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	90762123-c9d3-4fd6-a57e-345a8eda351c

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:108

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н443О
	–
	–
	–
	370255.22
	2267114.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н444О
	–
	–
	–
	370259.66
	2267109.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н445О
	–
	–
	–
	370258.03
	2267107.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н446О
	–
	–
	–
	370262.61
	2267103.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н447О
	–
	–
	–
	370264.44
	2267104.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н448О
	–
	–
	–
	370270.68
	2267098.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н449О
	–
	–
	–
	370269.41
	2267097.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н450О
	–
	–
	–
	370270.49
	2267096.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н451О
	–
	–
	–
	370271.80
	2267097.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н452О
	–
	–
	–
	370273.17
	2267095.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н453О
	–
	–
	–
	370283.00
	2267105.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н454О
	–
	–
	–
	370275.09
	2267113.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н455О
	–
	–
	–
	370276.51
	2267114.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н456О
	–
	–
	–
	370273.44
	2267118.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н457О
	–
	–
	–
	370281.31
	2267125.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н458О
	–
	–
	–
	370289.19
	2267117.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н459О
	–
	–
	–
	370302.50
	2267130.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н460О
	–
	–
	–
	370304.80
	2267128.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н461О
	–
	–
	–
	370334.74
	2267157.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н462О
	–
	–
	–
	370330.69
	2267161.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н463О
	–
	–
	–
	370334.60
	2267165.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н464О
	–
	–
	–
	370327.43
	2267173.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н465О
	–
	–
	–
	370321.02
	2267166.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н466О
	–
	–
	–
	370317.92
	2267169.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н467О
	–
	–
	–
	370295.31
	2267147.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н468О
	–
	–
	–
	370296.39
	2267146.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н469О
	–
	–
	–
	370291.77
	2267141.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н470О
	–
	–
	–
	370293.10
	2267140.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н471О
	–
	–
	–
	370291.00
	2267138.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н472О
	–
	–
	–
	370281.41
	2267148.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н473О
	–
	–
	–
	370284.45
	2267151.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н474О
	–
	–
	–
	370275.45
	2267160.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н475О
	–
	–
	–
	370277.01
	2267161.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н476О
	–
	–
	–
	370270.66
	2267167.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н477О
	–
	–
	–
	370269.10
	2267166.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н478О
	–
	–
	–
	370251.18
	2267183.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н479О
	–
	–
	–
	370249.37
	2267181.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н480О
	–
	–
	–
	370235.09
	2267194.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н481О
	–
	–
	–
	370237.05
	2267196.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н482О
	–
	–
	–
	370238.19
	2267195.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н483О
	–
	–
	–
	370256.81
	2267215.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н484О
	–
	–
	–
	370255.67
	2267216.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н485О
	–
	–
	–
	370257.03
	2267217.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н486О
	–
	–
	–
	370258.20
	2267216.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н487О
	–
	–
	–
	370259.70
	2267218.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н488О
	–
	–
	–
	370258.74
	2267219.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н489О
	–
	–
	–
	370265.10
	2267226.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н490О
	–
	–
	–
	370253.04
	2267237.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н491О
	–
	–
	–
	370245.09
	2267228.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н492О
	–
	–
	–
	370247.30
	2267226.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н493О
	–
	–
	–
	370227.56
	2267205.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н494О
	–
	–
	–
	370228.58
	2267204.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н495О
	–
	–
	–
	370227.14
	2267203.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н496О
	–
	–
	–
	370221.43
	2267208.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н497О
	–
	–
	–
	370209.56
	2267196.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н498О
	–
	–
	–
	370214.26
	2267191.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н499О
	–
	–
	–
	370212.63
	2267189.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н500О
	–
	–
	–
	370211.60
	2267190.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н501О
	–
	–
	–
	370190.39
	2267168.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н502О
	–
	–
	–
	370195.61
	2267163.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н503О
	–
	–
	–
	370196.71
	2267164.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н504О
	–
	–
	–
	370198.07
	2267163.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н505О
	–
	–
	–
	370194.61
	2267159.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н506О
	–
	–
	–
	370197.86
	2267156.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н507О
	–
	–
	–
	370202.68
	2267161.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н508О
	–
	–
	–
	370203.97
	2267160.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н509О
	–
	–
	–
	370222.92
	2267179.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н510О
	–
	–
	–
	370221.65
	2267180.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н511О
	–
	–
	–
	370223.38
	2267182.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н512О
	–
	–
	–
	370233.19
	2267173.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н513О
	–
	–
	–
	370231.29
	2267171.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н514О
	–
	–
	–
	370234.59
	2267168.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н515О
	–
	–
	–
	370237.55
	2267171.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н516О
	–
	–
	–
	370238.72
	2267170.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н517О
	–
	–
	–
	370226.34
	2267157.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н518О
	–
	–
	–
	370231.22
	2267152.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н519О
	–
	–
	–
	370228.89
	2267150.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н520О
	–
	–
	–
	370232.52
	2267146.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н521О
	–
	–
	–
	370235.15
	2267149.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н522О
	–
	–
	–
	370239.78
	2267144.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н523О
	–
	–
	–
	370250.76
	2267156.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н524О
	–
	–
	–
	370253.00
	2267154.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н525О
	–
	–
	–
	370250.94
	2267151.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н526О
	–
	–
	–
	370257.46
	2267145.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н527О
	–
	–
	–
	370259.34
	2267147.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н528О
	–
	–
	–
	370278.72
	2267128.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н529О
	–
	–
	–
	370269.13
	2267118.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н530О
	–
	–
	–
	370264.47
	2267123.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н443О
	–
	–
	–
	370255.22
	2267114.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:111

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Объект незавершенного строительства

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	20526d92-b306-4f17-9936-f9f98c05b181

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:111

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н245О
	–
	–
	–
	370449.75
	2267294.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н246О
	–
	–
	–
	370453.36
	2267291.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н247О
	–
	–
	–
	370456.71
	2267294.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н248О
	–
	–
	–
	370457.87
	2267293.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н249О
	–
	–
	–
	370463.05
	2267298.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н250О
	–
	–
	–
	370460.26
	2267301.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н251О
	–
	–
	–
	370458.70
	2267299.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н252О
	–
	–
	–
	370456.68
	2267301.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н245О
	–
	–
	–
	370449.75
	2267294.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:113

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	cc2fcadd-f700-43c6-93f4-b605c783e9c6

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:113

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н118О
	–
	–
	–
	370466.02
	2267027.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н119О
	–
	–
	–
	370461.75
	2267032.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н120О
	–
	–
	–
	370462.73
	2267033.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н121О
	–
	–
	–
	370460.40
	2267035.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н122О
	–
	–
	–
	370459.23
	2267034.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н123О
	–
	–
	–
	370456.95
	2267037.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н124О
	–
	–
	–
	370454.01
	2267034.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н125О
	–
	–
	–
	370452.92
	2267036.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н126О
	–
	–
	–
	370450.97
	2267034.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н127О
	–
	–
	–
	370460.98
	2267022.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н118О
	–
	–
	–
	370466.02
	2267027.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:115

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	b75b567a-2487-4255-b90a-4d89cadcf621

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:115

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н34О
	–
	–
	–
	370287.33
	2267064.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н35О
	–
	–
	–
	370290.37
	2267059.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н36О
	–
	–
	–
	370294.58
	2267061.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н37О
	–
	–
	–
	370295.61
	2267059.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н38О
	–
	–
	–
	370296.86
	2267060.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н39О
	–
	–
	–
	370297.37
	2267059.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н40О
	–
	–
	–
	370299.10
	2267060.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н41О
	–
	–
	–
	370298.73
	2267061.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н42О
	–
	–
	–
	370300.85
	2267062.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н43О
	–
	–
	–
	370296.64
	2267069.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н34О
	–
	–
	–
	370287.33
	2267064.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:119

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	b8cb1677-8e7b-4fde-b1a2-b23f3f1ab8bb

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:119

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н108О
	–
	–
	–
	370451.94
	2267016.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н109О
	–
	–
	–
	370444.88
	2267023.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н110О
	–
	–
	–
	370445.80
	2267024.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н111О
	–
	–
	–
	370444.35
	2267026.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н112О
	–
	–
	–
	370440.96
	2267023.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н113О
	–
	–
	–
	370442.33
	2267021.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н114О
	–
	–
	–
	370438.40
	2267018.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н115О
	–
	–
	–
	370436.79
	2267019.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н116О
	–
	–
	–
	370434.10
	2267017.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н117О
	–
	–
	–
	370442.84
	2267007.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н108О
	–
	–
	–
	370451.94
	2267016.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:120

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	d197e74d-8ff6-4d64-a825-9e3a654d58a8

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:120

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н78О
	–
	–
	–
	370429.33
	2267075.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н79О
	–
	–
	–
	370433.92
	2267079.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н80О
	–
	–
	–
	370426.68
	2267088.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н81О
	–
	–
	–
	370423.79
	2267085.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н82О
	–
	–
	–
	370424.60
	2267084.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н83О
	–
	–
	–
	370420.98
	2267081.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н84О
	–
	–
	–
	370425.51
	2267076.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н85О
	–
	–
	–
	370427.37
	2267078.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н78О
	–
	–
	–
	370429.33
	2267075.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:122

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7a385b15-5616-430e-9700-c08faa8dba69

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:122

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н62О
	–
	–
	–
	370440.37
	2267155.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н63О
	–
	–
	–
	370435.20
	2267160.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н64О
	–
	–
	–
	370432.94
	2267158.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н65О
	–
	–
	–
	370430.60
	2267160.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н66О
	–
	–
	–
	370426.98
	2267157.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н67О
	–
	–
	–
	370429.58
	2267154.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н68О
	–
	–
	–
	370428.06
	2267153.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н69О
	–
	–
	–
	370432.98
	2267148.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н62О
	–
	–
	–
	370440.37
	2267155.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:123

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	275eae8e-7bf4-4808-bf24-34fe0ca9f52f

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:123

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н307О
	–
	–
	–
	370571.51
	2267217.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н308О
	–
	–
	–
	370575.29
	2267222.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н309О
	–
	–
	–
	370565.86
	2267229.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н310О
	–
	–
	–
	370564.11
	2267227.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н311О
	–
	–
	–
	370563.19
	2267228.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н312О
	–
	–
	–
	370561.16
	2267225.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н307О
	–
	–
	–
	370571.51
	2267217.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:124

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	329eb02d-6134-46f2-9e70-01a5fb9ba3fb

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:124

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н209О
	–
	–
	–
	370578.83
	2267155.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н210О
	–
	–
	–
	370574.34
	2267160.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н211О
	–
	–
	–
	370566.85
	2267153.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н212О
	–
	–
	–
	370572.38
	2267147.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н213О
	–
	–
	–
	370574.73
	2267149.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н214О
	–
	–
	–
	370573.69
	2267150.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н209О
	–
	–
	–
	370578.83
	2267155.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:126

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:126

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н399О
	–
	–
	–
	370209.33
	2267411.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н400О
	–
	–
	–
	370222.34
	2267424.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н401О
	–
	–
	–
	370195.79
	2267450.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н402О
	–
	–
	–
	370200.26
	2267455.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н403О
	–
	–
	–
	370197.25
	2267458.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н404О
	–
	–
	–
	370198.14
	2267459.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н405О
	–
	–
	–
	370194.25
	2267463.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н406О
	–
	–
	–
	370193.43
	2267462.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н407О
	–
	–
	–
	370190.10
	2267465.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н408О
	–
	–
	–
	370185.58
	2267461.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н409О
	–
	–
	–
	370186.35
	2267460.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н410О
	–
	–
	–
	370174.33
	2267448.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н411О
	–
	–
	–
	370173.46
	2267449.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н412О
	–
	–
	–
	370169.22
	2267445.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н413О
	–
	–
	–
	370169.93
	2267444.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н414О
	–
	–
	–
	370169.40
	2267443.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н415О
	–
	–
	–
	370179.43
	2267434.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н416О
	–
	–
	–
	370182.69
	2267437.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н417О
	–
	–
	–
	370199.01
	2267421.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н418О
	–
	–
	–
	370194.61
	2267417.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н419О
	–
	–
	–
	370199.50
	2267412.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н420О
	–
	–
	–
	370204.24
	2267416.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н399О
	–
	–
	–
	370209.33
	2267411.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:130

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:130

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н369О
	–
	–
	–
	370418.42
	2267544.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н370О
	–
	–
	–
	370428.53
	2267548.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н371О
	–
	–
	–
	370423.90
	2267561.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н372О
	–
	–
	–
	370433.87
	2267564.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н373О
	–
	–
	–
	370430.36
	2267574.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н374О
	–
	–
	–
	370415.86
	2267569.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н375О
	–
	–
	–
	370415.45
	2267570.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н376О
	–
	–
	–
	370408.36
	2267567.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н377О
	–
	–
	–
	370411.95
	2267557.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н378О
	–
	–
	–
	370413.79
	2267558.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н369О
	–
	–
	–
	370418.42
	2267544.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:131

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:131

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н175О
	–
	–
	–
	370442.34
	2267116.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н176О
	–
	–
	–
	370433.93
	2267126.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н177О
	–
	–
	–
	370432.16
	2267125.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н178О
	–
	–
	–
	370431.46
	2267125.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н179О
	–
	–
	–
	370429.12
	2267123.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н180О
	–
	–
	–
	370429.94
	2267122.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н181О
	–
	–
	–
	370428.15
	2267121.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н182О
	–
	–
	–
	370432.86
	2267115.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н183О
	–
	–
	–
	370431.13
	2267114.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н184О
	–
	–
	–
	370434.79
	2267110.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н175О
	–
	–
	–
	370442.34
	2267116.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:132

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:132

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н158О
	–
	–
	–
	370516.44
	2267130.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н159О
	–
	–
	–
	370510.01
	2267125.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н160О
	–
	–
	–
	370515.97
	2267117.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н161О
	–
	–
	–
	370517.85
	2267116.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н162О
	–
	–
	–
	370525.54
	2267122.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н163О
	–
	–
	–
	370521.89
	2267127.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н164О
	–
	–
	–
	370519.92
	2267125.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н158О
	–
	–
	–
	370516.44
	2267130.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:134

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:134

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н634О
	–
	–
	–
	370537.42
	2267188.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н635О
	–
	–
	–
	370541.62
	2267184.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н636О
	–
	–
	–
	370543.05
	2267185.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н637О
	–
	–
	–
	370544.04
	2267184.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н638О
	–
	–
	–
	370548.72
	2267189.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н639О
	–
	–
	–
	370543.55
	2267194.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н634О
	–
	–
	–
	370537.42
	2267188.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:136

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:136

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н201О
	–
	–
	–
	370503.07
	2267143.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н202О
	–
	–
	–
	370498.96
	2267147.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н203О
	–
	–
	–
	370500.39
	2267148.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н204О
	–
	–
	–
	370496.10
	2267153.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н205О
	–
	–
	–
	370489.18
	2267146.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н206О
	–
	–
	–
	370494.26
	2267141.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н207О
	–
	–
	–
	370495.74
	2267142.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н208О
	–
	–
	–
	370499.04
	2267139.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н201О
	–
	–
	–
	370503.07
	2267143.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:138

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:138

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н185О
	–
	–
	–
	370453.49
	2267143.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н186О
	–
	–
	–
	370449.25
	2267139.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н187О
	–
	–
	–
	370454.91
	2267133.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н188О
	–
	–
	–
	370461.83
	2267138.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н189О
	–
	–
	–
	370458.22
	2267143.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н190О
	–
	–
	–
	370455.54
	2267140.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н185О
	–
	–
	–
	370453.49
	2267143.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н185О
	–
	–
	–
	370453.49
	2267143.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:139

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:139

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н70О
	–
	–
	–
	370411.88
	2267090.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н71О
	–
	–
	–
	370417.01
	2267095.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н72О
	–
	–
	–
	370414.87
	2267097.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н73О
	–
	–
	–
	370419.58
	2267102.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н74О
	–
	–
	–
	370414.20
	2267107.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н75О
	–
	–
	–
	370406.14
	2267100.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н76О
	–
	–
	–
	370410.33
	2267095.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н77О
	–
	–
	–
	370408.47
	2267093.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н70О
	–
	–
	–
	370411.88
	2267090.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:140

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:140

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н333О
	–
	–
	–
	370355.63
	2267242.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н334О
	–
	–
	–
	370351.65
	2267246.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н335О
	–
	–
	–
	370348.61
	2267243.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н336О
	–
	–
	–
	370347.19
	2267245.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н337О
	–
	–
	–
	370343.73
	2267241.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н338О
	–
	–
	–
	370342.91
	2267242.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н339О
	–
	–
	–
	370341.07
	2267241.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н340О
	–
	–
	–
	370347.45
	2267234.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н341О
	–
	–
	–
	370349.84
	2267236.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н342О
	–
	–
	–
	370351.11
	2267235.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н343О
	–
	–
	–
	370353.48
	2267237.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н344О
	–
	–
	–
	370352.06
	2267238.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н333О
	–
	–
	–
	370355.63
	2267242.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:141

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:141

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н171О
	–
	–
	–
	370384.12
	2267063.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н172О
	–
	–
	–
	370389.04
	2267057.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н173О
	–
	–
	–
	370393.91
	2267061.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н174О
	–
	–
	–
	370388.99
	2267067.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н171О
	–
	–
	–
	370384.12
	2267063.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:144

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:144

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н253О
	–
	–
	–
	370496.11
	2267365.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н254О
	–
	–
	–
	370493.58
	2267367.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н255О
	–
	–
	–
	370491.47
	2267365.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н256О
	–
	–
	–
	370486.56
	2267371.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н257О
	–
	–
	–
	370480.76
	2267365.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н258О
	–
	–
	–
	370485.43
	2267360.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н259О
	–
	–
	–
	370481.28
	2267356.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н260О
	–
	–
	–
	370484.05
	2267353.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н253О
	–
	–
	–
	370496.11
	2267365.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:145

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:145

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н215О
	–
	–
	–
	370591.44
	2267192.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н216О
	–
	–
	–
	370585.97
	2267187.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н217О
	–
	–
	–
	370594.87
	2267177.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н218О
	–
	–
	–
	370597.92
	2267179.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н219О
	–
	–
	–
	370598.48
	2267179.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н220О
	–
	–
	–
	370601.32
	2267181.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н221О
	–
	–
	–
	370600.54
	2267182.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н222О
	–
	–
	–
	370602.48
	2267184.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н223О
	–
	–
	–
	370600.34
	2267186.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н224О
	–
	–
	–
	370600.96
	2267187.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н225О
	–
	–
	–
	370597.70
	2267190.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н226О
	–
	–
	–
	370594.96
	2267188.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н215О
	–
	–
	–
	370591.44
	2267192.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:146

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:146

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н313О
	–
	–
	–
	370521.12
	2267207.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н314О
	–
	–
	–
	370524.34
	2267203.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н315О
	–
	–
	–
	370533.06
	2267211.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н316О
	–
	–
	–
	370527.91
	2267216.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н317О
	–
	–
	–
	370523.75
	2267213.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н318О
	–
	–
	–
	370525.69
	2267211.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н313О
	–
	–
	–
	370521.12
	2267207.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:147

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:147

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н289О
	–
	–
	–
	370679.12
	2267145.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н290О
	–
	–
	–
	370668.21
	2267156.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н291О
	–
	–
	–
	370650.85
	2267140.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н292О
	–
	–
	–
	370661.83
	2267128.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н289О
	–
	–
	–
	370679.12
	2267145.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:148

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:148

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н191О
	–
	–
	–
	370484.69
	2267126.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н192О
	–
	–
	–
	370488.35
	2267130.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н193О
	–
	–
	–
	370486.84
	2267131.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н194О
	–
	–
	–
	370488.30
	2267133.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н195О
	–
	–
	–
	370485.74
	2267135.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н196О
	–
	–
	–
	370486.19
	2267136.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н197О
	–
	–
	–
	370484.77
	2267137.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н198О
	–
	–
	–
	370484.16
	2267136.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н199О
	–
	–
	–
	370483.50
	2267137.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н200О
	–
	–
	–
	370478.54
	2267131.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н191О
	–
	–
	–
	370484.69
	2267126.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:151

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:151

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н269О
	–
	–
	–
	370468.67
	2267338.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н270О
	–
	–
	–
	370461.78
	2267347.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н271О
	–
	–
	–
	370459.06
	2267345.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н272О
	–
	–
	–
	370456.52
	2267348.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н273О
	–
	–
	–
	370452.31
	2267345.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н274О
	–
	–
	–
	370461.74
	2267332.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н269О
	–
	–
	–
	370468.67
	2267338.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:154

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:154

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н577О
	–
	–
	–
	370334.89
	2267077.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н578О
	–
	–
	–
	370337.97
	2267074.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н579О
	–
	–
	–
	370340.77
	2267076.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н580О
	–
	–
	–
	370345.01
	2267071.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н581О
	–
	–
	–
	370351.12
	2267077.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н582О
	–
	–
	–
	370348.20
	2267080.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н583О
	–
	–
	–
	370346.96
	2267079.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н584О
	–
	–
	–
	370343.19
	2267083.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н585О
	–
	–
	–
	370342.11
	2267082.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н586О
	–
	–
	–
	370341.38
	2267083.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н587О
	–
	–
	–
	370339.72
	2267082.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н588О
	–
	–
	–
	370340.42
	2267081.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н589О
	–
	–
	–
	370338.30
	2267079.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н590О
	–
	–
	–
	370337.68
	2267079.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н577О
	–
	–
	–
	370334.89
	2267077.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:155

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:155

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н319О
	–
	–
	–
	370351.71
	2267349.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н320О
	–
	–
	–
	370360.13
	2267343.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н321О
	–
	–
	–
	370363.47
	2267348.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н322О
	–
	–
	–
	370358.37
	2267352.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н323О
	–
	–
	–
	370360.06
	2267354.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н324О
	–
	–
	–
	370355.18
	2267357.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н325О
	–
	–
	–
	370352.07
	2267353.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н326О
	–
	–
	–
	370353.70
	2267352.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н319О
	–
	–
	–
	370351.71
	2267349.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:158

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:158

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н92О
	–
	–
	–
	370381.28
	2267011.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н93О
	–
	–
	–
	370376.10
	2267008.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н94О
	–
	–
	–
	370379.46
	2267003.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н95О
	–
	–
	–
	370377.90
	2267002.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н96О
	–
	–
	–
	370381.71
	2266997.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н97О
	–
	–
	–
	370383.34
	2266999.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н98О
	–
	–
	–
	370384.38
	2266998.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н99О
	–
	–
	–
	370388.82
	2267001.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н92О
	–
	–
	–
	370381.28
	2267011.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:160

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:160

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н327О
	–
	–
	–
	370389.84
	2267312.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н328О
	–
	–
	–
	370395.84
	2267308.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н329О
	–
	–
	–
	370402.00
	2267317.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н330О
	–
	–
	–
	370392.90
	2267323.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н331О
	–
	–
	–
	370391.00
	2267320.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н332О
	–
	–
	–
	370394.00
	2267318.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н327О
	–
	–
	–
	370389.84
	2267312.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:161

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:161

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н86О
	–
	–
	–
	370382.81
	2267042.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н87О
	–
	–
	–
	370378.50
	2267048.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н88О
	–
	–
	–
	370370.55
	2267042.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н89О
	–
	–
	–
	370375.97
	2267035.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н90О
	–
	–
	–
	370381.62
	2267039.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н91О
	–
	–
	–
	370380.51
	2267041.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н86О
	–
	–
	–
	370382.81
	2267042.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:162

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:162

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н345О
	–
	–
	–
	370309.92
	2267332.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н346О
	–
	–
	–
	370299.34
	2267338.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н347О
	–
	–
	–
	370298.10
	2267336.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н348О
	–
	–
	–
	370298.82
	2267336.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н349О
	–
	–
	–
	370297.12
	2267333.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н350О
	–
	–
	–
	370306.99
	2267327.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н345О
	–
	–
	–
	370309.92
	2267332.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н345О
	–
	–
	–
	370309.92
	2267332.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:164

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:164

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н531О
	–
	–
	–
	370470.45
	2267424.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н532О
	–
	–
	–
	370472.40
	2267426.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н533О
	–
	–
	–
	370471.32
	2267427.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н534О
	–
	–
	–
	370476.34
	2267432.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н535О
	–
	–
	–
	370441.84
	2267470.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н536О
	–
	–
	–
	370436.52
	2267466.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н537О
	–
	–
	–
	370440.54
	2267461.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н538О
	–
	–
	–
	370438.27
	2267459.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н539О
	–
	–
	–
	370445.58
	2267451.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н540О
	–
	–
	–
	370447.90
	2267453.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н541О
	–
	–
	–
	370456.06
	2267444.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н542О
	–
	–
	–
	370454.01
	2267442.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н531О
	–
	–
	–
	370470.45
	2267424.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:262

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:262

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н100О
	–
	–
	–
	370410.58
	2266950.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н101О
	–
	–
	–
	370407.01
	2266961.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н102О
	–
	–
	–
	370408.34
	2266961.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н103О
	–
	–
	–
	370405.92
	2266969.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н104О
	–
	–
	–
	370393.95
	2266965.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н105О
	–
	–
	–
	370400.54
	2266945.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н106О
	–
	–
	–
	370409.24
	2266948.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н107О
	–
	–
	–
	370408.87
	2266949.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н100О
	–
	–
	–
	370410.58
	2266950.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:266

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:266

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н379О
	–
	–
	–
	370712.27
	2267183.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н380О
	–
	–
	–
	370714.21
	2267185.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н381О
	–
	–
	–
	370716.62
	2267182.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н382О
	–
	–
	–
	370726.57
	2267192.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н383О
	–
	–
	–
	370725.10
	2267194.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н384О
	–
	–
	–
	370727.78
	2267197.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н385О
	–
	–
	–
	370716.86
	2267207.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н386О
	–
	–
	–
	370702.29
	2267192.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н379О
	–
	–
	–
	370712.27
	2267183.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:269

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:269

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н551О
	–
	–
	–
	370087.82
	2267252.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н552О
	–
	–
	–
	370095.88
	2267260.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н553О
	–
	–
	–
	370097.67
	2267259.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н554О
	–
	–
	–
	370120.17
	2267282.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н555О
	–
	–
	–
	370118.17
	2267284.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н556О
	–
	–
	–
	370131.91
	2267298.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н557О
	–
	–
	–
	370127.65
	2267302.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н558О
	–
	–
	–
	370121.28
	2267296.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н559О
	–
	–
	–
	370118.85
	2267298.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н560О
	–
	–
	–
	370115.48
	2267295.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н561О
	–
	–
	–
	370114.28
	2267296.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н562О
	–
	–
	–
	370101.47
	2267282.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н563О
	–
	–
	–
	370103.20
	2267281.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н564О
	–
	–
	–
	370095.08
	2267272.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н565О
	–
	–
	–
	370093.05
	2267274.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н566О
	–
	–
	–
	370089.62
	2267271.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н567О
	–
	–
	–
	370091.21
	2267269.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н568О
	–
	–
	–
	370090.04
	2267268.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н569О
	–
	–
	–
	370088.28
	2267270.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н570О
	–
	–
	–
	370086.17
	2267268.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н571О
	–
	–
	–
	370087.98
	2267266.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н572О
	–
	–
	–
	370087.25
	2267265.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н573О
	–
	–
	–
	370086.38
	2267266.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н574О
	–
	–
	–
	370083.42
	2267263.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н575О
	–
	–
	–
	370085.98
	2267260.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н576О
	–
	–
	–
	370082.73
	2267257.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н551О
	–
	–
	–
	370087.82
	2267252.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:88

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:88

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н235О
	–
	–
	–
	370499.74
	2267244.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н236О
	–
	–
	–
	370493.97
	2267239.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н237О
	–
	–
	–
	370498.83
	2267234.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н238О
	–
	–
	–
	370500.83
	2267235.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н239О
	–
	–
	–
	370503.20
	2267233.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н240О
	–
	–
	–
	370506.22
	2267236.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н241О
	–
	–
	–
	370505.09
	2267237.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н242О
	–
	–
	–
	370508.02
	2267240.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н243О
	–
	–
	–
	370505.78
	2267242.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н244О
	–
	–
	–
	370503.91
	2267240.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н235О
	–
	–
	–
	370499.74
	2267244.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:89

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:89

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н132О
	–
	–
	–
	370531.97
	2266999.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н133О
	–
	–
	–
	370520.92
	2267010.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н134О
	–
	–
	–
	370508.25
	2266997.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н135О
	–
	–
	–
	370519.30
	2266986.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н132О
	–
	–
	–
	370531.97
	2266999.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:92

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:92

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н281О
	–
	–
	–
	370589.04
	2267274.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н282О
	–
	–
	–
	370584.85
	2267277.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н283О
	–
	–
	–
	370582.68
	2267275.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н284О
	–
	–
	–
	370581.15
	2267277.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н285О
	–
	–
	–
	370577.48
	2267273.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н286О
	–
	–
	–
	370579.14
	2267271.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н287О
	–
	–
	–
	370576.40
	2267268.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н288О
	–
	–
	–
	370580.45
	2267264.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н281О
	–
	–
	–
	370589.04
	2267274.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н281О
	–
	–
	–
	370589.04
	2267274.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:93

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:93

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н165О
	–
	–
	–
	370518.31
	2267075.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н166О
	–
	–
	–
	370511.68
	2267084.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н167О
	–
	–
	–
	370504.83
	2267079.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н168О
	–
	–
	–
	370508.46
	2267074.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н169О
	–
	–
	–
	370510.56
	2267075.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н170О
	–
	–
	–
	370513.56
	2267072.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н165О
	–
	–
	–
	370518.31
	2267075.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:94

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:94

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н58О
	–
	–
	–
	370385.98
	2267107.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н59О
	–
	–
	–
	370379.88
	2267115.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н60О
	–
	–
	–
	370375.19
	2267112.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н61О
	–
	–
	–
	370381.28
	2267103.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н58О
	–
	–
	–
	370385.98
	2267107.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:98

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:98

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н44О
	–
	–
	–
	370370.96
	2267092.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н45О
	–
	–
	–
	370365.84
	2267098.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н46О
	–
	–
	–
	370367.48
	2267099.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н47О
	–
	–
	–
	370364.89
	2267102.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н48О
	–
	–
	–
	370363.46
	2267101.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н49О
	–
	–
	–
	370358.18
	2267107.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н50О
	–
	–
	–
	370354.15
	2267104.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н51О
	–
	–
	–
	370357.69
	2267100.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н52О
	–
	–
	–
	370356.43
	2267099.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н53О
	–
	–
	–
	370357.99
	2267097.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н54О
	–
	–
	–
	370356.88
	2267096.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н55О
	–
	–
	–
	370358.13
	2267095.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н56О
	–
	–
	–
	370359.28
	2267096.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н57О
	–
	–
	–
	370366.04
	2267088.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н44О
	–
	–
	–
	370370.96
	2267092.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:99

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916013:99

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н293О
	–
	–
	–
	370687.87
	2267172.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н294О
	–
	–
	–
	370686.28
	2267174.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н295О
	–
	–
	–
	370686.81
	2267174.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н296О
	–
	–
	–
	370674.82
	2267187.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н297О
	–
	–
	–
	370675.94
	2267188.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н298О
	–
	–
	–
	370673.89
	2267190.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н299О
	–
	–
	–
	370672.69
	2267189.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н300О
	–
	–
	–
	370670.70
	2267191.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н301О
	–
	–
	–
	370664.64
	2267185.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н302О
	–
	–
	–
	370666.21
	2267183.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н303О
	–
	–
	–
	370662.28
	2267179.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н304О
	–
	–
	–
	370676.12
	2267164.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н305О
	–
	–
	–
	370680.97
	2267169.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н306О
	–
	–
	–
	370682.70
	2267167.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н293О
	–
	–
	–
	370687.87
	2267172.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26600

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	1ca88c7e-9f63-4074-b7b4-e5945e2ed13b

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26600

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н275О
	–
	–
	–
	370520.15
	2267341.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н276О
	–
	–
	–
	370512.44
	2267332.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н277О
	–
	–
	–
	370519.07
	2267326.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н278О
	–
	–
	–
	370524.40
	2267332.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н279О
	–
	–
	–
	370522.73
	2267334.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н280О
	–
	–
	–
	370525.09
	2267336.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н275О
	–
	–
	–
	370520.15
	2267341.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:3545

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	bf0e787a-500e-47f2-b80f-d3138405bc48

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:3545

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н387О
	–
	–
	–
	370536.71
	2267024.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н388О
	–
	–
	–
	370547.95
	2267013.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н389О
	–
	–
	–
	370570.87
	2267036.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н390О
	–
	–
	–
	370559.48
	2267047.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н391О
	–
	–
	–
	370555.52
	2267043.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н392О
	–
	–
	–
	370558.22
	2267040.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н393О
	–
	–
	–
	370543.68
	2267026.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н394О
	–
	–
	–
	370541.28
	2267029.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н387О
	–
	–
	–
	370536.71
	2267024.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:3762

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	4d1ec3fb-01cd-466e-8c41-dc9b5af8a4ac

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:3762

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н395О
	–
	–
	–
	370596.97
	2267062.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н396О
	–
	–
	–
	370585.19
	2267073.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н397О
	–
	–
	–
	370571.16
	2267059.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н398О
	–
	–
	–
	370582.91
	2267048.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н395О
	–
	–
	–
	370596.97
	2267062.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:3768

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	0c2877f1-3a26-43e5-9a51-b638ad095929

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:3768

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н668О
	–
	–
	–
	370522.71
	2267346.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н669О
	–
	–
	–
	370501.25
	2267323.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н670О
	–
	–
	–
	370518.42
	2267309.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н671О
	–
	–
	–
	370537.98
	2267333.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н668О
	–
	–
	–
	370522.71
	2267346.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:40477

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	54b90325-6e05-4d0d-83d7-b5e49cbb70e2

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:40477

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н543О
	–
	–
	–
	370261.00
	2267357.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н544О
	–
	–
	–
	370255.85
	2267350.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н545О
	–
	–
	–
	370262.53
	2267345.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н546О
	–
	–
	–
	370265.44
	2267349.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н547О
	–
	–
	–
	370266.44
	2267349.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н548О
	–
	–
	–
	370267.50
	2267350.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н549О
	–
	–
	–
	370266.37
	2267351.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н550О
	–
	–
	–
	370267.54
	2267353.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н543О
	–
	–
	–
	370261.00
	2267357.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:4080

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7941efd8-aa79-4fa3-abb2-d2f57a8a8bc9

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:4080

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н351О
	–
	–
	–
	370390.55
	2267368.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н352О
	–
	–
	–
	370394.94
	2267364.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н353О
	–
	–
	–
	370402.16
	2267374.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н354О
	–
	–
	–
	370395.48
	2267379.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н355О
	–
	–
	–
	370393.64
	2267376.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н356О
	–
	–
	–
	370395.80
	2267375.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н351О
	–
	–
	–
	370390.55
	2267368.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5374

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	8688c3c1-81ed-447f-986d-7bd30716bda1

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5374

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н620О
	–
	–
	–
	370485.69
	2267003.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н621О
	–
	–
	–
	370489.10
	2267003.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н622О
	–
	–
	–
	370492.34
	2267007.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н623О
	–
	–
	–
	370493.39
	2267011.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н624О
	–
	–
	–
	370492.20
	2267014.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н625О
	–
	–
	–
	370489.97
	2267017.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н626О
	–
	–
	–
	370487.53
	2267019.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н627О
	–
	–
	–
	370483.18
	2267019.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н628О
	–
	–
	–
	370479.98
	2267018.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н629О
	–
	–
	–
	370477.21
	2267015.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н630О
	–
	–
	–
	370475.75
	2267011.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н631О
	–
	–
	–
	370476.45
	2267006.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н632О
	–
	–
	–
	370479.72
	2267003.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н633О
	–
	–
	–
	370483.44
	2267002.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н620О
	–
	–
	–
	370485.69
	2267003.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6866

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	757fbf2a-52db-44fd-9c56-b51d85e17c19

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6866

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н10О
	–
	–
	–
	370328.30
	2267000.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н11О
	–
	–
	–
	370331.26
	2266996.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н12О
	–
	–
	–
	370333.50
	2266997.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н13О
	–
	–
	–
	370334.95
	2266995.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н14О
	–
	–
	–
	370340.49
	2266998.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н15О
	–
	–
	–
	370338.66
	2267001.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н16О
	–
	–
	–
	370337.51
	2267000.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н17О
	–
	–
	–
	370334.94
	2267004.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н10О
	–
	–
	–
	370328.30
	2267000.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6888

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	6349b7fc-105d-4c65-8f3c-fac0c17b51a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6888

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н357О
	–
	–
	–
	370505.36
	2267300.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н358О
	–
	–
	–
	370494.76
	2267307.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н359О
	–
	–
	–
	370490.00
	2267300.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н360О
	–
	–
	–
	370496.14
	2267296.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н361О
	–
	–
	–
	370497.72
	2267298.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н362О
	–
	–
	–
	370502.11
	2267296.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н357О
	–
	–
	–
	370505.36
	2267300.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:353

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	c5408a10-b2c3-454c-9321-0d0a97110d66

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:353

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н128О
	–
	–
	–
	370495.43
	2266973.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н129О
	–
	–
	–
	370493.22
	2266982.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н130О
	–
	–
	–
	370481.65
	2266979.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н131О
	–
	–
	–
	370483.71
	2266970.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н128О
	–
	–
	–
	370495.43
	2266973.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:77

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	1abe78ee-3171-49a0-bfaa-0031d7f2c337

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:77

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н261О
	–
	–
	–
	370420.52
	2267347.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н262О
	–
	–
	–
	370423.40
	2267351.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н263О
	–
	–
	–
	370425.98
	2267349.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н264О
	–
	–
	–
	370428.34
	2267353.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н265О
	–
	–
	–
	370424.50
	2267356.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н266О
	–
	–
	–
	370423.74
	2267354.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н267О
	–
	–
	–
	370419.86
	2267357.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н268О
	–
	–
	–
	370415.38
	2267351.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н261О
	–
	–
	–
	370420.52
	2267347.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:78

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916013

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	332a3ac6-458b-4433-9543-4dd537e019ea

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:78

	1.
	–





