
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, город Любань 47:26:0916014
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 06.05.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
При  выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
-меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
- больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
-больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
На территории Любанского городского поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
Предельные размеры земельных участков для территории города Любань:
Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.03 га.
Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.15 га.
Для территории прочих населенных пунктов Любанского городского поселения :
Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.06 га.
Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.25 га.
Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства  0.06 га.
Максимальная площадь земельного участка для для ведения личного подсобного хозяйства  0.50 га.


Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади  34 земельных участков 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.

Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 28 объектов капитального строительства .


	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:13

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	371054.13
	2265515.46
	371054.13
	2265515.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	371031.45
	2265535.10
	371031.45
	2265535.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	371005.11
	2265504.99
	371005.11
	2265504.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	371027.79
	2265485.36
	371027.79
	2265485.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	371054.13
	2265515.46
	371054.13
	2265515.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:13

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	7
	30.00
	–
	–

	7
	8
	40.01
	–
	–

	8
	9
	30.00
	–
	–

	9
	6
	40.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:13

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:13

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:15

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7006
	371131.87
	2265514.85
	371131.87
	2265514.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7007
	371127.86
	2265518.21
	371127.86
	2265518.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7008
	371108.83
	2265534.06
	371108.83
	2265534.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7009
	371083.22
	2265503.33
	371083.22
	2265503.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7010
	371106.26
	2265484.12
	371106.26
	2265484.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7006
	371131.87
	2265514.85
	371131.87
	2265514.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:15

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7006
	7007
	5.23
	–
	–

	7007
	7008
	24.77
	–
	–

	7008
	7009
	40.00
	–
	–

	7009
	7010
	30.00
	–
	–

	7010
	7006
	40.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:15

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:15

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:16

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	10
	371112.43
	2265464.96
	371112.43
	2265464.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	371077.00
	2265495.65
	371077.00
	2265495.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	12
	371052.01
	2265466.48
	371052.01
	2265466.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	13
	371077.65
	2265458.44
	371077.65
	2265458.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	14
	371098.97
	2265458.04
	371098.97
	2265458.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	371112.43
	2265464.96
	371112.43
	2265464.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	10
	11
	46.87
	–
	–

	11
	12
	38.41
	–
	–

	12
	13
	26.87
	–
	–

	13
	14
	21.32
	–
	–

	14
	10
	15.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 7.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.61²)/(2 * 1.61)) = 7.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:172

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	371767.71
	2264904.21
	371767.71
	2264904.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	371738.33
	2264948.59
	371738.33
	2264948.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	371794.88
	2264981.81
	371794.88
	2264981.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	371819.69
	2265011.24
	371819.69
	2265011.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	5
	371798.74
	2265030.47
	371798.74
	2265030.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	6
	371772.57
	2265051.60
	371772.57
	2265051.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7
	371754.55
	2265073.01
	371754.55
	2265073.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	8
	371726.05
	2265047.57
	371726.05
	2265047.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	9
	371724.28
	2265032.00
	371724.28
	2265032.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	10
	371714.80
	2265017.04
	371714.80
	2265017.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	11
	371713.69
	2265011.96
	371713.69
	2265011.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	12
	371708.11
	2265006.10
	371708.11
	2265006.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	13
	371694.98
	2264992.32
	371694.98
	2264992.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	14
	371681.56
	2264978.25
	371681.56
	2264978.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	15
	371742.25
	2264913.75
	371742.25
	2264913.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	371767.71
	2264904.21
	371767.71
	2264904.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:172

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	53.22
	–
	–

	2
	3
	65.59
	–
	–

	3
	4
	38.49
	–
	–

	4
	5
	28.44
	–
	–

	5
	6
	33.64
	–
	–

	6
	7
	27.98
	–
	–

	7
	8
	38.20
	–
	–

	8
	9
	15.67
	–
	–

	9
	10
	17.71
	–
	–

	10
	11
	5.20
	–
	–

	11
	12
	8.09
	–
	–

	12
	13
	19.03
	–
	–

	13
	14
	19.44
	–
	–

	14
	15
	88.56
	–
	–

	15
	1
	27.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:172

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	10000 кв.м ± 20.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √10000 * √((1 + 1.22²)/(2 * 1.22)) = 20.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	10000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для сельскохозяйственного использования

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:172

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:173

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	15
	371742.25
	2264913.75
	371742.25
	2264913.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	14
	371681.56
	2264978.25
	371681.56
	2264978.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	13
	371694.98
	2264992.32
	371694.98
	2264992.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	16
	371663.08
	2265019.62
	371663.08
	2265019.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	17
	371675.52
	2265034.06
	371675.52
	2265034.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	12
	371708.11
	2265006.10
	371708.11
	2265006.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	11
	371713.69
	2265011.96
	371713.69
	2265011.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	10
	371714.80
	2265017.04
	371714.80
	2265017.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	9
	371724.28
	2265032.00
	371724.28
	2265032.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	8
	371726.05
	2265047.57
	371726.05
	2265047.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7
	371754.55
	2265073.01
	371754.55
	2265073.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	18
	371764.30
	2265082.58
	371764.30
	2265082.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	19
	371782.45
	2265102.18
	371782.45
	2265102.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	20
	371751.89
	2265131.01
	371751.89
	2265131.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	21
	371720.75
	2265097.87
	371720.75
	2265097.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	22
	371704.76
	2265112.06
	371704.76
	2265112.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	23
	371702.17
	2265112.82
	371702.17
	2265112.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	24
	371694.27
	2265112.63
	371694.27
	2265112.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	25
	371690.44
	2265105.46
	371690.44
	2265105.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	26
	371709.90
	2265088.26
	371709.90
	2265088.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	27
	371681.68
	2265056.29
	371681.68
	2265056.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	28
	371669.77
	2265066.80
	371669.77
	2265066.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	29
	371651.99
	2265033.52
	371651.99
	2265033.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	30
	371660.94
	2265025.49
	371660.94
	2265025.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	31
	371640.49
	2265000.44
	371640.49
	2265000.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	32
	371630.87
	2265009.11
	371630.87
	2265009.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	33
	371619.87
	2265001.88
	371619.87
	2265001.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	34
	371582.96
	2264969.67
	371582.96
	2264969.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	35
	371615.81
	2264922.30
	371615.81
	2264922.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	36
	371629.03
	2264917.64
	371629.03
	2264917.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	37
	371649.73
	2264924.37
	371649.73
	2264924.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	38
	371676.49
	2264929.24
	371676.49
	2264929.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	39
	371730.28
	2264918.23
	371730.28
	2264918.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	15
	371742.25
	2264913.75
	371742.25
	2264913.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:173

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	15
	14
	88.56
	–
	–

	14
	13
	19.44
	–
	–

	13
	16
	41.99
	–
	–

	16
	17
	19.06
	–
	–

	17
	12
	42.94
	–
	–

	12
	11
	8.09
	–
	–

	11
	10
	5.20
	–
	–

	10
	9
	17.71
	–
	–

	9
	8
	15.67
	–
	–

	8
	7
	38.20
	–
	–

	7
	18
	13.66
	–
	–

	18
	19
	26.71
	–
	–

	19
	20
	42.01
	–
	–

	20
	21
	45.47
	–
	–

	21
	22
	21.38
	–
	–

	22
	23
	2.70
	–
	–

	23
	24
	7.90
	–
	–

	24
	25
	8.13
	–
	–

	25
	26
	25.97
	–
	–

	26
	27
	42.64
	–
	–

	27
	28
	15.88
	–
	–

	28
	29
	37.73
	–
	–

	29
	30
	12.02
	–
	–

	30
	31
	32.34
	–
	–

	31
	32
	12.95
	–
	–

	32
	33
	13.16
	–
	–

	33
	34
	48.99
	–
	–

	34
	35
	57.65
	–
	–

	35
	36
	14.02
	–
	–

	36
	37
	21.77
	–
	–

	37
	38
	27.20
	–
	–

	38
	39
	54.91
	–
	–

	39
	15
	12.78
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:173

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	14900 кв.м ± 24.46 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √14900 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 24.46

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	14900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для сельскохозяйственного использования

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:173

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:174

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	13
	371694.98
	2264992.32
	371694.98
	2264992.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	12
	371708.11
	2265006.10
	371708.11
	2265006.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	17
	371675.52
	2265034.06
	371675.52
	2265034.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	16
	371663.08
	2265019.62
	371663.08
	2265019.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	13
	371694.98
	2264992.32
	371694.98
	2264992.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:174

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	13
	12
	19.03
	–
	–

	12
	17
	42.94
	–
	–

	17
	16
	19.06
	–
	–

	16
	13
	41.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:174

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	808 кв.м ± 5.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √808 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 5.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	808

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для сельскохозяйственного использования

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:174

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:175

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	31
	371640.49
	2265000.44
	371640.49
	2265000.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	30
	371660.94
	2265025.49
	371660.94
	2265025.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	29
	371651.99
	2265033.52
	371651.99
	2265033.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	40
	371651.46
	2265032.54
	371651.46
	2265032.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	41
	371631.81
	2265009.73
	371631.81
	2265009.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	32
	371630.87
	2265009.11
	371630.87
	2265009.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	31
	371640.49
	2265000.44
	371640.49
	2265000.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:175

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	31
	30
	32.34
	–
	–

	30
	29
	12.02
	–
	–

	29
	40
	1.11
	–
	–

	40
	41
	30.11
	–
	–

	41
	32
	1.13
	–
	–

	32
	31
	12.95
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:175

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	395 кв.м ± 3.98 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √395 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 3.98

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	395

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для сельскохозяйственного использования

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:175

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:176

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	28
	371669.77
	2265066.80
	371669.77
	2265066.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	27
	371681.68
	2265056.29
	371681.68
	2265056.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	26
	371709.90
	2265088.26
	371709.90
	2265088.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	25
	371690.44
	2265105.46
	371690.44
	2265105.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	28
	371669.77
	2265066.80
	371669.77
	2265066.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:176

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	28
	27
	15.88
	–
	–

	27
	26
	42.64
	–
	–

	26
	25
	25.97
	–
	–

	25
	28
	43.84
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:176

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	893 кв.м ± 6.04 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √893 * √((1 + 1.23²)/(2 * 1.23)) = 6.04

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	893

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для сельскохозяйственного использования

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:176

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:18

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	15
	371064.11
	2265623.41
	371064.11
	2265623.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	371041.48
	2265643.21
	371041.48
	2265643.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	371014.86
	2265613.08
	371014.86
	2265613.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	18
	371018.24
	2265610.11
	371018.24
	2265610.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	19
	371037.07
	2265593.55
	371037.07
	2265593.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	15
	371064.11
	2265623.41
	371064.11
	2265623.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:18

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	15
	16
	30.07
	–
	–

	16
	17
	40.20
	–
	–

	17
	18
	4.50
	–
	–

	18
	19
	25.08
	–
	–

	19
	15
	40.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:18

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:18

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:26

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	20
	372352.96
	2264499.13
	372352.96
	2264499.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	21
	372376.65
	2264474.38
	372376.65
	2264474.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	372401.98
	2264498.55
	372401.98
	2264498.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	23
	372378.27
	2264523.34
	372378.27
	2264523.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	20
	372352.96
	2264499.13
	372352.96
	2264499.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	21
	34.26
	–
	–

	21
	22
	35.01
	–
	–

	22
	23
	34.30
	–
	–

	23
	20
	35.02
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	изготовление деревянных конструкций

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:28

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	24
	371569.95
	2265262.28
	371569.95
	2265262.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	25
	371545.24
	2265285.71
	371545.24
	2265285.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	26
	371533.47
	2265270.64
	371533.47
	2265270.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	27
	371531.50
	2265268.12
	371531.50
	2265268.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	28
	371556.85
	2265247.63
	371556.85
	2265247.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	24
	371569.95
	2265262.28
	371569.95
	2265262.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:28

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	24
	25
	34.05
	–
	–

	25
	26
	19.12
	–
	–

	26
	27
	3.20
	–
	–

	27
	28
	32.60
	–
	–

	28
	24
	19.65
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:28

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	698 кв.м ± 5.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √698 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 5.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1898

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1200 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:28

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:33

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7011
	371083.22
	2265503.33
	371083.22
	2265503.33
	–
	–
	–

	7012
	371108.83
	2265534.06
	371108.83
	2265534.06
	–
	–
	–

	7013
	371104.99
	2265537.26
	371104.99
	2265537.26
	–
	–
	–

	7014
	371085.78
	2265553.26
	371085.78
	2265553.26
	–
	–
	–

	7015
	371060.17
	2265522.54
	371060.17
	2265522.54
	–
	–
	–

	7011
	371083.22
	2265503.33
	371083.22
	2265503.33
	–
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7011
	7012
	40.00
	–
	–

	7012
	7013
	5.00
	–
	–

	7013
	7014
	25.00
	–
	–

	7014
	7015
	39.99
	–
	–

	7015
	7011
	30.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:33

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:35

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	29
	371153.21
	2265714.33
	371153.21
	2265714.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	30
	371135.83
	2265731.53
	371135.83
	2265731.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	31
	371107.26
	2265703.06
	371107.26
	2265703.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	32
	371105.73
	2265701.36
	371105.73
	2265701.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	33
	371092.32
	2265687.71
	371092.32
	2265687.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	34
	371108.79
	2265672.55
	371108.79
	2265672.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	35
	371112.96
	2265676.81
	371112.96
	2265676.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	36
	371115.68
	2265674.46
	371115.68
	2265674.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	37
	371116.29
	2265675.19
	371116.29
	2265675.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	38
	371120.22
	2265679.62
	371120.22
	2265679.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	39
	371123.39
	2265682.95
	371123.39
	2265682.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	29
	371153.21
	2265714.33
	371153.21
	2265714.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	29
	30
	24.45
	–
	–

	30
	31
	40.33
	–
	–

	31
	32
	2.29
	–
	–

	32
	33
	19.14
	–
	–

	33
	34
	22.38
	–
	–

	34
	35
	5.96
	–
	–

	35
	36
	3.59
	–
	–

	36
	37
	.95
	–
	–

	37
	38
	5.92
	–
	–

	38
	39
	4.60
	–
	–

	39
	29
	43.29
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1526 кв.м ± 7.81 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1526 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 7.81

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1526

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:36

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	40
	371547.07
	2265331.17
	371547.07
	2265331.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	41
	371528.35
	2265349.39
	371528.35
	2265349.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	42
	371495.18
	2265313.39
	371495.18
	2265313.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	43
	371498.46
	2265310.31
	371498.46
	2265310.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	44
	371496.17
	2265308.19
	371496.17
	2265308.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	45
	371514.31
	2265292.24
	371514.31
	2265292.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	46
	371529.12
	2265309.49
	371529.12
	2265309.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	371547.07
	2265331.17
	371547.07
	2265331.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:36

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	40
	41
	26.12
	–
	–

	41
	42
	48.95
	–
	–

	42
	43
	4.50
	–
	–

	43
	44
	3.12
	–
	–

	44
	45
	24.15
	–
	–

	45
	46
	22.74
	–
	–

	46
	40
	28.15
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:36

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1396 кв.м ± 7.49 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1396 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 7.49

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1396

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:36

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:38

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7016
	372378.27
	2264523.34
	372378.27
	2264523.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7017
	372346.32
	2264553.61
	372346.32
	2264553.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7018
	372318.76
	2264526.65
	372318.76
	2264526.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7019
	372350.95
	2264497.20
	372350.95
	2264497.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7020
	372352.96
	2264499.13
	372352.96
	2264499.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7016
	372378.27
	2264523.34
	372378.27
	2264523.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7016
	7017
	44.01
	–
	–

	7017
	7018
	38.55
	–
	–

	7018
	7019
	43.63
	–
	–

	7019
	7020
	2.79
	–
	–

	7020
	7016
	35.02
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1671 кв.м ± 8.18 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1671 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 8.18

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1671

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:46

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	40
	371547.07
	2265331.17
	371547.07
	2265331.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	46
	371529.12
	2265309.49
	371529.12
	2265309.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	371518.05
	2265296.59
	371518.05
	2265296.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	54
	371539.29
	2265278.09
	371539.29
	2265278.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	25
	371545.24
	2265285.71
	371545.24
	2265285.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	55
	371553.75
	2265296.61
	371553.75
	2265296.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	52
	371565.40
	2265313.30
	371565.40
	2265313.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	371547.07
	2265331.17
	371547.07
	2265331.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:46

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	40
	46
	28.15
	–
	–

	46
	53
	17.00
	–
	–

	53
	54
	28.17
	–
	–

	54
	25
	9.67
	–
	–

	25
	55
	13.83
	–
	–

	55
	52
	20.35
	–
	–

	52
	40
	25.60
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:46

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 6.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:46

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:501

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	371103.69
	2265668.58
	371103.69
	2265668.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	371079.28
	2265691.36
	371079.28
	2265691.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	371073.31
	2265684.68
	371073.31
	2265684.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	371048.98
	2265656.29
	371048.98
	2265656.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	371073.76
	2265635.13
	371073.76
	2265635.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	371097.59
	2265662.26
	371097.59
	2265662.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	371103.69
	2265668.58
	371103.69
	2265668.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:501

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	33.39
	–
	–

	2
	3
	8.96
	–
	–

	3
	4
	37.39
	–
	–

	4
	5
	32.59
	–
	–

	5
	6
	36.11
	–
	–

	6
	1
	8.78
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:501

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 7.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:501

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:51

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7021
	371292.29
	2265488.56
	371292.29
	2265488.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7022
	371337.05
	2265534.76
	371337.05
	2265534.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7023
	371319.12
	2265551.99
	371319.12
	2265551.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7024
	371274.96
	2265505.45
	371274.96
	2265505.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7021
	371292.29
	2265488.56
	371292.29
	2265488.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:51

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7021
	7022
	64.33
	–
	–

	7022
	7023
	24.87
	–
	–

	7023
	7024
	64.16
	–
	–

	7024
	7021
	24.20
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:51

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1576 кв.м ± 7.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1576 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 7.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1576

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:51

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:53

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	64
	371006.21
	2265771.71
	371006.21
	2265771.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	65
	371022.30
	2265756.81
	371022.30
	2265756.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	371048.65
	2265782.59
	371048.65
	2265782.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	67
	371066.45
	2265800.07
	371066.45
	2265800.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	68
	371047.17
	2265817.19
	371047.17
	2265817.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	69
	371027.87
	2265796.78
	371027.87
	2265796.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	64
	371006.21
	2265771.71
	371006.21
	2265771.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:53

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	64
	65
	21.93
	–
	–

	65
	66
	36.86
	–
	–

	66
	67
	24.95
	–
	–

	67
	68
	25.78
	–
	–

	68
	69
	28.09
	–
	–

	69
	64
	33.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:53

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1488 кв.м ± 7.71 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1488 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 7.71

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1488

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:53

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:52

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	60
	371147.84
	2265614.00
	371147.84
	2265614.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	371122.44
	2265638.37
	371122.44
	2265638.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	371099.86
	2265612.11
	371099.86
	2265612.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	63
	371126.62
	2265588.50
	371126.62
	2265588.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	371147.84
	2265614.00
	371147.84
	2265614.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	60
	61
	35.20
	–
	–

	61
	62
	34.63
	–
	–

	62
	63
	35.69
	–
	–

	63
	60
	33.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:52

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:52

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:59

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	70
	371420.22
	2265450.20
	371420.22
	2265450.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	371401.91
	2265467.67
	371401.91
	2265467.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	72
	371371.95
	2265436.97
	371371.95
	2265436.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	73
	371368.62
	2265433.23
	371368.62
	2265433.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	74
	371387.61
	2265416.65
	371387.61
	2265416.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	70
	371420.22
	2265450.20
	371420.22
	2265450.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:59

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	70
	71
	25.31
	–
	–

	71
	72
	42.90
	–
	–

	72
	73
	5.01
	–
	–

	73
	74
	25.21
	–
	–

	74
	70
	46.79
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:59

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:59

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:6

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	75
	372316.43
	2264587.31
	372316.43
	2264587.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	76
	372312.03
	2264591.71
	372312.03
	2264591.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	77
	372292.85
	2264610.82
	372292.85
	2264610.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	78
	372261.95
	2264580.49
	372261.95
	2264580.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	79
	372271.07
	2264568.58
	372271.07
	2264568.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	80
	372281.77
	2264554.73
	372281.77
	2264554.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	75
	372316.43
	2264587.31
	372316.43
	2264587.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:6

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	75
	76
	6.22
	–
	–

	76
	77
	27.08
	–
	–

	77
	78
	43.30
	–
	–

	78
	79
	15.00
	–
	–

	79
	80
	17.50
	–
	–

	80
	75
	47.57
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:6

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1491 кв.м ± 7.72 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1491 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 7.72

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1491

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:6

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:60

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7025
	372083.58
	2264746.09
	372083.58
	2264746.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7026
	372114.15
	2264614.29
	372114.15
	2264614.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7027
	372150.21
	2264595.68
	372150.21
	2264595.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7028
	372183.29
	2264671.09
	372183.29
	2264671.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7029
	372177.57
	2264676.55
	372177.57
	2264676.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7030
	372193.73
	2264686.92
	372193.73
	2264686.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7031
	372200.17
	2264689.53
	372200.17
	2264689.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7032
	372214.29
	2264688.17
	372214.29
	2264688.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7033
	372199.26
	2264702.86
	372199.26
	2264702.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7034
	372185.82
	2264690.77
	372185.82
	2264690.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7035
	372174.55
	2264690.22
	372174.55
	2264690.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	372159.55
	2264692.41
	372159.55
	2264692.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	372111.50
	2264738.39
	372111.50
	2264738.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	372109.91
	2264751.97
	372109.91
	2264751.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7039
	372112.69
	2264764.06
	372112.69
	2264764.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7040
	372124.01
	2264776.40
	372124.01
	2264776.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7041
	372108.35
	2264791.70
	372108.35
	2264791.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7042
	372109.49
	2264778.00
	372109.49
	2264778.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7043
	372105.84
	2264767.61
	372105.84
	2264767.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7044
	372096.04
	2264754.42
	372096.04
	2264754.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7045
	372093.51
	2264756.83
	372093.51
	2264756.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7025
	372083.58
	2264746.09
	372083.58
	2264746.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7025
	7026
	135.30
	–
	–

	7026
	7027
	40.58
	–
	–

	7027
	7028
	82.35
	–
	–

	7028
	7029
	7.91
	–
	–

	7029
	7030
	19.20
	–
	–

	7030
	7031
	6.95
	–
	–

	7031
	7032
	14.19
	–
	–

	7032
	7033
	21.02
	–
	–

	7033
	7034
	18.08
	–
	–

	7034
	7035
	11.28
	–
	–

	7035
	7036
	15.16
	–
	–

	7036
	7037
	66.51
	–
	–

	7037
	7038
	13.67
	–
	–

	7038
	7039
	12.41
	–
	–

	7039
	7040
	16.75
	–
	–

	7040
	7041
	21.89
	–
	–

	7041
	7042
	13.75
	–
	–

	7042
	7043
	11.01
	–
	–

	7043
	7044
	16.43
	–
	–

	7044
	7045
	3.49
	–
	–

	7045
	7025
	14.63
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:60

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	8857 кв.м ± 19.59 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √8857 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 19.59

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	8857

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации многотопливной автозаправочной станции

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:61

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	102
	371615.77
	2265264.74
	371615.77
	2265264.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	103
	371605.45
	2265274.69
	371605.45
	2265274.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	104
	371600.65
	2265272.95
	371600.65
	2265272.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	105
	371597.40
	2265276.00
	371597.40
	2265276.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	106
	371600.41
	2265279.60
	371600.41
	2265279.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	107
	371592.43
	2265287.36
	371592.43
	2265287.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	28
	371556.85
	2265247.63
	371556.85
	2265247.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	108
	371555.76
	2265246.32
	371555.76
	2265246.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	109
	371575.13
	2265228.44
	371575.13
	2265228.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	110
	371573.12
	2265226.21
	371573.12
	2265226.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	111
	371577.36
	2265222.40
	371577.36
	2265222.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	112
	371585.47
	2265215.12
	371585.47
	2265215.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	113
	371600.33
	2265240.40
	371600.33
	2265240.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	114
	371606.29
	2265250.15
	371606.29
	2265250.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	102
	371615.77
	2265264.74
	371615.77
	2265264.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:61

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	102
	103
	14.34
	–
	–

	103
	104
	5.11
	–
	–

	104
	105
	4.46
	–
	–

	105
	106
	4.69
	–
	–

	106
	107
	11.13
	–
	–

	107
	28
	53.33
	–
	–

	28
	108
	1.70
	–
	–

	108
	109
	26.36
	–
	–

	109
	110
	3.00
	–
	–

	110
	111
	5.70
	–
	–

	111
	112
	10.90
	–
	–

	112
	113
	29.32
	–
	–

	113
	114
	11.43
	–
	–

	114
	102
	17.40
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:61

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2049 кв.м ± 9.13 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2049 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 9.13

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	849 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:61

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:63

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	100
	372096.04
	2264754.42
	372096.04
	2264754.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	101
	372093.51
	2264756.83
	372093.51
	2264756.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	81
	372083.58
	2264746.09
	372083.58
	2264746.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	117
	372066.35
	2264762.07
	372066.35
	2264762.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	116
	372082.21
	2264779.68
	372082.21
	2264779.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	115
	372101.52
	2264761.79
	372101.52
	2264761.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	100
	372096.04
	2264754.42
	372096.04
	2264754.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:63

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	100
	101
	3.49
	–
	–

	101
	81
	14.63
	–
	–

	81
	117
	23.50
	–
	–

	117
	116
	23.70
	–
	–

	116
	115
	26.32
	–
	–

	115
	100
	9.18
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:63

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	588 кв.м ± 4.85 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √588 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 4.85

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	588

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для строительства автомойки на 2 поста и шиномонтажа

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:63

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:65

	Система координат –
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7046
	371401.91
	2265467.67
	371401.91
	2265467.67
	–
	–
	–

	7047
	371381.75
	2265486.38
	371381.75
	2265486.38
	–
	–
	–

	7048
	371379.66
	2265484.34
	371379.66
	2265484.34
	–
	–
	–

	7049
	371343.59
	2265449.29
	371343.59
	2265449.29
	–
	–
	–

	7050
	371365.17
	2265429.37
	371365.17
	2265429.37
	–
	–
	–

	7051
	371368.62
	2265433.23
	371368.62
	2265433.23
	–
	–
	–

	7052
	371371.95
	2265436.97
	371371.95
	2265436.97
	–
	–
	–

	7046
	371401.91
	2265467.67
	371401.91
	2265467.67
	–
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:65

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7046
	7047
	27.50
	–
	–

	7047
	7048
	2.92
	–
	–

	7048
	7049
	50.29
	–
	–

	7049
	7050
	29.37
	–
	–

	7050
	7051
	5.18
	–
	–

	7051
	7052
	5.01
	–
	–

	7052
	7046
	42.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:65

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 7.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:65

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:66

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	126
	371934.15
	2264904.45
	371934.15
	2264904.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	127
	371935.38
	2264905.62
	371935.38
	2264905.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	128
	371945.96
	2264916.65
	371945.96
	2264916.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	118
	371960.82
	2264931.51
	371960.82
	2264931.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	129
	371984.31
	2264906.70
	371984.31
	2264906.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	131
	371956.15
	2264877.34
	371956.15
	2264877.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	130
	371930.71
	2264900.70
	371930.71
	2264900.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	126
	371934.15
	2264904.45
	371934.15
	2264904.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:66

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	126
	127
	1.70
	–
	–

	127
	128
	15.28
	–
	–

	128
	118
	21.02
	–
	–

	118
	129
	34.17
	–
	–

	129
	131
	40.68
	–
	–

	131
	130
	34.54
	–
	–

	130
	126
	5.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:66

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1444 кв.м ± 7.60 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1444 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.60

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1444

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:66

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:67

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	132
	371319.11
	2265551.99
	371319.11
	2265551.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	133
	371302.57
	2265568.67
	371302.57
	2265568.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	134
	371299.48
	2265571.79
	371299.48
	2265571.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	135
	371254.93
	2265528.07
	371254.93
	2265528.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	136
	371274.95
	2265505.45
	371274.95
	2265505.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	137
	371283.96
	2265514.94
	371283.96
	2265514.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	132
	371319.11
	2265551.99
	371319.11
	2265551.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:67

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	132
	133
	23.49
	–
	–

	133
	134
	4.39
	–
	–

	134
	135
	62.42
	–
	–

	135
	136
	30.21
	–
	–

	136
	137
	13.09
	–
	–

	137
	132
	51.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:67

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1836 кв.м ± 8.57 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1836 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 8.57

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1836

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:67

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:68

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	138
	371506.32
	2265370.28
	371506.32
	2265370.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	139
	371495.24
	2265380.61
	371495.24
	2265380.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	140
	371460.84
	2265343.31
	371460.84
	2265343.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	141
	371471.63
	2265332.31
	371471.63
	2265332.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	138
	371506.32
	2265370.28
	371506.32
	2265370.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:68

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	138
	139
	15.15
	–
	–

	139
	140
	50.74
	–
	–

	140
	141
	15.41
	–
	–

	141
	138
	51.43
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:68

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	780 кв.м ± 5.59 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √780 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 5.59

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	780

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:68

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:70

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	142
	371503.38
	2264940.34
	371503.38
	2264940.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	143
	371499.76
	2264940.86
	371499.76
	2264940.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	144
	371499.24
	2264937.25
	371499.24
	2264937.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	145
	371502.86
	2264936.72
	371502.86
	2264936.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	142
	371503.38
	2264940.34
	371503.38
	2264940.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:70

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	142
	143
	3.66
	–
	–

	143
	144
	3.65
	–
	–

	144
	145
	3.66
	–
	–

	145
	142
	3.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:70

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	13 кв.м ± 0.73 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √13 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 0.73

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	13

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	под размещение опоры ЛЭП 110 кВ

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:70

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:72

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7053
	371177.45
	2265526.56
	371177.45
	2265526.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	7054
	371152.95
	2265547.56
	371152.95
	2265547.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	7055
	371127.86
	2265518.21
	371127.86
	2265518.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	7056
	371131.87
	2265514.85
	371131.87
	2265514.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	7057
	371151.08
	2265498.85
	371151.08
	2265498.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	7053
	371177.45
	2265526.56
	371177.45
	2265526.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:72

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7053
	7054
	32.27
	–
	–

	7054
	7055
	38.61
	–
	–

	7055
	7056
	5.23
	–
	–

	7056
	7057
	25.00
	–
	–

	7057
	7053
	38.25
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:72

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:72

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:75

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7058
	371178.46
	2265689.81
	371178.46
	2265689.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7059
	371202.70
	2265665.77
	371202.70
	2265665.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7060
	371170.34
	2265629.84
	371170.34
	2265629.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7061
	371144.81
	2265654.54
	371144.81
	2265654.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7058
	371178.46
	2265689.81
	371178.46
	2265689.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:75

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7058
	7059
	34.14
	–
	–

	7059
	7060
	48.35
	–
	–

	7060
	7061
	35.52
	–
	–

	7061
	7058
	48.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:75

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1690 кв.м ± 8.23 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1690 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 8.23

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1690

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:75

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:77

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	134
	371299.48
	2265571.79
	371299.48
	2265571.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	146
	371260.98
	2265534.01
	371260.98
	2265534.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	371257.69
	2265534.64
	371257.69
	2265534.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	149
	371251.51
	2265529.63
	371251.51
	2265529.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	148
	371232.98
	2265549.32
	371232.98
	2265549.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	147
	371278.27
	2265592.53
	371278.27
	2265592.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	134
	371299.48
	2265571.79
	371299.48
	2265571.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:77

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	134
	146
	53.94
	–
	–

	146
	150
	3.35
	–
	–

	150
	149
	7.96
	–
	–

	149
	148
	27.04
	–
	–

	148
	147
	62.60
	–
	–

	147
	134
	29.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:77

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1875 кв.м ± 8.67 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1875 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 8.67

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1875

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:77

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916014:78

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7062
	372379.72
	2264449.43
	372379.72
	2264449.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7063
	372322.70
	2264509.19
	372322.70
	2264509.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7064
	372293.76
	2264481.58
	372293.76
	2264481.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7065
	372344.78
	2264428.11
	372344.78
	2264428.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7062
	372379.72
	2264449.43
	372379.72
	2264449.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:78

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7062
	7063
	82.60
	–
	–

	7063
	7064
	40.00
	–
	–

	7064
	7065
	73.91
	–
	–

	7065
	7062
	40.93
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916014:78

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	3130 кв.м ± 11.20 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √3130 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 11.20

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	3130

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение магазина розничной торговли

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916014:78

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н88О
	–
	–
	–
	371568.91
	2265279.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н89О
	–
	–
	–
	371562.39
	2265272.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н90О
	–
	–
	–
	371568.49
	2265266.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н91О
	–
	–
	–
	371575.02
	2265274.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н88О
	–
	–
	–
	371568.91
	2265279.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28015

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:28

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	e4a891a5-869c-4c46-8bc8-6eb94fe3f090

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28015

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н185О
	–
	–
	–
	371318.32
	2265498.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н186О
	–
	–
	–
	371324.16
	2265493.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н187О
	–
	–
	–
	371332.79
	2265502.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н188О
	–
	–
	–
	371326.89
	2265508.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н185О
	–
	–
	–
	371318.32
	2265498.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28528

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:47

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	fbdeb1c8-3290-4878-8a02-fc518b311a71

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28528

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н112О
	–
	–
	–
	371826.67
	2265038.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н113О
	–
	–
	–
	371820.33
	2265028.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н114О
	–
	–
	–
	371827.18
	2265024.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н115О
	–
	–
	–
	371831.29
	2265024.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н116О
	–
	–
	–
	371834.50
	2265029.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н117О
	–
	–
	–
	371833.30
	2265030.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н118О
	–
	–
	–
	371835.04
	2265032.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н112О
	–
	–
	–
	371826.67
	2265038.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28990

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:58

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	25505150-af35-487a-8273-e17448afa773

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28990

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н92О
	–
	–
	–
	371633.03
	2265230.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н93О
	–
	–
	–
	371627.53
	2265234.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н94О
	–
	–
	–
	371624.73
	2265229.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н95О
	–
	–
	–
	371623.69
	2265230.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н96О
	–
	–
	–
	371622.67
	2265228.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н97О
	–
	–
	–
	371630.83
	2265223.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н98О
	–
	–
	–
	371631.79
	2265225.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н99О
	–
	–
	–
	371630.48
	2265225.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н100О
	–
	–
	–
	371631.17
	2265227.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н101О
	–
	–
	–
	371632.16
	2265226.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н102О
	–
	–
	–
	371633.20
	2265228.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н103О
	–
	–
	–
	371631.89
	2265228.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н92О
	–
	–
	–
	371633.03
	2265230.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5393

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	783aa8a1-3cad-4f31-b883-42919e89db27

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5393

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н82О
	–
	–
	–
	371530.14
	2265320.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н83О
	–
	–
	–
	371525.49
	2265323.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н84О
	–
	–
	–
	371521.60
	2265319.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н85О
	–
	–
	–
	371519.62
	2265320.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н86О
	–
	–
	–
	371517.84
	2265318.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н87О
	–
	–
	–
	371524.47
	2265313.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н82О
	–
	–
	–
	371530.14
	2265320.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:103

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:36

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	1d5cae4d-97e5-4498-add7-bb00b86db1f0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:103

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н119О
	–
	–
	–
	371863.66
	2265011.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н120О
	–
	–
	–
	371858.62
	2265017.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н121О
	–
	–
	–
	371852.79
	2265013.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н122О
	–
	–
	–
	371851.36
	2265014.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н123О
	–
	–
	–
	371845.19
	2265009.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н124О
	–
	–
	–
	371851.74
	2265001.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н119О
	–
	–
	–
	371863.66
	2265011.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:107

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:57

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	cde59abe-510b-47d7-85fa-b561d0fc2893

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:107

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н129О
	–
	–
	–
	371944.32
	2264924.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н130О
	–
	–
	–
	371940.69
	2264928.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н131О
	–
	–
	–
	371937.56
	2264924.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н132О
	–
	–
	–
	371935.69
	2264926.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н133О
	–
	–
	–
	371930.03
	2264920.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н134О
	–
	–
	–
	371935.48
	2264915.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н129О
	–
	–
	–
	371944.32
	2264924.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:108

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:508

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	dcfbd5b3-a911-443d-b2f4-03618c0d375d

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:108

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н181О
	–
	–
	–
	371693.36
	2264997.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н182О
	–
	–
	–
	371702.55
	2265007.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н183О
	–
	–
	–
	371676.55
	2265030.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н184О
	–
	–
	–
	371667.35
	2265020.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н181О
	–
	–
	–
	371693.36
	2264997.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:109

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:74

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	4284c915-29e1-477b-9be9-5668b54cb8c7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:109

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н151О
	–
	–
	–
	371681.49
	2265061.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н152О
	–
	–
	–
	371707.12
	2265089.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н153О
	–
	–
	–
	371700.08
	2265095.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н154О
	–
	–
	–
	371675.52
	2265069.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н155О
	–
	–
	–
	371679.02
	2265065.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н156О
	–
	–
	–
	371677.69
	2265064.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н151О
	–
	–
	–
	371681.49
	2265061.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:110

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	3945c2e7-36a5-44e7-bd86-569d7aac5ee8

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:110

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н125О
	–
	–
	–
	371966.21
	2264908.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н126О
	–
	–
	–
	371961.79
	2264912.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н127О
	–
	–
	–
	371955.02
	2264904.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н128О
	–
	–
	–
	371959.43
	2264900.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н125О
	–
	–
	–
	371966.21
	2264908.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:111

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:66

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	21c2da55-6fec-4d7e-b952-6d97d452fc90

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:111

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н135О
	–
	–
	–
	372279.93
	2264600.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н136О
	–
	–
	–
	372274.46
	2264605.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н137О
	–
	–
	–
	372272.43
	2264602.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н138О
	–
	–
	–
	372270.93
	2264604.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н139О
	–
	–
	–
	372267.61
	2264600.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н140О
	–
	–
	–
	372274.56
	2264594.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н135О
	–
	–
	–
	372279.93
	2264600.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:112

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:22

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7659fb3f-e4f4-4cb9-a928-8f35f5339e7d

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:112

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н141О
	–
	–
	–
	372304.81
	2264578.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н142О
	–
	–
	–
	372299.61
	2264583.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н143О
	–
	–
	–
	372295.89
	2264580.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н144О
	–
	–
	–
	372294.60
	2264581.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н145О
	–
	–
	–
	372292.83
	2264579.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н146О
	–
	–
	–
	372299.33
	2264573.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н141О
	–
	–
	–
	372304.81
	2264578.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:113

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:6

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	4bd35cdd-c848-4882-b505-8ae63fd00c60

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:113

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н147О
	–
	–
	–
	371633.03
	2265008.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н148О
	–
	–
	–
	371640.17
	2265002.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н149О
	–
	–
	–
	371658.42
	2265024.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н150О
	–
	–
	–
	371651.65
	2265030.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н147О
	–
	–
	–
	371633.03
	2265008.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:114

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:74

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	b0c6bd9e-7eb8-4912-b765-ab87f792e872

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:114

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н157О
	–
	–
	–
	371474.19
	2265001.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н158О
	–
	–
	–
	371483.32
	2264993.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н159О
	–
	–
	–
	371475.49
	2264984.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н160О
	–
	–
	–
	371480.47
	2264979.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н161О
	–
	–
	–
	371531.37
	2265039.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н162О
	–
	–
	–
	371517.04
	2265051.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н157О
	–
	–
	–
	371474.19
	2265001.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:115

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:73

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	0f7a345b-ad80-48b2-a202-b0bc643d159f

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:115

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н59О
	–
	–
	–
	371217.25
	2265629.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н60О
	–
	–
	–
	371210.07
	2265636.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н61О
	–
	–
	–
	371205.22
	2265630.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н62О
	–
	–
	–
	371211.01
	2265625.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н63О
	–
	–
	–
	371213.97
	2265628.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н64О
	–
	–
	–
	371215.36
	2265627.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н59О
	–
	–
	–
	371217.25
	2265629.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:117

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0000000:39577

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	42b44f90-0414-48a8-a6ef-4d3f36979d60

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:117

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н19О
	–
	–
	–
	371068.94
	2265778.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н20О
	–
	–
	–
	371064.33
	2265783.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н21О
	–
	–
	–
	371058.36
	2265778.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н22О
	–
	–
	–
	371056.25
	2265780.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н23О
	–
	–
	–
	371049.05
	2265773.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н24О
	–
	–
	–
	371052.70
	2265769.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н25О
	–
	–
	–
	371055.12
	2265771.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н26О
	–
	–
	–
	371058.87
	2265767.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н27О
	–
	–
	–
	371056.46
	2265765.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н28О
	–
	–
	–
	371058.16
	2265763.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н29О
	–
	–
	–
	371066.53
	2265771.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н30О
	–
	–
	–
	371064.14
	2265774.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н19О
	–
	–
	–
	371068.94
	2265778.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н19О
	–
	–
	–
	371068.94
	2265778.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:177

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:512

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	00352650-b6aa-468f-a352-02701021c7bd

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:177

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1О
	–
	–
	–
	371005.72
	2265540.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н2О
	–
	–
	–
	371013.81
	2265533.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н3О
	–
	–
	–
	371019.22
	2265539.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н4О
	–
	–
	–
	371011.22
	2265546.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1О
	–
	–
	–
	371005.72
	2265540.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:87

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:12

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	13e5d74a-8aa5-4bcc-9625-2f1fec198be4

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:87

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н175О
	–
	–
	–
	371079.82
	2265602.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н176О
	–
	–
	–
	371071.42
	2265610.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н177О
	–
	–
	–
	371063.85
	2265602.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н178О
	–
	–
	–
	371066.17
	2265599.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н179О
	–
	–
	–
	371067.98
	2265601.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н180О
	–
	–
	–
	371074.06
	2265596.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н175О
	–
	–
	–
	371079.82
	2265602.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:88

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:5

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	f4c7ba3a-c1ad-4f12-83df-d4ea86b64483

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:88

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н5О
	–
	–
	–
	371034.81
	2265525.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н6О
	–
	–
	–
	371029.74
	2265519.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н7О
	–
	–
	–
	371038.38
	2265512.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н8О
	–
	–
	–
	371043.46
	2265518.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н5О
	–
	–
	–
	371034.81
	2265525.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:97

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Объект незавершенного строительства

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:13

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	cb4c2497-b763-4f42-95fc-9645a67c51ce

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:97

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н15О
	–
	–
	–
	371030.41
	2265812.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н16О
	–
	–
	–
	371026.54
	2265815.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н17О
	–
	–
	–
	371018.84
	2265806.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н18О
	–
	–
	–
	371022.70
	2265803.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н15О
	–
	–
	–
	371030.41
	2265812.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:98

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	56d044ba-c02e-49ca-b1e2-e7e59b6312f0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:98

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н9О
	–
	–
	–
	371014.15
	2265830.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н10О
	–
	–
	–
	371009.77
	2265835.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н11О
	–
	–
	–
	371004.70
	2265829.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н12О
	–
	–
	–
	371003.41
	2265831.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н13О
	–
	–
	–
	371000.97
	2265828.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н14О
	–
	–
	–
	371006.81
	2265823.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н9О
	–
	–
	–
	371014.15
	2265830.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:99

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:41

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	0dc2977c-3a64-4869-a375-4b7e7fe371c7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916014:99

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н169О
	–
	–
	–
	371046.11
	2265629.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н170О
	–
	–
	–
	371042.34
	2265624.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н171О
	–
	–
	–
	371051.01
	2265617.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н172О
	–
	–
	–
	371056.77
	2265623.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н173О
	–
	–
	–
	371050.08
	2265629.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н174О
	–
	–
	–
	371048.24
	2265627.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н169О
	–
	–
	–
	371046.11
	2265629.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:135

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:18

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	99878650-4bd4-4cda-9c19-59cd36af41b5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:135

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н163О
	–
	–
	–
	371162.63
	2265579.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н164О
	–
	–
	–
	371158.82
	2265583.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н165О
	–
	–
	–
	371155.87
	2265580.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н166О
	–
	–
	–
	371154.28
	2265581.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н167О
	–
	–
	–
	371152.26
	2265579.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н168О
	–
	–
	–
	371157.44
	2265574.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н163О
	–
	–
	–
	371162.63
	2265579.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:148

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:23

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	6205d058-9e40-47fb-b2cb-48543e39df97

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:148

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н53О
	–
	–
	–
	371176.67
	2265651.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н54О
	–
	–
	–
	371182.83
	2265658.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н55О
	–
	–
	–
	371177.17
	2265663.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н56О
	–
	–
	–
	371175.76
	2265661.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н57О
	–
	–
	–
	371174.23
	2265663.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н58О
	–
	–
	–
	371169.48
	2265658.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н53О
	–
	–
	–
	371176.67
	2265651.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:237

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:75

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	715d1ec7-cfa0-4c99-8581-d8e0625801a6

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:237

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н43О
	–
	–
	–
	371156.88
	2265695.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н44О
	–
	–
	–
	371152.17
	2265699.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н45О
	–
	–
	–
	371147.83
	2265694.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н46О
	–
	–
	–
	371145.91
	2265696.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н47О
	–
	–
	–
	371143.33
	2265694.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н48О
	–
	–
	–
	371146.78
	2265690.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н49О
	–
	–
	–
	371144.80
	2265688.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н50О
	–
	–
	–
	371149.89
	2265683.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н51О
	–
	–
	–
	371154.81
	2265689.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н52О
	–
	–
	–
	371152.90
	2265690.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н43О
	–
	–
	–
	371156.88
	2265695.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:360

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916009:523

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	983c24a9-e44b-46d2-8d51-893a39836e7e

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:360

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н37О
	–
	–
	–
	371136.74
	2265714.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н38О
	–
	–
	–
	371130.82
	2265720.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н39О
	–
	–
	–
	371127.20
	2265716.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н40О
	–
	–
	–
	371129.28
	2265714.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н41О
	–
	–
	–
	371124.22
	2265710.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н42О
	–
	–
	–
	371127.80
	2265706.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н37О
	–
	–
	–
	371136.74
	2265714.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:471

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:35

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	82729858-6a8a-4989-84a0-1bf66147ed4b

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:471

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н65О
	–
	–
	–
	371296.47
	2265538.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н66О
	–
	–
	–
	371290.01
	2265544.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н67О
	–
	–
	–
	371280.62
	2265535.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н68О
	–
	–
	–
	371286.02
	2265529.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н69О
	–
	–
	–
	371290.08
	2265534.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н70О
	–
	–
	–
	371291.15
	2265532.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н65О
	–
	–
	–
	371296.47
	2265538.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:477

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:67

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	f58accfe-4f24-4ec0-86ce-e6ea34fb5fb0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:477

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н31О
	–
	–
	–
	371103.68
	2265747.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н32О
	–
	–
	–
	371098.44
	2265752.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н33О
	–
	–
	–
	371092.13
	2265744.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н34О
	–
	–
	–
	371091.08
	2265745.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н35О
	–
	–
	–
	371088.49
	2265742.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н36О
	–
	–
	–
	371094.74
	2265737.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н31О
	–
	–
	–
	371103.68
	2265747.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:94

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014:21

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916014

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	f360e754-3ce2-4630-8552-1d21e9c7a4dc

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:94

	1.
	–





