
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, город Любань 47:26:0916016
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 06.05.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
2. При выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
3. При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
4. -меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
5. - больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
6. -больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
7. На территории Любанского городского поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
8. Предельные размеры земельных участков для территории города Любань:
9. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.03 га.
10. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.15 га.
11. Для территории прочих населенных пунктов Любанского городского поселения :
12. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.06 га.
13. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.25 га.
14. Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 0.06 га.
15. Максимальная площадь земельного участка для для ведения личного подсобного хозяйства 0.50 га.
16. 
17. 
18. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
19. В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади 22 земельных участков
20. 
21. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.
22. 
23. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"
24. В ходе выполнения работ было выявлено чересполосица, смещение границ 1 земельных участков .
25. Данное несоответствие возможно возникло в связи с ошибками при геодезических измерениях (неверные координаты исходных пунктов, использование пунктов опорно-межевой сети, использование висячих теодолитных ходов, использование устаревшего оборудования, неправильная установка прибора, игнорирование проверки горизонтальности, ошибки при фокусировке, несоблюдение порядка измерений, игнорирование особенностей рельефа участка и т.п.), при камеральных измерениях, отсутствие точных данных о границах участка, а также вследствие перехода от государственной системы координат к местной системе координат.
26. .
27. 
28. Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
29. В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
30. В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
31. В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 18 объектов капитального строительства .
32. 
33. 

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	2
	Аппаратура геодезическая спутниковая ГЕОСПАЙДЕР БС № 300068
	300068
	С-ГКФ/26-03-2026/514145007 действительно до 25.03.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:22

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н147У
	–
	–
	369936.19
	2266509.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н148У
	–
	–
	369952.54
	2266529.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н149У
	–
	–
	369930.77
	2266549.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н150У
	–
	–
	369925.03
	2266541.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н151У
	–
	–
	369914.94
	2266527.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н152У
	–
	–
	369935.02
	2266510.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н147У
	–
	–
	369936.19
	2266509.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:22

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н147У
	н148У
	26.10
	–
	–

	н148У
	н149У
	29.15
	–
	–

	н149У
	н150У
	9.44
	–
	–

	н150У
	н151У
	17.46
	–
	–

	н151У
	н152У
	26.23
	–
	–

	н152У
	н147У
	1.61
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:22

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	add10ee2-840b-402b-88e0-84bb142f1cd1

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	755 кв.м ± 5.50 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √755 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 5.50

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	755

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:22

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:3

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н141У
	–
	–
	370065.26
	2266633.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н142У
	–
	–
	370082.31
	2266614.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н143У
	–
	–
	370088.13
	2266608.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н144У
	–
	–
	370104.52
	2266621.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н145У
	–
	–
	370089.67
	2266639.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н146У
	–
	–
	370080.26
	2266648.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н141У
	–
	–
	370065.26
	2266633.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:3

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н141У
	н142У
	25.36
	–
	–

	н142У
	н143У
	8.65
	–
	–

	н143У
	н144У
	21.27
	–
	–

	н144У
	н145У
	23.07
	–
	–

	н145У
	н146У
	13.26
	–
	–

	н146У
	н141У
	21.48
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:3

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	6b6e3fcf-c64a-4b61-823a-ecef76ec4c88

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	764 кв.м ± 5.53 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √764 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.53

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	764

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:3

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:8

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н161У
	–
	–
	370198.69
	2266661.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н162У
	–
	–
	370187.43
	2266647.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н163У
	–
	–
	370184.21
	2266643.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н164У
	–
	–
	370214.45
	2266623.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н165У
	–
	–
	370223.55
	2266636.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н166У
	–
	–
	370222.54
	2266640.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н161У
	–
	–
	370198.69
	2266661.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:8

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н161У
	н162У
	17.84
	–
	–

	н162У
	н163У
	5.44
	–
	–

	н163У
	н164У
	36.21
	–
	–

	н164У
	н165У
	15.93
	–
	–

	н165У
	н166У
	4.21
	–
	–

	н166У
	н161У
	31.76
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:8

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	73c53fce-060c-473e-82f2-5703eb866a0a

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	737 кв.м ± 5.43 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √737 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.43

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	737

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:8

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:1

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	370078.81
	2266660.99
	370078.81
	2266660.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	370105.08
	2266690.07
	370105.08
	2266690.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370096.21
	2266699.56
	370096.21
	2266699.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	370092.68
	2266695.67
	370092.68
	2266695.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	370084.51
	2266704.52
	370084.51
	2266704.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	370073.58
	2266693.32
	370073.58
	2266693.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	370053.74
	2266711.76
	370053.74
	2266711.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	370040.27
	2266696.71
	370040.27
	2266696.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	370078.81
	2266660.99
	370078.81
	2266660.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:1

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	39.19
	–
	–

	2
	3
	12.99
	–
	–

	3
	4
	5.25
	–
	–

	4
	5
	12.04
	–
	–

	5
	6
	15.65
	–
	–

	6
	7
	27.09
	–
	–

	7
	8
	20.20
	–
	–

	8
	1
	52.55
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:1

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.86 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 7.86

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:1

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:120

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7017
	369992.65
	2266483.27
	369992.65
	2266483.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7018
	369992.61
	2266485.27
	369992.61
	2266485.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7019
	369987.76
	2266489.26
	369987.76
	2266489.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7020
	369986.13
	2266486.55
	369986.13
	2266486.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7021
	369969.05
	2266499.71
	369969.05
	2266499.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7022
	369949.78
	2266474.28
	369949.78
	2266474.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7023
	369971.09
	2266457.09
	369971.09
	2266457.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7024
	369985.70
	2266475.21
	369985.70
	2266475.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7025
	369986.23
	2266474.78
	369986.23
	2266474.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7017
	369992.65
	2266483.27
	369992.65
	2266483.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:120

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7017
	7018
	2.00
	–
	–

	7018
	7019
	6.28
	–
	–

	7019
	7020
	3.16
	–
	–

	7020
	7021
	21.56
	–
	–

	7021
	7022
	31.91
	–
	–

	7022
	7023
	27.38
	–
	–

	7023
	7024
	23.28
	–
	–

	7024
	7025
	0.68
	–
	–

	7025
	7017
	10.64
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:120

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	924 кв.м ± 6.08 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √924 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.08

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	924

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:120

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:13

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7026
	370073.41
	2266654.15
	370073.41
	2266654.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7027
	370053.37
	2266672.46
	370053.37
	2266672.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7028
	370038.46
	2266657.27
	370038.46
	2266657.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7029
	370041.17
	2266654.04
	370041.17
	2266654.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7030
	370049.89
	2266646.50
	370049.89
	2266646.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7031
	370052.63
	2266643.96
	370052.63
	2266643.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7032
	370058.44
	2266638.17
	370058.44
	2266638.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7026
	370073.41
	2266654.15
	370073.41
	2266654.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:13

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7026
	7027
	27.15
	–
	–

	7027
	7028
	21.28
	–
	–

	7028
	7029
	4.22
	–
	–

	7029
	7030
	11.53
	–
	–

	7030
	7031
	3.74
	–
	–

	7031
	7032
	8.20
	–
	–

	7032
	7026
	21.90
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:13

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	593 кв.м ± 4.87 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √593 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 4.87

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	593

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:13

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:16

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2
	370105.08
	2266690.07
	370105.08
	2266690.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	370096.21
	2266699.56
	370096.21
	2266699.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	370092.68
	2266695.67
	370092.68
	2266695.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	370084.51
	2266704.52
	370084.51
	2266704.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	370073.58
	2266693.32
	370073.58
	2266693.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	370053.74
	2266711.76
	370053.74
	2266711.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	39
	370051.53
	2266713.86
	370051.53
	2266713.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	38
	370090.76
	2266751.09
	370090.76
	2266751.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	37
	370095.49
	2266754.41
	370095.49
	2266754.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	36
	370098.63
	2266753.91
	370098.63
	2266753.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	35
	370132.39
	2266721.19
	370132.39
	2266721.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	370105.08
	2266690.07
	370105.08
	2266690.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	2
	3
	12.99
	–
	–

	3
	4
	5.25
	–
	–

	4
	5
	12.04
	–
	–

	5
	6
	15.65
	–
	–

	6
	7
	27.09
	–
	–

	7
	39
	3.05
	–
	–

	39
	38
	54.08
	–
	–

	38
	37
	5.78
	–
	–

	37
	36
	3.18
	–
	–

	36
	35
	47.01
	–
	–

	35
	2
	41.40
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2794 кв.м ± 10.71 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2794 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 10.71

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2794

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Обслуживание жилой застройки

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:17

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	40
	369982.39
	2266430.43
	369982.39
	2266430.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	41
	369953.01
	2266453.41
	369953.01
	2266453.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	42
	369950.53
	2266450.98
	369950.53
	2266450.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	43
	369948.20
	2266453.48
	369948.20
	2266453.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	44
	369928.49
	2266432.40
	369928.49
	2266432.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	45
	369929.02
	2266431.86
	369929.02
	2266431.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	46
	369946.90
	2266412.20
	369946.90
	2266412.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	47
	369957.81
	2266400.53
	369957.81
	2266400.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	48
	369959.56
	2266400.85
	369959.56
	2266400.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	49
	369965.86
	2266409.38
	369965.86
	2266409.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	50
	369975.01
	2266421.32
	369975.01
	2266421.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	51
	369976.89
	2266419.99
	369976.89
	2266419.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	52
	369980.35
	2266424.84
	369980.35
	2266424.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	369982.13
	2266427.10
	369982.13
	2266427.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	369982.39
	2266430.43
	369982.39
	2266430.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:17

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	40
	41
	37.30
	–
	–

	41
	42
	3.47
	–
	–

	42
	43
	3.42
	–
	–

	43
	44
	28.86
	–
	–

	44
	45
	0.76
	–
	–

	45
	46
	26.57
	–
	–

	46
	47
	15.98
	–
	–

	47
	48
	1.78
	–
	–

	48
	49
	10.60
	–
	–

	49
	50
	15.04
	–
	–

	50
	51
	2.30
	–
	–

	51
	52
	5.96
	–
	–

	52
	53
	2.88
	–
	–

	53
	40
	3.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:17

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1505 кв.м ± 7.76 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1505 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 7.76

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1505

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:17

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:18

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	54
	369964.37
	2266525.73
	369964.37
	2266525.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	55
	369952.26
	2266510.11
	369952.26
	2266510.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	56
	369964.40
	2266501.30
	369964.40
	2266501.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	369964.83
	2266502.01
	369964.83
	2266502.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	58
	369969.05
	2266499.71
	369969.05
	2266499.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	59
	369986.13
	2266486.55
	369986.13
	2266486.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	369987.76
	2266489.26
	369987.76
	2266489.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	369997.10
	2266505.15
	369997.10
	2266505.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	369996.17
	2266505.87
	369996.17
	2266505.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	54
	369964.37
	2266525.73
	369964.37
	2266525.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:18

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	54
	55
	19.76
	–
	–

	55
	56
	15.00
	–
	–

	56
	57
	0.83
	–
	–

	57
	58
	4.81
	–
	–

	58
	59
	21.56
	–
	–

	59
	60
	3.16
	–
	–

	60
	61
	18.43
	–
	–

	61
	62
	1.18
	–
	–

	62
	54
	37.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:18

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	814 кв.м ± 5.73 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √814 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 5.73

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	814

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:18

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:20

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	15
	370014.01
	2266532.43
	370014.01
	2266532.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	370038.53
	2266519.64
	370038.53
	2266519.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	64
	370044.80
	2266514.72
	370044.80
	2266514.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	63
	370029.07
	2266484.12
	370029.07
	2266484.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	67
	370011.29
	2266494.63
	370011.29
	2266494.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	369997.10
	2266505.15
	369997.10
	2266505.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	369996.17
	2266505.87
	369996.17
	2266505.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	370007.19
	2266524.94
	370007.19
	2266524.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	65
	370012.86
	2266531.95
	370012.86
	2266531.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	15
	370014.01
	2266532.43
	370014.01
	2266532.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:20

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	15
	16
	27.66
	–
	–

	16
	64
	7.97
	–
	–

	64
	63
	34.41
	–
	–

	63
	67
	20.65
	–
	–

	67
	61
	17.66
	–
	–

	61
	62
	1.18
	–
	–

	62
	66
	22.03
	–
	–

	66
	65
	9.02
	–
	–

	65
	15
	1.25
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:20

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1309 кв.м ± 7.24 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1309 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.24

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1309

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:20

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:21

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	68
	369985.16
	2266547.92
	369985.16
	2266547.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	69
	369967.20
	2266528.67
	369967.20
	2266528.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	70
	369997.68
	2266508.49
	369997.68
	2266508.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	370007.19
	2266524.94
	370007.19
	2266524.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	370012.58
	2266531.60
	370012.58
	2266531.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	68
	369985.16
	2266547.92
	369985.16
	2266547.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:21

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	68
	69
	26.33
	–
	–

	69
	70
	36.55
	–
	–

	70
	66
	19.00
	–
	–

	66
	71
	8.57
	–
	–

	71
	68
	31.91
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:21

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	900 кв.м ± 6.03 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √900 * √((1 + 1.15²)/(2 * 1.15)) = 6.03

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:21

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:23

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	72
	370198.69
	2266661.69
	370198.69
	2266661.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	73
	370171.51
	2266685.74
	370171.51
	2266685.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	74
	370153.46
	2266667.64
	370153.46
	2266667.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	75
	370141.12
	2266659.41
	370141.12
	2266659.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	76
	370145.26
	2266656.02
	370145.26
	2266656.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	77
	370152.56
	2266649.30
	370152.56
	2266649.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	78
	370168.72
	2266656.42
	370168.72
	2266656.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	79
	370187.43
	2266647.85
	370187.43
	2266647.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	72
	370198.69
	2266661.69
	370198.69
	2266661.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:23

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	72
	73
	36.29
	–
	–

	73
	74
	25.56
	–
	–

	74
	75
	14.83
	–
	–

	75
	76
	5.35
	–
	–

	76
	77
	9.92
	–
	–

	77
	78
	17.66
	–
	–

	78
	79
	20.58
	–
	–

	79
	72
	17.84
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:23

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1102 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1102 * √((1 + 1.52²)/(2 * 1.52)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1102

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:23

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:25

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	80
	370014.80
	2266593.03
	370014.80
	2266593.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	81
	370026.61
	2266604.78
	370026.61
	2266604.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	82
	370031.07
	2266609.61
	370031.07
	2266609.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	83
	370007.88
	2266627.02
	370007.88
	2266627.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	84
	370005.57
	2266623.30
	370005.57
	2266623.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	85
	370006.22
	2266622.50
	370006.22
	2266622.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	86
	369995.08
	2266606.76
	369995.08
	2266606.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	80
	370014.80
	2266593.03
	370014.80
	2266593.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:25

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	80
	81
	16.66
	–
	–

	81
	82
	6.57
	–
	–

	82
	83
	29.00
	–
	–

	83
	84
	4.38
	–
	–

	84
	85
	1.03
	–
	–

	85
	86
	19.28
	–
	–

	86
	80
	24.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:25

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	614 кв.м ± 4.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √614 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 4.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	614

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:25

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:26

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7033
	370013.27
	2266031.06
	370013.27
	2266031.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7034
	370033.40
	2266058.30
	370033.40
	2266058.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7035
	370059.64
	2266064.26
	370059.64
	2266064.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	370104.39
	2266088.11
	370104.39
	2266088.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	370115.31
	2266093.01
	370115.31
	2266093.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	370117.50
	2266096.49
	370117.50
	2266096.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7039
	370117.83
	2266102.94
	370117.83
	2266102.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7040
	370111.64
	2266115.56
	370111.64
	2266115.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7041
	370095.39
	2266143.16
	370095.39
	2266143.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7042
	370066.81
	2266160.61
	370066.81
	2266160.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7043
	369955.17
	2266210.26
	369955.17
	2266210.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7044
	369953.25
	2266211.78
	369953.25
	2266211.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7045
	369931.96
	2266221.06
	369931.96
	2266221.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7046
	369896.37
	2266258.12
	369896.37
	2266258.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7047
	369897.75
	2266259.22
	369897.75
	2266259.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7048
	369857.99
	2266298.41
	369857.99
	2266298.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7049
	369846.70
	2266314.33
	369846.70
	2266314.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7050
	369849.03
	2266329.01
	369849.03
	2266329.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7051
	369844.19
	2266340.26
	369844.19
	2266340.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7052
	369858.38
	2266358.99
	369858.38
	2266358.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7053
	369863.97
	2266354.26
	369863.97
	2266354.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7054
	369876.06
	2266366.56
	369876.06
	2266366.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7055
	369869.74
	2266373.55
	369869.74
	2266373.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7056
	369873.61
	2266378.07
	369873.61
	2266378.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7057
	369882.12
	2266379.65
	369882.12
	2266379.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7058
	369911.35
	2266379.38
	369911.35
	2266379.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7059
	369940.34
	2266376.81
	369940.34
	2266376.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7060
	369939.36
	2266380.95
	369939.36
	2266380.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7061
	369927.63
	2266404.09
	369927.63
	2266404.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7062
	369928.34
	2266406.57
	369928.34
	2266406.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7063
	369927.59
	2266407.84
	369927.59
	2266407.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7064
	369927.07
	2266408.63
	369927.07
	2266408.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7065
	369919.18
	2266422.02
	369919.18
	2266422.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7066
	369919.08
	2266422.35
	369919.08
	2266422.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7067
	369948.20
	2266453.48
	369948.20
	2266453.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7068
	369861.38
	2266525.81
	369861.38
	2266525.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7069
	369857.34
	2266529.22
	369857.34
	2266529.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7070
	369851.10
	2266523.22
	369851.10
	2266523.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7071
	369752.13
	2266428.03
	369752.13
	2266428.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7072
	369729.70
	2266405.97
	369729.70
	2266405.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7073
	369703.95
	2266380.77
	369703.95
	2266380.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7074
	369708.69
	2266375.68
	369708.69
	2266375.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7075
	369700.04
	2266363.09
	369700.04
	2266363.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7076
	369686.01
	2266342.65
	369686.01
	2266342.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7077
	369671.88
	2266321.12
	369671.88
	2266321.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7078
	369666.13
	2266313.14
	369666.13
	2266313.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7079
	369661.20
	2266308.20
	369661.20
	2266308.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7080
	369658.86
	2266303.83
	369658.86
	2266303.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7081
	369682.09
	2266296.84
	369682.09
	2266296.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7082
	369672.80
	2266268.56
	369672.80
	2266268.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7083
	369692.04
	2266258.33
	369692.04
	2266258.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7084
	369697.84
	2266250.94
	369697.84
	2266250.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7085
	369702.15
	2266246.49
	369702.15
	2266246.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7086
	369711.75
	2266239.08
	369711.75
	2266239.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7087
	369719.35
	2266234.05
	369719.35
	2266234.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7088
	369736.80
	2266222.93
	369736.80
	2266222.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7089
	369748.62
	2266214.56
	369748.62
	2266214.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7090
	369753.85
	2266211.39
	369753.85
	2266211.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7091
	369796.75
	2266141.69
	369796.75
	2266141.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7092
	369854.61
	2266089.38
	369854.61
	2266089.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7093
	369880.51
	2266077.43
	369880.51
	2266077.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7094
	369902.39
	2266102.05
	369902.39
	2266102.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7095
	369917.72
	2266118.70
	369917.72
	2266118.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7033
	370013.27
	2266031.06
	370013.27
	2266031.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7033
	7034
	33.87
	–
	–

	7034
	7035
	26.91
	–
	–

	7035
	7036
	50.71
	–
	–

	7036
	7037
	11.97
	–
	–

	7037
	7038
	4.11
	–
	–

	7038
	7039
	6.46
	–
	–

	7039
	7040
	14.06
	–
	–

	7040
	7041
	32.03
	–
	–

	7041
	7042
	33.49
	–
	–

	7042
	7043
	122.18
	–
	–

	7043
	7044
	2.45
	–
	–

	7044
	7045
	23.22
	–
	–

	7045
	7046
	51.38
	–
	–

	7046
	7047
	1.76
	–
	–

	7047
	7048
	55.83
	–
	–

	7048
	7049
	19.52
	–
	–

	7049
	7050
	14.86
	–
	–

	7050
	7051
	12.25
	–
	–

	7051
	7052
	23.50
	–
	–

	7052
	7053
	7.32
	–
	–

	7053
	7054
	17.25
	–
	–

	7054
	7055
	9.42
	–
	–

	7055
	7056
	5.95
	–
	–

	7056
	7057
	8.66
	–
	–

	7057
	7058
	29.23
	–
	–

	7058
	7059
	29.10
	–
	–

	7059
	7060
	4.25
	–
	–

	7060
	7061
	25.94
	–
	–

	7061
	7062
	2.58
	–
	–

	7062
	7063
	1.47
	–
	–

	7063
	7064
	0.95
	–
	–

	7064
	7065
	15.54
	–
	–

	7065
	7066
	0.34
	–
	–

	7066
	7067
	42.63
	–
	–

	7067
	7068
	113.00
	–
	–

	7068
	7069
	5.29
	–
	–

	7069
	7070
	8.66
	–
	–

	7070
	7071
	137.32
	–
	–

	7071
	7072
	31.46
	–
	–

	7072
	7073
	36.03
	–
	–

	7073
	7074
	6.96
	–
	–

	7074
	7075
	15.28
	–
	–

	7075
	7076
	24.79
	–
	–

	7076
	7077
	25.75
	–
	–

	7077
	7078
	9.84
	–
	–

	7078
	7079
	6.98
	–
	–

	7079
	7080
	4.96
	–
	–

	7080
	7081
	24.26
	–
	–

	7081
	7082
	29.77
	–
	–

	7082
	7083
	21.79
	–
	–

	7083
	7084
	9.39
	–
	–

	7084
	7085
	6.20
	–
	–

	7085
	7086
	12.13
	–
	–

	7086
	7087
	9.11
	–
	–

	7087
	7088
	20.69
	–
	–

	7088
	7089
	14.48
	–
	–

	7089
	7090
	6.12
	–
	–

	7090
	7091
	81.84
	–
	–

	7091
	7092
	78.00
	–
	–

	7092
	7093
	28.52
	–
	–

	7093
	7094
	32.94
	–
	–

	7094
	7095
	22.63
	–
	–

	7095
	7033
	129.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	87922 кв.м ± 59.41 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √87922 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 59.41

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	87923

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации цехов переработки древесины и стоянки автотранспорта

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:28

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	146
	369992.23
	2266568.27
	369992.23
	2266568.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	147
	370007.71
	2266585.81
	370007.71
	2266585.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	148
	369983.05
	2266604.17
	369983.05
	2266604.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	149
	369969.30
	2266588.01
	369969.30
	2266588.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	369967.14
	2266585.47
	369967.14
	2266585.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	146
	369992.23
	2266568.27
	369992.23
	2266568.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:28

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	146
	147
	23.39
	–
	–

	147
	148
	30.74
	–
	–

	148
	149
	21.22
	–
	–

	149
	150
	3.33
	–
	–

	150
	146
	30.42
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:28

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	730 кв.м ± 5.42 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √730 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 5.42

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	730

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:28

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:29

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	151
	370022.05
	2266383.21
	370022.05
	2266383.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	152
	370014.73
	2266406.66
	370014.73
	2266406.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	153
	369991.63
	2266424.42
	369991.63
	2266424.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	154
	369986.74
	2266418.07
	369986.74
	2266418.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	155
	369982.72
	2266420.89
	369982.72
	2266420.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	156
	369979.56
	2266417.00
	369979.56
	2266417.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	157
	369973.97
	2266410.16
	369973.97
	2266410.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	158
	369971.76
	2266406.21
	369971.76
	2266406.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	159
	369971.02
	2266404.50
	369971.02
	2266404.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	160
	369994.62
	2266387.23
	369994.62
	2266387.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	161
	369998.56
	2266384.77
	369998.56
	2266384.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	162
	370000.86
	2266382.96
	370000.86
	2266382.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	163
	370006.95
	2266378.59
	370006.95
	2266378.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	164
	370016.08
	2266379.41
	370016.08
	2266379.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	151
	370022.05
	2266383.21
	370022.05
	2266383.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:29

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	151
	152
	24.57
	–
	–

	152
	153
	29.14
	–
	–

	153
	154
	8.01
	–
	–

	154
	155
	4.91
	–
	–

	155
	156
	5.01
	–
	–

	156
	157
	8.83
	–
	–

	157
	158
	4.53
	–
	–

	158
	159
	1.86
	–
	–

	159
	160
	29.24
	–
	–

	160
	161
	4.64
	–
	–

	161
	162
	2.93
	–
	–

	162
	163
	7.50
	–
	–

	163
	164
	9.17
	–
	–

	164
	151
	7.08
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:29

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1272 кв.м ± 7.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1272 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 7.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1272

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:29

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:30

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7106
	370022.05
	2266383.21
	370022.05
	2266383.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7107
	370031.25
	2266389.06
	370031.25
	2266389.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7108
	370030.08
	2266397.69
	370030.08
	2266397.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7109
	369990.22
	2266430.07
	369990.22
	2266430.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7110
	369982.72
	2266420.89
	369982.72
	2266420.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7111
	369986.74
	2266418.07
	369986.74
	2266418.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7112
	369991.63
	2266424.42
	369991.63
	2266424.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7113
	370014.73
	2266406.66
	370014.73
	2266406.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7106
	370022.05
	2266383.21
	370022.05
	2266383.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:30

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7106
	7107
	10.90
	–
	–

	7107
	7108
	8.71
	–
	–

	7108
	7109
	51.35
	–
	–

	7109
	7110
	11.85
	–
	–

	7110
	7111
	4.91
	–
	–

	7111
	7112
	8.01
	–
	–

	7112
	7113
	29.14
	–
	–

	7113
	7106
	24.57
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:30

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	360 кв.м ± 3.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √360 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 3.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	360

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:30

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:31

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	146
	369992.23
	2266568.27
	369992.23
	2266568.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	369967.14
	2266585.47
	369967.14
	2266585.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	165
	369965.47
	2266582.25
	369965.47
	2266582.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	166
	369959.48
	2266561.39
	369959.48
	2266561.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	167
	369950.79
	2266547.02
	369950.79
	2266547.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	168
	369963.43
	2266539.50
	369963.43
	2266539.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	169
	369979.88
	2266553.39
	369979.88
	2266553.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	146
	369992.23
	2266568.27
	369992.23
	2266568.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:31

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	146
	150
	30.42
	–
	–

	150
	165
	3.63
	–
	–

	165
	166
	21.70
	–
	–

	166
	167
	16.79
	–
	–

	167
	168
	14.71
	–
	–

	168
	169
	21.53
	–
	–

	169
	146
	19.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:31

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	908 кв.м ± 6.04 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √908 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 6.04

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	908

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:31

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:32

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	82
	370031.07
	2266609.61
	370031.07
	2266609.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	83
	370007.88
	2266627.02
	370007.88
	2266627.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	175
	370007.01
	2266628.35
	370007.01
	2266628.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	174
	370011.07
	2266636.20
	370011.07
	2266636.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	173
	370012.64
	2266640.65
	370012.64
	2266640.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	172
	370019.80
	2266646.83
	370019.80
	2266646.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	171
	370021.95
	2266644.69
	370021.95
	2266644.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	170
	370044.77
	2266623.92
	370044.77
	2266623.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	82
	370031.07
	2266609.61
	370031.07
	2266609.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:32

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	82
	83
	29.00
	–
	–

	83
	175
	1.59
	–
	–

	175
	174
	8.84
	–
	–

	174
	173
	4.72
	–
	–

	173
	172
	9.46
	–
	–

	172
	171
	3.03
	–
	–

	171
	170
	30.86
	–
	–

	170
	82
	19.81
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:32

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	707 кв.м ± 5.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √707 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 5.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	707

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:32

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:35

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7114
	369893.69
	2266567.36
	369893.69
	2266567.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7115
	369914.64
	2266548.74
	369914.64
	2266548.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7116
	369930.67
	2266569.94
	369930.67
	2266569.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7117
	369927.35
	2266571.96
	369927.35
	2266571.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7118
	369908.79
	2266582.67
	369908.79
	2266582.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7114
	369893.69
	2266567.36
	369893.69
	2266567.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7114
	7115
	28.03
	–
	–

	7115
	7116
	26.58
	–
	–

	7116
	7117
	3.89
	–
	–

	7117
	7118
	21.43
	–
	–

	7118
	7114
	21.50
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	636 кв.м ± 5.05 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √636 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 5.05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	636

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:356

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	369671.20
	2266263.69
	369671.20
	2266263.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	369672.80
	2266268.56
	369672.80
	2266268.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	369682.09
	2266296.84
	369682.09
	2266296.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	369658.86
	2266303.83
	369658.86
	2266303.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	369641.41
	2266308.35
	369641.41
	2266308.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	369630.04
	2266274.08
	369630.04
	2266274.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	369644.82
	2266270.75
	369644.82
	2266270.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	369654.77
	2266268.06
	369654.77
	2266268.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	369671.20
	2266263.69
	369671.20
	2266263.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:356

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	5.13
	–
	–

	2
	3
	29.77
	–
	–

	3
	4
	24.26
	–
	–

	4
	5
	18.03
	–
	–

	5
	6
	36.11
	–
	–

	6
	7
	15.15
	–
	–

	7
	8
	10.31
	–
	–

	8
	1
	17.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:356

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1502 кв.м ± 7.80 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1502 * √((1 + 1.17²)/(2 * 1.17)) = 7.80

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1502

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (зоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:356

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916016:7

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	73
	370171.51
	2266685.74
	370171.51
	2266685.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	74
	370153.46
	2266667.64
	370153.46
	2266667.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	75
	370141.12
	2266659.41
	370141.12
	2266659.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	179
	370136.50
	2266655.76
	370136.50
	2266655.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	178
	370126.97
	2266669.13
	370126.97
	2266669.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	177
	370129.09
	2266699.74
	370129.09
	2266699.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	176
	370143.16
	2266714.70
	370143.16
	2266714.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	73
	370171.51
	2266685.74
	370171.51
	2266685.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	73
	74
	25.56
	–
	–

	74
	75
	14.83
	–
	–

	75
	179
	5.89
	–
	–

	179
	178
	16.42
	–
	–

	178
	177
	30.68
	–
	–

	177
	176
	20.54
	–
	–

	176
	73
	40.53
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:7

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 7.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916016:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:27

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7006
	370001.07
	2266563.95
	369999.90
	2266564.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7007
	370023.03
	2266549.32
	370023.03
	2266549.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7008
	370029.07
	2266546.01
	370029.07
	2266546.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7009
	370039.38
	2266564.27
	370039.38
	2266564.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7010
	370047.91
	2266558.10
	370047.91
	2266558.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7011
	370061.21
	2266549.80
	370060.07
	2266549.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7012
	370070.36
	2266567.20
	370061.21
	2266549.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7013
	370069.44
	2266573.22
	370070.23
	2266568.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7014
	370035.45
	2266601.36
	370069.44
	2266573.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7015
	370015.14
	2266580.45
	370035.45
	2266601.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7016
	–
	–
	370015.14
	2266580.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7006
	370001.07
	2266563.95
	369999.90
	2266564.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:27

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7006
	7007
	27.47
	–
	–

	7007
	7008
	6.89
	–
	–

	7008
	7009
	20.97
	–
	–

	7009
	7010
	10.53
	–
	–

	7010
	7011
	14.62
	–
	–

	7011
	7012
	1.16
	–
	–

	7012
	7013
	20.36
	–
	–

	7013
	7014
	5.23
	–
	–

	7014
	7015
	44.13
	–
	–

	7015
	7016
	29.15
	–
	–

	7016
	7006
	22.33
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916016:27

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	2035 кв.м ± 9.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2035 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 9.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	2019

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	16 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916016:27

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н95О
	–
	–
	–
	369980.78
	2266557.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н96О
	–
	–
	–
	369985.67
	2266565.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н97О
	–
	–
	–
	369983.17
	2266566.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н98О
	–
	–
	–
	369984.53
	2266569.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н99О
	–
	–
	–
	369976.97
	2266573.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н100О
	–
	–
	–
	369974.02
	2266568.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н101О
	–
	–
	–
	369976.49
	2266567.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н102О
	–
	–
	–
	369973.08
	2266561.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н95О
	–
	–
	–
	369980.78
	2266557.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23982

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	747fafdd-e99d-4755-a848-6e08ae2e8407

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23982

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н131О
	–
	–
	–
	369996.25
	2266578.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н132О
	–
	–
	–
	369999.82
	2266584.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н133О
	–
	–
	–
	369993.93
	2266588.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н134О
	–
	–
	–
	369995.13
	2266589.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н135О
	–
	–
	–
	369989.05
	2266594.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н136О
	–
	–
	–
	369987.80
	2266592.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н137О
	–
	–
	–
	369986.28
	2266593.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н138О
	–
	–
	–
	369984.54
	2266590.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н139О
	–
	–
	–
	369986.16
	2266589.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н140О
	–
	–
	–
	369984.25
	2266586.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н131О
	–
	–
	–
	369996.25
	2266578.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24119

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	a45f60a3-1b0f-4e38-9a2c-ca9761f06add

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24119

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н103О
	–
	–
	–
	369892.60
	2266548.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н104О
	–
	–
	–
	369888.68
	2266543.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н105О
	–
	–
	–
	369897.94
	2266537.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н106О
	–
	–
	–
	369896.98
	2266535.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н107О
	–
	–
	–
	369900.36
	2266533.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н108О
	–
	–
	–
	369903.21
	2266537.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н109О
	–
	–
	–
	369900.54
	2266539.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н110О
	–
	–
	–
	369901.79
	2266540.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н111О
	–
	–
	–
	369902.60
	2266540.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н112О
	–
	–
	–
	369904.49
	2266542.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н113О
	–
	–
	–
	369899.53
	2266546.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н114О
	–
	–
	–
	369897.93
	2266544.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н103О
	–
	–
	–
	369892.60
	2266548.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28771

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	745cc1e7-aece-4456-8a9e-5f907d25b9ea

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28771

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н29О
	–
	–
	–
	370016.84
	2266573.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н30О
	–
	–
	–
	370014.82
	2266570.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н31О
	–
	–
	–
	370013.51
	2266571.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н32О
	–
	–
	–
	370012.61
	2266569.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н33О
	–
	–
	–
	370011.75
	2266569.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н34О
	–
	–
	–
	370010.88
	2266568.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н35О
	–
	–
	–
	370011.17
	2266567.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н36О
	–
	–
	–
	370010.02
	2266565.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н37О
	–
	–
	–
	370018.19
	2266560.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н38О
	–
	–
	–
	370020.86
	2266564.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н39О
	–
	–
	–
	370025.01
	2266561.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н40О
	–
	–
	–
	370028.23
	2266566.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н29О
	–
	–
	–
	370016.84
	2266573.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:38073

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	53fbdb3a-2c22-4a35-a2c7-c5af34de2dd5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:38073

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н51О
	–
	–
	–
	370078.45
	2266641.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н52О
	–
	–
	–
	370069.77
	2266632.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н53О
	–
	–
	–
	370076.60
	2266625.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н54О
	–
	–
	–
	370075.49
	2266624.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н55О
	–
	–
	–
	370079.29
	2266621.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н56О
	–
	–
	–
	370087.16
	2266629.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н57О
	–
	–
	–
	370083.22
	2266633.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н58О
	–
	–
	–
	370085.14
	2266635.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н51О
	–
	–
	–
	370078.45
	2266641.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:127

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	59f3072e-84d5-46ff-8095-c62546ac0e7b

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:127

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н67О
	–
	–
	–
	370011.45
	2266671.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н68О
	–
	–
	–
	370006.93
	2266667.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н69О
	–
	–
	–
	370011.84
	2266662.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н70О
	–
	–
	–
	370010.23
	2266660.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н71О
	–
	–
	–
	370016.20
	2266654.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н72О
	–
	–
	–
	370022.56
	2266660.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н73О
	–
	–
	–
	370020.64
	2266662.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н74О
	–
	–
	–
	370023.25
	2266665.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н75О
	–
	–
	–
	370020.51
	2266668.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н76О
	–
	–
	–
	370017.75
	2266665.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н77О
	–
	–
	–
	370016.79
	2266666.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н78О
	–
	–
	–
	370018.35
	2266668.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н79О
	–
	–
	–
	370016.25
	2266670.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н80О
	–
	–
	–
	370014.53
	2266668.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н67О
	–
	–
	–
	370011.45
	2266671.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:131

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	a7e23fcf-278d-499b-9e7e-df97c1e2f2f3

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:131

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н81О
	–
	–
	–
	370015.73
	2266600.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н82О
	–
	–
	–
	370019.69
	2266604.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н83О
	–
	–
	–
	370015.47
	2266608.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н84О
	–
	–
	–
	370016.64
	2266610.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н85О
	–
	–
	–
	370014.10
	2266612.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н86О
	–
	–
	–
	370012.82
	2266611.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н87О
	–
	–
	–
	370009.21
	2266614.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н88О
	–
	–
	–
	370005.36
	2266610.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н81О
	–
	–
	–
	370015.73
	2266600.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:132

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	b1746778-f29d-417a-bbad-442a86fe64c1

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:132

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н45О
	–
	–
	–
	370027.90
	2266489.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н46О
	–
	–
	–
	370032.15
	2266497.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н47О
	–
	–
	–
	370021.97
	2266503.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н48О
	–
	–
	–
	370019.32
	2266498.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н49О
	–
	–
	–
	370021.13
	2266497.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н50О
	–
	–
	–
	370019.51
	2266494.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н45О
	–
	–
	–
	370027.90
	2266489.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:134

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	77cbf45a-fca9-4484-b481-c45ec7f1dd19

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:134

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н63О
	–
	–
	–
	370089.87
	2266678.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н64О
	–
	–
	–
	370081.46
	2266686.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н65О
	–
	–
	–
	370073.89
	2266678.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н66О
	–
	–
	–
	370082.26
	2266670.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н63О
	–
	–
	–
	370089.87
	2266678.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:36

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	56263792-e52a-4d86-88aa-e92bdb11671e

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:36

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н41О
	–
	–
	–
	370000.20
	2266408.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н42О
	–
	–
	–
	369987.94
	2266417.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н43О
	–
	–
	–
	369982.36
	2266409.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н44О
	–
	–
	–
	369994.55
	2266400.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н41О
	–
	–
	–
	370000.20
	2266408.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:37

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	3c859f49-ae65-4f4c-897d-83a5291a9bc6

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:37

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н89О
	–
	–
	–
	370026.93
	2266614.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н90О
	–
	–
	–
	370031.19
	2266618.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н91О
	–
	–
	–
	370023.44
	2266625.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н92О
	–
	–
	–
	370020.03
	2266621.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н93О
	–
	–
	–
	370021.79
	2266619.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н94О
	–
	–
	–
	370021.20
	2266619.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н89О
	–
	–
	–
	370026.93
	2266614.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:38

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	07974757-46df-48b5-afa2-a99d0c7c7e3c

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:38

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н119О
	–
	–
	–
	369939.17
	2266582.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н120О
	–
	–
	–
	369930.64
	2266591.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н121О
	–
	–
	–
	369925.75
	2266586.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н122О
	–
	–
	–
	369929.88
	2266582.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н123О
	–
	–
	–
	369929.05
	2266581.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н124О
	–
	–
	–
	369933.45
	2266576.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н119О
	–
	–
	–
	369939.17
	2266582.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:46

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	9a2f7109-2ef3-4cfb-8107-bdfa94b8fa47

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:46

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н13О
	–
	–
	–
	369920.33
	2266503.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н14О
	–
	–
	–
	369927.67
	2266512.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н15О
	–
	–
	–
	369924.93
	2266514.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н16О
	–
	–
	–
	369923.66
	2266512.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н17О
	–
	–
	–
	369919.62
	2266515.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н18О
	–
	–
	–
	369913.56
	2266508.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н13О
	–
	–
	–
	369920.33
	2266503.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:50

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	d038cfe3-3fe3-40fb-a74c-2643adc1ca7d

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:50

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н59О
	–
	–
	–
	370064.94
	2266655.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н60О
	–
	–
	–
	370058.26
	2266661.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н61О
	–
	–
	–
	370050.29
	2266653.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н62О
	–
	–
	–
	370056.97
	2266647.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н59О
	–
	–
	–
	370064.94
	2266655.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:53

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	25f581d0-a949-4a81-acfb-47327515e568

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:53

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н153О
	–
	–
	–
	370105.68
	2266631.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н154О
	–
	–
	–
	370119.71
	2266626.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н155О
	–
	–
	–
	370123.23
	2266636.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н156О
	–
	–
	–
	370114.41
	2266639.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н157О
	–
	–
	–
	370113.13
	2266635.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н158О
	–
	–
	–
	370109.64
	2266636.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н159О
	–
	–
	–
	370108.79
	2266634.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н160О
	–
	–
	–
	370107.06
	2266635.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н153О
	–
	–
	–
	370105.68
	2266631.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н153О
	–
	–
	–
	370105.68
	2266631.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:55

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	8944590c-8858-469d-b0be-975e08ebd1a8

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916016:55

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н25О
	–
	–
	–
	369941.98
	2266487.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н26О
	–
	–
	–
	369946.45
	2266484.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н27О
	–
	–
	–
	369954.79
	2266495.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н28О
	–
	–
	–
	369950.09
	2266499.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н25О
	–
	–
	–
	369941.98
	2266487.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6702

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7b23415f-1c95-4e4b-99ef-d49ca11aa9a7

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6702

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н125О
	–
	–
	–
	369957.79
	2266570.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н126О
	–
	–
	–
	369963.19
	2266578.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н127О
	–
	–
	–
	369961.46
	2266579.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н128О
	–
	–
	–
	369964.00
	2266583.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н129О
	–
	–
	–
	369960.41
	2266585.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н130О
	–
	–
	–
	369952.47
	2266574.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н125О
	–
	–
	–
	369957.79
	2266570.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5417

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	10f36fc1-c8e3-4176-bd6b-67df6d489a21

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5417

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н115О
	–
	–
	–
	369912.25
	2266552.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н116О
	–
	–
	–
	369917.29
	2266558.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н117О
	–
	–
	–
	369909.37
	2266565.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н118О
	–
	–
	–
	369904.28
	2266559.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н115О
	–
	–
	–
	369912.25
	2266552.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26453

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916016

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	f33e92c2-ccd7-466b-b47c-21111ae3fcb0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:26453

	1.
	–





