
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, город Любань 47:26:0916018
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 06.05.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	1. На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
2. При выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
3. При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
4. -меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
5. - больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
6. -больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
7. На территории Любанского городского поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
8. Предельные размеры земельных участков для территории города Любань:
9. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.03 га.
10. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.15 га.
11. Для территории прочих населенных пунктов Любанского городского поселения :
12. Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.06 га.
13. Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.25 га.
14. Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 0.06 га.
15. Максимальная площадь земельного участка для для ведения личного подсобного хозяйства 0.50 га.
16. 
17. 
18. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
19. В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади 57 земельных участков
20. 
21. В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.
22. 
23. Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"
24. В ходе выполнения работ было выявлено чересполосица, смещение границ 6 земельных участков .
25. Данное несоответствие возможно возникло в связи с ошибками при геодезических измерениях (неверные координаты исходных пунктов, использование пунктов опорно-межевой сети, использование висячих теодолитных ходов, использование устаревшего оборудования, неправильная установка прибора, игнорирование проверки горизонтальности, ошибки при фокусировке, несоблюдение порядка измерений, игнорирование особенностей рельефа участка и т.п.), при камеральных измерениях, отсутствие точных данных о границах участка, а также вследствие перехода от государственной системы координат к местной системе координат.
26. .
27. 
28. Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
29. В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
30. В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
31. В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 62 объектов капитального строительства .
32. 
33. 

	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	2
	Аппаратура геодезическая спутниковая ГЕОСПАЙДЕР БС № 300068
	300068
	С-ГКФ/26-03-2026/514145007 действительно до 25.03.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:1

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н36У
	–
	–
	369050.79
	2267701.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н37У
	–
	–
	369069.74
	2267679.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н38У
	–
	–
	369101.47
	2267710.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н39У
	–
	–
	369082.16
	2267729.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н36У
	–
	–
	369050.79
	2267701.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:1

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н36У
	н37У
	28.79
	–
	–

	н37У
	н38У
	43.96
	–
	–

	н38У
	н39У
	27.14
	–
	–

	н39У
	н36У
	41.93
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:1

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e81c5344-d102-49a2-9473-593a39c9a2ee

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:1

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:11

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н17У
	–
	–
	369641.10
	2267187.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н15У
	–
	–
	369620.46
	2267206.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н14У
	–
	–
	369588.26
	2267176.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н18У
	–
	–
	369606.95
	2267157.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н19У
	–
	–
	369609.28
	2267159.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н17У
	–
	–
	369641.10
	2267187.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:11

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н17У
	н15У
	27.49
	–
	–

	н15У
	н14У
	44.02
	–
	–

	н14У
	н18У
	26.46
	–
	–

	н18У
	н19У
	3.43
	–
	–

	н19У
	н17У
	42.42
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:11

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	6fe3e849-2a78-4dc2-ae2f-49970976a0b2

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 6.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:11

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:20

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н45У
	–
	–
	369604.55
	2267100.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н46У
	–
	–
	369625.19
	2267125.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н47У
	–
	–
	369599.53
	2267149.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н48У
	–
	–
	369576.48
	2267123.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н45У
	–
	–
	369604.55
	2267100.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:20

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н45У
	н46У
	32.34
	–
	–

	н46У
	н47У
	35.29
	–
	–

	н47У
	н48У
	34.45
	–
	–

	н48У
	н45У
	36.63
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:20

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	be58ffa4-dc02-4f21-bd9d-bc4840ceaa91

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:20

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:21

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н20У
	–
	–
	369246.63
	2267569.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н21У
	–
	–
	369237.41
	2267578.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н22У
	–
	–
	369221.36
	2267594.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н23У
	–
	–
	369187.51
	2267560.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н24У
	–
	–
	369174.43
	2267547.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н25У
	–
	–
	369197.90
	2267522.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н20У
	–
	–
	369246.63
	2267569.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:21

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н20У
	н21У
	12.93
	–
	–

	н21У
	н22У
	22.38
	–
	–

	н22У
	н23У
	48.06
	–
	–

	н23У
	н24У
	18.22
	–
	–

	н24У
	н25У
	34.51
	–
	–

	н25У
	н20У
	68.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:21

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	a0c8139e-4f79-4065-a042-f262a3bc1eeb

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2336 кв.м ± 9.67 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2336 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 9.67

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2336

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:21

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:22

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н557У
	–
	–
	369052.61
	2267757.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н558У
	–
	–
	369035.50
	2267744.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н559У
	–
	–
	369030.07
	2267740.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н560У
	–
	–
	369026.01
	2267736.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н561У
	–
	–
	369051.73
	2267711.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н562У
	–
	–
	369077.13
	2267732.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н557У
	–
	–
	369052.61
	2267757.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:22

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н557У
	н558У
	21.42
	–
	–

	н558У
	н559У
	6.99
	–
	–

	н559У
	н560У
	5.87
	–
	–

	н560У
	н561У
	35.71
	–
	–

	н561У
	н562У
	33.19
	–
	–

	н562У
	н557У
	34.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:22

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	9c064741-24ee-4a04-9f2b-8b3f37974b0e

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 6.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:22

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:282

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н29У
	–
	–
	369087.76
	2267630.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н30У
	–
	–
	369112.04
	2267609.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н31У
	–
	–
	369135.84
	2267640.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н32У
	–
	–
	369131.99
	2267645.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н33У
	–
	–
	369117.96
	2267659.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н34У
	–
	–
	369115.05
	2267656.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н35У
	–
	–
	369114.18
	2267657.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н29У
	–
	–
	369087.76
	2267630.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:282

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н29У
	н30У
	32.05
	–
	–

	н30У
	н31У
	39.30
	–
	–

	н31У
	н32У
	5.73
	–
	–

	н32У
	н33У
	20.45
	–
	–

	н33У
	н34У
	4.31
	–
	–

	н34У
	н35У
	1.22
	–
	–

	н35У
	н29У
	37.88
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:282

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	984fcc69-9f78-4626-a6ae-11ad774060e2

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:282

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:286

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н563У
	–
	–
	368985.06
	2267824.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н564У
	–
	–
	368956.63
	2267791.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н565У
	–
	–
	368953.11
	2267787.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н566У
	–
	–
	368975.88
	2267766.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н567У
	–
	–
	369007.67
	2267803.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н563У
	–
	–
	368985.06
	2267824.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:286

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н563У
	н564У
	43.52
	–
	–

	н564У
	н565У
	5.39
	–
	–

	н565У
	н566У
	30.75
	–
	–

	н566У
	н567У
	48.55
	–
	–

	н567У
	н563У
	30.85
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:286

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	6d21d81f-5b44-4d81-b829-bce5427ef52f

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 7.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	300 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Под строительство жилого дома для постоянного проживания

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:286

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:3

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н13У
	–
	–
	369569.61
	2267196.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н14У
	–
	–
	369588.26
	2267176.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н15У
	–
	–
	369620.46
	2267206.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н16У
	–
	–
	369599.02
	2267227.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н13У
	–
	–
	369569.61
	2267196.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:3

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н13У
	н14У
	27.61
	–
	–

	н14У
	н15У
	44.02
	–
	–

	н15У
	н16У
	30.07
	–
	–

	н16У
	н13У
	42.54
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:3

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	b13acb54-61f2-498f-926f-2e727f4aad15

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1247 кв.м ± 7.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1247 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 7.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1247

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:3

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:322

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н632У
	–
	–
	369686.96
	2266962.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н633У
	–
	–
	369666.42
	2266938.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н634У
	–
	–
	369680.30
	2266925.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н635У
	–
	–
	369682.27
	2266927.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н608У
	–
	–
	369703.59
	2266946.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н607У
	–
	–
	369696.51
	2266953.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н632У
	–
	–
	369686.96
	2266962.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:322

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н632У
	н633У
	31.73
	–
	–

	н633У
	н634У
	19.04
	–
	–

	н634У
	н635У
	2.91
	–
	–

	н635У
	н608У
	28.84
	–
	–

	н608У
	н607У
	9.50
	–
	–

	н607У
	н632У
	13.36
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:322

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e94c7f14-52c7-4770-80d6-9184a626f4ae

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	657 кв.м ± 5.13 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √657 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 5.13

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	57 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	под строительство индивидуального жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:322

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:42

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н40У
	–
	–
	369610.66
	2267095.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н41У
	–
	–
	369638.79
	2267071.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н42У
	–
	–
	369659.80
	2267096.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н43У
	–
	–
	369649.85
	2267105.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н44У
	–
	–
	369632.14
	2267120.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н40У
	–
	–
	369610.66
	2267095.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:42

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н40У
	н41У
	36.67
	–
	–

	н41У
	н42У
	32.69
	–
	–

	н42У
	н43У
	13.08
	–
	–

	н43У
	н44У
	23.28
	–
	–

	н44У
	н40У
	33.05
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:42

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e882134c-9cc2-4232-a153-3e28eb4e2e1a

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:42

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:47

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н542У
	–
	–
	369203.00
	2267612.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н543У
	–
	–
	369177.67
	2267638.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н544У
	–
	–
	369157.36
	2267615.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н545У
	–
	–
	369149.64
	2267606.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н540У
	–
	–
	369172.36
	2267581.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н542У
	–
	–
	369203.00
	2267612.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:47

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н542У
	н543У
	36.18
	–
	–

	н543У
	н544У
	31.10
	–
	–

	н544У
	н545У
	11.53
	–
	–

	н545У
	н540У
	33.69
	–
	–

	н540У
	н542У
	43.69
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:47

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	141a51f2-b4b9-4588-83ee-8df4d6ddceaf

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 7.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:47

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:56

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н607У
	–
	–
	369696.51
	2266953.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н608У
	–
	–
	369703.59
	2266946.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н609У
	–
	–
	369704.38
	2266947.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н610У
	–
	–
	369708.05
	2266942.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н611У
	–
	–
	369708.33
	2266943.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н612У
	–
	–
	369721.60
	2266955.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н613У
	–
	–
	369737.53
	2266971.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н614У
	–
	–
	369740.20
	2266974.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н615У
	–
	–
	369735.85
	2266978.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н616У
	–
	–
	369733.36
	2266976.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н617У
	–
	–
	369725.86
	2266982.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н618У
	–
	–
	369719.47
	2266977.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н607У
	–
	–
	369696.51
	2266953.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:56

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н607У
	н608У
	9.50
	–
	–

	н608У
	н609У
	1.07
	–
	–

	н609У
	н610У
	5.91
	–
	–

	н610У
	н611У
	0.46
	–
	–

	н611У
	н612У
	18.30
	–
	–

	н612У
	н613У
	22.30
	–
	–

	н613У
	н614У
	3.74
	–
	–

	н614У
	н615У
	6.21
	–
	–

	н615У
	н616У
	3.49
	–
	–

	н616У
	н617У
	10.03
	–
	–

	н617У
	н618У
	8.41
	–
	–

	н618У
	н607У
	33.30
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:56

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	3dabb776-15b2-4d98-a5e0-8a5017b22328

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	693 кв.м ± 5.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √693 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 5.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	565

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	128 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:56

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:6

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н49У
	–
	–
	369766.44
	2266994.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н50У
	–
	–
	369752.20
	2266981.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н51У
	–
	–
	369773.33
	2266958.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н52У
	–
	–
	369788.21
	2266971.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н49У
	–
	–
	369766.44
	2266994.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:6

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н49У
	н50У
	19.36
	–
	–

	н50У
	н51У
	31.18
	–
	–

	н51У
	н52У
	19.82
	–
	–

	н52У
	н49У
	31.64
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:6

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	7ca0b7cc-a3a7-4f31-9a84-fb02834bd7a0

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	615 кв.м ± 4.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √615 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 4.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	615

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:6

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:71

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н22У
	–
	–
	369221.36
	2267594.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н26У
	–
	–
	369203.02
	2267613.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н27У
	–
	–
	369172.36
	2267581.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н28У
	–
	–
	369169.71
	2267579.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н23У
	–
	–
	369187.51
	2267560.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н22У
	–
	–
	369221.36
	2267594.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:71

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н22У
	н26У
	26.16
	–
	–

	н26У
	н27У
	43.72
	–
	–

	н27У
	н28У
	3.71
	–
	–

	н28У
	н23У
	26.03
	–
	–

	н23У
	н22У
	48.06
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:71

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	a2c8038b-09fe-4d62-a90f-9d1c8b11cf68

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1244 кв.м ± 7.05 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1244 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 7.05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1244

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:71

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:74

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1У
	–
	–
	369550.86
	2266897.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н2У
	–
	–
	369533.93
	2266914.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н3У
	–
	–
	369515.40
	2266894.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н4У
	–
	–
	369532.05
	2266878.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1У
	–
	–
	369550.86
	2266897.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:74

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1У
	н2У
	23.54
	–
	–

	н2У
	н3У
	26.89
	–
	–

	н3У
	н4У
	23.15
	–
	–

	н4У
	н1У
	26.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:74

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	8cdc45f3-ccc0-4b4f-b002-f0e7a3bd5702

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	628 кв.м ± 5.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √628 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 5.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	628

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:74

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:75

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н5У
	–
	–
	369517.85
	2267004.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н6У
	–
	–
	369504.01
	2267018.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н7У
	–
	–
	369471.17
	2266987.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н8У
	–
	–
	369486.16
	2266973.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н5У
	–
	–
	369517.85
	2267004.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:75

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н5У
	н6У
	19.51
	–
	–

	н6У
	н7У
	45.17
	–
	–

	н7У
	н8У
	20.61
	–
	–

	н8У
	н5У
	44.62
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:75

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	94ab5859-c1fe-4e52-ab64-3e26a96e8b04

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	900 кв.м ± 6.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √900 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 6.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:75

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:79

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н496У
	–
	–
	369569.30
	2266793.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н497У
	–
	–
	369550.41
	2266774.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н498У
	–
	–
	369546.76
	2266770.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н499У
	–
	–
	369536.32
	2266759.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н500У
	–
	–
	369555.69
	2266743.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н501У
	–
	–
	369586.89
	2266776.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н496У
	–
	–
	369569.30
	2266793.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:79

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н496У
	н497У
	26.25
	–
	–

	н497У
	н498У
	5.33
	–
	–

	н498У
	н499У
	15.41
	–
	–

	н499У
	н500У
	25.13
	–
	–

	н500У
	н501У
	45.21
	–
	–

	н501У
	н496У
	24.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:79

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	2281e084-ad26-45e0-b46d-2aeb4fb6a8ce

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1153 кв.м ± 6.79 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1153 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.79

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1153

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:79

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:81

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н9У
	–
	–
	369390.83
	2266907.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н10У
	–
	–
	369411.44
	2266918.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	–
	–
	369399.32
	2266941.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	369378.70
	2266929.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н9У
	–
	–
	369390.83
	2266907.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:81

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н9У
	н10У
	23.46
	–
	–

	н10У
	н11У
	25.62
	–
	–

	н11У
	н12У
	23.55
	–
	–

	н12У
	н9У
	25.47
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:81

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	e55cc239-04bf-4892-858c-6bd483c3cbe8

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 4.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:81

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:89

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н625У
	–
	–
	369680.77
	2267018.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н626У
	–
	–
	369707.28
	2266995.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н627У
	–
	–
	369733.65
	2267024.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н628У
	–
	–
	369725.05
	2267031.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н629У
	–
	–
	369707.40
	2267047.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н625У
	–
	–
	369680.77
	2267018.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:89

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н625У
	н626У
	35.08
	–
	–

	н626У
	н627У
	39.00
	–
	–

	н627У
	н628У
	11.48
	–
	–

	н628У
	н629У
	23.54
	–
	–

	н629У
	н625У
	39.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:89

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	2e3711a9-235c-4f7d-81db-9b56717d8bed

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1372 кв.м ± 7.41 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1372 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 7.41

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1372

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:89

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916017:52

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н56У
	–
	–
	369707.28
	2266995.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н57У
	–
	–
	369727.81
	2266987.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	369737.06
	2266998.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	369753.25
	2267018.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н58У
	–
	–
	369739.50
	2267030.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н59У
	–
	–
	369733.65
	2267024.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н56У
	–
	–
	369707.28
	2266995.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916017:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н56У
	н57У
	22.10
	–
	–

	н57У
	н55У
	14.36
	–
	–

	н55У
	н54У
	25.86
	–
	–

	н54У
	н58У
	18.50
	–
	–

	н58У
	н59У
	8.83
	–
	–

	н59У
	н56У
	39.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916017:52

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	a97db098-49ff-4b24-8cfc-c552abaeaa54

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	868 кв.м ± 5.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √868 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 5.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	868

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916017:52

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916017:74

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н49У
	–
	–
	369766.44
	2266994.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н53У
	–
	–
	369772.26
	2267000.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н54У
	–
	–
	369753.25
	2267018.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н55У
	–
	–
	369737.06
	2266998.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н50У
	–
	–
	369752.20
	2266981.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н49У
	–
	–
	369766.44
	2266994.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916017:74

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н49У
	н53У
	8.08
	–
	–

	н53У
	н54У
	26.21
	–
	–

	н54У
	н55У
	25.86
	–
	–

	н55У
	н50У
	22.46
	–
	–

	н50У
	н49У
	19.36
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916017:74

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	ba0c5ddb-f689-426a-800e-186cdd8b195e

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	648 кв.м ± 5.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √648 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 5.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	648

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916017:74

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:14

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7046
	369632.37
	2266819.59
	369632.37
	2266819.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7047
	369631.24
	2266818.71
	369631.24
	2266818.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7048
	369622.10
	2266809.48
	369622.10
	2266809.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7049
	369615.52
	2266816.02
	369615.52
	2266816.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7050
	369609.25
	2266809.56
	369609.25
	2266809.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7051
	369606.84
	2266811.91
	369606.84
	2266811.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7052
	369606.99
	2266812.19
	369606.99
	2266812.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7053
	369600.70
	2266818.23
	369600.70
	2266818.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7054
	369594.81
	2266823.57
	369594.81
	2266823.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7055
	369594.29
	2266824.15
	369594.29
	2266824.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7056
	369604.45
	2266833.73
	369604.45
	2266833.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7057
	369610.92
	2266839.56
	369610.92
	2266839.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7058
	369613.71
	2266836.77
	369613.71
	2266836.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7059
	369614.33
	2266836.88
	369614.33
	2266836.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7046
	369632.37
	2266819.59
	369632.37
	2266819.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:14

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7046
	7047
	1.43
	–
	–

	7047
	7048
	12.99
	–
	–

	7048
	7049
	9.28
	–
	–

	7049
	7050
	9.00
	–
	–

	7050
	7051
	3.37
	–
	–

	7051
	7052
	0.32
	–
	–

	7052
	7053
	8.72
	–
	–

	7053
	7054
	7.95
	–
	–

	7054
	7055
	0.78
	–
	–

	7055
	7056
	13.96
	–
	–

	7056
	7057
	8.71
	–
	–

	7057
	7058
	3.95
	–
	–

	7058
	7059
	0.63
	–
	–

	7059
	7046
	24.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:14

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 4.97 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √600 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 4.97

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:14

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:16

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	369563.47
	2266936.50
	369563.47
	2266936.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	369553.15
	2266946.09
	369553.15
	2266946.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	369544.06
	2266954.55
	369544.06
	2266954.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	369529.21
	2266938.63
	369529.21
	2266938.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	369548.21
	2266918.85
	369548.21
	2266918.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	369563.47
	2266936.50
	369563.47
	2266936.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	14.09
	–
	–

	2
	3
	12.42
	–
	–

	3
	4
	21.77
	–
	–

	4
	5
	27.43
	–
	–

	5
	1
	23.33
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	607 кв.м ± 4.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √607 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 4.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	607

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:30

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7069
	369462.14
	2266937.37
	369462.14
	2266937.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7070
	369451.76
	2266948.95
	369451.76
	2266948.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7071
	369453.20
	2266950.72
	369453.20
	2266950.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7072
	369429.83
	2266974.05
	369429.83
	2266974.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7073
	369411.54
	2266954.03
	369411.54
	2266954.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7074
	369446.52
	2266922.49
	369446.52
	2266922.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7069
	369462.14
	2266937.37
	369462.14
	2266937.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:30

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7069
	7070
	15.55
	–
	–

	7070
	7071
	2.28
	–
	–

	7071
	7072
	33.02
	–
	–

	7072
	7073
	27.12
	–
	–

	7073
	7074
	47.10
	–
	–

	7074
	7069
	21.57
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:30

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:30

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:31

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	369731.85
	2266919.05
	369731.85
	2266919.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	369740.83
	2266927.41
	369740.83
	2266927.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	369745.57
	2266932.21
	369745.57
	2266932.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	369734.56
	2266943.05
	369734.56
	2266943.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	369729.77
	2266947.77
	369729.77
	2266947.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	369721.60
	2266955.82
	369721.60
	2266955.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	12
	369708.33
	2266943.22
	369708.33
	2266943.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	13
	369708.05
	2266942.86
	369708.05
	2266942.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	14
	369717.53
	2266933.16
	369717.53
	2266933.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	369731.85
	2266919.05
	369731.85
	2266919.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:31

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	7
	12.27
	–
	–

	7
	8
	6.75
	–
	–

	8
	9
	15.45
	–
	–

	9
	10
	6.72
	–
	–

	10
	11
	11.47
	–
	–

	11
	12
	18.30
	–
	–

	12
	13
	0.46
	–
	–

	13
	14
	13.56
	–
	–

	14
	6
	20.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:31

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	640 кв.м ± 5.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √640 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 5.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	640

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:31

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:32

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7075
	369447.47
	2267377.43
	369447.47
	2267377.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7076
	369418.11
	2267406.04
	369418.11
	2267406.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7077
	369378.14
	2267362.81
	369378.14
	2267362.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7078
	369402.80
	2267338.14
	369402.80
	2267338.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7075
	369447.47
	2267377.43
	369447.47
	2267377.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:32

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7075
	7076
	40.99
	–
	–

	7076
	7077
	58.88
	–
	–

	7077
	7078
	34.88
	–
	–

	7078
	7075
	59.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:32

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2242 кв.м ± 9.47 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2242 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.47

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2242

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:32

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:35

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7079
	369260.99
	2267425.24
	369260.99
	2267425.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7080
	369282.53
	2267404.36
	369282.53
	2267404.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7081
	369310.37
	2267433.06
	369310.37
	2267433.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7082
	369288.84
	2267453.95
	369288.84
	2267453.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7079
	369260.99
	2267425.24
	369260.99
	2267425.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7079
	7080
	30.00
	–
	–

	7080
	7081
	39.98
	–
	–

	7081
	7082
	30.00
	–
	–

	7082
	7079
	40.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:36

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7083
	369272.22
	2267544.49
	369272.22
	2267544.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7084
	369251.26
	2267565.31
	369251.26
	2267565.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7085
	369217.19
	2267532.86
	369217.19
	2267532.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7086
	369238.20
	2267512.04
	369238.20
	2267512.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7083
	369272.22
	2267544.49
	369272.22
	2267544.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:36

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7083
	7084
	29.54
	–
	–

	7084
	7085
	47.05
	–
	–

	7085
	7086
	29.58
	–
	–

	7086
	7083
	47.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:36

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1390 кв.м ± 7.46 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1390 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 7.46

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1390

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:36

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:37

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	25
	369548.44
	2266811.85
	369548.44
	2266811.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	26
	369527.45
	2266831.09
	369527.45
	2266831.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	27
	369495.42
	2266800.59
	369495.42
	2266800.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	28
	369515.93
	2266781.82
	369515.93
	2266781.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	25
	369548.44
	2266811.85
	369548.44
	2266811.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:37

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	25
	26
	28.47
	–
	–

	26
	27
	44.23
	–
	–

	27
	28
	27.80
	–
	–

	28
	25
	44.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:37

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1241 кв.м ± 7.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1241 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 7.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1241

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:37

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7087
	369495.42
	2266800.59
	369495.42
	2266800.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7088
	369527.45
	2266831.09
	369527.45
	2266831.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7089
	369506.68
	2266850.13
	369506.68
	2266850.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7090
	369476.86
	2266819.80
	369476.86
	2266819.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7087
	369495.42
	2266800.59
	369495.42
	2266800.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7087
	7088
	44.23
	–
	–

	7088
	7089
	28.18
	–
	–

	7089
	7090
	42.53
	–
	–

	7090
	7087
	26.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1190 кв.м ± 6.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1190 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 6.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1190

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:40

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	29
	369782.65
	2267006.11
	369782.65
	2267006.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	30
	369785.30
	2267008.83
	369785.30
	2267008.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	31
	369789.08
	2267006.42
	369789.08
	2267006.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	32
	369796.38
	2267011.89
	369796.38
	2267011.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	33
	369799.81
	2267008.80
	369799.81
	2267008.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	34
	369810.47
	2267021.57
	369810.47
	2267021.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	35
	369779.09
	2267051.01
	369779.09
	2267051.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	36
	369758.33
	2267028.81
	369758.33
	2267028.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	37
	369778.63
	2267009.86
	369778.63
	2267009.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	29
	369782.65
	2267006.11
	369782.65
	2267006.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:40

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	29
	30
	3.80
	–
	–

	30
	31
	4.48
	–
	–

	31
	32
	9.12
	–
	–

	32
	33
	4.62
	–
	–

	33
	34
	16.63
	–
	–

	34
	35
	43.03
	–
	–

	35
	36
	30.39
	–
	–

	36
	37
	27.77
	–
	–

	37
	29
	5.50
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:40

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1230 кв.м ± 7.05 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1230 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 7.05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1230

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:40

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:41

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7091
	368590.04
	2268139.68
	368590.04
	2268139.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7092
	368599.51
	2268149.37
	368599.51
	2268149.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7093
	368588.08
	2268159.36
	368588.08
	2268159.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7094
	368612.64
	2268186.58
	368612.64
	2268186.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7095
	368613.04
	2268187.02
	368613.04
	2268187.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7096
	368602.64
	2268196.81
	368602.64
	2268196.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7097
	368581.24
	2268176.13
	368581.24
	2268176.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7098
	368578.72
	2268178.51
	368578.72
	2268178.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7099
	368560.16
	2268160.50
	368560.16
	2268160.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7100
	368571.48
	2268149.62
	368571.48
	2268149.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7101
	368576.02
	2268145.79
	368576.02
	2268145.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7102
	368579.53
	2268149.24
	368579.53
	2268149.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7091
	368590.04
	2268139.68
	368590.04
	2268139.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:41

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7091
	7092
	13.55
	–
	–

	7092
	7093
	15.18
	–
	–

	7093
	7094
	36.66
	–
	–

	7094
	7095
	0.59
	–
	–

	7095
	7096
	14.28
	–
	–

	7096
	7097
	29.76
	–
	–

	7097
	7098
	3.47
	–
	–

	7098
	7099
	25.86
	–
	–

	7099
	7100
	15.70
	–
	–

	7100
	7101
	5.94
	–
	–

	7101
	7102
	4.92
	–
	–

	7102
	7091
	14.21
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:41

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1190 кв.м ± 6.91 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1190 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 6.91

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1190

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:41

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:45

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7103
	369311.35
	2267508.61
	369311.35
	2267508.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7104
	369288.06
	2267529.63
	369288.06
	2267529.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7105
	369255.28
	2267494.23
	369255.28
	2267494.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7106
	369276.46
	2267473.15
	369276.46
	2267473.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7103
	369311.35
	2267508.61
	369311.35
	2267508.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:45

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7103
	7104
	31.37
	–
	–

	7104
	7105
	48.25
	–
	–

	7105
	7106
	29.88
	–
	–

	7106
	7103
	49.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:45

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.75 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.75

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:45

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:46

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	42
	369527.00
	2267297.13
	369527.00
	2267297.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	43
	369499.21
	2267324.27
	369499.21
	2267324.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	44
	369476.83
	2267300.57
	369476.83
	2267300.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	45
	369467.27
	2267290.90
	369467.27
	2267290.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	46
	369496.16
	2267263.99
	369496.16
	2267263.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	42
	369527.00
	2267297.13
	369527.00
	2267297.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:46

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	42
	43
	38.84
	–
	–

	43
	44
	32.60
	–
	–

	44
	45
	13.60
	–
	–

	45
	46
	39.48
	–
	–

	46
	42
	45.27
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:46

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1786 кв.м ± 8.45 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1786 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 8.45

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1786

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:46

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:48

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	47
	368451.08
	2268338.29
	368451.08
	2268338.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	48
	368422.26
	2268366.04
	368422.26
	2268366.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	49
	368408.73
	2268351.31
	368408.73
	2268351.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	50
	368424.04
	2268308.80
	368424.04
	2268308.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	47
	368451.08
	2268338.29
	368451.08
	2268338.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:48

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	47
	48
	40.01
	–
	–

	48
	49
	20.00
	–
	–

	49
	50
	45.18
	–
	–

	50
	47
	40.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:48

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 7.09 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.35²)/(2 * 1.35)) = 7.09

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:48

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:52

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	29
	369782.65
	2267006.11
	369782.65
	2267006.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	30
	369785.30
	2267008.83
	369785.30
	2267008.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	31
	369789.08
	2267006.42
	369789.08
	2267006.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	54
	369794.34
	2267010.36
	369794.34
	2267010.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	369795.62
	2267008.11
	369795.62
	2267008.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	52
	369796.30
	2267008.44
	369796.30
	2267008.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	51
	369810.36
	2266991.36
	369810.36
	2266991.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	369788.21
	2266971.88
	369788.21
	2266971.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	56
	369766.44
	2266994.84
	369766.44
	2266994.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	55
	369780.36
	2267008.24
	369780.36
	2267008.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	29
	369782.65
	2267006.11
	369782.65
	2267006.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	29
	30
	3.80
	–
	–

	30
	31
	4.48
	–
	–

	31
	54
	6.57
	–
	–

	54
	53
	2.59
	–
	–

	53
	52
	0.76
	–
	–

	52
	51
	22.12
	–
	–

	51
	57
	29.50
	–
	–

	57
	56
	31.64
	–
	–

	56
	55
	19.32
	–
	–

	55
	29
	3.13
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:52

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	916 кв.м ± 6.08 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √916 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 6.08

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	916

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:52

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:53

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	58
	369670.44
	2267158.65
	369670.44
	2267158.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	59
	369641.10
	2267187.86
	369641.10
	2267187.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	369609.28
	2267159.80
	369609.28
	2267159.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	369627.57
	2267142.90
	369627.57
	2267142.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	369638.29
	2267131.98
	369638.29
	2267131.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	63
	369638.45
	2267129.25
	369638.45
	2267129.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	64
	369639.11
	2267127.41
	369639.11
	2267127.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	58
	369670.44
	2267158.65
	369670.44
	2267158.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:53

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	58
	59
	41.40
	–
	–

	59
	60
	42.42
	–
	–

	60
	61
	24.90
	–
	–

	61
	62
	15.30
	–
	–

	62
	63
	2.73
	–
	–

	63
	64
	1.95
	–
	–

	64
	58
	44.24
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:53

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1786 кв.м ± 8.45 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1786 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 8.45

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1786

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:53

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:61

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7107
	369411.50
	2267408.60
	369411.50
	2267408.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7108
	369381.83
	2267439.03
	369381.83
	2267439.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7109
	369352.77
	2267407.09
	369352.77
	2267407.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7110
	369383.94
	2267377.99
	369383.94
	2267377.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7107
	369411.50
	2267408.60
	369411.50
	2267408.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:61

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7107
	7108
	42.50
	–
	–

	7108
	7109
	43.18
	–
	–

	7109
	7110
	42.64
	–
	–

	7110
	7107
	41.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:61

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1794 кв.м ± 8.47 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1794 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 8.47

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1794

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:61

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:63

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	65
	369685.43
	2266873.27
	369685.43
	2266873.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	66
	369661.24
	2266896.64
	369661.24
	2266896.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	67
	369657.60
	2266893.21
	369657.60
	2266893.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	68
	369657.03
	2266893.90
	369657.03
	2266893.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	69
	369646.43
	2266883.51
	369646.43
	2266883.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	70
	369671.02
	2266858.88
	369671.02
	2266858.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	65
	369685.43
	2266873.27
	369685.43
	2266873.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:63

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	65
	66
	33.63
	–
	–

	66
	67
	5.00
	–
	–

	67
	68
	0.89
	–
	–

	68
	69
	14.84
	–
	–

	69
	70
	34.80
	–
	–

	70
	65
	20.36
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:63

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	691 кв.м ± 5.26 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √691 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.26

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	691

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:63

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:66

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	71
	368570.36
	2268226.74
	368570.36
	2268226.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	72
	368549.54
	2268245.60
	368549.54
	2268245.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	73
	368520.23
	2268213.90
	368520.23
	2268213.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	74
	368540.63
	2268195.44
	368540.63
	2268195.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	368570.36
	2268226.74
	368570.36
	2268226.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:66

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	71
	72
	28.09
	–
	–

	72
	73
	43.17
	–
	–

	73
	74
	27.51
	–
	–

	74
	71
	43.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:66

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:66

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:69

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7126
	369573.01
	2267000.38
	369573.01
	2267000.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7127
	369590.64
	2267018.10
	369590.64
	2267018.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7128
	369562.29
	2267046.32
	369562.29
	2267046.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7129
	369544.65
	2267028.60
	369544.65
	2267028.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7126
	369573.01
	2267000.38
	369573.01
	2267000.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7126
	7127
	25.00
	–
	–

	7127
	7128
	40.00
	–
	–

	7128
	7129
	25.00
	–
	–

	7129
	7126
	40.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:69

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:69

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:72

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	369731.85
	2266919.05
	369731.85
	2266919.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	14
	369717.53
	2266933.16
	369717.53
	2266933.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	75
	369694.11
	2266911.50
	369694.11
	2266911.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	76
	369708.83
	2266896.91
	369708.83
	2266896.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	369731.85
	2266919.05
	369731.85
	2266919.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:72

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	14
	20.10
	–
	–

	14
	75
	31.90
	–
	–

	75
	76
	20.73
	–
	–

	76
	6
	31.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:72

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	651 кв.м ± 5.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √651 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 5.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	651

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:72

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:73

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7136
	369115.05
	2267656.73
	369115.05
	2267656.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7137
	369134.64
	2267678.19
	369134.64
	2267678.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7138
	369112.53
	2267699.42
	369112.53
	2267699.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7139
	369092.48
	2267677.56
	369092.48
	2267677.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7140
	369113.71
	2267658.04
	369113.71
	2267658.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7136
	369115.05
	2267656.73
	369115.05
	2267656.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:73

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7136
	7137
	29.06
	–
	–

	7137
	7138
	30.65
	–
	–

	7138
	7139
	29.66
	–
	–

	7139
	7140
	28.84
	–
	–

	7140
	7136
	1.87
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:73

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	900 кв.м ± 6.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √900 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:73

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:77

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7146
	369273.41
	2267470.06
	369273.41
	2267470.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7147
	369297.19
	2267448.26
	369297.19
	2267448.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7148
	369334.58
	2267486.24
	369334.58
	2267486.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7149
	369328.28
	2267492.21
	369328.28
	2267492.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7150
	369311.35
	2267508.61
	369311.35
	2267508.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7146
	369273.41
	2267470.06
	369273.41
	2267470.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:77

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7146
	7147
	32.26
	–
	–

	7147
	7148
	53.30
	–
	–

	7148
	7149
	8.68
	–
	–

	7149
	7150
	23.57
	–
	–

	7150
	7146
	54.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:77

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1730 кв.м ± 8.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1730 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 8.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1730

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:77

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:78

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	81
	369472.00
	2267018.88
	369472.00
	2267018.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	82
	369458.88
	2267029.69
	369458.88
	2267029.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	83
	369448.27
	2267035.35
	369448.27
	2267035.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	84
	369438.40
	2267042.20
	369438.40
	2267042.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	85
	369434.89
	2267044.14
	369434.89
	2267044.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	86
	369428.41
	2267047.24
	369428.41
	2267047.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	87
	369418.39
	2267053.60
	369418.39
	2267053.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	88
	369413.64
	2267057.56
	369413.64
	2267057.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	89
	369388.82
	2267070.70
	369388.82
	2267070.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	90
	369293.51
	2267131.16
	369293.51
	2267131.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	91
	369224.09
	2267140.70
	369224.09
	2267140.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	92
	369150.60
	2267304.72
	369150.60
	2267304.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	93
	369138.45
	2267333.14
	369138.45
	2267333.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	94
	369158.60
	2267342.08
	369158.60
	2267342.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	95
	369170.55
	2267360.05
	369170.55
	2267360.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	96
	369174.02
	2267379.83
	369174.02
	2267379.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	97
	369168.81
	2267397.37
	369168.81
	2267397.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	98
	369156.92
	2267411.27
	369156.92
	2267411.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	99
	369140.41
	2267419.14
	369140.41
	2267419.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	100
	369122.12
	2267419.61
	369122.12
	2267419.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	101
	369105.22
	2267412.60
	369105.22
	2267412.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	102
	369092.63
	2267399.32
	369092.63
	2267399.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	103
	369086.53
	2267382.07
	369086.53
	2267382.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	104
	369087.98
	2267363.83
	369087.98
	2267363.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	105
	369094.09
	2267351.15
	369094.09
	2267351.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	106
	369094.38
	2267341.88
	369094.38
	2267341.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	107
	369116.84
	2267289.59
	369116.84
	2267289.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	108
	369141.37
	2267234.84
	369141.37
	2267234.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	109
	369147.84
	2267223.56
	369147.84
	2267223.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	110
	369153.18
	2267210.62
	369153.18
	2267210.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	111
	369165.98
	2267185.72
	369165.98
	2267185.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	112
	369170.76
	2267175.05
	369170.76
	2267175.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	113
	369175.17
	2267165.21
	369175.17
	2267165.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	114
	369198.98
	2267112.08
	369198.98
	2267112.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	115
	369199.04
	2267110.07
	369199.04
	2267110.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	116
	369198.87
	2267108.61
	369198.87
	2267108.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	117
	369198.42
	2267107.45
	369198.42
	2267107.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	118
	369197.54
	2267106.13
	369197.54
	2267106.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	119
	369198.13
	2267104.22
	369198.13
	2267104.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	120
	369213.15
	2267101.56
	369213.15
	2267101.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	121
	369213.39
	2267103.59
	369213.39
	2267103.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	122
	369211.60
	2267104.35
	369211.60
	2267104.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	123
	369209.47
	2267106.13
	369209.47
	2267106.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	124
	369208.05
	2267108.05
	369208.05
	2267108.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	125
	369207.16
	2267110.30
	369207.16
	2267110.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	126
	369206.82
	2267112.86
	369206.82
	2267112.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	127
	369206.96
	2267114.72
	369206.96
	2267114.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	128
	369207.21
	2267115.52
	369207.21
	2267115.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	129
	369202.02
	2267127.15
	369202.02
	2267127.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	130
	369197.81
	2267136.57
	369197.81
	2267136.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	131
	369174.10
	2267189.62
	369174.10
	2267189.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	132
	369161.35
	2267214.40
	369161.35
	2267214.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	133
	369155.94
	2267227.53
	369155.94
	2267227.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	134
	369149.40
	2267238.93
	369149.40
	2267238.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	135
	369125.08
	2267293.21
	369125.08
	2267293.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	136
	369112.71
	2267322.01
	369112.71
	2267322.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	137
	369121.32
	2267325.88
	369121.32
	2267325.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	138
	369206.37
	2267136.44
	369206.37
	2267136.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	139
	369216.84
	2267112.89
	369216.84
	2267112.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	140
	369216.84
	2267108.59
	369216.84
	2267108.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	141
	369216.84
	2267104.96
	369216.84
	2267104.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	142
	369216.84
	2267100.89
	369216.84
	2267100.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	143
	369216.84
	2267084.77
	369216.84
	2267084.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	144
	369216.84
	2267070.74
	369216.84
	2267070.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	145
	369186.72
	2267048.78
	369186.72
	2267048.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	146
	369137.57
	2266726.89
	369137.57
	2266726.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	147
	369132.89
	2266696.23
	369132.89
	2266696.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	148
	369008.09
	2265878.95
	369008.09
	2265878.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	149
	369016.44
	2265877.35
	369016.44
	2265877.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	150
	369140.43
	2266702.83
	369140.43
	2266702.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	151
	369145.02
	2266733.41
	369145.02
	2266733.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	152
	369191.39
	2267042.09
	369191.39
	2267042.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	153
	369224.83
	2267066.67
	369224.83
	2267066.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	154
	369225.04
	2267084.77
	369225.04
	2267084.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	155
	369224.83
	2267092.89
	369224.83
	2267092.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	156
	369224.83
	2267096.52
	369224.83
	2267096.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	157
	369224.83
	2267114.60
	369224.83
	2267114.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	158
	369216.34
	2267133.69
	369216.34
	2267133.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	159
	369290.69
	2267123.47
	369290.69
	2267123.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	160
	369384.53
	2267063.94
	369384.53
	2267063.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	161
	369409.36
	2267050.80
	369409.36
	2267050.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	162
	369414.10
	2267046.84
	369414.10
	2267046.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	163
	369424.13
	2267040.48
	369424.13
	2267040.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	164
	369430.60
	2267037.38
	369430.60
	2267037.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	165
	369434.11
	2267035.45
	369434.11
	2267035.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	166
	369443.98
	2267028.60
	369443.98
	2267028.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	167
	369454.60
	2267022.93
	369454.60
	2267022.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	168
	369467.72
	2267012.12
	369467.72
	2267012.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	81
	369472.00
	2267018.88
	369472.00
	2267018.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:78

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	81
	82
	17.00
	–
	–

	82
	83
	12.03
	–
	–

	83
	84
	12.01
	–
	–

	84
	85
	4.01
	–
	–

	85
	86
	7.18
	–
	–

	86
	87
	11.87
	–
	–

	87
	88
	6.18
	–
	–

	88
	89
	28.08
	–
	–

	89
	90
	112.87
	–
	–

	90
	91
	70.07
	–
	–

	91
	92
	179.73
	–
	–

	92
	93
	30.91
	–
	–

	93
	94
	22.04
	–
	–

	94
	95
	21.58
	–
	–

	95
	96
	20.08
	–
	–

	96
	97
	18.30
	–
	–

	97
	98
	18.29
	–
	–

	98
	99
	18.29
	–
	–

	99
	100
	18.30
	–
	–

	100
	101
	18.30
	–
	–

	101
	102
	18.30
	–
	–

	102
	103
	18.30
	–
	–

	103
	104
	18.30
	–
	–

	104
	105
	14.08
	–
	–

	105
	106
	9.27
	–
	–

	106
	107
	56.91
	–
	–

	107
	108
	59.99
	–
	–

	108
	109
	13.00
	–
	–

	109
	110
	14.00
	–
	–

	110
	111
	28.00
	–
	–

	111
	112
	11.69
	–
	–

	112
	113
	10.78
	–
	–

	113
	114
	58.22
	–
	–

	114
	115
	2.01
	–
	–

	115
	116
	1.47
	–
	–

	116
	117
	1.24
	–
	–

	117
	118
	1.59
	–
	–

	118
	119
	2.00
	–
	–

	119
	120
	15.25
	–
	–

	120
	121
	2.04
	–
	–

	121
	122
	1.94
	–
	–

	122
	123
	2.78
	–
	–

	123
	124
	2.39
	–
	–

	124
	125
	2.42
	–
	–

	125
	126
	2.58
	–
	–

	126
	127
	1.87
	–
	–

	127
	128
	0.84
	–
	–

	128
	129
	12.74
	–
	–

	129
	130
	10.32
	–
	–

	130
	131
	58.11
	–
	–

	131
	132
	27.87
	–
	–

	132
	133
	14.20
	–
	–

	133
	134
	13.14
	–
	–

	134
	135
	59.48
	–
	–

	135
	136
	31.34
	–
	–

	136
	137
	9.44
	–
	–

	137
	138
	207.66
	–
	–

	138
	139
	25.77
	–
	–

	139
	140
	4.30
	–
	–

	140
	141
	3.63
	–
	–

	141
	142
	4.07
	–
	–

	142
	143
	16.12
	–
	–

	143
	144
	14.03
	–
	–

	144
	145
	37.28
	–
	–

	145
	146
	325.62
	–
	–

	146
	147
	31.02
	–
	–

	147
	148
	826.75
	–
	–

	148
	149
	8.50
	–
	–

	149
	150
	834.74
	–
	–

	150
	151
	30.92
	–
	–

	151
	152
	312.14
	–
	–

	152
	153
	41.50
	–
	–

	153
	154
	18.10
	–
	–

	154
	155
	8.12
	–
	–

	155
	156
	3.63
	–
	–

	156
	157
	18.08
	–
	–

	157
	158
	20.89
	–
	–

	158
	159
	75.05
	–
	–

	159
	160
	111.13
	–
	–

	160
	161
	28.09
	–
	–

	161
	162
	6.18
	–
	–

	162
	163
	11.88
	–
	–

	163
	164
	7.17
	–
	–

	164
	165
	4.01
	–
	–

	165
	166
	12.01
	–
	–

	166
	167
	12.04
	–
	–

	167
	168
	17.00
	–
	–

	168
	81
	8.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:78

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	23800 кв.м ± 41.52 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √23800 * √((1 + 3.32²)/(2 * 3.32)) = 41.52

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	23800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Трубопроводный транспорт

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:78

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:8

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	169
	368461.73
	2268297.04
	368461.73
	2268297.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	170
	368491.59
	2268271.96
	368491.59
	2268271.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	171
	368505.35
	2268287.83
	368505.35
	2268287.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	172
	368475.48
	2268312.92
	368475.48
	2268312.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	169
	368461.73
	2268297.04
	368461.73
	2268297.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:8

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	169
	170
	39.00
	–
	–

	170
	171
	21.00
	–
	–

	171
	172
	39.01
	–
	–

	172
	169
	21.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:8

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	819 кв.м ± 5.73 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √819 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 5.73

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	819

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения предпринимательской деятельности под эксплуатацию модуля шиномонтажа со вспомогательными сооружениями

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:8

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:80

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	13
	369708.05
	2266942.86
	369708.05
	2266942.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	14
	369717.53
	2266933.16
	369717.53
	2266933.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	75
	369694.11
	2266911.50
	369694.11
	2266911.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	175
	369680.30
	2266925.21
	369680.30
	2266925.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	174
	369682.27
	2266927.35
	369682.27
	2266927.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	173
	369704.38
	2266947.49
	369704.38
	2266947.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	13
	369708.05
	2266942.86
	369708.05
	2266942.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:80

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	13
	14
	13.56
	–
	–

	14
	75
	31.90
	–
	–

	75
	175
	19.46
	–
	–

	175
	174
	2.91
	–
	–

	174
	173
	29.91
	–
	–

	173
	13
	5.91
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:80

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	629 кв.м ± 5.02 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √629 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.02

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	629

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:80

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:83

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	176
	369613.30
	2266804.93
	369613.30
	2266804.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	177
	369609.25
	2266809.56
	369609.25
	2266809.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	178
	369606.84
	2266811.91
	369606.84
	2266811.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	179
	369606.99
	2266812.19
	369606.99
	2266812.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	180
	369600.70
	2266818.23
	369600.70
	2266818.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	181
	369594.81
	2266823.57
	369594.81
	2266823.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	182
	369594.29
	2266824.15
	369594.29
	2266824.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	183
	369593.05
	2266824.91
	369593.05
	2266824.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	184
	369586.20
	2266818.07
	369586.20
	2266818.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	185
	369577.13
	2266808.43
	369577.13
	2266808.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	186
	369583.56
	2266802.39
	369583.56
	2266802.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	187
	369596.83
	2266789.96
	369596.83
	2266789.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	176
	369613.30
	2266804.93
	369613.30
	2266804.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:83

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	176
	177
	6.15
	–
	–

	177
	178
	3.37
	–
	–

	178
	179
	0.32
	–
	–

	179
	180
	8.72
	–
	–

	180
	181
	7.95
	–
	–

	181
	182
	0.78
	–
	–

	182
	183
	1.45
	–
	–

	183
	184
	9.68
	–
	–

	184
	185
	13.24
	–
	–

	185
	186
	8.82
	–
	–

	186
	187
	18.18
	–
	–

	187
	176
	22.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:83

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	640 кв.м ± 5.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √640 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	640

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:83

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:84

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	188
	368649.35
	2267990.00
	368649.35
	2267990.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	189
	368685.84
	2267954.30
	368685.84
	2267954.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	190
	368764.81
	2268034.03
	368764.81
	2268034.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	191
	368727.32
	2268070.58
	368727.32
	2268070.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	192
	368692.02
	2268035.37
	368692.02
	2268035.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	193
	368706.69
	2268021.11
	368706.69
	2268021.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	194
	368696.20
	2268010.26
	368696.20
	2268010.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	195
	368681.42
	2268024.62
	368681.42
	2268024.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	188
	368649.35
	2267990.00
	368649.35
	2267990.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:84

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	188
	189
	51.05
	–
	–

	189
	190
	112.22
	–
	–

	190
	191
	52.36
	–
	–

	191
	192
	49.86
	–
	–

	192
	193
	20.46
	–
	–

	193
	194
	15.09
	–
	–

	194
	195
	20.61
	–
	–

	195
	188
	47.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:84

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	5550 кв.м ± 14.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √5550 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 14.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	5550

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации зданий склада хлоридов и гаража

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:84

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:85

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	58
	369670.44
	2267158.65
	369670.44
	2267158.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	64
	369639.11
	2267127.41
	369639.11
	2267127.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	197
	369651.85
	2267115.32
	369651.85
	2267115.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	198
	369655.05
	2267111.16
	369655.05
	2267111.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	199
	369649.85
	2267105.02
	369649.85
	2267105.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	200
	369665.09
	2267092.02
	369665.09
	2267092.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	201
	369695.14
	2267125.29
	369695.14
	2267125.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	202
	369696.17
	2267127.74
	369696.17
	2267127.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	203
	369696.53
	2267133.23
	369696.53
	2267133.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	196
	369693.39
	2267135.86
	369693.39
	2267135.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	58
	369670.44
	2267158.65
	369670.44
	2267158.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:85

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	58
	64
	44.24
	–
	–

	64
	197
	17.56
	–
	–

	197
	198
	5.25
	–
	–

	198
	199
	8.05
	–
	–

	199
	200
	20.03
	–
	–

	200
	201
	44.83
	–
	–

	201
	202
	2.66
	–
	–

	202
	203
	5.50
	–
	–

	203
	196
	4.10
	–
	–

	196
	58
	32.34
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:85

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1993 кв.м ± 8.98 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1993 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 8.98

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1993

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:85

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:86

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	204
	369191.18
	2267166.31
	369191.18
	2267166.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	205
	369191.66
	2267168.25
	369191.66
	2267168.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	206
	369189.72
	2267168.73
	369189.72
	2267168.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	207
	369189.24
	2267166.79
	369189.24
	2267166.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	204
	369191.18
	2267166.31
	369191.18
	2267166.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:86

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	204
	205
	2.00
	–
	–

	205
	206
	2.00
	–
	–

	206
	207
	2.00
	–
	–

	207
	204
	2.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:86

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	4 кв.м ± 0.40 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √4 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 0.40

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	4

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации линейного сооружения - газопровод-отвод и ГРС "Любань-Агротехника"

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:86

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:87

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	369745.57
	2266932.21
	369745.57
	2266932.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	369734.56
	2266943.05
	369734.56
	2266943.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	369729.77
	2266947.77
	369729.77
	2266947.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	369721.60
	2266955.82
	369721.60
	2266955.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	209
	369737.53
	2266971.42
	369737.53
	2266971.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	208
	369761.93
	2266947.53
	369761.93
	2266947.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	369745.57
	2266932.21
	369745.57
	2266932.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:87

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	8
	9
	15.45
	–
	–

	9
	10
	6.72
	–
	–

	10
	11
	11.47
	–
	–

	11
	209
	22.30
	–
	–

	209
	208
	34.15
	–
	–

	208
	8
	22.41
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:87

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	757 кв.м ± 5.51 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √757 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 5.51

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	757

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:87

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:88

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	210
	369554.87
	2267268.58
	369554.87
	2267268.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	211
	369539.78
	2267284.04
	369539.78
	2267284.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	42
	369527.00
	2267297.13
	369527.00
	2267297.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	212
	369488.14
	2267255.38
	369488.14
	2267255.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	213
	369500.93
	2267243.94
	369500.93
	2267243.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	214
	369517.32
	2267229.27
	369517.32
	2267229.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	210
	369554.87
	2267268.58
	369554.87
	2267268.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:88

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	210
	211
	21.60
	–
	–

	211
	42
	18.29
	–
	–

	42
	212
	57.04
	–
	–

	212
	213
	17.16
	–
	–

	213
	214
	22.00
	–
	–

	214
	210
	54.36
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:88

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2200 кв.м ± 9.38 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2200 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 9.38

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для размещения магазина строительных материалов и складских помещений

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:88

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:91

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	215
	369100.08
	2266615.33
	369100.08
	2266615.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	216
	369102.46
	2266612.11
	369102.46
	2266612.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	217
	369106.08
	2266614.78
	369106.08
	2266614.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	218
	369103.71
	2266618.00
	369103.71
	2266618.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	215
	369100.08
	2266615.33
	369100.08
	2266615.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:91

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	215
	216
	4.00
	–
	–

	216
	217
	4.50
	–
	–

	217
	218
	4.00
	–
	–

	218
	215
	4.51
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:91

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	18 кв.м ± 0.85 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √18 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 0.85

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	18

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации магистрального газопровода "Серпухов - Ленинград"

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:91

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:92

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	219
	368875.85
	2266881.39
	368875.85
	2266881.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	220
	368872.83
	2266869.28
	368872.83
	2266869.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	221
	369066.77
	2266635.83
	369066.77
	2266635.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	222
	369092.25
	2266605.11
	369092.25
	2266605.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	223
	369099.48
	2266596.27
	369099.48
	2266596.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	224
	369100.74
	2266594.73
	369100.74
	2266594.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	225
	369107.80
	2266586.10
	369107.80
	2266586.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	226
	369110.98
	2266598.02
	369110.98
	2266598.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	227
	369105.34
	2266604.92
	369105.34
	2266604.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	228
	369103.91
	2266606.67
	369103.91
	2266606.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	229
	369099.98
	2266611.47
	369099.98
	2266611.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	230
	369072.60
	2266644.48
	369072.60
	2266644.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	219
	368875.85
	2266881.39
	368875.85
	2266881.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:92

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	219
	220
	12.48
	–
	–

	220
	221
	303.50
	–
	–

	221
	222
	39.91
	–
	–

	222
	223
	11.42
	–
	–

	223
	224
	1.99
	–
	–

	224
	225
	11.15
	–
	–

	225
	226
	12.34
	–
	–

	226
	227
	8.91
	–
	–

	227
	228
	2.26
	–
	–

	228
	229
	6.20
	–
	–

	229
	230
	42.89
	–
	–

	230
	219
	307.96
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:92

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	3693 кв.м ± 12.29 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √3693 * √((1 + 1.24²)/(2 * 1.24)) = 12.29

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	3693

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации магистрального газопровода "Серпухов-Ленинград"

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:92

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:97

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7156
	369581.17
	2267243.96
	369581.17
	2267243.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7157
	369554.87
	2267268.58
	369554.87
	2267268.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7158
	369525.77
	2267238.12
	369525.77
	2267238.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7159
	369550.85
	2267213.58
	369550.85
	2267213.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7156
	369581.17
	2267243.96
	369581.17
	2267243.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:97

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7156
	7157
	36.03
	–
	–

	7157
	7158
	42.13
	–
	–

	7158
	7159
	35.09
	–
	–

	7159
	7156
	42.92
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:97

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1512 кв.м ± 7.78 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1512 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.78

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1512

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение индивидуального жилого дома

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:97

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0916018:98

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7160
	368790.19
	2268013.63
	368790.19
	2268013.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7161
	368775.96
	2268027.05
	368775.96
	2268027.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7162
	368732.22
	2267984.98
	368732.22
	2267984.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7163
	368739.16
	2267978.51
	368739.16
	2267978.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7164
	368744.80
	2267973.25
	368744.80
	2267973.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7165
	368747.65
	2267970.89
	368747.65
	2267970.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7166
	368750.72
	2267973.73
	368750.72
	2267973.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7160
	368790.19
	2268013.63
	368790.19
	2268013.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:98

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7160
	7161
	19.56
	–
	–

	7161
	7162
	60.69
	–
	–

	7162
	7163
	9.49
	–
	–

	7163
	7164
	7.71
	–
	–

	7164
	7165
	3.70
	–
	–

	7165
	7166
	4.18
	–
	–

	7166
	7160
	56.12
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:98

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1229 кв.м ± 7.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1229 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 7.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1229

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0916018:98

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:28

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7006
	369494.85
	2266878.95
	369494.28
	2266879.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7007
	369524.82
	2266849.88
	369524.82
	2266849.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7008
	369526.75
	2266851.83
	369526.47
	2266850.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7009
	369529.06
	2266854.18
	369530.19
	2266855.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7010
	369537.21
	2266862.44
	369537.21
	2266862.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7011
	369527.11
	2266873.69
	369537.58
	2266863.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7012
	369531.46
	2266879.28
	369531.20
	2266871.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7013
	369511.85
	2266898.37
	369527.85
	2266874.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7014
	369506.78
	2266892.19
	369532.06
	2266878.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7015
	–
	–
	369511.67
	2266898.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7006
	369494.85
	2266878.95
	369494.28
	2266879.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:28

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7006
	7007
	42.30
	–
	–

	7007
	7008
	1.71
	–
	–

	7008
	7009
	6.22
	–
	–

	7009
	7010
	9.99
	–
	–

	7010
	7011
	1.02
	–
	–

	7011
	7012
	9.94
	–
	–

	7012
	7013
	4.65
	–
	–

	7013
	7014
	6.15
	–
	–

	7014
	7015
	28.35
	–
	–

	7015
	7006
	25.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:28

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1013 кв.м ± 6.39 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1013 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 6.39

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	974

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	39 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916018:28

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:34

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	15
	369648.77
	2266936.37
	369648.77
	2266936.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	369642.15
	2266943.68
	369625.19
	2266959.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	369639.82
	2266945.55
	369611.38
	2266945.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	18
	369625.44
	2266959.86
	369601.57
	2266934.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	19
	369611.38
	2266945.22
	369613.05
	2266923.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	20
	369601.57
	2266934.46
	369617.37
	2266927.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	21
	369613.05
	2266923.87
	369626.42
	2266918.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	369617.81
	2266927.42
	369629.28
	2266917.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	23
	369619.73
	2266928.76
	369631.47
	2266918.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	15
	369629.63
	2266918.32
	369648.77
	2266936.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:34

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	15
	16
	33.10
	–
	–

	16
	17
	19.94
	–
	–

	17
	18
	14.56
	–
	–

	18
	19
	15.62
	–
	–

	19
	20
	5.39
	–
	–

	20
	21
	12.61
	–
	–

	21
	22
	2.88
	–
	–

	22
	23
	2.20
	–
	–

	23
	15
	25.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:34

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1032 кв.м ± 6.45 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1032 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 6.45

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	989

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	43 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916018:34

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:64

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7015
	369634.16
	2266911.57
	369634.16
	2266911.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7016
	369630.74
	2266914.68
	369630.74
	2266914.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7017
	369629.28
	2266917.99
	369629.28
	2266917.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7018
	369626.42
	2266918.32
	369626.42
	2266918.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7019
	369617.37
	2266927.10
	369617.37
	2266927.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7020
	369613.04
	2266923.87
	369613.04
	2266923.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7021
	369601.57
	2266934.45
	369601.57
	2266934.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7022
	369599.23
	2266933.87
	369599.23
	2266933.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7023
	369592.20
	2266927.87
	369592.20
	2266927.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7024
	369580.04
	2266916.22
	369580.04
	2266916.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7025
	369584.95
	2266911.08
	369584.95
	2266911.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7026
	369583.75
	2266910.01
	369583.75
	2266910.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7027
	369602.82
	2266891.85
	369602.82
	2266891.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7028
	369620.42
	2266909.12
	369620.42
	2266909.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7029
	369627.08
	2266902.79
	369627.08
	2266902.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7015
	369634.16
	2266911.57
	369634.16
	2266911.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:64

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7015
	7016
	4.62
	–
	–

	7016
	7017
	3.62
	–
	–

	7017
	7018
	2.88
	–
	–

	7018
	7019
	12.61
	–
	–

	7019
	7020
	5.40
	–
	–

	7020
	7021
	15.61
	–
	–

	7021
	7022
	2.41
	–
	–

	7022
	7023
	9.24
	–
	–

	7023
	7024
	16.84
	–
	–

	7024
	7025
	7.11
	–
	–

	7025
	7026
	1.61
	–
	–

	7026
	7027
	26.33
	–
	–

	7027
	7028
	24.65
	–
	–

	7028
	7029
	9.19
	–
	–

	7029
	7015
	11.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:64

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1165 кв.м ± 6.92 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1165 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 6.92

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1165

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916018:64

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:7

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7030
	369592.21
	2266927.88
	369592.21
	2266927.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7031
	369580.05
	2266916.22
	369580.05
	2266916.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7032
	369584.96
	2266911.09
	369584.96
	2266911.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7033
	369569.84
	2266897.51
	369583.75
	2266910.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7034
	369548.21
	2266918.85
	369569.84
	2266897.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7035
	369573.02
	2266947.56
	369548.21
	2266918.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	–
	–
	369563.47
	2266936.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	–
	–
	369563.17
	2266936.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	–
	–
	369573.35
	2266946.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7030
	369592.21
	2266927.88
	369592.21
	2266927.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7030
	7031
	16.85
	–
	–

	7031
	7032
	7.10
	–
	–

	7032
	7033
	1.62
	–
	–

	7033
	7034
	18.70
	–
	–

	7034
	7035
	30.39
	–
	–

	7035
	7036
	23.33
	–
	–

	7036
	7037
	0.41
	–
	–

	7037
	7038
	14.33
	–
	–

	7038
	7030
	26.76
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:7

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1099 кв.м ± 6.65 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1099 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 6.65

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1105

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916018:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:76

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7036
	369569.84
	2266897.51
	369569.84
	2266897.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	369593.29
	2266875.38
	369593.29
	2266875.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	369605.68
	2266889.03
	369605.68
	2266889.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7039
	369602.82
	2266891.86
	369602.82
	2266891.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7040
	369583.76
	2266910.01
	369583.75
	2266910.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	369569.84
	2266897.51
	369569.84
	2266897.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:76

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7036
	7037
	32.24
	–
	–

	7037
	7038
	18.43
	–
	–

	7038
	7039
	4.02
	–
	–

	7039
	7040
	26.33
	–
	–

	7040
	7036
	18.70
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:76

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	581 кв.м ± 4.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √581 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 4.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	581

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916018:76

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:93

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7041
	369451.65
	2266896.68
	369451.65
	2266896.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7042
	369432.13
	2266916.01
	369430.47
	2266914.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7043
	369407.59
	2266896.29
	369407.80
	2266892.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7044
	369412.10
	2266890.33
	369412.83
	2266886.80
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7045
	369424.56
	2266875.23
	369426.60
	2266872.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7041
	369451.65
	2266896.68
	369451.65
	2266896.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:93

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7041
	7042
	27.47
	–
	–

	7042
	7043
	31.49
	–
	–

	7043
	7044
	7.48
	–
	–

	7044
	7045
	19.58
	–
	–

	7045
	7041
	34.55
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0916018:93

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	900 кв.м ± 6.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √900 * √((1 + 1.06²)/(2 * 1.06)) = 6.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для индивидуального жилищного строительства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:26:0916018:93

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н368О
	–
	–
	–
	369222.72
	2267573.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н369О
	–
	–
	–
	369218.30
	2267578.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н370О
	–
	–
	–
	369216.52
	2267576.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н371О
	–
	–
	–
	369214.19
	2267579.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н372О
	–
	–
	–
	369210.61
	2267576.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н373О
	–
	–
	–
	369211.64
	2267574.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н374О
	–
	–
	–
	369207.04
	2267570.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н375О
	–
	–
	–
	369211.14
	2267566.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н376О
	–
	–
	–
	369212.87
	2267567.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н377О
	–
	–
	–
	369214.01
	2267566.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н378О
	–
	–
	–
	369212.64
	2267565.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н379О
	–
	–
	–
	369214.11
	2267563.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н380О
	–
	–
	–
	369215.52
	2267564.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н381О
	–
	–
	–
	369216.90
	2267563.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н382О
	–
	–
	–
	369219.98
	2267566.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н383О
	–
	–
	–
	369217.61
	2267568.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н368О
	–
	–
	–
	369222.72
	2267573.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23812

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23812

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н147О
	–
	–
	–
	369562.19
	2266915.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н148О
	–
	–
	–
	369566.83
	2266911.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н149О
	–
	–
	–
	369568.17
	2266912.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н150О
	–
	–
	–
	369570.20
	2266910.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н151О
	–
	–
	–
	369577.43
	2266916.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н152О
	–
	–
	–
	369570.77
	2266924.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н147О
	–
	–
	–
	369562.19
	2266915.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24070

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24070

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н576О
	–
	–
	–
	368685.93
	2268022.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н577О
	–
	–
	–
	368695.57
	2268012.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н578О
	–
	–
	–
	368703.83
	2268020.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н579О
	–
	–
	–
	368693.91
	2268030.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н576О
	–
	–
	–
	368685.93
	2268022.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25817

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25817

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н416О
	–
	–
	–
	368884.47
	2267902.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н417О
	–
	–
	–
	368878.71
	2267907.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н418О
	–
	–
	–
	368875.08
	2267903.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н419О
	–
	–
	–
	368873.61
	2267904.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н420О
	–
	–
	–
	368870.71
	2267901.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н421О
	–
	–
	–
	368872.31
	2267900.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н422О
	–
	–
	–
	368868.86
	2267896.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н423О
	–
	–
	–
	368874.53
	2267891.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н416О
	–
	–
	–
	368884.47
	2267902.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25857

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25857

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н184О
	–
	–
	–
	369557.81
	2266938.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н185О
	–
	–
	–
	369547.69
	2266946.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н186О
	–
	–
	–
	369542.61
	2266939.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н187О
	–
	–
	–
	369551.74
	2266932.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н188О
	–
	–
	–
	369555.13
	2266937.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н189О
	–
	–
	–
	369556.12
	2266936.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н184О
	–
	–
	–
	369557.81
	2266938.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27323

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27323

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н619О
	–
	–
	–
	369703.59
	2267016.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н620О
	–
	–
	–
	369708.33
	2267011.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н621О
	–
	–
	–
	369715.06
	2267019.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н622О
	–
	–
	–
	369708.74
	2267025.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н623О
	–
	–
	–
	369705.58
	2267021.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н624О
	–
	–
	–
	369707.29
	2267020.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н619О
	–
	–
	–
	369703.59
	2267016.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28698

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28698

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н161О
	–
	–
	–
	369468.63
	2266942.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н162О
	–
	–
	–
	369476.00
	2266934.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н163О
	–
	–
	–
	369477.66
	2266936.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н164О
	–
	–
	–
	369476.54
	2266937.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н165О
	–
	–
	–
	369485.42
	2266947.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н166О
	–
	–
	–
	369486.96
	2266945.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н167О
	–
	–
	–
	369488.75
	2266947.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н168О
	–
	–
	–
	369480.91
	2266954.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н169О
	–
	–
	–
	369478.71
	2266952.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н170О
	–
	–
	–
	369477.87
	2266953.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н171О
	–
	–
	–
	369476.53
	2266951.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н172О
	–
	–
	–
	369477.36
	2266951.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н161О
	–
	–
	–
	369468.63
	2266942.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28700

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28700

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н456О
	–
	–
	–
	368649.41
	2268110.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н457О
	–
	–
	–
	368638.61
	2268120.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н458О
	–
	–
	–
	368633.02
	2268114.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н459О
	–
	–
	–
	368634.29
	2268113.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н460О
	–
	–
	–
	368618.83
	2268097.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н461О
	–
	–
	–
	368617.29
	2268099.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н462О
	–
	–
	–
	368610.87
	2268092.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н463О
	–
	–
	–
	368622.68
	2268081.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н464О
	–
	–
	–
	368628.74
	2268087.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н465О
	–
	–
	–
	368626.74
	2268089.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н466О
	–
	–
	–
	368642.50
	2268106.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н467О
	–
	–
	–
	368644.01
	2268104.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н456О
	–
	–
	–
	368649.41
	2268110.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:104

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:104

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н568О
	–
	–
	–
	368668.34
	2268112.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н569О
	–
	–
	–
	368657.87
	2268101.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н570О
	–
	–
	–
	368672.37
	2268087.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н571О
	–
	–
	–
	368683.10
	2268098.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н568О
	–
	–
	–
	368668.34
	2268112.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:120

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:120

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н330О
	–
	–
	–
	369509.42
	2267299.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н331О
	–
	–
	–
	369504.75
	2267303.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н332О
	–
	–
	–
	369497.87
	2267295.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н333О
	–
	–
	–
	369502.55
	2267291.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н330О
	–
	–
	–
	369509.42
	2267299.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:122

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:122

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н97О
	–
	–
	–
	369447.70
	2266895.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н98О
	–
	–
	–
	369438.78
	2266903.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н99О
	–
	–
	–
	369432.20
	2266895.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н100О
	–
	–
	–
	369438.91
	2266890.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н101О
	–
	–
	–
	369441.56
	2266893.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н102О
	–
	–
	–
	369443.60
	2266891.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н97О
	–
	–
	–
	369447.70
	2266895.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:124

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:124

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н177О
	–
	–
	–
	369621.86
	2266940.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н178О
	–
	–
	–
	369628.42
	2266933.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н179О
	–
	–
	–
	369629.66
	2266935.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н180О
	–
	–
	–
	369630.54
	2266934.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н181О
	–
	–
	–
	369634.71
	2266938.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н182О
	–
	–
	–
	369633.85
	2266939.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н183О
	–
	–
	–
	369627.27
	2266945.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н177О
	–
	–
	–
	369621.86
	2266940.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:129

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:129

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н125О
	–
	–
	–
	369589.13
	2266803.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н126О
	–
	–
	–
	369593.51
	2266799.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н127О
	–
	–
	–
	369597.77
	2266803.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н128О
	–
	–
	–
	369599.28
	2266802.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н129О
	–
	–
	–
	369602.31
	2266805.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н130О
	–
	–
	–
	369600.56
	2266807.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н131О
	–
	–
	–
	369599.55
	2266806.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н132О
	–
	–
	–
	369595.42
	2266809.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н125О
	–
	–
	–
	369589.13
	2266803.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:134

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:134

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н107О
	–
	–
	–
	369503.52
	2266876.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н108О
	–
	–
	–
	369508.34
	2266871.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н109О
	–
	–
	–
	369510.47
	2266873.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н110О
	–
	–
	–
	369512.60
	2266871.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н111О
	–
	–
	–
	369513.50
	2266872.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н112О
	–
	–
	–
	369514.45
	2266871.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н113О
	–
	–
	–
	369517.29
	2266874.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н114О
	–
	–
	–
	369516.04
	2266876.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н115О
	–
	–
	–
	369518.23
	2266878.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н116О
	–
	–
	–
	369515.50
	2266880.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н117О
	–
	–
	–
	369514.01
	2266879.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н118О
	–
	–
	–
	369510.08
	2266883.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н107О
	–
	–
	–
	369503.52
	2266876.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:136

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:136

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н636О
	–
	–
	–
	369594.39
	2266909.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н637О
	–
	–
	–
	369600.93
	2266903.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н638О
	–
	–
	–
	369605.80
	2266909.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н639О
	–
	–
	–
	369599.26
	2266915.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н636О
	–
	–
	–
	369594.39
	2266909.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:140

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:140

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н65О
	–
	–
	–
	369529.93
	2266821.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н66О
	–
	–
	–
	369526.41
	2266824.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н67О
	–
	–
	–
	369526.84
	2266825.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н68О
	–
	–
	–
	369526.16
	2266826.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н69О
	–
	–
	–
	369525.68
	2266825.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н70О
	–
	–
	–
	369525.13
	2266826.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н71О
	–
	–
	–
	369518.79
	2266819.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н72О
	–
	–
	–
	369526.52
	2266812.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н73О
	–
	–
	–
	369527.92
	2266813.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н74О
	–
	–
	–
	369528.77
	2266812.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н75О
	–
	–
	–
	369530.90
	2266814.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н76О
	–
	–
	–
	369530.03
	2266815.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н77О
	–
	–
	–
	369531.11
	2266816.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н78О
	–
	–
	–
	369528.15
	2266819.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н65О
	–
	–
	–
	369529.93
	2266821.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:142

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:142

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н593О
	–
	–
	–
	369754.14
	2266989.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н594О
	–
	–
	–
	369762.03
	2266995.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н595О
	–
	–
	–
	369757.59
	2267001.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н596О
	–
	–
	–
	369758.20
	2267001.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н597О
	–
	–
	–
	369755.58
	2267004.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н598О
	–
	–
	–
	369749.20
	2266999.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н599О
	–
	–
	–
	369752.09
	2266995.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н600О
	–
	–
	–
	369750.08
	2266994.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н593О
	–
	–
	–
	369754.14
	2266989.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:145

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:145

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н484О
	–
	–
	–
	369329.28
	2267437.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н485О
	–
	–
	–
	369334.77
	2267432.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н486О
	–
	–
	–
	369337.81
	2267435.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н487О
	–
	–
	–
	369336.89
	2267436.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н488О
	–
	–
	–
	369337.51
	2267437.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н489О
	–
	–
	–
	369336.44
	2267438.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н490О
	–
	–
	–
	369335.84
	2267437.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н491О
	–
	–
	–
	369332.31
	2267441.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н484О
	–
	–
	–
	369329.28
	2267437.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:148

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:148

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н360О
	–
	–
	–
	369256.50
	2267541.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н361О
	–
	–
	–
	369251.76
	2267545.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н362О
	–
	–
	–
	369247.43
	2267540.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н363О
	–
	–
	–
	369248.18
	2267540.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н364О
	–
	–
	–
	369244.46
	2267536.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н365О
	–
	–
	–
	369246.22
	2267534.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н366О
	–
	–
	–
	369245.03
	2267533.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н367О
	–
	–
	–
	369247.34
	2267531.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н360О
	–
	–
	–
	369256.50
	2267541.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:149

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:149

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н535О
	–
	–
	–
	369204.44
	2267591.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н536О
	–
	–
	–
	369200.32
	2267596.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н537О
	–
	–
	–
	369196.30
	2267592.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н538О
	–
	–
	–
	369200.42
	2267587.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н535О
	–
	–
	–
	369204.44
	2267591.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н535О
	–
	–
	–
	369204.44
	2267591.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:151

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:151

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н424О
	–
	–
	–
	368870.15
	2267921.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н425О
	–
	–
	–
	368865.53
	2267926.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н426О
	–
	–
	–
	368856.38
	2267917.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н427О
	–
	–
	–
	368860.90
	2267912.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н424О
	–
	–
	–
	368870.15
	2267921.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:152

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:152

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н492О
	–
	–
	–
	368843.28
	2267927.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н493О
	–
	–
	–
	368846.68
	2267924.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н494О
	–
	–
	–
	368854.04
	2267932.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н495О
	–
	–
	–
	368850.54
	2267935.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н492О
	–
	–
	–
	368843.28
	2267927.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:154

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:154

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н228О
	–
	–
	–
	369705.92
	2266918.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н229О
	–
	–
	–
	369698.17
	2266910.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н230О
	–
	–
	–
	369705.83
	2266903.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н231О
	–
	–
	–
	369707.96
	2266905.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н232О
	–
	–
	–
	369709.59
	2266904.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н233О
	–
	–
	–
	369711.55
	2266906.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н234О
	–
	–
	–
	369709.61
	2266907.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н235О
	–
	–
	–
	369713.16
	2266911.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н228О
	–
	–
	–
	369705.92
	2266918.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:155

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:155

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н428О
	–
	–
	–
	368802.24
	2267975.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н429О
	–
	–
	–
	368796.61
	2267980.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н430О
	–
	–
	–
	368792.60
	2267976.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н431О
	–
	–
	–
	368791.09
	2267977.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н432О
	–
	–
	–
	368787.17
	2267973.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н433О
	–
	–
	–
	368788.26
	2267972.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н434О
	–
	–
	–
	368787.42
	2267971.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н435О
	–
	–
	–
	368789.70
	2267969.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н436О
	–
	–
	–
	368790.83
	2267970.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н437О
	–
	–
	–
	368796.63
	2267965.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н438О
	–
	–
	–
	368799.12
	2267967.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н439О
	–
	–
	–
	368797.08
	2267969.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н428О
	–
	–
	–
	368802.24
	2267975.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:156

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:156

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н572О
	–
	–
	–
	368711.71
	2268071.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н573О
	–
	–
	–
	368698.15
	2268084.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н574О
	–
	–
	–
	368690.53
	2268077.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н575О
	–
	–
	–
	368704.09
	2268063.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н572О
	–
	–
	–
	368711.71
	2268071.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:157

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:157

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н440О
	–
	–
	–
	368550.47
	2268224.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н441О
	–
	–
	–
	368545.02
	2268229.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н442О
	–
	–
	–
	368538.87
	2268222.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н443О
	–
	–
	–
	368547.31
	2268214.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н444О
	–
	–
	–
	368550.86
	2268218.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н445О
	–
	–
	–
	368549.73
	2268219.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н446О
	–
	–
	–
	368550.99
	2268221.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н447О
	–
	–
	–
	368549.12
	2268222.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н440О
	–
	–
	–
	368550.47
	2268224.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:161

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:161

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н384О
	–
	–
	–
	369104.05
	2267677.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н385О
	–
	–
	–
	369108.92
	2267673.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н386О
	–
	–
	–
	369116.01
	2267680.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н387О
	–
	–
	–
	369111.14
	2267685.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н384О
	–
	–
	–
	369104.05
	2267677.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:165

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:165

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н396О
	–
	–
	–
	369080.59
	2267698.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н397О
	–
	–
	–
	369072.45
	2267707.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н398О
	–
	–
	–
	369071.55
	2267706.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н399О
	–
	–
	–
	369072.82
	2267705.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н400О
	–
	–
	–
	369066.82
	2267699.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н401О
	–
	–
	–
	369068.22
	2267698.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н402О
	–
	–
	–
	369066.66
	2267696.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н403О
	–
	–
	–
	369069.21
	2267694.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н404О
	–
	–
	–
	369070.92
	2267695.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н405О
	–
	–
	–
	369073.83
	2267692.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н396О
	–
	–
	–
	369080.59
	2267698.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:166

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:166

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н468О
	–
	–
	–
	369066.89
	2267732.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н469О
	–
	–
	–
	369061.92
	2267737.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н470О
	–
	–
	–
	369056.65
	2267731.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н471О
	–
	–
	–
	369061.46
	2267727.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н468О
	–
	–
	–
	369066.89
	2267732.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:167

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:167

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н406О
	–
	–
	–
	369035.53
	2267761.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н407О
	–
	–
	–
	369030.19
	2267765.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н408О
	–
	–
	–
	369026.52
	2267760.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н409О
	–
	–
	–
	369024.53
	2267762.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н410О
	–
	–
	–
	369021.08
	2267757.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н411О
	–
	–
	–
	369023.20
	2267755.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н412О
	–
	–
	–
	369024.08
	2267757.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н413О
	–
	–
	–
	369030.74
	2267752.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н414О
	–
	–
	–
	369033.32
	2267755.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н415О
	–
	–
	–
	369031.77
	2267756.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н406О
	–
	–
	–
	369035.53
	2267761.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:168

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:168

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н388О
	–
	–
	–
	369121.60
	2267647.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н389О
	–
	–
	–
	369114.73
	2267655.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н390О
	–
	–
	–
	369114.08
	2267654.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н391О
	–
	–
	–
	369113.63
	2267654.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н392О
	–
	–
	–
	369110.25
	2267651.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н393О
	–
	–
	–
	369111.24
	2267650.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н394О
	–
	–
	–
	369109.20
	2267648.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н395О
	–
	–
	–
	369115.53
	2267642.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н388О
	–
	–
	–
	369121.60
	2267647.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:169

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:169

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н296О
	–
	–
	–
	369678.74
	2267128.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н297О
	–
	–
	–
	369671.59
	2267135.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н298О
	–
	–
	–
	369665.29
	2267129.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н299О
	–
	–
	–
	369667.41
	2267127.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н300О
	–
	–
	–
	369665.41
	2267125.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н301О
	–
	–
	–
	369670.43
	2267120.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н296О
	–
	–
	–
	369678.74
	2267128.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:171

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:171

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н340О
	–
	–
	–
	369422.55
	2267368.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н341О
	–
	–
	–
	369416.11
	2267375.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н342О
	–
	–
	–
	369408.65
	2267368.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н343О
	–
	–
	–
	369414.97
	2267361.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н344О
	–
	–
	–
	369417.06
	2267363.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н345О
	–
	–
	–
	369418.10
	2267362.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н346О
	–
	–
	–
	369421.52
	2267365.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н347О
	–
	–
	–
	369420.59
	2267366.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н340О
	–
	–
	–
	369422.55
	2267368.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:173

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:173

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н318О
	–
	–
	–
	369624.58
	2267185.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н319О
	–
	–
	–
	369619.03
	2267190.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н320О
	–
	–
	–
	369612.23
	2267183.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н321О
	–
	–
	–
	369619.46
	2267176.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н322О
	–
	–
	–
	369621.99
	2267179.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н323О
	–
	–
	–
	369620.31
	2267181.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н318О
	–
	–
	–
	369624.58
	2267185.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:176

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:176

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н302О
	–
	–
	–
	369655.45
	2267151.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н303О
	–
	–
	–
	369650.31
	2267157.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н304О
	–
	–
	–
	369642.01
	2267150.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н305О
	–
	–
	–
	369642.62
	2267149.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н306О
	–
	–
	–
	369641.47
	2267148.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н307О
	–
	–
	–
	369645.30
	2267144.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н308О
	–
	–
	–
	369646.67
	2267145.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н309О
	–
	–
	–
	369647.38
	2267144.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н302О
	–
	–
	–
	369655.45
	2267151.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:177

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:177

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н324О
	–
	–
	–
	369606.24
	2267204.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н325О
	–
	–
	–
	369602.19
	2267207.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н326О
	–
	–
	–
	369593.01
	2267198.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н327О
	–
	–
	–
	369599.03
	2267192.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н328О
	–
	–
	–
	369603.30
	2267197.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н329О
	–
	–
	–
	369601.33
	2267198.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н324О
	–
	–
	–
	369606.24
	2267204.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:182

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:182

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н246О
	–
	–
	–
	369751.95
	2266945.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н247О
	–
	–
	–
	369744.11
	2266954.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н248О
	–
	–
	–
	369738.98
	2266949.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н249О
	–
	–
	–
	369746.82
	2266941.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н246О
	–
	–
	–
	369751.95
	2266945.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:183

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:183

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н268О
	–
	–
	–
	369792.17
	2267028.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н269О
	–
	–
	–
	369786.15
	2267033.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н270О
	–
	–
	–
	369779.45
	2267026.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н271О
	–
	–
	–
	369780.92
	2267025.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н272О
	–
	–
	–
	369781.77
	2267026.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н273О
	–
	–
	–
	369786.32
	2267021.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н268О
	–
	–
	–
	369792.17
	2267028.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:184

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:184

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н274О
	–
	–
	–
	369691.42
	2266966.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н275О
	–
	–
	–
	369698.28
	2266960.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н276О
	–
	–
	–
	369701.39
	2266963.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н277О
	–
	–
	–
	369699.54
	2266965.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н278О
	–
	–
	–
	369704.99
	2266970.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н279О
	–
	–
	–
	369700.05
	2266975.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н274О
	–
	–
	–
	369691.42
	2266966.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:292

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:292

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н93О
	–
	–
	–
	369473.88
	2266871.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н94О
	–
	–
	–
	369466.48
	2266878.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н95О
	–
	–
	–
	369459.92
	2266871.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н96О
	–
	–
	–
	369467.32
	2266864.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н93О
	–
	–
	–
	369473.88
	2266871.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:306

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:306

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н508О
	–
	–
	–
	369407.27
	2266922.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н509О
	–
	–
	–
	369403.44
	2266928.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н510О
	–
	–
	–
	369400.21
	2266926.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н511О
	–
	–
	–
	369398.78
	2266929.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н512О
	–
	–
	–
	369393.10
	2266925.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н513О
	–
	–
	–
	369398.33
	2266917.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н508О
	–
	–
	–
	369407.27
	2266922.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:316

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916018:316

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н416О
	–
	–
	–
	368884.47
	2267902.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н417О
	–
	–
	–
	368878.71
	2267907.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н418О
	–
	–
	–
	368875.08
	2267903.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н419О
	–
	–
	–
	368873.61
	2267904.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н420О
	–
	–
	–
	368870.71
	2267901.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н421О
	–
	–
	–
	368872.31
	2267900.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н422О
	–
	–
	–
	368868.86
	2267896.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н423О
	–
	–
	–
	368874.53
	2267891.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н416О
	–
	–
	–
	368884.47
	2267902.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28547

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	bb415c03-56d4-4d70-814a-49439fe61b24

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28547

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н206О
	–
	–
	–
	369667.72
	2266946.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н207О
	–
	–
	–
	369674.66
	2266955.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н208О
	–
	–
	–
	369675.41
	2266954.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н209О
	–
	–
	–
	369676.64
	2266956.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н210О
	–
	–
	–
	369670.70
	2266960.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н211О
	–
	–
	–
	369668.97
	2266958.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н212О
	–
	–
	–
	369667.73
	2266959.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н213О
	–
	–
	–
	369666.60
	2266958.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н214О
	–
	–
	–
	369665.48
	2266959.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н215О
	–
	–
	–
	369661.82
	2266954.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н216О
	–
	–
	–
	369664.92
	2266952.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н217О
	–
	–
	–
	369663.28
	2266950.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н206О
	–
	–
	–
	369667.72
	2266946.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:3473

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	b5c1cf40-95f8-4d85-be98-d51fce37eb1f

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:3473

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н218О
	–
	–
	–
	369674.89
	2266940.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н219О
	–
	–
	–
	369679.11
	2266936.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н220О
	–
	–
	–
	369686.20
	2266944.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н221О
	–
	–
	–
	369685.09
	2266945.26
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н222О
	–
	–
	–
	369689.90
	2266950.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н223О
	–
	–
	–
	369686.79
	2266953.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н224О
	–
	–
	–
	369681.40
	2266947.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н225О
	–
	–
	–
	369680.04
	2266949.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н226О
	–
	–
	–
	369676.81
	2266946.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н227О
	–
	–
	–
	369678.51
	2266944.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н218О
	–
	–
	–
	369674.89
	2266940.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5120

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	e94c7f14-52c7-4770-80d6-9184a626f4ae

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5120

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н103О
	–
	–
	–
	369447.34
	2266932.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н104О
	–
	–
	–
	369451.24
	2266928.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н105О
	–
	–
	–
	369456.53
	2266934.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н106О
	–
	–
	–
	369452.63
	2266938.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н103О
	–
	–
	–
	369447.34
	2266932.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5493

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	034511ac-480c-4b1d-a238-1192b1cf84a6

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:5493

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н472О
	–
	–
	–
	369590.21
	2266846.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н473О
	–
	–
	–
	369585.12
	2266851.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н474О
	–
	–
	–
	369583.72
	2266849.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н475О
	–
	–
	–
	369582.18
	2266850.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н476О
	–
	–
	–
	369579.79
	2266848.17
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н477О
	–
	–
	–
	369578.81
	2266849.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н478О
	–
	–
	–
	369576.82
	2266846.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н479О
	–
	–
	–
	369577.29
	2266846.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н480О
	–
	–
	–
	369576.80
	2266845.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н481О
	–
	–
	–
	369578.78
	2266844.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н482О
	–
	–
	–
	369579.70
	2266845.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н483О
	–
	–
	–
	369584.61
	2266840.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н472О
	–
	–
	–
	369590.21
	2266846.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6073

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	f0f2506a-7c0f-43e2-becd-7d594808eb43

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6073

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н143О
	–
	–
	–
	369609.34
	2266882.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н144О
	–
	–
	–
	369602.91
	2266875.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н145О
	–
	–
	–
	369608.62
	2266869.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н146О
	–
	–
	–
	369615.16
	2266876.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н143О
	–
	–
	–
	369609.34
	2266882.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6074

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	9eee2460-7869-4945-b570-0532505934cf

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6074

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н153О
	–
	–
	–
	369559.02
	2266878.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н154О
	–
	–
	–
	369554.86
	2266882.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н155О
	–
	–
	–
	369549.68
	2266877.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н156О
	–
	–
	–
	369553.83
	2266873.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н157О
	–
	–
	–
	369553.03
	2266872.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н158О
	–
	–
	–
	369555.46
	2266870.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н159О
	–
	–
	–
	369559.60
	2266874.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н160О
	–
	–
	–
	369557.18
	2266876.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н153О
	–
	–
	–
	369559.02
	2266878.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6375

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	6a23a621-46df-4215-9a61-1fa7edfb33c8

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:6375

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н133О
	–
	–
	–
	369605.70
	2266819.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н134О
	–
	–
	–
	369611.73
	2266814.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н135О
	–
	–
	–
	369619.92
	2266822.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н136О
	–
	–
	–
	369613.67
	2266828.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н137О
	–
	–
	–
	369612.17
	2266826.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н138О
	–
	–
	–
	369608.77
	2266830.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н139О
	–
	–
	–
	369604.76
	2266826.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н140О
	–
	–
	–
	369605.71
	2266825.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н141О
	–
	–
	–
	369604.86
	2266824.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н142О
	–
	–
	–
	369607.57
	2266821.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н133О
	–
	–
	–
	369605.70
	2266819.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7107

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	4789b895-acae-4a97-a568-3dd6a47f674e

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7107

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н119О
	–
	–
	–
	369574.14
	2266830.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н120О
	–
	–
	–
	369567.35
	2266836.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н121О
	–
	–
	–
	369561.09
	2266830.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н122О
	–
	–
	–
	369566.06
	2266825.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н123О
	–
	–
	–
	369568.11
	2266827.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н124О
	–
	–
	–
	369569.86
	2266825.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н119О
	–
	–
	–
	369574.14
	2266830.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7112

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7e4a1b55-6719-4de1-a561-98352c7026d6

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:7112

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н56О
	–
	–
	–
	369557.04
	2266796.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н57О
	–
	–
	–
	369548.02
	2266804.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н58О
	–
	–
	–
	369542.89
	2266799.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н59О
	–
	–
	–
	369547.88
	2266794.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н60О
	–
	–
	–
	369546.35
	2266792.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н61О
	–
	–
	–
	369547.83
	2266791.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н62О
	–
	–
	–
	369549.83
	2266791.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н63О
	–
	–
	–
	369551.51
	2266793.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н64О
	–
	–
	–
	369553.27
	2266792.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н56О
	–
	–
	–
	369557.04
	2266796.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:147

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	6bf873d8-5456-417a-9e46-679234c5006f

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:147

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н310О
	–
	–
	–
	369612.11
	2267114.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н311О
	–
	–
	–
	369596.89
	2267127.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н312О
	–
	–
	–
	369595.12
	2267125.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н313О
	–
	–
	–
	369593.99
	2267126.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н314О
	–
	–
	–
	369592.94
	2267125.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н315О
	–
	–
	–
	369594.01
	2267124.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н316О
	–
	–
	–
	369592.06
	2267122.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н317О
	–
	–
	–
	369607.34
	2267108.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н310О
	–
	–
	–
	369612.11
	2267114.15
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:283

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	be58ffa4-dc02-4f21-bd9d-bc4840ceaa91

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:283

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н52О
	–
	–
	–
	369580.92
	2266776.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н53О
	–
	–
	–
	369574.20
	2266782.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н54О
	–
	–
	–
	369567.95
	2266775.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н55О
	–
	–
	–
	369574.84
	2266769.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н52О
	–
	–
	–
	369580.92
	2266776.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:334

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	65f8a3a7-8929-454c-845e-f825edbdb42b

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:334

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н334О
	–
	–
	–
	369471.09
	2267335.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н335О
	–
	–
	–
	369467.04
	2267339.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н336О
	–
	–
	–
	369457.36
	2267329.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н337О
	–
	–
	–
	369463.46
	2267323.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н338О
	–
	–
	–
	369471.29
	2267331.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н339О
	–
	–
	–
	369469.34
	2267333.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н334О
	–
	–
	–
	369471.09
	2267335.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:462

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	3420d7ce-8767-4495-b31e-84a69b549d88

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:462

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н79О
	–
	–
	–
	369511.21
	2266828.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н80О
	–
	–
	–
	369516.13
	2266834.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н81О
	–
	–
	–
	369514.20
	2266835.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н82О
	–
	–
	–
	369514.80
	2266836.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н83О
	–
	–
	–
	369507.55
	2266842.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н84О
	–
	–
	–
	369500.99
	2266835.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н85О
	–
	–
	–
	369502.53
	2266833.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н86О
	–
	–
	–
	369503.58
	2266835.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н79О
	–
	–
	–
	369511.21
	2266828.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:87

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	bf29e3da-9ee6-422f-811e-df5d9994b465

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0915001:87

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н448О
	–
	–
	–
	368600.47
	2268160.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н449О
	–
	–
	–
	368603.30
	2268158.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н450О
	–
	–
	–
	368604.61
	2268159.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н451О
	–
	–
	–
	368607.86
	2268156.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н452О
	–
	–
	–
	368613.44
	2268162.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н453О
	–
	–
	–
	368611.40
	2268164.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н454О
	–
	–
	–
	368612.48
	2268165.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н455О
	–
	–
	–
	368608.41
	2268169.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н448О
	–
	–
	–
	368600.47
	2268160.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916012:172

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	ebdbd5f9-d2f2-4465-96ba-65492924c3c1

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916012:172

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н173О
	–
	–
	–
	369660.23
	2266915.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н174О
	–
	–
	–
	369652.95
	2266922.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н175О
	–
	–
	–
	369647.69
	2266916.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н176О
	–
	–
	–
	369654.97
	2266909.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н173О
	–
	–
	–
	369660.23
	2266915.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:137

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	50b85bd9-efb6-4e2c-b5f9-106776b4031f

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:137

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н286О
	–
	–
	–
	369729.51
	2266996.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н287О
	–
	–
	–
	369733.80
	2267000.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н288О
	–
	–
	–
	369725.71
	2267008.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н289О
	–
	–
	–
	369719.83
	2267001.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н290О
	–
	–
	–
	369722.81
	2266998.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н291О
	–
	–
	–
	369724.41
	2267000.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н286О
	–
	–
	–
	369729.51
	2266996.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:155

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	a97db098-49ff-4b24-8cfc-c552abaeaa54

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:155

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н258О
	–
	–
	–
	369797.40
	2266987.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н259О
	–
	–
	–
	369790.13
	2266995.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н260О
	–
	–
	–
	369787.79
	2266993.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н261О
	–
	–
	–
	369783.96
	2266997.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н262О
	–
	–
	–
	369781.27
	2266994.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н263О
	–
	–
	–
	369785.22
	2266990.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н264О
	–
	–
	–
	369784.36
	2266989.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н265О
	–
	–
	–
	369787.23
	2266986.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н266О
	–
	–
	–
	369788.29
	2266987.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н267О
	–
	–
	–
	369792.63
	2266983.13
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н258О
	–
	–
	–
	369797.40
	2266987.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:170

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	b1145a0d-db73-4adc-9006-1a4ee47522d4

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:170

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н250О
	–
	–
	–
	369780.13
	2266970.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н251О
	–
	–
	–
	369766.69
	2266984.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н252О
	–
	–
	–
	369761.95
	2266979.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н253О
	–
	–
	–
	369766.50
	2266975.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н254О
	–
	–
	–
	369764.96
	2266973.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н255О
	–
	–
	–
	369768.53
	2266970.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н256О
	–
	–
	–
	369770.39
	2266971.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н257О
	–
	–
	–
	369775.58
	2266966.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н250О
	–
	–
	–
	369780.13
	2266970.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:177

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7ca0b7cc-a3a7-4f31-9a84-fb02834bd7a0

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:177

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н87О
	–
	–
	–
	369487.78
	2266847.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н88О
	–
	–
	–
	369494.33
	2266854.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н89О
	–
	–
	–
	369490.96
	2266857.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н90О
	–
	–
	–
	369489.69
	2266856.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н91О
	–
	–
	–
	369485.51
	2266860.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н92О
	–
	–
	–
	369480.11
	2266855.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н87О
	–
	–
	–
	369487.78
	2266847.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:190

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	bbe30732-77db-4886-b26e-429b8de0f46b

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:190

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н236О
	–
	–
	–
	369674.03
	2266886.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н237О
	–
	–
	–
	369680.80
	2266879.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н238О
	–
	–
	–
	369687.76
	2266886.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н239О
	–
	–
	–
	369683.02
	2266891.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н240О
	–
	–
	–
	369680.29
	2266888.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н241О
	–
	–
	–
	369677.80
	2266891.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н242О
	–
	–
	–
	369676.95
	2266890.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н243О
	–
	–
	–
	369675.61
	2266891.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н244О
	–
	–
	–
	369673.57
	2266889.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н245О
	–
	–
	–
	369675.36
	2266887.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н236О
	–
	–
	–
	369674.03
	2266886.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:196

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0916018

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	7c4f2d22-319e-40e7-98d8-5decdee32b24

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0916017:196

	1.
	–





