
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, Ленинградская область, район Тосненский, деревня Коркино 47:26:0924001
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №0145300006326000006 от 11.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 06.05.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: Администрация Тосненского муниципального района Ленинградской области
основной государственный регистрационный номер: 1054700604518
идентификационный номер налогоплательщика: 4716024480
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	15.02.2026
	КУВИ-001/2026-20137213
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
При  выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
-меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
- больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
-больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
На территории Любанского городского поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
Предельные размеры земельных участков для территории города Любань:
Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.03 га.
Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.15 га.
Для территории прочих населенных пунктов Любанского городского поселения :
Минимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.06 га.
Максимальная площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома 0.25 га.
Минимальная площадь земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства  0.06 га.
Максимальная площадь земельного участка для для ведения личного подсобного хозяйства  0.50 га.


Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади  49 земельных участков 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.

Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 36 объектов капитального строительства .


	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:13

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н237У
	–
	–
	364524.92
	2264424.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н238У
	–
	–
	364535.30
	2264405.52
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н239У
	–
	–
	364544.53
	2264411.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н240У
	–
	–
	364564.31
	2264424.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н241У
	–
	–
	364634.48
	2264466.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н242У
	–
	–
	364624.94
	2264491.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н243У
	–
	–
	364555.00
	2264444.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н237У
	–
	–
	364524.92
	2264424.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:13

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н237У
	н238У
	21.39
	–
	–

	н238У
	н239У
	10.74
	–
	–

	н239У
	н240У
	23.73
	–
	–

	н240У
	н241У
	81.72
	–
	–

	н241У
	н242У
	27.17
	–
	–

	н242У
	н243У
	84.30
	–
	–

	н243У
	н237У
	36.21
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:13

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2793 кв.м ± 10.72 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2793 * √((1 + 1.27²)/(2 * 1.27)) = 10.72

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2700

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	93 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0924001:109

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:13

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:17

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н220У
	–
	–
	364976.71
	2263900.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н221У
	–
	–
	365001.03
	2263894.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н222У
	–
	–
	365010.75
	2263894.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н223У
	–
	–
	365022.02
	2263925.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н224У
	–
	–
	365018.47
	2263926.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н225У
	–
	–
	365021.88
	2263943.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н226У
	–
	–
	364988.54
	2263948.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н220У
	–
	–
	364976.71
	2263900.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:17

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н220У
	н221У
	24.96
	–
	–

	н221У
	н222У
	9.73
	–
	–

	н222У
	н223У
	33.61
	–
	–

	н223У
	н224У
	3.62
	–
	–

	н224У
	н225У
	16.91
	–
	–

	н225У
	н226У
	33.81
	–
	–

	н226У
	н220У
	49.96
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:17

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	6bb80aa2-1815-4219-b931-cc051d807ec9

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1800 кв.м ± 8.56 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1800 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 8.56

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0000000:28203

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:17

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:19

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н248У
	–
	–
	364367.10
	2264730.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н249У
	–
	–
	364382.49
	2264702.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н250У
	–
	–
	364445.57
	2264734.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н251У
	–
	–
	364428.86
	2264765.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н252У
	–
	–
	364390.77
	2264744.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н253У
	–
	–
	364383.16
	2264739.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н254У
	–
	–
	364380.72
	2264738.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н255У
	–
	–
	364373.42
	2264734.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н248У
	–
	–
	364367.10
	2264730.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:19

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н248У
	н249У
	32.54
	–
	–

	н249У
	н250У
	70.88
	–
	–

	н250У
	н251У
	34.95
	–
	–

	н251У
	н252У
	43.49
	–
	–

	н252У
	н253У
	8.86
	–
	–

	н253У
	н254У
	2.70
	–
	–

	н254У
	н255У
	8.45
	–
	–

	н255У
	н248У
	7.19
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:19

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2392 кв.м ± 9.90 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2392 * √((1 + 1.25²)/(2 * 1.25)) = 9.90

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	108 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0000000:25029

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:19

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:22

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н302У
	–
	–
	364328.86
	2264800.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н303У
	–
	–
	364362.54
	2264821.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н304У
	–
	–
	364366.57
	2264824.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н305У
	–
	–
	364351.31
	2264847.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н306У
	–
	–
	364333.85
	2264836.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н307У
	–
	–
	364315.80
	2264823.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н302У
	–
	–
	364328.86
	2264800.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:22

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н302У
	н303У
	39.82
	–
	–

	н303У
	н304У
	4.82
	–
	–

	н304У
	н305У
	27.69
	–
	–

	н305У
	н306У
	20.64
	–
	–

	н306У
	н307У
	22.04
	–
	–

	н307У
	н302У
	26.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:22

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.08²)/(2 * 1.08)) = 6.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0924001:93

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:22

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:26

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н261У
	–
	–
	364234.26
	2264958.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н262У
	–
	–
	364247.39
	2264937.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н263У
	–
	–
	364279.93
	2264957.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н264У
	–
	–
	364325.28
	2264991.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н265У
	–
	–
	364308.22
	2265015.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н266У
	–
	–
	364290.59
	2264999.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н267У
	–
	–
	364250.65
	2264968.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н261У
	–
	–
	364234.26
	2264958.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:26

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н261У
	н262У
	25.01
	–
	–

	н262У
	н263У
	38.22
	–
	–

	н263У
	н264У
	56.58
	–
	–

	н264У
	н265У
	29.14
	–
	–

	н265У
	н266У
	23.22
	–
	–

	н266У
	н267У
	50.95
	–
	–

	н267У
	н261У
	18.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:26

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2500 кв.м ± 10.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2500 * √((1 + 1.17²)/(2 * 1.17)) = 10.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0000000:29275

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:26

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:27

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н261У
	–
	–
	364234.26
	2264958.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н267У
	–
	–
	364250.65
	2264968.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н266У
	–
	–
	364290.59
	2264999.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н268У
	–
	–
	364276.77
	2265017.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н269У
	–
	–
	364238.71
	2264987.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н270У
	–
	–
	364224.01
	2264975.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н261У
	–
	–
	364234.26
	2264958.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:27

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н261У
	н267У
	18.94
	–
	–

	н267У
	н266У
	50.95
	–
	–

	н266У
	н268У
	22.31
	–
	–

	н268У
	н269У
	48.65
	–
	–

	н269У
	н270У
	18.98
	–
	–

	н270У
	н261У
	19.27
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:27

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.78 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 7.78

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0924001:192

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:27

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:28

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н271У
	–
	–
	364206.33
	2264994.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н270У
	–
	–
	364224.01
	2264975.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н269У
	–
	–
	364238.71
	2264987.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н272У
	–
	–
	364235.06
	2264992.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н273У
	–
	–
	364308.86
	2265066.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н274У
	–
	–
	364286.23
	2265087.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н275У
	–
	–
	364274.19
	2265071.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н276У
	–
	–
	364243.24
	2265036.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н277У
	–
	–
	364228.26
	2265018.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н278У
	–
	–
	364226.46
	2265020.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н271У
	–
	–
	364206.33
	2264994.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:28

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н271У
	н270У
	26.51
	–
	–

	н270У
	н269У
	18.98
	–
	–

	н269У
	н272У
	6.60
	–
	–

	н272У
	н273У
	104.19
	–
	–

	н273У
	н274У
	30.97
	–
	–

	н274У
	н275У
	19.52
	–
	–

	н275У
	н276У
	47.38
	–
	–

	н276У
	н277У
	22.94
	–
	–

	н277У
	н278У
	2.31
	–
	–

	н278У
	н271У
	32.31
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:28

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	3300 кв.м ± 11.51 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √3300 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 11.51

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	3300

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0924001:94

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:28

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:39

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н279У
	–
	–
	364618.19
	2264240.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н280У
	–
	–
	364652.70
	2264260.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н281У
	–
	–
	364655.84
	2264260.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н282У
	–
	–
	364661.94
	2264264.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н283У
	–
	–
	364697.51
	2264284.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н284У
	–
	–
	364701.55
	2264286.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н285У
	–
	–
	364685.58
	2264316.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н286У
	–
	–
	364643.68
	2264296.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н287У
	–
	–
	364606.87
	2264276.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н288У
	–
	–
	364603.54
	2264271.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н279У
	–
	–
	364618.19
	2264240.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:39

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н279У
	н280У
	39.94
	–
	–

	н280У
	н281У
	3.16
	–
	–

	н281У
	н282У
	7.04
	–
	–

	н282У
	н283У
	40.98
	–
	–

	н283У
	н284У
	4.57
	–
	–

	н284У
	н285У
	34.14
	–
	–

	н285У
	н286У
	46.62
	–
	–

	н286У
	н287У
	42.10
	–
	–

	н287У
	н288У
	6.10
	–
	–

	н288У
	н279У
	33.98
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:39

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	3400 кв.м ± 11.84 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √3400 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 11.84

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	3400

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0924001:229

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:39

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:41

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н256У
	–
	–
	364323.92
	2264839.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н257У
	–
	–
	364325.32
	2264844.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н258У
	–
	–
	364311.32
	2264871.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н259У
	–
	–
	364294.43
	2264862.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н260У
	–
	–
	364310.98
	2264831.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н256У
	–
	–
	364323.92
	2264839.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:41

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н256У
	н257У
	5.46
	–
	–

	н257У
	н258У
	30.01
	–
	–

	н258У
	н259У
	19.10
	–
	–

	н259У
	н260У
	34.74
	–
	–

	н260У
	н256У
	15.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:41

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	641 кв.м ± 5.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √641 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 5.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	559 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для эксплуатации здания

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:41

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:43

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н289У
	–
	–
	364649.50
	2264182.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н290У
	–
	–
	364662.73
	2264156.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н291У
	–
	–
	364705.04
	2264179.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н292У
	–
	–
	364746.64
	2264201.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н293У
	–
	–
	364735.34
	2264227.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н294У
	–
	–
	364729.51
	2264224.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н295У
	–
	–
	364700.83
	2264210.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н296У
	–
	–
	364678.42
	2264198.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н297У
	–
	–
	364675.70
	2264197.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н289У
	–
	–
	364649.50
	2264182.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:43

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н289У
	н290У
	29.17
	–
	–

	н290У
	н291У
	48.22
	–
	–

	н291У
	н292У
	47.06
	–
	–

	н292У
	н293У
	28.35
	–
	–

	н293У
	н294У
	6.53
	–
	–

	н294У
	н295У
	32.07
	–
	–

	н295У
	н296У
	25.17
	–
	–

	н296У
	н297У
	3.08
	–
	–

	н297У
	н289У
	30.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:43

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2800 кв.м ± 10.84 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2800 * √((1 + 1.37²)/(2 * 1.37)) = 10.84

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:43

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:45

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н227У
	–
	–
	364878.53
	2263931.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н228У
	–
	–
	364891.42
	2263923.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н229У
	–
	–
	364908.04
	2263918.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н230У
	–
	–
	364932.02
	2263975.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н231У
	–
	–
	364933.52
	2263980.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н232У
	–
	–
	364923.65
	2263984.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н233У
	–
	–
	364915.81
	2263970.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н234У
	–
	–
	364904.67
	2263975.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н235У
	–
	–
	364896.77
	2263961.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н236У
	–
	–
	364891.26
	2263953.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н227У
	–
	–
	364878.53
	2263931.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:45

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н227У
	н228У
	15.37
	–
	–

	н228У
	н229У
	17.53
	–
	–

	н229У
	н230У
	62.51
	–
	–

	н230У
	н231У
	4.59
	–
	–

	н231У
	н232У
	10.77
	–
	–

	н232У
	н233У
	16.02
	–
	–

	н233У
	н234У
	12.32
	–
	–

	н234У
	н235У
	16.01
	–
	–

	н235У
	н236У
	9.67
	–
	–

	н236У
	н227У
	25.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:45

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	8b7ebc75-fc7d-4d5d-9f3c-b886da074b72

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1695 кв.м ± 8.31 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1695 * √((1 + 1.21²)/(2 * 1.21)) = 8.31

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1413

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	282 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0924001:96

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:45

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:5

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н308У
	–
	–
	364356.61
	2264878.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н309У
	–
	–
	364353.03
	2264884.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н310У
	–
	–
	364375.18
	2264897.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н311У
	–
	–
	364371.85
	2264903.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н312У
	–
	–
	364315.36
	2264872.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н313У
	–
	–
	364323.22
	2264856.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н314У
	–
	–
	364335.11
	2264864.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н315У
	–
	–
	364334.44
	2264865.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н308У
	–
	–
	364356.61
	2264878.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:5

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н308У
	н309У
	7.15
	–
	–

	н309У
	н310У
	25.21
	–
	–

	н310У
	н311У
	7.21
	–
	–

	н311У
	н312У
	64.19
	–
	–

	н312У
	н313У
	17.91
	–
	–

	н313У
	н314У
	14.29
	–
	–

	н314У
	н315У
	1.20
	–
	–

	н315У
	н308У
	25.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:5

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	800 кв.м ± 5.74 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √800 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 5.74

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	47:26:0924001:73

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:5

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:6

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н244У
	–
	–
	364423.06
	2264626.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н245У
	–
	–
	364456.75
	2264640.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н246У
	–
	–
	364431.35
	2264690.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н247У
	–
	–
	364398.72
	2264671.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н244У
	–
	–
	364423.06
	2264626.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:6

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н244У
	н245У
	36.63
	–
	–

	н245У
	н246У
	56.15
	–
	–

	н246У
	н247У
	37.81
	–
	–

	н247У
	н244У
	51.46
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:6

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1998 кв.м ± 8.97 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1998 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 8.97

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1960

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	38 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	Земли (земельные участки) общего пользования

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:6

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:10

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7006
	364568.99
	2264345.61
	364568.99
	2264345.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7007
	364581.84
	2264319.57
	364581.84
	2264319.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7008
	364589.23
	2264323.39
	364589.23
	2264323.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7009
	364608.25
	2264334.47
	364608.25
	2264334.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7010
	364612.26
	2264336.91
	364612.26
	2264336.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7011
	364613.36
	2264335.02
	364613.36
	2264335.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7012
	364653.19
	2264358.90
	364653.19
	2264358.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7013
	364636.54
	2264386.69
	364636.54
	2264386.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7014
	364602.57
	2264366.03
	364602.57
	2264366.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7006
	364568.99
	2264345.61
	364568.99
	2264345.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:10

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7006
	7007
	29.04
	–
	–

	7007
	7008
	8.32
	–
	–

	7008
	7009
	22.01
	–
	–

	7009
	7010
	4.69
	–
	–

	7010
	7011
	2.19
	–
	–

	7011
	7012
	46.44
	–
	–

	7012
	7013
	32.40
	–
	–

	7013
	7014
	39.76
	–
	–

	7014
	7006
	39.30
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:10

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2500 кв.м ± 10.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2500 * √((1 + 1.25²)/(2 * 1.25)) = 10.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:10

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:14

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	363779.41
	2265466.19
	363779.41
	2265466.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	363688.09
	2265507.97
	363688.09
	2265507.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	363676.84
	2265490.23
	363676.84
	2265490.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	363753.40
	2265455.87
	363753.40
	2265455.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	363772.80
	2265447.21
	363772.80
	2265447.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	363779.41
	2265466.19
	363779.41
	2265466.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:14

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	100.42
	–
	–

	2
	3
	21.01
	–
	–

	3
	4
	83.92
	–
	–

	4
	5
	21.25
	–
	–

	5
	1
	20.10
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:14

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2100 кв.м ± 9.79 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2100 * √((1 + 1.69²)/(2 * 1.69)) = 9.79

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2100

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:14

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:16

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7015
	364470.31
	2264527.31
	364470.31
	2264527.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7016
	364493.80
	2264482.54
	364493.80
	2264482.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7017
	364522.08
	2264501.05
	364522.08
	2264501.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7018
	364494.84
	2264542.66
	364494.84
	2264542.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7015
	364470.31
	2264527.31
	364470.31
	2264527.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:16

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7015
	7016
	50.56
	–
	–

	7016
	7017
	33.80
	–
	–

	7017
	7018
	49.73
	–
	–

	7018
	7015
	28.94
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:16

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1570 кв.м ± 7.97 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1570 * √((1 + 1.16²)/(2 * 1.16)) = 7.97

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1570

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:16

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:177

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7019
	364507.68
	2264595.10
	364507.68
	2264595.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7020
	364502.68
	2264606.32
	364502.68
	2264606.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7021
	364491.51
	2264601.06
	364491.51
	2264601.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7022
	364496.31
	2264590.11
	364496.31
	2264590.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7019
	364507.68
	2264595.10
	364507.68
	2264595.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:177

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7019
	7020
	12.28
	–
	–

	7020
	7021
	12.35
	–
	–

	7021
	7022
	11.96
	–
	–

	7022
	7019
	12.42
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:177

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	150 кв.м ± 2.45 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √150 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 2.45

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	150

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение антенно-мачтового сооружения для установки телерадиокоммуникационного оборудования

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:177

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:183

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	364157.55
	2265088.08
	364157.55
	2265088.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2
	364175.29
	2265113.60
	364175.29
	2265113.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	3
	364155.97
	2265128.09
	364155.97
	2265128.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	4
	364137.22
	2265102.98
	364137.22
	2265102.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	1
	364157.55
	2265088.08
	364157.55
	2265088.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:183

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	31.08
	–
	–

	2
	3
	24.15
	–
	–

	3
	4
	31.34
	–
	–

	4
	1
	25.21
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:183

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	770 кв.м ± 5.55 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √770 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 5.55

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	770

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:183

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:186

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	364076.51
	2265082.11
	364076.51
	2265082.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	364098.93
	2265117.21
	364098.93
	2265117.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	364103.79
	2265124.85
	364103.79
	2265124.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	364069.06
	2265146.96
	364069.06
	2265146.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	5
	364065.45
	2265140.93
	364065.45
	2265140.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	6
	364060.73
	2265133.61
	364060.73
	2265133.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7
	364059.91
	2265135.74
	364059.91
	2265135.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	8
	364054.08
	2265123.84
	364054.08
	2265123.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	9
	364044.28
	2265107.90
	364044.28
	2265107.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	10
	364049.94
	2265100.60
	364049.94
	2265100.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	364076.51
	2265082.11
	364076.51
	2265082.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:186

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	41.65
	–
	–

	2
	3
	9.05
	–
	–

	3
	4
	41.17
	–
	–

	4
	5
	7.03
	–
	–

	5
	6
	8.71
	–
	–

	6
	7
	2.28
	–
	–

	7
	8
	13.25
	–
	–

	8
	9
	18.71
	–
	–

	9
	10
	9.24
	–
	–

	10
	1
	32.37
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:186

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2050 кв.м ± 9.07 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2050 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 9.07

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2050

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:186

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:187

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	364103.79
	2265124.85
	364103.79
	2265124.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	11
	364127.21
	2265161.70
	364127.21
	2265161.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	12
	364093.79
	2265184.08
	364093.79
	2265184.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	13
	364070.95
	2265150.11
	364070.95
	2265150.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	364069.06
	2265146.96
	364069.06
	2265146.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	364103.79
	2265124.85
	364103.79
	2265124.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:187

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	11
	43.66
	–
	–

	11
	12
	40.22
	–
	–

	12
	13
	40.93
	–
	–

	13
	4
	3.67
	–
	–

	4
	3
	41.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:187

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1800 кв.м ± 8.49 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1800 * √((1 + 1.02²)/(2 * 1.02)) = 8.49

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1800

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:187

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:191

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7023
	364309.56
	2264505.45
	364309.56
	2264505.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7024
	364370.41
	2264558.31
	364370.41
	2264558.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7025
	364351.13
	2264584.30
	364351.13
	2264584.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7026
	364338.62
	2264601.22
	364338.62
	2264601.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7027
	364264.85
	2264558.05
	364264.85
	2264558.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7023
	364309.56
	2264505.45
	364309.56
	2264505.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:191

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7023
	7024
	80.60
	–
	–

	7024
	7025
	32.36
	–
	–

	7025
	7026
	21.04
	–
	–

	7026
	7027
	85.47
	–
	–

	7027
	7023
	69.03
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:191

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	5050 кв.м ± 14.25 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √5050 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 14.25

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	5050

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:191

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:193

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	364676.75
	2264234.71
	364676.75
	2264234.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	364661.94
	2264264.33
	364661.94
	2264264.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	364655.84
	2264260.81
	364655.84
	2264260.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	364652.70
	2264260.47
	364652.70
	2264260.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	364621.79
	2264242.50
	364621.79
	2264242.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	364618.19
	2264240.36
	364618.19
	2264240.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	364633.31
	2264211.50
	364633.31
	2264211.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	364676.75
	2264234.71
	364676.75
	2264234.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:193

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	33.12
	–
	–

	2
	3
	7.04
	–
	–

	3
	4
	3.16
	–
	–

	4
	5
	35.75
	–
	–

	5
	6
	4.19
	–
	–

	6
	7
	32.58
	–
	–

	7
	1
	49.25
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:193

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1650 кв.м ± 8.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1650 * √((1 + 1.11²)/(2 * 1.11)) = 8.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1650

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:193

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:20

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7028
	364428.86
	2264765.02
	364428.86
	2264765.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7029
	364418.55
	2264783.93
	364418.55
	2264783.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7030
	364391.59
	2264769.79
	364391.59
	2264769.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7031
	364378.35
	2264761.51
	364378.35
	2264761.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7032
	364358.18
	2264748.91
	364358.18
	2264748.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7033
	364357.80
	2264748.63
	364357.80
	2264748.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7034
	364367.10
	2264730.67
	364367.10
	2264730.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7035
	364373.42
	2264734.10
	364373.42
	2264734.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	364380.72
	2264738.35
	364380.72
	2264738.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	364383.16
	2264739.51
	364383.16
	2264739.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	364390.77
	2264744.04
	364390.77
	2264744.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7028
	364428.86
	2264765.02
	364428.86
	2264765.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:20

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7028
	7029
	21.54
	–
	–

	7029
	7030
	30.44
	–
	–

	7030
	7031
	15.62
	–
	–

	7031
	7032
	23.78
	–
	–

	7032
	7033
	.47
	–
	–

	7033
	7034
	20.23
	–
	–

	7034
	7035
	7.19
	–
	–

	7035
	7036
	8.45
	–
	–

	7036
	7037
	2.70
	–
	–

	7037
	7038
	8.86
	–
	–

	7038
	7028
	43.49
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:20

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1514 кв.м ± 7.94 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1514 * √((1 + 1.33²)/(2 * 1.33)) = 7.94

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1514

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:20

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:21

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	6
	364345.60
	2264769.79
	364345.60
	2264769.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	364358.18
	2264748.91
	364358.18
	2264748.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	364391.59
	2264769.79
	364391.59
	2264769.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	364377.86
	2264790.02
	364377.86
	2264790.02
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	10
	364365.99
	2264782.06
	364365.99
	2264782.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	11
	364366.51
	2264781.13
	364366.51
	2264781.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	364345.60
	2264769.79
	364345.60
	2264769.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:21

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	6
	7
	24.38
	–
	–

	7
	8
	39.40
	–
	–

	8
	9
	24.45
	–
	–

	9
	10
	14.29
	–
	–

	10
	11
	1.07
	–
	–

	11
	6
	23.79
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:21

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	924 кв.м ± 6.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √924 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 6.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	924

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:21

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:30

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7039
	364182.62
	2265011.27
	364182.62
	2265011.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7040
	364230.28
	2265083.24
	364230.28
	2265083.24
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7041
	364202.11
	2265101.58
	364202.11
	2265101.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7042
	364174.07
	2265055.60
	364174.07
	2265055.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7043
	364158.00
	2265026.28
	364158.00
	2265026.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7039
	364182.62
	2265011.27
	364182.62
	2265011.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:30

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7039
	7040
	86.32
	–
	–

	7040
	7041
	33.61
	–
	–

	7041
	7042
	53.86
	–
	–

	7042
	7043
	33.44
	–
	–

	7043
	7039
	28.83
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:30

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2750 кв.м ± 10.62 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2750 * √((1 + 1.25²)/(2 * 1.25)) = 10.62

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2750

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:30

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:31

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	364158.00
	2265026.28
	364158.00
	2265026.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	364174.07
	2265055.60
	364174.07
	2265055.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	364202.11
	2265101.58
	364202.11
	2265101.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	364203.54
	2265103.91
	364203.54
	2265103.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	364182.69
	2265116.53
	364182.69
	2265116.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	364163.04
	2265084.06
	364163.04
	2265084.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	364136.42
	2265041.47
	364136.42
	2265041.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	364158.00
	2265026.28
	364158.00
	2265026.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:31

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	33.44
	–
	–

	2
	3
	53.86
	–
	–

	3
	4
	2.73
	–
	–

	4
	5
	24.37
	–
	–

	5
	6
	37.95
	–
	–

	6
	7
	50.22
	–
	–

	7
	1
	26.39
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:31

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2200 кв.м ± 9.58 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2200 * √((1 + 1.34²)/(2 * 1.34)) = 9.58

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:31

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:32

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7044
	364136.42
	2265041.47
	364136.42
	2265041.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7045
	364163.04
	2265084.06
	364163.04
	2265084.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7046
	364157.35
	2265087.94
	364157.35
	2265087.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7047
	364134.82
	2265103.33
	364134.82
	2265103.33
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7048
	364119.55
	2265080.41
	364119.55
	2265080.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7049
	364106.21
	2265062.34
	364106.21
	2265062.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7044
	364136.42
	2265041.47
	364136.42
	2265041.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:32

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7044
	7045
	50.22
	–
	–

	7045
	7046
	6.89
	–
	–

	7046
	7047
	27.28
	–
	–

	7047
	7048
	27.54
	–
	–

	7048
	7049
	22.46
	–
	–

	7049
	7044
	36.72
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:32

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1760 кв.м ± 8.41 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1760 * √((1 + 1.09²)/(2 * 1.09)) = 8.41

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1760

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:32

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:33

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	364154.16
	2265132.37
	364154.16
	2265132.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	364122.76
	2265154.35
	364122.76
	2265154.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	364076.51
	2265082.11
	364076.51
	2265082.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	364106.21
	2265062.34
	364106.21
	2265062.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	5
	364119.55
	2265080.41
	364119.55
	2265080.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	364154.16
	2265132.37
	364154.16
	2265132.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	38.33
	–
	–

	2
	3
	85.78
	–
	–

	3
	4
	35.68
	–
	–

	4
	5
	22.46
	–
	–

	5
	1
	62.43
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:33

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	3190 кв.м ± 11.37 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √3190 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 11.37

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	3190

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:35

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7050
	364049.11
	2265180.37
	364049.11
	2265180.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7051
	364021.30
	2265201.60
	364021.30
	2265201.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7052
	363983.24
	2265150.01
	363983.24
	2265150.01
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7053
	364011.84
	2265129.40
	364011.84
	2265129.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7054
	364017.05
	2265137.94
	364017.05
	2265137.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7055
	364026.39
	2265150.40
	364026.39
	2265150.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7056
	364031.79
	2265157.61
	364031.79
	2265157.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7057
	364033.97
	2265160.30
	364033.97
	2265160.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7058
	364041.45
	2265171.19
	364041.45
	2265171.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7050
	364049.11
	2265180.37
	364049.11
	2265180.37
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:35

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7050
	7051
	34.99
	–
	–

	7051
	7052
	64.11
	–
	–

	7052
	7053
	35.25
	–
	–

	7053
	7054
	10.00
	–
	–

	7054
	7055
	15.57
	–
	–

	7055
	7056
	9.01
	–
	–

	7056
	7057
	3.46
	–
	–

	7057
	7058
	13.21
	–
	–

	7058
	7050
	11.96
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:35

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2200 кв.м ± 9.40 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2200 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 9.40

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:35

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:36

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	12
	364011.84
	2265129.40
	364011.84
	2265129.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	13
	364044.28
	2265107.90
	364044.28
	2265107.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	14
	364054.08
	2265123.84
	364054.08
	2265123.84
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	15
	364059.91
	2265135.74
	364059.91
	2265135.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	16
	364060.73
	2265133.61
	364060.73
	2265133.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	364065.45
	2265140.93
	364065.45
	2265140.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	18
	364070.95
	2265150.11
	364070.95
	2265150.11
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	19
	364041.45
	2265171.19
	364041.45
	2265171.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	20
	364033.97
	2265160.30
	364033.97
	2265160.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	21
	364031.79
	2265157.61
	364031.79
	2265157.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	364026.39
	2265150.40
	364026.39
	2265150.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	23
	364017.05
	2265137.94
	364017.05
	2265137.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	12
	364011.84
	2265129.40
	364011.84
	2265129.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:36

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	12
	13
	38.92
	–
	–

	13
	14
	18.71
	–
	–

	14
	15
	13.25
	–
	–

	15
	16
	2.28
	–
	–

	16
	17
	8.71
	–
	–

	17
	18
	10.70
	–
	–

	18
	19
	36.26
	–
	–

	19
	20
	13.21
	–
	–

	20
	21
	3.46
	–
	–

	21
	22
	9.01
	–
	–

	22
	23
	15.57
	–
	–

	23
	12
	10.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:36

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1900 кв.м ± 8.73 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1900 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 8.73

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1900

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:36

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:37

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	364700.83
	2264210.26
	364700.83
	2264210.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	364690.08
	2264231.36
	364690.08
	2264231.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	364669.66
	2264222.31
	364669.66
	2264222.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	364661.21
	2264218.43
	364661.21
	2264218.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	364654.30
	2264215.16
	364654.30
	2264215.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	6
	364636.13
	2264206.76
	364636.13
	2264206.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7
	364649.50
	2264182.42
	364649.50
	2264182.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	8
	364675.70
	2264197.36
	364675.70
	2264197.36
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	9
	364678.42
	2264198.81
	364678.42
	2264198.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	364700.83
	2264210.26
	364700.83
	2264210.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:37

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	23.68
	–
	–

	2
	3
	22.34
	–
	–

	3
	4
	9.30
	–
	–

	4
	5
	7.64
	–
	–

	5
	6
	20.02
	–
	–

	6
	7
	27.77
	–
	–

	7
	8
	30.16
	–
	–

	8
	9
	3.08
	–
	–

	9
	1
	25.17
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:37

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 7.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:37

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:38

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7059
	364680.24
	2264128.89
	364680.24
	2264128.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7060
	364720.61
	2264153.91
	364720.61
	2264153.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7061
	364705.04
	2264179.55
	364705.04
	2264179.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7062
	364693.59
	2264173.49
	364693.59
	2264173.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7063
	364663.06
	2264157.32
	364663.06
	2264157.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7059
	364680.24
	2264128.89
	364680.24
	2264128.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:38

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7059
	7060
	47.49
	–
	–

	7060
	7061
	30.00
	–
	–

	7061
	7062
	12.95
	–
	–

	7062
	7063
	34.55
	–
	–

	7063
	7059
	33.22
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:38

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.78 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.14²)/(2 * 1.14)) = 7.78

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:38

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:40

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	24
	363725.07
	2265310.71
	363725.07
	2265310.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	25
	363759.94
	2265360.55
	363759.94
	2265360.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	26
	363745.66
	2265374.55
	363745.66
	2265374.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	27
	363703.65
	2265331.71
	363703.65
	2265331.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	24
	363725.07
	2265310.71
	363725.07
	2265310.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:40

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	24
	25
	60.83
	–
	–

	25
	26
	20.00
	–
	–

	26
	27
	60.00
	–
	–

	27
	24
	30.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:40

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1500 кв.м ± 7.77 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1500 * √((1 + 1.13²)/(2 * 1.13)) = 7.77

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:40

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:46

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7064
	363689.64
	2265274.58
	363689.64
	2265274.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7065
	363667.71
	2265295.06
	363667.71
	2265295.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7066
	363695.01
	2265324.29
	363695.01
	2265324.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7067
	363716.94
	2265303.82
	363716.94
	2265303.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7064
	363689.64
	2265274.58
	363689.64
	2265274.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:46

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7064
	7065
	30.01
	–
	–

	7065
	7066
	40.00
	–
	–

	7066
	7067
	30.00
	–
	–

	7067
	7064
	40.00
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:46

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1200 кв.м ± 6.93 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1200 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.93

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:46

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:47

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	363676.84
	2265490.23
	363676.84
	2265490.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	363753.40
	2265455.87
	363753.40
	2265455.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	33
	363741.11
	2265429.71
	363741.11
	2265429.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	32
	363662.51
	2265463.65
	363662.51
	2265463.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	363676.84
	2265490.23
	363676.84
	2265490.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:47

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	3
	4
	83.92
	–
	–

	4
	33
	28.90
	–
	–

	33
	32
	85.61
	–
	–

	32
	3
	30.20
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:47

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2500 кв.м ± 10.41 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2500 * √((1 + 1.50²)/(2 * 1.50)) = 10.41

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2500

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:47

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:49

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	40
	363696.98
	2265448.76
	363696.98
	2265448.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	41
	363687.96
	2265426.58
	363687.96
	2265426.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	42
	363752.93
	2265398.40
	363752.93
	2265398.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	43
	363762.10
	2265420.51
	363762.10
	2265420.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	44
	363757.72
	2265422.47
	363757.72
	2265422.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	33
	363741.11
	2265429.71
	363741.11
	2265429.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	363696.98
	2265448.76
	363696.98
	2265448.76
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:49

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	40
	41
	23.94
	–
	–

	41
	42
	70.82
	–
	–

	42
	43
	23.94
	–
	–

	43
	44
	4.80
	–
	–

	44
	33
	18.12
	–
	–

	33
	40
	48.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:49

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1701 кв.м ± 8.55 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1701 * √((1 + 1.47²)/(2 * 1.47)) = 8.55

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1700

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:49

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:50

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7068
	364915.81
	2263970.41
	364915.81
	2263970.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7069
	364923.65
	2263984.38
	364923.65
	2263984.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7070
	364895.00
	2264003.70
	364895.00
	2264003.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7071
	364868.68
	2263967.89
	364868.68
	2263967.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7072
	364854.02
	2263948.55
	364854.02
	2263948.55
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7073
	364854.75
	2263948.00
	364854.75
	2263948.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7074
	364871.34
	2263936.27
	364871.34
	2263936.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7075
	364878.53
	2263931.94
	364878.53
	2263931.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7076
	364891.26
	2263953.78
	364891.26
	2263953.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7077
	364896.77
	2263961.73
	364896.77
	2263961.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7078
	364904.67
	2263975.66
	364904.67
	2263975.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7068
	364915.81
	2263970.41
	364915.81
	2263970.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:50

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7068
	7069
	16.02
	–
	–

	7069
	7070
	34.56
	–
	–

	7070
	7071
	44.44
	–
	–

	7071
	7072
	24.27
	–
	–

	7072
	7073
	.91
	–
	–

	7073
	7074
	20.32
	–
	–

	7074
	7075
	8.39
	–
	–

	7075
	7076
	25.28
	–
	–

	7076
	7077
	9.67
	–
	–

	7077
	7078
	16.01
	–
	–

	7078
	7068
	12.32
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:50

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1999 кв.м ± 8.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1999 * √((1 + 1.03²)/(2 * 1.03)) = 8.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:50

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:51

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7079
	363700.14
	2265421.30
	363700.14
	2265421.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7080
	363663.18
	2265372.99
	363663.18
	2265372.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7081
	363686.23
	2265352.56
	363686.23
	2265352.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7082
	363726.12
	2265393.93
	363726.12
	2265393.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7083
	363732.99
	2265401.05
	363732.99
	2265401.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7084
	363737.02
	2265405.31
	363737.02
	2265405.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7079
	363700.14
	2265421.30
	363700.14
	2265421.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:51

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7079
	7080
	60.83
	–
	–

	7080
	7081
	30.80
	–
	–

	7081
	7082
	57.47
	–
	–

	7082
	7083
	9.89
	–
	–

	7083
	7084
	5.86
	–
	–

	7084
	7079
	40.20
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:51

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2315 кв.м ± 9.63 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2315 * √((1 + 1.07²)/(2 * 1.07)) = 9.63

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2315

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:51

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:52

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	45
	363711.46
	2265554.18
	363711.46
	2265554.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	46
	363697.00
	2265527.44
	363697.00
	2265527.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	47
	363774.02
	2265492.57
	363774.02
	2265492.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	48
	363779.53
	2265522.88
	363779.53
	2265522.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	45
	363711.46
	2265554.18
	363711.46
	2265554.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:52

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	45
	46
	30.40
	–
	–

	46
	47
	84.55
	–
	–

	47
	48
	30.81
	–
	–

	48
	45
	74.92
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:52

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2400 кв.м ± 10.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2400 * √((1 + 1.34²)/(2 * 1.34)) = 10.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2400

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:52

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:53

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7085
	364624.94
	2264491.45
	364624.94
	2264491.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7086
	364612.85
	2264508.28
	364612.85
	2264508.28
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7087
	364548.14
	2264468.38
	364548.14
	2264468.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7088
	364534.69
	2264460.72
	364534.69
	2264460.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7089
	364512.32
	2264446.83
	364512.32
	2264446.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7090
	364524.92
	2264424.22
	364524.92
	2264424.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7091
	364555.00
	2264444.38
	364555.00
	2264444.38
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7085
	364624.94
	2264491.45
	364624.94
	2264491.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:53

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7085
	7086
	20.72
	–
	–

	7086
	7087
	76.02
	–
	–

	7087
	7088
	15.48
	–
	–

	7088
	7089
	26.33
	–
	–

	7089
	7090
	25.88
	–
	–

	7090
	7091
	36.21
	–
	–

	7091
	7085
	84.30
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:53

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	2765 кв.м ± 10.74 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √2765 * √((1 + 1.34²)/(2 * 1.34)) = 10.74

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	2765

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	Для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:53

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:54

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7092
	363697.00
	2265527.44
	363697.00
	2265527.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7093
	363774.02
	2265492.57
	363774.02
	2265492.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7094
	363770.01
	2265470.49
	363770.01
	2265470.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7095
	363688.09
	2265507.97
	363688.09
	2265507.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7092
	363697.00
	2265527.44
	363697.00
	2265527.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:54

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7092
	7093
	84.55
	–
	–

	7093
	7094
	22.44
	–
	–

	7094
	7095
	90.09
	–
	–

	7095
	7092
	21.41
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:54

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1885 кв.м ± 9.05 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1885 * √((1 + 1.51²)/(2 * 1.51)) = 9.05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1885

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:54

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:55

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	364632.92
	2264384.49
	364632.92
	2264384.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2
	364636.54
	2264386.69
	364636.54
	2264386.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	3
	364673.86
	2264409.90
	364673.86
	2264409.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	4
	364660.61
	2264442.91
	364660.61
	2264442.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	5
	364612.66
	2264415.79
	364612.66
	2264415.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	1
	364632.92
	2264384.49
	364632.92
	2264384.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	4.24
	–
	–

	2
	3
	43.95
	–
	–

	3
	4
	35.57
	–
	–

	4
	5
	55.09
	–
	–

	5
	1
	37.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:55

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1870 кв.м ± 8.65 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1870 * √((1 + 1.05²)/(2 * 1.05)) = 8.65

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1870

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения личного подсобного хозяйства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:57

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7096
	364461.64
	2264614.91
	364461.64
	2264614.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7097
	364461.72
	2264590.19
	364461.72
	2264590.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7098
	364475.32
	2264590.30
	364475.32
	2264590.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7099
	364478.34
	2264598.49
	364478.34
	2264598.49
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7100
	364478.40
	2264615.05
	364478.40
	2264615.05
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7096
	364461.64
	2264614.91
	364461.64
	2264614.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:57

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7096
	7097
	24.72
	–
	–

	7097
	7098
	13.60
	–
	–

	7098
	7099
	8.73
	–
	–

	7099
	7100
	16.56
	–
	–

	7100
	7096
	16.76
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:57

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	400 кв.м ± 4.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √400 * √((1 + 1.48²)/(2 * 1.48)) = 4.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	400

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	размещение временного сооружения-магазина

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:57

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:58

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7101
	364821.87
	2264032.12
	364821.87
	2264032.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7102
	364828.57
	2264035.53
	364828.57
	2264035.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7103
	364834.28
	2264037.40
	364834.28
	2264037.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7104
	364854.08
	2264057.74
	364854.08
	2264057.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7105
	364842.30
	2264068.34
	364842.30
	2264068.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7106
	364837.43
	2264068.51
	364837.43
	2264068.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7107
	364833.32
	2264065.89
	364833.32
	2264065.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7108
	364811.18
	2264043.13
	364811.18
	2264043.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7101
	364821.87
	2264032.12
	364821.87
	2264032.12
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:58

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7101
	7102
	7.52
	–
	–

	7102
	7103
	6.01
	–
	–

	7103
	7104
	28.39
	–
	–

	7104
	7105
	15.85
	–
	–

	7105
	7106
	4.87
	–
	–

	7106
	7107
	4.87
	–
	–

	7107
	7108
	31.75
	–
	–

	7108
	7101
	15.35
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:58

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	780 кв.м ± 5.62 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √780 * √((1 + 1.18²)/(2 * 1.18)) = 5.62

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	780

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для сельскохозяйственных целей

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:58

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:59

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7109
	364788.00
	2264065.92
	364788.00
	2264065.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7110
	364810.23
	2264087.14
	364810.23
	2264087.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7111
	364815.25
	2264094.22
	364815.25
	2264094.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7112
	364797.93
	2264111.35
	364797.93
	2264111.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7113
	364770.02
	2264083.60
	364770.02
	2264083.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7109
	364788.00
	2264065.92
	364788.00
	2264065.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:59

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7109
	7110
	30.73
	–
	–

	7110
	7111
	8.68
	–
	–

	7111
	7112
	24.36
	–
	–

	7112
	7113
	39.36
	–
	–

	7113
	7109
	25.22
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:59

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для сельскохозяйственных целей

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:59

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:60

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7114
	364770.02
	2264083.60
	364770.02
	2264083.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7115
	364797.93
	2264111.35
	364797.93
	2264111.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7116
	364780.50
	2264128.89
	364780.50
	2264128.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7117
	364752.80
	2264100.53
	364752.80
	2264100.53
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7114
	364770.02
	2264083.60
	364770.02
	2264083.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7114
	7115
	39.36
	–
	–

	7115
	7116
	24.73
	–
	–

	7116
	7117
	39.64
	–
	–

	7117
	7114
	24.15
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:60

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	965 кв.м ± 6.21 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √965 * √((1 + 1.00²)/(2 * 1.00)) = 6.21

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	965

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для сельскохозяйственных целей

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:61

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7118
	364730.68
	2264121.21
	364730.68
	2264121.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7119
	364757.72
	2264149.71
	364757.72
	2264149.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7120
	364740.01
	2264167.26
	364740.01
	2264167.26
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7121
	364712.24
	2264139.56
	364712.24
	2264139.56
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7118
	364730.68
	2264121.21
	364730.68
	2264121.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:61

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7118
	7119
	39.29
	–
	–

	7119
	7120
	24.93
	–
	–

	7120
	7121
	39.22
	–
	–

	7121
	7118
	26.01
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:61

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1000 кв.м ± 6.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1000 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 6.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1000

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для сельскохозяйственных целей

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:61

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:8

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	49
	364568.99
	2264345.62
	364568.99
	2264345.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	50
	364602.58
	2264366.03
	364602.58
	2264366.03
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	51
	364581.73
	2264400.81
	364581.73
	2264400.81
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	52
	364579.20
	2264399.34
	364579.20
	2264399.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	364549.29
	2264380.91
	364549.29
	2264380.91
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	49
	364568.99
	2264345.62
	364568.99
	2264345.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:8

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	49
	50
	39.30
	–
	–

	50
	51
	40.55
	–
	–

	51
	52
	2.93
	–
	–

	52
	53
	35.13
	–
	–

	53
	49
	40.42
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:8

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1567 кв.м ± 7.92 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1567 * √((1 + 1.04²)/(2 * 1.04)) = 7.92

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1567

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для индивидуального жилищного строительства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:8

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:26:0924001:9

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	54
	364581.84
	2264319.57
	364581.84
	2264319.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	55
	364597.82
	2264285.63
	364597.82
	2264285.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	56
	364630.37
	2264303.66
	364630.37
	2264303.66
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	364621.87
	2264316.85
	364621.87
	2264316.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	58
	364619.97
	2264315.79
	364619.97
	2264315.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	59
	364614.83
	2264324.85
	364614.83
	2264324.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	60
	364614.09
	2264324.45
	364614.09
	2264324.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	61
	364608.25
	2264334.47
	364608.25
	2264334.47
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	62
	364589.23
	2264323.39
	364589.23
	2264323.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	54
	364581.84
	2264319.57
	364581.84
	2264319.57
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:9

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	54
	55
	37.51
	–
	–

	55
	56
	37.21
	–
	–

	56
	57
	15.69
	–
	–

	57
	58
	2.18
	–
	–

	58
	59
	10.42
	–
	–

	59
	60
	.84
	–
	–

	60
	61
	11.60
	–
	–

	61
	62
	22.01
	–
	–

	62
	54
	8.32
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:26:0924001:9

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	1255 кв.м ± 7.08 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.10 * √1255 * √((1 + 1.01²)/(2 * 1.01)) = 7.08

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	1255

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	индивидуальное жилищное строительсво

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:26:0924001:9

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н107О
	–
	–
	–
	364254.61
	2264930.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н108О
	–
	–
	–
	364257.89
	2264924.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н109О
	–
	–
	–
	364266.20
	2264928.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н110О
	–
	–
	–
	364262.92
	2264934.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н107О
	–
	–
	–
	364254.61
	2264930.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23609

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:23609

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н79О
	–
	–
	–
	364439.03
	2264622.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н80О
	–
	–
	–
	364428.97
	2264618.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н81О
	–
	–
	–
	364432.66
	2264610.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н82О
	–
	–
	–
	364438.70
	2264613.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н83О
	–
	–
	–
	364437.57
	2264616.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н84О
	–
	–
	–
	364441.21
	2264617.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н79О
	–
	–
	–
	364439.03
	2264622.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:07:0000000:95878

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:569

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	857d5777-9376-49b4-a8da-5a6dbcc9763f

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:07:0000000:95878

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н103О
	–
	–
	–
	364288.60
	2264890.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н104О
	–
	–
	–
	364279.75
	2264885.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н105О
	–
	–
	–
	364284.75
	2264876.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н106О
	–
	–
	–
	364293.52
	2264881.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н103О
	–
	–
	–
	364288.60
	2264890.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24418

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:23

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:24418

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н85О
	–
	–
	–
	364373.54
	2264725.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н86О
	–
	–
	–
	364376.43
	2264719.74
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н87О
	–
	–
	–
	364386.78
	2264725.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н88О
	–
	–
	–
	364383.88
	2264730.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н85О
	–
	–
	–
	364373.54
	2264725.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25029

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:19

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25029

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н61О
	–
	–
	–
	364560.95
	2264368.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н62О
	–
	–
	–
	364567.04
	2264358.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н63О
	–
	–
	–
	364587.60
	2264371.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н64О
	–
	–
	–
	364581.31
	2264381.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н61О
	–
	–
	–
	364560.95
	2264368.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27615

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27615

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н128О
	–
	–
	–
	364176.33
	2265029.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н129О
	–
	–
	–
	364172.13
	2265021.45
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н130О
	–
	–
	–
	364179.65
	2265017.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н131О
	–
	–
	–
	364183.85
	2265025.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н128О
	–
	–
	–
	364176.33
	2265029.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27713

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:30

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:27713

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н214О
	–
	–
	–
	364992.03
	2263902.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н215О
	–
	–
	–
	365001.05
	2263900.40
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н216О
	–
	–
	–
	365003.21
	2263909.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н217О
	–
	–
	–
	365001.09
	2263909.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н218О
	–
	–
	–
	365001.70
	2263911.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н219О
	–
	–
	–
	364994.79
	2263913.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н214О
	–
	–
	–
	364992.03
	2263902.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28203

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:17

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	0b5034c4-a1c3-4b97-8c8f-9e544f5f88e8

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28203

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н121О
	–
	–
	–
	364196.46
	2265015.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н122О
	–
	–
	–
	364192.04
	2265008.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н123О
	–
	–
	–
	364199.03
	2265004.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н124О
	–
	–
	–
	364204.05
	2265012.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н125О
	–
	–
	–
	364201.89
	2265014.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н126О
	–
	–
	–
	364204.08
	2265018.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н127О
	–
	–
	–
	364199.37
	2265020.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н121О
	–
	–
	–
	364196.46
	2265015.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28272

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:29

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:28272

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н111О
	–
	–
	–
	364242.54
	2264951.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н112О
	–
	–
	–
	364245.62
	2264945.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н113О
	–
	–
	–
	364251.04
	2264948.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н114О
	–
	–
	–
	364247.90
	2264954.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н111О
	–
	–
	–
	364242.54
	2264951.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29275

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:26

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:29275

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н158О
	–
	–
	–
	364008.54
	2265143.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н159О
	–
	–
	–
	364016.95
	2265155.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н160О
	–
	–
	–
	364012.15
	2265159.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н161О
	–
	–
	–
	364010.21
	2265156.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н162О
	–
	–
	–
	364006.70
	2265158.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н163О
	–
	–
	–
	364004.42
	2265155.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н164О
	–
	–
	–
	364006.76
	2265153.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н165О
	–
	–
	–
	364002.57
	2265147.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н158О
	–
	–
	–
	364008.54
	2265143.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:102

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:35

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:102

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н194О
	–
	–
	–
	363730.87
	2265422.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н195О
	–
	–
	–
	363731.62
	2265424.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н196О
	–
	–
	–
	363733.80
	2265424.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н197О
	–
	–
	–
	363735.00
	2265427.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н198О
	–
	–
	–
	363733.61
	2265429.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н199О
	–
	–
	–
	363734.06
	2265430.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н200О
	–
	–
	–
	363724.13
	2265434.39
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н201О
	–
	–
	–
	363721.14
	2265427.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н202О
	–
	–
	–
	363721.45
	2265426.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н203О
	–
	–
	–
	363722.61
	2265425.24
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н204О
	–
	–
	–
	363724.88
	2265424.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н205О
	–
	–
	–
	363726.31
	2265425.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н194О
	–
	–
	–
	363730.87
	2265422.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:104

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:49

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	46686c8c-9238-4f92-8002-56262ed374d8

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:104

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н65О
	–
	–
	–
	364530.13
	2264422.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н66О
	–
	–
	–
	364537.19
	2264410.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н67О
	–
	–
	–
	364542.21
	2264413.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н68О
	–
	–
	–
	364535.16
	2264425.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н65О
	–
	–
	–
	364530.13
	2264422.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:109

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:13

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:109

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н51О
	–
	–
	–
	364596.58
	2264330.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н52О
	–
	–
	–
	364593.91
	2264335.09
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н53О
	–
	–
	–
	364592.89
	2264334.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н54О
	–
	–
	–
	364591.88
	2264336.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н55О
	–
	–
	–
	364588.98
	2264334.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н56О
	–
	–
	–
	364589.99
	2264332.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н57О
	–
	–
	–
	364585.47
	2264330.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н58О
	–
	–
	–
	364589.26
	2264323.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н59О
	–
	–
	–
	364595.03
	2264327.20
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н60О
	–
	–
	–
	364594.07
	2264328.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н51О
	–
	–
	–
	364596.58
	2264330.25
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:111

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:10

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	d104b856-7e34-4286-afd9-204133b31951

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:111

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н27О
	–
	–
	–
	364656.34
	2264204.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н28О
	–
	–
	–
	364659.94
	2264196.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н29О
	–
	–
	–
	364668.58
	2264199.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н30О
	–
	–
	–
	364664.98
	2264208.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н27О
	–
	–
	–
	364656.34
	2264204.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:113

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:37

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:113

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н138О
	–
	–
	–
	364135.18
	2265066.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н139О
	–
	–
	–
	364132.28
	2265060.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н140О
	–
	–
	–
	364137.71
	2265057.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н141О
	–
	–
	–
	364140.56
	2265063.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н138О
	–
	–
	–
	364135.18
	2265066.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:189

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:189

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н13О
	–
	–
	–
	364866.32
	2263946.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н14О
	–
	–
	–
	364872.92
	2263941.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н15О
	–
	–
	–
	364879.21
	2263950.95
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н16О
	–
	–
	–
	364872.53
	2263955.32
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н13О
	–
	–
	–
	364866.32
	2263946.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:194

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:50

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	9beb00a5-deea-4d39-bb1b-db08004577a6

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:194

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н69О
	–
	–
	–
	364506.77
	2264467.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н70О
	–
	–
	–
	364509.57
	2264461.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н71О
	–
	–
	–
	364517.91
	2264465.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н72О
	–
	–
	–
	364514.03
	2264473.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н73О
	–
	–
	–
	364510.49
	2264471.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н74О
	–
	–
	–
	364511.57
	2264469.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н69О
	–
	–
	–
	364506.77
	2264467.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:209

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:15

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	d0e9b9a7-4a3d-43e7-a8d9-8a6b6d5687eb

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:209

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н31О
	–
	–
	–
	364638.54
	2264230.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н32О
	–
	–
	–
	364642.98
	2264222.14
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н33О
	–
	–
	–
	364650.86
	2264226.30
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н34О
	–
	–
	–
	364646.37
	2264234.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н31О
	–
	–
	–
	364638.54
	2264230.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:223

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:193

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:223

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н148О
	–
	–
	–
	364027.41
	2265129.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н149О
	–
	–
	–
	364034.92
	2265138.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н150О
	–
	–
	–
	364031.25
	2265141.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н151О
	–
	–
	–
	364028.95
	2265138.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н152О
	–
	–
	–
	364027.32
	2265139.85
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н153О
	–
	–
	–
	364026.24
	2265138.43
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н154О
	–
	–
	–
	364024.88
	2265139.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н155О
	–
	–
	–
	364023.60
	2265137.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н156О
	–
	–
	–
	364024.97
	2265136.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н157О
	–
	–
	–
	364022.13
	2265133.03
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н148О
	–
	–
	–
	364027.41
	2265129.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:227

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:36

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:227

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н35О
	–
	–
	–
	364624.19
	2264264.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н36О
	–
	–
	–
	364628.51
	2264256.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н37О
	–
	–
	–
	364639.68
	2264262.87
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н38О
	–
	–
	–
	364637.33
	2264267.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н39О
	–
	–
	–
	364639.64
	2264268.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н40О
	–
	–
	–
	364637.70
	2264272.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н41О
	–
	–
	–
	364635.03
	2264270.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н42О
	–
	–
	–
	364633.71
	2264273.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н43О
	–
	–
	–
	364630.12
	2264271.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н44О
	–
	–
	–
	364631.41
	2264268.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н35О
	–
	–
	–
	364624.19
	2264264.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:229

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:39

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:229

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н93О
	–
	–
	–
	364302.14
	2264857.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н94О
	–
	–
	–
	364310.43
	2264843.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н95О
	–
	–
	–
	364321.45
	2264849.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н96О
	–
	–
	–
	364318.39
	2264854.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н97О
	–
	–
	–
	364315.02
	2264852.89
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н98О
	–
	–
	–
	364313.45
	2264855.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н99О
	–
	–
	–
	364317.59
	2264858.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н100О
	–
	–
	–
	364315.73
	2264861.31
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н101О
	–
	–
	–
	364314.01
	2264860.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н102О
	–
	–
	–
	364312.19
	2264863.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н93О
	–
	–
	–
	364302.14
	2264857.90
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:544

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:544

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н45О
	–
	–
	–
	364617.75
	2264303.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н46О
	–
	–
	–
	364612.88
	2264312.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н47О
	–
	–
	–
	364607.72
	2264309.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н48О
	–
	–
	–
	364608.98
	2264307.51
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н49О
	–
	–
	–
	364601.94
	2264303.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н50О
	–
	–
	–
	364605.54
	2264297.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н45О
	–
	–
	–
	364617.75
	2264303.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:63

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:9

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:63

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н210О
	–
	–
	–
	364322.86
	2264873.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н211О
	–
	–
	–
	364325.30
	2264868.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н212О
	–
	–
	–
	364328.90
	2264870.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н213О
	–
	–
	–
	364326.59
	2264875.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н210О
	–
	–
	–
	364322.86
	2264873.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:73

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:5

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:73

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н142О
	–
	–
	–
	364057.37
	2265112.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н143О
	–
	–
	–
	364051.43
	2265102.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н144О
	–
	–
	–
	364059.33
	2265097.68
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н145О
	–
	–
	–
	364064.56
	2265105.98
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н146О
	–
	–
	–
	364061.68
	2265107.80
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н147О
	–
	–
	–
	364062.70
	2265109.42
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н142О
	–
	–
	–
	364057.37
	2265112.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:78

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:78

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н89О
	–
	–
	–
	364336.92
	2264798.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н90О
	–
	–
	–
	364340.66
	2264792.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н91О
	–
	–
	–
	364350.56
	2264797.71
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н92О
	–
	–
	–
	364346.83
	2264804.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н89О
	–
	–
	–
	364336.92
	2264798.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:92

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:92

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н206О
	–
	–
	–
	364348.29
	2264830.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н207О
	–
	–
	–
	364345.76
	2264833.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н208О
	–
	–
	–
	364340.64
	2264830.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н209О
	–
	–
	–
	364343.17
	2264826.56
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н206О
	–
	–
	–
	364348.29
	2264830.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:93

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:22

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:93

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н115О
	–
	–
	–
	364220.18
	2265002.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н116О
	–
	–
	–
	364212.78
	2264995.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н117О
	–
	–
	–
	364219.94
	2264988.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н118О
	–
	–
	–
	364223.85
	2264991.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н119О
	–
	–
	–
	364225.24
	2264990.29
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н120О
	–
	–
	–
	364228.73
	2264993.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н115О
	–
	–
	–
	364220.18
	2265002.62
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:94

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:28

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:94

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н132О
	–
	–
	–
	364151.68
	2265046.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н133О
	–
	–
	–
	364146.75
	2265038.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н134О
	–
	–
	–
	364153.28
	2265034.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н135О
	–
	–
	–
	364157.13
	2265040.70
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н136О
	–
	–
	–
	364154.87
	2265042.06
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н137О
	–
	–
	–
	364156.07
	2265044.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н132О
	–
	–
	–
	364151.68
	2265046.44
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:95

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:31

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:95

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н17О
	–
	–
	–
	364854.81
	2263969.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н18О
	–
	–
	–
	364850.88
	2263964.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н19О
	–
	–
	–
	364856.07
	2263960.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н20О
	–
	–
	–
	364859.95
	2263964.92
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н17О
	–
	–
	–
	364854.81
	2263969.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:96

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:45

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	18449a75-9ba8-44c8-9019-e4759e27c34d

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:96

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н176О
	–
	–
	–
	363590.82
	2265439.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н177О
	–
	–
	–
	363573.26
	2265447.66
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н178О
	–
	–
	–
	363570.94
	2265442.88
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н179О
	–
	–
	–
	363588.39
	2265434.41
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н176О
	–
	–
	–
	363590.82
	2265439.28
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:97

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	5a2ee9bf-2d6e-4906-be4d-0e0ae991c1c3

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:97

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н170О
	–
	–
	–
	363689.91
	2265456.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н171О
	–
	–
	–
	363695.28
	2265467.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н172О
	–
	–
	–
	363691.39
	2265469.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н173О
	–
	–
	–
	363690.09
	2265467.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н174О
	–
	–
	–
	363688.32
	2265468.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н175О
	–
	–
	–
	363684.27
	2265459.69
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н170О
	–
	–
	–
	363689.91
	2265456.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:98

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:47

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	de71899f-0ec4-49d2-9582-3c6e4a2df71f

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924001:98

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н184О
	–
	–
	–
	364421.13
	2264654.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н185О
	–
	–
	–
	364417.03
	2264662.08
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н186О
	–
	–
	–
	364409.49
	2264658.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н187О
	–
	–
	–
	364412.17
	2264653.02
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н188О
	–
	–
	–
	364414.98
	2264654.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н189О
	–
	–
	–
	364416.40
	2264651.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н184О
	–
	–
	–
	364421.13
	2264654.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924002:82

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0924002:82

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н7О
	–
	–
	–
	364888.56
	2263933.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н8О
	–
	–
	–
	364895.16
	2263930.11
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н9О
	–
	–
	–
	364899.32
	2263938.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н10О
	–
	–
	–
	364897.34
	2263939.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н11О
	–
	–
	–
	364899.60
	2263944.07
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н12О
	–
	–
	–
	364894.98
	2263946.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н7О
	–
	–
	–
	364888.56
	2263933.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25171

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	9beb00a5-deea-4d39-bb1b-db08004577a6

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25171

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1О
	–
	–
	–
	364956.89
	2263916.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н2О
	–
	–
	–
	364955.43
	2263911.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н3О
	–
	–
	–
	364965.80
	2263908.61
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н4О
	–
	–
	–
	364968.19
	2263917.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н5О
	–
	–
	–
	364959.57
	2263919.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н6О
	–
	–
	–
	364958.64
	2263916.37
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1О
	–
	–
	–
	364956.89
	2263916.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25466

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0000000:41401

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	0b5034c4-a1c3-4b97-8c8f-9e544f5f88e8

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25466

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н180О
	–
	–
	–
	364883.42
	2264025.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н181О
	–
	–
	–
	364906.34
	2264005.73
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н182О
	–
	–
	–
	364913.20
	2264013.67
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н183О
	–
	–
	–
	364890.27
	2264033.47
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н180О
	–
	–
	–
	364883.42
	2264025.53
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:38200

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924002:403, 47:26:0924001:3

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	9e47fbb4-1622-436e-8fd4-a8ea60920cac

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:38200

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н298О
	–
	–
	–
	364689.19
	2264148.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н299О
	–
	–
	–
	364692.76
	2264143.16
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н300О
	–
	–
	–
	364701.75
	2264149.21
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н301О
	–
	–
	–
	364698.11
	2264154.63
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н298О
	–
	–
	–
	364689.19
	2264148.64
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25363

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Объект незавершенного строительства

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001:38

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:26:0924001

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	366e3ffc-89e5-4334-aba9-63ac643464a5

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:26:0000000:25363

	1.
	–





