
	КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

	

	Пояснительная записка

	1. Сведения о территории выполнения комплексных кадастровых работ: Российская Федерация, 188365, Ленинградская область, район Гатчинский, Корвет(Красницы) территория снт 47:23:1921005
(наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования, населенного пункта, уникальные учетные номера кадастровых кварталов, иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы, например, наименование садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, гаражного кооператива, элемента планировочной структуры)

	2. Основания выполнения комплексных кадастровых работ:
Наименование, дата и номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы: Муниципальный контракт №5/26 от 10.03.2026

	3. Дата подготовки карты-плана территории: 01.07.2026

	4. Сведения о заказчике(ах) комплексных кадастровых работ:

	В отношении юридического лица, органа местного самоуправления муниципального района, муниципального округа или городского округа либо уполномоченного исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации: 
полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование: КУИ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
основной государственный регистрационный номер: 1244700035161
идентификационный номер налогоплательщика: 4705121971
В отношении физического лица или представителя физических или юридических лиц:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): –
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): –
Наименование и реквизиты документа, подтверждающие полномочия представителя заказчика(ов) комплексных кадастровых работ: –

	Адрес электронной почты (для направления уведомления о результатах внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости): –

	5. Сведения об исполнителе комплексных кадастровых работ:
Полное или сокращенное (в случае, если имеется) наименование и адрес юридического лица, с которым заключен государственный или муниципальный контракт либо договор подряда на выполнение комплексных кадастровых работ: ООО "Центр Межевания и Кадастра" 160000, Вологодская обл, г Вологда, ул Сергея Орлова, д 9, офис 103

	Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера (последнее - при наличии): Плетнева Екатерина Николаевна и основной государственный регистрационный номер кадастрового инженера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП): –

	Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) кадастрового инженера: 13870228969

	Уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре саморегулируемой организации кадастровых инженеров и дата внесения сведений о физическом лице в такой реестр: 519, 10.03.2016

	Полное или (в случае, если имеется) сокращенное наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров"

	Контактный телефон: 8-953-517-25-08

	Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56, catrin-p@rambler.ru

	6. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории:

	№ п/п
	Реквизиты документа

	
	Вид
	Дата
	Номер
	Наименование
	Иные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Кадастровый план территории
	17.03.2026
	КУВИ-001/2026-35561258
	Кадастровый план территории
	–

	2
	Иной документ
	08.04.2026
	171-8008/2026-В
	Сведения ЕЭКО
	–

	7. Пояснения к карте-плану территории:

	На территории кадастрового квартала ООО «Центр Межевания и Кадастра» в соответствии с муниципальным контрактом выполняет комплексные кадастровые работы.
При  выполнении комплексных кадастровых работ уточнение местоположения границ земельных участков, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, осуществляется в отношении земельных участков, сведения ЕГРН о местоположении границ которых не соответствуют установленным на основании Закона № 218-ФЗ требованиям к описанию местоположения границ земельных участков, или если в содержащемся в ЕГРН описании местоположения границ земельного участка выявлена реестровая ошибка.
При уточнении местоположения границ земельного участка, площадь не должна быть:
-меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов;
- больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством;
-больше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов, если предельный минимальный размер земельного участка не установлен.
На территории Сусанинского сельского  поселения установлены Правила землепользования и застройки. .
Предельные размеры земельных участков установлены:
для садоводства: минимальный – 0,05 га, максимальный – 0,12 га.

Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"
В результате выполнения комплексных кадастровых работ уточнено местоположение границ и площади земельных участков 47:23:1921005:11, 47:23:1921005:18, 47:23:1921005:20, 47:23:1921005:24, 47:23:1921005:25, 47:23:1921005:39, 47:23:1921005:46, 47:23:1921005:47, 47:23:1921005:48, 47:23:1921005:53, 47:23:1921005:54, 47:23:1921005:9 .

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 43 ФЗ-218 от 13.07.2015г "О государственной регистрации недвижимости" при уточнении границ земельного участка их местоположение определяется исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, или при отсутствии такого документа исходя из сведений, содержащихся в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании. В случае отсутствия в указанных документах сведений о местоположении границ земельного участка его границами считаются границы, существующие на местности пятнадцать лет и более.

Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"
В ходе выполнения работ было выявлено чересполосица, смещение у земельных участков 47:23:1921005:10, 47:23:1921005:27, 47:23:1921005:33, 47:23:1921005:34, 47:23:1921005:4, 47:23:1921005:5, 47:23:1921005:50, 47:23:1921005:51, 47:23:1921005:55, 47:23:1921005:58, 47:23:1921005:59, 47:23:1921005:60, 47:23:1921005:61, 47:23:1921005:62, 47:23:1921005:63, 47:23:1921005:64, 47:23:1921005:66, 47:23:1921005:69, 47:23:1921005:7, 47:23:1921005:71, 47:23:1921005:73, 47:23:1921005:74, 47:23:1921005:75, 47:23:1921005:76, 47:23:1921005:77, 47:23:1921005:78, 47:23:1921005:79, 47:23:1921005:81, 47:23:1921005:93, 47:23:1921005:94, 47:23:1921005:96, 47:23:1921005:97 .
Данное несоответствие возможно возникло в связи с ошибками при геодезических измерениях (неверные координаты исходных пунктов, использование пунктов опорно-межевой сети, использование висячих теодолитных ходов, использование устаревшего оборудования, неправильная установка прибора, игнорирование проверки горизонтальности, ошибки при фокусировке, несоблюдение порядка измерений, игнорирование особенностей рельефа участка и т.п.), при камеральных измерениях, отсутствие точных данных о границах участка, а также вследствие перехода от государственной системы координат к местной системе координат.
.

Пояснения к разделу "Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке"
В карта – план территории включены координаты характерных точек контуров зданий которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 и части 2 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ объектами комплексных работ зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.
В соответствии с Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.03.2017 года №Д23и-1291 план этажей зданий не включается в состав приложений, если в отношении ранее учтенного здания, сооружения не выполнялись работы по реконструкции, при этом выполнение кадастровых работ в отношении таких здания или сооружения связаны исключительно с определением (уточнением) описания местоположения здания.
В результате проведения комплексных кадастровых работ осуществлено уточнение местоположения на земельных участках 47:23:0523001:115, 47:23:1921005:100, 47:23:1921005:101, 47:23:1921005:102, 47:23:1921005:84, 47:23:1921005:85, 47:23:1921005:87, 47:23:1921005:88, 47:23:1921005:91, 47:23:1921005:95, 47:23:1921005:98, 47:23:1921005:99  объекты капитального строительства .


	Сведения о пунктах геодезической сети и средствах измерений

	1. Сведения о пунктах геодезической сети:

	№п/п
	Вид
геодезической сети
	Название пункта геодезической сети и тип знака
	Система координат пункта геодезической сети
	Координаты пункта, м
	Дата обследования
–

	
	
	
	
	
	Сведения о состоянии

	
	
	
	
	X
	Y
	наружного знака пункта
	центра пункта
	марки центра пункта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	–
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	2. Сведения об использованных средствах измерений: 

	№п/п
	Наименование и обозначение типа средства измерений - прибора (инструмента, аппаратуры)
	Заводской или серийный номер средства измерений
	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры) и (или) срок действия поверки

	1
	2
	3
	4

	1
	Аппаратура спутниковая EFT M3 GNSS
	NE11802434
	С-ГСХ/26-02-2026/507091339 до 25.02.2027

	2
	Аппаратура геодезическая спутниковая ГЕОСПАЙДЕР БС № 300068
	300068
	С-ГКФ/26-03-2026/514145007 действительно до 25.03.2027

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:11

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н578У
	–
	–
	381064.76
	2213116.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н656У
	–
	–
	381062.93
	2213095.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н689У
	–
	–
	381091.83
	2213093.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1182У
	–
	–
	381092.87
	2213113.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н578У
	–
	–
	381064.76
	2213116.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:11

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н578У
	н656У
	21.01
	–
	–

	н656У
	н689У
	28.94
	–
	–

	н689У
	н1182У
	20.00
	–
	–

	н1182У
	н578У
	28.22
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:11

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	586 кв.м ± 9.88 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √586 * √((1 + 1.33²)/(2 * 1.33)) = 9.88

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	14 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:11

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:18

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1139У
	–
	–
	381018.82
	2212933.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1140У
	–
	–
	381020.91
	2212953.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н595У
	–
	–
	381051.12
	2212951.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н596У
	–
	–
	381051.26
	2212951.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1141У
	–
	–
	381049.65
	2212930.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1139У
	–
	–
	381018.82
	2212933.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:18

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1139У
	н1140У
	19.90
	–
	–

	н1140У
	н595У
	30.29
	–
	–

	н595У
	н596У
	0.36
	–
	–

	н596У
	н1141У
	20.29
	–
	–

	н1141У
	н1139У
	30.98
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:18

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	622 кв.м ± 10.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √622 * √((1 + 1.42²)/(2 * 1.42)) = 10.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	22 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:18

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:20

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н594У
	–
	–
	381052.80
	2212971.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н600У
	–
	–
	381054.17
	2212991.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1142У
	–
	–
	381025.08
	2212992.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1143У
	–
	–
	381024.02
	2212973.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1144У
	–
	–
	381034.10
	2212972.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н594У
	–
	–
	381052.80
	2212971.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:20

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н594У
	н600У
	20.23
	–
	–

	н600У
	н1142У
	29.12
	–
	–

	н1142У
	н1143У
	19.64
	–
	–

	н1143У
	н1144У
	10.09
	–
	–

	н1144У
	н594У
	18.75
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:20

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	576 кв.м ± 9.88 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √576 * √((1 + 1.41²)/(2 * 1.41)) = 9.88

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	24 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:20

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:24

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1116У
	–
	–
	381031.00
	2213077.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1117У
	–
	–
	381029.43
	2213057.40
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1118У
	–
	–
	381058.92
	2213055.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н690У
	–
	–
	381061.15
	2213074.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1116У
	–
	–
	381031.00
	2213077.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:24

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1116У
	н1117У
	20.36
	–
	–

	н1117У
	н1118У
	29.59
	–
	–

	н1118У
	н690У
	20.02
	–
	–

	н690У
	н1116У
	30.28
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:24

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	604 кв.м ± 10.11 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √604 * √((1 + 1.40²)/(2 * 1.40)) = 10.11

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	4 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:24

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:25

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н655У
	–
	–
	381032.90
	2213097.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1116У
	–
	–
	381031.00
	2213077.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н690У
	–
	–
	381061.15
	2213074.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н656У
	–
	–
	381062.93
	2213095.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н655У
	–
	–
	381032.90
	2213097.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:25

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н655У
	н1116У
	19.83
	–
	–

	н1116У
	н690У
	30.28
	–
	–

	н690У
	н656У
	20.68
	–
	–

	н656У
	н655У
	30.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:25

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	611 кв.м ± 10.19 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √611 * √((1 + 1.42²)/(2 * 1.42)) = 10.19

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	11 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:25

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:39

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1123У
	–
	–
	380986.17
	2213080.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н608У
	–
	–
	380984.92
	2213060.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н646У
	–
	–
	381015.62
	2213058.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1124У
	–
	–
	381017.10
	2213079.06
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1122У
	–
	–
	380986.58
	2213080.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1123У
	–
	–
	380986.17
	2213080.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:39

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1123У
	н608У
	19.88
	–
	–

	н608У
	н646У
	30.77
	–
	–

	н646У
	н1124У
	20.23
	–
	–

	н1124У
	н1122У
	30.57
	–
	–

	н1122У
	н1123У
	0.41
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:39

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	619 кв.м ± 10.32 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √619 * √((1 + 1.47²)/(2 * 1.47)) = 10.32

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	19 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:39

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:46

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1126У
	–
	–
	380946.41
	2212919.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1127У
	–
	–
	380945.57
	2212899.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1128У
	–
	–
	380966.62
	2212898.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1129У
	–
	–
	380972.72
	2212897.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н584У
	–
	–
	380974.12
	2212917.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1126У
	–
	–
	380946.41
	2212919.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:46

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1126У
	н1127У
	19.98
	–
	–

	н1127У
	н1128У
	21.08
	–
	–

	н1128У
	н1129У
	6.14
	–
	–

	н1129У
	н584У
	19.55
	–
	–

	н584У
	н1126У
	27.81
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:46

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	540 кв.м ± 9.45 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √540 * √((1 + 1.30²)/(2 * 1.30)) = 9.45

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	60 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:46

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:47

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1125У
	–
	–
	380947.26
	2212939.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1126У
	–
	–
	380946.41
	2212919.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н584У
	–
	–
	380974.12
	2212917.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н585У
	–
	–
	380975.56
	2212937.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1125У
	–
	–
	380947.26
	2212939.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:47

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1125У
	н1126У
	19.98
	–
	–

	н1126У
	н584У
	27.81
	–
	–

	н584У
	н585У
	20.39
	–
	–

	н585У
	н1125У
	28.37
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:47

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	567 кв.м ± 9.69 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √567 * √((1 + 1.30²)/(2 * 1.30)) = 9.69

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	33 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:47

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:48

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н585У
	–
	–
	380975.56
	2212937.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н590У
	–
	–
	380976.51
	2212947.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н588У
	–
	–
	380976.96
	2212957.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н872У
	–
	–
	380948.10
	2212959.83
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1125У
	–
	–
	380947.26
	2212939.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н585У
	–
	–
	380975.56
	2212937.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:48

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н585У
	н590У
	9.96
	–
	–

	н590У
	н588У
	9.71
	–
	–

	н588У
	н872У
	28.96
	–
	–

	н872У
	н1125У
	20.00
	–
	–

	н1125У
	н585У
	28.37
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:48

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	571 кв.м ± 9.77 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √571 * √((1 + 1.35²)/(2 * 1.35)) = 9.77

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	29 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:48

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:53

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н1121У
	–
	–
	380957.18
	2213081.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н609У
	–
	–
	380956.21
	2213062.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н608У
	–
	–
	380984.92
	2213060.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1123У
	–
	–
	380986.17
	2213080.78
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1121У
	–
	–
	380957.18
	2213081.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:53

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н1121У
	н609У
	19.00
	–
	–

	н609У
	н608У
	28.74
	–
	–

	н608У
	н1123У
	19.88
	–
	–

	н1123У
	н1121У
	28.99
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:53

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	561 кв.м ± 9.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √561 * √((1 + 1.47²)/(2 * 1.47)) = 9.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	39 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:53

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:54

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н612У
	–
	–
	380958.64
	2213102.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1121У
	–
	–
	380957.18
	2213081.27
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1122У
	–
	–
	380986.58
	2213080.77
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н613У
	–
	–
	380987.66
	2213100.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н612У
	–
	–
	380958.64
	2213102.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:54

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н612У
	н1121У
	21.50
	–
	–

	н1121У
	н1122У
	29.40
	–
	–

	н1122У
	н613У
	20.21
	–
	–

	н613У
	н612У
	29.07
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:54

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	609 кв.м ± 10.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √609 * √((1 + 1.39²)/(2 * 1.39)) = 10.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	9 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:54

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером47:23:1921005:9

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона №2

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), 
с подставленными
в такие формулы значениями 
и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся
в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н690У
	–
	–
	381061.15
	2213074.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1118У
	–
	–
	381058.92
	2213055.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1119У
	–
	–
	381058.86
	2213054.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н1120У
	–
	–
	381088.59
	2213052.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н687У
	–
	–
	381090.29
	2213072.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н690У
	–
	–
	381061.15
	2213074.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:9

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения
о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н690У
	н1118У
	20.02
	–
	–

	н1118У
	н1119У
	0.75
	–
	–

	н1119У
	н1120У
	29.76
	–
	–

	н1120У
	н687У
	19.53
	–
	–

	н687У
	н690У
	29.25
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:9

	№ п/п
	Наименование характеристики земельного участка
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения  земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2
	594 кв.м ± 10.06 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения(∆P), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √594 * √((1 + 1.43²)/(2 * 1.43)) = 10.06

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственногореестра недвижимости (Pкад), м2
	600

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Вид (виды) разрешенного использования 
	для ведения садоводства

	7.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	8.
	Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:
47:23:1921005:9

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:10

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	39
	381121.08
	2212908.42
	381118.61
	2212905.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	279
	381090.47
	2212909.96
	381088.31
	2212908.30
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	298
	381091.48
	2212930.30
	381089.32
	2212928.64
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	299
	381121.40
	2212928.21
	381119.23
	2212926.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	39
	381121.08
	2212908.42
	381118.61
	2212905.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:10

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	39
	279
	30.39
	–
	–

	279
	298
	20.37
	–
	–

	298
	299
	30.02
	–
	–

	299
	39
	20.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:10

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	611 кв.м ± 10.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √611 * √((1 + 1.36²)/(2 * 1.36)) = 10.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	608

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	3 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:10

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:27

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	334
	381065.59
	2213118.73
	381064.76
	2213116.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	335
	381068.61
	2213153.47
	381067.78
	2213151.17
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	336
	381037.87
	2213155.44
	381037.04
	2213153.14
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	337
	381035.28
	2213120.30
	381034.45
	2213118.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	334
	381065.59
	2213118.73
	381064.76
	2213116.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:27

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	334
	335
	34.87
	–
	–

	335
	336
	30.80
	–
	–

	336
	337
	35.24
	–
	–

	337
	334
	30.35
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:27

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1072 кв.м ± 13.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1072 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 13.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1071

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:27

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:33

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	114
	381005.73
	2212916.40
	381003.99
	2212915.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	115
	380975.86
	2212918.71
	380974.12
	2212917.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	229
	380977.29
	2212938.83
	380975.56
	2212937.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	228
	381006.84
	2212936.66
	381005.11
	2212935.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	114
	381005.73
	2212916.40
	381003.99
	2212915.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:33

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	114
	115
	29.96
	–
	–

	115
	229
	20.39
	–
	–

	229
	228
	29.63
	–
	–

	228
	114
	20.52
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:33

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	609 кв.м ± 10.12 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √609 * √((1 + 1.37²)/(2 * 1.37)) = 10.12

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	603

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:33

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:34

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	200
	380978.69
	2212958.44
	380976.96
	2212957.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	201
	381008.01
	2212957.15
	381006.26
	2212955.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	228
	381006.84
	2212936.66
	381005.11
	2212935.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	229
	380977.29
	2212938.83
	380975.56
	2212937.82
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	200
	380978.69
	2212958.44
	380976.51
	2212947.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	–
	–
	–
	380976.96
	2212957.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:34

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	200
	201
	29.35
	–
	–

	201
	228
	20.17
	–
	–

	228
	229
	29.63
	–
	–

	229
	200
	9.96
	–
	–

	200
	–
	9.71
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:34

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	585 кв.м ± 9.96 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √585 * √((1 + 1.41²)/(2 * 1.41)) = 9.96

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	592

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	7 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:34

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:4

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н592У
	381082.46
	2212949.66
	381081.45
	2212948.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н593У
	381083.65
	2212969.73
	381083.20
	2212969.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н594У
	381054.06
	2212971.56
	381052.80
	2212971.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н595У
	381051.81
	2212952.01
	381051.12
	2212951.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н596У
	–
	–
	381051.26
	2212951.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н592У
	381082.46
	2212949.66
	381081.45
	2212948.96
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:4

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н592У
	н593У
	20.62
	–
	–

	н593У
	н594У
	30.46
	–
	–

	н594У
	н595У
	20.07
	–
	–

	н595У
	н596У
	0.36
	–
	–

	н596У
	н592У
	30.26
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:4

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	624 кв.м ± 10.31 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √624 * √((1 + 1.43²)/(2 * 1.43)) = 10.31

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	601

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	23 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:4

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:5

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н593У
	381083.65
	2212969.73
	381083.20
	2212969.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н598У
	381084.84
	2212989.68
	381084.84
	2212989.68
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н599У
	381055.22
	2212991.54
	381055.22
	2212991.54
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н600У
	381054.06
	2212971.56
	381054.17
	2212991.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н594У
	–
	–
	381052.80
	2212971.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Долговременный межевой знак

	н593У
	381083.65
	2212969.73
	381083.20
	2212969.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:5

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н593У
	н598У
	20.24
	–
	–

	н598У
	н599У
	29.68
	–
	–

	н599У
	н600У
	1.05
	–
	–

	н600У
	н594У
	20.23
	–
	–

	н594У
	н593У
	30.46
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:5

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	619 кв.м ± 10.29 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √619 * √((1 + 1.45²)/(2 * 1.45)) = 10.29

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	593

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	26 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:5

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:50

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	71
	380982.70
	2213016.95
	380981.80
	2213016.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	77
	380981.28
	2212996.51
	380980.50
	2212995.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	311
	380952.45
	2212998.53
	380951.96
	2212997.58
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	310
	380954.01
	2213020.82
	380953.66
	2213019.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	380982.70
	2213016.95
	380981.80
	2213016.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:50

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	71
	77
	20.54
	–
	–

	77
	311
	28.61
	–
	–

	311
	310
	21.92
	–
	–

	310
	71
	28.33
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:50

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	604 кв.м ± 9.95 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √604 * √((1 + 1.25²)/(2 * 1.25)) = 9.95

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	619

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:50

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:51

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	70
	380984.61
	2213040.60
	380984.01
	2213039.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	138
	380985.73
	2213061.83
	380984.92
	2213060.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	351
	380956.98
	2213063.25
	380956.21
	2213062.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	352
	380955.55
	2213042.83
	380955.21
	2213041.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	70
	380984.61
	2213040.60
	380984.01
	2213039.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:51

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	70
	138
	21.24
	–
	–

	138
	351
	28.74
	–
	–

	351
	352
	20.41
	–
	–

	352
	70
	28.88
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:51

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 9.99 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 9.99

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	605

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	5 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:51

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:55

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	101
	380959.78
	2213103.62
	380958.64
	2213102.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	102
	380988.80
	2213101.85
	380987.66
	2213100.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	103
	380989.00
	2213122.28
	380988.99
	2213121.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	104
	380961.24
	2213124.50
	380960.10
	2213123.60
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	101
	380959.78
	2213103.62
	380958.64
	2213102.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:55

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	101
	102
	29.07
	–
	–

	102
	103
	20.40
	–
	–

	103
	104
	28.98
	–
	–

	104
	101
	20.93
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:55

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	600 кв.м ± 10.01 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.34²)/(2 * 1.34)) = 10.01

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	588

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	12 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:55

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:58

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	17
	381098.72
	2213037.04
	381097.76
	2213035.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	18
	381096.89
	2213010.05
	381095.63
	2213007.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	19
	381127.38
	2213008.23
	381126.12
	2213006.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	20
	381128.94
	2213030.89
	381127.68
	2213028.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	327
	381122.27
	2213031.51
	381121.01
	2213029.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	381122.59
	2213035.49
	381121.25
	2213032.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	381098.72
	2213037.04
	381097.76
	2213035.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:58

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	17
	18
	27.30
	–
	–

	18
	19
	30.54
	–
	–

	19
	20
	22.71
	–
	–

	20
	327
	6.70
	–
	–

	327
	22
	3.03
	–
	–

	22
	17
	23.65
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:58

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	785 кв.м ± 11.23 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √785 * √((1 + 1.10²)/(2 * 1.10)) = 11.23

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	797

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	12 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:58

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:59

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	113
	381004.68
	2212896.11
	381002.95
	2212895.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	114
	381005.73
	2212916.40
	381003.99
	2212915.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	115
	380975.86
	2212918.71
	380974.12
	2212917.48
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	116
	380974.40
	2212898.26
	380972.67
	2212897.25
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	117
	380987.28
	2212897.36
	380985.55
	2212896.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	113
	381004.68
	2212896.11
	381002.95
	2212895.10
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:59

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	113
	114
	20.09
	–
	–

	114
	115
	29.96
	–
	–

	115
	116
	20.28
	–
	–

	116
	117
	12.91
	–
	–

	117
	113
	17.44
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:59

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	608 кв.м ± 10.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √608 * √((1 + 1.40²)/(2 * 1.40)) = 10.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	615

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	7 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:59

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:60

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	68
	381012.35
	2213015.11
	381012.29
	2213014.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	380982.70
	2213016.95
	380981.80
	2213016.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	77
	380981.28
	2212996.51
	380980.50
	2212995.63
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	76
	381010.87
	2212995.12
	381010.81
	2212994.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	68
	381012.35
	2213015.11
	381012.29
	2213014.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:60

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	68
	71
	30.55
	–
	–

	71
	77
	20.54
	–
	–

	77
	76
	30.34
	–
	–

	76
	68
	20.04
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:60

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	618 кв.м ± 10.28 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √618 * √((1 + 1.45²)/(2 * 1.45)) = 10.28

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	601

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	17 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:60

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:61

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	39
	381121.08
	2212908.42
	381118.61
	2212905.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	40
	381118.26
	2212883.85
	381116.07
	2212882.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	294
	381148.55
	2212880.91
	381164.79
	2212877.65
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	295
	381166.38
	2212879.19
	381166.13
	2212901.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	296
	381168.60
	2212904.18
	381147.88
	2212903.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	297
	381150.35
	2212905.95
	381118.61
	2212905.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:61

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	39
	40
	24.06
	–
	–

	40
	294
	48.91
	–
	–

	294
	295
	24.08
	–
	–

	295
	296
	18.34
	–
	–

	296
	297
	29.37
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:61

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1166 кв.м ± 14.76 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1166 * √((1 + 1.77²)/(2 * 1.77)) = 14.76

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1200

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	34 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:61

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:62

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	53
	381163.02
	2213047.86
	381160.47
	2213045.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	54
	381164.32
	2213066.46
	381162.26
	2213063.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	55
	381131.96
	2213068.54
	381130.71
	2213066.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	56
	381123.94
	2213068.92
	381123.09
	2213066.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	381123.02
	2213049.17
	381121.77
	2213046.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	381163.02
	2213047.86
	381160.47
	2213045.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:62

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	53
	54
	18.15
	–
	–

	54
	55
	31.66
	–
	–

	55
	56
	7.63
	–
	–

	56
	57
	19.75
	–
	–

	57
	53
	38.72
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:62

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	744 кв.м ± 12.05 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √744 * √((1 + 1.92²)/(2 * 1.92)) = 12.05

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	775

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	31 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:62

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:63

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	68
	381012.35
	2213015.11
	381012.29
	2213014.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	69
	381014.10
	2213038.34
	381014.00
	2213037.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	70
	380984.61
	2213040.60
	380984.01
	2213039.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	71
	380982.70
	2213016.95
	380981.80
	2213016.13
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	68
	381012.35
	2213015.11
	381012.29
	2213014.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:63

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	68
	69
	23.30
	–
	–

	69
	70
	30.08
	–
	–

	70
	71
	23.69
	–
	–

	71
	68
	30.55
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:63

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	712 кв.м ± 10.82 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √712 * √((1 + 1.26²)/(2 * 1.26)) = 10.82

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	697

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	15 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:63

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:64

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	20
	381128.94
	2213030.89
	381127.68
	2213028.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	327
	381122.27
	2213031.51
	381121.01
	2213029.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	381122.59
	2213035.49
	381121.25
	2213032.34
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	381123.02
	2213049.17
	381121.77
	2213046.98
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	53
	381163.02
	2213047.86
	381160.47
	2213045.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	328
	381161.16
	2213027.87
	381159.14
	2213025.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	20
	381128.94
	2213030.89
	381127.68
	2213028.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:64

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	327
	6.70
	–
	–

	327
	22
	3.03
	–
	–

	22
	57
	14.65
	–
	–

	57
	53
	38.72
	–
	–

	53
	328
	19.90
	–
	–

	328
	20
	31.60
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:64

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	722 кв.м ± 11.77 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √722 * √((1 + 1.86²)/(2 * 1.86)) = 11.77

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	744

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	22 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:64

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:66

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	136
	381014.10
	2213038.34
	381014.01
	2213037.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	137
	381015.71
	2213059.81
	381015.62
	2213058.88
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	138
	380985.73
	2213061.83
	380984.92
	2213060.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	139
	380984.61
	2213040.60
	380984.01
	2213039.72
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	136
	381014.10
	2213038.34
	381014.01
	2213037.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:66

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	136
	137
	21.53
	–
	–

	137
	138
	30.77
	–
	–

	138
	139
	21.24
	–
	–

	139
	136
	30.09
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:66

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	651 кв.м ± 10.42 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √651 * √((1 + 1.34²)/(2 * 1.34)) = 10.42

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	638

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	13 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:66

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:69

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	18
	381096.89
	2213010.05
	381095.63
	2213007.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	19
	381127.38
	2213008.23
	381126.12
	2213006.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	175
	381125.67
	2212988.34
	381124.41
	2212986.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	174
	381095.60
	2212990.93
	381094.34
	2212988.74
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	18
	381096.89
	2213010.05
	381095.63
	2213007.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:69

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	18
	19
	30.54
	–
	–

	19
	175
	19.96
	–
	–

	175
	174
	30.18
	–
	–

	174
	18
	19.16
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:69

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	594 кв.м ± 10.10 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √594 * √((1 + 1.46²)/(2 * 1.46)) = 10.10

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	594

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:69

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:7

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	200
	380978.69
	2212958.44
	380976.96
	2212957.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	201
	381008.01
	2212957.15
	381006.26
	2212955.79
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	202
	381009.95
	2212982.94
	381008.52
	2212981.85
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	203
	380980.48
	2212984.94
	380979.37
	2212983.89
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	200
	380978.69
	2212958.44
	380976.96
	2212957.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:7

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	200
	201
	29.35
	–
	–

	201
	202
	26.16
	–
	–

	202
	203
	29.22
	–
	–

	203
	200
	26.57
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:7

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	772 кв.м ± 11.15 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √772 * √((1 + 1.12²)/(2 * 1.12)) = 11.15

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	772

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:7

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:71

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	22
	381122.59
	2213035.49
	381101.96
	2213091.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	57
	381123.02
	2213049.17
	381100.58
	2213068.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	56
	381123.94
	2213068.92
	381123.09
	2213066.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	329
	381100.92
	2213070.53
	381130.71
	2213066.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	17
	381098.72
	2213037.04
	381131.86
	2213089.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	22
	381122.59
	2213035.49
	381101.96
	2213091.42
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:71

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	22
	57
	22.84
	–
	–

	57
	56
	22.59
	–
	–

	56
	329
	7.63
	–
	–

	329
	17
	23.09
	–
	–

	17
	22
	29.97
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:71

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	694 кв.м ± 10.67 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √694 * √((1 + 1.25²)/(2 * 1.25)) = 10.67

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	785

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	91 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:71

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:73

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7006
	381033.71
	2213099.37
	381032.90
	2213097.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7007
	381063.76
	2213097.80
	381062.93
	2213095.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7008
	381065.59
	2213118.73
	381064.76
	2213116.43
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7009
	381035.28
	2213120.30
	381034.45
	2213118.00
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7006
	381033.71
	2213099.37
	381032.90
	2213097.44
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:73

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7006
	7007
	30.09
	–
	–

	7007
	7008
	21.01
	–
	–

	7008
	7009
	30.35
	–
	–

	7009
	7006
	20.62
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:73

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	629 кв.м ± 10.34 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √629 * √((1 + 1.42²)/(2 * 1.42)) = 10.34

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	635

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	6 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:73

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:74

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7010
	381177.25
	2212903.33
	381147.88
	2212903.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7011
	381178.78
	2212924.12
	381149.25
	2212923.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7012
	381162.80
	2212925.63
	381119.23
	2212926.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7013
	381162.39
	2212904.78
	381118.61
	2212905.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7014
	381168.60
	2212904.18
	381147.88
	2212903.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	н658У
	381150.35
	2212905.95
	381174.53
	2212901.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н659У
	381151.50
	2212926.43
	381175.48
	2212920.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н660У
	381121.40
	2212928.21
	381159.50
	2212921.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н661У
	381121.08
	2212908.42
	381158.14
	2212902.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н632У
	–
	–
	381166.13
	2212901.69
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н658У
	381150.35
	2212905.95
	381174.53
	2212901.22
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:74

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7010
	7011
	20.30
	–
	–

	7011
	7012
	30.11
	–
	–

	7012
	7013
	20.16
	–
	–

	7013
	7014
	29.37
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	н658У
	н659У
	19.21
	–
	–

	н659У
	н660У
	16.05
	–
	–

	н660У
	н661У
	19.51
	–
	–

	н661У
	н632У
	8.03
	–
	–

	н632У
	н658У
	8.41
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:74

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	922 кв.м ± 7.89 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √922 * √((1 + 2.29²)/(2 * 2.29)) = 7.89

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	922

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:74

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:75

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7019
	381180.33
	2212945.02
	381177.03
	2212941.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7020
	381181.80
	2212965.02
	381178.50
	2212961.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7021
	381165.77
	2212965.90
	381162.47
	2212962.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7022
	381164.41
	2212945.89
	381161.11
	2212942.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7019
	381180.33
	2212945.02
	381177.03
	2212941.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7023
	381153.06
	2212946.64
	381151.14
	2212943.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7024
	381154.58
	2212966.62
	381152.75
	2212963.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7025
	381124.42
	2212968.10
	381122.25
	2212965.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7026
	381123.10
	2212948.33
	381120.93
	2212946.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7023
	381153.06
	2212946.64
	381151.14
	2212943.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:75

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7019
	7020
	20.05
	–
	–

	7020
	7021
	16.05
	–
	–

	7021
	7022
	20.06
	–
	–

	7022
	7019
	15.94
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	7023
	7024
	19.72
	–
	–

	7024
	7025
	30.59
	–
	–

	7025
	7026
	19.81
	–
	–

	7026
	7023
	30.29
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:75

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	921 кв.м ± 0.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √921 * √((1 + 2.33²)/(2 * 2.33)) = 0.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	921

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:75

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:76

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7027
	381165.77
	2212965.90
	381162.47
	2212962.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7028
	381181.80
	2212965.02
	381178.50
	2212961.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7029
	381183.19
	2212983.87
	381179.89
	2212980.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7030
	381168.74
	2212985.16
	381165.44
	2212981.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7031
	381166.81
	2212985.32
	381163.51
	2212981.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7027
	381165.77
	2212965.90
	381162.47
	2212962.19
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7032
	381154.58
	2212966.62
	381152.75
	2212963.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7033
	381155.48
	2212986.31
	381154.75
	2212984.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7034
	381125.67
	2212988.34
	381124.41
	2212986.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7035
	381124.42
	2212968.10
	381122.25
	2212965.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7032
	381154.58
	2212966.62
	381152.75
	2212963.59
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:76

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7027
	7028
	16.05
	–
	–

	7028
	7029
	18.90
	–
	–

	7029
	7030
	14.51
	–
	–

	7030
	7031
	1.94
	–
	–

	7031
	7027
	19.45
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	7032
	7033
	20.58
	–
	–

	7033
	7034
	30.41
	–
	–

	7034
	7035
	20.30
	–
	–

	7035
	7032
	30.59
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:76

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	912 кв.м ± 0.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √912 * √((1 + 2.32²)/(2 * 2.32)) = 0.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	912

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:76

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:77

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7036
	381178.78
	2212924.12
	381175.48
	2212920.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7037
	381180.33
	2212945.02
	381177.03
	2212941.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7038
	381164.41
	2212945.89
	381161.11
	2212942.18
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7039
	381162.80
	2212925.63
	381159.50
	2212921.92
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7036
	381178.78
	2212924.12
	381175.48
	2212920.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7040
	381151.50
	2212926.43
	381149.25
	2212923.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7041
	381153.06
	2212946.64
	381151.14
	2212943.94
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7042
	381123.10
	2212948.33
	381120.93
	2212946.20
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7043
	381121.40
	2212928.21
	381119.23
	2212926.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	7040
	381151.50
	2212926.43
	381149.25
	2212923.71
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:77

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	7036
	7037
	20.96
	–
	–

	7037
	7038
	15.94
	–
	–

	7038
	7039
	20.32
	–
	–

	7039
	7036
	16.05
	–
	–

	–
	–
	–
	–
	–

	7040
	7041
	20.32
	–
	–

	7041
	7042
	30.29
	–
	–

	7042
	7043
	20.19
	–
	–

	7043
	7040
	30.11
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:77

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	938 кв.м ± 0.00 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √938 * √((1 + 2.24²)/(2 * 2.24)) = 0.00

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	938

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	0 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:77

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:78

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н675У
	381134.53
	2213113.51
	381134.53
	2213109.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	н676У
	381136.81
	2213149.98
	381134.53
	2213113.51
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	н677У
	381106.40
	2213151.60
	381136.65
	2213147.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	н678У
	381103.92
	2213114.68
	381106.24
	2213149.08
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	н679У
	–
	–
	381103.76
	2213112.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	н680У
	–
	–
	381132.70
	2213109.73
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н675У
	381134.53
	2213113.51
	381134.53
	2213109.93
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:78

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н675У
	н676У
	3.58
	–
	–

	н676У
	н677У
	34.02
	–
	–

	н677У
	н678У
	30.45
	–
	–

	н678У
	н679У
	37.00
	–
	–

	н679У
	н680У
	29.04
	–
	–

	н680У
	н675У
	1.84
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:78

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1144 кв.м ± 13.64 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1144 * √((1 + 1.20²)/(2 * 1.20)) = 13.64

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1123

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	21 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:78

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:79

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	47:23:1921005:79(1)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	7048
	381155.48
	2212986.31
	381154.75
	2212984.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7049
	381158.20
	2213006.16
	381156.94
	2213003.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7050
	381127.38
	2213008.23
	381126.12
	2213006.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7051
	381125.67
	2212988.34
	381124.41
	2212986.15
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	7048
	381155.48
	2212986.31
	381154.75
	2212984.07
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	47:23:1921005:79(2)
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–

	н6У
	381166.81
	2212985.32
	381163.51
	2212981.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н7У
	381168.74
	2212985.16
	381165.44
	2212981.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н8У
	381183.19
	2212983.87
	381179.89
	2212980.16
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н9У
	381183.71
	2212991.00
	381180.41
	2212987.29
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н10У
	381184.05
	2212995.68
	381180.71
	2212991.46
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н11У
	381171.48
	2212996.58
	381169.97
	2212992.23
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н12У
	–
	–
	381167.56
	2212992.32
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н6У
	381166.81
	2212985.32
	381163.51
	2212981.61
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:79

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	47:23:1921005:79(1)
	–
	–
	–
	–

	7048
	7049
	20.02
	–
	–

	7049
	7050
	30.89
	–
	–

	7050
	7051
	19.96
	–
	–

	7051
	7048
	30.41
	–
	–

	47:23:1921005:79(2)
	–
	–
	–
	–

	н6У
	н7У
	1.94
	–
	–

	н7У
	н8У
	14.51
	–
	–

	н8У
	н9У
	7.15
	–
	–

	н9У
	н10У
	4.18
	–
	–

	н10У
	н11У
	10.77
	–
	–

	н11У
	н12У
	2.41
	–
	–

	н12У
	н6У
	11.45
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:79

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	778 кв.м ± 12.82 кв.м
(1) 612.44 кв.м ± 10.28 кв.м
(2) 165.67 кв.м ± 5.30 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √778 * √((1 + 2.18²)/(2 * 2.18)) = 12.82
(1) ∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √612.44 * √((1 + 1.48²)/(2 * 1.48)) = 10.28
(2) ∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √165.67 * √((1 + 1.41²)/(2 * 1.41)) = 5.30

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	777

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	1 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:79

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:81

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	381158.20
	2213006.16
	381156.94
	2213003.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2
	381161.16
	2213027.87
	381159.14
	2213025.75
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	3
	381128.94
	2213030.89
	381127.68
	2213028.70
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	4
	381127.38
	2213008.23
	381126.12
	2213006.04
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	1
	381158.20
	2213006.16
	381156.94
	2213003.97
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:81

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	2
	21.89
	–
	–

	2
	3
	31.60
	–
	–

	3
	4
	22.71
	–
	–

	4
	1
	30.89
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:81

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	697 кв.м ± 10.78 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √697 * √((1 + 1.34²)/(2 * 1.34)) = 10.78

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	705

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	8 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:81

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:93

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н683У
	381020.25
	2213120.36
	381020.49
	2213119.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	н684У
	381022.96
	2213157.52
	381021.82
	2213156.62
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	н685У
	380993.23
	2213159.11
	380992.09
	2213158.21
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	н614У
	380989.00
	2213122.28
	380988.99
	2213121.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	н683У
	381020.25
	2213120.36
	381020.49
	2213119.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Закрепление отсутствует

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:93

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н683У
	н684У
	37.55
	–
	–

	н684У
	н685У
	29.77
	–
	–

	н685У
	н614У
	37.03
	–
	–

	н614У
	н683У
	31.58
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:93

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	1144 кв.м ± 13.63 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √1144 * √((1 + 1.19²)/(2 * 1.19)) = 13.63

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	1134

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	10 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:93

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:94

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н687У
	381091.26
	2213075.34
	381090.29
	2213072.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н688У
	381092.66
	2213096.29
	381091.20
	2213082.87
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н689У
	381063.76
	2213097.80
	381091.83
	2213093.99
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н656У
	381061.96
	2213076.86
	381062.93
	2213095.50
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н690У
	–
	–
	381061.15
	2213074.90
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н687У
	381091.26
	2213075.34
	381090.29
	2213072.39
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:94

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н687У
	н688У
	10.52
	–
	–

	н688У
	н689У
	11.14
	–
	–

	н689У
	н656У
	28.94
	–
	–

	н656У
	н690У
	20.68
	–
	–

	н690У
	н687У
	29.25
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:94

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	617 кв.м ± 10.14 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √617 * √((1 + 1.33²)/(2 * 1.33)) = 10.14

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	612

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	5 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:94

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:96

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н692У
	381018.69
	2213099.67
	381018.60
	2213098.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н683У
	381020.25
	2213120.36
	381020.49
	2213119.09
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н614У
	380989.00
	2213122.28
	380988.99
	2213121.31
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н613У
	380988.80
	2213101.85
	380987.66
	2213100.95
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	н692У
	381018.69
	2213099.67
	381018.60
	2213098.45
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	Временный межевой знак

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:96

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н692У
	н683У
	20.73
	–
	–

	н683У
	н614У
	31.58
	–
	–

	н614У
	н613У
	20.40
	–
	–

	н613У
	н692У
	31.04
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:96

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	644 кв.м ± 10.48 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √644 * √((1 + 1.44²)/(2 * 1.44)) = 10.48

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	630

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	14 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:96

	1.
	–

	Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

	1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:97

	Система координат МСК 47 зона 2
	Зона №–

	Обозначение характерных точек границ
	Координаты, м
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м
	Описание закрепления точки

	
	содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	
	
	

	
	X
	Y
	X
	Y
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	н636У
	381164.32
	2213066.46
	381162.26
	2213063.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н694У
	381165.96
	2213090.47
	381164.32
	2213087.86
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н695У
	381133.83
	2213091.25
	381131.86
	2213089.41
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н637У
	381131.96
	2213068.54
	381130.71
	2213066.35
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	н636У
	381164.32
	2213066.46
	381162.26
	2213063.67
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–
	–

	2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:97

	Обозначение части границ
	Горизонтальное проложение (S), м
	Описание прохождения части границ
	Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)

	от т.
	до т.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	н636У
	н694У
	24.28
	–
	–

	н694У
	н695У
	32.50
	–
	–

	н695У
	н637У
	23.09
	–
	–

	н637У
	н636У
	31.66
	–
	–

	3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером 47:23:1921005:97

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Сведения об адресе земельного участка
	–

	1.1
	Сведения об ином месте нахождения земельного участка, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	1.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения земельного участка
	–

	2.
	Площадь земельного участка ±величина предельной погрешности определения (вычисления)площади (P ± ∆P), м2
	760 кв.м ± 11.22 кв.м

	3.
	Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2
	∆Р = 2 * Mt * √P * √((1 + K²) / (2 * K)) = 2 * 0.20 * √760 * √((1 + 1.31²)/(2 * 1.31)) = 11.22

	4.
	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2
	755

	5.
	Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2
	5 кв.м

	6.
	Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2
	–

	7.
	Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенногона земельном участке
	–

	8.
	Вид (виды) разрешенного использования
	Для ведения садоводства

	8.1
	Дополнительные сведения об использовании земельного участка
	–

	9.
	Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ
	–

	10.
	Иные сведения
	–

	4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:47:23:1921005:97

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1733О
	–
	–
	–
	380957.53
	2213079.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1734О
	–
	–
	–
	380957.46
	2213075.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1735О
	–
	–
	–
	380963.29
	2213075.81
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1736О
	–
	–
	–
	380963.36
	2213079.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1733О
	–
	–
	–
	380957.53
	2213079.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:0523001:115

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:0523001:115

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1772О
	–
	–
	–
	381078.78
	2212973.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1773О
	–
	–
	–
	381079.29
	2212981.00
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1774О
	–
	–
	–
	381074.26
	2212981.34
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1775О
	–
	–
	–
	381074.14
	2212978.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1776О
	–
	–
	–
	381070.56
	2212979.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1777О
	–
	–
	–
	381070.03
	2212974.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1772О
	–
	–
	–
	381078.78
	2212973.52
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:100

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:100

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1751О
	–
	–
	–
	381014.40
	2213088.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1752О
	–
	–
	–
	381014.99
	2213095.75
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1753О
	–
	–
	–
	381009.20
	2213096.19
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1754О
	–
	–
	–
	381008.61
	2213088.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1751О
	–
	–
	–
	381014.40
	2213088.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:101

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:101

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1755О
	–
	–
	–
	381097.85
	2213201.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1756О
	–
	–
	–
	381098.35
	2213208.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1757О
	–
	–
	–
	381095.56
	2213209.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1758О
	–
	–
	–
	381095.40
	2213206.78
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1759О
	–
	–
	–
	381091.38
	2213207.05
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1760О
	–
	–
	–
	381091.04
	2213202.04
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1755О
	–
	–
	–
	381097.85
	2213201.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:102

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:102

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1797О
	–
	–
	–
	381156.04
	2212891.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1798О
	–
	–
	–
	381155.57
	2212884.99
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1799О
	–
	–
	–
	381163.63
	2212884.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1800О
	–
	–
	–
	381164.31
	2212893.72
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1801О
	–
	–
	–
	381157.70
	2212894.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1802О
	–
	–
	–
	381157.45
	2212891.01
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1797О
	–
	–
	–
	381156.04
	2212891.12
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:84

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:84

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1741О
	–
	–
	–
	380978.94
	2212967.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1742О
	–
	–
	–
	380978.58
	2212959.65
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1743О
	–
	–
	–
	380984.43
	2212959.38
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1744О
	–
	–
	–
	380984.64
	2212963.91
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1745О
	–
	–
	–
	380982.82
	2212963.97
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1746О
	–
	–
	–
	380982.82
	2212967.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1741О
	–
	–
	–
	380978.94
	2212967.49
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:85

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:85

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1761О
	–
	–
	–
	381092.92
	2213181.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1762О
	–
	–
	–
	381092.12
	2213174.83
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1763О
	–
	–
	–
	381097.38
	2213174.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1764О
	–
	–
	–
	381098.48
	2213182.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1765О
	–
	–
	–
	381095.32
	2213182.55
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1766О
	–
	–
	–
	381095.19
	2213181.50
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1761О
	–
	–
	–
	381092.92
	2213181.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1761О
	–
	–
	–
	381092.92
	2213181.76
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:87

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:87

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1784О
	–
	–
	–
	381109.14
	2213126.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1785О
	–
	–
	–
	381109.24
	2213119.82
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1786О
	–
	–
	–
	381116.62
	2213119.94
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1787О
	–
	–
	–
	381116.62
	2213126.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1784О
	–
	–
	–
	381109.14
	2213126.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1784О
	–
	–
	–
	381109.14
	2213126.46
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:88

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:88

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1767О
	–
	–
	–
	381083.02
	2213037.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1768О
	–
	–
	–
	381083.65
	2213044.23
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1769О
	–
	–
	–
	381076.95
	2213044.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1770О
	–
	–
	–
	381076.32
	2213038.22
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1771О
	–
	–
	–
	381083.02
	2213037.59
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1767О
	–
	–
	–
	381083.02
	2213037.58
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:91

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:91

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1788О
	–
	–
	–
	381124.33
	2213200.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1789О
	–
	–
	–
	381124.96
	2213206.77
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1790О
	–
	–
	–
	381119.55
	2213207.27
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1791О
	–
	–
	–
	381119.30
	2213204.54
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1792О
	–
	–
	–
	381116.04
	2213204.84
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1793О
	–
	–
	–
	381115.43
	2213198.48
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1794О
	–
	–
	–
	381121.53
	2213198.18
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1795О
	–
	–
	–
	381121.64
	2213200.35
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1788О
	–
	–
	–
	381124.33
	2213200.10
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:95

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:95

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1812О
	–
	–
	–
	381026.44
	2212943.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1813О
	–
	–
	–
	381025.72
	2212938.60
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1814О
	–
	–
	–
	381033.32
	2212937.57
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1815О
	–
	–
	–
	381034.04
	2212942.93
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1812О
	–
	–
	–
	381026.44
	2212943.96
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:98

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:98

	1.
	–

	Описание местоположения зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства на земельном участке

	1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером –

	Система координат МСК-47, зона 2
	Зона № 2

	Обозначение характерных точек контура
	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости
	Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ
	Метод определения координат
	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м

	
	Координаты, м
	Радиус, м
	Координаты, м
	Радиус, м
	
	

	
	X
	Y
	R
	X
	Y
	R
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	н1807О
	–
	–
	–
	381040.67
	2213030.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1808О
	–
	–
	–
	381040.43
	2213024.33
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1809О
	–
	–
	–
	381049.66
	2213023.86
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1810О
	–
	–
	–
	381049.94
	2213030.36
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	н1807О
	–
	–
	–
	381040.67
	2213030.79
	–
	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)
	–

	2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:99

	№ п/п
	Наименование характеристики
	Значение характеристики

	1
	2
	3

	1.
	Вид объекта недвижимости
	Здание

	2.
	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	3.
	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	–

	4.
	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства
	47:23:1921005

	5.
	Сведения об адресе здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	5.1
	Сведения об ином месте нахождении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, не являющегося объектом адресации, в структурированном виде
	–

	5.2
	Дополнительные сведения о месте нахождения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
	–

	6.
	Иные сведения
	–

	3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 47:23:1921005:99

	1.
	–





